«ԱՍՍԱԹ»

 Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
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ՀՀ Լոռու մարզի Քարաբերդի ոսկու հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի 
Վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծ

«ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ տնօրեն՝

_________________Մ.Պողոսյան
Երևան, 2021
                            Կատարողների ցուցակ
ՀՀ Լոռու մարզի Քարաբերդի ոսկու հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը մշակվել է Ա.Մինասյանի կողմից։
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է “Էռա” (ՌԴ) ծրագրի միջոցով Ա.Խաչատրյանի կողմից:

Անոտացիա
 «ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ գործունեության ոլորտը հանքարդյունահանում և շինանյութերի արտադրությունն է: 

«ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ ներկայացվող գործունեությունը իրականացնում է ՀՀ, Լոռու մարզի Քարաբերդի ոսկու հանքավայրի տարածքում:

Ներկա հետազոտությունը և արտանետումների նորմատիվների նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով “Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին” ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. “Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի N 192 և 2008 թվականի օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” թիվ 1673-Ն որոշումը:
Աշխատանքում ի մի են բերվել կազմակերպության գործունեությունից առաջացող մթնոլորտն աղտոտող աղբուրների արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը: Ձերնարկությունում առկա են արտանետումների 2 աղբյուր: 

Աշխատանքում բերված են աղտոտման աղբուրների տեխնիկական հետազոտման արդյունքների տվյալները` տեքստային և աղյուսակային տեսքով:

Որպես արտանետման աղբյուր այստեղ հանդես են գալիս բացահանքը և արտաքին լցակույտը, որոնցից արտանետվում են 6 տեսակի վնասակար նյութեր, ներառյալ զարկային արտանետումները.


· Անօրգանական փոշի` 27․1 տ/տարի, 

· Ածխածնի օքսիդ`1․08 տ/տարի,

· Ածխաջրածիններ սահմանային՝ 0․2 տ/տարի,

· Ազոտի երկօքսիդ՝ 1․34 տ/տարի,

· Մուր՝ 0․11 տ/տարի,

· Ծծմբային անհիդրիդ՝ 0․1 տ/տարի:

Արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը կազմում 1182708 դրամ, հաշվարկը տես հավելված 5-ում:

Վնասակար գումարային ազդեցությամբ օժտված նյութեր են ծծմբային անհիդրիդը և ազոտի երկօքսիդը: 

ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետը համարվում է հաստատման պահից:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
1


2Կատարողների ցուցակ


3Անոտացիա


51.
Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին


82.
Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր


11Զարկային արտանետումների բնութագիրը


11ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը


143.
ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները


144.
Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը


144.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները


154.2.
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները


155.
ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը


166.
Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ


17ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


19ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Օդի պահանջվող օգտագործման հաշվարկ


20ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի հաշվարկ


21ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Վնասակար նյութերի ցրման արդյունքում առաջացող գետնամերձ կոնցենտրացիաների “Էռա” ծրագրով հաշվարկի արդյունքները




1. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին  

«ԱՍՍԱԹ» սահմափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը /ՍՊԸ/ հիմնադրվել է 1999 թվականին /ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցման համարը՝ 77.110.00569, ամսաթիվը՝ 22․04․1999թ․/: Գրանցման հասցեն՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ․ Դարակերտ:

Քարաբերդի հանքային դաշտը և հանքավայրը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մասում Լոռու մարզի սահմաններում, Վանաձոր քաղաքից 3 կմ հեռավորության վրա դեպի հյուսիս-արևելք, Բազումի լեռնաշղթայի հարավային լանջին: Մոտակա բնակավայրերը,

· Քարաբերդ՝ 1․4 կմ,

· Փամբակ՝ 2․4 կմ,

· Գուգարք՝ 2․2 կմ։

Քարաբերդի ոսկու հանքավայրի Կենտրոնական տեղամասի պաշարները C1+C2 կարգերով, հանքաքար՝ 303.2հազ.տ, ոսկի՝ 1631.8կգ, արծաթ՝ 2.920տ քանակներով հաստատվել են ՀՀ ԷԲՊՆ ՕՀՊԳ-ի կողմից  29.03.2012թ. N321 որոշմամբ:

2012 թվականի հուլիսի 26-ին հանքավայրի ՇՄԱԳ հաշվետվությունը ստացել է ԲՓ 64 դրական փորձաքննական եզրակացությունը:
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Քարտեզ ախեմա
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Տեղանքի իրավիճակային քարտեզ
2. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր
Ըստ հանքավայրի ՇՄԱԳ հաշվետվության նախատեսվում էր հանքարդյունահանումը իրականացնել համակցված՝ բաց և ստորգետնյա եղանակներով։

Սակայն հետագա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ստորգտենյա եղանակը կիրառելի չէ անվտանգության ապահովման և տնտեսական շահավետության տեսակետից։
Բացահանքի միջին տարեկան արտադրողականությունը ըստ ապրանքային հանքաքարի կազմում է 12122.07տ
Հաշվարկային տարվա համար ընդունվում է 12500տ (5000մ3)

Լեռնային աշխատանքները բացահանքում նախատեսվում են կատարել սեզոնային աշխատանքների ռեժիմով: Աշխատանքային օրերի քանակը տարում կազմում է 180 օր, հերթափոխերի քանակը օրում – 1, հերթափոխի տևողությունը 10 ժամ: 
Բացահանքի հանքաստիճանների բացումը
Փաստացի միացյալ բացահանքային դաշտի 1745-1720մ հանքաստիճանների հորիզոնները բացված են հարավ-արևմտյան մասից մոտեցող մուտքային ավտոճանապարհով:

N1 հանքային մարմնի հյուսիս-արևմտյան թևի խորքային մասի 1725, 720մ նիշ ունեցող հանքաստիճանների բացումը կատարվում է հարավային մասից մոտեցող մուտքային ավտոճանապարհի համապատասխան նիշերից հորիզոնական բացող խրամների անցումով: 1715մ նիշ ունեցող հանքաստիճանի մշակումը կատարվում է հակառակ բահով սարքավորված միաշերեփ էքսկավատորով` վերևից շերեփումով:

Մակաբացման  ապարների  հեռացումը

Բացահանքային դաշտերի սահմաններում մակաբացման ապարները ներկայացված են հիդրոթերմալ փոփոխված պորֆիրիտներով, տուֆաավազաքարերով և տուֆափշրաքարերով:


Մակաբացման ապարները հորատապայթեցման աշխատանքներով նախնական փխրեցումից հետո բուլդոզեր “Чебоксар 330” միաշերեփ անիվային բարձիչ LK լեռնատրանսպորտային համալիրի միջոցով տեղափոխվում է դեպի արտաքին լցակույտեր: 

Մշակման  համակարգը 

Հանքային մարմինների մշակման համար ընդունված է ընդերկայնական ընթացքաշերտերով միակողմանի խորացող մշակման համակարգ` մակաբացման ապարներն արտաքին լցակույտ տեղափոխելով:


Ընդունված  մշակման համակարգն ունի հետևյալ տարրերը. 

1. Աստիճանի բարձրությունը.

· մակաբացման ապարների համար 5 և10մ; 

· հանքաքարի մշակման համար – 5մ;

2. Աստիճանի  թեքման անկյունը, 

ա/ աշխատանքային - 750; 

բ/ մարումից հետո - 600; 

            Մրված աստիճանների միջև թողնվում է ոչ պակաս 4մ լայնությամբ բերմա;

3. Աշխատանքային հրապարակի ամենափոքր լայնությունը – 22-25մ;

4. Լեռնային աշխատանքների ուղղությունը-հիմնականում հանքային մարմնի տարածման երկարությամբ:

Լեռնային զանգվածի փխրեցումը

Ելնելով մակաբացման ապարների և օգտակար հանածոների ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից, լեռնային զանգվածի նախապատրաստումը հանույթաբարձման աշխատանքներին նախատեսվում է կատարել հորատապայթեցման աշխատանքների միջոցով: 

Մակաբացման ապարների փխրեցման համար նախատեսվում է օգտագործել 95մմ տրամագծով ուղղաձիգ հորատանցքային լիցքեր, հորատանցքերի հորատումը նախատեսվում է կատարել Drilling 76-95 մակնիշի հորատման հաստոցի միջոցով:

Օգտակար հանածոյի փխրեցման համար նախատեսվում է կիրառել պայթանցքային լիցքեր: Պայթանցքերի հորատման համար նախատեսվում է հհկը1մակնիշի 38-46մմ հորատման մուրճը:


Արտաչափ կտորների մանրացումը և շեմքերի վերացումը նախատեսվում է կատարել մեխանիկական եղանակով` Sandvik RR-3280 հիդրավլիկական մուրճով:

Պայթուցիկ նյութերի տեսակարար ծախսը`

· 0.64 կգ/մ3 հորատանցքային լիծքը

· 0.35 կգ/մ3 հիմնական փխրեցում:

Լիցքի քանակը հորատանցքում`

· 23.5 կգ հորատանցքային լիծքը

· 4.2 կգ հիմնական փխրեցում:

Հորատապայթեցման աշխատանքների պարամետրերը ճշտվում են տեղում, աշխատանքների ժամանակ:

Պայթեցման աշխատանքները

Հիմնական փխրեցման համար, որպես պայթուցիկ նյութ նախատեսվում է ամոնիտ 2/6 կամ նրան համարժեք տեղական արտադրության այլ պայթուցիկ նյութեր: Որպես պայթեցման միջոց կիրառվում է դետոնացիոն քուղ, էլեկտրաճայթիչներ:

Պայթանցքերի պայթեցման համար ընդունվում է փամփուշտակավորված ամոնիտ կամ նրան համարժեք տեղական արտադրության այլ պայթուցիկ նյութեր, որպես խայթեցման միջոց` էլեկտրաճայթիչ:

Ընդունված է պայթեցմանէլեկտրական եղանակը: 

Պայթեցման աշխատանքները պետք է կատարվի լիցենզավորված հատուկ կազմակերպության կողմից, որը պետք է կազմի և ներկայացնի պայթեցման անձնագիրը:

Հանույթաբարձման  աշխատանքները 


Բացահանքում հանքաքարի հանույթաբարձման աշխատանքների համար նախատեսվում է 1.0մ3 շերեփի տարողությամբ հակառակ բահով սարքավորված Koto  մակնիշի էքսկավատոր 1 հատ:

 Օժանդակ աշխատանքների համար (հանքաստիճնների հարթեցում, արտաչափ կտորների հեռացում հանքախորշից, ճանապարհների կարգաբերում և այլն) էքսկավատորին լրացուցիչ կցվում է բուլդոզեր-փխրեցուցիչ “Чебоксар-330” 1 հատ, 3.4 մ3 շերեփի տարողությամբ LK մակնիշի միաշերեփ անիվային բարձիչ -1հատ: Անիվային բարձիչը օգտագործվում է նաև մակաբացման ապարները մինչև արտաքին լցակույտեր տեղափոխելու համար: Մակաբացման ապարները մինչև արտաքին լցակույտեր տեղափոխելու համար անիվային բարձիչի արտադրողականությունը հաշվարկված է 250մ3/հերթ:
Սանիտարապաշտպանիչ գոտի 

Համաձայն CH 245 – 71 Սանիտարական նորմերի, VIII-XI կատեգորիաների լեռնային ապարների բաց հանքավայրերի համար սանիտարապաշտպանիչ գոտիները սահմանվում են 500 մ, սակայն քանի որ մոտակա բնակելի թաղամասը գտնվում է 1․1 կմ հեռավորության վրա, սանիտարապաշտպանիչ գոտու կազմակերպման կարիք չկա: 

Արտանետման աղբյուրների պարամետրերը, վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը և տեսակը բերված են աղյուսակ 1-ում: 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.
Մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը
	Նյութի անվանումը
	ՍԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութի արտանետումը, 
տ/տարի

	1
	2
	4

	Անօրգանական փոշի (SiO2  20 – 70 %)
	0.3
	26․34


	Ածխածնի օքսիդ 
	5.0
	0․9

	Ածխաջրածիններ
	1.0
	0․2

	Ազոտի երկօքսիդ
	0.2
	1․05

	Մուր
	0.15
	0․11

	Ծծմբային անհիդրիդ
	0.5
	0․1


                  Գումարման հատկություններով օժտված են ազոտի երկօքսիդը և ծծմբային անհիդրիդը:
Զարկային արտանետումների բնութագիրը

Հանքաքարի փխրեցման ժամանակ կատարվում են պայթեցումներ, որոնց արտանետումները դասվում են զարկային արտանետումների շարքին: Ստորև բերված են զարկային արտանետումները, որոնց հաշվարկը կատարված է ՇՄԱԳ հաշվետվություն:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.

Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետ-ումը, գ/զարկ
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը,տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Պայթեցման աշխատանքներ
	Փոշի
	2․67
	475
	600
	0․76

	Պայթեցման աշխատանքներ
	CO
	0․63
	475
	600
	0․18

	Պայթեցման աշխատանքներ
	NO2
	1․02
	475
	600
	0․29


ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 
ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի պարամետրերը ներկայացվում են աղյուսակ 3-ի տեսքով: 
Աղյուսակ 3-ում արտանետումների քանակները վերցված են հանքավայրի ՇՄԱԳ հաշվետվությունից։
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամե-րի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	 
	անվանումը
	քանակը
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Բացահանք
	Հանքաքարի հորատման, փորման, բեռնման աշխատանքներ
	1
	1
	1800
	1800
	հարթակ
	հարթակ
	1
	1
	1
	1

	Լցակույտ
	Արտաքին լցակույտում բեռնաթափում, լցակույտի մակերեսից փոշեառաջացում
	1
	1
	8760

	8760
	հարթակ
	հարթակ
	1
	1
	2
	2


                                       3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման                     աղբյուրի ելքում
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ

	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	Ջերմաստիճանը,0C
	կետային աղբյուրի, կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	25
	26
	27
	28

	2
	2
	90
	90
	3
	3
	-
	-
	18
	18
	180
	230
	240
	290

	4
	4
	60
	60
	3
	3
	-
	-
	18
	18
	80
	170
	100
	180


                                              3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	
	
	
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը/ Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման միջին աստիճանը/ Մաքրման առավելագույն չափը, %
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	
	
	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	-
	-
	-
	Անօրգանական փոշի

Ածխածնի օքսիդ

Ածխաջրածիններ

Ազոտի երկօքսօդ

Մուր

Ծծմբային անհիդրիս
	1․5

0․139

0․03

0․16

0․017

0․015
	0․85
0․22

0․017

0․09

0․01

0․008
	9․64

0․9

0․2

1․05

0․11

0․1
	1․5

0․139

0․03

0․16

0․017

0․015
	0․85

0․22

0․017

0․09

0․01

0․008
	9․64

0․9

0․2

1․05

0․11

0․1
	2021

	-
	-
	-
	Անօրգանական փոշի


	0․53
	0․675
	16․7
	0․53
	0․675
	16․7
	2021


որտեղ`

ՆՎ` ներկա վիճակ, Հ` հեռանկար
3. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները կազմվել և հաշվարկվել են: Նշված ցուցանիշները բերված են աղյուսակում 3-ում:

Նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է՝ 1 գազերի և 3 /փոշու համար:
4. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը
4.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են ստորև: Սահմանային թույլատրելի առավելագույն միանվագ կոնցենտրացիաները վերցված են ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկից:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.

Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման պայմանները: Դրանք բերված են ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության “Օդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ նամակի /կցվում է/:
Ռելիեֆի գործակիցը վերցված է ՇՄԱԳ հաշվետվությունից։
	Հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Մթնոլորտի շերտադասավորությունից կախված գործակիցը, А
	200

	2.
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.32

	3.
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա առավելագույն միջին ջերմաստիճանը, T 0C
	24․8

	4.
	Միջին տարեկան «քամիների վարդը» %-ով
	

	
	Հյուսիս
	6

	
	Հյուսիս- Արևելք
	73

	
	Արևելք
	4

	
	Հարավ-Արևելք
	1

	
	Հարավ
	7

	
	Հարավ-Արևմուտք
	4

	
	Արևմուտք
	4

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	1

	5.
	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	2.9

	6․
	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	24


4.2. Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը, կատարվել է “Էռա” համակարգչային ծրագրի միջոցով: 

Ըստ ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1673-Ն որոշման պահանջների. “տեղանքի ֆոնային աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը` տեղադրելով այն իր պաշտոնական կայքում: Եթե տվյալ տարածքի համար ֆոնային աղտոտվածության տվյալները բացակայում են, ապա տվյալները տրամադրում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության “Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ կողմից: Սույն նախագծում օգտագործվել են “Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ ձեռնակի ցուցանիշները՝ ըստ բնակավայրի բնակչության թվի:  
5. ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով վնասակար նյութերի համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է բոլոր նյութերի համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6): Աղյուսակում առանձնացված են զարկային արտանետումները։
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. 

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 
«ԱՍՍԱԹ»  ՍՊԸ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	Աղտոտող նյութը
	Պլանային արտանետումներ
	Զարկային արտա-նետումներ, տ/տարի
	Ընդամենը, տ/տարի

	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	
	

	Անօրգանական փոշի (SiO2  20 – 70 %)
	2․03
	26․34
	0․76
	27․1

	Ածխածնի օքսիդ 
	0․139
	0․9
	0․18
	1․08

	Ածխաջրածիններ սահմանային
	0․03
	0․2
	-
	0․2

	Ազոտի երկօքսիդ
	0․16
	1․05
	0․29
	1․34

	Մուր
	0․017
	0․11
	-
	0․11

	Ծծմբային անհիդրիդ
	0․015
	0․1
	-
	0․1


6. Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ

Անբարենպաստ եղանակի դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցառումները կրում են կազմակերպչական-տեխնիկական բնույթ և գործնականորեն ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1. Խստացնել տեխնոլոգիական գործընթացների վերահսկողությունը,
2. Դադարեցնել պայթեցման աշխատաները, 

3. Դադարեցնել հորատման, փորման և բեռնման աշխատանքները:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Госкомгидромет, Ленинград, 1986 

2.  “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ 
3. “ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 192 ԵՎ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 953-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1673-Ն որոշում
4. «Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных
               источников в промышленности строительных материалов», г.Новороссийск
5. МЕТОДИКА расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы. 1999
6. ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ հաստատված վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների ցանկ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Օդի պահանջվող օգտագործման հաշվարկ

Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝
	ՕՊՕ=
	ո
	 

	
	∑ 
	Աi

	
	
	ՍԹԿi

	
	i
	 


Աi-ն յուրաքանչյուր i-րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեխնոլոգիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ), 
Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակում:

	 Արտաբետվող նյութը
	Արտանետման քանակը, տ/տարի
	Միջին օրական 
ՍԹԿ, մգ/մ
	ՕՊՕ, մլրդ.մ3

	Անօրգանական փոշի (SiO2  20 – 70 %)
	27․1
	0.1
	271․0

	Ածխածնի օքսիդ 
	1․08
	3.0
	0․36

	Ածխաջրածիններ սահմանային
	0․2
	1.0
	0․2

	Ազոտի երկօքսիդ
	1․34
	0.04
	33․5

	Մուր
	0․11
	0.05
	2․2

	Ծծմբային անհիդրիդ
	0․1
	0.05
	2

	Ընդամենը
	
	
	309․26


Ընդամենը՝ 309․26 մլրդ․մ3/տարի

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի հաշվարկ

Տնտեսական վնասը հաշվարկվել է համաձայն ՀՀ կառավարության 25.01.2005թ. N 91-Ն որոշմամբ հաստատված “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ”-ի

Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված վնասը գնահատվում է 1-ին բանաձևով`

 Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi , որտեղ 

Ա -ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամերով,

Շգ -ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9րդ աղյուսակի արտադրական տարածքի համար՝ 4:  
Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է` ելնելով բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Սույն կարգի համաձայն 

Փց = 1000 դրամ: 

Վi -ն i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է:
Քi –ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, 

Քi գործակիցը որոշվում է 2-րդ բանաձևով`

Քi = գ (3 SԱi - 2 ՍԹԱi), SԱi > ՍԹԱi (2)

որտեղ` 
ՍԹԱi -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով: 

SԱi -ն i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն են` տոննաներով:

Հաշվի առնելով, որ վնասակար նյութերի արտանետումների մթնոլորտում ցրման հաշվարկները ցույց տվեցին, որ սպասվելիք գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են թույլարտելի նորմերի սահմաններում, Քi = SԱi 
Հաշվարկների արդյուքները բերված են աղյուսակում

	Արտանետվող նյութերի անվանումը
	Հաշվարկի համար անհրաժեշտ ցուցանիշները
	Վ
	Շգ
	Տնտեսական վնասը. 
ՀՀ դրամ

	
	Si
	գ
	Քi=Տi x գ
	
	
	Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi

	Անօրգանական փոշի
	27․1
	1
	27․1
	10
	4
	1084000

	Ածխածնի մոնօքսիդ
	1․08
	1
	1․08
	1
	4
	4320

	Ածխաջրածիններ
	0․2
	1
	0․2
	3.16
	4
	2528

	Ազոտի երկօքսիդ
	1․34
	1
	1․34
	12.5
	4
	67000

	Պ.Մ.
	0․11
	1
	0․11
	41.5
	4
	18260

	Ծծմբի անհիդրիդ
	0․1
	1
	0․1
	16.5
	4
	6600

	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	1182708


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Վնասակար նյութերի ցրման արդյունքում առաջացող գետնամերձ կոնցենտրացիաների “Էռա” ծրագրով հաշվարկի արդյունքները
1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Название: Ванадзор

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  24.0 м/с (для лета 24.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 2.9 м/с

     Температура летняя =  24.8  град.C
     Температура зимняя =  -3.1  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.32

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  3.00 19085.2  18.0      190       70      210      120   0 1.0 1.320 1 0.1600000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.160000| П2 |   0.049406 | 386.10  |   285.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.160000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.049406 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 386.10 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0301  |   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 386.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор-1.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1202 : Y-строка  1  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=129)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   962 : Y-строка  2  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=123)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   722 : Y-строка  3  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=115)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   482 : Y-строка  4  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=106)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   242 : Y-строка  5  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 97)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     2 : Y-строка  6  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 87)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -238 : Y-строка  7  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 78)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -478 : Y-строка  8  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 69)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -718 : Y-строка  9  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 60)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -958 : Y-строка 10  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 54)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1198 : Y-строка 11  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 48)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X= -1203.0 м,  Y=   242.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0400453 доли ПДКмр|

                                     |       0.0080091 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    97 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039970 |  99.8 (Вклад источников  0.2%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1600|   0.000076 | 100.0  | 100.0 | 0.000472167  |

|                              В сумме =   0.040045   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 5

   |                                      ^                            |

 6-C 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 C- 6

   |                                ^     ^                            |

 7-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0400453 долей ПДКмр

                                         =  0.0080091 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = -1203.0 м

     ( X-столбец 1, Y-строка 5)       Yм =   242.0 м

 При опасном направлении ветра  :      97 град.

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  65

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -699:  -704:  -700:  -689:  -670:  -644:  -610:  -508:  -405:  -405:  -403:  -363:  -317:  -267:  -212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    353:   291:   228:   166:   106:    49:    -4:  -147:  -291:  -290:  -293:  -342:  -385:  -422:  -452:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -153:   -93:   -30:    33:    95:   156:   214:   269:   398:   527:   526:   561:   609:   651:   686:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -491:  -499:  -499:  -491:  -475:  -452:  -422:  -340:  -259:  -258:  -235:  -194:  -147:   -96:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   737:   752:   758:   757:   748:   731:   707:   632:   557:   556:   525:   487:   444:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -40:    19:    80:   142:   205:   267:   328:   386:   537:   689:   689:   743:   793:   838:   877:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    341:   283:   223:   161:    99:    36:   -25:   -85:  -141:  -297:  -453:  -453:  -468:  -520:  -566:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    909:   935:   953:   964:   967:   961:   948:   928:   900:   810:   720:   720:   711:   675:   632:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   -606:  -640:  -667:  -687:  -699:

----------:------:------:------:------:

 x=    584:   531:   474:   415:   353:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   967.0 м,  Y=    99.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0400425 доли ПДКмр|

                                     |       0.0080085 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   268 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039972 |  99.8 (Вклад источников  0.2%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1600|   0.000071 | 100.0  | 100.0 | 0.000442746  |

|                              В сумме =   0.040043   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=    -1.0 м,  Y=  -226.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0400228 доли ПДКмр|

                                     |       0.0080046 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    35 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039985 |  99.9 (Вклад источников  0.1%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1600|   0.000038 | 100.0  | 100.0 | 0.000237104  |

|                              В сумме =   0.040023   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                      

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  3.00 19085.2  18.0      190       70      210      120   0 3.0 1.320 0 0.0170000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                      

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.017000| П2 |   0.020997 | 386.10  |   142.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.017000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.020997 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 386.10 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                      

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 386.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                      

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                      

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                      

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                      

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  3.00 19085.2  18.0      190       70      210      120   0 1.0 1.320 1 0.0150000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.015000| П2 |   0.001853 | 386.10  |   285.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.015000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.001853 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 386.10 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0330  |   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 386.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1202 : Y-строка  1  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=129)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   962 : Y-строка  2  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=123)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   722 : Y-строка  3  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=115)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   482 : Y-строка  4  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=106)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   242 : Y-строка  5  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 97)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     2 : Y-строка  6  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 87)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -238 : Y-строка  7  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 78)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -478 : Y-строка  8  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 69)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -718 : Y-строка  9  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 60)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -958 : Y-строка 10  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 54)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1198 : Y-строка 11  Cmax=  0.040 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 48)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X= -1203.0 м,  Y=   242.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0400017 доли ПДКмр|

                                     |       0.0200008 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    97 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039999 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.0150|   0.000003 | 100.0  | 100.0 | 0.000188867  |

|                              В сумме =   0.040002   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 5

   |                                      ^                            |

 6-C 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 C- 6

   |                                ^     ^                            |

 7-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0400017 долей ПДКмр

                                         =  0.0200008 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = -1203.0 м

     ( X-столбец 1, Y-строка 5)       Yм =   242.0 м

 При опасном направлении ветра  :      97 град.

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  65

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -699:  -704:  -700:  -689:  -670:  -644:  -610:  -508:  -405:  -405:  -403:  -363:  -317:  -267:  -212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    353:   291:   228:   166:   106:    49:    -4:  -147:  -291:  -290:  -293:  -342:  -385:  -422:  -452:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -153:   -93:   -30:    33:    95:   156:   214:   269:   398:   527:   526:   561:   609:   651:   686:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -491:  -499:  -499:  -491:  -475:  -452:  -422:  -340:  -259:  -258:  -235:  -194:  -147:   -96:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   737:   752:   758:   757:   748:   731:   707:   632:   557:   556:   525:   487:   444:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -40:    19:    80:   142:   205:   267:   328:   386:   537:   689:   689:   743:   793:   838:   877:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    341:   283:   223:   161:    99:    36:   -25:   -85:  -141:  -297:  -453:  -453:  -468:  -520:  -566:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    909:   935:   953:   964:   967:   961:   948:   928:   900:   810:   720:   720:   711:   675:   632:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   -606:  -640:  -667:  -687:  -699:

----------:------:------:------:------:

 x=    584:   531:   474:   415:   353:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   967.0 м,  Y=    99.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0400016 доли ПДКмр|

                                     |       0.0200008 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   268 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039999 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.0150|   0.000003 | 100.0  | 100.0 | 0.000177098  |

|                              В сумме =   0.040002   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=    -1.0 м,  Y=  -226.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0400009 доли ПДКмр|

                                     |       0.0200004 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    35 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039999 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.0150|   0.000001 | 100.0  | 100.0 | 0.000094842  |

|                              В сумме =   0.040001   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  3.00 19085.2  18.0      190       70      210      120   0 1.0 1.320 1 0.1390000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.139000| П2 |   0.001717 | 386.10  |   285.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.139000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.001717 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 386.10 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0337  |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|

|        |   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 386.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1202 : Y-строка  1  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=129)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  129 :  135 :  141 :  149 :  159 :  170 :  183 :  194 :  205 :  214 :  222 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   962 : Y-строка  2  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=123)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  123 :  128 :  134 :  143 :  154 :  168 :  183 :  198 :  211 :  221 :  228 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   722 : Y-строка  3  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=115)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  115 :  120 :  126 :  134 :  147 :  164 :  184 :  204 :  219 :  230 :  237 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   482 : Y-строка  4  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=106)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  106 :  110 :  114 :  121 :  134 :  154 :  186 :  215 :  232 :  242 :  248 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   242 : Y-строка  5  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 97)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   97 :   99 :  101 :  104 :  111 :  129 :  207 :  239 :  252 :  257 :  260 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     2 : Y-строка  6  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 87)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   87 :   87 :   86 :   84 :   81 :   72 :  307 :  282 :  277 :  275 :  274 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -238 : Y-строка  7  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 78)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   78 :   75 :   71 :   66 :   54 :   33 :  345 :  317 :  300 :  292 :  287 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -478 : Y-строка  8  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 69)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   69 :   65 :   59 :   51 :   38 :   19 :  355 :  332 :  316 :  306 :  299 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -718 : Y-строка  9  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 60)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   60 :   56 :   49 :   40 :   29 :   14 :  356 :  340 :  326 :  316 :  308 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -958 : Y-строка 10  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 54)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   54 :   48 :   42 :   33 :   23 :   11 :  357 :  345 :  333 :  323 :  316 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1198 : Y-строка 11  Cmax=  0.080 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 48)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   48 :   42 :   36 :   28 :   19 :    9 :  358 :  347 :  337 :  329 :  322 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X= -1203.0 м,  Y=  1202.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0800016 доли ПДКмр|

                                     |       0.4000079 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   129 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.079999 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1390|   0.000003 |  99.9  |  99.9 | 0.000018849  |

|                              В сумме =   0.080002    99.9                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 5

   |                                      ^                            |

 6-C 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 C- 6

   |                                ^     ^                            |

 7-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0800016 долей ПДКмр

                                         =  0.4000079 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = -1203.0 м

     ( X-столбец 1, Y-строка 1)       Yм =  1202.0 м

 При опасном направлении ветра  :     129 град.

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  65

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -699:  -704:  -700:  -689:  -670:  -644:  -610:  -508:  -405:  -405:  -403:  -363:  -317:  -267:  -212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    353:   291:   228:   166:   106:    49:    -4:  -147:  -291:  -290:  -293:  -342:  -385:  -422:  -452:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  348 :  352 :  357 :    2 :    6 :   11 :   16 :   30 :   45 :   45 :   45 :   51 :   56 :   61 :   66 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -153:   -93:   -30:    33:    95:   156:   214:   269:   398:   527:   526:   561:   609:   651:   686:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -491:  -499:  -499:  -491:  -475:  -452:  -422:  -340:  -259:  -258:  -235:  -194:  -147:   -96:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   72 :   76 :   82 :   87 :   92 :   97 :  103 :  108 :  122 :  135 :  135 :  139 :  144 :  150 :  155 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   737:   752:   758:   757:   748:   731:   707:   632:   557:   556:   525:   487:   444:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -40:    19:    80:   142:   205:   267:   328:   386:   537:   689:   689:   743:   793:   838:   877:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  160 :  166 :  171 :  176 :  181 :  186 :  192 :  197 :  212 :  226 :  226 :  231 :  235 :  240 :  245 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    341:   283:   223:   161:    99:    36:   -25:   -85:  -141:  -297:  -453:  -453:  -468:  -520:  -566:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    909:   935:   953:   964:   967:   961:   948:   928:   900:   810:   720:   720:   711:   675:   632:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  249 :  254 :  259 :  263 :  268 :  273 :  277 :  282 :  287 :  300 :  315 :  315 :  316 :  321 :  325 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   -606:  -640:  -667:  -687:  -699:

----------:------:------:------:------:

 x=    584:   531:   474:   415:   353:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  330 :  334 :  339 :  343 :  348 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   964.0 м,  Y=   161.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0800015 доли ПДКмр|

                                     |       0.4000074 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   263 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.079999 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1390|   0.000002 |  99.9  |  99.9 | 0.000017669  |

|                              В сумме =   0.080001    99.9                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=    -1.0 м,  Y=  -226.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0800008 доли ПДКмр|

                                     |       0.4000039 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    33 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.079999 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1390|   0.000001 |  99.9  |  99.9 | 0.000009422  |

|                              В сумме =   0.080001    99.9                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  3.00 19085.2  18.0      190       70      210      120   0 1.0 1.320 0 0.0300000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.030000| П2 |   0.001853 | 386.10  |   285.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.030000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.001853 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 386.10 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 386.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  3.00 19085.2  18.0      190       70      210      120   0 3.0 1.320 1  1.500000 1.290

000101 0002  1  П2    2.0        60.0  3.00  8482.3  18.0      350      150       70       40   0 3.0 1.320 1 0.5300000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    1.500000| П2 |   0.555813 | 386.10  |   142.8  |

|   2 |000101 0002|  1  |    0.530000| П2 |   0.294581 | 257.40  |   116.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    2.030000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.850393 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 341.52 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  2902  |   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|

|        |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 341.52 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1202 : Y-строка  1  Cmax=  0.402 долей ПДК (x=  1197.0; напр.ветра=220)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Фоп:  125 :  130 :  136 :  143 :  152 :  163 :  175 :  188 :  201 :  211 :  220 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   962 : Y-строка  2  Cmax=  0.402 долей ПДК (x=  1197.0; напр.ветра=227)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Фоп:  119 :  123 :  129 :  136 :  145 :  158 :  173 :  190 :  206 :  218 :  227 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   722 : Y-строка  3  Cmax=  0.402 долей ПДК (x=  1197.0; напр.ветра=236)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Фоп:  112 :  115 :  120 :  126 :  135 :  149 :  169 :  194 :  214 :  227 :  236 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   482 : Y-строка  4  Cmax=  0.402 долей ПДК (x=  1197.0; напр.ветра=248)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.200: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Фоп:  103 :  106 :  109 :  113 :  120 :  133 :  161 :  202 :  229 :  241 :  248 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   242 : Y-строка  5  Cmax=  0.402 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 94)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.200: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.400: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Фоп:   94 :   95 :   96 :   98 :  100 :  105 :  129 :  235 :  255 :  260 :  263 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     2 : Y-строка  6  Cmax=  0.402 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 85)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.200: 0.200: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   85 :   84 :   83 :   81 :   77 :   67 :   37 :  319 :  291 :  282 :  278 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -238 : Y-строка  7  Cmax=  0.402 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 76)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   76 :   74 :   70 :   65 :   56 :   42 :   16 :  342 :  316 :  301 :  293 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -478 : Y-строка  8  Cmax=  0.402 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 68)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   68 :   64 :   59 :   52 :   42 :   28 :   10 :  348 :  329 :  315 :  305 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.000:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -718 : Y-строка  9  Cmax=  0.402 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 61)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   61 :   56 :   51 :   43 :   33 :   21 :    6 :  351 :  336 :  324 :  314 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -958 : Y-строка 10  Cmax=  0.402 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 54)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   54 :   49 :   43 :   36 :   27 :   16 :    5 :  352 :  340 :  330 :  321 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.000: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1198 : Y-строка 11  Cmax=  0.402 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 49)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   49 :   44 :   38 :   31 :   23 :   13 :    3 :  353 :  343 :  334 :  326 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X= -1203.0 м,  Y=  -478.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4016261 доли ПДКмр|

                                     |       0.2008130 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    68 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.398916 |  99.3 (Вклад источников  0.7%)|

|  1 |000101 0002|   1 | П2|     0.5300|   0.001866 |  68.8  |  68.8 | 0.003519861  |

|  2 |000101 0001|   1 | П2|     1.5000|   0.000845 |  31.2  | 100.0 | 0.000563060  |

|                              В сумме =   0.401626   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.402 0.402 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.402 0.402 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.402 0.402 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.402 0.402 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.402 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.402 0.402 |- 5

   |                                      ^     ^                      |

 6-C 0.402 0.402 0.402 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 C- 6

   |                                ^     ^                            |

 7-| 0.402 0.402 0.402 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.402 0.402 0.402 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.402 0.402 0.402 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.402 0.402 0.402 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.402 0.402 0.402 0.402 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4016261 долей ПДКмр

                                         =  0.2008130 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм = -1203.0 м

     ( X-столбец 1, Y-строка 8)       Yм =  -478.0 м

 При опасном направлении ветра  :      68 град.

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  65

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -699:  -704:  -700:  -689:  -670:  -644:  -610:  -508:  -405:  -405:  -403:  -363:  -317:  -267:  -212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    353:   291:   228:   166:   106:    49:    -4:  -147:  -291:  -290:  -293:  -342:  -385:  -422:  -452:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Фоп:  359 :    3 :    7 :   11 :   16 :   20 :   24 :   36 :   48 :   48 :   49 :   53 :   57 :   62 :   66 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -153:   -93:   -30:    33:    95:   156:   214:   269:   398:   527:   526:   561:   609:   651:   686:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -491:  -499:  -499:  -491:  -475:  -452:  -422:  -340:  -259:  -258:  -235:  -194:  -147:   -96:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   70 :   75 :   79 :   83 :   87 :   92 :   96 :  100 :  111 :  122 :  122 :  126 :  131 :  136 :  141 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   737:   752:   758:   757:   748:   731:   707:   632:   557:   556:   525:   487:   444:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -40:    19:    80:   142:   205:   267:   328:   386:   537:   689:   689:   743:   793:   838:   877:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402: 0.402:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:

Фоп:  146 :  151 :  156 :  162 :  167 :  173 :  179 :  185 :  202 :  221 :  221 :  227 :  233 :  239 :  245 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    341:   283:   223:   161:    99:    36:   -25:   -85:  -141:  -297:  -453:  -453:  -468:  -520:  -566:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    909:   935:   953:   964:   967:   961:   948:   928:   900:   810:   720:   720:   711:   675:   632:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:  251 :  256 :  262 :  268 :  273 :  279 :  285 :  291 :  297 :  314 :  328 :  328 :  329 :  333 :  338 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   -606:  -640:  -667:  -687:  -699:

----------:------:------:------:------:

 x=    584:   531:   474:   415:   353:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.401: 0.401: 0.401: 0.401: 0.401:

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399: 0.399:

Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:  342 :  346 :  351 :  355 :  359 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

   :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=  -452.0 м,  Y=  -212.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4015636 доли ПДКмр|

                                     |       0.2007818 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    66 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.398958 |  99.4 (Вклад источников  0.6%)|

|  1 |000101 0002|   1 | П2|     0.5300|   0.001850 |  71.0  |  71.0 | 0.003490626  |

|  2 |000101 0001|   1 | П2|     1.5000|   0.000756 |  29.0  | 100.0 | 0.000503931  |

|                              В сумме =   0.401564   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=    -1.0 м,  Y=  -226.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4012614 доли ПДКмр|

                                     |       0.2006307 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    43 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.399159 |  99.5 (Вклад источников  0.5%)|

|  1 |000101 0002|   1 | П2|     0.5300|   0.001782 |  84.8  |  84.8 | 0.003362970  |

|  2 |000101 0001|   1 | П2|     1.5000|   0.000320 |  15.2  | 100.0 | 0.000213266  |

|                              В сумме =   0.401261   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

          --------- Примесь 0301--------

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  3.00 19085.2  18.0      190       70      210      120   0 1.0 1.320 1 0.1600000 1.290

          --------- Примесь 0330--------

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  3.00 19085.2  18.0      190       70      210      120   0 1.0 1.320 1 0.0150000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

_____________________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная       |

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                               |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.518750| П2 |   0.032036 | 386.10  |   285.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.518750  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.032036 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 386.10 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.8 град.С)

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0301  |   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|

|  0330  |   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 386.1 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1202 : Y-строка  1  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=129)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   962 : Y-строка  2  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=123)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   722 : Y-строка  3  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=115)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   482 : Y-строка  4  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=106)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   242 : Y-строка  5  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 97)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     2 : Y-строка  6  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 87)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -238 : Y-строка  7  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 78)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -478 : Y-строка  8  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 69)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -718 : Y-строка  9  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 60)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -958 : Y-строка 10  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 54)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1198 : Y-строка 11  Cmax=  0.050 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 48)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование NO2 (0301)

     в 2-компонентной группе суммации 6204

     ВЫПОЛНЕНО (вклад NO2 > 80%) во всех 121 расчетных точках.

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (примеч. 5 к гл.I СП 1.2.3685-21).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X= -1203.0 м,  Y=   242.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0500294 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    97 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.049980 |  99.9 (Вклад источников  0.1%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.5188|   0.000049 | 100.0  | 100.0 | 0.000094433  |

|                              В сумме =   0.050029   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |- 5

   |                                      ^                            |

 6-C 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 C- 6

   |                                ^     ^                            |

 7-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0500294

 Достигается в точке с координатами:  Xм = -1203.0 м

     ( X-столбец 1, Y-строка 5)       Yм =   242.0 м

 При опасном направлении ветра  :      97 град.

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  65

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -699:  -704:  -700:  -689:  -670:  -644:  -610:  -508:  -405:  -405:  -403:  -363:  -317:  -267:  -212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    353:   291:   228:   166:   106:    49:    -4:  -147:  -291:  -290:  -293:  -342:  -385:  -422:  -452:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -153:   -93:   -30:    33:    95:   156:   214:   269:   398:   527:   526:   561:   609:   651:   686:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -491:  -499:  -499:  -491:  -475:  -452:  -422:  -340:  -259:  -258:  -235:  -194:  -147:   -96:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   737:   752:   758:   757:   748:   731:   707:   632:   557:   556:   525:   487:   444:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -40:    19:    80:   142:   205:   267:   328:   386:   537:   689:   689:   743:   793:   838:   877:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    341:   283:   223:   161:    99:    36:   -25:   -85:  -141:  -297:  -453:  -453:  -468:  -520:  -566:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    909:   935:   953:   964:   967:   961:   948:   928:   900:   810:   720:   720:   711:   675:   632:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=   -606:  -640:  -667:  -687:  -699:

----------:------:------:------:------:

 x=    584:   531:   474:   415:   353:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Условие на доминирование NO2 (0301)

     в 2-компонентной группе суммации 6204

     ВЫПОЛНЕНО (вклад NO2 > 80%) во всех 65 расчетных точках.

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (примеч. 5 к гл.I СП 1.2.3685-21).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   967.0 м,  Y=    99.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0500276 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   268 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.049982 |  99.9 (Вклад источников  0.1%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.5188|   0.000046 | 100.0  | 100.0 | 0.000088549  |

|                              В сумме =   0.050028   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :034 Ванадзор.

     Объект    :0001 Карабердский рудник.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.07.2021 16:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=    -1.0 м,  Y=  -226.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0500148 доли ПДКмр|

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    35 град.

                       и скорости ветра 24.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.049990 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.5188|   0.000025 | 100.0  | 100.0 | 0.000047421  |

|                              В сумме =   0.050015   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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t MaKcum. 3HaueHme KOHLIHTpaLWH ~0.040 NAK
Pacu. npsamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpauns 0.0400017 NAK pocturaetcs B Touke x=-1203 y= 242
Mpu onacHom Hanpaenexun 97° 1 onacHoi ckopocTyu BeTpa 24 m/c
PacueTHbii npsiMoyronbHuk N2 1, wmpnHa 2400 M, Bbicota 2400 M,

wiar pacyeTtHol ceTku 240 M, KONUYECTBO pacyeTHbIX Todek 11*11

PacuéT Ha cyliecTBylowiee MoMoXeHue.




[image: image5.jpg]lopop, : 034 Banapzop-1

O6mbekT : 0001 Kapabeppackuit pyoHuk Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPP-2017

6204 0301+0330

YcnoBHble 0603HaqeHus: VzonmHun B ponsix INIK 0 176 528m.
[ ]Tepputopus npeanpustus 0.050 NAK
:CaHMTapHO-SEmMTHbIe 30Hbl, rpynna N 01 0.050 1AK Macuwta6 1:17600
1 PacuétHble Touky, rpynna N 90 ——0.050 NAK
t MakcuM. 3HaueHne KOHLHTpaLn ~0.050 MAK
Pacu. npamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpaumsa 0.0500294 MK pocTuraetcs B Touke x=-1203 y= 242
Mpw onacHom HanpasneHnn 97° 1 onacHoi ckopocTh BeTpa 24 m/c
PacuetHbiit npamoyronbHuk Ne 1, wnpuxa 2400 M, Bbicota 2400 M,

war pacyeTHon ceTkn 240 M, KOIMYeCcTBO pacyeTHbIx Todek 11*11

PacuéT Ha cyllecTByloLLEee NoSIoXeHNe.
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O6mbekT : 0001 Kapabeppackuit pyoHuk Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0, Mogens: MPP-2017

0301 AsoTa auokecupa,

YcnoBHble 0603HaqeHus: VzonmHun & Ronsx 1K 0 176 528m.
[ ]Tepputopus npeanpustus 0.040
:CaHMTapHO-SEmMTHbIe 30Hbl, rpynna N 01 0.040 Macuwta6 1:17600
1 PacuétHble Touky, rpynna N 90 —0.040
t MakcuM. 3HaueHne KOHLHTpaLn »0.040
Pacu. npamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpaumsa 0.0400453 MK pocTuraetcs B Touke x=-1203 y= 242
Mpw onacHom HanpasneHnu 97° n onacHoi ckopocTh BeTpa 24 m/c
PacuetHbiit npamoyronbHuk Ne 1, wnpuxa 2400 M, Bbicota 2400 M,

war pacyeTHon ceTkn 240 M, KOIMYeCcTBO pacyeTHbIx Todek 11*11

PacuéT Ha cyllecTByloLLEee NoSIoXeHNe.
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O6mbekT : 0001 Kapabeppackuit pyoHuk Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPP-2017

0337 Yrnepopa okcup,

YcnoBHble 0603HaqeHus: VzonmHun & ponsix 1K 0 176 528m.
[ ]Tepputopus npeanpustus 0.080 M1AK
:CaHMTapHO-SEmMTHbIe 30Hbl, rpynna N 01 0.080 11K Macuwta6 1:17600
1 PacuétHble Touky, rpynna N 90 ——0.080 NAK
t MakcuM. 3HaueHne KOHLHTpaLn ~0.080 MAK
Pacu. npamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpaumsa 0.0800016 MK pocTuraetcs B Touke x=-1203 y= 1202
Mpu onackHom Hanpaenexun 129°  onacHoit ckopocTu BeTpa 24 m/c
PacuetHbiit npamoyronbHuk N2 1, wnpuna 2400 M, Bbicota 2400 M,

war pacyeTHon ceTkn 240 M, KOIMYeCTBO pacyeTHbIX Todek 11*11

PacuéT Ha cyllecTByloLLEee NoSIoXeHNe.
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O6bekT : 0001 Kapabeppackuii pyaHuk Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPP-2017
2902 B3BelueHHble BelecTsa

YenoHble 0603HaueHHs:
[ |Tepputopws npeanpnsitst
[—JcanmrapHo-sawmthbie sokb, rpynna N 01
4 PacuéTHble Toukw, rpynna N 90
L Makcum. 3Ha4eHne KOHUEeHTpaumumn
Pacu. npamoyronbHik N 01

sonurun & gonsix MAK
0,401 TIIK
0.401 MK
——0.401 MK
—0.402 MK

Maxc konuerTpauus 0.4016261 MK gocturaeTcs 8 Touke x= 1203 y= -478
TpU oNacHoM HanpaBeHuit 68° 1 oMacHoR CKOPOCTH BeTpa 24 M/c
PacueTHeiit npamoyronshuk Ne 1, wwpyka 2400 m, seicota 2400 m,
war pacteTHoi ceTky 240 M, KONMHECTBO pacHeTHbIX Tosex 11%11

PacuéT Ha cyuiecTaylolee NosioxeHue.

[ 176

Macwrab 1:17600

528m.




� Առանց պայթեցումների ժամանակ առաջացող փոշու արտանետումների, որոնք ներկայացված են աղյուսակ 2-ում:


� Լցակույտի մակերեսից փոշու արտանետումը կատարվում է ամբողջ տարվա ընթացքում
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