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Î³ï³ñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

Ø³ëÝ³·»ï                                                  Ø.²í¹³ÉÛ³Ý
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÁ                       ². Ê³ã³ïñÛ³Ý



²Üàî²òÆ²
	
êáõÛÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  §Øá¹áõë ¶ñ³ÝáõÙ¦ êäÀ  ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ¶áñ³í³ÝÇ ç³ñ¹Çã Ï³Û³ÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 
êÂ² ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù է Ñ³Ý¹Çë³ó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. № 1673-Ü “ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç N 192 ¨ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 21-Ç N 953-Ü áñáßáõÙÝ»ñÝáõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ” ¨   ՀՀ կառավարության 23.01.2020թ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>>  N 62-Ն áñáßáõÙÝ»ñÁ:
êÂ² -Ý ·Çï³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ¿, áñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÕµÛáõñÇ ¨ ³ñï³Ý»ïíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ßË³ï³ÝùáõÙ Ç ÙÇ »Ý µ»ñí»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ:
Ü»ñÏ³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ µ»ñí³Í »Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý, ï»ùëï³ÛÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ, ïíÛ³ÉÝ»ñ: Î³ï³ñí³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ:
²ÛÅÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ  áõÝÇ 1³ñï³¹ñ³Ññ³å³ñ³Ïª  Ý³Ë³ï»ëí³Í ù³ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ;
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ: ¶³½³ ¨ ÷áß»áñëÙ³Ý ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ: ²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ êÂÊ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ã»Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í: 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ ¿` 
³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ(SiO2 < 20%)`19.44ï/ï³ñÇ:	
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 777600 ¹ñ³Ù:
Üյութերի ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետները 2021Ãí³Ï³ÝÝ ¿: 
Îազմակերպության կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը Ñ³ßí³ñÏí»É ¿  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականիհունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ò³ÝÏ³ó³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÝ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí`
Ա = ՇգՓՑ ∑Վi Ք
Ա-նազդեցություննէ, արտահայտվածՀայաստանիՀանրապետությանդրամներով,
Շգ-նաղտոտողաղբյուրիշրջապատի (ակտիվաղտոտմանգոտու) բնութագիրնարտահայտողգործակիցնէ, որիարժեքըհավասարէ 4
Վi–ն i-րդնյութիհամեմատականվնասակարություննարտահայտողմեծություննէ, 
Քi–նտվյալ (i-րդ) նյութիարտանետումներիքանակիհետկապվածգործակիցնէ
ՓՑ–նփոխադրմանցուցանիշնէ, ՓՑ  = 1000 դրամ
Քi գործակիցըորոշվումէհետևյալբանաձևով` 
Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi)
որտեղ՝
ՍԹԱi –ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,
ՏԱi-ն i-րդ նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով։
գ=1`անշարժ աղբյուրների համար
Շգ =4,ՓՑ= 1000դրամ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`  
	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Քi 
ï
	Շգ
	ՓՑ
¹ñ³Ù
	Վi
	Ա
¹ñ³Ù

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
(SiO2 < 20-%)
	19.44
	4
	1000
	10
	777600

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	
	777600
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ÀÜ¸Ð²Üàôð   îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð
	
	§Øá¹áõë ¶ñ³ÝáõÙ¦ êäÀ ¶áñ³í³ÝÇ ç³ñ¹Çã Ï³Û³ÝùÁ   ·ïÝíáõÙ ¿ ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ¶áñ³í³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ã¿, ßñç³Ï³ÛùáõÙ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ·áïÇÝ»ñ, Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ¨ ¹åñáó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëÝÝ¹Ç ûµÛ»ÏïÝ»ñ, ³Ýï³éÝ»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³ÑáÕ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ãÏ³Ý, µÝ³Ï»ÉÇ Ï³éáõÛóÝ»ñÇóª ¶áñ³í³Ý ·ÛáõÕÇó,  Ñ»éáõ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 4.5ÏÙ
            ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ  ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÝ  ¿  51.030.00023 ïñí³Í 19.09.1994Ã. 
	  Æրավաբանական հասցեն՝  
ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½, ·.²ñÙ³ß Ð³ÛñÇÛ³Ý 2
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý   í³ÛñÇ Ñ³ëó»Ýª
ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ¶áñ³í³Ý Ñ³Ù³ÛÝù 


	























ՕՊՕ-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ

  Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-Ç N1673-ÜáñáßÙ³Ý  2-ñ¹ Ï»ïÇ 3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ`êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ Ï³½ÙíáõÙ ¿ այն տնտեսավարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ Ù3 չափանիշը, կամ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար մ3 չափանիշը:
  ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`
	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ք³Ý³ÏÁ
ï
	ØÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý 
êÂÎ
	ՕՊՕ
ÙÉñ¹..Ù3/ï³ñÇ

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý/ïñ³í»ñïÇÝ/
(SiO2 < 20%)
	19.44
	0.15
	129.6



	


	





























 (
î
ºÔ²¸ðØ²Ü ì²ÚðÆ Ð²î²Î²¶ÆÌÀ
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ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ àðäºê ØÂÜàÈàðîÜ ²ÔîàîàÔ ²Ô´Úàôð

§Øá¹áõë ·ñ³ÝáõÙ¦  êäÀ ¶áñ³í³ÝÇ ç³ñ¹Çã Ï³Û³ÝùÁ Ý³Ë³ïëí³Í ¿ ïñ³í»ñïÇÝÇ Ïáïáñ³ÏáõÙÇó ËÇ× ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ý³ñ, ï»Õ³¹ñí³Í ¿ ÏáÝ³ÛÇÝ  ç³ñ¹Çã 23-53 Ù3 /ժամ   ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ßË³ïáõÙ ¿ 40Ù3/Å³Ù ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Ïáïáñ³ÏáõÙ ¿ 96000 Ù3/ï³ñÇ ËÇ×:
²ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ ¿ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇª (SiO2 < 20%): ÐáõÙùÁ Ý³Ëù³Ý Ïáïáñ³ÏáõÙÁ ËáÝ³í»óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ç å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÇ, ÇëÏ µ³ó Ññ³å³ñ³ÏáõÙ å³Ñ»ÉÇë, ËáÝ³í³óíáõÙ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ ³í³ñï»Éáõó  Ñ»ïá, Í³ÍÏíáõÙ ¿` ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ, áõëïÇ ³ÕÛáõë³Ï 3 –Ç Ñ»é³ÝÏ³ñ ëÛáõÝÛ³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ: öáß»-·³½³áñëÙ³Ý ë³ñ³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³õ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ: î»ë. Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ
  î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »õ ï»ë³ÏÁ Ýßí³Í »Ý 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:





























ØÂÜàÈàðî  ²ðî²ÜºîìàÔ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²Üì²Ü²ò²ÜÎÀ

²ÕÛáõë³Ï 1

	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	êÂÎ
³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³·
Ù·/Ù3
	ìï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý
¹³ëÁ
	²ñï³Ý»ïáõÙ-
Ý»ñÁ
ï/ï³ñÇ

	

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
(SiO2 < 20-%)
	0.5
	3
	19.44





Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ½³ñÏ³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ, ³Û¹ å³ï×³éáí 2-ñ¹  ³ÕÛáõë³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ:



Ü²ÊÜ²Î²Ü îìÚ²ÈÜºð êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð

Î³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ: Àëï ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ  êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¨ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý  ¶úêî 17.2.3.02-2014 –Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ µ»ñí³Í »Ý 3 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý  §î³ñµ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý¦ ÅáÕáí³áõÇ ÑÇÙ³Ý íñÍ³:	
Üëï»óÙ³Ý ³Ýã³÷»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ª Ëáßáñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ùñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 3:
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êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð ²ÜÐð²ÄºÞî ²ÔîàîàÔ ÜÚàôÂºðÆ ä²ð²ØºîðºðÀ
³ÕÛáõë³Ï 3
	²ñï³¹ñáõ-
ÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñ³Ù³ë
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
	²ßË³ï³Å³ÙÁ ï³ñáõÙ
	²ñï³Ý»ïÙ³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ
	²ÕµÛáõÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ
	²ÕµÛáõñÇ
Ñ³Ù³ñÁ

	
	²Ýí³ÝáõÙÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	

	
	
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð



	Ë×Ç ëï³óáõÙ
	ÏáÝ³ÛÇÝ ç³ñ¹Çã
	5
	2400
	³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå

	1
	1

	
	Ïáõï³ÏÙ³Ý Ññ³å³ñ³Ï
	2
	7200
	³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå

	1
	2



3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	²ÕµÛáõñÇ 
µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, Ù
	îñ³Ù³·ÇÍÁ, 
Ù
	¶³½³û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ »ÉùáõÙ

	
	³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ
	Í³í³ÉÁ
Ù3/íñÏ
	ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ

	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	1
	
	9
	
	30
	
	10
	
	7068.6
	
	32
	

	2
	
	3
	
	60
	
	10
	
	8482.3
	
	32
	












	



3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	Îááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ ù³ñï»½áõÙ, Ù
	¶³½»ñÁ Ù³ùñáÕ ë³ñù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ø³ùñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ
	Ø³ùñÙ³Ý ÙÇçÇÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ

	
	Ï»ï³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ, ³ÕµÛáõñ. ËÙµÇ Ï»ÝïñáÝÇ, ·Í³ÛÇÝ ³Õµ. 1-ÇÝ Í³ÛñÇ 
	·Í³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ 
2 –ñ¹ Í³ÛñÇ 
	
	²å³Ñáíí³ÍáõÃ Û³Ý
·áñÍ³ÏÇóÁ %
	Ø³ùñÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, %

	Üì
	Ð
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð



	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	120
	150
	150
	180
	ËáÝ³í»óáõÙ

	80
	
	80
	

	2
	
	180
	110
	240
	150
	
	
	
	
	
	




3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ
	²Â² Ñ³Ý»Éáõ ï³ñÇÝ

	
	
	Üì
	Ð (êÂ²)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	
	²Ýûñ·³Ý. ÷áßÇ(SiO2 < 20%) /ïñ³í»ñïÇÝ/
	1.80
	0.254
	15.552
	1.80
	0.254
	15.552
	2021

	2
	
	[bookmark: _GoBack]²Ýûñ·³Ý. ÷áßÇ (SiO2 < 20%)
/ïñ³í»ñïÇÝ/
	0.15
	0.177
	3.888
	0.15
	0.177
	3.888
	2021





ØºøºÜ²Ú²Î²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×ß·ñïí³Í ¨ áõÕÕí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½Ùí»É »Ý êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñáí ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §¾ð²¦ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí:
¶»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 24002400Ù ù³é³ÏáõëáõÙ, 240Ù ù³ÛÉáí, Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 121 Ï»ïáõÙ:

O¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ðºðÀ, òðØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÜ àðàÞàÔ ¶àðÌ²ÎÆòÜºðÀ: êÎ¼´Ü²Î²Ü îìÚ²ÈÜºðÀ

òñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßáÕ û¹»ñ¨áõÃ³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³· ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ /ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ/ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÷»ïñí³ñÇ 2-Ç N 160-Ü  áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í  ó³ÝÏÇó:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4
		´ÝáõÃ³·ñ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

	ØÃÝáÉáñïÇ ëïñ³ïÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó Ï³Ëí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ
	200

	î»Õ³ÝùÇ é»ÉÛýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ
	1.0

	î³ñí³ ³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
	33

	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը>> %-ով
	

	ÐÛáõëÇë
	4

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨»Éù
	27

	²ñ¨»Éù
	8

	Ð³ñ³í-³ñ¨»Éù
	8

	Ð³ñ³í
	18

	Ð³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù
	29

	²ñ¨Ùáõïù
	5

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù
	1

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	3,5 Ù/íñÏ

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	22 Ù/íñÏ








ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ òðØ²Ü Ð²ÎÆðÖ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ

	
ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	²é³í»É³·áõÛÝ
·»ïÝ³Ù»ñÓ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý
³é³Ýó ýáÝÇ


		ýáÝÁ Ñ³ßíÇ ³é³Í
	 µÝ³Ï»ÉÇ ·áïÇÝ

	1
	2
	4
	5

	²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ
(SiO2 < 20-%)
	0.0085019 êÂÎ
0.00425Ù·/Ù3
	 0.4085019 êÂÎ
     0. 204251   Ù·/Ù3                                          
	4.5ÏÙ Ñ»éáõ ¿

	
	
	
	
	


                                     

ØÂÜàÈàðîàôØ ìÜ²ê²Î²ð  ÜÚàôÂºðÆ  ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ  òðØ²Ü
Ð²Þì²ðÎÆ  ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ãÇ ¹ÇïíáõÙ áã ÙÇ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ: ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 6-áõÙ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³ñ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ: 


ՍԹԱնորմատիվներհասնելումիջոցառումներիծրագիր
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.

	NN
ը/կ
	Միջոցառմանանվանումըևաղտոտմանաղբյուրիհամարը
	Իրականացմանժամկետը
	Վնասակարնյութի (նյութեր) արտանետումըմինչևմիջոցառումը
	Վնասակարնյութի (նյութեր) արտանետումըմիջոցառումնիրականացնելուցհետո

	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի



Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï  5-Á  ãÇ Éñ³óíáõÙ:



	










ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
§Øà¸àôê ¶ð²ÜàôØ ¦ êäÀ ¶áñ³í³ÝÇ ç³ñ¹Çã Ï³Û³ÝùÇ  ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ
/ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6


	Աղտոտող նյութը 
	Ընդհանուր արտանետումը
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը                                                        

	
	գ/ վ
	տ/տարի
	
	գ / վ
	տ/ տարի

	²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ 
(SiO2 < 20%)
	1.95
	19.44
	
	
	



















	













	






Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü-îºÊÜÆÎ²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºð  ²Ü´²ðºÜä²êî
ÎÈÆØ²Ú²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ Ä²Ø²Ü²Î

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:
1. ÂáõÛÉ ãï³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ·»ñµ»éÝí³Í ³ßË³ï³Ýù
2 Êëïáñ»ÝÑ»ï¨»É ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ
3. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ
4. â¹³ï³ñÏ»É ÉáõÍÇãÝ»ñ, Ñ»ßï µáó³í³éíáÕ ÝÛáõÃ»ñ
5. ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»É ïíÛ³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:


ØÆæàò²èàôØÜºð, àðàÜø Ü²Ê²îºêìàôØ  ºì Æð²Î²Ü²òìàôØ ºÜ ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ ìºð²ÐêÎØ²Ü ºì êÂ²   Î²î²ðØ²Ü Üä²î²Îàì

ø³ÝÇ áñ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ,  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·³½»ñÇ û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí: àôÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á:	²Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÃÝáÉáñïÇ íÝ³ë³µ»ñ ³ÕïáïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Çç»óÝ»É ÁÝ¹Ñáõå  ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ:
	ºÃ» íÃ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ êÂ² -Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ ·»ñ³½³ÝóíáõÙ ¿, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ÙÃÝáÉáñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ¨  ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ÐÐ  Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ²ßË³ï³ÝùÇ ¨ ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ëã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É íÃ³ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ(íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ ã³÷áõÙÝ»ñ Ùáï³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ):














ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

1. ÃÎÑÒ 17.2. 3. 02 - 2014 “Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ  
     äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè”.

2. Âðåìåííàÿ ìåòîäèêà íîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.      
    Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.

3. Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ  ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò,      1986ã.

4.  Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî  -
     äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó (ÏÄÂ) ïðåäïðèÿòèé.

   5. Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìèðóåìûõ  ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.
 Îáñåðâàòîðèÿ èìåíè À.È. Âîåéêîâà Ãîñêîìãèäðîìåòà, 1986ã.

 6.ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  02.02.2006Ã. áñáßáõÙ № 160-Ü §´Ý³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ-êÂÎ) ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦

 7.ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. áñáßáõÙ № 1673-Ü 
§Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999թ.մարտի 30-ի  N 192 ¨ 2008թ. օգոստոսի  21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին¦

     8. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßում

9.ՀՀկառավարության 23.01.2020թ N 62-ՆáñáßáõÙ. 
<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>> 














	
﻿ՀՀ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ
ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐ 


	﻿Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները` 
հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության 

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային
 օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` 
ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից:

	Բնակչության
քանակը
(հազ.) 
	Որոշված նյութերի ֆոնային
կոնցենտրացիաները (մգ/մ3)

	
	﻿Փոշի 
	Ծծմբի
երկօքսիդ 
	Ազոտի
երկօքսիդ 
	Ածխածնի
օքսիդ

	50 -125
	0,4
	0,05
	0,03
	1,5 

	10 - 50
	0,3
	0,05
	0,015
	0,8 

	< 10
	0,2
	0,02
	0,008
	0,4


﻿ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները
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ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ñ³ñÃ³í³ÛñáõÙ,  ï»Õ³ÝùÁ Ñ³ñÃ ¿, ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ ãÏ³Ý£
Àëï ОНД – 86 –Çª Ñ³ñÃ Ï³Ù ÃáõÛÉ Ïïñïí³Í ï»Õ³ÝùáõÙ, áñï»Õ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 1 ÏÙ íñ³ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 50 Ù, ï»Õ³ÝùÇ é»ÉÛ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ 1.0£
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1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 
     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Название: Гораван
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  22.0 м/с (для лета 22.0, для зимы 12.0)
     Средняя скорость ветра = 3.5 м/с
     Температура летняя =  32.0  град.C
     Температура зимняя =  -2.6  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловыхградусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :036 Гораван.
     Объект    :0001 Дробильная установка.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 16:23
     Примесь   :2902 - Пыль неорганическая (SiO2 < 20-%)                                                           
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0001  1  П2    9.0        30.0 10.00  7068.6  32.0       80       60       30       30   0 3.0 1.000 1  1.800000 0.000
000101 0002  1  П2    3.0        60.0  3.00  8482.3  32.0       90       70      100       60   0 3.0 1.000 1 0.1500000 0.000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :036 Гораван.
     Объект    :0001 Дробильная установка.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 16:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :2902 - Пыль неорганическая (SiO2 < 20-%)                                                          
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    1.800000| П2 |   0.061211 |  95.33  |   474.0  |
|   2 |000101 0002|  1  |    0.150000| П2 |   0.036784 | 171.60  |   212.0  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    1.950000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.097995 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 123.96 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :036 Гораван.
     Объект    :0001 Дробильная установка.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 16:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :2902 – Пыль неорганическая (SiO2 < 20-%)                                 
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |
|  2902  |   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|
|        |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 123.96 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :036 Гораван.
     Объект    :0001 Дробильная установка.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 16:23
     Примесь   :2902 - Пыль неорганическая (SiO2 < 20-%)                                 Пыль неорганическая (SiO2 < 20-%)                                                                                           
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= -3, Y= 3
                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
   Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=  1203 : Y-строка  1  Cmax=  0.408 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=132)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.408: 0.408: 0.408: 0.407: 0.407: 0.406: 0.407: 0.407: 0.407: 0.408: 0.408:
Cc : 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.204: 0.204: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.394: 0.395: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396: 0.396: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395:
Сди: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014:
Фоп:  132 :  138 :  145 :  154 :  164 :  176 :  188 :  199 :  209 :  217 :  224 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   963 : Y-строка  2  Cmax=  0.408 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=125)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.408: 0.407: 0.407: 0.406: 0.406: 0.405: 0.405: 0.406: 0.406: 0.407: 0.408:
Cc : 0.204: 0.204: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.204: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396: 0.395: 0.395:
Сди: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013:
Фоп:  125 :  131 :  138 :  148 :  160 :  175 :  190 :  204 :  215 :  224 :  231 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   723 : Y-строка  3  Cmax=  0.408 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=117)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.408: 0.407: 0.406: 0.405: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.405: 0.406: 0.407:
Cc : 0.204: 0.203: 0.203: 0.203: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.203: 0.203: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.395: 0.396: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.395:
Сди: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012:
Фоп:  117 :  122 :  129 :  140 :  154 :  173 :  193 :  211 :  224 :  233 :  239 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   483 : Y-строка  4  Cmax=  0.407 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра=108)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.406: 0.405: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.406: 0.407:
Cc : 0.204: 0.203: 0.203: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.396: 0.397: 0.397: 0.398: 0.398: 0.398: 0.398: 0.397: 0.396: 0.396:
Сди: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011:
Фоп:  108 :  112 :  118 :  127 :  143 :  169 :  200 :  223 :  236 :  244 :  249 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   243 : Y-строка  5  Cmax=  0.407 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 98)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.406: 0.405: 0.403: 0.402: 0.401: 0.402: 0.403: 0.404: 0.405: 0.406:
Cc : 0.204: 0.203: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.396: 0.397: 0.398: 0.399: 0.399: 0.399: 0.398: 0.397: 0.397: 0.396:
Сди: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.011:
Фоп:   98 :  100 :  103 :  108 :  119 :  155 :  221 :  245 :  254 :  258 :  261 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=     3 : Y-строка  6  Cmax=  0.407 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 87)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.406: 0.405: 0.403: 0.402: 0.401: 0.401: 0.402: 0.404: 0.405: 0.406:
Cc : 0.204: 0.203: 0.202: 0.202: 0.201: 0.200: 0.201: 0.201: 0.202: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.396: 0.397: 0.398: 0.399: 0.399: 0.399: 0.398: 0.398: 0.397: 0.396:
Сди: 0.012: 0.010: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011:
Фоп:   87 :   87 :   86 :   84 :   80 :   56 :  290 :  278 :  275 :  274 :  273 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.008: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=  -237 : Y-строка  7  Cmax=  0.407 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 77)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.406: 0.405: 0.404: 0.403: 0.402: 0.402: 0.403: 0.404: 0.405: 0.407:
Cc : 0.204: 0.203: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.396: 0.397: 0.398: 0.398: 0.399: 0.399: 0.398: 0.397: 0.396: 0.396:
Сди: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011:
Фоп:   77 :   74 :   70 :   62 :   47 :   16 :  332 :  307 :  295 :  289 :  285 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=  -477 : Y-строка  8  Cmax=  0.408 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 67)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.408: 0.407: 0.406: 0.404: 0.404: 0.403: 0.403: 0.404: 0.405: 0.406: 0.407:
Cc : 0.204: 0.203: 0.203: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.396: 0.396: 0.397: 0.398: 0.398: 0.398: 0.397: 0.397: 0.396: 0.395:
Сди: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012:
Фоп:   67 :   63 :   56 :   46 :   31 :    9 :  344 :  324 :  310 :  302 :  296 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=  -717 : Y-строка  9  Cmax=  0.408 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 59)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.408: 0.407: 0.406: 0.406: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.407:
Cc : 0.204: 0.204: 0.203: 0.203: 0.202: 0.202: 0.202: 0.203: 0.203: 0.203: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.395:
Сди: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012:
Фоп:   59 :   53 :   46 :   36 :   23 :    6 :  349 :  333 :  321 :  312 :  305 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=  -957 : Y-строка 10  Cmax=  0.408 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 52)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.408: 0.408: 0.407: 0.407: 0.406: 0.406: 0.406: 0.406: 0.407: 0.407: 0.408:
Cc : 0.204: 0.204: 0.204: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.204: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.395: 0.395: 0.395:
Сди: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
Фоп:   52 :   46 :   38 :   29 :   18 :    5 :  351 :  339 :  328 :  319 :  312 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y= -1197 : Y-строка 11  Cmax=  0.409 долей ПДК (x= -1203.0; напр.ветра= 46)
----------:______________________________________________________________________
x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.409: 0.408: 0.408: 0.407: 0.407: 0.407: 0.407: 0.407: 0.408: 0.408: 0.408:
Cc : 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.394: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.394:
Сди: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014:
Фоп:   46 :   40 :   33 :   24 :   14 :    4 :  353 :  343 :  333 :  325 :  318 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X= -1203.0 м,  Y= -1197.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4085019 доли ПДКмр|
                                     |       0.2042510 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра 22.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.394332 |  96.5 (Вклад источников  3.5%)|
|  1 |000101 0001|   1 | П2|     1.8000|   0.013499 |  95.3  |  95.3 | 0.007499333  |
|                              В сумме =   0.407831    95.3                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000671     4.7                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :036 Гораван.
     Объект    :0001 Дробильная установка.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 16:23
     Примесь   :2902 - Пыль неорганическая (SiO2 < 20-%)                                                                                          
     ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        3 |
      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.408 0.408 0.408 0.407 0.407 0.406 0.407 0.407 0.407 0.408 0.408 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.408 0.407 0.407 0.406 0.406 0.405 0.405 0.406 0.406 0.407 0.408 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.408 0.407 0.406 0.405 0.404 0.404 0.404 0.404 0.405 0.406 0.407 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.407 0.406 0.405 0.404 0.403 0.403 0.403 0.403 0.404 0.406 0.407 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.407 0.406 0.405 0.403 0.402 0.401 0.402 0.403 0.404 0.405 0.406 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.407 0.406 0.405 0.403 0.402 0.401 0.401 0.402 0.404 0.405 0.406 C- 6
   |                                ^     ^                            |
 7-| 0.407 0.406 0.405 0.404 0.403 0.402 0.402 0.403 0.404 0.405 0.407 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.408 0.407 0.406 0.404 0.404 0.403 0.403 0.404 0.405 0.406 0.407 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.408 0.407 0.406 0.406 0.405 0.405 0.405 0.405 0.406 0.407 0.407 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.408 0.408 0.407 0.407 0.406 0.406 0.406 0.406 0.407 0.407 0.408 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.409 0.408 0.408 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.408 0.408 0.408 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация --------->Cм =  0.4085019 долей ПДКмр
                                         =  0.2042510 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм = -1203.0 м
     ( X-столбец 1, Y-строка 11)      Yм = -1197.0 м
 При опасном направлении ветра  :      46 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 22.00 м/с


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :036 Гораван.
     Объект    :0001 Дробильная установка.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 16:23
     Примесь   :2902 - Пыль неорганическая (SiO2 < 20-%)                                 Пыль неорганическая (SiO2 < 20-%)                                                                                          
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=   120.0 м,  Y=   238.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4013304 доли ПДКмр|
                                     |       0.2006652 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   193 град.
                       и скорости ветра 22.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.399113 |  99.4 (Вклад источников  0.6%)|
|  1 |000101 0001|   1 | П2|     1.8000|   0.001948 |  87.9  |  87.9 | 0.001082256  |
|  2 |000101 0002|   1 | П2|     0.1500|   0.000269 |  12.1  | 100.0 | 0.001794575  |
|                              В сумме =   0.401330   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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