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Î³ï³ñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

                                     
Ø³ëÝ³·»ï                                                   ².¸³¹³Û³Ý
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÁ                        ².Ê³ã³ïñÛ³Ý

²Üàî²òÆ²
		
êáõÛÝ  Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  §ºíñá³ëý³Éï¦ ö´À ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 
êÂ² ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù  է Ñ³Ý¹Çë³ó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. № 1673-Ü “ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç N 192 ¨ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 21-Ç N 953-Ü áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ” áñáßáõÙÁ:
êÂ² -Ý ·Çï³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ¿, áñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÕµÛáõñÇ ¨ ³ñï³Ý»ïíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ßË³ï³ÝùáõÙ Ç ÙÇ »Ý µ»ñí»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ:
Ü»ñÏ³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ µ»ñí³Í »Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý, ï»ùëï³ÛÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ, ïíÛ³ÉÝ»ñ: Î³ï³ñí³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ: ¶³½³ ¨ ÷áß»áñëÙ³Ý ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:, ù³ÝÇ áñ áñï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ñ¹»Ý ï»Õ³¹ñí³Í »Ý:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ: ²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ êÂÊ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ã»Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í: 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý` ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ (SiO2-20-70% ) 8.748 ï/ï³ñÇ, ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ 2.795ï/ï³ñÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ 16.76ï/ï³ñÇ, ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ 5.033ï/ï³ñÇ: 
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 620327.12¹ñ³Ù:
Üյութերի ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետները 2021Ãí³Ï³ÝÝ ¿: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը Ñ³ßí³ñÏí»É ¿  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ò³ÝÏ³ó³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÝ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí`     
Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Ք
 որտեղ՝ 
Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,
Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն    արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 4
Վ i -ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է, 
 Քi -ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է
ՓՑ -ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ  = 1000 դրամ 
Քi  գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi) 
որտեղ՝
ՍԹԱi -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,
ՏԱi  -ն  i-րդ նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով։
գ=1` անշարժ աղբյուրների համար ,     Շգ =4, ՓՑ = 1000 դրամ

	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Քi 
ï
	Շգ
	ՓՑ
¹ñ³Ù 
	Վ i
	Ա
¹ñ³Ù

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
	8.748
	4
	1000
	10
	349920

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	2.795
	4
	1000
	12.5
	139750

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	16.76
	4
	1000
	1
	67040

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	5.033
	4
	1000
	3.16
	63617.12

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	
	620327.12
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ÀÜ¸Ð²Üàôð   îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð
	
	§ºíñá³ëý³Éï¦ ö´À ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ëý³ÉïÇ å³ï³ñ³ëïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ: 

¶ïÝíáõÙ ¿ ÐÐ ²ñ³·³ÍïÝÇ Ù³ñ½Ç ²ßï³ñ³Ï  ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ã¿: 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ßñç³å³ïáõÙ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ·áïÇÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, ¹åñáóÝ»ñ, Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ãÏ³Ý: ´Ý³Ï³í³ÛñÇó Ñ»éáõ ¿  ³í»ÉÇ ù³Ý 0.7 ÏÙ:
ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ  ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÝ ¿`  269․120․1121815,  27.06.2021Ã :  
.:
	

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý   Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª
                               ºñ¨³Ý, Þ»Ý·³íÇÃ  Ã³Õ³Ù³ë, ²ñï³ßÇëÛ³Ý, 105/1
                             Գործունեության  վայրիª-
                               ք.Աշտարակ   Երևանյան  106/1





















ՕՊՕ-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ
  Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-Ç N1673-Ü  áñáßÙ³Ý  2-ñ¹ Ï»ïÇ 
3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ` êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ Ï³½ÙíáõÙ ¿ այն տնտեսավարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ Ù3 չափանիշը, կամ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար մ3 չափանիշը:
  ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`
	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ք³Ý³ÏÁ
ï
	ՕՊՕ
ÙÉñ¹.Ù3/ï³ñÇ


	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
	8.748
	87.48

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	2.795
	69.875

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	16.76
	5.586

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	5.033
	5.033

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	167.974
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Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ àðäºê ØÂÜàÈàðîÜ ²ÔîàîàÔ ²Ô´Úàôð
  
Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ å³ï³ñ³ëïÙ³Ý  Ï³Û³ÝùÁ ß³Ñ³·áñÍ»ÉáõÑ³Ù³ñ: 
- ²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý §²ÙÙ³Ý¦  Ñáëù³·ÇÍ
-ÆÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý µ³ó å³Ñ»ëï
-.´ÇïáõÙÇ ï³ù³óáõÙ ¨ çñ³½ñÏáõÙ
- Èó³Ï³Û³Ý
1.²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý §²ÙÙ³Ý¦  Ñáëù³·ÇÍÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿  240ï/Å³Ù, 720000ï/ï³ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ³ßË³ïáõÙ ¿ 6-ûñÛ³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙáí, 10Å³Ù, 300ûñ : Ðáëù³·ÍÇ  ãáñ³óÝáÕ ÃÙµáõÏÝ  ³ßË³ïáõÙ ¿  µÝ³Ï³Ý ·³½áí`  1000000Ù3/ï³ñÇ ù³Ý³Ïáí, å³Ñ»ëï³ÛÇÝ í³é»ÉÇù Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: ²ëý³ÉïÇ ß³Õ³ËÇ ëï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³í³½, ËÇ×, µÇïáõÙª/1տ արտադրելու համար 950կգ ավազ և խիճ, 50կգ բիտում/: ²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ß³Õ³ËÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ, ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ` 11.8Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ¨ 1.1Ù ïñ³Ù³·Íáí N 1 ³ÕµÛáõñÇó, áñÁ Ñ³·»óí³Í ¿ Ã¨ù³ÛÇÝ ½ïÇãáí: 
²ÍË³ÍÝÇ ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 12.9 Ï·/1000Ù3 ¨ 2.15 Ï·/1000Ù3 ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí:
2. ÆÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÇ µ³ó å³Ñ»ëïÇó  ³ñï³Ý»ïíáõÙ  ¿ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ` 50Ù ïñ³Ù³·Íáí Ñ³ñÃ³Ï³ÛÇÝ ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå N2 ³ÕµÛáõñÇó: Ð³Ù³Ó³ÛÝ §ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ç å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÇ` ÇÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÁ µ»éÝ³íáñáõÙÇó ³é³ç ¨ µ³ó Ññ³å³ñ³ÏáõÙ å³Ñ»ÉÇë, ËáÝ³í³óíáõÙ »Ý, ÇëÏ ³ßË³ï³ÝùÝ ³í³ñï»Éáõó  Ñ»ïá, Í³ÍÏíáõÙ »Ý` ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
3.´ÇïáõÙÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 5 µ³ù»ñáõÙ, ÇëÏ ï³ù³óáõÙÁ ¨ çñ³½ñÏáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿  1 Ï³Ãë³ÛáõÙ: ¶³½Ç Í³ËëÁ 300000Ù3/ï³ñÇ ¿: ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇó ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ·³½Ç ³ÛñÙ³Ý åñá¹áõÏïÝ»ñÁª ³ÍË³ÍÝÇ ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ,áñáÝó ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 12.9 Ï·/1000Ù3 ¨ 2.15 Ï·/1000Ù3 ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ` 8Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ¨  50Ù ïñ³Ù³·Íáí N 3 ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå ËÙµ³íáñí³Í  ³ÕµÛáõñÇó 
4.Èó³Ï³Û³ÝáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ 20ï ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ ¹Ç½í³é»ÉÇùÇ ï³ñáÕáõÃÛáõÝªÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ Éó³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³õ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:
²ëý³Éï ÃáÕ³ñÏáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 300Ù êä¶:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ, áõëïÇ ³ÕÛáõë³Ï 3 –Ç Ñ»é³ÝÏ³ñ ëÛáõÝÛ³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ: 
  î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »õ ï»ë³ÏÁ Ýßí³Í »Ý 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:













                 ØÂÜàÈàðî  ²ðî²ÜºîìàÔ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²Üì²Ü²ò²ÜÎÀ
                                                                                                  
                                                                                                  
²ÔÚàôê²Î 1
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ







	êÂÎ
³é³í»É³·áõÛÝ
ÙÇ³Ýí³·,
Ù·/Ù3





·, Ù·/Ù3


Ù·/Ù3
	ìï³Ý·³-íáñáõÃÛ³Ý ¹³ëÁ
	²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ï/ï³ñÇ

	²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇª 
SiO2-20-70%
	       0.3
	   3
	8.748

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	5
	4
	16.76

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ 
/»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí/
	0.2
	3
	2.795

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	1
	4
	5.033


·áõÙ³ñÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ËÙµ»ñ ãÏ³Ý




Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.

	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների
անվանումները
	Նյութի անվանումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ


	Արտանետման պարբերակա-
նությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը,
 վրկ

	Զարկային արտանետում-
նե րի տարեկան քանակությունը,
տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



²ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ½³ñÏ³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ:
















Ü²ÊÜ²Î²Ü  îìÚ²ÈÜºð êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð

Î³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ: Àëï ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ  êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¨ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý  ¶úêî 17.2.3.02-2014–Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ µ»ñí³Í »Ý 3 ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ: 
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý  §î³ñµ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:	
Üëï»óÙ³Ý ³Ýã³÷»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ª ·³½³ÝÙ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ù³Ýñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ³»ñá½áÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó Ýëï»óÙ³Ý Ï³ñ·³íáñí³Í ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 3-5 ëÙ/íñÏª 1, Ëáßáñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ùñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 3, áñëÙ³Ý ¹»åùáõÙª 2

êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð ²ÜÐð²ÄºÞî ²ÔîàîàÔ ÜÚàôÂºðÆ ä²ð²ØºîðºðÀ
³ÕÛáõë³Ï 3
	²ñï³¹ñáõ
ÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñ³Ù³ë
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
 ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
	²ßË³ï³Å³ÙÁ ï³ñáõÙ
	²ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ
	²ÕµÛáõÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ
	²ÕµÛáõñÇ
Ï³ñ·³ÃÇíÁ

	
	²Ýí³ÝáõÙÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	

	
	
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	1                                           
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



	²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
§²ÙÙ³Ý¦  Ñáëù³·ÇÍ
	âáñ³óÝáÕ ÃÙµáõÏ
Ê³éÝ³ñ³Ý
Å³å³í»Ý. ÷áË
	1
1
2
	3000
	
	ÊáÕáí³Ï
	
	1
	1

	´³ó å³Ñ»ëï
	Ê×Ç ¨ ³í³½Ç Ïáõï³ÏáõÙ
	1
	7200
	
	²ÝÏ³½Ù³Ï»ñå
	
	1
	2

	´ÇïáõÙÇ å³Ñå³ÝáõÙ ¨ çñ³½ñÏáõÙ
	·³½³ÛñÇã
µÇïáõÙÇ Ï³Ãë³
	1
	3000
	
	²ÝÏ³½Ù³Ï»ñå
	
	1
	3

	Éó³Ï»ï
	20ï ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
	1
	8760
	
	ÊáÕáí³Ï
	
	1
	4



3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	²ÕµÛáõñÇ 
µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, Ù
	îñ³Ù³·ÇÍÁ, 
Ù
	¶³½³û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ »ÉùáõÙ

	
	³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ
	Í³í³ÉÁ
Ù3/íñÏ
	ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ

	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	11.8
	
	1.10
	
	10
	
	9.8
	
	90
	

	2
	
	5
	
	50
	
	50
	
	5890.5
	
	20
	

	3
	
	8
	
	30
	
	15
	
	10602.9
	
	80
	

	4
	
	10
	
	0.25
	
	8
	
	0.0039
	
	20
	











3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	Îááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ ù³ñï»½áõÙ, Ù
	¶³½»ñÁ Ù³ùñáÕ ë³ñù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ø³ùñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÝÛáõÃ»ñÁ
	Ø³ùñÙ³Ý ÙÇçÇÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ

	
	Ï»ï³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ, ³ÕµÛáõñ. ËÙµÇ Ï»ÝïñáÝÇ,·Í³ÛÇÝ ³Õµ. 1-ÇÝ Í³ÛñÇ 
	·Í³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ 2 -ñ¹ Í³ÛñÇ 
	
	²å³Ñáíí³ÍáõÃ Û³Ý
·áñÍ³ÏÇóÁ %
	Ø³ùñÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, %

	Üì
	Ð
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð



	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	629
	30
	31
	32

	1
	
	90
	150
	
	
	Ã¨ù³ÛÇÝ ½ïÇã
	÷áßÇ ³Ýûñ·.
	100
	99
	

	2
	
	100
	125
	150
	140
	ËáÝ³í»óáõÙ

	÷áßÇ ³Ýûñ·.
	
	60
	

	3
	
	140
	75
	170
	85
	
	
	
	
	
	

	4
	
	200
	110
	
	
	
	
	
	
	
	


3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ 
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ
	²Â² Ñ³Ý»Éáõ ï³ñÇÝ 

	
	
	Üì
	Ð (êÂ²)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	
	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý SiO2-20-70%
²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ /»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ß./
²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.45
0.199
1.194
0.12
	45.9
20.3
121.8
12.24
	4.86
2.15
12.89
1.296
	0.45
0.199
1.194
0.12
	45.9
20.3
121.8
12.24
	4.86
2.15
12.89
1.296
	2021

	2
	
	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý SiO2- 20-70%
	0.15
	0.025
	3.888
	0.15
	0.025
	3.888
	2021

	3
	
	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ /»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ß./
²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.0597
0.358
0.20
	0.0056
0.0334
0.019
	0.645
3.87
2.16
	0.0597
0.358
0.20
	0.0056
0.0334
0.019
	0.645
3.87
2.16
	2021

	4
	
	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.05
	12820
	1.577
	0.05
	12820
	1.577
	2021



Üì – Ý»ñÏ³ íÇ×³Ï       Ð    -  Ñ»é³ÝÏ³ñ 


ØºøºÜ²Ú²Î²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×ß·ñïí³Í ¨ áõÕÕí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½Ùí»É »Ý êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñáí ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §¾é³¦ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí, 
¶»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 2400  2400Ù ù³é³ÏáõëáõÙ, 240Ù ù³ÛÉáí,121Ï»ïáõÙ:
O¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ðºðÀ, òðØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ àðàÞàÔ ¶àðÌ²ÎÆòÜºðÀ
òñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßáÕ û¹»ñ¨áõÃ³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³· ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ /ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ/ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÷»ïñí³ñÇ 2-Ç N 160-Ü  áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í  ó³ÝÏÇó:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4
		´ÝáõÃ³·ñ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

	ØÃÝáÉáñïÇ ëïñ³ïÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó Ï³Ëí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ
	200

	î»Õ³ÝùÇ é»ÉÛýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ
	1.25

	î³ñí³ ³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
	32.0

	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը>> %-ով
	

	ÐÛáõëÇë
	4

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨»Éù
	22

	²ñ¨»Éù
	23

	Ð³ñ³í-³ñ¨»Éù
	11

	Ð³ñ³í
	14

	Ð³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù
	12

	²ñ¨Ùáõïù
	10

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù
	4

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	3.4Ù/íñÏ

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	28











ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ òðØ²Ü Ð²ÎÆðÖ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ

	
ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	²é³í»É³-
·áõÛÝ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý
Ù·/Ù3
	êä¶
300Ù

	µÝ³Ï»ÉÇ
·áïáõ »½ñÇÝ

	
	³é³Ýó
ýáÝÇ
	ýáÝáí
	
	

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý.
SiO2-20-70%
	0.13827136 ê ÂÎ
0.114814 Ù·/Ù3
	               -
	0.224812 ê ÂÎ
0.0673837 Ù·/Ù3
	³é³í»É³·áõÛÝ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ 97Ù íñ³ »Ý, ÇëÏ µÝ³Ï»ÉÇ ·áïÇÝ Ñ»éáõ ¿ 0.7 ÏÙ


	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.019545 ê ÂÎ
0.077253 Ù·/Ù3
	0.09545 ê ÂÎ
0.477253 Ù·/Ù3
	   0.0902668 ê ÂÎ
0.451333 Ù·/Ù3
	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	0.0752968 ê ÂÎ
0.015059 Ù·/Ù3
	0.1152968 ê ÂÎ
0.023059 Ù·/Ù3
	0.0905133 ê ÂÎ
0.0181027 Ù·/Ù3
	

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.0423937 ê ÂÎ
0.0423937 Ù·/Ù3
	-
	0.0165225 ê ÂÎ 0.0165225 Ù·/Ù3
	




ØÂÜàÈàðîàôØ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ
òðØ²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ãÇ ¹ÇïíáõÙ áã ÙÇ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ: ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 6-áõÙ:

ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.

	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը 
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո 

	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի



Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï  5-Á  ãÇ Éñ³óíáõÙ:












ԱՆՇԱՐԺ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
” ºìðà²êü²Èî“  ö´À ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ
/ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6
	Աղտոտող նյութը 
	Ընդհանուր արտանետումը
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը                                                        

	
	գ / վրկ
	տ/տարի
	
	գ / վրկ
	տ/ տարի

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý 
SiO2-20-70%
	0.60
	8.748
	
	
	

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	1.552
	16.76
	
	
	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
/ »ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí
	0.2587
	2.795
	
	
	

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.37
	5.033
	
	
	











Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü-îºÊÜÆÎ²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºð  ²Ü´²ðºÜä²êî
ÎÈÆØ²Ú²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ  Ä²Ø²Ü²Î

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý  ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:
1. ÂáõÛÉ ãï³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ·»ñµ»éÝí³Í ³ßË³ï³Ýù
2. Êëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ
    3. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ
     4.ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É í³é»ÉÇùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ãáñ³óÝáÕ ÃÙµáõÏÇÝ     
     5. â¹³ï³ñÏ»É ¨ ãµ»éÝ³í»ñ»É Ñ»ßï µéÝÏíáÕ ¨ ³ÛñíáÕ Ñ»ÕáõÏÝ»ñ
6.  ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»É ïíÛ³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:


ØÆæàò²èàôØÜºð, àðàÜø Ü²Ê²îºêìàôØ  ºì Æð²Î²Ü²òìàôØ ºÜ 
²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ ìºð²ÐêÎØ²Ü ºì êÂ²   Î²î²ðØ²Ü Üä²î²Îàì

ø³ÝÇ áñ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ,  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·³½»ñÇ û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí: àôÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á:	²Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÃÝáÉáñïÇ íÝ³ë³µ»ñ ³ÕïáïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Çç»óÝ»É ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ:
	ºÃ» íÃ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ êÂ² -Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ ·»ñ³½³ÝóíáõÙ ¿, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ÙÃÝáÉáñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ¨  ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ÐÐ  Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ »ÝÃ³Ï³ ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ²ßË³ï³ÝùÇ ï»ëã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É íÃ³ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (ã³÷áõÙÝ»ñ Ùáï³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ):


 






ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

1. ÃÎÑÒ 17.2. 3. 02 - 2014 “Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ  
     äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè”.

2. Âðåìåííàÿ ìåòîäèêà íîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.      
    Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.

3. Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ  ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò,      1986ã.

4.  Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî  -
     äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó (ÏÄÂ) ïðåäïðèÿòèé.

   5. Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìèðóåìûõ  ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.
   Îáñåðâàòîðèÿ èìåíè À.È. Âîåéêîâà Ãîñêîìãèäðîìåòà, 1986ã  
     
 6.ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  02.02.2006Ã. áñáßáõÙ № 160-Ü §´Ý³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ-êÂÎ) ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦

 7. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. áñáßáõÙ № 1673-Ü §Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի   արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999թ. մարտի 30-ի  N 192 ¨ 2008թ. օգոստոսի  21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին¦

8. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßում

9. ՀՀ կառավարության  23.01.2020թ  N 62-Ն áñáßáõÙ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ  եվ լրացումներ կատարելու մասին>> 
	﻿







Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները` 
հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության 

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային
 օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` 
ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից:

	Բնակչության
քանակը
(հազ.) 
	Որոշված նյութերի ֆոնային
կոնցենտրացիաները (մգ/մ3)

	
	﻿Փոշի 
	Ծծմբի
երկօքսիդ 
	Ազոտի
երկօքսիդ 
	Ածխածնի
օքսիդ

	50 -125
	0,4
	0,05
	0,03
	1,5 

	10 - 50
	0,3
	0,05
	0,015
	0,8 

	< 10
	0,2
	0,02
	0,008
	0,4


﻿ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները
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	èºÈÆºüÆ ¶àðÌ²ÎòÆ Ð²Þì²ðÎÀ

Àëï ÎÍÄ -84 –Ç   4.2 Ï»ïÇ é»ÉÛ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 

 = 1+ (m -1)
µ³Ý³Ó¨áí, áñï»Õ 1=  X0 : a0
ÇëÏ ηm áñáßíáõÙ ¿ Áëï ³ÕÛáõë³ÏÇ

h     -	³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ÕµÛáõñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ` 11.8 Ù
H 0  -    ï»Õ³ÝùÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ`  1200Ù
X0   - ³ñ·»ÉùÇ Ï»ÝïñáÝÇó ÙÇÝã¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ »Õ³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ`  2500Ù   
a0   -     µ³ñÓáõÝùÇ ÏÇë³É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿`  2000Ù                         

n1 = h : H0 = 7 : 1300< 0.5
n2  = a0 : H0 = 2000 : 1300= 1.6
³ÕÛáõë³ÏáõÙ n2 –ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ηm= 1.5
1=  X0 : a0  = 2500 : 2000 = 1.25
        Áëï     ·ñ³ýÇÏÇ     1  =  0.5
                  
= 1+ 0.5(1.5 -1) =  1.25
























1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 
     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                       
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      
   ----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Название: Аштарак
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  28.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)
     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с
     Температура летняя =  32.0  град.C
     Температура зимняя =  -4.2  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.25
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0001  1  Т    11.8         1.1 10.00    9.50  90.0       35        5                       1.0 1.250 1 0.1990000 0.000
000101 0003  1  П2    8.0        30.0 15.00 10602.9  80.0       55       10       15       15   0 1.0 1.250 1 0.0597000 0.000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.199000| Т  |   0.117710 |   3.38  |   146.6  |
|   2 |000101 0003|  1  |    0.059700| П2 |   0.001650 | 160.88  |   760.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.258700 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.119360 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.55 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |
|  0301  |   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|
|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|
---------------------------------------------------------------------------
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.55 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 1
                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1201 : Y-строка  1  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.049: 0.051: 0.052: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.051: 0.050: 0.048:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034:
Сди: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014:
Фоп:  134 :  140 :  148 :  157 :  167 :  178 :  190 :  200 :  210 :  218 :  224 :
Uоп: 0.91 : 7.30 : 6.75 : 6.35 : 6.17 : 6.05 : 6.07 : 6.23 : 6.58 : 7.15 : 0.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   961 : Y-строка  2  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.051: 0.054: 0.056: 0.058: 0.059: 0.059: 0.057: 0.054: 0.052: 0.050:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033:
Сди: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.032: 0.031: 0.028: 0.024: 0.020: 0.017:
Фоп:  128 :  134 :  142 :  152 :  164 :  178 :  192 :  205 :  216 :  224 :  231 :
Uоп: 7.32 : 6.60 : 6.15 : 5.77 : 5.44 : 5.37 : 5.40 : 5.68 : 6.01 : 6.41 : 7.13 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.032: 0.031: 0.028: 0.024: 0.020: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   721 : Y-строка  3  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=177)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.054: 0.057: 0.061: 0.065: 0.067: 0.066: 0.063: 0.058: 0.055: 0.052:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.033: 0.031: 0.029: 0.026: 0.023: 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032:
Сди: 0.018: 0.023: 0.029: 0.036: 0.042: 0.045: 0.043: 0.038: 0.031: 0.024: 0.019:
Фоп:  120 :  126 :  133 :  144 :  159 :  177 :  196 :  212 :  224 :  232 :  238 :
Uоп: 6.81 : 6.17 : 5.62 : 5.19 : 4.87 : 4.76 : 4.83 : 5.07 : 5.43 : 5.99 : 6.57 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.023: 0.029: 0.036: 0.042: 0.045: 0.043: 0.038: 0.031: 0.024: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   481 : Y-строка  4  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=175)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.056: 0.061: 0.068: 0.075: 0.079: 0.077: 0.070: 0.063: 0.057: 0.053:
Cc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.011:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.032: 0.029: 0.026: 0.022: 0.017: 0.014: 0.015: 0.020: 0.025: 0.028: 0.031:
Сди: 0.020: 0.026: 0.035: 0.046: 0.058: 0.065: 0.062: 0.050: 0.038: 0.029: 0.022:
Фоп:  111 :  115 :  122 :  133 :  150 :  175 :  203 :  223 :  235 :  243 :  248 :
Uоп: 6.41 : 5.78 : 5.14 : 4.65 : 4.30 : 4.15 : 4.23 : 4.60 : 5.05 : 5.64 : 6.25 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.026: 0.035: 0.046: 0.058: 0.065: 0.062: 0.050: 0.038: 0.029: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   241 : Y-строка  5  Cmax=  0.108 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=171)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.058: 0.064: 0.074: 0.086: 0.108: 0.094: 0.078: 0.067: 0.059: 0.054:
Cc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.022: 0.019: 0.016: 0.013: 0.012: 0.011:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.031: 0.028: 0.024: 0.017: 0.009: 0.008: 0.008: 0.015: 0.022: 0.027: 0.030:
Сди: 0.022: 0.029: 0.040: 0.057: 0.077: 0.100: 0.086: 0.063: 0.045: 0.032: 0.024:
Фоп:  101 :  103 :  107 :  114 :  130 :  171 :  221 :  242 :  251 :  256 :  259 :
Uоп: 6.27 : 5.57 : 4.95 : 4.35 : 3.91 : 3.83 : 4.07 : 4.23 : 4.77 : 5.37 : 6.05 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.029: 0.040: 0.057: 0.077: 0.100: 0.086: 0.063: 0.045: 0.032: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=     1 : Y-строка  6  Cmax=  0.115 долей ПДК (x=   237.0; напр.ветра=271)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.058: 0.066: 0.077: 0.100: 0.060: 0.115: 0.081: 0.069: 0.060: 0.055:
Cc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.020: 0.012: 0.023: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.031: 0.028: 0.023: 0.015: 0.008: 0.027: 0.008: 0.012: 0.021: 0.027: 0.030:
Сди: 0.022: 0.030: 0.043: 0.061: 0.092: 0.033: 0.107: 0.069: 0.048: 0.034: 0.025:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   89 :   84 :  271 :  271 :  270 :  270 :  270 :
Uоп: 6.20 : 5.45 : 4.85 : 4.23 : 3.97 : 3.37 : 3.73 : 4.06 : 4.65 : 5.32 : 5.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.030: 0.043: 0.061: 0.092: 0.033: 0.107: 0.069: 0.048: 0.034: 0.025:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -239 : Y-строка  7  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  9)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.057: 0.064: 0.074: 0.086: 0.106: 0.093: 0.078: 0.067: 0.059: 0.054:
Cc : 0.011: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.019: 0.016: 0.013: 0.012: 0.011:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.031: 0.028: 0.024: 0.017: 0.009: 0.008: 0.008: 0.015: 0.022: 0.027: 0.030:
Сди: 0.022: 0.029: 0.040: 0.057: 0.077: 0.098: 0.085: 0.063: 0.045: 0.032: 0.024:
Фоп:   79 :   76 :   72 :   65 :   49 :    9 :  320 :  299 :  290 :  285 :  282 :
Uоп: 6.27 : 5.61 : 4.97 : 4.41 : 3.92 : 3.86 : 4.10 : 4.23 : 4.77 : 5.37 : 6.04 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.029: 0.040: 0.057: 0.077: 0.098: 0.085: 0.063: 0.045: 0.032: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -479 : Y-строка  8  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  4)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.056: 0.061: 0.068: 0.075: 0.079: 0.077: 0.070: 0.063: 0.057: 0.053:
Cc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.011:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.032: 0.030: 0.026: 0.022: 0.017: 0.014: 0.016: 0.020: 0.025: 0.029: 0.031:
Сди: 0.020: 0.026: 0.035: 0.046: 0.058: 0.065: 0.061: 0.050: 0.038: 0.029: 0.022:
Фоп:   69 :   64 :   57 :   47 :   30 :    4 :  337 :  318 :  305 :  298 :  293 :
Uоп: 6.41 : 5.80 : 5.14 : 4.81 : 4.33 : 4.16 : 4.23 : 4.60 : 5.05 : 5.64 : 6.26 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.026: 0.035: 0.046: 0.058: 0.065: 0.061: 0.050: 0.038: 0.029: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -719 : Y-строка  9  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  3)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.054: 0.057: 0.061: 0.065: 0.067: 0.066: 0.062: 0.058: 0.055: 0.052:
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.033: 0.031: 0.029: 0.026: 0.023: 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032:
Сди: 0.018: 0.023: 0.028: 0.035: 0.042: 0.045: 0.043: 0.037: 0.030: 0.024: 0.019:
Фоп:   60 :   54 :   46 :   36 :   21 :    3 :  344 :  329 :  317 :  308 :  302 :
Uоп: 6.82 : 6.18 : 5.63 : 5.21 : 4.89 : 4.78 : 4.84 : 5.11 : 5.44 : 6.01 : 6.58 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.023: 0.028: 0.035: 0.042: 0.045: 0.043: 0.037: 0.030: 0.024: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -959 : Y-строка 10  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  2)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.051: 0.054: 0.056: 0.058: 0.059: 0.059: 0.057: 0.054: 0.052: 0.050:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033:
Сди: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.032: 0.031: 0.028: 0.024: 0.020: 0.017:
Фоп:   52 :   46 :   38 :   28 :   16 :    2 :  348 :  335 :  325 :  316 :  310 :
Uоп: 7.35 : 6.62 : 6.16 : 5.72 : 5.46 : 5.38 : 5.42 : 5.69 : 6.03 : 6.48 : 7.15 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.032: 0.031: 0.028: 0.024: 0.020: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1199 : Y-строка 11  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  2)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.049: 0.051: 0.052: 0.053: 0.054: 0.054: 0.053: 0.051: 0.050: 0.048:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.034:
Сди: 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.021: 0.019: 0.016: 0.014:
Фоп:   46 :   40 :   32 :   23 :   13 :    2 :  350 :  340 :  330 :  323 :  316 :
Uоп: 0.91 : 7.32 : 6.77 : 6.41 : 6.19 : 6.06 : 6.15 : 6.33 : 6.61 : 7.16 : 0.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.021: 0.019: 0.016: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   237.0 м,  Y=     1.0 м
                                     
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1152968 доли ПДКмр|
                                     |       0.0230594 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   271 град.
                       и скорости ветра  3.73 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.008000 |   6.9 (Вклад источников 93.1%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1990|   0.107297 | 100.0  | 100.0 | 0.539179504  |
|                              В сумме =   0.115297   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        1 |
      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.048 0.049 0.051 0.052 0.054 0.054 0.054 0.053 0.051 0.050 0.048 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.049 0.051 0.054 0.056 0.058 0.059 0.059 0.057 0.054 0.052 0.050 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.051 0.054 0.057 0.061 0.065 0.067 0.066 0.063 0.058 0.055 0.052 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.052 0.056 0.061 0.068 0.075 0.079 0.077 0.070 0.063 0.057 0.053 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.053 0.058 0.064 0.074 0.086 0.108 0.094 0.078 0.067 0.059 0.054 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.053 0.058 0.066 0.077 0.100 0.060 0.115 0.081 0.069 0.060 0.055 C- 6
   |                                ^                                  |
 7-| 0.053 0.057 0.064 0.074 0.086 0.106 0.093 0.078 0.067 0.059 0.054 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.052 0.056 0.061 0.068 0.075 0.079 0.077 0.070 0.063 0.057 0.053 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.051 0.054 0.057 0.061 0.065 0.067 0.066 0.062 0.058 0.055 0.052 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.049 0.051 0.054 0.056 0.058 0.059 0.059 0.057 0.054 0.052 0.050 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.048 0.049 0.051 0.052 0.053 0.054 0.054 0.053 0.051 0.050 0.048 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1152968 долей ПДКмр
                                         =  0.0230594 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   237.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =     1.0 м
 При опасном направлении ветра  :     271 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  3.73 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   -349:  -350:  -347:  -344:  -343:  -337:  -324:  -308:  -269:  -268:  -262:  -240:  -214:  -185:  -153:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    117:    79:    42:    21:    21:   -10:   -46:   -80:  -148:  -147:  -160:  -190:  -217:  -241:  -262:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.087: 0.087: 0.087: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.090: 0.090: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.089:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Сди: 0.078: 0.078: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081:
Фоп:  347 :  353 :  359 :    2 :    2 :    7 :   14 :   20 :   34 :   34 :   36 :   43 :   49 :   55 :   62 :
Uоп: 3.91 : 3.91 : 3.85 : 3.85 : 3.85 : 3.84 : 4.18 : 4.16 : 4.15 : 4.14 : 4.15 : 4.16 : 4.16 : 4.16 : 4.18 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.078: 0.078: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -132:  -132:  -131:   -96:   -60:   -23:    14:    52:    89:   125:   159:   190:   219:   291:   291:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -273:  -274:  -290:  -301:  -308:  -310:  -307:  -300:  -288:  -271:  -251:  -227:  -158:  -157:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.088: 0.088:
Cc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Сди: 0.081: 0.081: 0.081: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.081: 0.080: 0.080:
Фоп:   66 :   66 :   66 :   73 :   79 :   85 :   91 :   98 :  104 :  110 :  117 :  123 :  129 :  146 :  146 :
Uоп: 4.18 : 4.18 : 4.18 : 4.18 : 4.19 : 3.84 : 3.84 : 3.85 : 3.85 : 3.84 : 4.19 : 4.18 : 4.17 : 3.85 : 3.85 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.081: 0.081: 0.081: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.081: 0.080: 0.080:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    295:   320:   341:   358:   372:   380:   384:   383:   377:   367:   353:   334:   311:   285:   285:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -155:  -126:   -95:   -62:   -27:    10:    47:    85:   122:   159:   193:   226:   256:   285:   285:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.088: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086:
Cc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Сди: 0.080: 0.079: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076:
Фоп:  147 :  153 :  159 :  165 :  170 :  176 :  182 :  188 :  193 :  199 :  204 :  210 :  216 :  222 :  222 :
Uоп: 3.85 : 3.86 : 3.91 : 3.91 : 3.92 : 3.93 : 3.94 : 3.94 : 3.95 : 3.95 : 3.94 : 3.94 : 3.94 : 3.93 : 3.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.080: 0.079: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    273:   245:   214:   180:   145:   108:   105:    90:    54:    16:   -21:   -46:   -46:   -68:  -105:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    299:   324:   346:   363:   376:   385:   385:   392:   403:   409:   410:   409:   409:   408:   402:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Сди: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075:
Фоп:  225 :  230 :  236 :  242 :  248 :  254 :  254 :  257 :  262 :  268 :  274 :  278 :  278 :  281 :  287 :
Uоп: 3.93 : 3.93 : 3.93 : 3.93 : 3.92 : 3.91 : 3.91 : 3.91 : 3.92 : 3.93 : 3.94 : 3.94 : 3.94 : 3.94 : 3.95 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=   -142:  -176:  -208:  -238:  -264:  -287:  -300:  -300:  -318:  -333:  -344:  -349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    391:   375:   356:   333:   306:   276:   256:   256:   225:   190:   154:   117:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cф`: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Сди: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.078:
Фоп:  292 :  298 :  304 :  309 :  315 :  320 :  324 :  324 :  330 :  335 :  341 :  347 :
Uоп: 3.95 : 3.95 : 3.95 : 3.95 : 3.95 : 3.93 : 3.94 : 3.94 : 3.93 : 3.92 : 3.92 : 3.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.078:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=  -147.0 м,  Y=  -268.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0905133 доли ПДКмр|
                                     |       0.0181027 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    34 град.
                       и скорости ветра  4.14 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.008000 |   8.8 (Вклад источников 91.2%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1990|   0.082513 | 100.0  | 100.0 | 0.414639592  |
|                              В сумме =   0.090513   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    97.0 м,  Y=    27.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0827852 доли ПДКмр|
                                     |       0.0165570 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   250 град.
                       и скорости ветра  3.37 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.011477 |  13.9 (Вклад источников 86.1%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1990|   0.071309 | 100.0  | 100.0 | 0.358334750  |
|                              В сумме =   0.082785   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
___________________________________________________________________________________________    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0001  1  Т    11.8         1.1 10.00    9.50  90.0       35        5                       1.0 1.250 1  1.194000 0.000
000101 0003  1  П2    8.0        30.0 15.00 10602.9  80.0       55       10       15       15   0 1.0 1.250 1 0.3580000 0.000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    1.194000| Т  |   0.028250 |   3.38  |   146.6  |
|   2 |000101 0003|  1  |    0.358000| П2 |   0.000396 | 160.88  |   760.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    1.552000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.028646 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   5.55 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |
|  0337  |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|
|        |   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.55 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 1
                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1201 : Y-строка  1  Cmax=  0.083 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.082:
Cc : 0.410: 0.411: 0.413: 0.415: 0.416: 0.417: 0.417: 0.415: 0.414: 0.412: 0.410:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.079: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.079:
Сди: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:  134 :  140 :  148 :  157 :  167 :  178 :  190 :  200 :  210 :  218 :  224 :
Uоп: 0.91 : 7.30 : 6.75 : 6.35 : 6.17 : 6.08 : 6.13 : 6.31 : 6.57 : 7.15 : 0.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   961 : Y-строка  2  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.082:
Cc : 0.411: 0.414: 0.416: 0.419: 0.422: 0.423: 0.422: 0.420: 0.417: 0.415: 0.412:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.078:
Сди: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:  128 :  134 :  142 :  152 :  164 :  178 :  192 :  205 :  216 :  224 :  231 :
Uоп: 7.32 : 6.60 : 6.15 : 5.77 : 5.44 : 5.37 : 5.40 : 5.68 : 6.01 : 6.41 : 7.13 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   721 : Y-строка  3  Cmax=  0.087 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=177)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.086: 0.087: 0.086: 0.085: 0.084: 0.084: 0.083:
Cc : 0.413: 0.416: 0.421: 0.426: 0.430: 0.433: 0.431: 0.427: 0.422: 0.418: 0.414:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.078:
Сди: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  120 :  126 :  133 :  144 :  159 :  177 :  196 :  212 :  224 :  232 :  238 :
Uоп: 6.81 : 6.17 : 5.65 : 5.19 : 4.87 : 4.76 : 4.83 : 5.10 : 5.43 : 5.99 : 6.57 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   481 : Y-строка  4  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=175)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.087: 0.086: 0.084: 0.083:
Cc : 0.415: 0.419: 0.425: 0.433: 0.442: 0.447: 0.444: 0.436: 0.428: 0.421: 0.416:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.078:
Сди: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.016: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005:
Фоп:  111 :  115 :  122 :  133 :  150 :  175 :  203 :  223 :  235 :  243 :  248 :
Uоп: 6.41 : 5.78 : 5.14 : 4.65 : 4.30 : 4.17 : 4.23 : 4.56 : 5.04 : 5.64 : 6.25 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.016: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   241 : Y-строка  5  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=171)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.084: 0.086: 0.088: 0.091: 0.094: 0.092: 0.089: 0.086: 0.085: 0.083:
Cc : 0.416: 0.421: 0.429: 0.441: 0.456: 0.472: 0.462: 0.446: 0.432: 0.423: 0.417:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.073: 0.070: 0.072: 0.074: 0.076: 0.077: 0.078:
Сди: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.019: 0.024: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:
Фоп:  101 :  103 :  107 :  114 :  130 :  171 :  221 :  242 :  251 :  256 :  259 :
Uоп: 6.27 : 5.60 : 4.95 : 4.29 : 3.91 : 3.86 : 4.07 : 4.23 : 4.77 : 5.37 : 6.05 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.019: 0.024: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=     1 : Y-строка  6  Cmax=  0.095 долей ПДК (x=   237.0; напр.ветра=271)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.084: 0.086: 0.089: 0.093: 0.085: 0.095: 0.090: 0.087: 0.085: 0.084:
Cc : 0.416: 0.422: 0.431: 0.444: 0.466: 0.424: 0.477: 0.450: 0.434: 0.424: 0.418:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.077: 0.076: 0.074: 0.071: 0.077: 0.070: 0.073: 0.075: 0.077: 0.078:
Сди: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.022: 0.008: 0.026: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   89 :   84 :  271 :  271 :  270 :  270 :  270 :
Uоп: 6.20 : 5.45 : 4.85 : 4.23 : 3.97 : 3.37 : 3.73 : 4.06 : 4.65 : 5.32 : 5.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.022: 0.008: 0.026: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -239 : Y-строка  7  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  9)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.084: 0.086: 0.088: 0.091: 0.094: 0.092: 0.089: 0.086: 0.085: 0.083:
Cc : 0.416: 0.421: 0.429: 0.441: 0.455: 0.471: 0.461: 0.445: 0.432: 0.423: 0.417:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.073: 0.071: 0.072: 0.074: 0.076: 0.077: 0.078:
Сди: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.018: 0.024: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:
Фоп:   79 :   76 :   72 :   65 :   49 :    9 :  320 :  299 :  290 :  285 :  282 :
Uоп: 6.27 : 5.61 : 4.97 : 4.32 : 3.92 : 3.89 : 4.10 : 4.23 : 4.77 : 5.37 : 6.05 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.018: 0.024: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -479 : Y-строка  8  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  4)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.087: 0.085: 0.084: 0.083:
Cc : 0.414: 0.419: 0.425: 0.433: 0.442: 0.446: 0.444: 0.436: 0.427: 0.421: 0.416:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.078:
Сди: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005:
Фоп:   69 :   64 :   57 :   47 :   30 :    4 :  337 :  318 :  305 :  298 :  293 :
Uоп: 6.41 : 5.80 : 5.14 : 4.81 : 4.28 : 4.19 : 4.23 : 4.56 : 5.04 : 5.64 : 6.26 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -719 : Y-строка  9  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  3)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.084: 0.083: 0.083:
Cc : 0.413: 0.416: 0.420: 0.425: 0.430: 0.432: 0.431: 0.427: 0.422: 0.417: 0.414:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.078:
Сди: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:   60 :   54 :   46 :   36 :   21 :    3 :  344 :  329 :  317 :  308 :  302 :
Uоп: 6.82 : 6.18 : 5.66 : 5.21 : 4.89 : 4.78 : 4.84 : 5.11 : 5.44 : 6.01 : 6.58 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -959 : Y-строка 10  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  2)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.082:
Cc : 0.411: 0.414: 0.416: 0.419: 0.422: 0.423: 0.422: 0.420: 0.417: 0.414: 0.412:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.078:
Сди: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:   52 :   46 :   38 :   28 :   16 :    2 :  348 :  335 :  325 :  316 :  310 :
Uоп: 7.35 : 6.62 : 6.16 : 5.72 : 5.46 : 5.38 : 5.42 : 5.69 : 6.03 : 6.48 : 7.15 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1199 : Y-строка 11  Cmax=  0.083 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  2)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.082:
Cc : 0.410: 0.411: 0.413: 0.415: 0.416: 0.417: 0.416: 0.415: 0.414: 0.412: 0.410:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.079: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.079:
Сди: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   46 :   40 :   32 :   23 :   13 :    2 :  350 :  340 :  330 :  323 :  316 :
Uоп: 0.91 : 7.32 : 6.77 : 6.41 : 6.19 : 6.10 : 6.15 : 6.33 : 6.61 : 7.18 : 0.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   237.0 м,  Y=     1.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0954507 доли ПДКмр|
                                     |       0.4772536 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   271 град.
                       и скорости ветра  3.73 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.069700 |  73.0 (Вклад источников 27.0%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     1.1940|   0.025751 | 100.0  | 100.0 | 0.021567181  |
|                              В сумме =   0.095451   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        1 |
      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.082 0.082 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.082 0.083 0.083 0.084 0.084 0.085 0.084 0.084 0.083 0.083 0.082 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.083 0.083 0.084 0.085 0.086 0.087 0.086 0.085 0.084 0.084 0.083 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.083 0.084 0.085 0.087 0.088 0.089 0.089 0.087 0.086 0.084 0.083 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.083 0.084 0.086 0.088 0.091 0.094 0.092 0.089 0.086 0.085 0.083 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.083 0.084 0.086 0.089 0.093 0.085 0.095 0.090 0.087 0.085 0.084 C- 6
   |                                ^                                  |
 7-| 0.083 0.084 0.086 0.088 0.091 0.094 0.092 0.089 0.086 0.085 0.083 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.083 0.084 0.085 0.087 0.088 0.089 0.089 0.087 0.085 0.084 0.083 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.083 0.083 0.084 0.085 0.086 0.086 0.086 0.085 0.084 0.083 0.083 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.082 0.083 0.083 0.084 0.084 0.085 0.084 0.084 0.083 0.083 0.082 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.082 0.082 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0954507 долей ПДКмр
                                         =  0.4772536 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   237.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =     1.0 м
 При опасном направлении ветра  :     271 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  3.73 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    _____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -349:  -350:  -347:  -344:  -343:  -337:  -324:  -308:  -269:  -268:  -262:  -240:  -214:  -185:  -153:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------
 x=    117:    79:    42:    21:    21:   -10:   -46:   -80:  -148:  -147:  -160:  -190:  -217:  -241:  -262:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------
Qc : 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092:
Cc : 0.456: 0.456: 0.457: 0.457: 0.457: 0.457: 0.458: 0.459: 0.459: 0.459: 0.459: 0.459: 0.459: 0.458: 0.458:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.073: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072:
Сди: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
Фоп:  347 :  353 :  359 :    2 :    2 :    7 :   14 :   20 :   34 :   34 :   36 :   43 :   49 :   55 :   62 :
Uоп: 3.91 : 3.91 : 3.81 : 3.82 : 3.90 : 3.92 : 4.23 : 4.15 : 4.15 : 4.16 : 4.14 : 4.15 : 4.15 : 4.12 : 4.12 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -132:  -132:  -131:   -96:   -60:   -23:    14:    52:    89:   125:   159:   190:   219:   291:   291:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -273:  -274:  -290:  -301:  -308:  -310:  -307:  -300:  -288:  -271:  -251:  -227:  -158:  -157:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.092: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091:
Cc : 0.458: 0.458: 0.458: 0.458: 0.458: 0.457: 0.457: 0.457: 0.457: 0.457: 0.458: 0.458: 0.458: 0.457: 0.457:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072:
Сди: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Фоп:   66 :   66 :   66 :   73 :   79 :   85 :   91 :   98 :  104 :  110 :  117 :  123 :  129 :  146 :  146 :
Uоп: 4.11 : 4.11 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 3.93 : 3.92 : 3.93 : 3.94 : 3.84 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 3.94 : 3.94 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    295:   320:   341:   358:   372:   380:   384:   383:   377:   367:   353:   334:   311:   285:   285:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -155:  -126:   -95:   -62:   -27:    10:    47:    85:   122:   159:   193:   226:   256:   285:   285:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091:
Cc : 0.457: 0.457: 0.456: 0.456: 0.455: 0.455: 0.455: 0.454: 0.454: 0.454: 0.454: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.072: 0.072: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073:
Сди: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Фоп:  147 :  153 :  159 :  165 :  170 :  176 :  182 :  188 :  193 :  199 :  204 :  210 :  216 :  222 :  222 :
Uоп: 3.93 : 3.81 : 3.91 : 3.91 : 3.92 : 3.93 : 3.94 : 3.94 : 3.95 : 3.95 : 3.94 : 3.94 : 3.94 : 3.93 : 3.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    273:   245:   214:   180:   145:   108:   105:    90:    54:    16:   -21:   -46:   -46:   -68:  -105:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    299:   324:   346:   363:   376:   385:   385:   392:   403:   409:   410:   409:   409:   408:   402:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091:
Cc : 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.456: 0.456: 0.456: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.454:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073:
Сди: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Фоп:  225 :  230 :  236 :  242 :  248 :  254 :  254 :  257 :  262 :  268 :  274 :  278 :  278 :  281 :  287 :
Uоп: 3.93 : 3.93 : 3.93 : 3.93 : 3.92 : 3.91 : 3.91 : 3.91 : 3.92 : 3.93 : 3.94 : 3.94 : 3.94 : 3.94 : 3.95 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=   -142:  -176:  -208:  -238:  -264:  -287:  -300:  -300:  -318:  -333:  -344:  -349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    391:   375:   356:   333:   306:   276:   256:   256:   225:   190:   154:   117:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091:
Cc : 0.454: 0.454: 0.454: 0.454: 0.454: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.456: 0.456:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073:
Сди: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:
Фоп:  292 :  298 :  304 :  309 :  315 :  320 :  324 :  324 :  330 :  335 :  341 :  347 :
Uоп: 3.95 : 3.95 : 3.95 : 3.95 : 3.95 : 3.93 : 3.94 : 3.94 : 3.93 : 3.92 : 3.92 : 3.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=  -147.0 м,  Y=  -268.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0918816 доли ПДКмр|
                                     |       0.4594081 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    34 град.
                       и скорости ветра  4.16 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.072079 |  78.4 (Вклад источников 21.6%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     1.1940|   0.019803 | 100.0  | 100.0 | 0.016585169  |
|                              В сумме =   0.091882   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    97.0 м,  Y=    27.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0902667 доли ПДКмр|
                                     |       0.4513333 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   250 град.
                       и скорости ветра  3.34 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.073156 |  81.0 (Вклад источников 19.0%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     1.1940|   0.017111 | 100.0  | 100.0 | 0.014330898  |
|                              В сумме =   0.090267   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0001  1  Т    11.8         1.1 10.00    9.50  90.0       35        5                       1.0 1.250 0 0.1200000 0.000
000101 0003  1  П2    8.0        30.0 15.00 10602.9  80.0       55       10       15       15   0 1.0 1.250 0 0.2000000 0.000
000101 0004  1  Т    10.0       0.025  8.00  0.0039  20.0       65       20                       1.0 1.250 0 0.0500000 0.000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.120000| Т  |   0.014196 |   3.38  |   146.6  |
|   2 |000101 0003|  1  |    0.200000| П2 |   0.001105 | 160.88  |   760.7  |
|   3 |000101 0004|  1  |    0.050000| Т  |   0.052218 |   0.50  |    39.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.370000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.067519 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.73 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.73 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 1
                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1201 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   961 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=177)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   721 : Y-строка  3  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=176)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   481 : Y-строка  4  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=174)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.013: 0.012: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.013: 0.012: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   241 : Y-строка  5  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=165)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.020: 0.018: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.020: 0.018: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=     1 : Y-строка  6  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра= 74)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.042: 0.024: 0.014: 0.009: 0.006: 0.005:
Cc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.042: 0.024: 0.014: 0.009: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -239 : Y-строка  7  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра= 11)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.019: 0.016: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.019: 0.016: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -479 : Y-строка  8  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  6)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -719 : Y-строка  9  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  4)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -959 : Y-строка 10  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  3)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1199 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  2)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=    -3.0 м,  Y=     1.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0423937 доли ПДКмр|
                                     |       0.0423937 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    74 град.
                       и скорости ветра  0.58 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0004|   1 | Т |     0.0500|   0.042321 |  99.8  |  99.8 | 0.846414030  |
|                              В сумме =   0.042321    99.8                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000073     0.2                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        1 |
      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.004 0.005 0.006 0.009 0.011 0.013 0.012 0.010 0.007 0.006 0.004 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.004 0.005 0.007 0.011 0.015 0.020 0.018 0.013 0.009 0.006 0.005 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.004 0.006 0.008 0.012 0.018 0.042 0.024 0.014 0.009 0.006 0.005 C- 6
   |                                ^                                  |
 7-| 0.004 0.005 0.007 0.011 0.015 0.019 0.016 0.012 0.008 0.006 0.005 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.004 0.005 0.006 0.009 0.011 0.012 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0423937 долей ПДКмр
                                         =  0.0423937 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    -3.0 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     1.0 м
 При опасном направлении ветра  :      74 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.58 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -349:  -350:  -347:  -344:  -343:  -337:  -324:  -308:  -269:  -268:  -262:  -240:  -214:  -185:  -153:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------
 x=    117:    79:    42:    21:    21:   -10:   -46:   -80:  -148:  -147:  -160:  -190:  -217:  -241:  -262:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -132:  -132:  -131:   -96:   -60:   -23:    14:    52:    89:   125:   159:   190:   219:   291:   291:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -273:  -274:  -290:  -301:  -308:  -310:  -307:  -300:  -288:  -271:  -251:  -227:  -158:  -157:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    295:   320:   341:   358:   372:   380:   384:   383:   377:   367:   353:   334:   311:   285:   285:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -155:  -126:   -95:   -62:   -27:    10:    47:    85:   122:   159:   193:   226:   256:   285:   285:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    273:   245:   214:   180:   145:   108:   105:    90:    54:    16:   -21:   -46:   -46:   -68:  -105:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    299:   324:   346:   363:   376:   385:   385:   392:   403:   409:   410:   409:   409:   408:   402:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=   -142:  -176:  -208:  -238:  -264:  -287:  -300:  -300:  -318:  -333:  -344:  -349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    391:   375:   356:   333:   306:   276:   256:   256:   225:   190:   154:   117:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   385.0 м,  Y=   108.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0165225 доли ПДКмр|
                                     |       0.0165225 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   254 град.
                       и скорости ветра  3.03 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1200|   0.009019 |  54.6  |  54.6 | 0.075155877  |
|  2 |000101 0004|   1 | Т |     0.0500|   0.007504 |  45.4  | 100.0 | 0.150075242  |
|                              В сумме =   0.016522   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    97.0 м,  Y=    27.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0514491 доли ПДКмр|
                                     |       0.0514491 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   258 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0004|   1 | Т |     0.0500|   0.051266 |  99.6  |  99.6 |   1.0253131  |
|                              В сумме =   0.051266    99.6                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000183     0.4                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0001  1  Т    11.8         1.1 10.00    9.50  90.0       35        5                       3.0 1.250 0 0.4500000 0.000
000101 0002  1  П2    4.0        50.0  3.00  5890.5  20.0       60       50       40       40   0 3.0 1.250 0 0.1500000 0.000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.450000| Т  |   0.532357 |   3.38  |    73.3  |
|   2 |000101 0002|  1  |    0.150000| П2 |   0.062663 | 107.25  |   155.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.600000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.595021 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  14.32 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 14.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= -3,  Y= 1
                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1201 : Y-строка  1  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.035: 0.040: 0.044: 0.047: 0.049: 0.048: 0.045: 0.042: 0.037: 0.033:
Cc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   961 : Y-строка  2  Cmax=  0.061 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=177)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.041: 0.047: 0.053: 0.058: 0.061: 0.060: 0.056: 0.050: 0.043: 0.037:
Cc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
Фоп:  127 :  133 :  141 :  151 :  163 :  177 :  192 :  205 :  216 :  224 :  231 :
Uоп:23.96 :24.40 :24.51 :24.16 :23.41 :23.12 :23.49 :24.20 :24.66 :24.67 :24.30 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.030: 0.036: 0.041: 0.046: 0.048: 0.047: 0.043: 0.037: 0.032: 0.026:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   721 : Y-строка  3  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=177)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.046: 0.055: 0.064: 0.073: 0.081: 0.077: 0.068: 0.059: 0.050: 0.042:
Cc : 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:
Фоп:  119 :  125 :  133 :  144 :  159 :  177 :  196 :  212 :  224 :  232 :  239 :
Uоп:24.22 :24.42 :23.54 :23.26 : 7.23 : 6.81 : 7.14 :23.79 :23.52 :24.66 :24.65 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.035: 0.044: 0.053: 0.073: 0.081: 0.077: 0.055: 0.046: 0.038: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.012: 0.011:      :      :      : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   481 : Y-строка  4  Cmax=  0.145 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=175)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.052: 0.063: 0.083: 0.120: 0.145: 0.131: 0.094: 0.068: 0.056: 0.046:
Cc : 0.013: 0.016: 0.019: 0.025: 0.036: 0.044: 0.039: 0.028: 0.021: 0.017: 0.014:
Фоп:  110 :  115 :  122 :  133 :  150 :  175 :  203 :  223 :  235 :  243 :  248 :
Uоп:24.33 :24.00 :22.95 : 6.75 : 5.78 : 5.37 : 5.60 : 6.35 :23.12 :23.94 :24.66 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.040: 0.052: 0.083: 0.120: 0.145: 0.131: 0.094: 0.056: 0.044: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011:      :      :      :      :      : 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   241 : Y-строка  5  Cmax=  0.296 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=171)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.056: 0.070: 0.114: 0.201: 0.296: 0.237: 0.137: 0.080: 0.061: 0.049:
Cc : 0.014: 0.017: 0.021: 0.034: 0.060: 0.089: 0.071: 0.041: 0.024: 0.018: 0.015:
Фоп:  100 :  103 :  107 :  114 :  130 :  171 :  221 :  242 :  251 :  256 :  259 :
Uоп:24.30 :23.14 :21.49 : 5.90 : 4.79 : 4.16 : 4.50 : 5.50 : 6.85 :23.01 :24.64 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.045: 0.060: 0.114: 0.201: 0.296: 0.237: 0.136: 0.080: 0.049: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.010:      :      :      :      :      :      : 0.012: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=     1 : Y-строка  6  Cmax=  0.383 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра= 84)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.058: 0.074: 0.130: 0.262: 0.383: 0.331: 0.160: 0.088: 0.062: 0.050:
Cc : 0.014: 0.017: 0.022: 0.039: 0.079: 0.115: 0.099: 0.048: 0.026: 0.019: 0.015:
Фоп:   89 :   89 :   90 :   90 :   89 :   84 :  271 :  271 :  270 :  271 :  271 :
Uоп:24.23 :22.94 : 7.16 : 5.60 : 4.36 : 3.37 : 3.97 : 5.19 : 6.56 :23.00 :24.45 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.046: 0.074: 0.130: 0.262: 0.383: 0.331: 0.160: 0.087: 0.050: 0.038:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.011: 0.012:      :      :      :      :      :      :      : 0.012: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
y=  -239 : Y-строка  7  Cmax=  0.289 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  9)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.056: 0.071: 0.113: 0.198: 0.289: 0.232: 0.135: 0.080: 0.060: 0.048:
Cc : 0.014: 0.017: 0.021: 0.034: 0.059: 0.087: 0.070: 0.041: 0.024: 0.018: 0.014:
Фоп:   78 :   76 :   72 :   65 :   49 :    9 :  320 :  299 :  290 :  285 :  282 :
Uоп:24.20 :23.04 :21.63 : 5.93 : 4.82 : 4.19 : 4.52 : 5.52 : 6.87 :22.78 :24.41 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.044: 0.060: 0.113: 0.198: 0.289: 0.232: 0.135: 0.080: 0.049: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.011:      :      :      :      :      :      : 0.011: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -479 : Y-строка  8  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  4)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.052: 0.064: 0.083: 0.118: 0.142: 0.128: 0.093: 0.067: 0.055: 0.045:
Cc : 0.013: 0.016: 0.019: 0.025: 0.035: 0.043: 0.038: 0.028: 0.020: 0.017: 0.014:
Фоп:   68 :   64 :   57 :   47 :   30 :    4 :  337 :  318 :  306 :  298 :  293 :
Uоп:24.15 :23.70 :22.38 : 6.74 : 5.85 : 5.40 : 5.64 : 6.41 :22.38 :23.19 :24.45 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.040: 0.052: 0.083: 0.118: 0.142: 0.128: 0.093: 0.056: 0.044: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.012:      :      :      :      :      : 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -719 : Y-строка  9  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  3)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.047: 0.056: 0.065: 0.073: 0.080: 0.075: 0.067: 0.058: 0.049: 0.041:
Cc : 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.024: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012:
Фоп:   59 :   54 :   46 :   36 :   21 :    3 :  344 :  329 :  317 :  309 :  302 :
Uоп:23.98 :24.10 :23.72 :22.38 :21.49 : 6.89 : 7.16 :22.96 :22.98 :24.24 :24.36 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.035: 0.043: 0.053: 0.061: 0.080: 0.075: 0.055: 0.046: 0.037: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:      :      : 0.012: 0.011: 0.012: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -959 : Y-строка 10  Cmax=  0.060 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  3)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.041: 0.047: 0.053: 0.058: 0.060: 0.059: 0.054: 0.049: 0.042: 0.036:
Cc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011:
Фоп:   52 :   46 :   38 :   28 :   16 :    3 :  349 :  336 :  325 :  317 :  310 :
Uоп:23.68 :24.04 :24.07 :23.68 :23.03 :22.38 :22.90 :23.52 :24.15 :24.29 :24.04 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.030: 0.035: 0.041: 0.046: 0.048: 0.046: 0.043: 0.037: 0.031: 0.026:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1199 : Y-строка 11  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=    -3.0; напр.ветра=  2)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1203 :  -963:  -723:  -483:  -243:    -3:   237:   477:   717:   957:  1197:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.035: 0.039: 0.044: 0.047: 0.048: 0.047: 0.044: 0.041: 0.036: 0.032:
Cc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=    -3.0 м,  Y=     1.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3827136 доли ПДКмр|
                                     |       0.1148141 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    84 град.
                       и скорости ветра  3.37 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.4500|   0.382714 | 100.0  | 100.0 | 0.850474596  |
|                              В сумме =   0.382714   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       -3 м;  Y=        1 |
      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.031 0.035 0.040 0.044 0.047 0.049 0.048 0.045 0.042 0.037 0.033 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.035 0.041 0.047 0.053 0.058 0.061 0.060 0.056 0.050 0.043 0.037 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.039 0.046 0.055 0.064 0.073 0.081 0.077 0.068 0.059 0.050 0.042 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.042 0.052 0.063 0.083 0.120 0.145 0.131 0.094 0.068 0.056 0.046 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.045 0.056 0.070 0.114 0.201 0.296 0.237 0.137 0.080 0.061 0.049 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.046 0.058 0.074 0.130 0.262 0.383 0.331 0.160 0.088 0.062 0.050 C- 6
   |                                ^                                  |
 7-| 0.045 0.056 0.071 0.113 0.198 0.289 0.232 0.135 0.080 0.060 0.048 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.043 0.052 0.064 0.083 0.118 0.142 0.128 0.093 0.067 0.055 0.045 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.039 0.047 0.056 0.065 0.073 0.080 0.075 0.067 0.058 0.049 0.041 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.035 0.041 0.047 0.053 0.058 0.060 0.059 0.054 0.049 0.042 0.036 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.031 0.035 0.039 0.044 0.047 0.048 0.047 0.044 0.041 0.036 0.032 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3827136 долей ПДКмр
                                         =  0.1148141 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    -3.0 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     1.0 м
 При опасном направлении ветра  :      84 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  3.37 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -349:  -350:  -347:  -344:  -343:  -337:  -324:  -308:  -269:  -268:  -262:  -240:  -214:  -185:  -153:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    117:    79:    42:    21:    21:   -10:   -46:   -80:  -148:  -147:  -160:  -190:  -217:  -241:  -262:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.202: 0.206: 0.209: 0.211: 0.211: 0.213: 0.218: 0.221: 0.224: 0.225: 0.223: 0.221: 0.221: 0.220: 0.219:
Cc : 0.061: 0.062: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.067: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066:
Фоп:  347 :  353 :  359 :    2 :    2 :    7 :   14 :   20 :   34 :   34 :   36 :   43 :   49 :   55 :   62 :
Uоп: 4.79 : 4.75 : 4.74 : 4.72 : 4.72 : 4.65 : 4.65 : 4.65 : 4.60 : 4.60 : 4.60 : 4.60 : 4.65 : 4.60 : 4.65 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.202: 0.206: 0.209: 0.211: 0.211: 0.213: 0.218: 0.221: 0.224: 0.225: 0.223: 0.221: 0.221: 0.220: 0.219:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -132:  -132:  -131:   -96:   -60:   -23:    14:    52:    89:   125:   159:   190:   219:   291:   291:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -273:  -274:  -290:  -301:  -308:  -310:  -307:  -300:  -288:  -271:  -251:  -227:  -158:  -157:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.219: 0.219: 0.218: 0.216: 0.215: 0.214: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.215: 0.216: 0.218: 0.214: 0.214:
Cc : 0.066: 0.066: 0.065: 0.065: 0.065: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.065: 0.065: 0.064: 0.064:
Фоп:   66 :   66 :   66 :   73 :   79 :   85 :   91 :   98 :  104 :  110 :  117 :  123 :  129 :  146 :  146 :
Uоп: 4.65 : 4.65 : 4.65 : 4.65 : 4.65 : 4.65 : 4.65 : 4.70 : 4.70 : 4.65 : 4.65 : 4.65 : 4.65 : 4.70 : 4.70 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.219: 0.219: 0.218: 0.216: 0.215: 0.214: 0.213: 0.213: 0.213: 0.213: 0.215: 0.216: 0.218: 0.214: 0.214:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    295:   320:   341:   358:   372:   380:   384:   383:   377:   367:   353:   334:   311:   285:   285:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -155:  -126:   -95:   -62:   -27:    10:    47:    85:   122:   159:   193:   226:   256:   285:   285:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.212: 0.208: 0.204: 0.200: 0.196: 0.195: 0.193: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.194: 0.195: 0.195:
Cc : 0.064: 0.062: 0.061: 0.060: 0.059: 0.058: 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:
Фоп:  147 :  153 :  159 :  165 :  170 :  176 :  182 :  188 :  193 :  199 :  204 :  210 :  216 :  222 :  222 :
Uоп: 4.71 : 4.75 : 4.77 : 4.79 : 4.82 : 4.84 : 4.86 : 4.86 : 4.87 : 4.87 : 4.86 : 4.86 : 4.85 : 4.84 : 4.84 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.212: 0.208: 0.204: 0.200: 0.196: 0.195: 0.193: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.194: 0.195: 0.195:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    273:   245:   214:   180:   145:   108:   105:    90:    54:    16:   -21:   -46:   -46:   -68:  -105:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    299:   324:   346:   363:   376:   385:   385:   392:   403:   409:   410:   409:   409:   408:   402:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.194: 0.195: 0.195: 0.197: 0.199: 0.201: 0.202: 0.199: 0.197: 0.195: 0.195: 0.194: 0.194: 0.192: 0.190:
Cc : 0.058: 0.058: 0.059: 0.059: 0.060: 0.060: 0.061: 0.060: 0.059: 0.059: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057:
Фоп:  225 :  230 :  236 :  242 :  248 :  254 :  254 :  257 :  262 :  268 :  274 :  278 :  278 :  281 :  287 :
Uоп: 4.84 : 4.84 : 4.84 : 4.83 : 4.81 : 4.78 : 4.79 : 4.80 : 4.82 : 4.84 : 4.85 : 4.85 : 4.85 : 4.86 : 4.87 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.194: 0.195: 0.195: 0.197: 0.199: 0.201: 0.202: 0.199: 0.197: 0.195: 0.195: 0.194: 0.194: 0.192: 0.190:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=   -142:  -176:  -208:  -238:  -264:  -287:  -300:  -300:  -318:  -333:  -344:  -349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    391:   375:   356:   333:   306:   276:   256:   256:   225:   190:   154:   117:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.189: 0.189: 0.190: 0.191: 0.192: 0.194: 0.194: 0.195: 0.197: 0.199: 0.202:
Cc : 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061:
Фоп:  292 :  298 :  304 :  309 :  315 :  320 :  324 :  324 :  330 :  335 :  341 :  347 :
Uоп: 4.87 : 4.88 : 4.88 : 4.88 : 4.87 : 4.85 : 4.85 : 4.85 : 4.83 : 4.82 : 4.81 : 4.79 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.189: 0.189: 0.189: 0.190: 0.191: 0.192: 0.194: 0.194: 0.195: 0.197: 0.199: 0.202:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=  -147.0 м,  Y=  -268.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2246122 доли ПДКмр|
                                     |       0.0673837 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    34 град.
                       и скорости ветра  4.60 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.4500|   0.224592 | 100.0  | 100.0 | 0.499093115  |
|                              В сумме =   0.224592   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000020     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :043 Аштарак.
     Объект    :0001 Асфальтбетонный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 28.08.2021 15:23
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 28.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    97.0 м,  Y=    27.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5290808 доли ПДКмр|
                                     |       0.1587242 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   250 град.
                       и скорости ветра  3.36 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.4500|   0.529081 | 100.0  | 100.0 |   1.1757351  |
|                    Остальные источники не влияют на данную точку.                 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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O6bekT : 0001 AcdanbT6eToHHBbI 3aBog, Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPP-2017

0301 AsoTa auokecupa,

YcnoBHble 0603HaqeHus: VzonmHun B ponsx K 0 176 528m.
[ ]Tepputopus npeanpustus = L0350
CaHnTapHo-3alumTHble 30HbI, rpynna N 01 0.065 Macwra6 1:17600
4 PacuétHble Touku, rpynna N 90 0.082
t Makcum. 3HaueHue KOHLIeHTpaLmmi ——0.099
Pacu. npamoyronbhnk N 01 B
—0.109

Pexum pa6oTel npeanpusTs: 1 - OcHoBHON

Makc KoHueHTpauws 0.1152968 MK pocturaetcs 8 Touke x= 237 y=1
Mpy onacHom HanpasneHu 271° 1 onacHoii ckopocTu Betpa 3.73 m/c
PacuetHbiit npsimoyronbHuk N2 1, wnpuna 2400 M, Beicota 2400 M,

war pacyeTHol ceTkn 240 M, KOIMYECTBO pacyeTHbIX Todek 11%11
Pacuért Ha cyluecTsytoLee NosloXeHue.
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O6bekT : 0001 AcchanbT6eToHHbI 3aBoa, Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPP-2017
0337 Yrnepopna okcup,

YcnosHble 0603HaueHms:
TeppuTopusi NpeAnpusTHs
|CanutapHo-sawmTHble 30Hs!, rpynna N 01
s PacyérHble Touku, rpynna N 90
t Makcum. 3HavyeHme KOHLEHTpaLu
Pacu. npsmoyronbHuk N 01

Pexum paboTbl npeanpustus: 1 - OcHoBHOM

sonurun 8 gonsix MAK
0,085 MK
0.089 MK
—0.092 MK
——0.094 MK

Makc koHueHTpaums 0.0954507 MK pocturaetcs B Touke x= 237 y=1
Tpy onacHom HanpagneHn 271° 1 onackoi ckopocTy BeTpa 3.73 M/c
PacueTHbii npsimoyronbHuk Ne 1, wupuHa 2400 M, Beicota 2400 m,

war pacyeTHoi ceTku 240 M, KONMUYECTBO pacueTHBIX Tovek 1111

PacyéT Ha cyuiecTsyioliee NosIoXeHue.

0 176

Macuwra6 1:17600

528m.




image7.jpeg
lopop, : 043 Awrapak

O6bekT : 0001 AccpanbT6eToHHbI 3aBog, Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPP-2017

2908 MMbinb HeopraHuyeckas c copepxaHuem kpemuus 20 - 70 npoLeHToB

YcnoBHbie 06o3HaueHMs: Vsonurmm & ponsx MK 0 176 —
[ |Teppuropus npeanpusus 0,050 K
|CanutapHo-3aLuTHbIe 30HbI, rpynna N 01 0.100 NAK R
4 PacuéThbie Toukw, rpynna N 90 0119 MK
t Maxcim. sHaveHwe KoHLSHTaLI 0.207 NAK
Pacu. npsmoyronsHuk N 01 ——0.295 K
—0.348 NIK

Pexwm paboTel npeanpusTHs:: 1 - OCHOBHO/

Makc koHuenTpaums 0.3827136 MK pocturaetca B Touke x= -3 y= 1
Tlpw onacHom HanpagneHui 84° 1 oNacHol CKOPOCTH BeTpa 3.37 M/C
PacuetHbii npamoyronohyk Ne 1, wwpuria 2400 m, Bbicora 2400 m,
war pacueTHoR ceTky 240 M, KOTUHECTBO pacteTHbIX Todek 1111
Pacu&r Ha cyllecTByiowee MonoxeHie,
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O6bekT : 0001 AccanbT6eToHHbIN 3aBoa, Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPP-2017

2754 Yrnesogopogbl npefenbHblie C12-C-19

YenosHbie 06oaHaveHws:
TeppuTopus npeanpusTAA
CarurapHo-sawuTHeie 30ke, rpynna N 01
+ PacusThble Touku, rpynna N 90
t MaKcum. 3HaUSHIe KOHLISHTpaLIM
Pacu. npamoyronbHutk N 01

Pexitv paGoTbl npeanpusiTus:: 1 - OCHOBHOM

Wsonun & gonsix MK
—0.013 1K
0.023 1K
—0.032N7K
—0.038 MK

Make koHueHTpaLws 0.0423937 MK pocTuraeTcs 8 Touke x=-3 y= 1
Ty onackom Hanpaenenn 74° u onackoii ckopocT setpa 0.58 m/c
PacueHbii npamoyronstik Ne 1, wipukia 2400 w, Beicora 2400 ,
war pacueTHolt ceTkt 240 M, KOMUECTBO pacteTHbIX Todek 11711

PacuiaT Ha cyliecTByiouiee nofloxeHHe.

0 176

Macwra6 1:17600

528m.
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