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2.  Կատարողների   ցուցակ

                             Պաշտոնը	      		               Ազգանունը
 
Մասնագետ                             Օ. Աղաջանյան  /արտանետման աղբյուրների հաշվառում և     հաշվարկում, ՍԹԱ նախագծի մշակում/
                Համակարգչային  հաշվարկ        Գ. Հարոյան 


« ՖՐԻԳՈ »  ՍՊԸ     

 արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների  հիման վրա
 հաշվարկված օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ)
       Համաձայն  ՀՀ  կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի  27-ի  N167-Ն  որոշման  2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվների  նախագիծ  կազմվում է  այն տնտես3վարող  սուբեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման  վրա հաշվարկված ՕՊՕ - ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ մ3    չափանիշը, կամ  վայրկյանում գերազանցում է  երկու հազար մ3  չափանիշը:
                                     > 2 մլդ -ից , որտեղ
        Ա i - արտանետվող վնասակար նյութի քանակն է տարեկան կտրվածքով   (մգ/ տարի, կամ  մգ/վրկ),  ՍԹԿ i –րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական , կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է ( մգ/մ3 ):  
                        Արտանետման աղբյուրներից արտանետվող վնասակար նյութերն են`
             Ածխածնի օքսիդ – 1.094   տ/տարի,
             Ազոտի օքսիդ (երկօքսիդի հաշվարկով –  0.171 տ/տարի), 
             Կախված մասնիկներ   ( հացահատիկի փոշի) -   0.599 տ/տարի
               
         
   ՕՊՕ = CO մգ/տարի : ՍԹԿ մգ/մ3+ NO2 մգ/տարի : ՍԹԿ մգ/մ3   =  1.094 տ/տարի x 109մգ/տարի : 3.0    մգ/մ3+ 0.171 տ/տարի x109մգ/տարի : 0.04 մգ/մ3 մ3  + 0,599x 109 մգ/տարի : 0.15 մգ/մ3   = 8.62  մլդ. մ3/տարի > 2 մլդ մ3-ից
   
          Քանի որ  ընկերության արտանետումները  մեկ տարում  գերազանցում  են 2 մլդ.մ3 չափանիշը և կազմում է՝ 8.62 մլդ. մ3/տարի , ուստի ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծ  (արտանետման աղբյուրների, կամ աղբյուրների խմբերի համար) : 




3.    ԱՆՈՏԱՑԻԱ
        Այս աշխատանքում ներկայացված է   « ՖՐԻԳՈ »  ՍՊԸ     գործող    արտանետման  անշարժ  աղբյուրները և  hաշվառվել է մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերը: 
 Աշխատանքի նպատակն է  մշակել  այդ  նյութերի  սահմանային  թույլատրելի  արտանետումների  (ՍԹԱ)  նորմատիվների  նախագիծը: 
      ՍԹԱ  նորմատիվների նախագիծը գիտատեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է մթնոլորտն աղտոտող  յուրաքանչյուր կոնկրետ աղբյուրի և  դրանցից արտանետվող յուրաքանչյուր վնասակար նյութի համար, պայմանով որ արտանետվող առանձին նյութը և բոլոր նյութերի ամբողջությունը արտանետվելուց և մթնոլորտում փոխարկումների ենթարկվելուց հետո չի ստեղծի մթնոլորտային օդի համար սահմահված չափանիշները գերազանցող գետնամերձ խտություններ:
        ՍԹԱ-ի մշակումը իրականացվում է  ձեռնարկության վնասակար ազդեցությունը  շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:
        Աշխատանքում  ներկայացված  են  մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  որակական  և  քանակական  բնութագրերը,  ինչպես  նաև  ձեռնարկության  բնութագիրը,  որպես  մթնոլորտն  աղտոտող  աղբյուրի: 
     Կատարվել  է  մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  արտանետման  աղբյուրների  լրիվ  հաշվառում  և  հաշվարկում: 
     Հաշվառումներից  պարզվել  է,  որ  գործում է     մթնոլորտի  աղտոտմանը  մասնակցող  արտանետման  չորս աղբյուրներ,   որտեղից  արտանետվում  են  երեք տեսակ  վնասակար նյութեր՝ 
           Կախված մասնիկներ   ( հացահատիկի փոշի) -   0.599 տ/տարի        
              ածխածնի օքսիդ -  1.094 մ3/տարի
              ազոտի օքսիդ (երկօքսիդի հաշվարկով)  - 0.171  մ3/տարի
     Արտանետումների  ընդհանուր  քանակը կազմում է  -  1.864  մ3/տարի: 
  Գումարային  հատկությամբ  օժտված  նյութերը  բացակայում են:  
      Կատարվել  է  մթնոլորտն  աղտոտող  վնասակար  նյութերի  ցրման  մեքենայական  հաշվարկ  ,,Էկո ցենտր'' ՜ унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭКО центр». ծրագրով (տես հավելված 2)   :
       Ցրման  հաշվարկի  արդյունքների վերլուծությունը ցույց  է  տալիս,  որ  կազմակերպության  արտադրատարածքից  արտանետվող  բոլոր  նյութերի  չափաքանակները  նորմայի  սահմաններում  են  և  չեն  գերազանցում  մթնոլորտային  օդի  սահմանային  թույլատրելի  խտությունները,  ուստի    արտանետումները  նվազեցնող  միջոցառումներ  չի  նախատեսվում  նախագծում  և  աղ.  5 –ը  չի  լրացվում: 
   Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ    աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել: Ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածության առաջացման հետ կապված արտանետման չափաքանակները վերանայվում են տրամադրման պահից  5  տարվանից  ոչ  շուտ: 
      Կազմակերպության  կողմից  արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասը կազմում է` -   12926   դրամ :
        Կազմակերպության կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը   հաշվարկել է  ՀՀ կառավարության 2005թ հունվարի 25-ի N91- Ն որոշման կարգի համաձայն
           Այն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
                                 Ա = Շգ .ՖՑ .  ∑ Վi .Քi
       Ա-ն ազդեցություննէ, արտահայտված  ՀՀ դրամներով ,    
       Շգ-ն աղտոտող  աղբյուրի   շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը  հավասար է-4 (համաձայն սույն կարգի 9 -րդ կետի), 
      Վi –ն   i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է , որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սյուն կարգի  10;11-րդ  կետերի 
      ՖՑ –ն  փոխադրման ցուցանիշն է  հաստատուն է ՖՑ = 1000դրամ
       Քi –ն տվյալ  i –րդ  նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակից է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սյուն կարգի  7-րդ  կետի 
       Ք I   գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով ` Քi = գ(3ՏԱi –2ՍԹԱi)     որտեղ՝
        ՍԹԱi -ն i–րդ նյութի սահմանային թույլատրելի արտանետումների քանակն է արտահայտած տոննաներով ,
                ՏԱ i-ն  i-րդ  նյութի տարեկան փաստացի արտանետունմներն է`  տոննաներով:  
                 գ=1` անշարժ աղբյուրների համար .  հետևաբար՝         
՝         
                       Ածխածնի օքսիդ  Վi =1 ;            1.094 տ/տարի, 
             ԱCO  = 4 x 1000 x1(3 x  1.094 - 2 x 1.094) = 4376  դրամ
                      Ազոտի օքսիդ  Վi =12,5 ;        0.171 տ/տարի, 
               ԱNOx = 4 x 1000x12.5 (3 x 0.171 - 2. x 0.171) = 8550  դրամ
                                                         Ըհդամենը՝  Ա= 4376 + 8550  =  12926 դրամ
         Հաշվարկում չի  ընդգրկվել կախված մասնիկներ՝ հացահատիկիէ գարու  փոշին – 0.599 Ստ/տարի, քանի որ դրա համար համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունըէ Վi -ն բացակայում է:  
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5․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ
   
    « ՖՐԻԳՈ »  ՍՊԸ      նախատեսված է  գարեջրի արտադրության համար:
Կազմակերպությունը գտնվում  է բնակելի գոտում: Բնակավայրերից հեռու է  մոտ  100 մ,:  Կազմակերպության տարածքում  չկան լճային և գետային ցանցեր :   Շրջակայքում  հիվանդանոց,  դպրոց, մանկապարտեզ և գյուղատնտեսական ցանքատարածքներ չկան :
    Ներկայացված է տվյալ սուբեկտների քարտեզ-սխեման մթնոլորտ արտանետող արտանետման աղբյուրների  նշումով և  տեղանքի իրավիճակային քարտեզը տեղանքում գտնվող կառույցների  նշումով  :
    Տեղանքի հարթության ռելիեֆի գործակցի մասին ներկայացված է հավելված 2 –ում:
 
             Պետռեգիստրի  գրանցման  համարը`   273.110.1151808   տրված է 09.11.2020  թ.  :
          
             Գործունեության հասցե – ՀՀ Կոտայքի մարզ, Ձորաղբյուր, 1-ին թաղամաս 40  :
                Իրավաբանական հասցե՝ - ՀՀ  ք․Երևան,  Ռոստոմի փողոց, շ 29 , բն 150 :
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· Արտանետման  աղբյուրներ  

ՙ ՖՐԻԳՈ ՚ՍՊԸ
Քարտեզ - սխեմա  մթնոլորտ արտանետող  արտանետման    աղբյուրների նշումով 
 մասշտաբ  - 1/1000
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ՙՙ ՖՐԻԳՈՙՙ  ՍՊԸ
Տեղանքի  իրավիճակային  քարտեզ









6.  ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ  ՍՈՒԲԵԿՏԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  ՈՐՊԵՍ  ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ  ՕԴՆ
ԱՂՏՈՏՈՂ  ԱՂԲՅՈՒՐ
     « ՖՐԻԳՈ »  ՍՊԸ  նախատեսված է գարեջրի արտադրության  համար:
       Որպես հիմնական հումք  օգտագործվում է գարի
       Կազմակերպության մթնոլորտային օդն աղտոտող հմնական աղբյուրներն են՝ գարու աղացը  ( արտանետման աղբյուր  N1 )   ,  գարեջրի  արտադրական պրոցեսների համար և արտադրությանը գոլորշի մատակարարման համար նախատեսված կաթսան, ( արտանետման աղբյուր  N2 ) որտեղ, որպես վառելիք  կիրառվում է բնական գազ : Գազի  այրումից առաջացած վնասակար նյութերը  արտանեվում են     ծխատար խողովակի միջոցով  (H-10 մ, D-0.2 մ  :      Գազի միջին  ժամային ծախսը     կազմում է  10 մ 3/ժամ,  20800 մ 3 տ/ տարի:
       Կաթսայատունը  նախատեսված է ջեռուցման  և  տաք ջրամատակարարման   համար:
       Կաթսայատանը   տեղադրված են փոքր հզորության չորս կաթսաներ  :  
       Գազի  այրումից առաջացած վնասակար նյութերը  արտանեվում են  առանձին-առանձին   ծխատար խողովակների միջոցով  (H-2 մ, D-0.08 մ  , աղբյուրների խումբ  N3 )   : Քանի որ   կաթսաները ունեն  միևնույն  պարամետրեր՝  միանման հզորություն, հավասար բարձրություն և տրամագիծ , ուստի    աղբյուրները հաշվարկվել են  միանման  չորս  կետային  աղբյուրների գումարային խմբով ՝  համաձայն  OHД-86 – ի 5.1 կետի :                     
      Գազի միջին  ժամային ծախսը , բոլոր չորս կաթսաներից   կազմում է  12.48 մ 3/ժամ՝,  54912 մ 3/ տարի :
      Ճաշարանում   գործում  է  գազօջախ, գազի այրումից առացած  ծխագազերը արտանետվում են 10 մ  բարձրության և 0,37 մ տրամագծով   խողովաի միջոցով, որն ունի  ուղղանկիունաձև  ելանցք (արտանետման աղբյուր N4): ՈՒղղանկիունաձև  ելանցքի տրամագիծը  հաշվարկվել է   համաձայն OHД-86 – ի 2.39 բանաձևի:  Գազի միջին  ժամային ծախսը      կազմում է  2.8 մ 3/ժամ, իսկ  տարեկան ծախսը՝  3640 մ 3/ տարի :
    Գազի այրման ժամանակ առաջացած ազոտի և ածխախնի օքսիդների քանակը     հաշվարկվել  է  գործող  մեթոդիկայի  համաձայն՝   ածխածնի  օքսիդ  - 12.9 գ/ մ3  գազ  և ազոտի  օքսիդ երկօքսիդի հաշվարկով - 2.15 գ/մ3 գազ:        
       Կազմակերպության գազի ընդհանուր տարեկան ծախսը - 79352 մ3/տարի։              Այլընտանքային վառելիք չի նախատեսված :
        Մթնոլորտ  արտանետվող վնասակար է նյութերի  ցանկը,  նրանց  ՍԹԽ –ն,  արտանետումների  քանակը  տ/տարի ներկայացված  է  աղյուսակ  1 -ում: 
      ՍԹԱ  նորմատիվների  հաշվարկի  համար  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  արտանետման  աղբյուրների  պարամետրերը  և  արտանետվող  նյութերի  տեսակն ու քանակությունները     ներկայացված  են  աղյուսակ  3-ում:  
        Հաշվարկները  կատարվել  են  “Տարբեր  արտադրությունների  կողմից  մթնոլորտն  արտանետվող  նյութերի  արտանետումների  հաշվարկի  մեթոդիկան”  ժողովածուի  հիման  վրա : 
        Առաջիկա  տարիների ընթացքում աշխատանքային ծավալների փոփոխություններ չեն սպասվում, որի համար աղյուսակ 3 –ի հեռանկար սյունակը չի լրացվում:































ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ
                                                                                                                         Աղյուսակ  1
	
Հ/հ
	
Նյութի  անվանումը
	       ՍԹԽ
միանգամյա առավելագույն  մգ/մ3
	Նյութի
արտանետումները, տ/տարի

	
	1
	2
	3

	1
	Կախված մասնիկներ   ( հացահատիկի փոշի) 
	0.5
	0.599

	2
	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	1.094

	3
	Ազոտի օքսիդներ    (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.2
	0.171

	
	   Ընդամենը
	
	1.864



   Գումարային  հատկությամբ  օժտված  նյութեր չկան: 
      Սահմանային թույլատրելի առավելագույն միանվագ խտությունները /կոնցենտրացիաները /վերցված են  ՀՀ կռավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N 160-Ն  որոշմամբ հաստատված  ցանկից :
      Համաձայն կառավարության 23 հոկտեմբերի 2013 թվականի N1174-Ն որոշման, որը ուժի մեջ է 16.11.2013թ.      Ազոտի երկօքսիդի  ՍԹԽ 0.2 մգ/մ3  է, նախկինում N 160-Ն որոշման մեջ գործող ՍԹԽ 0.085 մգ/մ3 փոխարեն: Առողջարանային տարածքերի համար ՍԹԽ-ն   վերցվել է տվյալ նյութի 0,8 ՍԹԽ-ի մասով   / N 160-Ն , 3-րդ կետ/ :
                                                                                                                                                                ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 
Զարկային  արտանետումներ  ունեցող  աղբյուրների  թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի  (տեղա-մասի)
աղբյուրների անվանումը  
	Նյութի անվանումը
	Նյութի  զարկային անվանումը,
    գ/ զարկ
	Արտանետման պարբերականությունը.                     (անգամ /տարի)
	Արտանետման տևողությունը,     վրկ
	Զարկային արտանետումների
տարեկան քանակությունը, տ

	            1              
	          2
	      3
	       4
	          5
	        6

	
	
	
	
	
	



Կազմակերպության  արտադրատարածքում զարկային արտանետումներ չկան , այդ պատճառով  աղյուսակ
  2-ը չի լրացվում




ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿԻ  ՀԱՄԱՐ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՊԱՊԱՄԵՏՐԵՐ
                  Աղյուսակ  3

	Արտադրություն
արտադրամաս
	Աղտոտող  նյութերի  առաջացման  աղբյուրները
	Աշխատա
ժամերի տարեկան  քանակը
	Արտանետման աղբյուրների անվանումը
	Աղբյուրների
 Քանակը
	Աղբյուրի  կարգաթիվը

	
	Անվանումը
	Քանակը
	
	
	
	
	

	
	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	Գարեջրի արտադրություն
	Գարու  աղաց
	1
	
	2080
	
	Բնական օդափոխություն
	
	1
	
	1
	

	Գարեջրի արտադրություն  
	Կաթսա 

	1
	
	2080
	
	Ծխատար
խողովակ
	
	1
	
	2
	

	Կաթսայատուն
	Կաթսա
	4
	
	4400
	
	Ծխատար
խողովակ
	
	4
	
	3
	

	Ճաշարան                                       
	գազօջախ
	1
	
	1300
	
	Ծխատար խողովակ
	
	   1
	
	4
	


3-րդ   աղյուսակի  շարունակությունը

	Աղբյուրի  կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը,մ
	Աղբյուրի
Տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման  աղբյուրի  ելքում

	
	
	
	արագությունը մ/վրկ
	ծավալը 
մ3/վրկ
	ջերմաստիճա -նը,  0C

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	3,0
	
	 1.0
	
	3.0
	
	2.35
	
	      20
	

	2
	
	10.0
	
	0.2
	
	4.8
	
	0.15
	
	90
	

	      3
	
	   2,0
	
	0.08+0.08+
0.08.+0.08=
     =0.32
	
	6.2+6.2+6.2.+6.2=24.8
	
	1.993
	
	      70
	

	4
	
	10.0
	
	0.37
	
	2.8
	
	0.3
	
	45
	




3-րդ   աղյուսակի  շարունակությունը


	

Աղբյուրի  կարգաթիվը
	Կոորդինատները քարտեզ- սխեմայում,  մ      
	Գազամաքրմանսարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը

	Մաքրման միջին
աստիճանը


	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 
1-ին  ծայրի
	գծային աղբյուրի
2 –րդ ծայրի
	
	ապահովվածության  գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը,  %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	98
	58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	
	98
	37
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	
	98
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	42
	28
	
	
	
	
	
	
	
	


                       













	Աղբյուրի կարգա-թիվը
	
Նյութի  անվանումը
	Աղտոտող  նյութերի  արտանետումների

	
ՍԹԱ
հասնելու տարին

	
	
	
ՆՎ
	
Հ (ՍԹԱ)
	

	ՆՎ

	Հ

	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի   
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	 1
 
	
	Կախված  մասնիկներ
( հացահատիկի փոշի)       

	0.08
	34
	0.599
	0.08
	34
	0.599
	2023թ


	2
 
	
	Ածխածնի օքսիդ
Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.036
0.0059
	240
39
	0.268
0.045
	0.036
0.0059
	240
39
	0.268
0.045
	2023թ

	3
	
	Ածխածնի օքսիդ
Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.044
0.007
	22
3.5
	0.708
0.118
	0.044
0.007
	22
3.5
	0.708
0.118
	2023 թ․

	4
	
	Ածխածնի օքսիդ
Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.01
0.0016
	33
5.3

	0.118
0.008
	0.01
0.0016
	33
5.3

	0.118
0.008
	2023թ


   3-րդ աղյուսակի  շարունակությունը

   
              ՆՎ – Ներկա վիճակ
                     Հ - Հեռանկարային








7. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՑՐՄԱՆ   ՀԱՇՎԱՐԿԸ
     1) Օդերևութաբանական բնութագիրը և բնակավայրի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի  ցրման պայմանները որոշող գործակիցները ներկայացվում են աղյուսակ 4-ում, որը տրամադրվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կողմից
                                                                                                                                     ԱՂՅՈՒՍԱԿ  4
OԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ   ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ   ԵՎ  ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ,  ՈՐՈՆՔ  ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՆ  ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ  ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՑՐՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
                                                                              
	     Բնութագրերի  անվանումը
    
	Մեծությունը


	Մթնոլորտի շերտադասավորությունից կախված գործակիցը, A
	            200

	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.0

	Տարվա ամենաշոգ ամսվա մաքսիմալ միջին ջերմաստիճանը   T  0C
	28.4


	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը  >> %-ով
	

	Հյուսիս
	19

	Հյուսիս-արեւելք
	40

	Արեւելք
	13

	Հարավ-արեւելք
	2

	Հարավ
	5

	Հարավ-արեւմուտք
	8

	Արեւմուտք
	6

	Հյուսիս-արեւմուտք
	7

	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5%ապահովվածությամբ)
	3.4  մ/վրկ

	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարինմեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	28.4 մ/վրկ



   2)  Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
       Մթնոլորտում  վնասակար  նյութերի   ցրվածության  հաշվարկները  կատարելու  համար, կատարվել է մթնոլորտ արտանեվող վնասակար նյութերի արտանետման աղբյուրների գույքագրում և արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկում: Ըստ գույքագրման արդյունքների, ճշգրտված  և  ուղղված  տվյալների  հիման  վրա  կազմվել և հաշվարկվել են  ՍԹԱ հաշվարկի  ելակետային  տվյալները` ԳՈՍՏ  17.2.3.02-14– ի պահանջներին համապատասխան, որը նեկայացված է  աղյուսակ 3-ում :
     Հաշվարկները  կատարվել  են <<Տարբեր  արտադրությունների  կողմից  մթնոլորտն  աղտոտող  նյութերի  արտանետումների  հաշվարկի  մեթոդիկա >> ժողովածուի  հիման  վրա:                                                                                                                  
   Գետնամերձ խտությունների բաշխման որոշումը կատարվել է 1000x1000 մ քառակուսում 100 մ քայլով:     
   Նստեցման  անչափելիության  գործակիցն  ընդունվել  է  ա/ գազանման  վնասակար  նյութերի   և  մանր  դիսպերսության  աէրոզոլների  համար  1 :  
     Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը, որը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի կողմից հաստատված համակարգչային ծրագրերի հիման վրա: 
      Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի մակերեսը պետք է ընդգրկի մինչև 0,05 ՍԹԽ աղտոտվածությամբ տարածքները, ընդ որում, արտանետման աղբյուրները պետք է տեղադրվեն ցրման հաշվարկի համար ընդունված մակերեսի կենտրոնական մասում, իսկ ցանցի քայլը պետք է թույլ տա գնահատելու աղտոտվածությունն արտանետող կազմակերպության տարածքի եզրին, սանիտարապաշտպանական գոտու սահմանի եզրին և ամենամոտ բնակելի տարածքներում:
      Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ  սահմանային թույլատրելի խտության գերազանցում չի դիտվում ներկայացված նյութերի համար, ուստի այդ վնասակար նյութերի սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է որպես ՍԹԱ :

8. ՍԹԱ  նորմատիվների որոշումը , արտանետումների   չափաքանակների  առաջարկը

       1) Որոշված ՍԹԱ նորմատիվները առաջարկվում են , որպես արտանետումների չափաքանակներ , քանի որ աղտոտող նյութերի արտանետումները ցրվելու արդյունքում գետնամերձ շերտում  չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելի խտությունները (ՍԹԽ): 
      Կազմակերպության արտանետումները տվյալ տեղանքի ֆոնային աղտոտվածության հետ մեկտեղ չեն գերազանցում այդ վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները         
       Ֆոնային աղտոտվածության տվյալները վերցվել են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության կայք էջից՝ ըստ բնակչության թվաքանակի կատարած հաշվարկի:  Ֆոնային աղտոտվածության  խտություններն  ամենատարածված աղտոտող նյութերի համար ընդունվել են՝  ազոտի օքսիդներ - 0,008 մգ/մ3 , ածխածնի օքսիդ - 0.4 մգ/մ3  ,  ծծմբի  երկօքսիդ- 0,02 մգ/մ3 , չտարբերակված անօրգանական փոշի՝ այսինքն կախված մասնիկներ – 0,2 մգ/մ3 ( տես հավելված 2) :
     2) Քանի որ արտանետումների արդյունքում ձևավորված  աղտոտող նյութերի  խտությունները  չեն գերազանցում համապատասխան սահմանային թույլատրելի խտությունները (ՍԹԽ), ուստի արտանետումների նվազեցման միջոցառումների ծրագիր տնտեսվարող սուբեկտի կողմից չի  մշակվում և աղ. 5-ը չի լրացվում : 
                                                                                                                                 ԱՂՅՈՒՍԱԿ  5.
	
NN  

	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման  ժամկեկո
	Վնասակար նյութի(նյութեր) արտանետումները մինչև միջոցառումները
	 Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումները միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	
	
	
	
	

	
	
	
	  գ/վրկ               տ/տարի 
	  գ/վրկ                տ/տարի        

	1-4աղբյ.
	Միջոցառոմ չկա
	   -
	 -

			--                              --


ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ  ՀԱՍՆԵԼՈՒ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ

  












9. Առաջարկվող  արտանետման չափաքանակները հանդիսանում են նախագծի անբաժանելի  մասը:
Ներկայացվում է աղյուսակ 6-ի տեսքով

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
(  « ՖՐԻԳՈ »  ՍՊԸ  )    ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ /
ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ   ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
     
	
Աղտոտող նյութը

	Ընդհանուր արտանետումը

	
Աղտոտող նյութը
                             
	Ընդհանուր արտանետումը

	
	 
	
	   գ/վրկ        տ/տարի           

	Կախված  մասնիկներ       ( հացահատիկի փոշի)    
	    0.08            0.599
	
	· 

	Ածխածնի օքսիդ
	0.09                1. 094
	                 -
	·                 -  

	Ազոտի օքսիդներ
(երկօքսիդի հաշվարկով)

	0. 0145       0.171
	               -
            
	·                 -



 




10.   ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
       Անբարենպաստ եղանակի դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցառումները կրում են կազմակերպչական-տեխնիկական բնույթ եւ գործնականորեն ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները:
1. Թույլ չտալ սարքավորման գերբեռնված աշխատանք
2. Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին
3. Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում հարկ է անմիջապես դանդաղեցնել կամ ժամանակավորապես դադարեցնել տվյալ սարքավորման աշխատանքը:
4. Դանդաղեցնել վառելիքի մատակարարումը կաթսաներին : 


ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ  ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ  ԵՎ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏԱ-ՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ  ԵՎ ՍԹԱ   ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

1.	Քանի որ ՍԹԱ կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը,  արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը՝  ընկերության տնօրենը:
2.	Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ վնասակար նյութերի խտությունների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: ՈՒղղակի չափման մեթոդների անհնարինության դեպքում թույլատրվում է տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում օգտագործվել է տեսական հաշվարկի մեթոդը:
3.	Անբարենպաստ  կլիմայական պայմանների ժամանակ, բնակչության առողջության համար մթնոլորտի վնասաբեր աղտոտման ընթացքում կազմակերպությունը պարտավոր է վնասակար նյութերի արտանետումները իջեցնել ընդհուպ  մինչև աշխատանքի դադարեցումը:
4.	Եթե վթարի արդյունքում ՍԹԱ-ի նորմատիվը գերազանցում է, ապա ձեռնարկությունը պարտավոր է հայտնել մթնոլորտի պահպանությանը վերահսկող մարմնին և անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել վնասակար նյութերի արտանետումները սահմանափակելու ուղղությամբ , ինչպես նաև տեղեկատվություն հաղորդել ՀՀ  կառավարությանը  ենթակա ՙԱռողջապահական և աշխատանքային տեսչական մարմին՚ տեղեկատվություն հաղորդել վթարի և ձեռնարկած միջոցառումների մասին :
             
              Քանի որ տվյալ կազմակեպցության  արտադրահրապարակից կատարվող արտանետումները չեն գերազանցում այդ նյութերի համար սահմանված չափաքանակները ուստի անհրաժեշտություն չկա անբարենպաստ կլիմայական  պայմանների ժամանակ կիրառել  արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ:



11.  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ   ՑԱՆԿԸ

1.	ԳՕՍՏ 17.2. 3. 02 - 14 “  Արդյունբերական ձեռնարկությունների կողմից աղտոտող նյութերի թույլատրելի արտանետումների սահմանման կանոնները”: 
 2.   Сборонмик  методкик  по расчету выбросов в атмосферу  загрязняюхзщих  веществ различрыми произыодствами , Лунинград. Гидрометеоиздат,1986г.
3. Временная инструкция о порядке  проведения работ по устанавлеию нормативов допустимых выбросов вредных веществ  в атмосферу   для  отдеьлно 	нормируемых  предприятий промышленности,  ОНД -86 .
4.    ՀՀ  օրենք “Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին”
5.   ՀՀ կառավարության  11.01.2007թ. որոշում № 67-Ն “Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերի և հսկման մեթոդների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին”:
6.   ՀՀ կառավարության  02..02.2006թ. որոշում № 160-Ն “Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին”:
7.     ՀՀ կառավարության  որոշում  27 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1673-Ն: “Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահամնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999թ.-ի մարտի 30-ի N192 և 2008 թ.-ի օգոստոսի 21-ի N953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին”:

8 .  ՀՀ  կառավարության  23.01.2020  թվականի  N  62-Ն  որոշում`  ՙ  Հայաստանի հանրապետության  կառավարության  2012  թվականի  դեկտեմբերի  27-ի  N  1673 –Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՚ :


                            










Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր
                                                                  
                                                                                                                                          Հավելված  1

ՏԵՂԱՆՔԻ ՌԵԼԻԵՖԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ  ՀԱՇՎԱՐԿԸ
                                         
           Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը` -ն ընդունվել է հավասար 1-ի. քանի որ տնտեսվարող սուբեկտի  ամենաբարձր աղտոտման աղբյուրի բարձրության 50-ապատիկ շառավղով (բայց ոչ պակաս, քան 2 կմ) տարածքում  բարձրությունների տարբերությունը  1 կմ –ի վրա չի գերազանցում  50մ-ը ( համաձայն OHD – 86 ,4.1 ) : 
                                                             
                                                             
 


                                                            





                         

Հավելված -  2

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՅԷԿՈՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ
ՀՀ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐ

      Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները` հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից  

	Բնակչության քանակը

 (հազ. մարդ)
	               
Որոշված  նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիան( մգ/մ3 )    

	
	   փոշի
	Ծծմբի երկօքսիդ
	Ազոտի երկօքսիդ
	Ածխածնի օքսիդ

	     50-125
	     0.4
	    0.05
	     0.03
	    1.5

	     10-50
	     0.3
	    0.05
	     0.015
	     0.8

	< 10
	     0.2
	    0.02
	     0.008
	     0.4





   
       



 ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալներից



                                                                                        Հավելված   3    
  ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿ




ОТЧЕТ
Расчёт загрязнения атмосферы унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр»
Объект:  «Ֆրիգո»  ՍՊԸ

	Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».
1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы
	порог целесообразности по вкладу источников выброса: 	0,05;
	расчетный год	2023.
Метеорологические характеристики и коэффициенты:
	коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200;
	средняя температура наружного воздуха, °С:	28,4;
	коэффициент рельефа:	1.
Параметры перебора ветров:
	направление, метео °:	0 - 360 (шаг 1);
	скорость, м/с:	0,5 - 24 (шаг 0,1).
	Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
	Количество загрязняющих веществ в расчете - 3 (в том числе твердых - 1; жидких и газообразных - 2), групп суммации - нет. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1.
 (
Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации
)
	Продолжение таблицы 1.1.1

	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Предельно-допустимая концентрация, мг/м³

	код
	наименование
	
	максимально-разовая
	средне-суточная
	ОБУВ
	используется в расчете

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	301
	Азота диоксид
	3
	0,2
	0,04
	-
	0,2

	337
	Углерод оксид
	4
	5
	3
	-
	5

	2937
	Пыль зерновая
	3
	0,5
	0,15
	-
	0,5


	Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2.
 (
Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
)
	Продолжение таблицы 1.1.2

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
		337
	Углерод оксид
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	301
	Азота диоксид
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	2937
	Пыль зерновая
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4





	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.3.
 (
Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек
)
	Продолжение таблицы 1.1.3

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	28,3
	51,26
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	2
	78,66
	0,9
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	3
	33,24
	-49,22
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	4
	-21,82
	-4,04
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	5
	6,1
	68,1
	2
	Точка в промзоне

	6
	29,2
	74,1
	2
	Точка в промзоне

	7
	46,4
	-11,6
	2
	Точка в промзоне

	8
	-6,9
	-16,2
	2
	Точка в промзоне

	9
	-10,6
	-1,9
	2
	Точка в промзоне

	10
	20
	6,5
	2
	Точка в промзоне

	11
	13,05
	37,3
	2
	Точка в промзоне

	12
	35,46
	42,92
	2
	Точка в промзоне


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4.
 (
Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок
)
	Продолжение таблицы 1.1.4

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-400
	2,96
	487,29
	2,96
	565,92
	2
	50
	-


	Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.5.
 (
Таблица № 1.1.5 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам
)
	Продолжение таблицы 1.1.5

	№ ИЗА
	Учет в расчете
	Исключение из фона
	№ режима ИЗА
	Срок действия режима ИЗА в расчётном году
	Рабочий график
	Принадлежность к группе источников, работающих не одновременно

	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объект:	1. Объект №1 «Ֆրիգո»  ՍՊԸ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	+
	+
	-
	01 January
	31 December
	-
	-

	2
	+
	+
	-
	01 January
	31 December
	-
	-

	3
	+
	+
	-
	01 January
	31 December
	-
	-

	4
	+
	+
	-
	01 January
	31 December
	-
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.1.6.
 (
Таблица № 1.1.6 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.1.6

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1 «Ֆրիգո»  ՍՊԸ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	1
	3
	1
	3
	2,356
	20
	98
	58
	-
	1
	0,5
	2937
	0,08
	3
	0,057
	65,55

	2
	1
	10
	0,2
	4,8
	0,1508
	90
	98
	37
	-
	1
	0,634
		337
	0,036
	1
	0,013
	39,37

	301
	0,0059
	1
	0,053
	39,37




	3
	1
	2
	0,32
	24,8
	1,995
	80
	98
	22
	-
	1
	11,348
		337
	0,044
	1
	0,014
	72,68

	301
	0,007
	1
	0,056
	72,68




	4
	1
	10
	0,37
	2,8
	0,301
	45
	42
	28
	-
	1
	0,516
		337
	0,01
	1
	0,004
	34,14

	301
	0,0016
	1
	0,017
	34,14






2

1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид»
	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - 3, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0145 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 12, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 216).
	Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:
	- на границе СЗЗ 0,44, которая достигается в точке № 2 X=78,66 Y=0,9, при направлении ветра 276°, скорости ветра 0,6 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,4 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,375), вклад источников предприятия 0,063.
	Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1.
 (
Таблица № 1.2.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
)
	Продолжение таблицы 1.2.1

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	301
	Азота диоксид
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08


	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.2.
 (
Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных точек
)
	Продолжение таблицы 1.2.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	28,3
	51,26
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	2
	78,66
	0,9
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	3
	33,24
	-49,22
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	4
	-21,82
	-4,04
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	5
	6,1
	68,1
	2
	Точка в промзоне

	6
	29,2
	74,1
	2
	Точка в промзоне

	7
	46,4
	-11,6
	2
	Точка в промзоне

	8
	-6,9
	-16,2
	2
	Точка в промзоне

	9
	-10,6
	-1,9
	2
	Точка в промзоне

	10
	20
	6,5
	2
	Точка в промзоне

	11
	13,05
	37,3
	2
	Точка в промзоне

	12
	35,46
	42,92
	2
	Точка в промзоне


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.3.
 (
Таблица № 1.2.3 - Параметры расчетных площадок
)
	Продолжение таблицы 1.2.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-400
	2,96
	487,29
	2,96
	565,92
	2
	50
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.2.4.
 (
Таблица № 1.2.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.2.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1 «Ֆրիգո»  ՍՊԸ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	2
	1
	10
	0,2
	4,8
	0,1508
	90
	42.82
	6.24
	-
	1
	0,634
	301
	0,0059
	1
	0,053
	39,37

	3
	1
	2
	0,32
	24,8
	1,995
	80
	44.46
	-1.95
	-
	1
	11,348
	301
	0,007
	1
	0,056
	72,68

	4
	1
	10
	0,37
	2,8
	0,301
	45
	9.3
	-6.9
	-
	1
	0,516
	301
	0,0016
	1
	0,017
	34,14


	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.2.5.
 (
Таблица № 1.2.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках
)
	Продолжение таблицы 1.2.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	ОСЗЗ
	28,3
	51,26
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	163 ↑ 11,2
		1.1.3
	0,056
	12,8

	1.1.2
	0,001
	0,172




	2
	ОСЗЗ
	78,66
	0,9
	2
	0,44
	0,088
	0,375
	0,063
	276 → 0,6
		1.1.2
	0,052
	11,8

	1.1.4
	0,01
	2,17

	1.1.3
	0,002
	0,41




	3
	ОСЗЗ
	33,24
	-49,22
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	13 ↓ 11,2
		1.1.3
	0,056
	12,8

	1.1.2
	0,001
	0,2




	4
	ОСЗЗ
	-21,82
	-4,04
	2
	0,435
	0,087
	0,38
	0,058
	85 ← 0,6
		1.1.2
	0,042
	9,7

	1.1.4
	0,013
	3,1

	1.1.3
	0,002
	0,5




	5
	Пром.
	6,1
	68,1
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	151 ↖ 11,2
		1.1.3
	0,054
	12,5

	1.1.2
	0,001
	0,33




	6
	Пром.
	29,2
	74,1
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	169 ↑ 11,2
		1.1.3
	0,055
	12,6

	1.1.2
	0,001
	0,326




	7
	Пром.
	46,4
	-11,6
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	349 ↓ 11,3
		1.1.3
	0,056
	12,8

	1.1.2
	1·10-4
	0,03




	8
	Пром.
	-6,9
	-16,2
	2
	0,44
	0,087
	0,376
	0,06
	65 ↙ 0,6
		1.1.2
	0,047
	10,8

	1.1.4
	0,011
	2,6

	1.1.3
	0,002
	0,43




	9
	Пром.
	-10,6
	-1,9
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	90 ← 11,3
		1.1.3
	0,056
	12,8

	1.1.2
	3·10-4
	0,066




	10
	Пром.
	20
	6,5
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	109 ← 11,3
	1.1.3
	0,056
	12,9

	11
	Пром.
	13,05
	37,3
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	141 ↖ 11,3
		1.1.3
	0,056
	12,8

	1.1.2
	4·10-4
	0,101




	12
	Пром.
	35,46
	42,92
	2
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	169 ↑ 11,3
		1.1.3
	0,056
	12,8

	1.1.2
	5·10-4
	0,113





	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.2.6.
 (
Таблица № 1.2.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1
)
	Продолжение таблицы 1.2.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-400
	-280
	0,41
	0,082
	0,395
	0,014
	58
	↙
	3,3

	2
	-350
	-280
	0,41
	0,082
	0,394
	0,015
	54
	↙
	3,5

	3
	-300
	-280
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	51
	↙
	3,6

	4
	-250
	-280
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	46
	↙
	3,7

	5
	-200
	-280
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	41
	↙
	3,8

	6
	-150
	-280
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	35
	↙
	14,3

	7
	-100
	-280
	0,414
	0,083
	0,39
	0,024
	27
	↙
	14,7

	8
	-50
	-280
	0,415
	0,083
	0,39
	0,026
	19
	↓
	14,1

	9
	0
	-280
	0,42
	0,083
	0,39
	0,027
	9
	↓
	14

	10
	50
	-280
	0,42
	0,083
	0,39
	0,027
	359
	↓
	13,7

	11
	100
	-280
	0,42
	0,083
	0,39
	0,027
	349
	↓
	14

	12
	150
	-280
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	339
	↓
	14,1

	13
	200
	-280
	0,41
	0,083
	0,39
	0,023
	331
	↘
	14,7

	14
	250
	-280
	0,41
	0,083
	0,39
	0,021
	323
	↘
	15,2

	15
	300
	-280
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	317
	↘
	3,8

	16
	350
	-280
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	312
	↘
	3,7

	17
	400
	-280
	0,41
	0,082
	0,39
	0,016
	308
	↘
	3,6

	18
	450
	-280
	0,41
	0,082
	0,394
	0,014
	304
	↘
	3,4

	19
	-400
	-230
	0,41
	0,082
	0,394
	0,014
	62
	↙
	3,4

	20
	-350
	-230
	0,41
	0,082
	0,39
	0,016
	60
	↙
	3,5

	21
	-300
	-230
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	56
	↙
	3,7

	22
	-250
	-230
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	52
	↙
	3,8

	23
	-200
	-230
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	47
	↙
	14,8

	24
	-150
	-230
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	40
	↙
	14

	25
	-100
	-230
	0,42
	0,083
	0,39
	0,028
	32
	↙
	13,7

	26
	-50
	-230
	0,42
	0,084
	0,39
	0,031
	22
	↓
	13,4

	27
	0
	-230
	0,42
	0,084
	0,39
	0,032
	11
	↓
	13,3

	28
	50
	-230
	0,42
	0,084
	0,39
	0,033
	358
	↓
	13,2

	29
	100
	-230
	0,42
	0,084
	0,39
	0,032
	346
	↓
	13,3

	30
	150
	-230
	0,42
	0,084
	0,39
	0,03
	335
	↘
	13,5

	31
	200
	-230
	0,42
	0,083
	0,39
	0,027
	326
	↘
	13,9

	32
	250
	-230
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	318
	↘
	14,5

	33
	300
	-230
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	312
	↘
	15,1

	34
	350
	-230
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	307
	↘
	3,8

	35
	400
	-230
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	303
	↘
	3,7

	36
	450
	-230
	0,41
	0,082
	0,394
	0,015
	299
	↘
	3,5

	37
	-400
	-180
	0,41
	0,082
	0,394
	0,015
	68
	←
	3,5

	38
	-350
	-180
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	65
	↙
	3,6

	39
	-300
	-180
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	62
	↙
	3,8

	40
	-250
	-180
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	58
	↙
	3,9

	41
	-200
	-180
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	54
	↙
	13,5

	42
	-150
	-180
	0,42
	0,083
	0,39
	0,029
	47
	↙
	13,5

	43
	-100
	-180
	0,42
	0,084
	0,39
	0,033
	39
	↙
	13,1

	44
	-50
	-180
	0,42
	0,084
	0,386
	0,036
	28
	↙
	12,8

	45
	0
	-180
	0,42
	0,085
	0,384
	0,039
	14
	↓
	12,5

	46
	50
	-180
	0,42
	0,085
	0,384
	0,04
	358
	↓
	12,4

	47
	100
	-180
	0,42
	0,085
	0,385
	0,039
	343
	↓
	12,5

	48
	150
	-180
	0,42
	0,084
	0,386
	0,036
	329
	↘
	12,8

	49
	200
	-180
	0,42
	0,084
	0,39
	0,032
	319
	↘
	13,1

	50
	250
	-180
	0,42
	0,083
	0,39
	0,028
	311
	↘
	13,8

	51
	300
	-180
	0,415
	0,083
	0,39
	0,024
	305
	↘
	14,3

	52
	350
	-180
	0,41
	0,083
	0,39
	0,021
	300
	↘
	15,2

	53
	400
	-180
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	297
	↘
	3,8

	54
	450
	-180
	0,41
	0,082
	0,39
	0,016
	294
	↘
	3,6

	55
	-400
	-130
	0,41
	0,082
	0,394
	0,016
	74
	←
	3,5

	56
	-350
	-130
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	72
	←
	3,7

	57
	-300
	-130
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	69
	←
	3,9

	58
	-250
	-130
	0,41
	0,083
	0,39
	0,024
	66
	↙
	14,5

	59
	-200
	-130
	0,42
	0,083
	0,39
	0,028
	62
	↙
	13,5

	60
	-150
	-130
	0,42
	0,084
	0,39
	0,032
	56
	↙
	12,9

	61
	-100
	-130
	0,42
	0,085
	0,385
	0,038
	48
	↙
	12,5

	62
	-50
	-130
	0,426
	0,085
	0,38
	0,043
	36
	↙
	10,9

	63
	0
	-130
	0,43
	0,086
	0,38
	0,047
	19
	↓
	10,9

	64
	50
	-130
	0,43
	0,086
	0,38
	0,048
	357
	↓
	10,9

	65
	100
	-130
	0,43
	0,086
	0,38
	0,046
	337
	↘
	10,9

	66
	150
	-130
	0,425
	0,085
	0,38
	0,042
	321
	↘
	10,7

	67
	200
	-130
	0,42
	0,084
	0,385
	0,036
	310
	↘
	12,7

	68
	250
	-130
	0,42
	0,084
	0,39
	0,031
	302
	↘
	13,3

	69
	300
	-130
	0,42
	0,083
	0,39
	0,027
	297
	↘
	13,9

	70
	350
	-130
	0,41
	0,083
	0,39
	0,023
	293
	↘
	14,4

	71
	400
	-130
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	290
	→
	3,8

	72
	450
	-130
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	288
	→
	3,7

	73
	-400
	-80
	0,41
	0,082
	0,39
	0,016
	80
	←
	3,6

	74
	-350
	-80
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	78
	←
	3,7

	75
	-300
	-80
	0,41
	0,083
	0,39
	0,021
	77
	←
	3,9

	76
	-250
	-80
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	75
	←
	14

	77
	-200
	-80
	0,42
	0,084
	0,39
	0,03
	72
	←
	13,2

	78
	-150
	-80
	0,42
	0,084
	0,386
	0,036
	68
	←
	12,6

	79
	-100
	-80
	0,425
	0,085
	0,38
	0,042
	61
	↙
	10,8

	80
	-50
	-80
	0,43
	0,086
	0,38
	0,049
	50
	↙
	11

	81
	0
	-80
	0,43
	0,087
	0,38
	0,054
	30
	↙
	11,1

	82
	50
	-80
	0,43
	0,087
	0,38
	0,057
	356
	↓
	11,1

	83
	100
	-80
	0,43
	0,086
	0,38
	0,054
	325
	↘
	11,5

	84
	150
	-80
	0,43
	0,086
	0,38
	0,048
	307
	↘
	10,7

	85
	200
	-80
	0,424
	0,085
	0,384
	0,041
	297
	↘
	10,8

	86
	250
	-80
	0,42
	0,084
	0,386
	0,034
	291
	→
	12,9

	87
	300
	-80
	0,42
	0,083
	0,39
	0,029
	287
	→
	13,6

	88
	350
	-80
	0,414
	0,083
	0,39
	0,024
	284
	→
	14,7

	89
	400
	-80
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	282
	→
	15,3

	90
	450
	-80
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	281
	→
	3,7

	91
	-400
	-30
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	86
	←
	3,6

	92
	-350
	-30
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	86
	←
	3,7

	93
	-300
	-30
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	85
	←
	3,9

	94
	-250
	-30
	0,415
	0,083
	0,39
	0,026
	84
	←
	13,6

	95
	-200
	-30
	0,42
	0,084
	0,39
	0,031
	83
	←
	13

	96
	-150
	-30
	0,42
	0,084
	0,385
	0,037
	82
	←
	10,7

	97
	-100
	-30
	0,43
	0,085
	0,38
	0,045
	79
	←
	10,9

	98
	-50
	-30
	0,43
	0,086
	0,38
	0,053
	73
	←
	11,7

	99
	0
	-30
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	58
	↙
	11,3

	100
	50
	-30
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	349
	↓
	11,3

	101
	100
	-30
	0,43
	0,087
	0,38
	0,057
	297
	↘
	11,2

	102
	150
	-30
	0,43
	0,086
	0,38
	0,051
	285
	→
	11,1

	103
	200
	-30
	0,43
	0,085
	0,38
	0,043
	280
	→
	10,8

	104
	250
	-30
	0,42
	0,084
	0,386
	0,036
	278
	→
	12,6

	105
	300
	-30
	0,42
	0,084
	0,39
	0,03
	276
	→
	13,5

	106
	350
	-30
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	275
	→
	14,2

	107
	400
	-30
	0,41
	0,082
	0,39
	0,021
	275
	→
	15,1

	108
	450
	-30
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	274
	→
	3,7

	109
	-400
	20
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	93
	←
	3,6

	110
	-350
	20
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	93
	←
	3,7

	111
	-300
	20
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	93
	←
	3,9

	112
	-250
	20
	0,415
	0,083
	0,39
	0,026
	94
	←
	13,7

	113
	-200
	20
	0,42
	0,084
	0,39
	0,031
	95
	←
	13,1

	114
	-150
	20
	0,42
	0,084
	0,385
	0,037
	96
	←
	10,7

	115
	-100
	20
	0,43
	0,085
	0,38
	0,045
	98
	←
	10,9

	116
	-50
	20
	0,43
	0,086
	0,38
	0,053
	103
	←
	11,8

	117
	0
	20
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	116
	↖
	11,3

	118
	50
	20
	0,43
	0,087
	0,38
	0,056
	194
	↑
	11,3

	119
	100
	20
	0,435
	0,087
	0,38
	0,058
	256
	→
	0,7

	120
	150
	20
	0,43
	0,086
	0,38
	0,052
	258
	→
	11

	121
	200
	20
	0,43
	0,085
	0,38
	0,044
	262
	→
	10,8

	122
	250
	20
	0,42
	0,084
	0,386
	0,036
	264
	→
	12,6

	123
	300
	20
	0,42
	0,084
	0,39
	0,03
	265
	→
	13,4

	124
	350
	20
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	266
	→
	14,2

	125
	400
	20
	0,41
	0,082
	0,39
	0,021
	267
	→
	15,1

	126
	450
	20
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	267
	→
	3,7

	127
	-400
	70
	0,41
	0,082
	0,39
	0,016
	99
	←
	3,6

	128
	-350
	70
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	100
	←
	3,7

	129
	-300
	70
	0,41
	0,083
	0,39
	0,021
	102
	←
	3,9

	130
	-250
	70
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	104
	←
	13,7

	131
	-200
	70
	0,42
	0,084
	0,39
	0,03
	106
	←
	13,3

	132
	-150
	70
	0,42
	0,084
	0,386
	0,036
	110
	←
	12,6

	133
	-100
	70
	0,425
	0,085
	0,38
	0,042
	116
	↖
	10,8

	134
	-50
	70
	0,43
	0,086
	0,38
	0,049
	127
	↖
	11

	135
	0
	70
	0,43
	0,087
	0,38
	0,055
	148
	↖
	11,1

	136
	50
	70
	0,43
	0,087
	0,38
	0,057
	184
	↑
	11,2

	137
	100
	70
	0,43
	0,086
	0,38
	0,054
	218
	↗
	11,1

	138
	150
	70
	0,43
	0,086
	0,38
	0,048
	236
	↗
	10,9

	139
	200
	70
	0,425
	0,085
	0,38
	0,041
	246
	↗
	10,7

	140
	250
	70
	0,42
	0,084
	0,386
	0,035
	251
	→
	12,7

	141
	300
	70
	0,42
	0,083
	0,39
	0,029
	255
	→
	13,4

	142
	350
	70
	0,415
	0,083
	0,39
	0,024
	257
	→
	14,4

	143
	400
	70
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	259
	→
	15

	144
	450
	70
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	260
	→
	3,7

	145
	-400
	120
	0,41
	0,082
	0,39
	0,016
	105
	←
	3,5

	146
	-350
	120
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	107
	←
	3,7

	147
	-300
	120
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	109
	←
	3,8

	148
	-250
	120
	0,414
	0,083
	0,39
	0,024
	112
	←
	14,4

	149
	-200
	120
	0,42
	0,083
	0,39
	0,028
	116
	↖
	13,6

	150
	-150
	120
	0,42
	0,084
	0,39
	0,033
	122
	↖
	13

	151
	-100
	120
	0,42
	0,085
	0,385
	0,038
	130
	↖
	12,5

	152
	-50
	120
	0,43
	0,085
	0,38
	0,043
	142
	↖
	10,9

	153
	0
	120
	0,43
	0,086
	0,38
	0,048
	160
	↑
	11

	154
	50
	120
	0,43
	0,086
	0,38
	0,049
	183
	↑
	11

	155
	100
	120
	0,43
	0,086
	0,38
	0,047
	205
	↗
	10,9

	156
	150
	120
	0,426
	0,085
	0,38
	0,043
	221
	↗
	10,8

	157
	200
	120
	0,42
	0,084
	0,385
	0,037
	232
	↗
	12,5

	158
	250
	120
	0,42
	0,084
	0,39
	0,032
	240
	↗
	13

	159
	300
	120
	0,42
	0,083
	0,39
	0,027
	245
	↗
	13,8

	160
	350
	120
	0,41
	0,083
	0,39
	0,023
	249
	→
	14,4

	161
	400
	120
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	251
	→
	3,8

	162
	450
	120
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	254
	→
	3,7

	163
	-400
	170
	0,41
	0,082
	0,394
	0,015
	111
	←
	3,5

	164
	-350
	170
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	113
	↖
	3,6

	165
	-300
	170
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	116
	↖
	3,8

	166
	-250
	170
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	120
	↖
	14,9

	167
	-200
	170
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	125
	↖
	13,9

	168
	-150
	170
	0,42
	0,083
	0,39
	0,029
	131
	↖
	13,5

	169
	-100
	170
	0,42
	0,084
	0,39
	0,033
	140
	↖
	13

	170
	-50
	170
	0,42
	0,084
	0,385
	0,037
	151
	↖
	12,6

	171
	0
	170
	0,42
	0,085
	0,384
	0,04
	166
	↑
	10,8

	172
	50
	170
	0,424
	0,085
	0,384
	0,041
	182
	↑
	10,8

	173
	100
	170
	0,42
	0,085
	0,384
	0,039
	198
	↑
	10,8

	174
	150
	170
	0,42
	0,084
	0,385
	0,036
	212
	↗
	12,6

	175
	200
	170
	0,42
	0,084
	0,39
	0,032
	222
	↗
	13,1

	176
	250
	170
	0,42
	0,083
	0,39
	0,028
	230
	↗
	13,6

	177
	300
	170
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	236
	↗
	14,1

	178
	350
	170
	0,41
	0,083
	0,39
	0,021
	241
	↗
	15

	179
	400
	170
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	245
	↗
	3,8

	180
	450
	170
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	247
	↗
	3,6

	181
	-400
	220
	0,41
	0,082
	0,394
	0,015
	117
	↖
	3,4

	182
	-350
	220
	0,41
	0,082
	0,39
	0,016
	119
	↖
	3,5

	183
	-300
	220
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	123
	↖
	3,7

	184
	-250
	220
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	127
	↖
	3,8

	185
	-200
	220
	0,41
	0,083
	0,39
	0,023
	132
	↖
	14,8

	186
	-150
	220
	0,415
	0,083
	0,39
	0,026
	139
	↖
	14

	187
	-100
	220
	0,42
	0,083
	0,39
	0,028
	147
	↖
	13,6

	188
	-50
	220
	0,42
	0,084
	0,39
	0,031
	157
	↖
	13,2

	189
	0
	220
	0,42
	0,084
	0,39
	0,033
	169
	↑
	13

	190
	50
	220
	0,42
	0,084
	0,39
	0,033
	182
	↑
	12,9

	191
	100
	220
	0,42
	0,084
	0,39
	0,033
	194
	↑
	13,9

	192
	150
	220
	0,42
	0,084
	0,39
	0,031
	206
	↗
	13,2

	193
	200
	220
	0,42
	0,083
	0,39
	0,028
	215
	↗
	13,7

	194
	250
	220
	0,415
	0,083
	0,39
	0,025
	223
	↗
	14,1

	195
	300
	220
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	229
	↗
	15

	196
	350
	220
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	234
	↗
	3,8

	197
	400
	220
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	238
	↗
	3,7

	198
	450
	220
	0,41
	0,082
	0,394
	0,016
	242
	↗
	3,5

	199
	-400
	270
	0,41
	0,082
	0,395
	0,014
	121
	↖
	3,3

	200
	-350
	270
	0,41
	0,082
	0,394
	0,015
	125
	↖
	3,5

	201
	-300
	270
	0,41
	0,082
	0,39
	0,017
	128
	↖
	3,6

	202
	-250
	270
	0,41
	0,082
	0,39
	0,019
	133
	↖
	3,7

	203
	-200
	270
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	138
	↖
	3,8

	204
	-150
	270
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	144
	↖
	14,9

	205
	-100
	270
	0,415
	0,083
	0,39
	0,024
	152
	↖
	14,1

	206
	-50
	270
	0,416
	0,083
	0,39
	0,026
	161
	↑
	13,9

	207
	0
	270
	0,42
	0,083
	0,39
	0,027
	171
	↑
	13,7

	208
	50
	270
	0,42
	0,083
	0,39
	0,028
	181
	↑
	13,7

	209
	100
	270
	0,42
	0,083
	0,39
	0,027
	192
	↑
	13,7

	210
	150
	270
	0,416
	0,083
	0,39
	0,026
	201
	↑
	14

	211
	200
	270
	0,414
	0,083
	0,39
	0,024
	210
	↗
	14,2

	212
	250
	270
	0,41
	0,083
	0,39
	0,022
	217
	↗
	15,1

	213
	300
	270
	0,41
	0,082
	0,39
	0,02
	224
	↗
	3,8

	214
	350
	270
	0,41
	0,082
	0,39
	0,018
	229
	↗
	3,7

	215
	400
	270
	0,41
	0,082
	0,39
	0,016
	233
	↗
	3,6

	216
	450
	270
	0,41
	0,082
	0,394
	0,015
	237
	↗
	3,4


	Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:4500 на рисунке 1.2.1.
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид»
	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - 3, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,09 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.1.
 (
Таблица № 1.3.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
)
	Продолжение таблицы 1.3.1

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	337
	Углерод оксид
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.2.
 (
Таблица № 1.3.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.3.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1 «Ֆրիգո»  ՍՊԸ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	2
	1
	10
	0,2
	4,8
	0,1508
	90
	42.82
	6.24
	-
	1
	0,634
	337
	0,036
	1
	0,013
	39,37

	3
	1
	2
	0,32
	24,8
	1,995
	80
	44.46
	-1.95
	-
	1
	11,348
	337
	0,044
	1
	0,014
	72,68

	4
	1
	10
	0,37
	2,8
	0,301
	45
	9.3
	-6.9
	-
	1
	0,516
	337
	0,01
	1
	0,004
	34,14


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,031<0,05.



1.4 Расчет загрязнения по веществу «2937. Пыль зерновая»
	Полное наименование вещества с кодом 2937 – Пыль зерновая (по массе) /по грибам хранения/. Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – нет; 21-29 м – 1; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,08 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 12, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 216).
	Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:
	- на границе СЗЗ 0,83, которая достигается в точке № 3 X=33,24 Y=-49,22, при направлении ветра 7°, скорости ветра 0,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,8 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,777), вклад источников предприятия 0,057.
	Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.1.
 (
Таблица № 1.4.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
)
	Продолжение таблицы 1.4.1

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	2937
	Пыль зерновая
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.2.
 (
Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных точек
)
	Продолжение таблицы 1.4.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	28,3
	51,26
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	2
	78,66
	0,9
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	3
	33,24
	-49,22
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	4
	-21,82
	-4,04
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	5
	6,1
	68,1
	2
	Точка в промзоне

	6
	29,2
	74,1
	2
	Точка в промзоне

	7
	46,4
	-11,6
	2
	Точка в промзоне

	8
	-6,9
	-16,2
	2
	Точка в промзоне

	9
	-10,6
	-1,9
	2
	Точка в промзоне

	10
	20
	6,5
	2
	Точка в промзоне

	11
	13,05
	37,3
	2
	Точка в промзоне

	12
	35,46
	42,92
	2
	Точка в промзоне


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.3.
 (
Таблица № 1.4.3 - Параметры расчетных площадок
)
	Продолжение таблицы 1.4.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-400
	2,96
	487,29
	2,96
	565,92
	2
	50
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.4.4.
 (
Таблица № 1.4.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.4.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1 «Ֆրիգո»  ՍՊԸ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	1
	3
	1
	3
	2,356
	20
	41
	15.32
	-
	1
	0,5
	2937
	0,08
	3
	0,057
	65,55


	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.4.5.
 (
Таблица № 1.4.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках
)
	Продолжение таблицы 1.4.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	ОСЗЗ
	28,3
	51,26
	2
	0,83
	0,414
	0,78
	0,046
	161 ↑ 0,5
	1.1.1
	0,046
	5,5

	2
	ОСЗЗ
	78,66
	0,9
	2
	0,83
	0,414
	0,78
	0,048
	291 → 0,5
	1.1.1
	0,048
	5,8

	3
	ОСЗЗ
	33,24
	-49,22
	2
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	7 ↓ 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,9

	4
	ОСЗЗ
	-21,82
	-4,04
	2
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	73 ← 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,9

	5
	Пром.
	6,1
	68,1
	2
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	147 ↖ 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,9

	6
	Пром.
	29,2
	74,1
	2
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	169 ↑ 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,9

	7
	Пром.
	46,4
	-11,6
	2
	0,82
	0,41
	0,79
	0,032
	349 ↓ 0,5
	1.1.1
	0,032
	3,9

	8
	Пром.
	-6,9
	-16,2
	2
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	57 ↙ 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,8

	9
	Пром.
	-10,6
	-1,9
	2
	0,83
	0,417
	0,78
	0,056
	72 ← 0,5
	1.1.1
	0,056
	6,8

	10
	Пром.
	20
	6,5
	2
	0,81
	0,407
	0,79
	0,025
	67 ↙ 0,5
	1.1.1
	0,025
	3,05

	11
	Пром.
	13,05
	37,3
	2
	0,83
	0,413
	0,78
	0,043
	128 ↖ 0,5
	1.1.1
	0,043
	5,2

	12
	Пром.
	35,46
	42,92
	2
	0,82
	0,41
	0,79
	0,033
	169 ↑ 0,5
	1.1.1
	0,033
	4


	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.4.6.
 (
Таблица № 1.4.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1
)
	[image: ]Продолжение таблицы 1.4.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-400
	-280
	0,8
	0,402
	0,8
	0,008
	56
	↙
	1,2

	2
	-350
	-280
	0,8
	0,403
	0,8
	0,009
	53
	↙
	1,1

	3
	-300
	-280
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	49
	↙
	1

	4
	-250
	-280
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	45
	↙
	1

	5
	-200
	-280
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	39
	↙
	0,9

	6
	-150
	-280
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	33
	↙
	0,9

	7
	-100
	-280
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	26
	↙
	0,8

	8
	-50
	-280
	0,81
	0,406
	0,8
	0,019
	17
	↓
	0,8

	9
	0
	-280
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	8
	↓
	0,8

	10
	50
	-280
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	358
	↓
	0,8

	11
	100
	-280
	0,81
	0,406
	0,79
	0,019
	349
	↓
	0,8

	12
	150
	-280
	0,81
	0,405
	0,8
	0,018
	340
	↓
	0,8

	13
	200
	-280
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	332
	↘
	0,8

	14
	250
	-280
	0,81
	0,404
	0,8
	0,015
	325
	↘
	0,9

	15
	300
	-280
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	319
	↘
	0,9

	16
	350
	-280
	0,8
	0,403
	0,8
	0,012
	314
	↘
	1

	17
	400
	-280
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	309
	↘
	1

	18
	450
	-280
	0,8
	0,403
	0,8
	0,009
	306
	↘
	1,1

	19
	-400
	-230
	0,8
	0,403
	0,8
	0,009
	61
	↙
	1,1

	20
	-350
	-230
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	58
	↙
	1

	21
	-300
	-230
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	54
	↙
	1

	22
	-250
	-230
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	50
	↙
	0,9

	23
	-200
	-230
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	44
	↙
	0,9

	24
	-150
	-230
	0,81
	0,406
	0,8
	0,018
	38
	↙
	0,8

	25
	-100
	-230
	0,81
	0,406
	0,79
	0,021
	30
	↙
	0,8

	26
	-50
	-230
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	20
	↓
	0,8

	27
	0
	-230
	0,81
	0,407
	0,79
	0,024
	9
	↓
	0,7

	28
	50
	-230
	0,81
	0,407
	0,79
	0,025
	358
	↓
	0,7

	29
	100
	-230
	0,81
	0,407
	0,79
	0,024
	346
	↓
	0,7

	30
	150
	-230
	0,81
	0,407
	0,79
	0,022
	336
	↘
	0,8

	31
	200
	-230
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	327
	↘
	0,8

	32
	250
	-230
	0,81
	0,405
	0,8
	0,018
	320
	↘
	0,8

	33
	300
	-230
	0,81
	0,405
	0,8
	0,015
	313
	↘
	0,9

	34
	350
	-230
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	308
	↘
	0,9

	35
	400
	-230
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	304
	↘
	1

	36
	450
	-230
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	301
	↘
	1,1

	37
	-400
	-180
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	66
	↙
	1,1

	38
	-350
	-180
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	63
	↙
	1

	39
	-300
	-180
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	60
	↙
	0,9

	40
	-250
	-180
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	56
	↙
	0,9

	41
	-200
	-180
	0,81
	0,406
	0,8
	0,019
	51
	↙
	0,8

	42
	-150
	-180
	0,81
	0,407
	0,79
	0,022
	44
	↙
	0,8

	43
	-100
	-180
	0,82
	0,408
	0,79
	0,025
	36
	↙
	0,7

	44
	-50
	-180
	0,82
	0,409
	0,79
	0,029
	25
	↙
	0,7

	45
	0
	-180
	0,82
	0,409
	0,79
	0,031
	12
	↓
	0,7

	46
	50
	-180
	0,82
	0,409
	0,79
	0,032
	357
	↓
	0,7

	47
	100
	-180
	0,82
	0,409
	0,79
	0,03
	343
	↓
	0,7

	48
	150
	-180
	0,82
	0,408
	0,79
	0,028
	331
	↘
	0,7

	49
	200
	-180
	0,81
	0,407
	0,79
	0,024
	321
	↘
	0,7

	50
	250
	-180
	0,81
	0,406
	0,79
	0,021
	313
	↘
	0,8

	51
	300
	-180
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	307
	↘
	0,8

	52
	350
	-180
	0,81
	0,404
	0,8
	0,015
	302
	↘
	0,9

	53
	400
	-180
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	299
	↘
	0,9

	54
	450
	-180
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	296
	↘
	1

	55
	-400
	-130
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	72
	←
	1

	56
	-350
	-130
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	70
	←
	1

	57
	-300
	-130
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	67
	↙
	0,9

	58
	-250
	-130
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	63
	↙
	0,8

	59
	-200
	-130
	0,81
	0,406
	0,79
	0,021
	59
	↙
	0,8

	60
	-150
	-130
	0,82
	0,408
	0,79
	0,025
	53
	↙
	0,7

	61
	-100
	-130
	0,82
	0,409
	0,79
	0,031
	44
	↙
	0,7

	62
	-50
	-130
	0,82
	0,411
	0,79
	0,036
	32
	↙
	0,6

	63
	0
	-130
	0,82
	0,412
	0,78
	0,039
	16
	↓
	0,6

	64
	50
	-130
	0,82
	0,412
	0,78
	0,041
	356
	↓
	0,6

	65
	100
	-130
	0,82
	0,411
	0,79
	0,038
	338
	↓
	0,6

	66
	150
	-130
	0,82
	0,41
	0,79
	0,034
	323
	↘
	0,7

	67
	200
	-130
	0,82
	0,409
	0,79
	0,029
	312
	↘
	0,7

	68
	250
	-130
	0,81
	0,407
	0,79
	0,024
	305
	↘
	0,7

	69
	300
	-130
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	299
	↘
	0,8

	70
	350
	-130
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	295
	↘
	0,9

	71
	400
	-130
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	292
	→
	0,9

	72
	450
	-130
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	290
	→
	1

	73
	-400
	-80
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	78
	←
	1

	74
	-350
	-80
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	76
	←
	0,9

	75
	-300
	-80
	0,81
	0,405
	0,8
	0,015
	74
	←
	0,9

	76
	-250
	-80
	0,81
	0,406
	0,79
	0,019
	72
	←
	0,8

	77
	-200
	-80
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	68
	←
	0,8

	78
	-150
	-80
	0,82
	0,409
	0,79
	0,029
	63
	↙
	0,7

	79
	-100
	-80
	0,82
	0,411
	0,79
	0,036
	56
	↙
	0,6

	80
	-50
	-80
	0,83
	0,413
	0,78
	0,043
	44
	↙
	0,6

	81
	0
	-80
	0,83
	0,415
	0,78
	0,049
	23
	↙
	0,6

	82
	50
	-80
	0,83
	0,415
	0,78
	0,051
	355
	↓
	0,6

	83
	100
	-80
	0,83
	0,414
	0,78
	0,048
	328
	↘
	0,6

	84
	150
	-80
	0,82
	0,412
	0,78
	0,041
	311
	↘
	0,6

	85
	200
	-80
	0,82
	0,41
	0,79
	0,033
	301
	↘
	0,7

	86
	250
	-80
	0,82
	0,408
	0,79
	0,027
	295
	↘
	0,7

	87
	300
	-80
	0,81
	0,406
	0,79
	0,022
	290
	→
	0,8

	88
	350
	-80
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	287
	→
	0,8

	89
	400
	-80
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	285
	→
	0,9

	90
	450
	-80
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	283
	→
	1

	91
	-400
	-30
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	84
	←
	1

	92
	-350
	-30
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	83
	←
	0,9

	93
	-300
	-30
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	82
	←
	0,9

	94
	-250
	-30
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	81
	←
	0,8

	95
	-200
	-30
	0,81
	0,407
	0,79
	0,025
	79
	←
	0,7

	96
	-150
	-30
	0,82
	0,409
	0,79
	0,031
	77
	←
	0,7

	97
	-100
	-30
	0,82
	0,412
	0,78
	0,04
	72
	←
	0,6

	98
	-50
	-30
	0,83
	0,415
	0,78
	0,05
	64
	↙
	0,6

	99
	0
	-30
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	42
	↙
	0,5

	100
	50
	-30
	0,83
	0,416
	0,78
	0,053
	349
	↓
	0,5

	101
	100
	-30
	0,83
	0,417
	0,78
	0,056
	308
	↘
	0,5

	102
	150
	-30
	0,83
	0,414
	0,78
	0,046
	293
	↘
	0,6

	103
	200
	-30
	0,82
	0,411
	0,79
	0,037
	286
	→
	0,6

	104
	250
	-30
	0,82
	0,409
	0,79
	0,029
	282
	→
	0,7

	105
	300
	-30
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	280
	→
	0,8

	106
	350
	-30
	0,81
	0,406
	0,8
	0,018
	278
	→
	0,8

	107
	400
	-30
	0,81
	0,404
	0,8
	0,015
	277
	→
	0,9

	108
	450
	-30
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	276
	→
	1

	109
	-400
	20
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	91
	←
	1

	110
	-350
	20
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	91
	←
	0,9

	111
	-300
	20
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	91
	←
	0,9

	112
	-250
	20
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	91
	←
	0,8

	113
	-200
	20
	0,82
	0,408
	0,79
	0,025
	91
	←
	0,7

	114
	-150
	20
	0,82
	0,41
	0,79
	0,032
	91
	←
	0,7

	115
	-100
	20
	0,82
	0,412
	0,78
	0,041
	92
	←
	0,6

	116
	-50
	20
	0,83
	0,416
	0,78
	0,052
	93
	←
	0,6

	117
	0
	20
	0,83
	0,415
	0,78
	0,049
	97
	←
	0,5

	118
	50
	20
	0,8
	0,402
	0,8
	0,007
	243
	↗
	0,5

	119
	100
	20
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	265
	→
	0,5

	120
	150
	20
	0,83
	0,414
	0,78
	0,048
	268
	→
	0,6

	121
	200
	20
	0,82
	0,411
	0,79
	0,038
	268
	→
	0,6

	122
	250
	20
	0,82
	0,409
	0,79
	0,03
	269
	→
	0,7

	123
	300
	20
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	269
	→
	0,8

	124
	350
	20
	0,81
	0,406
	0,8
	0,019
	269
	→
	0,8

	125
	400
	20
	0,81
	0,405
	0,8
	0,015
	269
	→
	0,9

	126
	450
	20
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	269
	→
	0,9

	127
	-400
	70
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	97
	←
	1

	128
	-350
	70
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	98
	←
	0,9

	129
	-300
	70
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	99
	←
	0,9

	130
	-250
	70
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	101
	←
	0,8

	131
	-200
	70
	0,81
	0,407
	0,79
	0,025
	103
	←
	0,7

	132
	-150
	70
	0,82
	0,409
	0,79
	0,031
	106
	←
	0,7

	133
	-100
	70
	0,82
	0,412
	0,78
	0,039
	111
	←
	0,6

	134
	-50
	70
	0,83
	0,415
	0,78
	0,049
	121
	↖
	0,6

	135
	0
	70
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	143
	↖
	0,5

	136
	50
	70
	0,83
	0,417
	0,78
	0,057
	189
	↑
	0,5

	137
	100
	70
	0,83
	0,416
	0,78
	0,054
	227
	↗
	0,5

	138
	150
	70
	0,83
	0,414
	0,78
	0,045
	243
	↗
	0,6

	139
	200
	70
	0,82
	0,411
	0,79
	0,036
	251
	→
	0,6

	140
	250
	70
	0,82
	0,409
	0,79
	0,029
	255
	→
	0,7

	141
	300
	70
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	258
	→
	0,8

	142
	350
	70
	0,81
	0,405
	0,8
	0,018
	260
	→
	0,8

	143
	400
	70
	0,81
	0,404
	0,8
	0,015
	261
	→
	0,9

	144
	450
	70
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	262
	→
	1

	145
	-400
	120
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	103
	←
	1

	146
	-350
	120
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	105
	←
	0,9

	147
	-300
	120
	0,81
	0,405
	0,8
	0,015
	107
	←
	0,9

	148
	-250
	120
	0,81
	0,406
	0,8
	0,019
	110
	←
	0,8

	149
	-200
	120
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	113
	↖
	0,8

	150
	-150
	120
	0,82
	0,409
	0,79
	0,028
	119
	↖
	0,7

	151
	-100
	120
	0,82
	0,41
	0,79
	0,035
	127
	↖
	0,6

	152
	-50
	120
	0,83
	0,413
	0,78
	0,042
	139
	↖
	0,6

	153
	0
	120
	0,83
	0,414
	0,78
	0,047
	159
	↑
	0,6

	154
	50
	120
	0,83
	0,415
	0,78
	0,049
	185
	↑
	0,6

	155
	100
	120
	0,83
	0,414
	0,78
	0,046
	209
	↗
	0,6

	156
	150
	120
	0,82
	0,412
	0,78
	0,039
	226
	↗
	0,6

	157
	200
	120
	0,82
	0,41
	0,79
	0,032
	237
	↗
	0,7

	158
	250
	120
	0,82
	0,408
	0,79
	0,026
	243
	↗
	0,7

	159
	300
	120
	0,81
	0,406
	0,79
	0,021
	248
	→
	0,8

	160
	350
	120
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	251
	→
	0,8

	161
	400
	120
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	254
	→
	0,9

	162
	450
	120
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	256
	→
	1

	163
	-400
	170
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	109
	←
	1

	164
	-350
	170
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	112
	←
	1

	165
	-300
	170
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	114
	↖
	0,9

	166
	-250
	170
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	118
	↖
	0,8

	167
	-200
	170
	0,81
	0,406
	0,79
	0,021
	123
	↖
	0,8

	168
	-150
	170
	0,81
	0,407
	0,79
	0,025
	129
	↖
	0,7

	169
	-100
	170
	0,82
	0,409
	0,79
	0,03
	138
	↖
	0,7

	170
	-50
	170
	0,82
	0,41
	0,79
	0,034
	150
	↖
	0,7

	171
	0
	170
	0,82
	0,411
	0,79
	0,038
	165
	↑
	0,6

	172
	50
	170
	0,82
	0,412
	0,79
	0,039
	183
	↑
	0,6

	173
	100
	170
	0,82
	0,411
	0,79
	0,037
	201
	↑
	0,6

	174
	150
	170
	0,82
	0,41
	0,79
	0,033
	215
	↗
	0,7

	175
	200
	170
	0,82
	0,408
	0,79
	0,028
	226
	↗
	0,7

	176
	250
	170
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	233
	↗
	0,8

	177
	300
	170
	0,81
	0,406
	0,79
	0,019
	239
	↗
	0,8

	178
	350
	170
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	243
	↗
	0,9

	179
	400
	170
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	247
	↗
	0,9

	180
	450
	170
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	249
	→
	1

	181
	-400
	220
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	115
	↖
	1,1

	182
	-350
	220
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	118
	↖
	1

	183
	-300
	220
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	121
	↖
	0,9

	184
	-250
	220
	0,81
	0,405
	0,8
	0,015
	125
	↖
	0,9

	185
	-200
	220
	0,81
	0,405
	0,8
	0,018
	130
	↖
	0,8

	186
	-150
	220
	0,81
	0,406
	0,79
	0,021
	137
	↖
	0,8

	187
	-100
	220
	0,81
	0,407
	0,79
	0,024
	145
	↖
	0,7

	188
	-50
	220
	0,82
	0,408
	0,79
	0,027
	156
	↖
	0,7

	189
	0
	220
	0,82
	0,409
	0,79
	0,03
	169
	↑
	0,7

	190
	50
	220
	0,82
	0,409
	0,79
	0,03
	183
	↑
	0,7

	191
	100
	220
	0,82
	0,409
	0,79
	0,029
	196
	↑
	0,7

	192
	150
	220
	0,82
	0,408
	0,79
	0,026
	208
	↗
	0,7

	193
	200
	220
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	218
	↗
	0,8

	194
	250
	220
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	226
	↗
	0,8

	195
	300
	220
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	232
	↗
	0,8

	196
	350
	220
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	236
	↗
	0,9

	197
	400
	220
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	240
	↗
	1

	198
	450
	220
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	243
	↗
	1

	199
	-400
	270
	0,8
	0,403
	0,8
	0,009
	120
	↖
	1,1

	200
	-350
	270
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	123
	↖
	1

	201
	-300
	270
	0,8
	0,404
	0,8
	0,012
	127
	↖
	1

	202
	-250
	270
	0,81
	0,404
	0,8
	0,014
	131
	↖
	0,9

	203
	-200
	270
	0,81
	0,405
	0,8
	0,016
	137
	↖
	0,9

	204
	-150
	270
	0,81
	0,405
	0,8
	0,018
	143
	↖
	0,8

	205
	-100
	270
	0,81
	0,406
	0,79
	0,02
	151
	↖
	0,8

	206
	-50
	270
	0,81
	0,407
	0,79
	0,022
	160
	↑
	0,8

	207
	0
	270
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	171
	↑
	0,7

	208
	50
	270
	0,81
	0,407
	0,79
	0,024
	182
	↑
	0,7

	209
	100
	270
	0,81
	0,407
	0,79
	0,023
	193
	↑
	0,8

	210
	150
	270
	0,81
	0,406
	0,79
	0,021
	203
	↗
	0,8

	211
	200
	270
	0,81
	0,406
	0,79
	0,019
	212
	↗
	0,8

	212
	250
	270
	0,81
	0,405
	0,8
	0,017
	219
	↗
	0,8

	213
	300
	270
	0,81
	0,404
	0,8
	0,015
	225
	↗
	0,9

	214
	350
	270
	0,8
	0,404
	0,8
	0,013
	230
	↗
	0,9

	215
	400
	270
	0,8
	0,403
	0,8
	0,011
	235
	↗
	1

	216
	450
	270
	0,8
	0,403
	0,8
	0,01
	238
	↗
	1,1


	Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:4500 на рисунке 1.4.1.
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1.5 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций
	Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации.
	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.5.2.
 (
Таблица № 1.5.2 - Параметры расчетных точек
)
	Продолжение таблицы 1.5.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	28,3
	51,26
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	2
	78,66
	0,9
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	3
	33,24
	-49,22
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	4
	-21,82
	-4,04
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	5
	6,1
	68,1
	2
	Точка в промзоне

	6
	29,2
	74,1
	2
	Точка в промзоне

	7
	46,4
	-11,6
	2
	Точка в промзоне

	8
	-6,9
	-16,2
	2
	Точка в промзоне

	9
	-10,6
	-1,9
	2
	Точка в промзоне

	10
	20
	6,5
	2
	Точка в промзоне

	11
	13,05
	37,3
	2
	Точка в промзоне

	12
	35,46
	42,92
	2
	Точка в промзоне


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.5.3.
 (
Таблица № 1.5.3 - Параметры расчетных площадок
)
	Продолжение таблицы 1.5.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-400
	2,96
	487,29
	2,96
	565,92
	2
	50
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.5.4.
 (
Таблица № 1.5.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.5.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1 «Ֆրիգո»  ՍՊԸ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	1
	3
	1
	3
	2,356
	20
	98
	58
	-
	1
	0,5
	2937
	0,08
	3
	0,057
	65,55

	2
	1
	10
	0,2
	4,8
	0,1508
	90
	98
	37
	-
	1
	0,634
		337
	0,036
	1
	0,013
	39,37

	301
	0,0059
	1
	0,053
	39,37




	3
	1
	2
	0,32
	24,8
	1,995
	80
	98
	22
	-
	1
	11,348
		337
	0,044
	1
	0,014
	72,68

	301
	0,007
	1
	0,056
	72,68




	4
	1
	10
	0,37
	2,8
	0,301
	45
	42
	28
	-
	1
	0,516
		337
	0,01
	1
	0,004
	34,14

	301
	0,0016
	1
	0,017
	34,14





	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.5.5.
 (
Таблица № 1.5.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках
)
	Продолжение таблицы 1.5.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	ОСЗЗ
	28,3
	51,26
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,046
	161 ↑ 0,5
	1.1.1
	0,046
	5,5

	2
	ОСЗЗ
	78,66
	0,9
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,048
	291 → 0,5
	1.1.1
	0,048
	5,8

	3
	ОСЗЗ
	33,24
	-49,22
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	7 ↓ 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,9

	4
	ОСЗЗ
	-21,82
	-4,04
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	73 ← 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,9

	5
	Пром.
	6,1
	68,1
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	147 ↖ 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,9

	6
	Пром.
	29,2
	74,1
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	169 ↑ 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,9

	7
	Пром.
	46,4
	-11,6
	2
	0,82
	2937
	0,79
	0,032
	349 ↓ 0,5
	1.1.1
	0,032
	3,9

	8
	Пром.
	-6,9
	-16,2
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	57 ↙ 0,5
	1.1.1
	0,057
	6,8

	9
	Пром.
	-10,6
	-1,9
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,056
	72 ← 0,5
	1.1.1
	0,056
	6,8

	10
	Пром.
	20
	6,5
	2
	0,81
	2937
	0,79
	0,025
	67 ↙ 0,5
	1.1.1
	0,025
	3,05

	11
	Пром.
	13,05
	37,3
	2
	0,83
	2937
	0,78
	0,043
	128 ↖ 0,5
	1.1.1
	0,043
	5,2

	12
	Пром.
	35,46
	42,92
	2
	0,82
	2937
	0,79
	0,033
	169 ↑ 0,5
	1.1.1
	0,033
	4


	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.5.6.
 (
Таблица № 1.5.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1
)
	Продолжение таблицы 1.5.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-400
	-280
	0,8
	2937
	0,8
	0,008
	56
	↙
	1,2

	2
	-350
	-280
	0,8
	2937
	0,8
	0,009
	53
	↙
	1,1

	3
	-300
	-280
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	49
	↙
	1

	4
	-250
	-280
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	45
	↙
	1

	5
	-200
	-280
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	39
	↙
	0,9

	6
	-150
	-280
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	33
	↙
	0,9

	7
	-100
	-280
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	26
	↙
	0,8

	8
	-50
	-280
	0,81
	2937
	0,8
	0,019
	17
	↓
	0,8

	9
	0
	-280
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	8
	↓
	0,8

	10
	50
	-280
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	358
	↓
	0,8

	11
	100
	-280
	0,81
	2937
	0,79
	0,019
	349
	↓
	0,8

	12
	150
	-280
	0,81
	2937
	0,8
	0,018
	340
	↓
	0,8

	13
	200
	-280
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	332
	↘
	0,8

	14
	250
	-280
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	325
	↘
	0,9

	15
	300
	-280
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	319
	↘
	0,9

	16
	350
	-280
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	314
	↘
	1

	17
	400
	-280
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	309
	↘
	1

	18
	450
	-280
	0,8
	2937
	0,8
	0,009
	306
	↘
	1,1

	19
	-400
	-230
	0,8
	2937
	0,8
	0,009
	61
	↙
	1,1

	20
	-350
	-230
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	58
	↙
	1

	21
	-300
	-230
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	54
	↙
	1

	22
	-250
	-230
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	50
	↙
	0,9

	23
	-200
	-230
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	44
	↙
	0,9

	24
	-150
	-230
	0,81
	2937
	0,8
	0,018
	38
	↙
	0,8

	25
	-100
	-230
	0,81
	2937
	0,79
	0,021
	30
	↙
	0,8

	26
	-50
	-230
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	20
	↓
	0,8

	27
	0
	-230
	0,81
	2937
	0,79
	0,024
	9
	↓
	0,7

	28
	50
	-230
	0,81
	2937
	0,79
	0,025
	358
	↓
	0,7

	29
	100
	-230
	0,81
	2937
	0,79
	0,024
	346
	↓
	0,7

	30
	150
	-230
	0,81
	2937
	0,79
	0,022
	336
	↘
	0,8

	31
	200
	-230
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	327
	↘
	0,8

	32
	250
	-230
	0,81
	2937
	0,8
	0,018
	320
	↘
	0,8

	33
	300
	-230
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	313
	↘
	0,9

	34
	350
	-230
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	308
	↘
	0,9

	35
	400
	-230
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	304
	↘
	1

	36
	450
	-230
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	301
	↘
	1,1

	37
	-400
	-180
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	66
	↙
	1,1

	38
	-350
	-180
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	63
	↙
	1

	39
	-300
	-180
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	60
	↙
	0,9

	40
	-250
	-180
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	56
	↙
	0,9

	41
	-200
	-180
	0,81
	2937
	0,8
	0,019
	51
	↙
	0,8

	42
	-150
	-180
	0,81
	2937
	0,79
	0,022
	44
	↙
	0,8

	43
	-100
	-180
	0,82
	2937
	0,79
	0,025
	36
	↙
	0,7

	44
	-50
	-180
	0,82
	2937
	0,79
	0,029
	25
	↙
	0,7

	45
	0
	-180
	0,82
	2937
	0,79
	0,031
	12
	↓
	0,7

	46
	50
	-180
	0,82
	2937
	0,79
	0,032
	357
	↓
	0,7

	47
	100
	-180
	0,82
	2937
	0,79
	0,03
	343
	↓
	0,7

	48
	150
	-180
	0,82
	2937
	0,79
	0,028
	331
	↘
	0,7

	49
	200
	-180
	0,81
	2937
	0,79
	0,024
	321
	↘
	0,7

	50
	250
	-180
	0,81
	2937
	0,79
	0,021
	313
	↘
	0,8

	51
	300
	-180
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	307
	↘
	0,8

	52
	350
	-180
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	302
	↘
	0,9

	53
	400
	-180
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	299
	↘
	0,9

	54
	450
	-180
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	296
	↘
	1

	55
	-400
	-130
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	72
	←
	1

	56
	-350
	-130
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	70
	←
	1

	57
	-300
	-130
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	67
	↙
	0,9

	58
	-250
	-130
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	63
	↙
	0,8

	59
	-200
	-130
	0,81
	2937
	0,79
	0,021
	59
	↙
	0,8

	60
	-150
	-130
	0,82
	2937
	0,79
	0,025
	53
	↙
	0,7

	61
	-100
	-130
	0,82
	2937
	0,79
	0,031
	44
	↙
	0,7

	62
	-50
	-130
	0,82
	2937
	0,79
	0,036
	32
	↙
	0,6

	63
	0
	-130
	0,82
	2937
	0,78
	0,039
	16
	↓
	0,6

	64
	50
	-130
	0,82
	2937
	0,78
	0,041
	356
	↓
	0,6

	65
	100
	-130
	0,82
	2937
	0,79
	0,038
	338
	↓
	0,6

	66
	150
	-130
	0,82
	2937
	0,79
	0,034
	323
	↘
	0,7

	67
	200
	-130
	0,82
	2937
	0,79
	0,029
	312
	↘
	0,7

	68
	250
	-130
	0,81
	2937
	0,79
	0,024
	305
	↘
	0,7

	69
	300
	-130
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	299
	↘
	0,8

	70
	350
	-130
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	295
	↘
	0,9

	71
	400
	-130
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	292
	→
	0,9

	72
	450
	-130
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	290
	→
	1

	73
	-400
	-80
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	78
	←
	1

	74
	-350
	-80
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	76
	←
	0,9

	75
	-300
	-80
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	74
	←
	0,9

	76
	-250
	-80
	0,81
	2937
	0,79
	0,019
	72
	←
	0,8

	77
	-200
	-80
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	68
	←
	0,8

	78
	-150
	-80
	0,82
	2937
	0,79
	0,029
	63
	↙
	0,7

	79
	-100
	-80
	0,82
	2937
	0,79
	0,036
	56
	↙
	0,6

	80
	-50
	-80
	0,83
	2937
	0,78
	0,043
	44
	↙
	0,6

	81
	0
	-80
	0,83
	2937
	0,78
	0,049
	23
	↙
	0,6

	82
	50
	-80
	0,83
	2937
	0,78
	0,051
	355
	↓
	0,6

	83
	100
	-80
	0,83
	2937
	0,78
	0,048
	328
	↘
	0,6

	84
	150
	-80
	0,82
	2937
	0,78
	0,041
	311
	↘
	0,6

	85
	200
	-80
	0,82
	2937
	0,79
	0,033
	301
	↘
	0,7

	86
	250
	-80
	0,82
	2937
	0,79
	0,027
	295
	↘
	0,7

	87
	300
	-80
	0,81
	2937
	0,79
	0,022
	290
	→
	0,8

	88
	350
	-80
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	287
	→
	0,8

	89
	400
	-80
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	285
	→
	0,9

	90
	450
	-80
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	283
	→
	1

	91
	-400
	-30
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	84
	←
	1

	92
	-350
	-30
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	83
	←
	0,9

	93
	-300
	-30
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	82
	←
	0,9

	94
	-250
	-30
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	81
	←
	0,8

	95
	-200
	-30
	0,81
	2937
	0,79
	0,025
	79
	←
	0,7

	96
	-150
	-30
	0,82
	2937
	0,79
	0,031
	77
	←
	0,7

	97
	-100
	-30
	0,82
	2937
	0,78
	0,04
	72
	←
	0,6

	98
	-50
	-30
	0,83
	2937
	0,78
	0,05
	64
	↙
	0,6

	99
	0
	-30
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	42
	↙
	0,5

	100
	50
	-30
	0,83
	2937
	0,78
	0,053
	349
	↓
	0,5

	101
	100
	-30
	0,83
	2937
	0,78
	0,056
	308
	↘
	0,5

	102
	150
	-30
	0,83
	2937
	0,78
	0,046
	293
	↘
	0,6

	103
	200
	-30
	0,82
	2937
	0,79
	0,037
	286
	→
	0,6

	104
	250
	-30
	0,82
	2937
	0,79
	0,029
	282
	→
	0,7

	105
	300
	-30
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	280
	→
	0,8

	106
	350
	-30
	0,81
	2937
	0,8
	0,018
	278
	→
	0,8

	107
	400
	-30
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	277
	→
	0,9

	108
	450
	-30
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	276
	→
	1

	109
	-400
	20
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	91
	←
	1

	110
	-350
	20
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	91
	←
	0,9

	111
	-300
	20
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	91
	←
	0,9

	112
	-250
	20
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	91
	←
	0,8

	113
	-200
	20
	0,82
	2937
	0,79
	0,025
	91
	←
	0,7

	114
	-150
	20
	0,82
	2937
	0,79
	0,032
	91
	←
	0,7

	115
	-100
	20
	0,82
	2937
	0,78
	0,041
	92
	←
	0,6

	116
	-50
	20
	0,83
	2937
	0,78
	0,052
	93
	←
	0,6

	117
	0
	20
	0,83
	2937
	0,78
	0,049
	97
	←
	0,5

	118
	50
	20
	0,8
	2937
	0,8
	0,007
	243
	↗
	0,5

	119
	100
	20
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	265
	→
	0,5

	120
	150
	20
	0,83
	2937
	0,78
	0,048
	268
	→
	0,6

	121
	200
	20
	0,82
	2937
	0,79
	0,038
	268
	→
	0,6

	122
	250
	20
	0,82
	2937
	0,79
	0,03
	269
	→
	0,7

	123
	300
	20
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	269
	→
	0,8

	124
	350
	20
	0,81
	2937
	0,8
	0,019
	269
	→
	0,8

	125
	400
	20
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	269
	→
	0,9

	126
	450
	20
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	269
	→
	0,9

	127
	-400
	70
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	97
	←
	1

	128
	-350
	70
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	98
	←
	0,9

	129
	-300
	70
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	99
	←
	0,9

	130
	-250
	70
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	101
	←
	0,8

	131
	-200
	70
	0,81
	2937
	0,79
	0,025
	103
	←
	0,7

	132
	-150
	70
	0,82
	2937
	0,79
	0,031
	106
	←
	0,7

	133
	-100
	70
	0,82
	2937
	0,78
	0,039
	111
	←
	0,6

	134
	-50
	70
	0,83
	2937
	0,78
	0,049
	121
	↖
	0,6

	135
	0
	70
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	143
	↖
	0,5

	136
	50
	70
	0,83
	2937
	0,78
	0,057
	189
	↑
	0,5

	137
	100
	70
	0,83
	2937
	0,78
	0,054
	227
	↗
	0,5

	138
	150
	70
	0,83
	2937
	0,78
	0,045
	243
	↗
	0,6

	139
	200
	70
	0,82
	2937
	0,79
	0,036
	251
	→
	0,6

	140
	250
	70
	0,82
	2937
	0,79
	0,029
	255
	→
	0,7

	141
	300
	70
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	258
	→
	0,8

	142
	350
	70
	0,81
	2937
	0,8
	0,018
	260
	→
	0,8

	143
	400
	70
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	261
	→
	0,9

	144
	450
	70
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	262
	→
	1

	145
	-400
	120
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	103
	←
	1

	146
	-350
	120
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	105
	←
	0,9

	147
	-300
	120
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	107
	←
	0,9

	148
	-250
	120
	0,81
	2937
	0,8
	0,019
	110
	←
	0,8

	149
	-200
	120
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	113
	↖
	0,8

	150
	-150
	120
	0,82
	2937
	0,79
	0,028
	119
	↖
	0,7

	151
	-100
	120
	0,82
	2937
	0,79
	0,035
	127
	↖
	0,6

	152
	-50
	120
	0,83
	2937
	0,78
	0,042
	139
	↖
	0,6

	153
	0
	120
	0,83
	2937
	0,78
	0,047
	159
	↑
	0,6

	154
	50
	120
	0,83
	2937
	0,78
	0,049
	185
	↑
	0,6

	155
	100
	120
	0,83
	2937
	0,78
	0,046
	209
	↗
	0,6

	156
	150
	120
	0,82
	2937
	0,78
	0,039
	226
	↗
	0,6

	157
	200
	120
	0,82
	2937
	0,79
	0,032
	237
	↗
	0,7

	158
	250
	120
	0,82
	2937
	0,79
	0,026
	243
	↗
	0,7

	159
	300
	120
	0,81
	2937
	0,79
	0,021
	248
	→
	0,8

	160
	350
	120
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	251
	→
	0,8

	161
	400
	120
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	254
	→
	0,9

	162
	450
	120
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	256
	→
	1

	163
	-400
	170
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	109
	←
	1

	164
	-350
	170
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	112
	←
	1

	165
	-300
	170
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	114
	↖
	0,9

	166
	-250
	170
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	118
	↖
	0,8

	167
	-200
	170
	0,81
	2937
	0,79
	0,021
	123
	↖
	0,8

	168
	-150
	170
	0,81
	2937
	0,79
	0,025
	129
	↖
	0,7

	169
	-100
	170
	0,82
	2937
	0,79
	0,03
	138
	↖
	0,7

	170
	-50
	170
	0,82
	2937
	0,79
	0,034
	150
	↖
	0,7

	171
	0
	170
	0,82
	2937
	0,79
	0,038
	165
	↑
	0,6

	172
	50
	170
	0,82
	2937
	0,79
	0,039
	183
	↑
	0,6

	173
	100
	170
	0,82
	2937
	0,79
	0,037
	201
	↑
	0,6

	174
	150
	170
	0,82
	2937
	0,79
	0,033
	215
	↗
	0,7

	175
	200
	170
	0,82
	2937
	0,79
	0,028
	226
	↗
	0,7

	176
	250
	170
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	233
	↗
	0,8

	177
	300
	170
	0,81
	2937
	0,79
	0,019
	239
	↗
	0,8

	178
	350
	170
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	243
	↗
	0,9

	179
	400
	170
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	247
	↗
	0,9

	180
	450
	170
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	249
	→
	1

	181
	-400
	220
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	115
	↖
	1,1

	182
	-350
	220
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	118
	↖
	1

	183
	-300
	220
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	121
	↖
	0,9

	184
	-250
	220
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	125
	↖
	0,9

	185
	-200
	220
	0,81
	2937
	0,8
	0,018
	130
	↖
	0,8

	186
	-150
	220
	0,81
	2937
	0,79
	0,021
	137
	↖
	0,8

	187
	-100
	220
	0,81
	2937
	0,79
	0,024
	145
	↖
	0,7

	188
	-50
	220
	0,82
	2937
	0,79
	0,027
	156
	↖
	0,7

	189
	0
	220
	0,82
	2937
	0,79
	0,03
	169
	↑
	0,7

	190
	50
	220
	0,82
	2937
	0,79
	0,03
	183
	↑
	0,7

	191
	100
	220
	0,82
	2937
	0,79
	0,029
	196
	↑
	0,7

	192
	150
	220
	0,82
	2937
	0,79
	0,026
	208
	↗
	0,7

	193
	200
	220
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	218
	↗
	0,8

	194
	250
	220
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	226
	↗
	0,8

	195
	300
	220
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	232
	↗
	0,8

	196
	350
	220
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	236
	↗
	0,9

	197
	400
	220
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	240
	↗
	1

	198
	450
	220
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	243
	↗
	1

	199
	-400
	270
	0,8
	2937
	0,8
	0,009
	120
	↖
	1,1

	200
	-350
	270
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	123
	↖
	1

	201
	-300
	270
	0,8
	2937
	0,8
	0,012
	127
	↖
	1

	202
	-250
	270
	0,81
	2937
	0,8
	0,014
	131
	↖
	0,9

	203
	-200
	270
	0,81
	2937
	0,8
	0,016
	137
	↖
	0,9

	204
	-150
	270
	0,81
	2937
	0,8
	0,018
	143
	↖
	0,8

	205
	-100
	270
	0,81
	2937
	0,79
	0,02
	151
	↖
	0,8

	206
	-50
	270
	0,81
	2937
	0,79
	0,022
	160
	↑
	0,8

	207
	0
	270
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	171
	↑
	0,7

	208
	50
	270
	0,81
	2937
	0,79
	0,024
	182
	↑
	0,7

	209
	100
	270
	0,81
	2937
	0,79
	0,023
	193
	↑
	0,8

	210
	150
	270
	0,81
	2937
	0,79
	0,021
	203
	↗
	0,8

	211
	200
	270
	0,81
	2937
	0,79
	0,019
	212
	↗
	0,8

	212
	250
	270
	0,81
	2937
	0,8
	0,017
	219
	↗
	0,8

	213
	300
	270
	0,81
	2937
	0,8
	0,015
	225
	↗
	0,9

	214
	350
	270
	0,8
	2937
	0,8
	0,013
	230
	↗
	0,9

	215
	400
	270
	0,8
	2937
	0,8
	0,011
	235
	↗
	1

	216
	450
	270
	0,8
	2937
	0,8
	0,01
	238
	↗
	1,1


	Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:4500 на рисунке 1.5
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