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<<ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ

   արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների  հիման վրա
 հաշվարկված օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ)
       Համաձայն  ՀՀ  կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի  27-ի  N1673-Ն  որոշման  2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվների  նախագիծ  կազմվում է  այն տնտեսվարող  սուբեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման  վրա հաշվարկված ՕՊՕ - ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ մ3    չափանիշը, կամ  վայրկյանում գերազանցում է  երկու հազար մ3  չափանիշը:
                                     > 2 մլդ -ից , որտեղ
        Ա i - արտանետվող վնասակար նյութի քանակն է տարեկան կտրվածքով   (մգ/ տարի, կամ  մգ/վրկ),  ՍԹԿ i –րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական , կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է ( մգ/մ3 ):  
                        Արտանետման աղբյուրներից արտանետվող վնասակար նյութերն են`
                   Փոշի անօրգանական ( SiO2 20-50%) – 20.9տ/տարի :
                   Ածխածնի օքսիդ –  0.3 տ/տարի,
                  Ազոտի օքսիդ (երկօքսիդի հաշվարկով – 0.58 տ/տարի), 
                  Ածխաջրածիններ – 0.13 տ/տարի , 
                  Կախված մասնիկներ   (մոխիր) - 0.05 տ/տարի, 
         
 ՕՊՕ=փոշի  անօրգ. մգ/տարի : ՍԹԿ մգ/մ3 + CO մգ/տարի : ՍԹԿ  մգ/մ3+ մգ/տարի : ՍԹԿ մգ/մ3+  CHX  մգ/տարի  :  ՍԹԿ/մգ3 + կախված մասն.. մգ/տարի : մգ/մ3   = 20.9 x 109 մգ/տարի :  0.1մգ/մ3 + 0.3 x109մգ/տարի : 3.մգ/մ3+ 0.58 x109 մգ/տարի : 0.04 մգ/մ3+ 0.13x 109մգ/տարի : 1.0 մգ/մ3  + 0.05 x 109 մգ/տարի : 0.15 մգ/մ3= 224.06  միդ. մ3/ տարի > 2մլդ.մ3-ից

     Քանի որ  ընկերության արտանետումները  մեկ տարում զգալիորեն գերազանցում  են 2 մլդ.մ3 չափ անիշը և կազմում է՝ 224.06  մլդ. մ3/տարի , ուստի ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծ  (արտանետման աղբյուրների, կամ աղբյուրների խմբերի համար) : 



3.    ԱՆՈՏԱՑԻԱ
              Այս աշխատանքում ներկայացված է՝ <<ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ ՝ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆերիի հանքավայրի գործող    արտանետման  անշարժ  աղբյուրները և  hաշվառվել է մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերը: 
 Աշխատանքի նպատակն է  մշակել  այդ  նյութերի  սահմանային  թույլատրելի  արտանետումների  (ՍԹԱ)  նորմատիվների  նախագիծը: 
        ՍԹԱ  նորմատիվների նախագիծը գիտա-տեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է մթնոլորտն աղտոտող  յուրաքանչյուր կոնկրետ աղբյուրի և  դրանցից արտանետվող յուրաքանչյուր վնասակար նյութի համար, պայմանով որ արտանետվող առանձին նյութը և բոլոր նյութերի ամբողջությունը արտանետվելուց և 
  Գումարային  հատկությամբ  օժտված  նյութերը  բացակայում են:  մթնոլորտում փոխարկումների ենթարկվելուց հետո չի ստեղծի մթնոլորտային օդի համար սահմահված չափանիշները գերազանցող գետնամերձ խտություններ:
        ՍԹԱ-ի մշակումը իրականացվում է  ձեռնարկության վնասակար ազդեցությունը  շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:
        Աշխատանքում  ներկայացված  են  մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  որակական  և  քանակական  բնութագրերը,  ինչպես  նաև  ձեռնարկության  բնութագիրը,  որպես  մթնոլորտն  աղտոտող  աղբյուրի: 
     Կատարվել  է  մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  արտանետման  աղբյուրների  լրիվ  հաշվառում  և  հաշվարկում: 
     Հաշվառումներից  պարզվել  է,  որ  գործում են     մթնոլորտի  աղտոտմանը  մասնակցող  արտանետման   2 աղբյուրներ,   որտեղից  արտանետվում  են  հինգ տեսակ  վնասակար նյութեր՜        
     անօրգանական փոշի –     20.9 տ/տարի,
        ածխածնի օքսիդ- 0.3  տ/տարի
        ազոտի օքսիդ (երկօքսիդի հաշվարկով)  - 0.58   տ/տարի
        ածխաջրածիններ –   0.13 տ/տարի
         կախված մասնիկներ  ( մոխիր ) -  0.05տ/տարի
  Արտանետումների  ընդհանուր  քանակը կազմում է  - 21.96 տ/տարի:
  Կատարվել  է  մթնոլորտն  աղտոտող  վնասակար  նյութերի  ցրման  մեքենայական  հաշվարկ  ,,Էկո ցենտր'' ՜ унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭКО центр». ծրագրով (տես հավելված 2)   :
       Ցրման  հաշվարկի  արդյունքների վերլուծությունը ցույց  է  տալիս,  որ  կազմակերպության  արտադրատարածքից  արտանետվող  բոլոր  նյութերի  չափաքանակները  նորմայի  սահմաններում  են  և  չեն  գերազանցում  մթնոլորտային  օդի  սահմանային  թույլատրելի  խտությունները,  ուստի    արտանետումները  նվազեցնող  միջոցառումներ  չի  նախատեսվում  նախագծում  և  աղ.  5 –ը  չի  լրացվում: 
   Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ    աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել: Ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածության առաջացման հետ կապված արտանետման չափաքանակները վերանայվում են տրամադրման պահից  5  տարվանից  ոչ  շուտ:   Կազմակերպության  կողմից  արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասը կազմում է` -   867760    դրամ,
Կազմակերպության կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը   հաշվարկել է  ՀՀ կառավարության 2005թ հունվարի 25-ի N91- Ն որոշման կարգի  համաձայն
          
                         Այն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
                                 Ա = Շգ .ՖՑ .  ∑ Վi .Քi
       Ա-ն ազդեցություննէ, արտահայտված  ՀՀ դրամներով ,    
       Շգ-ն աղտոտող  աղբյուրի   շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը  հավասար է-4 (համաձայն սույն կարգի 9 -րդ կետի), 
      Վi –ն   i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է , որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սյուն կարգի  10;11-րդ  կետերի 
      ՖՑ –ն  փոխադրման ցուցանիշն է  հաստատուն է ՖՑ = 1000դրամ
       Քi –ն տվյալ  i –րդ  նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակից է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սյուն կարգի  7-րդ  կետի 
       Ք I   գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով ` Քi = գ(3ՏԱi –2ՍԹԱi)     որտեղ՝
        ՍԹԱi -ն i–րդ նյութի սահմանային թույլատրելի արտանետումների քանակն է արտահայտած տոննաներով ,
                ՏԱ i-ն  i-րդ  նյութի տարեկան փաստացի արտանետունմներն է`  տոննաներով:  
                 գ=1` անշարժ աղբյուրների համար .  հետևաբար՝         
                ՏԱ i-ն  i-րդ  նյութի տարեկան փաստացի արտանետունմներն է`  տոննաներով:  
                 գ=1` անշարժ աղբյուրների համար .  հետևաբար՝         
                       Ածխածնի օքսիդ  Ք I =1 ;            0.3  տ/տարի, 
             ԱCO  = 4 x 1000 x1(3 x  0.3 - 2 x 0.3) =  1200 դրամ
                      Ազոտի օքսիդ  Ք I =12,5 ;        0.58 տ/տարի, 
               ԱNOx = 4 x 1000x12.5 (3 x 0.58 - 2. x 0.58) = 29000  դրամ
                       Փոշի անօրգանական ( SiO2 20-70%)  `  Ք I =10 ;     20,9 տ/տարի 
               Աանօրգ.փոշի= 4 x 1000 x10 (3 x 20,9 - 2. x 20,9) =  836000դրամ 
                        Ածխաջրածիններ     `   Ք I =3 ;        0.13 տ/տարի, 
               Աածխաջր = 4 x 1000x 3  (3 x  0.13- 2. x 0.13) =  1560 դրամ 
                            Ըհդամենը՝  Ա= 1200 + 29000 + 836000 + 1560 = 867760  դրամ
      Հաշվարկում չի  ընդգրկվել կախված մասնիկներ՝ մոխիրը 0,05 տ/տարի, քանի որ մոխրի համար համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունը բացակայում է:   
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5. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

         <<ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ նախատեսված է  տուֆի հնքավայրի  շահագործման և  ուղիղ կտրվածքի  քարերի արդյունահանման համար: 
         Ընկերությունը շահագործում է  տուֆի հանքավայրի Կարմիրսարի տեղամասը , որը գտնվում է  ՀՀ Արագածոտնի մարզի  Կաքավաձոր գյուղից  1,3  կմ հյուսիս -արևմուտք և զբաղեցնում է մոտ  մոտ  2,2 հա  տարածք: Մոտակա բնակավայրերն են Կաքավաձոր,վերին և ներքին Բազմաբերդ, Պարտիսակ գյուղերը ,իսկ Թալին  քաղաքից գտնվում է 2 կմ հեռավորության վրա :
         Արտադրական բոլոր  գործողությունները կատարվում են մեկ տարածքում:
         Հանքավայրի ամբողջ տարածքը ազատ է շինարարական կառույցներից և պիտանի չէ գյուղատնտեսական մշակման համար:   Շրջակայքում  հիվանդանոց,  դպրոց, մանկապարտեզ և գյուղատնտեսական ցանքատարածքներ չկան:
          Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, ոչ մետաղական հանքերի համար ՍՊԳ-Ն կազմում է 300 մ: 
          Ներկայացված է տվյալ սուբեկտների քարտեզ-սխեման մթնոլորտ արտանետող արտանետման աղբյուրների  նշումով և  տեղանքի իրավիճակային քարտեզը տեղանքում գտնվող կառույցների  նշումով :
       Տեղանքի հարթության ռելիեֆի գործակցի մասին ներկայացված է հավելված 2 –ում:
        
          Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն   ԲՓ-,  տրված է ,  թ:
         Պետռեգիստրի   գրանցման  համարը` 264․110․09319 ,   տրված է` 11․02․2011  թ. :
            
          Իրավաբանական հասցե - ՀՀ  ք․ Երևան,Բաբայան փող․  36շ․ բն ․ 25
Գործունեության հասցե՝ - ՀՀ է  ՀՀ Արագածոտնի մարզի  Կաքավաձորի տուֆերի      հանքավայր
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                                                  Արտանետման աղբյուրներ              
<<  ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ
                      Քարտեզ – սխեմա  մթնոլորտ արտանետող արտանետման      աղբյուրների  նշումով
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<<  ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ<< ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ
տեղանքի իրավիճակային քարտեզը
Տարածքում գտնվող  կառույցների նշումով





     6.  ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ  ՍՈՒԲԵԿՏԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  ՈՐՊԵՍ  ՄԹՆՈԼՈՐՏՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐ

       <<ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ  տուֆի հանքավայրը  զբաղվում է ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարի  արդյունահանման աշխատանքներով:
       Քարի արդյունահանումն իրականացվում է բաց լեռնային  աշխատանքներով, CMP-026 քարհատ մեքենայով, որոնց միջոցով կատարվում է փոխուղղահայաց, զուհեռ բազմակի կտրումներ, որի արդյունքում  ստացվում է համապատասխան նորմավորված կանոնավոր տեսակի շինարարական քար:
     Հանքավայրի շահագործման ժամանակ օդային ավազանի աղտոտման աղբյուր են հանդիսանում՝ քարհատ մեքենաների, բուլդոզերի,  տրակտորի, ավտոինքնաթափի  ներքին այրման շարժիչներից արտազատվող վնասակար նյութերը՝ ածխածնի, ազոտի օքսիդներ, ածխաջրածիններ, մոխիր, ինչպես նաև   աշխատանքային գործոններից առաջացած անօրգանական փոշիները , որոնք արտանետվում են  N1 և N2 աղբյուրներից  :  Տուֆային  զանգվածը քարհատ մեքենայի միջոցով կտրվելուց  և հանքավայրում  ջոկվելուց հետո  իրացվում է տեղում սպառողների   տրանսպորտային միջոցներով:
          Տուֆային զանգվածից  առաջացած թափոնները բուլդոզերի  միջոցով տեղափոխվում է հանքի եզրագծեր ,  արտաքին լցակույտեր : Հետագայում  հանքի շահագործումից հետո սկզբից լցվում են  արտադրական թափոնները , իսկ նրանց վրա մակաբացման ապարները փռվում և հարթեցվում են : Այդ գոծընթացից առաջանում է անօրգանական փոշի  ( N2 աղբյուր): 
         Տարեկան արտահանվում է  10000մ3 ուղիղ կտրվածքի տուֆ  քար :
         Մեքենաների ներքին այրման շարժիչներից արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկի համար օգտագործվել են ՝ համաձայն  KORINAIR  եվրոպական մեթոդիկայում առաջարկվող գործակիցների ծախսվող վառելիքի 1 կգ-ի համար         
        Ածխածնի օքսիդ - 18.6 գ/կգ 
        Ազոտի օքսիդներ – 36.1 գ/կգ
         Ածխաջրածիններ – 8.1 գ/կգ
        Կախված մասնիկներ  /մոխիր/ - 2.9 գ/կգ 
         Ծծմբբային անհիդրիդի արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն մոտեցումից , որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին  վերածվում է ծծմբային անհիդրիդի , որի քանակը  հաշվարկվում է  հետևյալ բանձևով՝ 
                                              ESO2 = 2 ∑ Ks.b , որտեղ՝
             KS- ը      ծծմբի պարունակությունն  է՝   կգ/կգ
             B – վառելիքի ծախսն է ՝ կգ
     Եվրոպական անդամ պետություններում 2004թ դեկտեմբերի 31-ից սահմանվել է ծծմբի պարունակության նորմ օգտգործվող վառելիքում՜  50մգ/կգ, համձայն ԵՆ-590-2004 ստանդարտի  մինչև 2009թ.,  իսկ 2010թ՝. 10մգ/կգ: Այս նորմատիվով ծծմբային անհիդրիդի արտանետումները հաշվարկելիս  ստացվում են շատ փոքր քանակներ՝ 10-5  նիշով , այդ պատճառով ծծմբային անհիդրիդի արտանետումները հաշվարկում չեն ընդգրկված: 
     Տարեկան կիրառվում է 16.0 տ/տարի դիզելային վառելիք:  
     Չափավորված շինաքարի արդյունահանումը  իրականացվում է քար կտրող մեքենաների բազմակի կտրումների արդյունքում, իսկ  պայթեցումները- համազարկային արտանետումները բացառվում են:
     Արտանետումների աղբյուրները բաց արտադրական մակերեսներ են, որոնց հագեցումը փոշեորսիչ սարքերով  գործնականում անհնար է: Փոշու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով   պարբերաբար կատարվում են ջրցանման աշխատանքներ:
     Մթնոլորտ  արտանետվող վնասակար է նյութերի  ցանկը,  նրանց  ՍԹԽ –ն,  արտանետումների  քանակը  տ/տարի ներկայացված  է  աղյուսակ  1 -ում: 
   ՍԹԱ  նորմատիվների  հաշվարկի  համար  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  արտանետման  աղբյուրների  պարամետրերը  և  արտանետվող  նյութերի  տեսակն ու քանակությունները     ներկայացված  են  աղյուսակ  3-ում:  
    Հաշվարկները  կատարվել  են  “Տարբեր  արտադրությունների  կողմից  մթնոլորտն  արտանետվող  նյութերի  արտանետումների  հաշվարկի  մեթոդիկան”  ժողովածուի  հիման  վրա : 
    Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում աշխատանքային ծավալների փոփոխություններ չեն սպասվում, որի համար աղյուսակ 3 –ի հեռանկար սյունակը չի լրացվում:













                ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ
                                                                                                                         Աղյուսակ  1

	
Հ/հ
	
Նյութի  անվանումը
	       ՍԹԽմիանգամյա առավելագույն  մգ/մ3
	Նյութի
արտանետումները, տ/տարի

	
	1
	2
	3

	1
	  Փոշի անօրգանական ( SiO2 20-70%)
	0.3
	20.9

	2
	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	0.3

	3
	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.2
	0.58

	4
	Ածխաջրածիններ սահմանային C12-C19
(ածխածնի գումարային հաշվարկովí)
	1.0
	0.13

	5
	Կախված մասնիկներ  (մոխիր)  
	0.5
	0.05

	
	   Ընդամենը
	
	21.96



   Գումարային  հատկությամբ  օժտված  նյութեր չկան: 
      Սահմանային թույլատրելի առավելագույն միանվագ խտությունները /կոնցենտրացիաները /վերցված 
կռավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N 160-Ն  որոշմամբ հաստատված  ցանկից :
      Համաձայն կառավարության 23 հոկտեմբերի 2013 թվականի N1174-Ն որոշման, որը ուժի մեջ է 16.11.2013թ.      Ազոտի երկօքսիդի  ՍԹԽ 0.2 մգ/մ3  է, նախկինում N 160-Ն որոշման մեջ գործող ՍԹԽ 0.085 մգ/մ3 փոխարեն:

  ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 
Զարկային  արտանետումներ  ունեցող  աղբյուրների  թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի  (տեղա-մասի)
աղբյուրների անվանումը  
	Նյութի անվանումը
	Նյութի  զարկային անվանումը,
    գ/ զարկ
	Արտանետման պարբերականությունը.                     (անգամ /տարի)
	Արտանետման տևողությունը,     վրկ
	Զարկային արտանետումների
տարեկան քանակությունը, տ

	            1              
	          2
	      3
	       4
	          5
	        6

	
	
	
	
	
	



Կազմակերպության  արտադրատարածքում զարկային արտանետումներ չկան , այդ պատճառով  աղյուսակ 2-ը չի լրացվում :




ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿԻ  ՀԱՄԱՐ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՊԱՊԱՄԵՏՐԵՐ

                                                                                                                                                                 Աղյուսակ  3
	Արտադրություն
արտադրամաս
	Աղտոտող  նյութերի  առաջացման  աղբյուրները
	Աշխատա
ժամերի տարեկան  քանակը
	Արտանետման աղբյուրների անվանումը
	Աղբյուրների
 Քանակը
	Աղբյուրի  կարգաթիվը

	
	Անվանումը
	Քանակը
	
	
	
	
	

	
	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
Հանքաարդյունահանման  տեղամաս



Լցակուտերի տղամս
	Քարհատ մեքենա 
CMP-026
Բուլդոզեր  T-100
Էքսկավատոր 
Ավտոյնքնաթափ              

Լցակույտ
	1

1
1
1
	

	
2080




3120

	
	
Անկազմակեչպ արտանետում



Անկազմակեչպ արտանետում

	
	 
 1




1
	
	 
 1




2
	



                
 3-րդ   աղյուսակի  շարունակությունը

	Աղբյուրի  կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը,մ
	Աղբյուրի
Տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման  աղբյուրի  ելքում

	
	
	
	արագությունը մ/վրկ
	ծավալը 
մ3/վրկ
	ջերմաստիճա -նը,  0C

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	5.0
	
	90
	
	4.0
	
	25434
	
	20
	

	2
	
	3,0
	
	90
	
	3.0
	
	19075
	
	20
	


 3-րդ   աղյուսակի  շարունակությունը

	

Աղբյուրի  կարգաթիվը
	Կոորդինատները քարտեզ- սխեմայում Մ
	Գազամաքրման
սարքերի անվանումը
	 մաքրման
ենթակա նյութերը

	Մաքրման միջին
աստիճանը


	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 
1-ին  ծայրի
	
գծային աղբյուրի
2 –րդ ծայրի
	
	ապահովվածության  գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը,  %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	48
	24
	175
	24
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	
	205
	45
	220
	80
	
	
	
	
	
	


 
 3-րդ աղյուսակի  շարունակությունը
   
	Աղբյուրի  կարգա –թիվը
	
Նյութի  անվանումը
	Աղտոտող  նյութերի  արտանետումների
	ՍԹԱ
հասնելու տարին

	
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	ՆՎ

	Հ

	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	 
 

 1 
 
	
	Փոշի անօրգանական
 (SiO2 20 -70%)
	1,83
	0.07
	13,7
	1,83
	0.07
	13,7
	



2022թ

	
	
	Ածխածնի օքսիդ
	0,04
	0.0015
	0,3
	0,04
	0.0015
	0,3
	

	
	
	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0,08
	0.003
	0,58
	0,08
	0.003
	0,58
	

	
	
	Ածխաջրածիններ սահմանային C12-C19  (ածխածնի գումարային հաշվարկով)
	
0,02
	
0.0008
	
0,13
	
0,02
	
0.0008
	
0,13
	

	
	
	Կախված  մասնիկներ  (մոխիր)  
	0,01
 
	0.0004
	0,05
	0,01
 
	0.0004
	0,05
	

	2
	
	Փոշի անօրգանական
 (SiO2 20 -70%)
	0,64
	0.033
	7,2
	0,64
	0.033
	7,2
	2022թ

	                   ՆՎ – ներկա  վիճակ,        Հ  -  հեռանկարային
   
	


             7.   ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՑՐՄԱՆ   ՀԱՇՎԱՐԿԸ
       1)   Օդերևութաբանական բնութագիրը և բնակավայրի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի  ցրման պայմանները որոշող գործակիցները ներկայացվում են աղյուսակ 4-ում, որը տրամադրվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կողմից
                                                                                                                                 ԱՂՅՈՒՍԱԿ  4
OԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ   ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ   ԵՎ  ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ,  ՈՐՈՆՔ  ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՆ  ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ  ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՑՐՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
                                                                              
	     Բնութագրերի  անվանումը
	Մեծությունը


	Մթնոլորտի շերտադասավորությունից կախված գործակիցը, A
	200

	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.36

	Տարվա ամենաշոգ ամսվա մաքսիմալ միջին ջերմաստիճանը T  0C
	26,2

	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը  >> %-ով
	

	Հյուսիս
	29

	Հյուսիս-արեւելք
	9

	Արեւելք
	11

	Հարավ-արեւելք
	24

	Հարավ
	13

	Հարավ-արեւմուտք
	3

	Արեւմուտք
	3

	Հյուսիս-արեւմուտք
	8

	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5%ապահովվածությամբ)
	3,1 մ/վրկ

	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարինմեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	24 մ/վրկ


  2)  Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
       Մթնոլորտում  վնասակար  նյութերի   ցրվածության  հաշվարկները  կատարելու  համար, կատարվել է մթնոլորտ արտանեվող վնասակար նյութերի արտանետման աղբյուրների գույքագրում և արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկում: Ըստ գույքագրման արդյունքների, ճշգրտված  և  ուղղված  տվյալների  հիման  վրա  կազմվել և հաշվարկվել են  ՍԹԱ հաշվարկի  ելակետային  տվյալները` ԳՈՍՏ  17.2.3.02-14– ի պահանջներին համապատասխան, որը նեկայացված է  աղյուսակ 3-ում :
     Հաշվարկները  կատարվել  են <<Տարբեր  արտադրությունների  կողմից  մթնոլորտն  աղտոտող  նյութերի  արտանետումների  հաշվարկի  մեթոդիկա >> ժողովածուի  հիման  վրա:                                                                                                                   Գետնամերձ խտությունների բաշխման որոշումը կատարվել է 1000x1000 մ քառակուսում 100 մ քայլով:      Նստեցման  անչափելիության  գործակիցն  ընդունվել  է  ա/ գազանման  վնասակար  նյութերի   և  մանր  դիսպերսության  աէրոզոլների  համար  1 :  
   Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը, որը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի կողմից հաստատված համակարգչային ծրագրերի հիման վրա: 
      Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի մակերեսը պետք է ընդգրկի մինչև 0,05 ՍԹԽ աղտոտվածությամբ տարածքները, ընդ որում, արտանետման աղբյուրները պետք է տեղադրվեն ցրման հաշվարկի համար ընդունված մակերեսի կենտրոնական մասում, իսկ ցանցի քայլը պետք է թույլ տա գնահատելու աղտոտվածությունն արտանետող կազմակերպության տարածքի եզրին, սանիտարապաշտպանական գոտու սահմանի եզրին և ամենամոտ բնակելի տարածքներում:
      Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ  սահմանային թույլատրելի խտության գերազանցում չի դիտվում ներկայացված նյութերի համար, ուստի այդ վնասակար նյութերի սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է որպես ՍԹԱ :

  8. ՍԹԱ  նորմատիվների որոշումը , արտանետումների   չափաքանակների  առաջարկը

     1)Որոշված ՍԹԱ նորմատիվները առաջարկվում են , որպես արտանետումների չափաքանակներ , քանի որ աղտոտող նյութերի արտանետումները ցրվելու արդյունքում գետնամերձ շերտում  չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելի խտությունները (ՍԹԽ): 
       Կազմակերպության արտանետումները տվյալ տեղանքի ֆոնային աղտոտվածության հետ մեկտեղ չեն գերազանցում այդ վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները :<<ՄՈՒՇԵՂ  և  ՄԱՐԻՆԵ>> ՍՊԸ    արտանետումները տվյալ տեղանքի ֆոնային աղտոտվածության հետ մեկտեղ չեն գերազանցում այդ վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները :    
        Ֆոնային աղտոտվածության տվյալները վերցվել են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության կայք էջից՝ ըստ բնակչության թվաքանակի կատարած հաշվարկի:  Ֆոնային աղտոտվածության  խտություններն  ամենատարածված աղտոտող նյութերի համար ընդունվել են՝  ազոտի օքսիդներ - 0,008 մգ/մ3 , ածխածնի օքսիդ - 0.4 մգ/մ3  ,  ծծմբի  երկօքսիդ- 0,02 մգ/մ3 , չտարբերակված անօրգանական փոշի՝ այսինքն կախված մասնիկներ – 0,2 մգ/մ3 ( տես հավելված 2) :
         2)Քանի որ արտանետումների արդյունքում ձևավորված  աղտոտող նյութերի  խտությունները  չեն գերազանցում համապատասխան սահմանային թույլատրելի խտությունները (ՍԹԽ), ուստի արտանետումների նվազեցման միջոցառումների ծրագիր տնտեսվարող սուբեկտի կողմից չի  մշակվո
ւմ և աղ. 5-ը չի լրացվում : 
	
NN  

	
Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման  ժամկեկո
	Վնասակար նյութի(նյութեր) արտանետումները մինչև միջոցառումները
	  Վնասակար նյութի
(նյութեր) արտանետումները միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	
	
	
	
	

	
	
	
	  գ/վրկ                       տ/տարի 
	գ/վրկ                     տ/տարի        

	1-2 աղբյուրներ
	Միջոցառոմ չկա
	
-
	
·  -

		
	--                              --


                                                                                                                                                             ԱՂՅՈՒՍԱԿ  5
ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ  ՀԱՍՆԵԼՈՒ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ

9. Առաջարկվող  արտանետման չափաքանակները հանդիսանում են նախագծի անբաժանելի  մասը: ներկայացվում է աղյուսակ 6-ի տեսքով



ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
( <<ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ )
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ /  ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ   ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


                                                                                                                 ԱՂՅՈՒՍԱԿ  6
	
Աղտոտող նյութը

	Ընդհանուր արտանետումը

	
Աղտոտող նյութը
                             
	Ընդհանուր արտանետումը

	
	    գ/վրկ       տ/տարի                 
	
	   գ/վրկ        տ/տարի           

	Փոշի անօրգանական
 ( SiO2 20-70%)
	   2,47               20,900
	  Ածխաջրածիններ սահմանային C12-C19
(ածխածնի գումարային հաշվարկովí

	    0,02                 0,13    

	Ածխածնի օքսիդ
	     0.04             0,3
	  Կախված մասնիկներ  (մոխիր)  
	    0.01             0.05        

	Ազոտի օքսիդներ
(երկօքսիդի հաշվարկով)

	    0.08               0,58
	               -
            
	·                 -







10.   ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
       Անբարենպաստ եղանակի դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցառումները կրում են կազմակերպչական-տեխնիկական բնույթ եւ գործնականորեն ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները:
1. Թույլ չտալ սարքավորման գերբեռնված աշխատանք
2. Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին
3. Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում հարկ է անմիջապես դանդաղեցնել կամ ժամանակավորապես դադարեցնել տվյալ սարքավորման աշխատանքը:
4. Արգելել անսարք սարքավորումներով աշխատել :
5. Արգելել հանքախորշում հանգստանալը : 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ  ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ  ԵՎ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏԱ-ՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ  ԵՎ ՍԹԱ   ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

1.	Քանի որ ՍԹԱ կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը,  արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը՝  ընկերության տնօրենը:
2.	Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ վնասակար նյութերի խտությունների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: ՈՒղղակի չափման մեթոդների անհնարինության դեպքում թույլատրվում է տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում օգտագործվել է տեսական հաշվարկի մեթոդը:
3.	Անբարենպաստ  կլիմայական պայմանների ժամանակ, բնակչության առողջության համար մթնոլորտի վնասաբեր աղտոտման ընթացքում կազմակերպությունը պարտավոր է վնասակար նյութերի արտանետումները իջեցնել ընդհուպ  մինչև աշխատանքի դադարեցումը:
4.	Եթե վթարի արդյունքում ՍԹԱ-ի նորմատիվը գերազանցում է, ապա ձեռնարկությունը պարտավոր է հայտնել մթնոլորտի պահպանությանը վերահսկող մարմնին և անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել վնասակար նյութերի արտանետումները սահմանափակելու ուղղությամբ , ինչպես նաև տեղեկատվություն հաղորդել ՀՀ  կառավարությանը  ենթակա ՙԱռողջապահական և աշխատանքային տեսչական մարմին՚ տեղեկատվություն հաղորդել վթարի և ձեռնարկած միջոցառումների մասին :
             
    Քանի որ տվյալ կազմակեպցության  արտադրահրապարակից կատարվող արտանետումները չեն գերազանցում այդ նյութերի համար սահմանված չափաքանակները ուստի անհրաժեշտություն չկա անբարենպաստ կլիմայական  պայմանների ժամանակ կիրառել  արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ:

11.  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ   ՑԱՆԿԸ

1.	ԳՕՍՏ 17.2. 3. 02 - 14 “  Արդյունբերական ձեռնարկությունների կողմից աղտոտող նյութերի թույլատրելի արտանետումների սահմանման կանոնները”:
2.	Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ðàç    ëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.
3.	Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìèðóåìûõ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.
4.    ՀՀ  օրենք “Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին”
5.   ՀՀ կառավարության  11.01.2007թ. որոշում № 67-Ն “Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերի և հսկման մեթոդների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին”:
6.   ՀՀ կառավարության  02..02.2006թ. որոշում № 160-Ն “Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին”:
7.     ՀՀ կառավարության  որոշում  27 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1673-Ն: “Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահամնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999թ.-ի մարտի 30-ի N192 և 2008 թ.-ի օգոստոսի 21-ի N953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին”:

8 .        ՀՀ  կառավարության  23.01.2020  թվականի  N  62-Ն  որոշում`  ՙ  Հայաստանի հանրապետության  կառավարության  2012  թվականի  դեկտեմբերի  27-ի  N  1673  –Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՚ :


                            







                                                  





                                                              s Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր
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ՏԵՂԱՆՔԻ ՌԵԼԻԵՖԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ  ՀԱՇՎԱՐԿԸ
<<ՀԻՍԱԼԳԱԳ>> ՍՊԸ

           h = 4 մ        -     արտանետման ամենաբարձր աղբյուրը,
          H0 =  1800 մ     -     տեղանքի բարձրությունը, խորությունը
          X0 =   550 մ     -    արգելքի կենտրոնից մինչև ձեռնարկությունն ընկած
                                       հեռավորությունը,                
           a0 =  1000     -      արգելքի եզրի կիսալայնքը,
          Ռելիեֆի գործակիցը որոշված է հետևյալ բանաձևով՝
                                       =1+  1 (m - 1)
                       Գտնել  n1  և  n2-ի  արժեքները՝
                           n1 = h/H0 = 5 / 1800 = 0,002		                       n1<0,5
                           n2 = a0/H0 = 1000 / 1800= 0,55
            n2 =-0,55ի դեպքում համաձայն աղյուսակի գտնում ենք   m = 1,8
                         1  - որոշվում է x0 /a0 հարաբերությամբ
                                                         x0/a0 =550 : 1000 = 0,55
                               Դիտում ենք գրաֆիկը և գտնում     1  - ի արժեքը`         1  = 0,45
                                               = 1 + 0,45  ( 1,8 - 1) = 1,36
                                                      = 1,36


               



                                                                                                                                  
                                                                                       ,, Հավելված -  2
ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՅԷԿՈՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՀՀ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐ

      Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները` հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից  

	Բնակչության քանակը

 (հազ. մարդ)
	               
Որոշված  նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիան( մգ/մ3 )    

	
	   փոշի
	Ծծմբի երկօքսիդ
	Ազոտի երկօքսիդ
	Ածխածնի օքսիդ

	     50-125
	     0.4
	    0.05
	     0.03
	    1.5

	     10-50
	     0.3
	    0.05
	     0.015
	     0.8

	< 10
	     0.2
	    0.02
	     0.008
	     0.4





   ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետությանմշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալներից
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                                                   ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿ

    



  Расчёт загрязнения атмосферы унифицированной программы расчёта
загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр»
Объект: «ՀԻՍԱԼԳԱԳ» ՍՊԸ
ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ


	Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».
1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы
	порог целесообразности по вкладу источников выброса: 	0,05;
	расчетный год	2022.
Метеорологические характеристики и коэффициенты:
	коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200;
	средняя температура наружного воздуха, °С:	26,2;
	коэффициент рельефа:	1,36.
Параметры перебора ветров:
	направление, метео °:	0 - 360 (шаг 1);
	скорость, м/с:	0,5 - 24 (шаг 0,1).
	Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
	Количество загрязняющих веществ в расчете - 5 (в том числе твердых - 2; жидких и газообразных - 3), групп суммации - нет. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1.
 (
Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации
)
	Продолжение таблицы 1.1.1

	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Предельно-допустимая концентрация, мг/м³

	код
	наименование
	
	максимально-разовая
	средне-суточная
	ОБУВ
	используется в расчете

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	301
	Азота диоксид
	3
	0,2
	0,04
	-
	0,2

	337
	Углерод оксид
	4
	5
	3
	-
	5

	2754
	Алканы C12-19
	4
	1
	-
	-
	1

	2902
	Взвешенные вещества
	3
	0,5
	0,15
	-
	0,5

	2908
	Пыль неорганическая: SiO2 20-70%
	3
	0,3
	0,1
	-
	0,3


	Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2.




	Продолжение таблицы 1.1.2

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
		337
	Углерод оксид
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	301
	Азота диоксид
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	2902
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4







Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.3.
 (
Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек
)
	Продолжение таблицы 1.1.3

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-191,4
	101,7
	2
	Точка в промзоне

	2
	-38
	112,3
	2
	Точка в промзоне

	3
	-3,55
	15,75
	2
	Точка в промзоне

	4
	-100,15
	-14,65
	2
	Точка в промзоне

	5
	-166,26
	24,45
	2
	Точка в промзоне

	6
	-41,61
	327,39
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	211,37
	98,11
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	112,1
	-179,32
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-272,34
	-160,44
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	10
	-322,44
	177,29
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	11
	1052,1
	-62,3
	2
	Точка в жилой зоне

	12
	560
	-840,2
	2
	Точка в жилой зоне

	13
	221,3
	-951,3
	2
	Точка в жилой зоне

	14
	930,4
	107
	2
	Точка в жилой зоне


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4.
 (
Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок
)
	Продолжение таблицы 1.1.4

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1285
	-91,63
	1265,45
	-91,63
	1993,889
	2
	200
	-


	Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.5.
 (
Таблица № 1.1.5 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам
)
	Продолжение таблицы 1.1.5

	№ ИЗА
	Учет в расчете
	Исключение из фона
	№ режима ИЗА
	Срок действия режима ИЗА в расчётном году
	Рабочий график
	Принадлежность к группе источников, работающих не одновременно

	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объект:	1. Объект №1  ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	+
	+
	-
	01 января
	31 декабря
	-
	-

	2
	+
	+
	-
	01 января
	31 декабря
	-
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.1.6.
 (
Таблица № 1.1.6 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.1.6

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1  ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	5
	90
	4
	25446,9
	20
	68
68
	195
158
	90
	1,36
	205,92
		2908
	1,83
	3
	0,257
	386,99

	337
	0,04
	1
	1·10-4
	773,98

	301
	0,08
	1
	0,006
	773,98

	2754
	0,02
	1
	3·10-4
	773,98

	2902
	0,01
	3
	0,001
	386,99




	2
	4
	3
	90
	3
	19085,2
	20
	28
28
	253
208
	90
	1,36
	257,4
	2908
	0,64
	3
	0,237
	259,6



2

1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид»
	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,08 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1.
 (
Таблица № 1.2.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
)
	Продолжение таблицы 1.2.1

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	301
	Азота диоксид
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.2.2.
 (
Таблица № 1.2.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.2.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1  ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	5
	90
	4
	25446,9
	20
	-90,72
-90,72
	38,2
1,2
	90
	1,36
	205,92
	301
	0,08
	1
	0,006
	773,98


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,00563<0,05.

1.3 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид»
	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,04 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.1.
 (
Таблица № 1.3.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
)
	Продолжение таблицы 1.3.1

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	337
	Углерод оксид
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.2.
 (
Таблица № 1.3.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.3.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1  ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	5
	90
	4
	25446,9
	20
	-90,72
-90,72
	38,2
1,2
	90
	1,36
	205,92
	337
	0,04
	1
	1·10-4
	773,98


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0001125<0,05.

1.4 Расчет загрязнения по веществу «2754. Алканы C12-19»
	Полное наименование вещества с кодом 2754 – Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 1 мг/м³, класс опасности 4. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,02 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.4.2.
 (
Таблица № 1.4.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.4.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1  ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	5
	90
	4
	25446,9
	20
	-90,72
-90,72
	38,2
1,2
	90
	1,36
	205,92
	2754
	0,02
	1
	3·10-4
	773,98


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0002813<0,05.

1.5 Расчет загрязнения по веществу «2902. Взвешенные вещества»
	Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,01 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.5.1.
 (
Таблица № 1.5.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
)
	Продолжение таблицы 1.5.1

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	2902
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.5.2.
 (
Таблица № 1.5.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.5.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1  ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	5
	90
	4
	25446,9
	20
	-90,72
-90,72
	38,2
1,2
	90
	1,36
	205,92
	2902
	0,01
	3
	0,001
	386,99


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,000844<0,05.

1.6 Расчет загрязнения по веществу «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%»
	Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 2 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 2; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 2,47 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Расчётных точек – 14, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 130).
	Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:
	- на границе СЗЗ 0,029, которая достигается в точке № 8 X=112,1 Y=-179,32, при направлении ветра 316°, скорости ветра 24 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,029;
	- в жилой зоне 0,04, которая достигается в точке № 14 X=930,4 Y=107, при направлении ветра 266°, скорости ветра 24 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,04.
	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.6.2.
 (
Таблица № 1.6.2 - Параметры расчетных точек
)
	Продолжение таблицы 1.6.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-191,4
	101,7
	2
	Точка в промзоне

	2
	-38
	112,3
	2
	Точка в промзоне

	3
	-3,55
	15,75
	2
	Точка в промзоне

	4
	-100,15
	-14,65
	2
	Точка в промзоне

	5
	-166,26
	24,45
	2
	Точка в промзоне

	6
	-41,61
	327,39
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	211,37
	98,11
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	112,1
	-179,32
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-272,34
	-160,44
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	10
	-322,44
	177,29
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	11
	1052,1
	-62,3
	2
	Точка в жилой зоне

	12
	560
	-840,2
	2
	Точка в жилой зоне

	13
	221,3
	-951,3
	2
	Точка в жилой зоне

	14
	930,4
	107
	2
	Точка в жилой зоне


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.6.3.
 (
Таблица № 1.6.3 - Параметры расчетных площадок
)
	Продолжение таблицы 1.6.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1285
	-91,63
	1265,45
	-91,63
	1993,889
	2
	200
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.6.4.
 (
Таблица № 1.6.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.6.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1  ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	5
	90
	4
	25446,9
	20
	-90,72
-90,72
	38,2
1,2
	90
	1,36
	205,92
	2908
	1,83
	3
	0,257
	386,99

	2
	4
	3
	90
	3
	19085,2
	20
	-114,7
-114,7
	87,2
42,2
	90
	1,36
	257,4
	2908
	0,64
	3
	0,237
	259,6


	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.6.5.
 (
Таблица № 1.6.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках
)
	Продолжение таблицы 1.6.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	Пром.
	-191,4
	101,7
	2
	0,014
	0,0041
	-
	0,014
	124 ↖ 24
	1.1.1
	0,008
	62,7

	2
	Пром.
	-38
	112,3
	2
	0,009
	0,00265
	-
	0,009
	221 ↗ 24
	1.1.1
	0,006
	64,4

	3
	Пром.
	-3,55
	15,75
	2
	0,011
	0,00335
	-
	0,011
	288 → 24
	1.1.2
	0,008
	74

	4
	Пром.
	-100,15
	-14,65
	2
	0,006
	0,00178
	-
	0,006
	334 ↘ 24
	1.1.2
	0,004
	68,4

	5
	Пром.
	-166,26
	24,45
	2
	0,008
	0,0024
	-
	0,008
	93 ← 24
	1.1.1
	0,008
	99,9

	6
	ОСЗЗ
	-41,61
	327,39
	2
	0,024
	0,0073
	-
	0,024
	192 ↑ 24
	1.1.1
	0,013
	55,2

	7
	ОСЗЗ
	211,37
	98,11
	2
	0,026
	0,008
	-
	0,026
	259 → 24
	1.1.1
	0,015
	57,3

	8
	ОСЗЗ
	112,1
	-179,32
	2
	0,029
	0,0087
	-
	0,029
	316 ↘ 24
	1.1.1
	0,015
	51,1

	9
	ОСЗЗ
	-272,34
	-160,44
	2
	0,022
	0,0065
	-
	0,022
	41 ↙ 24
	1.1.1
	0,012
	56,4

	10
	ОСЗЗ
	-322,44
	177,29
	2
	0,027
	0,0081
	-
	0,027
	122 ↖ 24
	1.1.1
	0,015
	55,9

	11
	Жил.
	1052,1
	-62,3
	2
	0,039
	0,0116
	-
	0,039
	275 → 24
	1.1.1
	0,024
	62,9

	12
	Жил.
	560
	-840,2
	2
	0,036
	0,011
	-
	0,036
	323 ↘ 22,5
	1.1.1
	0,023
	62,5

	13
	Жил.
	221,3
	-951,3
	2
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	342 ↓ 24
	1.1.1
	0,025
	62,1

	14
	Жил.
	930,4
	107
	2
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	266 → 24
	1.1.1
	0,025
	62,6


	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.6.6.
 (
Таблица № 1.6.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1
)
	Продолжение таблицы 1.6.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1285
	-1088.6
	0,033
	0,0098
	-
	0,033
	47
	↙
	24

	2
	-1085
	-1088.6
	0,034
	0,0103
	-
	0,034
	41
	↙
	24

	3
	-885
	-1088.6
	0,033
	0,0098
	-
	0,033
	35
	↙
	22,2

	4
	-685
	-1088.6
	0,037
	0,011
	-
	0,037
	28
	↙
	24

	5
	-485
	-1088.6
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	19
	↓
	24

	6
	-285
	-1088.6
	0,037
	0,0111
	-
	0,037
	9
	↓
	23,4

	7
	-85
	-1088.6
	0,039
	0,0116
	-
	0,039
	359
	↓
	24

	8
	115
	-1088.6
	0,038
	0,0115
	-
	0,038
	349
	↓
	24

	9
	315
	-1088.6
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	340
	↓
	23,7

	10
	515
	-1088.6
	0,037
	0,0111
	-
	0,037
	331
	↘
	24

	11
	715
	-1088.6
	0,036
	0,0108
	-
	0,036
	324
	↘
	24

	12
	915
	-1088.6
	0,034
	0,0102
	-
	0,034
	318
	↘
	23,8

	13
	1115
	-1088.6
	0,033
	0,0098
	-
	0,033
	313
	↘
	24

	14
	-1285
	-888.57
	0,033
	0,01
	-
	0,033
	52
	↙
	23,4

	15
	-1085
	-888.57
	0,036
	0,0108
	-
	0,036
	47
	↙
	24

	16
	-885
	-888.57
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	40
	↙
	24

	17
	-685
	-888.57
	0,039
	0,0116
	-
	0,039
	32
	↙
	24

	18
	-485
	-888.57
	0,036
	0,011
	-
	0,036
	23
	↙
	22,5

	19
	-285
	-888.57
	0,04
	0,0119
	-
	0,04
	11
	↓
	24

	20
	-85
	-888.57
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	359
	↓
	24

	21
	115
	-888.57
	0,039
	0,0116
	-
	0,039
	347
	↓
	23,4

	22
	315
	-888.57
	0,036
	0,0108
	-
	0,036
	336
	↘
	21,9

	23
	515
	-888.57
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	326
	↘
	24

	24
	715
	-888.57
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	319
	↘
	24

	25
	915
	-888.57
	0,036
	0,0108
	-
	0,036
	312
	↘
	24

	26
	1115
	-888.57
	0,031
	0,0094
	-
	0,031
	307
	↘
	22,3

	27
	-1285
	-688.57
	0,036
	0,0107
	-
	0,036
	59
	↙
	24

	28
	-1085
	-688.57
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	54
	↙
	24

	29
	-885
	-688.57
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	47
	↙
	24

	30
	-685
	-688.57
	0,038
	0,0115
	-
	0,038
	39
	↙
	23,4

	31
	-485
	-688.57
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	28
	↙
	24

	32
	-285
	-688.57
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	14
	↓
	24

	33
	-85
	-688.57
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	359
	↓
	24

	34
	115
	-688.57
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	344
	↓
	24

	35
	315
	-688.57
	0,04
	0,0121
	-
	0,04
	330
	↘
	24

	36
	515
	-688.57
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	320
	↘
	24

	37
	715
	-688.57
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	312
	↘
	24

	38
	915
	-688.57
	0,035
	0,0106
	-
	0,035
	306
	↘
	22,8

	39
	1115
	-688.57
	0,036
	0,0107
	-
	0,036
	301
	↘
	24

	40
	-1285
	-488.57
	0,037
	0,011
	-
	0,037
	66
	↙
	24

	41
	-1085
	-488.57
	0,038
	0,0115
	-
	0,038
	62
	↙
	23,8

	42
	-885
	-488.57
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	56
	↙
	24

	43
	-685
	-488.57
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	48
	↙
	23,8

	44
	-485
	-488.57
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	36
	↙
	24

	45
	-285
	-488.57
	0,036
	0,0107
	-
	0,036
	19
	↓
	24

	46
	-85
	-488.57
	0,035
	0,0106
	-
	0,035
	358
	↓
	24

	47
	115
	-488.57
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	338
	↓
	24

	48
	315
	-488.57
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	322
	↘
	22,8

	49
	515
	-488.57
	0,041
	0,0122
	-
	0,041
	311
	↘
	24

	50
	715
	-488.57
	0,04
	0,0121
	-
	0,04
	303
	↘
	24

	51
	915
	-488.57
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	297
	↘
	24

	52
	1115
	-488.57
	0,037
	0,011
	-
	0,037
	293
	↘
	24

	53
	-1285
	-288.57
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	75
	←
	24

	54
	-1085
	-288.57
	0,04
	0,0119
	-
	0,04
	72
	←
	24

	55
	-885
	-288.57
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	67
	↙
	22,8

	56
	-685
	-288.57
	0,038
	0,0115
	-
	0,038
	61
	↙
	24

	57
	-485
	-288.57
	0,034
	0,0101
	-
	0,034
	50
	↙
	24

	58
	-285
	-288.57
	0,028
	0,0085
	-
	0,028
	29
	↙
	24

	59
	-85
	-288.57
	0,027
	0,0081
	-
	0,027
	357
	↓
	24

	60
	115
	-288.57
	0,032
	0,0097
	-
	0,032
	327
	↘
	24

	61
	315
	-288.57
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	308
	↘
	24

	62
	515
	-288.57
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	298
	↘
	24

	63
	715
	-288.57
	0,038
	0,0115
	-
	0,038
	292
	→
	22,8

	64
	915
	-288.57
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	288
	→
	24

	65
	1115
	-288.57
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	285
	→
	24

	66
	-1285
	-88.57
	0,037
	0,0111
	-
	0,037
	84
	←
	23,4

	67
	-1085
	-88.57
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	83
	←
	24

	68
	-885
	-88.57
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	81
	←
	24

	69
	-685
	-88.57
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	78
	←
	24

	70
	-485
	-88.57
	0,031
	0,0092
	-
	0,031
	72
	←
	24

	71
	-285
	-88.57
	0,019
	0,0056
	-
	0,019
	57
	↙
	24

	72
	-85
	-88.57
	0,012
	0,0037
	-
	0,012
	347
	↓
	24

	73
	115
	-88.57
	0,026
	0,0079
	-
	0,026
	301
	↘
	24

	74
	315
	-88.57
	0,034
	0,0103
	-
	0,034
	287
	→
	24

	75
	515
	-88.57
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	282
	→
	24

	76
	715
	-88.57
	0,041
	0,0122
	-
	0,041
	279
	→
	24

	77
	915
	-88.57
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	277
	→
	22,6

	78
	1115
	-88.57
	0,038
	0,0114
	-
	0,038
	276
	→
	24

	79
	-1285
	111.43
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	94
	←
	23,7

	80
	-1085
	111.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	94
	←
	24

	81
	-885
	111.43
	0,041
	0,0122
	-
	0,041
	95
	←
	24

	82
	-685
	111.43
	0,036
	0,0108
	-
	0,036
	97
	←
	22,8

	83
	-485
	111.43
	0,032
	0,0097
	-
	0,032
	101
	←
	24

	84
	-285
	111.43
	0,021
	0,0064
	-
	0,021
	112
	←
	24

	85
	-85
	111.43
	0,007
	0,002
	-
	0,007
	198
	↑
	24

	86
	115
	111.43
	0,019
	0,0057
	-
	0,019
	251
	→
	24

	87
	315
	111.43
	0,032
	0,0096
	-
	0,032
	260
	→
	24

	88
	515
	111.43
	0,036
	0,0108
	-
	0,036
	263
	→
	22,8

	89
	715
	111.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	265
	→
	24

	90
	915
	111.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	266
	→
	24

	91
	1115
	111.43
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	266
	→
	24

	92
	-1285
	311.43
	0,038
	0,0114
	-
	0,038
	103
	←
	24

	93
	-1085
	311.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	106
	←
	24

	94
	-885
	311.43
	0,041
	0,0123
	-
	0,041
	109
	←
	24

	95
	-685
	311.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	115
	↖
	23,8

	96
	-485
	311.43
	0,033
	0,01
	-
	0,033
	125
	↖
	22,2

	97
	-285
	311.43
	0,03
	0,009
	-
	0,03
	146
	↖
	24

	98
	-85
	311.43
	0,023
	0,007
	-
	0,023
	183
	↑
	24

	99
	115
	311.43
	0,027
	0,008
	-
	0,027
	219
	↗
	24

	100
	315
	311.43
	0,034
	0,0101
	-
	0,034
	237
	↗
	24

	101
	515
	311.43
	0,039
	0,0116
	-
	0,039
	246
	↗
	24

	102
	715
	311.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	251
	→
	24

	103
	915
	311.43
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	255
	→
	24

	104
	1115
	311.43
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	257
	→
	24

	105
	-1285
	511.43
	0,035
	0,0106
	-
	0,035
	112
	←
	22,8

	106
	-1085
	511.43
	0,04
	0,0119
	-
	0,04
	116
	↖
	24

	107
	-885
	511.43
	0,041
	0,0123
	-
	0,041
	121
	↖
	24

	108
	-685
	511.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	129
	↖
	23,4

	109
	-485
	511.43
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	141
	↖
	24

	110
	-285
	511.43
	0,035
	0,0105
	-
	0,035
	159
	↑
	23,4

	111
	-85
	511.43
	0,034
	0,0101
	-
	0,034
	182
	↑
	24

	112
	115
	511.43
	0,033
	0,0099
	-
	0,033
	205
	↗
	23,1

	113
	315
	511.43
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	221
	↗
	24

	114
	515
	511.43
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	232
	↗
	24

	115
	715
	511.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	240
	↗
	24

	116
	915
	511.43
	0,039
	0,0116
	-
	0,039
	245
	↗
	24

	117
	1115
	511.43
	0,034
	0,0102
	-
	0,034
	249
	→
	22,5

	118
	-1285
	711.43
	0,036
	0,011
	-
	0,036
	120
	↖
	24

	119
	-1085
	711.43
	0,038
	0,0115
	-
	0,038
	124
	↖
	24

	120
	-885
	711.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	131
	↖
	24

	121
	-685
	711.43
	0,041
	0,0123
	-
	0,041
	139
	↖
	24

	122
	-485
	711.43
	0,041
	0,0123
	-
	0,041
	150
	↖
	24

	123
	-285
	711.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	165
	↑
	24

	124
	-85
	711.43
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	181
	↑
	24

	125
	115
	711.43
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	198
	↑
	24

	126
	315
	711.43
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	212
	↗
	24

	127
	515
	711.43
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	222
	↗
	24

	128
	715
	711.43
	0,039
	0,0116
	-
	0,039
	230
	↗
	23,7

	129
	915
	711.43
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	236
	↗
	24

	130
	1115
	711.43
	0,036
	0,0107
	-
	0,036
	241
	↗
	24
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Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведен








ս

1.7 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций
	Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации.
	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.7.2.
 (
Таблица № 1.7.2 - Параметры расчетных точек
)
	Продолжение таблицы 1.7.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-191,4
	101,7
	2
	Точка в промзоне

	2
	-38
	112,3
	2
	Точка в промзоне

	3
	-3,55
	15,75
	2
	Точка в промзоне

	4
	-100,15
	-14,65
	2
	Точка в промзоне

	5
	-166,26
	24,45
	2
	Точка в промзоне

	6
	-41,61
	327,39
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	211,37
	98,11
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	112,1
	-179,32
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-272,34
	-160,44
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	10
	-322,44
	177,29
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	11
	1052,1
	-62,3
	2
	Точка в жилой зоне

	12
	560
	-840,2
	2
	Точка в жилой зоне

	13
	221,3
	-951,3
	2
	Точка в жилой зоне

	14
	930,4
	107
	2
	Точка в жилой зоне


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.7.3.
 (
Таблица № 1.7.3 - Параметры расчетных площадок
)
	Продолжение таблицы 1.7.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1285
	-91,63
	1265,45
	-91,63
	1993,889
	2
	200
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.7.4.
 (
Таблица № 1.7.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
)
	Продолжение таблицы 1.7.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1  ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	5
	90
	4
	25446,9
	20
	68
68
	195
158
	90
	1,36
	205,92
		2908
	1,83
	3
	0,257
	386,99

	337
	0,04
	1
	1·10-4
	773,98

	301
	0,08
	1
	0,006
	773,98

	2754
	0,02
	1
	3·10-4
	773,98

	2902
	0,01
	3
	0,001
	386,99




	2
	4
	3
	90
	3
	19085,2
	20
	28
28
	253
208
	90
	1,36
	257,4
	2908
	0,64
	3
	0,237
	259,6


	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.7.5.
 (
Таблица № 1.7.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках
)
	Продолжение таблицы 1.7.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	Пром.
	-191,4
	101,7
	2
	0,014
	2908
	-
	0,014
	124 ↖ 24
	1.1.1
	0,008
	62,7

	2
	Пром.
	-38
	112,3
	2
	0,009
	2908
	-
	0,009
	221 ↗ 24
	1.1.1
	0,006
	64,4

	3
	Пром.
	-3,55
	15,75
	2
	0,011
	2908
	-
	0,011
	288 → 24
	1.1.2
	0,008
	74

	4
	Пром.
	-100,15
	-14,65
	2
	0,006
	2908
	-
	0,006
	334 ↘ 24
	1.1.2
	0,004
	68,4

	5
	Пром.
	-166,26
	24,45
	2
	0,008
	2908
	-
	0,008
	93 ← 24
	1.1.1
	0,008
	99,9

	6
	ОСЗЗ
	-41,61
	327,39
	2
	0,024
	2908
	-
	0,024
	192 ↑ 24
	1.1.1
	0,013
	55,2

	7
	ОСЗЗ
	211,37
	98,11
	2
	0,026
	2908
	-
	0,026
	259 → 24
	1.1.1
	0,015
	57,3

	8
	ОСЗЗ
	112,1
	-179,32
	2
	0,029
	2908
	-
	0,029
	316 ↘ 24
	1.1.1
	0,015
	51,1

	9
	ОСЗЗ
	-272,34
	-160,44
	2
	0,022
	2908
	-
	0,022
	41 ↙ 24
	1.1.1
	0,012
	56,4

	10
	ОСЗЗ
	-322,44
	177,29
	2
	0,027
	2908
	-
	0,027
	122 ↖ 24
	1.1.1
	0,015
	55,9

	11
	Жил.
	1052,1
	-62,3
	2
	0,039
	2908
	-
	0,039
	275 → 24
	1.1.1
	0,024
	62,9

	12
	Жил.
	560
	-840,2
	2
	0,036
	2908
	-
	0,036
	323 ↘ 22,5
	1.1.1
	0,023
	62,5

	13
	Жил.
	221,3
	-951,3
	2
	0,04
	2908
	-
	0,04
	342 ↓ 24
	1.1.1
	0,025
	62,1

	14
	Жил.
	930,4
	107
	2
	0,04
	2908
	-
	0,04
	266 → 24
	1.1.1
	0,025
	62,6


	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.7.6.
 (
Таблица № 1.7.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1
)
	Продолжение таблицы 1.7.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1285
	-1088.6
	0,033
	2908
	-
	0,033
	47
	↙
	24

	2
	-1085
	-1088.6
	0,034
	2908
	-
	0,034
	41
	↙
	24

	3
	-885
	-1088.6
	0,033
	2908
	-
	0,033
	35
	↙
	22,2

	4
	-685
	-1088.6
	0,037
	2908
	-
	0,037
	28
	↙
	24

	5
	-485
	-1088.6
	0,038
	2908
	-
	0,038
	19
	↓
	24

	6
	-285
	-1088.6
	0,037
	2908
	-
	0,037
	9
	↓
	23,4

	7
	-85
	-1088.6
	0,039
	2908
	-
	0,039
	359
	↓
	24

	8
	115
	-1088.6
	0,038
	2908
	-
	0,038
	349
	↓
	24

	9
	315
	-1088.6
	0,037
	2908
	-
	0,037
	340
	↓
	23,7

	10
	515
	-1088.6
	0,037
	2908
	-
	0,037
	331
	↘
	24

	11
	715
	-1088.6
	0,036
	2908
	-
	0,036
	324
	↘
	24

	12
	915
	-1088.6
	0,034
	2908
	-
	0,034
	318
	↘
	23,8

	13
	1115
	-1088.6
	0,033
	2908
	-
	0,033
	313
	↘
	24

	14
	-1285
	-888.57
	0,033
	2908
	-
	0,033
	52
	↙
	23,4

	15
	-1085
	-888.57
	0,036
	2908
	-
	0,036
	47
	↙
	24

	16
	-885
	-888.57
	0,037
	2908
	-
	0,037
	40
	↙
	24

	17
	-685
	-888.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	32
	↙
	24

	18
	-485
	-888.57
	0,036
	2908
	-
	0,036
	23
	↙
	22,5

	19
	-285
	-888.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	11
	↓
	24

	20
	-85
	-888.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	359
	↓
	24

	21
	115
	-888.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	347
	↓
	23,4

	22
	315
	-888.57
	0,036
	2908
	-
	0,036
	336
	↘
	21,9

	23
	515
	-888.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	326
	↘
	24

	24
	715
	-888.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	319
	↘
	24

	25
	915
	-888.57
	0,036
	2908
	-
	0,036
	312
	↘
	24

	26
	1115
	-888.57
	0,031
	2908
	-
	0,031
	307
	↘
	22,3

	27
	-1285
	-688.57
	0,036
	2908
	-
	0,036
	59
	↙
	24

	28
	-1085
	-688.57
	0,037
	2908
	-
	0,037
	54
	↙
	24

	29
	-885
	-688.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	47
	↙
	24

	30
	-685
	-688.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	39
	↙
	23,4

	31
	-485
	-688.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	28
	↙
	24

	32
	-285
	-688.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	14
	↓
	24

	33
	-85
	-688.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	359
	↓
	24

	34
	115
	-688.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	344
	↓
	24

	35
	315
	-688.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	330
	↘
	24

	36
	515
	-688.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	320
	↘
	24

	37
	715
	-688.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	312
	↘
	24

	38
	915
	-688.57
	0,035
	2908
	-
	0,035
	306
	↘
	22,8

	39
	1115
	-688.57
	0,036
	2908
	-
	0,036
	301
	↘
	24

	40
	-1285
	-488.57
	0,037
	2908
	-
	0,037
	66
	↙
	24

	41
	-1085
	-488.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	62
	↙
	23,8

	42
	-885
	-488.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	56
	↙
	24

	43
	-685
	-488.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	48
	↙
	23,8

	44
	-485
	-488.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	36
	↙
	24

	45
	-285
	-488.57
	0,036
	2908
	-
	0,036
	19
	↓
	24

	46
	-85
	-488.57
	0,035
	2908
	-
	0,035
	358
	↓
	24

	47
	115
	-488.57
	0,037
	2908
	-
	0,037
	338
	↓
	24

	48
	315
	-488.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	322
	↘
	22,8

	49
	515
	-488.57
	0,041
	2908
	-
	0,041
	311
	↘
	24

	50
	715
	-488.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	303
	↘
	24

	51
	915
	-488.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	297
	↘
	24

	52
	1115
	-488.57
	0,037
	2908
	-
	0,037
	293
	↘
	24

	53
	-1285
	-288.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	75
	←
	24

	54
	-1085
	-288.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	72
	←
	24

	55
	-885
	-288.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	67
	↙
	22,8

	56
	-685
	-288.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	61
	↙
	24

	57
	-485
	-288.57
	0,034
	2908
	-
	0,034
	50
	↙
	24

	58
	-285
	-288.57
	0,028
	2908
	-
	0,028
	29
	↙
	24

	59
	-85
	-288.57
	0,027
	2908
	-
	0,027
	357
	↓
	24

	60
	115
	-288.57
	0,032
	2908
	-
	0,032
	327
	↘
	24

	61
	315
	-288.57
	0,037
	2908
	-
	0,037
	308
	↘
	24

	62
	515
	-288.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	298
	↘
	24

	63
	715
	-288.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	292
	→
	22,8

	64
	915
	-288.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	288
	→
	24

	65
	1115
	-288.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	285
	→
	24

	66
	-1285
	-88.57
	0,037
	2908
	-
	0,037
	84
	←
	23,4

	67
	-1085
	-88.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	83
	←
	24

	68
	-885
	-88.57
	0,04
	2908
	-
	0,04
	81
	←
	24

	69
	-685
	-88.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	78
	←
	24

	70
	-485
	-88.57
	0,031
	2908
	-
	0,031
	72
	←
	24

	71
	-285
	-88.57
	0,019
	2908
	-
	0,019
	57
	↙
	24

	72
	-85
	-88.57
	0,012
	2908
	-
	0,012
	347
	↓
	24

	73
	115
	-88.57
	0,026
	2908
	-
	0,026
	301
	↘
	24

	74
	315
	-88.57
	0,034
	2908
	-
	0,034
	287
	→
	24

	75
	515
	-88.57
	0,039
	2908
	-
	0,039
	282
	→
	24

	76
	715
	-88.57
	0,041
	2908
	-
	0,041
	279
	→
	24

	77
	915
	-88.57
	0,037
	2908
	-
	0,037
	277
	→
	22,6

	78
	1115
	-88.57
	0,038
	2908
	-
	0,038
	276
	→
	24

	79
	-1285
	111.43
	0,038
	2908
	-
	0,038
	94
	←
	23,7

	80
	-1085
	111.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	94
	←
	24

	81
	-885
	111.43
	0,041
	2908
	-
	0,041
	95
	←
	24

	82
	-685
	111.43
	0,036
	2908
	-
	0,036
	97
	←
	22,8

	83
	-485
	111.43
	0,032
	2908
	-
	0,032
	101
	←
	24

	84
	-285
	111.43
	0,021
	2908
	-
	0,021
	112
	←
	24

	85
	-85
	111.43
	0,007
	2908
	-
	0,007
	198
	↑
	24

	86
	115
	111.43
	0,019
	2908
	-
	0,019
	251
	→
	24

	87
	315
	111.43
	0,032
	2908
	-
	0,032
	260
	→
	24

	88
	515
	111.43
	0,036
	2908
	-
	0,036
	263
	→
	22,8

	89
	715
	111.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	265
	→
	24

	90
	915
	111.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	266
	→
	24

	91
	1115
	111.43
	0,038
	2908
	-
	0,038
	266
	→
	24

	92
	-1285
	311.43
	0,038
	2908
	-
	0,038
	103
	←
	24

	93
	-1085
	311.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	106
	←
	24

	94
	-885
	311.43
	0,041
	2908
	-
	0,041
	109
	←
	24

	95
	-685
	311.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	115
	↖
	23,8

	96
	-485
	311.43
	0,033
	2908
	-
	0,033
	125
	↖
	22,2

	97
	-285
	311.43
	0,03
	2908
	-
	0,03
	146
	↖
	24

	98
	-85
	311.43
	0,023
	2908
	-
	0,023
	183
	↑
	24

	99
	115
	311.43
	0,027
	2908
	-
	0,027
	219
	↗
	24

	100
	315
	311.43
	0,034
	2908
	-
	0,034
	237
	↗
	24

	101
	515
	311.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	246
	↗
	24

	102
	715
	311.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	251
	→
	24

	103
	915
	311.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	255
	→
	24

	104
	1115
	311.43
	0,037
	2908
	-
	0,037
	257
	→
	24

	105
	-1285
	511.43
	0,035
	2908
	-
	0,035
	112
	←
	22,8

	106
	-1085
	511.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	116
	↖
	24

	107
	-885
	511.43
	0,041
	2908
	-
	0,041
	121
	↖
	24

	108
	-685
	511.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	129
	↖
	23,4

	109
	-485
	511.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	141
	↖
	24

	110
	-285
	511.43
	0,035
	2908
	-
	0,035
	159
	↑
	23,4

	111
	-85
	511.43
	0,034
	2908
	-
	0,034
	182
	↑
	24

	112
	115
	511.43
	0,033
	2908
	-
	0,033
	205
	↗
	23,1

	113
	315
	511.43
	0,037
	2908
	-
	0,037
	221
	↗
	24

	114
	515
	511.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	232
	↗
	24

	115
	715
	511.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	240
	↗
	24

	116
	915
	511.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	245
	↗
	24

	117
	1115
	511.43
	0,034
	2908
	-
	0,034
	249
	→
	22,5

	118
	-1285
	711.43
	0,036
	2908
	-
	0,036
	120
	↖
	24

	119
	-1085
	711.43
	0,038
	2908
	-
	0,038
	124
	↖
	24

	120
	-885
	711.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	131
	↖
	24

	121
	-685
	711.43
	0,041
	2908
	-
	0,041
	139
	↖
	24

	122
	-485
	711.43
	0,041
	2908
	-
	0,041
	150
	↖
	24

	123
	-285
	711.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	165
	↑
	24

	124
	-85
	711.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	181
	↑
	24

	125
	115
	711.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	198
	↑
	24

	126
	315
	711.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	212
	↗
	24

	127
	515
	711.43
	0,04
	2908
	-
	0,04
	222
	↗
	24

	128
	715
	711.43
	0,039
	2908
	-
	0,039
	230
	↗
	23,7

	129
	915
	711.43
	0,037
	2908
	-
	0,037
	236
	↗
	24

	130
	1115
	711.43
	0,036
	2908
	-
	0,036
	241
	↗
	24


Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:800 на рису
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