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     Î³ï³ñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

Անկախ  փորձագետ                                      Ø .²í¹³ÉÛ³Ý 
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏ                  ².  Ê³ã³ïñÛ³Ý      
	²Üàî²òÆ²

	

	Ü»ñÏ³ Ý³Ë³·ÍáõÙ Ùß³Ïí³Í »Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ §Æ·ÇÃ¦ êäÀ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

êÂ² ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù  է Ñ³Ý¹Çë³​ó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. № 1673-Ü “ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç N 192 ¨ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 21-Ç N 953-Ü áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ” áñáßáõÙÁ:

êÂ² -Ý ·Çï³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ¿, áñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³​ù³ÝãÛáõñ ³Õ​µÛáõñÇ ¨ ³ñï³Ý»ïíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ, Ó»éÝ³ñ​ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ​ï³​¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³​ï³Ïáí:

²ßË³ï³ÝùáõÙ Ç ÙÇ »Ý µ»ñí»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³Õ​µÛáõñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ: Î³ï³ñí³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³Õ​ïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ:

´»ñí³Í »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ ÙÃÝáÉáñï ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñ​Ý»ñÇ ·áõÛù·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁ.

²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñ`

      - ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ (»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí) 

      - ³ÍË³ÍÝÇ  ûùëÇ¹

Ü³Ë³·ÇÍÁ Ùß³Ïí»É ¿ 1 ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ`

3)²ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ   2/ËÙµ³íáñí³Í/
4)¶áõÙ³ñÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ËÙµ»ñ ãÏ³Ý  

Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³​íáñáõÙ ãÇ   Ý³Ë³ï»ëíáõÙ: ²Ûë ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ​áõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ýáñ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, áñáÝù Ñ³Ù³å³​ï³ëË³ÝáõÙ »Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷³ÝÇß»ñÇÝ,: ·³½³÷áß»áñëÇã ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ª ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñª 3.72ï/ï³ñÇ,³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹11.268ï/ï³ñÇ, ·áõÙ³ñÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ËÙµ»ñ ãÏ³Ý:²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóíáÕ íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ  231072¹ñ³Ù ¿:

Üյութերի ՍԹԱ նորմատիվներին հաս​նելու ժամկետները 2021Ãí³Ï³ÝÝ ¿: Îազմակերպության կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը Ñ³ßí³ñÏí»É ¿  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 

ò³ÝÏ³ó³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÝ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 

² = Þ· öò ∑ ìi  øi
²-Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñáí, 

Þ·-Ý ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ßñç³å³ïÇ (³ÏïÇí ³ÕïáïÙ³Ý ·áïáõ) µÝáõÃ³·ÇñÝ    ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, áñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 4

ì i –Ý i-ñ¹ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý íÝ³ë³Ï³ñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿, 

 øi –Ý ïíÛ³É (i-ñ¹) ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿

öò –Ý ÷áË³¹ñÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ ¿, öò  = 1000 ¹ñ³Ù 

øi  ·áñÍ³ÏÇóÁ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 

øi=·(3 î² i - 2êÂ²i)

áñï»Õ՝
êÂ²i –Ý i-ñ¹ ÝÛáõÃÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ù³Ý³ÏÝ ¿` ïáÝÝ³Ý»ñáí,

î² i –Ý- i-ñ¹ ÝÛáõÃÇ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÝ ¿` ïáÝÝ³Ý»ñáí։
·=1` ³Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

Þ· =4, öò = 1000 ¹ñ³Ù     

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ  2.7644 ï/ï³ñÇ, 

 
	

	Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ëïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ
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îñ³Ù³¹ñí³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý áõÅÇ Ù»ç, ù³ÝÇ ¹»é  ³ÕïáïÙ³Ý ³Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¨ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ëáí ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ï³Ù áñ³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»ÕÇ ã»Ý áõÝ»ó»É, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïíÛ³É ÝÛáõÃ»ñáí ýáÝ³ÛÇÝ ·»ñÝáñ-Ù³ïÇí³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝ ãÇ ³é³ç³ó»É: üáÝ³ÛÇÝ ·»ñÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³Õïáïí³-ÍáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÑÇó 5 ï³ñí³ÝÇó áã ßáõï:

´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ
	²Ýáï³óÇ³
	3

	´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
	5

	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 
	6

	úäú-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ
	7

	Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý åÉ³Ý-ëË»Ù³Ý
	8-9

	Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÝ áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñ
	10

	²ñï³Ý»ïíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ
	11

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³ËÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	12

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ
	13

	Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ
	14

	ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ     ³ñ¹ÛáõÝù​Ý»ñÁ 
	15

	ØÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ 

 ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ
	16

	Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 

 ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
	17

	¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
	18

	ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ 
	19

	ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	21

	é»ÉÇ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 

Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ

	20
21-48


	

	

	

	


ÀÜ¸Ð²Üàôð îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð


Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ å³ÝñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ  1 ³ñï³¹ñ³Ññ³å³ñ³Ï ¶ÛáõÙñÇÇ ²½³ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ, ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ã¿, ßñç³Ï³ÛùáõÙ ³íïá×³​Ý³å³ñÑÝ»ñ »Ý: ´Ý³Ï»ÉÇ ½³Ý·í³ÍÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñ, ³Ýï³éÝ»ñ,  ·ÛáõÕ³​ïÝï»ë³Ï³Ý ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ãÏ³Ý: Բնաելի կառույցներից հեռու է 800մ, ¶ÛáõÙñáõ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇó 2.5ÏÙ ÇëÏ ¶ÛáõÙñáõó 4ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ¿:
ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ áñå»ë  êäÀ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÝ ¿` 55.110.00119, 08.12.1995Ã.:



Ð³ëó»Ý ª ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½, ·ÛáõÕ ²½³ï³Ý, 54/6:
§Æ·ÇÃ¦  êäÀ-Ç ՕՊՕ-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-Ç N1673-Ü áñáßÙ³Ý  2-ñ¹ Ï»ïÇ 3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ` êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ Ï³½ÙíáõÙ ¿ այն տնտեսավարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտա​նետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ Ù3 չափանիշը, կամ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար մ3 չափանիշը:

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`  ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹` 11.268ï/ï³ñÇ, ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ`3.72ï/ï³ñÇ:
        ՕՊՕ= (11.268 x  109) : 3 + (3.72 x  109) : 0.04 =  96.756 ÙÉñ¹.Ù3/ï³ñÇ
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ÒºèÜ²ðÎàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ  àðäºê  ØÂÜàÈàðîÜ 

²ÔîàîàÔ  ²Ô´Úàôð

Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿  å³ÝñÇ և Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ լայն տեսականու  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  ØÃÝáÉáñïÇ ³ÕïáïÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ï³Ãë³Û³ï³Ý ³ßË³ï³Ýùáí:
Կաթսայատանը տեղադրված են 3  հատ Ե-1,0-0,9Գ -3 շոգեկաթսաներ,որոնցից 2-ը նույն պարմետրերն ունենալու շնորհիվ միավորվել ենորպես 1 աղբյուր:
Î³Ãë³Ýերն  ³ßË³ïáõÙ են  µÝ³Ï³Ý ·³½áí, 183 օր 24-ժամյա, 182օր 16 Å³Ùյա ռեժիմով:: ¶³½Ç Í³ËëÁ 1200000 Ù3/ï³ñÇ ¿:¶³½Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ë³÷³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ í³é»ÉÇù Ý³Ë³ï»ëí³Í չ¿ Î³Ãë³Û³ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïíáõÙ ¿ ³½áïÇ ¨ ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ý»ñáí:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñá​ýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ, áõëïÇ ³ÕÛáõë³Ï 3 –Ç Ñ»é³ÝÏ³ñ ëÛáõÝÛ³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ: 
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³õ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ / êä¶-Ý ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 100Ù/ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:
î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »õ ï»ë³ÏÁ Ýßí³Í »Ý 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:

ØÂÜàÈàðî  ²ðî²ÜºîìàÔ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²Üì²Ü²ò²ÜÎÀ
                                                                                                  ³ÕÛáõë³Ï 1

	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	êÂÎ
³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³·
Ù·/Ù3
	ìï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ¹³ëÁ
	²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ

ï/ï³ñÇ

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ (»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí)
	0.2
	3
	3.72

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	5
	4
	11.268


               Գումարման հատկությամբ օժտված  խմբեր չկան
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ½³ñÏ³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ, այդ պատճառով աղյուսակ 2-ը չի լրացվել :
Ü²ÊÜ²Î²Ü  îìÚ²ÈÜºð êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð

Î³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ: 

Àëï ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ  êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¨ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý  ¶úêî 17.2.3.02-2014 - ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ µ»ñí³Í »Ý 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý  §î³ñµ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñ​ïÝ ³Õ​ïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

¶³½Ç ³ÛñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÃÝáÉáñï ³ñï³Ý»ïíáÕ ³½áïÇ ¨ ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ý»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 0.0031ï/1000Ù3·³½  ¨ 0.00939ï /1000Ù3·³½  ·áñÍ³ÏÇóáí:: 

Üëï»óÙ³Ý ã³÷»ÉÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ·áñÍ³ÏÇóÁ ·³½³ÝÙ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó Ýëï»óÙ³Ý Ï³ñ·³íáñí³Í ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 3-5 ëÙ/íñÏª ÁÝ¹áõÝí»É ¿  1:

êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð ²ÜÐð²ÄºÞî ²ÔîàîàÔ ÜÚàôÂºðÆ ä²ð²ØºîðºðÀ
³ÕÛáõë³Ï 3
	²ñï³¹ñáõ

ÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñ³Ù³ë
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
 ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
	²ßË³ï³Å³ÙÁ ï³ñáõÙ
	²ñï³Ý»ïÙ³Ý

³ÕµÛáõñÝ»ñÇ

³Ýí³ÝáõÙÁ
	²ÕµÛáõÝ»ñÇ

ù³Ý³ÏÁ
	²ÕµÛáõñÇ

Ï³ñ·³ÃÇíÁ

	
	²Ýí³ÝáõÙÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	

	
	
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	1                                           
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	Î³Ãë³Û³ïáõÝ
	Î³Ãë³ Ե-1.0-0.9Գ 


	2


	
	7304
	ËáÕáí³Ï
	
	2
	1

	
	Î³Ãë³ Ե-1.0-0.9Գ

	1
	
	7304
	ËáÕáí³Ï
	
	1
	2


 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	²ÕµÛáõñÇ 

µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, Ù
	îñ³Ù³·ÇÍÁ, 

Ù
	¶³½³û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç å³ñ³​Ù»ï​ñ»ñÁ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ »ÉùáõÙ

	
	³ñ³·áõ​ÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ
	Í³í³ÉÁ

Ù3/íñÏ
	ç»ñÙ³ëïÇ​×³ÝÁ

	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	
	21
	22

	1
	
	7
	
	0.35
	
	2*25
	
	4.80
	
	100
	

	2
	
	7
	
	0.45
	
	25
	
	3.97
	
	100
	


3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	Îááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ ù³ñï»½áõÙ, Ù
	¶³½»ñÁ Ù³ù​ñáÕ ë³ñù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ø³ùñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ
	Ø³ùñÙ³Ý ÙÇçÇÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ

	
	Ï»ï³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ, ³Õµ​Ûáõñ. ËÙµÇ Ï»ÝïñáÝÇ, ·Í³​ÛÇÝ ³Õµ. 1-ÇÝ Í³ÛñÇ 
	·Í³ÛÇÝ ³Õµ​ÛáõñÇ 2 -ñ¹ Í³ÛñÇ 
	
	²å³Ñáíí³ÍáõÃ Û³Ý

·áñÍ³ÏÇóÁ %
	Ø³ùñÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, %

	Üì
	Ð
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð


	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	40
	85
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	45
	80
	
	
	
	
	
	
	
	


3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 

	
	
	Üì
	Ð (êÂ²)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	
	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹

²½áïûùëÇ¹Ý»ñ/երկօքսիդի հաշ./
	0.2856

0.094
	59.5

23.6
	7.512

2.480
	0.2856

0.094
	59.5

23.6
	7.512

2.480
	2021

	2
	
	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹

²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ/երկօքսիդի հաշ./
	0.1428

0.047
	35.97

11.8
	3.756

1.240
	0.1428

0.047
	35.97

11.8
	3.756

1.240
	2021


ØºøºÜ²Ú²Î²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×ß·ñïí³Í ¨ áõÕÕí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½Ùí»É »Ý êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñáí ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §¾ñ³¦ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí, ¶»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 4800 ( 4800Ù ù³​é³​ÏáõëáõÙ, 480Ù ù³ÛÉáí:

O¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ðºðÀ, òðØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ àðàÞàÔ ¶àðÌ²ÎÆòÜºðÀ

òñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßáÕ û¹»ñ¨áõÃ³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ ·áñÍ³ÏÇó​Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³· ËïáõÃÛáõÝ​Ý»ñÁ /ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ/ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÷»ïñí³ñÇ 2-Ç N 160-Ü  áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í  ó³ÝÏÇó:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

	
´ÝáõÃ³·ñ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

	ØÃÝáÉáñïÇ ëïñ³ïÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó Ï³Ëí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ
	200

	î»Õ³ÝùÇ é»ÉÛýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ
	1. 0

	î³ñí³ ³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
	27.3

	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը>> %-ով
	

	ÐÛáõëÇë
	18

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨»Éù
	23

	²ñ¨»Éù
	13

	Ð³ñ³í-³ñ¨»Éù
	3

	Ð³ñ³í
	9

	Ð³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù
	14

	²ñ¨Ùáõïù
	10

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù
	10

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	2.6

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³​Ñáí​í³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	24


ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ òðØ²Ü Ð²ÎÆðÖ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ

	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	²é³í»É³-

·áõÛÝ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý

Ù·/Ù3
	µÝ³Ï»ÉÇ

·áïáõ »½ñÇÝ
	êä¶

100Ù

	
	³é³Ýó

ýáÝÇ
	ýáÝáí
	
	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ (»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí)


	0.0674248 ê ÂÎ

0.01348496Ù·/Ù3
	0.1424248 ê ÂÎ

0.0284850 Ù·/Ù3
	  0.1400684 ê ÂÎ

  0.0280132 Ù·/Ù3

	0.1400684 ê ÂÎ

  0.0280132 Ù·/Ù3
x=-25.0 м,  Y= -71.0 м



	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	Cм <  0.05
	0.167874 ê ÂÎ
0.839371 Ù·/Ù3
	    0.167874 ê ÂÎ
0.839371 Ù·/Ù3
	0.167874 ê ÂÎ
0.839371 Ù·/Ù3


ØÂÜàÈàðîàôØ ìÜ²ê²Î²ð  ÜÚàôÂºðÆ  ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ  òðØ²Ü

Ð²Þì²ð​ÎÆ  ²ð​¸ÚàôÜøÜºðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹​ÛáõÝù​Ý»ñÁ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ãÇ ¹ÇïíáõÙ áã ÙÇ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ:

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³​Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï 5-Á ãÇ Éñ³óíáõÙ:

ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.

	NN

ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը 
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտա​նետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո 

	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³​Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï  5-Á  ãÇ Éñ³óí»É:

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõ​Ã»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 6-áõÙ:

ԱՆՇԱՐԺ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 

“Æ¶ÆÂ”  ՍՊԸ  ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ
/ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6
	Աղտոտող նյութը 
	Ընդհանուր արտանետումը
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը                                                        

	
	գ / վրկ
	տ/տարի
	
	գ / վրկ
	տ/ տարի

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ (»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí)
	0.141
	3.72
	
	
	

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.4228
	11.268
	
	
	


Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü-îºÊ ÜÆÎ²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºð  ²Ü´²ðºÜä²êî

ÎÈÆ​Ø²Ú²​Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ Ä²Ø²Ü²Î

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³​éáõÙ​Ý»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¨ ·áñÍÝ³​Ï³Ýáñ»Ý ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:

1.ÂáõÛÉ ãï³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ·»ñµ»éÝí³Í ³ßË³ï³Ýù

2.  Êëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ

3. âµ»éÝ³íáñ»É ¨ ã¹³ï³ñÏ»É Ý³íÃ³ÙÃ»ñù ¨ Ñ»ßï µáó³í³éíáÕ ÉáõÍÇãÝ»ñ

 4.²ñ·»É»É ³ÛÝåÇëÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³óÝ»É ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ

 5. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É í³é»ÉÇùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Ï³Ãë³Ý»ñÇÝ

6.  ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ³Ý​ÙÇç³å»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É Ï³Ù Å³Ù³Ý³​Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»É ïíÛ³É ë³ñ​ù³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:

ØÆæàò²èàôØÜºð, àðàÜø Ü²Ê²îºêìàôØ  ºì Æð²Î²Ü²òìàôØ ºÜ

²ðî²​ÜºîàôØÜºðÆ ìºð²ÐêÎØ²Ü ºì êÂ²   Î²î²ðØ²Ü Üä²î²Îàì

ø³ÝÇ áñ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ,  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³​ï³ëË³​Ý³ïáõ ³ÝÓÁ:

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõ​Ã»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·³½»ñÇ û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí: àôÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á:
²Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕ​çáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÃÝáÉáñïÇ íÝ³ë³µ»ñ ³ÕïáïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Çç»óÝ»É ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³​ñ»óáõÙÁ:


ºÃ» íÃ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ êÂ² -Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ ·»ñ³½³ÝóíáõÙ ¿, Ó»éÝ³ñÏáõ​ÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ÙÃÝáÉáñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³​ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ¨  ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³​Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³​÷³Ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ÐÐ  Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ »ÝÃ³Ï³ ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ²ßË³ï³ÝùÇ ï»ëã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ ï»Õ»​Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É íÃ³ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (ã³÷áõÙÝ»ñ Ùáï³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ):

ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

1. ÃÎÑÒ 17.2. 3. 02 - 2014 “Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ  

     äîïóñ​òèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè”.

2. Âðåìåííàÿ ìåòîäèêà íîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.      

    Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.

3. Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ  ðàç​ëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò,      1986ã.

4.  Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî  -

     äî​ïóñòèìûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó (ÏÄÂ) ïðåäïðèÿòèé.

     5. Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìà​òèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìè​ðóåìûõ  ïðåä​ïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.

 Îáñåðâàòîðèÿ èìåíè À.È. Âîåéêîâà Ãîñêîìãèäðîìåòà, 1986ã.

 6.ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  02.02.2006Ã. áñáßáõÙ № 160-Ü §´Ý³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ-êÂÎ) ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦

 7. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. áñáßáõÙ № 1673-Ü §Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի   արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999թ. մարտի 30-ի  N 192 ¨ 2008թ. օգոստոսի  21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին¦
8. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßում

9. ՀՀ կառավարության  23.01.2020թ. <<Հայաստանի Հանրա​պե​տության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>>  N 62-Ն  áñáßáõÙ
	﻿ՀՀ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ
ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐ 



	﻿Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները` 
հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության 

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային
 օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` 
ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից:

Բնակչության
քանակը
(հազ.) 

Որոշված նյութերի ֆոնային
կոնցենտրացիաները (մգ/մ3)

﻿Փոշի 

Ծծմբի
երկօքսիդ 

Ազոտի
երկօքսիդ 

Ածխածնի
օքսիդ
50 -125

0,4

0,05

0,03

1,5 

10 - 50

0,3

0,05

0,015

0,8 

< 10

0,2

0,02

0,008

0,4

﻿ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները
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èºÉÇ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿  ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ²½³ï³Ý ·ÛáõÕáõÙ, ï»Õ³ÝùÁ Ñ³ñÃ ¿, ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ ãÏ³Ý:

Àëï úÜ¸– 86 –Çª Ñ³ñÃ Ï³Ù ÃáõÛÉ Ïïñïí³Í ï»Õ³ÝùáõÙ, áñï»Õ µ³ñÓñáõ​ÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 1 ÏÙ íñ³  ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 50 Ù, ï»Õ³ÝùÇ é»ÉÛ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ 1.0£

 1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Название: Гюмри

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  24.0 м/с (для лета 24.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 2.6 м/с

     Температура летняя =  27.3  град.C
     Температура зимняя =  -9.0  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  Т     7.0        0.35  50.00    4.80 100.0     40      85                       1.0 1.000 1 0.094000 0.000

000101 0002  1  Т     7.0        0.45  25.00    3.97 100.0     45      80                       1.0

1.000 1 0.047000 0.000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.3 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.09400| Т  |   0.07500 |   1.76  |   119.3

    2 |000101 0002|  1  |    0.04700| Т      0.037382    1.76  |   119.3

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.14100 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.112382 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.76 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.3 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0301  |   0.0150000|   0.0150000|   0.0150000|   0.0150000|   0.0150000|

|        |   0.0750000|   0.0750000|   0.0750000|   0.0750000|   0.0750000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.76 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 2,  Y= 5

                    размеры: длина(по Х)= 4800, ширина(по Y)= 4800, шаг сетки= 480

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  2405 : Y-строка  1  Cmax=  0.078 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=178)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.074: 0.074: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074:

Сди: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Фоп:  134 :  140 :  148 :  156 :  167 :  178 :  189 :  200 :  209 :  217 :  224 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1925 : Y-строка  2  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=177)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.079: 0.079: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077:

Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074:

Сди: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп:  128 :  134 :  141 :  151 :  164 :  177 :  192 :  204 :  215 :  224 :  230 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :22.32 :22.89 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1445 : Y-строка  3  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=177)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.078: 0.078: 0.079: 0.080: 0.081: 0.081: 0.080: 0.079: 0.078: 0.077:

Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.074: 0.073: 0.073: 0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.073: 0.073: 0.073:

Сди: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Фоп:  120 :  126 :  133 :  144 :  158 :  177 :  195 :  211 :  223 :  232 :  238 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :23.13 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   965 : Y-строка  4  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=175)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.078: 0.079: 0.081: 0.083: 0.085: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.078:

Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.073: 0.073: 0.072: 0.071: 0.069: 0.068: 0.069: 0.070: 0.072: 0.073: 0.073:

Сди: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.016: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004:

Фоп:  111 :  116 :  122 :  132 :  149 :  175 :  202 :  222 :  235 :  242 :  247 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   485 : Y-строка  5  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=170)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.078: 0.078: 0.080: 0.083: 0.090: 0.101: 0.094: 0.085: 0.081: 0.079: 0.078:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.073: 0.073: 0.072: 0.070: 0.065: 0.058: 0.062: 0.069: 0.071: 0.072: 0.073:

Сди: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.024: 0.044: 0.032: 0.016: 0.010: 0.006: 0.005:

Фоп:  101 :  103 :  107 :  115 :  130 :  170 :  219 :  241 :  250 :  255 :  258 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 3.35 : 2.68 : 2.99 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     5 : Y-строка  6  Cmax=  0.140 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.078: 0.079: 0.080: 0.084: 0.097: 0.140: 0.109: 0.086: 0.081: 0.079: 0.078:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.019: 0.028: 0.022: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.073: 0.073: 0.071: 0.069: 0.061: 0.032: 0.053: 0.067: 0.071: 0.072: 0.073:

Сди: 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.036: 0.108: 0.056: 0.019: 0.011: 0.007: 0.005:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 2.88 : 1.76 : 2.46 : 3.77 : 0.50 : 0.50 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -475 : Y-строка  7  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра= 10)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.078: 0.078: 0.080: 0.083: 0.090: 0.101: 0.094: 0.085: 0.081: 0.079: 0.078:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.073: 0.073: 0.072: 0.070: 0.065: 0.058: 0.062: 0.069: 0.071: 0.072: 0.073:

Сди: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.024: 0.044: 0.032: 0.016: 0.010: 0.006: 0.005:

Фоп:   79 :   77 :   73 :   65 :   50 :   10 :  321 :  299 :  290 :  285 :  282 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 3.35 : 2.68 : 2.99 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -955 : Y-строка  8  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=  5)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.078: 0.079: 0.081: 0.083: 0.085: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.078:

Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.073: 0.073: 0.072: 0.071: 0.069: 0.068: 0.069: 0.070: 0.072: 0.073: 0.073:

Сди: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.016: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004:

Фоп:   69 :   64 :   58 :   48 :   31 :    5 :  338 :  318 :  305 :  298 :  293 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1435 : Y-строка  9  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.078: 0.078: 0.079: 0.080: 0.081: 0.081: 0.080: 0.079: 0.078: 0.077:

Cc : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.074: 0.073: 0.073: 0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.073: 0.073: 0.073:

Сди: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Фоп:   60 :   54 :   47 :   36 :   22 :    3 :  345 :  329 :  317 :  308 :  302 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :23.13 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1915 : Y-строка 10  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.079: 0.079: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077:

Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074:

Сди: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп:   52 :   46 :   39 :   29 :   16 :    3 :  348 :  336 :  325 :  316 :  310 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :22.32 :22.89 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -2395 : Y-строка 11  Cmax=  0.078 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=  2)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.074: 0.074: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074:

Сди: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Фоп:   46 :   40 :   32 :   24 :   13 :    2 :  351 :  340 :  331 :  323 :  316 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=     2.0 м,  Y=     5.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1399838 доли ПДКмр|

                                     |       0.0279968 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    90 град.

                       и скорости ветра  1.76 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.031677 |  22.6 (Вклад источников 77.4%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.094|   0.108306 | 100.0  | 100.0 |   1.5880698  |

|  2  000101 0002|   1 | Т |     0.047|   0.031678 | 100.0            В сумме =   0.139984   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=        2 м;  Y=        5 |

      |  Длина и ширина     : L=   4800 м;  B=   4800 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    480 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.077 0.077 0.077 0.077 0.078 0.078 0.078 0.078 0.077 0.077 0.077 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.077 0.077 0.078 0.078 0.079 0.079 0.079 0.078 0.078 0.077 0.077 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.077 0.078 0.078 0.079 0.080 0.081 0.081 0.080 0.079 0.078 0.077 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.077 0.078 0.079 0.081 0.083 0.085 0.084 0.082 0.080 0.078 0.078 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.078 0.078 0.080 0.083 0.090 0.101 0.094 0.085 0.081 0.079 0.078 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.078 0.079 0.080 0.084 0.097 0.140 0.109 0.086 0.081 0.079 0.078 C- 6

   |                                ^                                  |

 7-| 0.078 0.078 0.080 0.083 0.090 0.101 0.094 0.085 0.081 0.079 0.078 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.077 0.078 0.079 0.081 0.083 0.085 0.084 0.082 0.080 0.078 0.078 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.077 0.078 0.078 0.079 0.080 0.081 0.081 0.080 0.079 0.078 0.077 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.077 0.077 0.078 0.078 0.079 0.079 0.079 0.078 0.078 0.077 0.077 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.077 0.077 0.077 0.077 0.078 0.078 0.078 0.078 0.077 0.077 0.077 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1399838 долей ПДКмр

                                         =  0.0279968 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =     2.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     5.0 м

 При опасном направлении ветра  :      90 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  1.76 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  61

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -108:  -108:  -108:  -107:  -104:  -102:   -98:   -94:   -89:   -84:   -24:   -24:   -24:   -18:   -12:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     51:    45:    38:    32:    26:    21:    16:    11:     7:     3:   -32:   -32:   -33:   -36:   -38:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.141: 0.141:

Cc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031:

Сди: 0.112: 0.112: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.110:

Фоп:   19 :   22 :   25 :   27 :   30 :   33 :   36 :   39 :   41 :   44 :   77 :   77 :   77 :   80 :   82 :

Uоп: 1.78 : 1.87 : 1.88 : 1.87 : 1.87 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.87 : 1.88 : 1.87 : 1.87 : 1.88 : 1.88 : 1.88 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     -6:     0:     7:    13:    19:    25:    30:    35:    39:    43:    46:    84:    84:    86:    88:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -39:   -39:   -39:   -38:   -36:   -33:   -30:   -26:   -22:   -17:   -11:    67:    67:    71:    77:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139:

Cc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032:

Сди: 0.110: 0.110: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.106: 0.106: 0.106: 0.107:

Фоп:   85 :   88 :   91 :   94 :   96 :   99 :  102 :  105 :  107 :  110 :  112 :  164 :  164 :  167 :  171 :

Uоп: 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.87 : 1.79 : 1.78 : 1.77 : 1.77 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.76 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     89:    89:    89:    87:    85:    83:    79:    75:    70:    22:    22:    19:    14:     8:     2:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     84:    90:    96:   102:   108:   114:   119:   124:   128:   167:   167:   169:   172:   175:   176:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.138: 0.138: 0.138: 0.137: 0.136: 0.137: 0.137: 0.138: 0.139: 0.139: 0.140:

Cc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032:

Сди: 0.107: 0.107: 0.107: 0.106: 0.106: 0.106: 0.104: 0.104: 0.102: 0.104: 0.104: 0.105: 0.106: 0.107: 0.108:

Фоп:  176 :  180 :  184 :  188 :  193 :  197 :  201 :  206 :  210 :  258 :  258 :  260 :  264 :  268 :  272 :

Uоп: 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.76 : 1.76 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     -4:   -10:   -16:   -23:   -29:   -34:   -39:   -44:   -48:   -52:  -101:  -101:  -103:  -106:  -107:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    177:   178:   177:   176:   174:   171:   167:   163:   159:   154:    72:    72:    69:    63:    57:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.141: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.139: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142: 0.142:

Cc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

Cф : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Cф`: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

Сди: 0.108: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.108: 0.108: 0.107: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:

Фоп:  276 :  280 :  284 :  288 :  292 :  296 :  300 :  304 :  308 :  312 :   10 :   10 :   11 :   14 :   16 :

Uоп: 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.77 : 1.77 : 1.77 : 1.75 : 1.78 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -108:

----------:

 x=     51:

----------:

Qc : 0.142:

Cc : 0.028:

Cф : 0.075:

Cф`: 0.030:

Сди: 0.112:

Фоп:   19 :

Uоп: 1.78 :

~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=  -108.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1424248 доли ПДКмр|

                                     |       0.0284850 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    19 град.

                       и скорости ветра  1.78 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.030050 |  21.1 (Вклад источников 78.9%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1410|   0.112375 | 100.0  | 100.0 |   1.6477222  |

|  2  000101 0002    1   Т                         В сумме =   0.142425   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=   -25.0 м,  Y=   -71.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1400684 доли ПДКмр|

                                     |       0.0280137 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    57 град.

                       и скорости ветра    1.90 м/с

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  Т     7.0        0.35 50.00    4.80 100.0       40       85                       1.0 1.0001 0.2066000 0.000  

000101 0002  1  Т     7.0        0.45  25.00   3.97  100.0      45       80

1.0001 0.2066000 0.000      

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.3 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.2856|   Т  |   0.021418 |   1.76  |   119.3

  2   |000101 0002   1  |    0.1428|   Т  |   0.010709

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.4284г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.03212700 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.76 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.3 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0337  |   0.8000000|   0.8000000|   0.8000000|   0.8000000|   0.8000000|

|        |   0.1600000|   0.1600000|   0.1600000|   0.1600000|   0.1600000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.76 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 2,  Y= 5

                    размеры: длина(по Х)= 4800, ширина(по Y)= 4800, шаг сетки= 480

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  2405 : Y-строка  1  Cmax=  0.160 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=178)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cc : 0.801: 0.801: 0.801: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.801: 0.801: 0.801:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  134 :  140 :  148 :  156 :  167 :  178 :  189 :  200 :  209 :  217 :  224 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1925 : Y-строка  2  Cmax=  0.160 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=177)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cc : 0.801: 0.801: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.801: 0.801:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:  128 :  134 :  141 :  151 :  164 :  177 :  192 :  204 :  215 :  224 :  230 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :22.33 :22.86 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1445 : Y-строка  3  Cmax=  0.161 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=177)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160: 0.160:

Cc : 0.801: 0.802: 0.802: 0.803: 0.803: 0.804: 0.803: 0.803: 0.802: 0.802: 0.801:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Фоп:  120 :  126 :  133 :  144 :  158 :  177 :  195 :  211 :  223 :  232 :  238 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :23.10 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   965 : Y-строка  4  Cmax=  0.161 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=175)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160:

Cc : 0.801: 0.802: 0.802: 0.804: 0.805: 0.806: 0.806: 0.804: 0.803: 0.802: 0.802:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.159: 0.159: 0.159: 0.159: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  111 :  116 :  122 :  132 :  149 :  175 :  202 :  222 :  235 :  242 :  247 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   485 : Y-строка  5  Cmax=  0.163 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=170)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.162: 0.163: 0.162: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160:

Cc : 0.802: 0.802: 0.803: 0.805: 0.809: 0.816: 0.812: 0.806: 0.804: 0.802: 0.802:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.159: 0.159: 0.158: 0.158: 0.159: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  101 :  103 :  107 :  115 :  130 :  170 :  219 :  241 :  250 :  255 :  258 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 3.36 : 2.68 : 2.99 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     5 : Y-строка  6  Cmax=  0.168 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра= 90)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.163: 0.168: 0.164: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160:

Cc : 0.802: 0.802: 0.803: 0.805: 0.813: 0.839: 0.820: 0.807: 0.804: 0.802: 0.802:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.159: 0.158: 0.155: 0.157: 0.159: 0.159: 0.160: 0.160:

Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.013: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 2.88 : 1.76 : 2.42 : 3.77 : 0.50 : 0.50 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -475 : Y-строка  7  Cmax=  0.163 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра= 10)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.162: 0.163: 0.162: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160:

Cc : 0.802: 0.802: 0.803: 0.805: 0.809: 0.816: 0.812: 0.806: 0.804: 0.802: 0.802:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.159: 0.159: 0.158: 0.158: 0.159: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   79 :   77 :   73 :   65 :   50 :   10 :  321 :  299 :  290 :  285 :  282 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 3.36 : 2.68 : 2.99 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -955 : Y-строка  8  Cmax=  0.161 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=  5)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160:

Cc : 0.801: 0.802: 0.802: 0.804: 0.805: 0.806: 0.806: 0.804: 0.803: 0.802: 0.802:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.159: 0.159: 0.159: 0.159: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   69 :   64 :   58 :   48 :   31 :    5 :  338 :  318 :  305 :  298 :  293 :

Uоп:24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1435 : Y-строка  9  Cmax=  0.161 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160: 0.160:

Cc : 0.801: 0.802: 0.802: 0.803: 0.803: 0.804: 0.803: 0.803: 0.802: 0.802: 0.801:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Фоп:   60 :   54 :   47 :   36 :   22 :    3 :  345 :  329 :  317 :  308 :  302 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :23.10 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1915 : Y-строка 10  Cmax=  0.160 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cc : 0.801: 0.801: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.801: 0.801:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:   52 :   46 :   39 :   29 :   16 :    3 :  348 :  336 :  325 :  316 :  310 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :22.33 :22.86 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -2395 : Y-строка 11  Cmax=  0.160 долей ПДК (x=     2.0; напр.ветра=  2)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2398 : -1918: -1438:  -958:  -478:     2:   482:   962:  1442:  1922:  2402:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cc : 0.801: 0.801: 0.801: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.802: 0.801: 0.801: 0.801:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   46 :   40 :   32 :   24 :   13 :    2 :  351 :  340 :  331 :  323 :  316 :

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=     2.0 м,  Y=     5.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1678743 доли ПДКмр|

                                     |       0.8393714 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    90 град.

                       и скорости ветра  1.76 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.154750 |  92.2 (Вклад источников  7.8%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.2856|   0.021418 | 100.0  | 100.0 | 0.063522793

|  2 |000101 0002|   1 | Т |     0.1428|   0.010709

|                              В сумме =   0.167874   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=        2 м;  Y=        5 |

      |  Длина и ширина     : L=   4800 м;  B=   4800 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    480 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.160 0.160 0.160 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.160 0.160 0.160 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.160 0.160 0.160 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.160 0.160 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.160 0.160 0.161 0.161 0.162 0.163 0.162 0.161 0.161 0.160 0.160 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.160 0.160 0.161 0.161 0.163 0.168 0.164 0.161 0.161 0.160 0.160 C- 6

   |                                ^                                  |

 7-| 0.160 0.160 0.161 0.161 0.162 0.163 0.162 0.161 0.161 0.160 0.160 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.160 0.160 0.160 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.160 0.160 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.160 0.160 0.160 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.160 0.160 0.160 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1678743 долей ПДКмр

                                         =  0.8393714 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =     2.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     5.0 м

 При опасном направлении ветра  :      90 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  1.76 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  61

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -108:  -108:  -108:  -107:  -104:  -102:   -98:   -94:   -89:   -84:   -24:   -24:   -24:   -18:   -12:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     51:    45:    38:    32:    26:    21:    16:    11:     7:     3:   -32:   -32:   -33:   -36:   -38:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168:

Cc : 0.841: 0.841: 0.841: 0.840: 0.840: 0.840: 0.840: 0.840: 0.840: 0.841: 0.840: 0.840: 0.840: 0.840: 0.840:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155:

Сди: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Фоп:   19 :   22 :   25 :   27 :   30 :   33 :   36 :   39 :   41 :   44 :   77 :   77 :   77 :   80 :   82 :

Uоп: 1.78 : 1.86 : 1.88 : 1.87 : 1.87 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.87 : 1.88 : 1.87 : 1.87 : 1.88 : 1.88 : 1.88 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     -6:     0:     7:    13:    19:    25:    30:    35:    39:    43:    46:    84:    84:    86:    88:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -39:   -39:   -39:   -38:   -36:   -33:   -30:   -26:   -22:   -17:   -11:    67:    67:    71:    77:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168:

Cc : 0.840: 0.840: 0.840: 0.840: 0.840: 0.841: 0.841: 0.841: 0.841: 0.841: 0.841: 0.838: 0.838: 0.839: 0.839:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155:

Сди: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Фоп:   85 :   88 :   91 :   94 :   96 :   99 :  102 :  105 :  107 :  110 :  112 :  164 :  164 :  167 :  171 :

Uоп: 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.88 : 1.78 : 1.78 : 1.77 : 1.77 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.76 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     89:    89:    89:    87:    85:    83:    79:    75:    70:    22:    22:    19:    14:     8:     2:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     84:    90:    96:   102:   108:   114:   119:   124:   128:   167:   167:   169:   172:   175:   176:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168:

Cc : 0.839: 0.839: 0.839: 0.839: 0.838: 0.838: 0.838: 0.838: 0.837: 0.838: 0.838: 0.838: 0.839: 0.839: 0.839:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155:

Сди: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Фоп:  176 :  180 :  184 :  188 :  193 :  197 :  201 :  206 :  210 :  258 :  258 :  260 :  264 :  268 :  272 :

Uоп: 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.75 : 1.76 : 1.76 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     -4:   -10:   -16:   -23:   -29:   -34:   -39:   -44:   -48:   -52:  -101:  -101:  -103:  -106:  -107:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    177:   178:   177:   176:   174:   171:   167:   163:   159:   154:    72:    72:    69:    63:    57:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168:

Cc : 0.839: 0.840: 0.840: 0.840: 0.840: 0.840: 0.839: 0.839: 0.839: 0.839: 0.841: 0.841: 0.841: 0.841: 0.841:

Cф : 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160:

Cф`: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155:

Сди: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Фоп:  276 :  280 :  284 :  288 :  292 :  296 :  300 :  304 :  308 :  312 :   10 :   10 :   11 :   14 :   16 :

Uоп: 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.76 : 1.77 : 1.77 : 1.77 : 1.78 : 1.78 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -108:

----------:

 x=     51:

----------:

Qc : 0.168:

Cc : 0.841:

Cф : 0.160:

Cф`: 0.155:

Сди: 0.014:

Фоп:   19 :

Uоп: 1.78 :

~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=  -108.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1681700 доли ПДКмр|

                                     |       0.8408502 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    19 град.

                       и скорости ветра  1.78 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :003 Гюмри.

     Объект    :0001 котел
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.11.2021 22:00

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=   -25.0 м,  Y=   -71.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1678845 доли ПДКмр|

                                     |       0.8394226 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    57 град.

                       и скорости ветра  1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.154750 |  92.2 (Вклад источников  7.8%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.2856|   0.021418 | 100.0  | 100.0 | 0.063522793
|  2 |000101 0002|   1 | Т |     0.1458|   0.010709
                              В сумме =   0.167874   100.0                         |
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O6bekT : 0001 Koten Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPP-2017
0301 AzoTta guokcua

YCnosHble 0603HaueHust: Viscmsiien = s TR
[ ]Tepputopus npeanpuatus 0092
DCBHMTBDNO—aamMTNbIe 30HbI, rpynna N 01 ———0.100
4+ PacuétHbie Touku, rpynna N 90 0108
* Makcum. 3HaueHve KOHLeHTpaLmMmn —0.124
Pacu. npamoyronbHuk N 01 —0.134

Pexum pa6oTsl npegnpusTus: 1 - OCHOBHOI

Makc koHuenTpauus 0.1399838 MK aocturaetca B Touke x=2 y=5
Mpu onacHom Hanpaenexun 90° u onacHoit ckopocTu BeTpa 1.76 m/c
PacueTHblit npamoyronbHuk Ne 1, wupuha 4800 m, BeicoTa 4800 M,
war pacyetHor cetku 480 M, KONIMYECTBO pacyeTHbIX Touek 11*11
PacuéT Ha cyuiecTByoLee NONOXeHWe.

0 353

Macuwra6 1:35300

1059m.
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