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Կատարողների ցուցակ
Համակարգող` Ա.Գալոյան
Կատարողներ՝ 
- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է “ԷՌԱ” (ՌԴ) ծրագրի միջոցով, Ա.Գալոյանի կողմից:
«Եղվարդշին»  ԲԲԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


Համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1673-ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվը մշակվում է այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր չափանիշը կամ վայրկյանում գերազանցում է 2 հազար խորանարդ մետր չափանիշը:



Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձեվով`

ՕՊՕ տարեկան= [image: image2.png]yin

URY;





որտեղ`



Աi-ն յուրաքանչյուրը` i-րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեղնոլոգիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ)



ՍԹԿi-i-րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է (մգ/մ3):



Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ն հաշվարկվել է ըստ Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%),  ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 0.1 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 2.616 տ/տարի:

ՕՊՕ = (2.616x109):0.1=26.16 մլրդ/մ3

Քանի որ, ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 մլրդ/մ3 շեմը (26.16  մլրդ/մ3), ապա ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ` արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:
Անոտացիա
Ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսանում «Եղվարդշին»  ԲԲԸ կողմից շահագործվող  բետոնհանգույցի արտանետումները: 

Աշխատանքի նպատակն է մշակել մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը:

Աշխատանքում  ներկայացվել են ձեռնարկության որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրի արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:

Ներկա աշխատանքում բերված են աղբյուրների սանիտարա-տեխնիկական հետազոտման, տեքստային, աղյուսակային տվյալներ: Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկը:

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը մշակվել է համաձայն ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի պահանջների:
ՍԹԱ նորմավորման աշխատանքների համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. ՙՄթնոլորտն աղտոտող նյութերի և ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին՚ N 1673-Ն որոշումը:

ՍԹԱ-ն գիտա-տեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է յուրաքանչյուր աղբյուրի և արտանետվող յուրաքանչյուր նյութի համար, ձեռնարկությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:

Գումարային ազդեցությամբ օժտված նյութեր չեն արտանետվում: 

Այժմ ձեռնարկությունն  ունի մթնոլորտն աղտոտող գործող 3 աղբյուր:

Ընդամենը արտանետվում են 1 անվանում վնասակար նյութեր, տարեկան 2.616 տոննա քանակով, այդ թվում` 

· Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%)`                   2.616 տ/տարի
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
2Կատարողների ցուցակ


3«Եղվարդշին»  ԲԲԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


4Անոտացիա


61. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին


102. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր


113. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը


114. Զարկային արտանետումների բնութագիրը


115. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը


156.
ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները


156.1
Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները


156.2
Ռելյեֆի գործակիցը


156.3
Մթնոլորտային օդի ներկա  աղտոտվածությունը


167. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը


167.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները


167.2.
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները


178.
ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը


189.
Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ


1810.
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ


19ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


22Հավելված 1


22Մթնոլորտի վրա գործունեության հետևանքով առաջացած տնտեսական վնասը


24Հավելված 2


25Հավելված 3


25Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները




1. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին
“Եղվարդշին” ԲԲԸ ընկերությունը իրականացնում է շինանյութերի արտադրություն:

ՀՀ Կոտայքի մարզ Եղվարդ համայնք Աշտարակի խճուղի 8 հողամասում, ընկերությանը պատկանող արտդրատեխնիական տեղամասում իրականացնում է բետոնի շաղախի արտադրություն: 
Գործունեության իրականացման տարածքը գտնվում է 7կմ հարավ Աշտարակ քաղաքից: Տարաշքի կողքից անցնում է Եղվարդ-Աշտարակ ավտոմայրուղին:

Մերձակայքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, անտառներ կամ հանգստի գոտիներ չկան: Գործունեության իրականացման տարածքի հարևանությամբ կան արտադրական տարածքներ և գյուղատնտեսական ցանքատարածություններ:
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է  264.130.056776, գրանցված է 14.02.2002թ.:

Տեղանքի քարտեզ-սխեման և իրավիճակային քարտեզը բերված են ստորև:

Նկար 1. Տեղանքի իրավիճակային քարտեզ

[image: image3.png]



Նկար 2. Արտադրատեխնիկական տեղամասի քարտեզ-սխեմա

[image: image4.png]has
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2. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր
Ընկերության արտադրական գործունեությունը իրկանացնում է ՀՀ Կոտայքի մարզ Եղվարդ համայնք Աշտարակի խճուղի 8 հողամասում,  նախատեսված է շինարարական աշխատանքների համար բետոնի շաղախ ստանալու նպատակով: Որպես հիմնական հումք կիրառվում է ցեմենտ և խիճ:

Հիմնական արտանետում առաջացնող աղբյուրներն են՝
· ավազի և խճի կուտակարանը
· ցեմետի աշտարակը՝ 2 հատ
· բետոնհանգույցը
Կազմակերպությունում տարեկան պատրաստում է առավելագույնը 9500մ3 բետոնի շաղախ, օգտագործվում է ցեմենտ, ավազ , խիճ /բազալտի/: 1մ3 բետոնի լուծույթ ստանալու համար ծախսվում է`1050կգ խիճ, 920կգ ավազ, 440կգ ցեմենտ և համապատասխան քանակի ջուր:
1.Պատրաստի ցեմենտը արտադրամաս է տեղափոխվում հատուկ ավտոտրանսպորտով և ցեմենտի պահեստավորումը աշտարակի` սիլոսի մեջ կատարվում է օդաճնշակման բեռնման միջոցով: Տեղադրված է երկու ցեմենտի աշտարակներ, որոնք նույն պարամերերն ունենալու շնորհիվ միավորվել են որպես 1 աղբյուր: Բոլոր տեսակի ցեմենտի սիլոսները` աշտարակները կոմպլեկտավորված են տվիչներով, ֆիլտրերով, ապահովիչ փականով: Տվյալ տիպի աշտարակում տեղադրված է թևքային ֆիլտր, որը 90% կլանում է ցեմենտի փոշին և նորից վերադարձվում աշտարակ, իսկ 10% արտանետվում է աշտարակի արտանետիչ խողովակից: 

2. Ավազի և խճի կուտակման հրապարակում անօրգանական փոշի առաջանում է ավազի և խճի ընդունման ու ավտոտրանսպորտից բեռնաթափման, պահեստավորման և գործածման ընթացքում: Այդ գործընթացից առաջացած անօրգանական փոշին արտանետվում է անկազմակերպ աղբյուրի միջոցով: Ավազի և խճի կիրառումը իրականացվում է անմիջապես հումքի կուտակման հրապարակից: Քանի որ ավազի և խճի կուտակման հրապարակը իրենից ներկայացնում է բաց արտադրական մակերես, ուստի հնարավոր չէ այնտեղ կիրառել փոշեորսիչ սարքավորումներ: Անօրգանական փոշիու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով կատարում են խոնավացում ջրցանման միջոցով: 

3. Բետոնհանգույցը նախատեսված է բետոնի շաղախի պատրաստման համար: Բետոնհանգույցը փակ համկարգ է: Ավազը և խիճը փակ էլեվատորով կուտակման հրապարակից մատակարարվում է բետոնհանգույցի դոզատոր, ցեմենտը նույնպես փակ համակարգով մատակարարվում է բետոնհանգույցի դոզատոր, որտեղ չափավորվում և լցվում են խառնիչ: Խառնիչում այդ կոմպոնենտները խառնվում են համապատասխան քանակի ջրով, լավ խառնվում համասեռվում և պատրաստի բետոնի շաղախը դատարկվում և մատուցվում սպառման: Այդ գործընթացը քանի որ փակ համակարգ է, ուստի առաջացած անօրգանական փոշին և ցեմենտի փոշին հետ վերադառնում են համակարգ, բայց փոշեխառնուրդի մի որոշակի քանակ արտանետվում է բետոնհանգույցի պատուհանից: 

      Կիրառվող սարքավորման և տեխնոլոգիայի բնույթից ելնելով` վթարային իրավիճակները բացառվում են և համապատասխանաբար արտանետումներ չեն հաշվարկվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը, արտանետման աղբյուների պարամետրերը, վնասակար նյութերի արտանետունբերի քանակը և տեսակը նշված են աղյուսակ 3:

3. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.
	Նյութի անվանումը
	ՍԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութի արտանետումը, 
տ/տարի

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%), այդ թվում ցեմետի փոշի 
	0.3
	2.616
0.572

	Ընդամենը
	
	2.616


4. Զարկային արտանետումների բնութագիրը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ,
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը,տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Ելնելով բետոնահանգույցի շահագործման տեխնոլոգիայից զարկային արտանետումներ չեն կարող լինել, համապատասխանաբար աղյուսակ 2-ը չի լրացվում:
5. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 

ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի պարամետրերը ներկայացվում են աղյուսակ 3-ի տեսքով: 
Բետոնահանգույցի շահագործման ընթացքում արտանետվում են անօրգանական փոշի (SiO2-20-70%) և ցեմենտի փոշի: Միևնույն ՍԹԿ ունենալու պատճառով փոշիները հաշվարկում են միասին:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամե-րի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	 
	անվանումը
	քանակը
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Ավազի և խճի կուտակարան
	Գործընտաց
	1
	1
	7200
	7200
	անկազմակերպ
	անկազմակերպ
	1
	1
	0001
	0001

	Բենտոնահանգույց
	Ցեմենտի աշտարակ 
	2
	2
	2400
	2400
	խողովակ
	խողովակ
	1
	1
	0002
	0002

	Բենտոնահանգույց
	Բետոնախառնիչ
	1
	1
	2400
	      2400
	խողովակ
	խողովակ
	1
	1
	0003
	0003


                                       3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման                     աղբյուրի ելքում
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ

	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	Ջերմաստիճանը,0C
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	2
	2
	30
	30
	6
	6
	4241.6
	4241.6
	20
	20
	150
	75
	16
	19

	15.5
	15.5
	0.5
	0.5
	2x6=12
	2x6=12
	2.35
	2.35
	20
	20
	124
	87
	
	

	6
	6
	1
	1
	12
	12
	9.4248
	0.0942
	20
	20
	134
	85
	
	


 3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	
	
	
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը/ Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման միջին աստիճանը/ Մաքրման առավելագույն չափը, %
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	
	
	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	-
	-
	-
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%)
	0.052
	
	1.36
	0.052
	
	1.36
	2021

	
	
	
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%) /ցեմենտի փոշի/
	0.026
	
	0.23
	0.026
	
	0.23
	2021

	-
	-
	-
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%), այդ թվում

Ցեմենտի փոշի
	0.12
0.04
	
	1.026
0.342
	0.12
0.04
	
	1.026
0.342
	2021


որտեղ`

ՆՎ` ներկա վիճակ, Հ` հեռանկար
6. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները

6.1  Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները  հաշվարկվել են ըստ ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի և բերված են 3 աղյուսակում:
Հաշվարկները կատարվել են ՙՏարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան՚ ժողովածուի հիման վրա:
Նստեցման անչաթելի գործակիցն ընդունվել է` գազանման վնասակար նյութերի և մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ, նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է 1: Խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում` 3:
6.2  Ռելյեֆի գործակիցը

Ներկայացվող բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույցը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ Եղվարդ համայնք Աշտարակի խճուղի 8 հողամասում:

 Տարածքը բնութագրվում է հարթ մակերեսով և քանի որ տեղանքի բարձրությունների տարբերությունը 1 կմ շառավղով  չի գերազանցում է 50 մ, համաձայն ОНД – 86 ռելիեֆի գործակիցը ընդունվել է 1:
6.3 Մթնոլորտային օդի ներկա  աղտոտվածությունը

        Գետնամերձ կոնցենտրացիաների համակարգչային հաշվարկների ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտանետվող նյութերի բնակավայրերում առկա ֆոնային աղտոտվածության տվյալները: 


ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային  օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից:

	Բնակչության
քանակը
(հազ.) 
	Որոշված նյութերի ֆոնային
կոնցենտրացիաները (մգ/մ3)

	
	﻿Փոշի 
	Ծծմբի
երկօքսիդ 
	Ազոտի
երկօքսիդ 
	Ածխածնի
օքսիդ

	50 -125
	0,4
	0,05
	0,03
	1,5 

	10 - 50
	0,3
	0,05
	0,015
	0,8 

	< 10
	0,2
	0,02
	0,008
	0,4


﻿
ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները:
7. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը
7.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների (հավելված 2):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.

Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման պայմանները:

	Հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայի գործակիցը
	200

	2.
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.0

	3.
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը T0C*
	32.0

	4.
	Միջին տարեկան քամիների վարդը 8 ուղղություններով (ռումբ %)
	

	
	Հյուսիս
	4

	
	Հյուսիս- Արևելք
	22

	
	Արևելք
	23

	
	Հարավ-Արևելք
	11

	
	Հարավ
	14

	
	Հարավ-Արևմուտք
	12

	
	Արևմուտք
	10

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	4

	6.
	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	3.4

	7.
	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	28


7.2. Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվում են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:

Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվում է «ԷՌԱ» համակարգչային ծրագրով:

Գետնամերձ կոնցենտրացիաների բաշխումը կատարվել է 1000x1000մ քառակուսում, 100մ քայլով:

Քանի որ արտադրատեխնիկական տեղամասը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը հաշվի չի առվել:

Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից փոշու գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:

Վնասակար նյութաերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
	Նյութի անվանումը
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՍՊԳ եզրին

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական
	Cs=0. 84424 мг/м3     
   0. 25327 доли ПДК
	Cs=   0. 83131 мг/м3     
      0. 24939 доли ПДК


8. ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով անօրգանական փոշու համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է անօրգանական փոշու  համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6):

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ջրադիչ կայանքը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը չի ներառվել:  
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. 

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 
“ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ” ԲԲԸ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը

	 
	գ/վրկ
	տ/տարի

	Փոշի անօրգանական (Si02` 20 - 70%)
	0.198
	2.616


9. Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ

Անբարենպաստ եղանակի դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցառումները կրում են կազմակերպչական-տեխնիկական բնույթ և գործնականորեն ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1. թույլ չտալ բետոնահանգույցի գերբեռնված աշխատանք,
2. խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին,
3.անդորրի պայմաններում ժամանակավորապես դադարեցնել բետոնահանգույցի աշխատանքը:
10. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ  կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը, ապա արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը` ընկերության տնօրենը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ նյութերի կոնցենտրացիաների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների կիրառման կամ օգտագործման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է կիրառել տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում կիրառվում  է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների դեպքում , բնակչության առողջության համար վնասակար  մթնոլորտի աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է իջեցնել վնասակար նյութերի արտանետումներն,  ընդհուպ մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում գերազանցվում է ՍԹԱ նորմատիվը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել ՀՀ կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
· “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ 
· Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями Россевзапстрой. ВРД 66-125-90. М, 1991. 
· “ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ
      НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой СССР, 1987
· “МЕТОДИКА расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей). Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА им. А.А. СКОЧИНСКОГО

· “ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 192 ԵՎ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 953-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ կառավարության որոշում
· ՀՀ կառավարության 2006թ.փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ հաստատված վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների ցանկ
· ԳՈՍՏ 17.2.3.02-2014
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Մթնոլորտի վրա գործունեության հետևանքով առաջացած տնտեսական վնասը
Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործոլնեոլթյան հետևանքով հասված վնասը հաշվարկվոլմ է համաձայն ՀՀ Կառավարոլթյան 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի :

Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառոլմների արժեքն է արտահայտված դրամական համարժեքով :

Տնտեսական վնասը հաշվարկվոլմ է համաձայն գործող մեթոդակարգի /ՀՀ Կառավարոլթյան 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշոլմ/:

Յոլրաքանչյոլր արտանետման աղբյոլրի համար տնտեսոլթյանը հասցված վնասը գնահատվոլմ է 1-ին բանաձևով`

Ա=Շգ • Փց •∑(Վi • Քi)                                   (1),

որտեղ` Ա-ն ազդեցոլթյոլնն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետոլթյան դրամներով ,
Շգ-ն աղտոտող աղբյոլրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտոլ) բնոլթագիրն արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9-րդ աղյոլսակի արդյոլնաբերական ձեռնարկոլթյոլնների տարածքների համար ընդոլնվոլմ է Շգ=4, շարժական աղբյուրների (անիվային բարձիչ, ավտոինքնաթափ և այլն) արտանետումներից վնասի հաշվարկման համար` Շգ=5:

Վi –ն i –րդ  նյոլթի (փոշոլ տեսակի) համեմատական վնասակարոլթյոլնն արտահայտող մեծոլթյոլնն է, որի արժեքը հաշվարկվոլմ է համաձայն մեթոդակարգի 10-րդ և 11-րդ կետերի :


Քi – ն  տվյալ ( i –րդ ) նյոլթի արտանետոլմների քանակի հետ կապված գործակիցն է :

 Փց-ն փոխադրման ցոլցանիշն է, հաստատոլն է և ընտրվոլմ է՝ ելնելով բնապահպանոլթյան գործընթացը խթանելոլ սկզբոլնքից : Մեթոդակարգի համաձայն Փց =1000դրամ :

Քi գործակիցը որոշվոլմ է 2-րդ բանաձևով՝





Քi =գ • Տաi 


(2)

Տաi – i նյոլթի տարեկան փաստացի արտանետոլմներն են՝ տոննաներով :

գ- գործակից :

գ=1՝ անշարժ աղբյոլրների համար,

գ=3՝ շարժական աղբյոլրների (ավտոտրանսպորտի) համար :

Բետոնահաբգույցի շահագործման ժամանակ արտանետոլմներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյոլսակ 5.2-ում :

Ինչպես երևում է 5.2 աղյոլսակից,  ջրադիչ կայանքի շահագործման հետևանքով աղտոտող նյութերի  արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան առավելագույնը` 530.0 հազ դրամ : 

Տնտեսական վնասի հաշվարկը 
	նասակար արտանետոլմների անվանոլմը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյոլթերի քանակը տ/տարի, Si
	Գործակից

Գ
	Գործակից  Քi
Քլ=Si ( Գ
	Վi
	Շգ
	Տնտեսական վնաս

ՀՀ դրամ 

Ա(1000(Շգ ( Վi Քi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Փոշի
	2.616
	1
	2.616
	10
	4
	104640

	Ընդամենը
	104640
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ՌԵԼԻԵՖԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
Տեղանքի ռելիեֆի գործակցի հաշվարկը տրվում է` 

Ղ = 1 + Ֆ (Ղմ - 1) բանաձևով
Ղ – չափողականություն չունեցող, տեղանքի ազդեցությունը հաշվառող գործակիցն է: Հարթ կամ թույլ անկում ունեցող տարածքների համար, երբ 1կմ. վրա անկումը չի գերազանցում 50մ: Ղ գործակիցը կարելի է ընդունել միավորին հավասար Ղ = 1(ՕՆԴ - 86 էջ 5): 

Ձեռնարկությունը գտնվում է հարթ տարածքի վրա, աղբյուրի ամենաբարձր խողովակը 15.5մ է: Մինչև 1կմ հեռավորության վրա H-ը չի գերազանցում 50մ, ուստի` 

Ղ = 1
Հավելված 4

Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները
1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: Егвард

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

     Температура летняя =  32.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|    Штиль   |  Северное  |  Восточное |    Южное   |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  2908  |   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|

|        |   0.6666666|   0.6666666|   0.6666666|   0.6666666|   0.6666666|

---------------------------------------------------------------------------

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Егвардшин, бетонузел.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 18.08.2021 14:50

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001  1  П2    2.0        30.0  6.00  4241.2  20.0      150       75       16       19   0 3.0 1.000 1 0.0520000

000101 0002  1  Т    15.5        0.50 12.00    2.36  20.0      124       87                       3.0 1.000 1 0.0200000

000101 0003  1  Т     6.0         1.0 12.00    9.42  20.0      134       85                       3.0 1.000 1 0.1200000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Егвардшин, бетонузел.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 18.08.2021 14:50

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.052000| П2 |   0.036493 | 257.40  |   173.1  |

|   2 |000101 0002|  1  |    0.020000| Т  |   0.060204 |   0.50  |    44.5  |

|   3 |000101 0003|  1  |    0.120000| Т  |   0.291954 |   5.72  |    77.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.192000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.388651 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  28.54 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Егвардшин, бетонузел.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 18.08.2021 14:50

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 28.54 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Егвардшин, бетонузел.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 18.08.2021 14:50

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -2,  Y= 42

                    размеры: длина(по Х)= 990, ширина(по Y)= 990, шаг сетки= 99

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   537 : Y-строка  1  Cmax=  0.711 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=175)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.688: 0.691: 0.694: 0.699: 0.704: 0.708: 0.711: 0.710: 0.707: 0.703: 0.697:

Cc : 0.206: 0.207: 0.208: 0.210: 0.211: 0.213: 0.213: 0.213: 0.212: 0.211: 0.209:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.653: 0.651: 0.648: 0.645: 0.642: 0.639: 0.637: 0.637: 0.640: 0.643: 0.646:

Сди: 0.035: 0.040: 0.046: 0.053: 0.062: 0.069: 0.074: 0.073: 0.068: 0.060: 0.051:

Фоп:  126 :  130 :  136 :  144 :  153 :  163 :  175 :  188 :  200 :  210 :  219 :

Uоп: 1.43 : 1.49 : 1.62 :11.15 :10.48 :10.12 : 9.77 : 9.79 :10.20 :10.68 :11.38 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.034: 0.038: 0.043: 0.050: 0.058: 0.066: 0.069: 0.069: 0.064: 0.056: 0.048:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   438 : Y-строка  2  Cmax=  0.728 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=174)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.690: 0.694: 0.699: 0.707: 0.715: 0.723: 0.728: 0.728: 0.721: 0.713: 0.704:

Cc : 0.207: 0.208: 0.210: 0.212: 0.215: 0.217: 0.219: 0.218: 0.216: 0.214: 0.211:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.651: 0.649: 0.645: 0.640: 0.634: 0.629: 0.626: 0.626: 0.630: 0.636: 0.641:

Сди: 0.039: 0.045: 0.054: 0.067: 0.081: 0.095: 0.103: 0.102: 0.091: 0.077: 0.063:

Фоп:  119 :  124 :  129 :  137 :  146 :  159 :  174 :  190 :  205 :  216 :  226 :

Uоп: 1.46 : 1.59 :11.11 :10.24 : 9.57 : 9.02 : 8.77 : 8.80 : 9.09 : 9.68 :10.40 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.037: 0.042: 0.051: 0.063: 0.077: 0.090: 0.098: 0.097: 0.087: 0.073: 0.059:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   339 : Y-строка  3  Cmax=  0.757 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=172)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.692: 0.696: 0.705: 0.716: 0.730: 0.746: 0.757: 0.755: 0.742: 0.726: 0.713:

Cc : 0.207: 0.209: 0.211: 0.215: 0.219: 0.224: 0.227: 0.226: 0.223: 0.218: 0.214:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.650: 0.647: 0.641: 0.634: 0.624: 0.614: 0.607: 0.608: 0.616: 0.627: 0.636:

Сди: 0.042: 0.050: 0.063: 0.082: 0.106: 0.132: 0.150: 0.147: 0.126: 0.100: 0.077:

Фоп:  112 :  116 :  120 :  127 :  137 :  152 :  172 :  194 :  212 :  226 :  235 :

Uоп: 1.52 :11.41 :10.31 : 9.57 : 8.69 : 8.01 : 7.77 : 7.84 : 8.17 : 8.87 : 9.68 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.039: 0.046: 0.060: 0.078: 0.101: 0.127: 0.144: 0.141: 0.120: 0.095: 0.073:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   240 : Y-строка  4  Cmax=  0.800 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=167)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.693: 0.700: 0.710: 0.726: 0.748: 0.777: 0.800: 0.796: 0.770: 0.742: 0.721:

Cc : 0.208: 0.210: 0.213: 0.218: 0.224: 0.233: 0.240: 0.239: 0.231: 0.222: 0.216:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.649: 0.645: 0.638: 0.627: 0.612: 0.593: 0.578: 0.580: 0.598: 0.617: 0.630:

Сди: 0.044: 0.055: 0.072: 0.098: 0.136: 0.184: 0.222: 0.216: 0.172: 0.125: 0.090:

Фоп:  104 :  106 :  110 :  115 :  123 :  139 :  167 :  202 :  226 :  239 :  247 :

Uоп: 1.57 :11.05 : 9.80 : 8.91 : 7.93 : 7.16 : 6.62 : 6.71 : 7.37 : 8.19 : 9.20 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.041: 0.051: 0.068: 0.093: 0.130: 0.178: 0.216: 0.210: 0.166: 0.120: 0.086:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   141 : Y-строка  5  Cmax=  0.842 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=147)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.694: 0.701: 0.713: 0.732: 0.762: 0.807: 0.842: 0.841: 0.795: 0.753: 0.727:

Cc : 0.208: 0.210: 0.214: 0.220: 0.229: 0.242: 0.252: 0.252: 0.238: 0.226: 0.218:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.648: 0.644: 0.636: 0.623: 0.603: 0.573: 0.550: 0.551: 0.581: 0.609: 0.627:

Сди: 0.045: 0.058: 0.078: 0.109: 0.159: 0.234: 0.291: 0.290: 0.214: 0.145: 0.100:

Фоп:   95 :   96 :   97 :  100 :  103 :  112 :  147 :  228 :  251 :  258 :  261 :

Uоп: 1.60 :10.81 : 9.58 : 8.60 : 7.57 : 6.52 : 5.72 : 6.02 : 6.72 : 7.73 : 8.87 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.054: 0.073: 0.104: 0.153: 0.228: 0.290: 0.287: 0.207: 0.139: 0.095:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.002: 0.003: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    42 : Y-строка  6  Cmax=  0.844 долей ПДК (x=   196.0; напр.ветра=305)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.694: 0.701: 0.714: 0.733: 0.763: 0.809: 0.837: 0.844: 0.797: 0.754: 0.727:

Cc : 0.208: 0.210: 0.214: 0.220: 0.229: 0.243: 0.251: 0.253: 0.239: 0.226: 0.218:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.648: 0.643: 0.635: 0.623: 0.602: 0.572: 0.553: 0.548: 0.580: 0.608: 0.626:

Сди: 0.046: 0.058: 0.078: 0.110: 0.161: 0.237: 0.283: 0.296: 0.217: 0.146: 0.100:

Фоп:   86 :   85 :   84 :   83 :   80 :   72 :   41 :  305 :  285 :  279 :  277 :

Uоп: 1.60 :10.79 : 9.58 : 8.58 : 7.54 : 6.41 : 5.70 : 5.71 : 6.68 : 7.77 : 8.84 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.054: 0.074: 0.105: 0.155: 0.231: 0.283: 0.292: 0.210: 0.140: 0.096:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.001: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -57 : Y-строка  7  Cmax=  0.806 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра= 15)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.693: 0.700: 0.711: 0.727: 0.750: 0.781: 0.806: 0.803: 0.773: 0.744: 0.722:

Cc : 0.208: 0.210: 0.213: 0.218: 0.225: 0.234: 0.242: 0.241: 0.232: 0.223: 0.217:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.649: 0.645: 0.637: 0.627: 0.611: 0.590: 0.574: 0.576: 0.596: 0.615: 0.630:

Сди: 0.044: 0.055: 0.073: 0.100: 0.140: 0.191: 0.233: 0.226: 0.178: 0.128: 0.092:

Фоп:   77 :   75 :   72 :   67 :   59 :   44 :   15 :  336 :  311 :  299 :  292 :

Uоп: 1.58 :11.01 : 9.77 : 8.84 : 7.85 : 7.10 : 6.60 : 6.57 : 7.31 : 8.11 : 9.08 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.041: 0.052: 0.069: 0.095: 0.134: 0.186: 0.228: 0.220: 0.172: 0.123: 0.087:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -156 : Y-строка  8  Cmax=  0.761 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=  9)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.692: 0.697: 0.706: 0.717: 0.733: 0.750: 0.761: 0.759: 0.746: 0.728: 0.714:

Cc : 0.208: 0.209: 0.212: 0.215: 0.220: 0.225: 0.228: 0.228: 0.224: 0.219: 0.214:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.650: 0.647: 0.641: 0.633: 0.623: 0.611: 0.604: 0.605: 0.614: 0.625: 0.635:

Сди: 0.042: 0.050: 0.065: 0.084: 0.110: 0.138: 0.158: 0.154: 0.131: 0.103: 0.079:

Фоп:   69 :   66 :   61 :   54 :   44 :   29 :    9 :  345 :  326 :  313 :  304 :

Uоп: 1.52 :11.41 :10.36 : 9.38 : 8.58 : 7.88 : 7.62 : 7.62 : 8.15 : 8.77 : 9.58 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.039: 0.047: 0.061: 0.080: 0.105: 0.132: 0.152: 0.148: 0.126: 0.098: 0.075:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -255 : Y-строка  9  Cmax=  0.731 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=  6)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.690: 0.694: 0.700: 0.708: 0.717: 0.726: 0.731: 0.730: 0.724: 0.715: 0.706:

Cc : 0.207: 0.208: 0.210: 0.212: 0.215: 0.218: 0.219: 0.219: 0.217: 0.214: 0.212:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.651: 0.648: 0.645: 0.639: 0.633: 0.627: 0.624: 0.624: 0.629: 0.635: 0.641:

Сди: 0.039: 0.046: 0.055: 0.068: 0.084: 0.099: 0.108: 0.106: 0.095: 0.080: 0.065:

Фоп:   62 :   57 :   52 :   44 :   35 :   22 :    6 :  350 :  335 :  323 :  313 :

Uоп: 1.46 : 1.60 :11.02 :10.15 : 9.25 : 8.92 : 8.66 : 8.71 : 9.02 : 9.58 :10.37 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.037: 0.042: 0.052: 0.064: 0.079: 0.094: 0.103: 0.101: 0.091: 0.076: 0.061:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -354 : Y-строка 10  Cmax=  0.713 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=  5)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.688: 0.691: 0.695: 0.700: 0.705: 0.710: 0.713: 0.712: 0.709: 0.704: 0.698:

Cc : 0.206: 0.207: 0.208: 0.210: 0.212: 0.213: 0.214: 0.214: 0.213: 0.211: 0.209:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.652: 0.650: 0.648: 0.645: 0.641: 0.638: 0.636: 0.636: 0.638: 0.642: 0.646:

Сди: 0.036: 0.041: 0.047: 0.055: 0.064: 0.072: 0.077: 0.076: 0.070: 0.062: 0.053:

Фоп:   55 :   50 :   45 :   37 :   28 :   17 :    5 :  352 :  340 :  329 :  321 :

Uоп: 1.43 : 1.50 : 1.62 :11.03 :10.26 : 9.81 : 9.68 : 9.69 :10.09 :10.55 :11.27 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.034: 0.039: 0.043: 0.052: 0.060: 0.068: 0.073: 0.072: 0.066: 0.058: 0.049:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -453 : Y-строка 11  Cmax=  0.701 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=  4)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -497 :  -398:  -299:  -200:  -101:    -2:    97:   196:   295:   394:   493:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.686: 0.689: 0.691: 0.694: 0.697: 0.699: 0.701: 0.701: 0.699: 0.696: 0.693:

Cc : 0.206: 0.207: 0.207: 0.208: 0.209: 0.210: 0.210: 0.210: 0.210: 0.209: 0.208:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.654: 0.652: 0.650: 0.649: 0.647: 0.645: 0.644: 0.644: 0.645: 0.647: 0.649:

Сди: 0.032: 0.036: 0.041: 0.045: 0.050: 0.055: 0.057: 0.057: 0.054: 0.049: 0.044:

Фоп:   50 :   45 :   39 :   32 :   24 :   14 :    4 :  353 :  343 :  334 :  326 :

Uоп: 1.43 : 1.44 : 1.50 : 1.60 :11.41 :11.09 :10.91 :10.93 :11.20 :11.53 : 1.57 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.031: 0.035: 0.039: 0.042: 0.047: 0.051: 0.053: 0.053: 0.050: 0.045: 0.041:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=   196.0 м,  Y=    42.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.84424 доли ПДК  |

                                     |       0.25327 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   305 град.

                       и скорости ветра  5.71 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.548291 |  64.9 (Вклад источников 35.1%)|

|  1 |000101 0003|   1 | Т |     0.1200|   0.291655 |  98.5  |  98.5 |   2.4304569  |

|                              В сумме =   0.839946    98.5                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.004293     1.5                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Егвардшин, бетонузел.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 18.08.2021 14:50

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -2 м;  Y=       42 |

      |  Длина и ширина     : L=    990 м;  B=    990 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     99 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.688 0.691 0.694 0.699 0.704 0.708 0.711 0.710 0.707 0.703 0.697 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.690 0.694 0.699 0.707 0.715 0.723 0.728 0.728 0.721 0.713 0.704 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.692 0.696 0.705 0.716 0.730 0.746 0.757 0.755 0.742 0.726 0.713 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.693 0.700 0.710 0.726 0.748 0.777 0.800 0.796 0.770 0.742 0.721 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.694 0.701 0.713 0.732 0.762 0.807 0.842 0.841 0.795 0.753 0.727 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.694 0.701 0.714 0.733 0.763 0.809 0.837 0.844 0.797 0.754 0.727 C- 6

   |                                      ^     ^                      |

 7-| 0.693 0.700 0.711 0.727 0.750 0.781 0.806 0.803 0.773 0.744 0.722 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.692 0.697 0.706 0.717 0.733 0.750 0.761 0.759 0.746 0.728 0.714 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.690 0.694 0.700 0.708 0.717 0.726 0.731 0.730 0.724 0.715 0.706 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.688 0.691 0.695 0.700 0.705 0.710 0.713 0.712 0.709 0.704 0.698 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.686 0.689 0.691 0.694 0.697 0.699 0.701 0.701 0.699 0.696 0.693 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.84424 долей ПДК

                                         =0.25327 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   196.0 м

     ( X-столбец 8, Y-строка 6)       Yм =    42.0 м

 При опасном направлении ветра  :     305 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  5.71 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Егвардшин, бетонузел.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 18.08.2021 14:50

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  65

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -34:   -35:   -35:   -34:   -34:   -33:   -30:   -25:   -19:   -12:    -3:     7:    13:    19:    28:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    171:   158:   142:   142:   136:   123:   111:    99:    88:    78:    69:    61:    57:    51:    43:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.819: 0.820: 0.821: 0.822: 0.822: 0.822: 0.823: 0.823: 0.825: 0.826: 0.827: 0.828: 0.829: 0.828: 0.828:

Cc : 0.246: 0.246: 0.246: 0.247: 0.247: 0.247: 0.247: 0.247: 0.247: 0.248: 0.248: 0.249: 0.249: 0.249: 0.248:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.565: 0.565: 0.564: 0.563: 0.563: 0.563: 0.563: 0.562: 0.561: 0.561: 0.560: 0.559: 0.558: 0.559: 0.559:

Сди: 0.254: 0.255: 0.258: 0.259: 0.259: 0.259: 0.260: 0.261: 0.263: 0.265: 0.267: 0.270: 0.271: 0.270: 0.269:

Фоп:  343 :  349 :  356 :  356 :  359 :    5 :   11 :   18 :   24 :   30 :   36 :   43 :   47 :   51 :   58 :

Uоп: 6.29 : 6.29 : 6.27 : 6.26 : 6.27 : 6.26 : 6.25 : 6.25 : 6.24 : 6.22 : 6.19 : 6.17 : 6.17 : 6.15 : 6.17 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.249: 0.251: 0.253: 0.254: 0.254: 0.255: 0.256: 0.257: 0.259: 0.261: 0.263: 0.266: 0.267: 0.266: 0.265:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     38:    48:    60:    71:    83:    95:   107:   118:   129:   139:   149:   158:   166:   173:   178:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     37:    32:    28:    25:    24:    24:    26:    29:    33:    39:    46:    54:    62:    72:    83:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.828: 0.828: 0.828: 0.827: 0.827: 0.827: 0.827: 0.827: 0.827: 0.827: 0.828: 0.828: 0.827: 0.828: 0.829:

Cc : 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.249:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.559: 0.559: 0.559: 0.560: 0.560: 0.560: 0.560: 0.560: 0.560: 0.559: 0.559: 0.559: 0.559: 0.559: 0.559:

Сди: 0.269: 0.269: 0.268: 0.267: 0.268: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.268: 0.269: 0.268: 0.268: 0.269: 0.270:

Фоп:   64 :   70 :   77 :   83 :   89 :   95 :  102 :  107 :  114 :  120 :  126 :  132 :  138 :  145 :  151 :

Uоп: 6.16 : 6.16 : 6.16 : 6.15 : 6.15 : 6.15 : 6.14 : 6.15 : 6.15 : 6.15 : 6.15 : 6.16 : 6.17 : 6.17 : 6.17 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.265: 0.264: 0.264: 0.263: 0.263: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.263: 0.264: 0.264: 0.264: 0.265: 0.266:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    182:   185:   187:   187:   186:   185:   185:   184:   184:   183:   180:   175:   169:   162:   153:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     94:   105:   117:   129:   141:   145:   158:   158:   164:   177:   189:   201:   212:   222:   231:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.829: 0.830: 0.830: 0.831: 0.831: 0.831: 0.830: 0.831: 0.830: 0.828: 0.827: 0.826: 0.825: 0.823: 0.823:

Cc : 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.248: 0.248: 0.248: 0.247: 0.247: 0.247:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.558: 0.558: 0.558: 0.557: 0.557: 0.557: 0.558: 0.557: 0.558: 0.559: 0.560: 0.561: 0.561: 0.562: 0.563:

Сди: 0.271: 0.272: 0.272: 0.273: 0.274: 0.274: 0.272: 0.273: 0.273: 0.269: 0.267: 0.265: 0.263: 0.261: 0.260:

Фоп:  158 :  164 :  171 :  177 :  184 :  186 :  194 :  194 :  197 :  204 :  210 :  217 :  223 :  229 :  235 :

Uоп: 6.15 : 6.16 : 6.15 : 6.16 : 6.15 : 6.15 : 6.15 : 6.15 : 6.16 : 6.17 : 6.20 : 6.20 : 6.21 : 6.22 : 6.23 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.267: 0.268: 0.268: 0.270: 0.271: 0.272: 0.269: 0.270: 0.269: 0.265: 0.263: 0.260: 0.259: 0.256: 0.255:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    143:   133:   121:   109:    97:    85:    66:    66:    59:    47:    35:    23:    12:     2:    -7:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    239:   246:   251:   255:   257:   258:   258:   258:   258:   256:   253:   248:   242:   235:   226:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.822: 0.821: 0.821: 0.820: 0.820: 0.820: 0.819: 0.819: 0.819: 0.818: 0.817: 0.817: 0.817: 0.816: 0.817:

Cc : 0.247: 0.246: 0.246: 0.246: 0.246: 0.246: 0.246: 0.246: 0.246: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.563: 0.564: 0.564: 0.564: 0.564: 0.564: 0.565: 0.565: 0.565: 0.566: 0.566: 0.567: 0.567: 0.567: 0.567:

Сди: 0.259: 0.257: 0.257: 0.256: 0.256: 0.256: 0.255: 0.255: 0.254: 0.252: 0.251: 0.250: 0.250: 0.249: 0.250:

Фоп:  241 :  247 :  253 :  259 :  264 :  270 :  279 :  279 :  282 :  287 :  293 :  299 :  304 :  309 :  315 :

Uоп: 6.24 : 6.24 : 6.25 : 6.25 : 6.25 : 6.25 : 6.26 : 6.26 : 6.27 : 6.28 : 6.29 : 6.35 : 6.35 : 6.35 : 6.35 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.253: 0.252: 0.251: 0.250: 0.249: 0.250: 0.248: 0.248: 0.247: 0.246: 0.245: 0.243: 0.244: 0.243: 0.244:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=    -15:   -22:   -27:   -31:   -34:

----------:------:------:------:------:

 x=    217:   206:   195:   183:   171:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.816: 0.817: 0.817: 0.819: 0.819:

Cc : 0.245: 0.245: 0.245: 0.246: 0.246:

Cф : 0.667: 0.667: 0.667: 0.667: 0.667:

Cф`: 0.567: 0.566: 0.566: 0.565: 0.565:

Сди: 0.250: 0.251: 0.251: 0.253: 0.254:

Фоп:  320 :  326 :  331 :  337 :  343 :

Uоп: 6.35 : 6.35 : 6.29 : 6.29 : 6.29 :

   :      :      :      :      :      :

Ви : 0.244: 0.245: 0.246: 0.248: 0.249:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=   145.0 м,  Y=   185.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.83131 доли ПДК  |

                                     |       0.24939 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   186 град.

                       и скорости ветра  6.15 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.556910 |  67.0 (Вклад источников 33.0%)|

|  1 |000101 0003|   1 | Т |     0.1200|   0.271507 |  98.9  |  98.9 |   2.2625618  |

|                              В сумме =   0.828417    98.9                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.002894     1.1                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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