





Î³ï³ñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

                                     
Ø³ëÝ³·»ï                                                   Ø. Ú³ÕçÛ³Ý                           
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÁ                        ².Ê³ã³ïñÛ³Ý

²Üàî²òÆ²
		
êáõÛÝ  Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  §².².´ åñá»Ïï¦ êäÀ  ²ñ³Ù³õëÇ ï»Õ³Ù³ëÇ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 
êÂ² ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù  է Ñ³Ý¹Çë³ó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. № 1673-Ü “ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç N 192 ¨ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 21-Ç N 953-Ü áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ” áñáßáõÙÁ:
êÂ² -Ý ·Çï³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ¿, áñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÕµÛáõñÇ ¨ ³ñï³Ý»ïíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ßË³ï³ÝùáõÙ Ç ÙÇ »Ý µ»ñí»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ:
Ü»ñÏ³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ µ»ñí³Í »Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý, ï»ùëï³ÛÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ, ïíÛ³ÉÝ»ñ: Î³ï³ñí³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ: ¶³½³ ¨ ÷áß»áñëÙ³Ý ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:, ù³ÝÇ áñ áñï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ñ¹»Ý ï»Õ³¹ñí³Í »Ý:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ: ²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ êÂÊ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ã»Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í: 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý` ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ (SiO2-20-70% ) 8.7488 ï/ï³ñÇ, ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ 3..0186 ï/ï³ñÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ 18.11 ï/ï³ñÇ, ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ 3.73ï/ï³ñÇ: 
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 620469.2¹ñ³Ù:
Üյութերի ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետները 2020Ãí³Ï³ÝÝ ¿: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը Ñ³ßí³ñÏí»É ¿  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ò³ÝÏ³ó³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÝ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí`     
Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Ք
 որտեղ՝ 
Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,
Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն    արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 4
Վ i -ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է, 
 Քi -ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է
ՓՑ -ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ  = 1000 դրամ 
Քi  գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi) 
որտեղ՝
ՍԹԱi -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,
ՏԱi  -ն  i-րդ նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով։
գ=1` անշարժ աղբյուրների համար ,     Շգ =4, ՓՑ = 1000 դրամ

	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Քi 
ï
	Շգ
	ՓՑ
¹ñ³Ù 
	Վ i
	Ա
¹ñ³Ù

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
	8.7488
	4
	1000

	10
	349952

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	3.0186
	4
	1000
	12.5
	150930

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	18.11
	4
	1000
	1
	72440

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	3.73
	4
	1000
	3.16
	47147.2

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	
	620469.2




îրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ  աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել: Ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածության առաջացման հետ կապված արտանետման չափաքանակները վերանայվում են տրամադրման պահից 5 տարվանից ոչ ßáõï:




















´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ
	²Ýáï³óÇ³
	3

	´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
	4

	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 
	6

	úäú-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ
	7

	Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý åÉ³Ý-ëË»Ù³Ý
	8-9

	Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÝ áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñ
	10

	²ñï³Ý»ïíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ
	11

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³ËÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	12

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ
	13

	Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ
	15

	ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ     ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
	
16

	ØÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ 
 ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ
	17

	Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 
 ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
	18

	¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
	19

	ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ 
	20

	ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	21

	é»ÉÇ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 
Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ


	22
23-47




















ÀÜ¸Ð²Üàôð   îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð
	
	§².².´.äñá»Ïï¦ êäÀ ²ñ³ÙáõëÇ ï»Õ³Ù³ëÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ëý³ÉïÇ å³ï³ñ³ëïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ: 

¶ïÝíáõÙ ¿ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ²ñ³Ùáõë Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ã¿: 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ßñç³å³ïáõÙ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ·áïÇÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, ¹åñáóÝ»ñ, Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ãÏ³Ý: ´Ý³Ï³í³ÛñÇó Ñ»éáõ ¿  ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ÏÙ:
ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ  ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÝ ¿`     264.110.07448, 17.03.2006թ
.:
	

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý   Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª
Երևան, Արաբկիր  ÷áÕáó 39/1ա
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ Ñ³ëó»Ý ¿ª
ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½, ·ÛáõÕ ²ñ³Ùáõë, îÇ·ñ³Ý³ÓáñÇ Ë×áõÕÇ, 3-ñ¹ Ýñµ³ÝÕù,5/13

























ՕՊՕ-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ
  Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-Ç N1673-Ü  áñáßÙ³Ý  2-ñ¹ Ï»ïÇ 
3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ` êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ Ï³½ÙíáõÙ ¿ այն տնտեսավարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ Ù3 չափանիշը, կամ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար մ3 չափանիշը:
  ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`
	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ք³Ý³ÏÁ
ï
	ՕՊՕ
ÙÉñ¹.Ù3/ï³ñÇ


	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
	8.7488
	87.488

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	3.0186
	75.465

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	18.11
	6.036

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	3.73
	3.73

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	172.719
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Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ àðäºê ØÂÜàÈàðîÜ ²ÔîàîàÔ ²Ô´Úàôð
  
Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ å³ï³ñ³ëïÙ³Ý  Ï³Û³ÝùÁ ß³Ñ³·áñÍ»ÉáõÑ³Ù³ñ: 
- ²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý §²ÙÙ³Ý¦  Ñáëù³·ÇÍ
-.´ÇïáõÙÇ ï³ù³óáõÙ ¨ çñ³½ñÏáõÙ
-ÆÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý µ³ó å³Ñ»ëï
1.²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý §²ÙÙ³Ý¦  Ñáëù³·ÇÍÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿  240ï/Å³Ù, 777600ï/ï³ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ³ßË³ïáõÙ ¿ 6-ûñÛ³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙáí, 10-12 Å³Ù, 270ûñ : Ðáëù³·ÍÇ  ãáñ³óÝáÕ ÃÙµáõÏÝ  ³ßË³ïáõÙ ¿  µÝ³Ï³Ý ·³½áí`  1080000Ù3/ï³ñÇ ù³Ý³Ïáí, å³Ñ»ëï³ÛÇÝ í³é»ÉÇù Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: ²ëý³ÉïÇ ß³Õ³ËÇ ëï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³í³½, ËÇ×, µÇïáõÙª/1տ արտադրելու համար 950կգ ավազ և խիճ, 50կգ բիտում/: ²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ß³Õ³ËÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ, ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ` 11.8Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ¨ 1.1Ù ïñ³Ù³·Íáí N 1 ³ÕµÛáõñÇó, áñÁ Ñ³·»óí³Í ¿ Ã¨ù³ÛÇÝ ½ïÇãáí: 
²ÍË³ÍÝÇ ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 12.9 Ï·/1000Ù3 ¨ 2.15 Ï·/1000Ù3 ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí:
2. ÆÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÇ µ³ó å³Ñ»ëïÇó  ³ñï³Ý»ïíáõÙ  ¿ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ` 50Ù ïñ³Ù³·Íáí Ñ³ñÃ³Ï³ÛÇÝ ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå N2 ³ÕµÛáõñÇó: Ð³Ù³Ó³ÛÝ §ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ç å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÇ` ÇÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÁ µ»éÝ³íáñáõÙÇó ³é³ç ¨ µ³ó Ññ³å³ñ³ÏáõÙ å³Ñ»ÉÇë, ËáÝ³í³óíáõÙ »Ý, ÇëÏ ³ßË³ï³ÝùÝ ³í³ñï»Éáõó  Ñ»ïá, Í³ÍÏíáõÙ »Ý` ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
3.´ÇïáõÙÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 5 µ³ù»ñáõÙ, ÇëÏ ï³ù³óáõÙÁ ¨ çñ³½ñÏáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿  1 Ï³Ãë³ÛáõÙ: ¶³½Ç Í³ËëÁ 324000Ù3/ï³ñÇ ¿: ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇó ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ·³½Ç ³ÛñÙ³Ý åñá¹áõÏïÝ»ñÁª ³ÍË³ÍÝÇ ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ,áñáÝó ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 12.9 Ï·/1000Ù3 ¨ 2.15 Ï·/1000Ù3 ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ` 8Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ¨  50Ù ïñ³Ù³·Íáí N 3 ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå ËÙµ³íáñí³Í  ³ÕµÛáõñÇó 

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³õ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:
²ëý³Éï ÃáÕ³ñÏáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 300Ù êä¶:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ, áõëïÇ ³ÕÛáõë³Ï 3 –Ç Ñ»é³ÝÏ³ñ ëÛáõÝÛ³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ: 
  î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »õ ï»ë³ÏÁ Ýßí³Í »Ý 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:













                 ØÂÜàÈàðî  ²ðî²ÜºîìàÔ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²Üì²Ü²ò²ÜÎÀ
                                                                                                  
                                                                                                  
²ÔÚàôê²Î 1
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ







	êÂÎ
³é³í»É³·áõÛÝ
ÙÇ³Ýí³·,
Ù·/Ù3





·, Ù·/Ù3


Ù·/Ù3
	ìï³Ý·³-íáñáõÃÛ³Ý ¹³ëÁ
	²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ï/ï³ñÇ

	²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇª 
SiO2-20-70%
	       0.3
	   3
	8.7488

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	5
	4
	18.11

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ 
/»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí/
	0.2
	3
	3.0186

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	1
	4
	3.73







Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.

	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների
անվանումները
	Նյութի անվանումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ


	Արտանետման պարբերակա-
նությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը,
 վրկ

	Զարկային արտանետում-
նե րի տարեկան քանակությունը,
տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



²ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ½³ñÏ³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ:
















Ü²ÊÜ²Î²Ü  îìÚ²ÈÜºð êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð

Î³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ: Àëï ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ  êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¨ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý  ¶úêî 17.2.3.02-2014–Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ µ»ñí³Í »Ý 3 ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ: 
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý  §î³ñµ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:	
Üëï»óÙ³Ý ³Ýã³÷»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ª ·³½³ÝÙ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ù³Ýñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ³»ñá½áÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó Ýëï»óÙ³Ý Ï³ñ·³íáñí³Í ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 3-5 ëÙ/íñÏª 1, Ëáßáñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ùñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 3, áñëÙ³Ý ¹»åùáõÙª 2

êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð ²ÜÐð²ÄºÞî ²ÔîàîàÔ ÜÚàôÂºðÆ ä²ð²ØºîðºðÀ
³ÕÛáõë³Ï 3
	²ñï³¹ñáõ
ÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñ³Ù³ë
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
 ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
	²ßË³ï³Å³ÙÁ ï³ñáõÙ
	²ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ
	²ÕµÛáõÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ
	²ÕµÛáõñÇ
Ï³ñ·³ÃÇíÁ

	
	²Ýí³ÝáõÙÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	

	
	
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	1                                           
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



	²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
§²ÙÙ³Ý¦  Ñáëù³·ÇÍ
	âáñ³óÝáÕ ÃÙµáõÏ
Ê³éÝ³ñ³Ý
Å³å³í»Ý. ÷áË
	1
1
2
	3240
	
	ÊáÕáí³Ï
	
	1
	1

	´³ó å³Ñ»ëï
	Ê×Ç ¨ ³í³½Ç Ïáõï³ÏáõÙ
	1
	6480
	
	²ÝÏ³½Ù³Ï»ñå
	
	1
	2

	´ÇïáõÙÇ å³Ñå³ÝáõÙ ¨ çñ³½ñÏáõÙ
	·³½³ÛñÇã
µÇïáõÙÇ Ï³Ãë³
	1
	3240
	
	²ÝÏ³½Ù³Ï»ñå
	
	2
	3



3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	²ÕµÛáõñÇ 
µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, Ù
	îñ³Ù³·ÇÍÁ, 
Ù
	¶³½³û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ »ÉùáõÙ

	
	³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ
	Í³í³ÉÁ
Ù3/íñÏ
	ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ

	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	11.8
	
	1.10
	
	1.10
	
	19.01
	
	80
	

	2
	
	5
	
	50
	
	50
	
	5890.5
	
	20
	

	3
	
	8
	
	50
	
	50
	
	29452.5
	
	80
	















3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	Îááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ ù³ñï»½áõÙ, Ù
	¶³½»ñÁ Ù³ùñáÕ ë³ñù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ø³ùñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÝÛáõÃ»ñÁ
	Ø³ùñÙ³Ý ÙÇçÇÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ

	
	Ï»ï³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ, ³ÕµÛáõñ. ËÙµÇ Ï»ÝïñáÝÇ, ·Í³ÛÇÝ ³Õµ. 1-ÇÝ Í³ÛñÇ 
	·Í³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ 2 -ñ¹ Í³ÛñÇ 
	
	²å³Ñáíí³ÍáõÃ Û³Ý
·áñÍ³ÏÇóÁ %
	Ø³ùñÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, %

	Üì
	Ð
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð



	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	95
	100
	
	
	Ã¨ù³ÛÇÝ ½ïÇã
	÷áßÇ ³Ýûñ·.
	100
	99
	

	2
	
	10
	40
	60
	50
	ËáÝ³í»óáõÙ

	
	
	
	

	3
	
	25
	75
	75
	100
	
	
	
	
	
	


3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ 
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ
	²Â² Ñ³Ý»Éáõ ï³ñÇÝ 

	
	
	Üì
	Ð (êÂ²)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	
	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý SiO2-20-70%
²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ /»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ß./
²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.45
0.199
1.194
0.12
	23.67
10.468
62.8
6.31
	     5.2488
2.322
13.930
1.40
	0.45
0.199
1.194
0.12
	23.67
10.468
62.8
6.31
	     5.2488
2.322
13.930
1.40
	2020

	2
	
	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý SiO2- 20-70%
	0.15
	0.025
	3.50
	0.15
	0.025
	3.50
	2020

	3
	
	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ /»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ß./
²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.0597
0.358
0.20
	0.002
0.012
0.0068
	0.6966
4.18
2.33
	0.0597
0.358
0.20
	0.002
0.012
0.0068
	0.6966
4.18
2.33
	2020



Üì – Ý»ñÏ³ íÇ×³Ï       Ð    -  Ñ»é³ÝÏ³ñ 


ØºøºÜ²Ú²Î²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×ß·ñïí³Í ¨ áõÕÕí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½Ùí»É »Ý êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñáí ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §¾é³¦ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí, 
¶»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 1200  1200Ù ù³é³ÏáõëáõÙ, 120Ù ù³ÛÉáí,121Ï»ïáõÙ:
O¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ðºðÀ, òðØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ àðàÞàÔ ¶àðÌ²ÎÆòÜºðÀ
òñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßáÕ û¹»ñ¨áõÃ³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³· ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ /ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ/ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÷»ïñí³ñÇ 2-Ç N 160-Ü  áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í  ó³ÝÏÇó:

²ÔÚàôê²Î 4
		´ÝáõÃ³·ñ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

	ØÃÝáÉáñïÇ ëïñ³ïÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó Ï³Ëí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ
	200

	î»Õ³ÝùÇ é»ÉÛýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ
	1.25

	î³ñí³ ³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
	28.4

	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը>> %-ով
	

	ÐÛáõëÇë
	4

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨»Éù
	27

	²ñ¨»Éù
	8

	Ð³ñ³í-³ñ¨»Éù
	8

	Ð³ñ³í
	18

	Ð³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù
	29

	²ñ¨Ùáõïù
	5

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù
	1

	ø³Ùáõ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, áñÇ ·»ñ³½³ÝóÙ³Ý ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 5%
	3.4Ù/íñÏ

	
	24










ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ òðØ²Ü Ð²ÎÆðÖ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ

	
ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	²é³í»É³-
·áõÛÝ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý
Ù·/Ù3
	êä¶
300Ù
X=318
	Y=	329
	µÝ³Ï»ÉÇ
·áïáõ »½ñÇÝ

	
	³é³Ýó
ýáÝÇ
	ýáÝáí
	
	

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý.
SiO2-20-70%
	0.17403 ê ÂÎ
0.0522 Ù·/Ù3
	0.57403 
0.17221 Ù·/Ù3
	0.5 ê ÂÎ
0.15 Ù·/Ù3
	³é³í»É³·áõÛÝ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»Á 89Ù íñ³ »Ý, ÇëÏ µÝ³Ï»ÉÇ ·áïÇÝ Ñ»éáõ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ÏÙ


	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.00922 ê ÂÎ
0.046 Ù·/Ù3
	0.08922 ê ÂÎ
0.44611 Ù·/Ù3
	0.088 ê ÂÎ
0.44 Ù·/Ù3
	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	0.06494 ê ÂÎ
0.01298 Ù·/Ù3
	0.06574 ê ÂÎ
0.01315 Ù·/Ù3
	0.057 ê ÂÎ
0.00114 Ù·/Ù3
	

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	Ñ»ï³·³ Ñ³ßí³ñÏ ãÇ Ï³ï³ñí»É
Cм < 0.05

	
	


³í»ÉÇ å³ïÏ»ñ³íáñ »ñ¨áõÙ ¿ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñáõÙ


ØÂÜàÈàðîàôØ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ
òðØ²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ãÇ ¹ÇïíáõÙ áã ÙÇ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ: ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 6-áõÙ:

ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.

	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը 
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո 

	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի



Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï  5-Á  ãÇ Éñ³óíáõÙ:









ԱՆՇԱՐԺ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
” ².´.´. äðàºÎî“  êäÀ ²ñ³ÙáõëÇ ï»Õ³Ù³ëÇ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ
/ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6
	Աղտոտող նյութը 
	Ընդհանուր արտանետումը
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը                                                        

	
	գ / վրկ
	տ/տարի
	
	գ / վրկ
	տ/ տարի

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý 
SiO2-20-70%
	0.60
	8.7488
	
	
	

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	1.552
	18.11
	
	
	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
/ »ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí
	0.2587
	3.0186
	
	
	

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.32
	3.73
	
	
	











Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü-îºÊÜÆÎ²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºð  ²Ü´²ðºÜä²êî
ÎÈÆØ²Ú²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ  Ä²Ø²Ü²Î

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý  ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:
1. ÂáõÛÉ ãï³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ·»ñµ»éÝí³Í ³ßË³ï³Ýù
2. Êëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ
    3. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ
     4.ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É í³é»ÉÇùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ãáñ³óÝáÕ ÃÙµáõÏÇÝ     
     5. â¹³ï³ñÏ»É ¨ ãµ»éÝ³í»ñ»É Ñ»ßï µéÝÏíáÕ ¨ ³ÛñíáÕ Ñ»ÕáõÏÝ»ñ
6.  ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»É ïíÛ³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:


ØÆæàò²èàôØÜºð, àðàÜø Ü²Ê²îºêìàôØ  ºì Æð²Î²Ü²òìàôØ ºÜ 
²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ ìºð²ÐêÎØ²Ü ºì êÂ²   Î²î²ðØ²Ü Üä²î²Îàì

ø³ÝÇ áñ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ,  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·³½»ñÇ û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí: àôÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á:	²Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÃÝáÉáñïÇ íÝ³ë³µ»ñ ³ÕïáïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Çç»óÝ»É ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ:
	ºÃ» íÃ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ êÂ² -Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ ·»ñ³½³ÝóíáõÙ ¿, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ÙÃÝáÉáñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ¨  ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ÐÐ  Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ »ÝÃ³Ï³ ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ²ßË³ï³ÝùÇ ï»ëã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É íÃ³ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (ã³÷áõÙÝ»ñ Ùáï³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ):


 





ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

1. ÃÎÑÒ 17.2. 3. 02 - 2014 “Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ  
     äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè”.

   2. Âðåìåííàÿ ìåòîäèêà íîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.      
    Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.

3. Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ  ðàç  ëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò,      1986ã.

  4.  Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî  -äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó (ÏÄÂ) ïðåäïðèÿòèé.

  5. Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìèðóåìûõ  ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.
 Îáñåðâàòîðèÿ èìåíè À.È. Âîåéêîâà Ãîñêîìãèäðîìåòà, 1986ã.
       
 6.ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  02.02.2006Ã. áñáßáõÙ № 160-Ü §´Ý³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ-êÂÎ) ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦

 7. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. áñáßáõÙ № 1673-Ü §Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի   արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999թ. մարտի 30-ի  N 192 ¨ 2008թ. օգոստոսի  21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին¦

8. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßում

9. ՀՀ կառավարության  23.01.2020թ  N 62-Ն áñáßáõÙ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ  եվ լրացումներ կատարելու մասին>> 
	﻿





Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները` 
հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության 

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային
 օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` 
ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից:

	Բնակչության
քանակը
(հազ.) 
	Որոշված նյութերի ֆոնային
կոնցենտրացիաները (մգ/մ3)

	
	﻿Փոշի 
	Ծծմբի
երկօքսիդ 
	Ազոտի
երկօքսիդ 
	Ածխածնի
օքսիդ

	50 -125
	0,4
	0,05
	0,03
	1,5 

	10 - 50
	0,3
	0,05
	0,015
	0,8 

	< 10
	0,2
	0,02
	0,008
	0,4


﻿ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները




[image: ]




	èºÈÆºüÆ ¶àðÌ²ÎòÆ Ð²Þì²ðÎÀ

Àëï ÎÍÄ -84 –Ç   4.2 Ï»ïÇ é»ÉÛ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 

 = 1+ (m -1)
µ³Ý³Ó¨áí, áñï»Õ 1=  X0 : a0
ÇëÏ ηm áñáßíáõÙ ¿ Áëï ³ÕÛáõë³ÏÇ

h     -	³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ÕµÛáõñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ` 11.8 Ù
H 0  -    ï»Õ³ÝùÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ`  1300Ù
X0   - ³ñ·»ÉùÇ Ï»ÝïñáÝÇó ÙÇÝã¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ »Õ³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ`  2500Ù   
a0   -     µ³ñÓáõÝùÇ ÏÇë³É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿`  2000Ù                         

n1 = h : H0 = 7 : 1300< 0.5
n2  = a0 : H0 = 2000 : 1300= 1.5
³ÕÛáõë³ÏáõÙ n2 –ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ηm= 1.5
1=  X0 : a0  = 2500 : 2000 = 1.25
        Áëï     ·ñ³ýÇÏÇ     1  =  0.5
                  
= 1+ 0.5(1.5 -1) =  1.25





























1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 
     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).
     Расчет выполнен ООО "Консекоард" (Consecoard LLC)

2. Параметры города
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Название: Арамус
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  24.0 м/с (для лета 24.0, для зимы 12.0)
     Средняя скорость ветра = 3.5 м/с
     Температура летняя =  28.4  град.C
     Температура зимняя =  -4.5  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.25
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|    Штиль   |  Северное  |  Восточное |    Южное   |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |
|  0301  |   0.0016000|   0.0016000|   0.0016000|   0.0016000|   0.0016000|
|        |   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|
|  0337  |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|
|        |   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|
|  2908  |   0.1200000|   0.1200000|   0.1200000|   0.1200000|   0.1200000|
|        |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|
---------------------------------------------------------------------------

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001  1  Т    11.8         1.1 20.00   19.01  80.0       95      100                       1.0 1.250 1 0.1990000
000101 0003  1  П2    8.0        50.0 15.00 29452.5  80.0       25       75       75      100   0 1.0 1.250 1 0.0597000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.199000| Т  |   0.064385 |   5.50  |   203.4  |
|   2 |000101 0003|  1  |    0.059700| П2 |   0.000990 | 268.13  |   982.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.258700 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.065375 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   9.48 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 9.48 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= -31,  Y= -42
                    размеры: длина(по Х)= 1200, ширина(по Y)= 1200, шаг сетки= 120
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   558 : Y-строка  1  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.034: 0.037: 0.040: 0.043: 0.045: 0.047: 0.046: 0.044: 0.041: 0.038:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.029: 0.032: 0.036: 0.039: 0.042: 0.044: 0.045: 0.044: 0.042: 0.039: 0.036:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   438 : Y-строка  2  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.036: 0.040: 0.044: 0.050: 0.054: 0.056: 0.054: 0.050: 0.045: 0.041:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.031: 0.035: 0.039: 0.043: 0.048: 0.052: 0.054: 0.053: 0.048: 0.043: 0.039:
Фоп:  115 :  119 :  125 :  133 :  144 :  160 :  179 :  199 :  215 :  226 :  235 :
Uоп: 7.16 : 6.84 : 6.56 : 6.29 : 6.59 : 6.35 : 6.26 : 6.33 : 6.56 : 6.27 : 6.54 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.035: 0.039: 0.043: 0.048: 0.052: 0.054: 0.053: 0.048: 0.043: 0.039:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  3  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.038: 0.043: 0.049: 0.056: 0.063: 0.065: 0.063: 0.057: 0.050: 0.043:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.032: 0.037: 0.041: 0.047: 0.055: 0.061: 0.063: 0.061: 0.056: 0.048: 0.042:
Фоп:  107 :  110 :  114 :  121 :  132 :  150 :  178 :  208 :  227 :  238 :  245 :
Uоп: 7.07 : 6.71 : 6.41 : 6.62 : 6.22 : 5.98 : 5.85 : 5.96 : 6.19 : 6.58 : 6.35 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.037: 0.041: 0.047: 0.055: 0.061: 0.063: 0.061: 0.056: 0.048: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   198 : Y-строка  4  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=   -31.0; напр.ветра=128)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.039: 0.044: 0.053: 0.061: 0.064: 0.044: 0.062: 0.062: 0.053: 0.045:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.009: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.033: 0.038: 0.043: 0.051: 0.060: 0.062: 0.042: 0.060: 0.061: 0.052: 0.043:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  105 :  112 :  128 :  176 :  229 :  247 :  255 :  258 :
Uоп: 6.96 : 6.62 : 6.29 : 6.41 : 5.98 : 5.32 : 5.50 : 5.57 : 5.99 : 6.41 : 6.25 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.038: 0.043: 0.051: 0.060: 0.062: 0.042: 0.060: 0.061: 0.052: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    78 : Y-строка  5  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=   329.0; напр.ветра=275)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.040: 0.045: 0.053: 0.063: 0.056: 0.010: 0.052: 0.064: 0.054: 0.045:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.011: 0.002: 0.010: 0.013: 0.011: 0.009:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016: 0.006:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.033: 0.038: 0.043: 0.052: 0.061: 0.055: 0.004: 0.051: 0.062: 0.053: 0.044:
Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   85 :   80 :   15 :  281 :  275 :  274 :  273 :
Uоп: 6.94 : 6.60 : 6.26 : 6.35 : 5.96 : 5.45 : 5.50 : 5.48 : 5.91 : 6.33 : 6.80 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.038: 0.043: 0.052: 0.061: 0.055: 0.004: 0.051: 0.062: 0.053: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -42 : Y-строка  6  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=   -31.0; напр.ветра= 42)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.039: 0.044: 0.051: 0.060: 0.066: 0.060: 0.066: 0.061: 0.052: 0.044:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.033: 0.037: 0.042: 0.050: 0.058: 0.064: 0.059: 0.064: 0.059: 0.051: 0.043:
Фоп:   79 :   77 :   74 :   69 :   60 :   42 :    2 :  321 :  301 :  292 :  287 :
Uоп: 7.02 : 6.64 : 6.31 : 6.41 : 6.06 : 5.51 : 5.46 : 5.51 : 6.01 : 6.41 : 6.28 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.037: 0.042: 0.050: 0.058: 0.064: 0.059: 0.064: 0.059: 0.051: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -162 : Y-строка  7  Cmax=  0.062 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.037: 0.042: 0.047: 0.054: 0.059: 0.062: 0.060: 0.055: 0.048: 0.042:
Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.052: 0.058: 0.060: 0.058: 0.053: 0.046: 0.041:
Фоп:   70 :   67 :   62 :   54 :   43 :   26 :    1 :  336 :  318 :  307 :  299 :
Uоп: 7.11 : 6.79 : 6.41 : 6.72 : 6.34 : 6.08 : 6.02 : 6.06 : 6.29 : 6.67 : 6.41 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.052: 0.058: 0.060: 0.058: 0.053: 0.046: 0.041:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -282 : Y-строка  8  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.035: 0.039: 0.043: 0.047: 0.051: 0.052: 0.051: 0.047: 0.043: 0.040:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.030: 0.034: 0.038: 0.041: 0.045: 0.049: 0.051: 0.049: 0.046: 0.042: 0.038:
Фоп:   62 :   58 :   52 :   44 :   33 :   18 :    1 :  343 :  329 :  317 :  309 :
Uоп: 7.21 : 6.91 : 6.63 : 6.41 : 6.71 : 6.62 : 6.41 : 6.41 : 6.71 : 6.35 : 6.61 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.034: 0.038: 0.041: 0.045: 0.049: 0.051: 0.049: 0.046: 0.042: 0.038:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -402 : Y-строка  9  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.044: 0.044: 0.044: 0.042: 0.039: 0.036:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.040: 0.042: 0.043: 0.042: 0.040: 0.038: 0.035:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -522 : Y-строка 10  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.030: 0.033: 0.035: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039: 0.037: 0.035: 0.033:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.026: 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.034: 0.031:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -642 : Y-строка 11  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  0)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:0.0016:
Сди: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=   -31.0 м,  Y=   -42.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.06574 доли ПДК  |
                                     |       0.01315 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    42 град.
                       и скорости ветра  5.51 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.001600 |   2.4 (Вклад источников 97.6%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1990|   0.064141 | 100.0  | 100.0 | 0.322315484  |
|                              В сумме =   0.065741   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      -31 м;  Y=      -42 |
      |  Длина и ширина     : L=   1200 м;  B=   1200 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    120 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.030 0.034 0.037 0.040 0.043 0.045 0.047 0.046 0.044 0.041 0.038 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.032 0.036 0.040 0.044 0.050 0.054 0.056 0.054 0.050 0.045 0.041 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.034 0.038 0.043 0.049 0.056 0.063 0.065 0.063 0.057 0.050 0.043 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.035 0.039 0.044 0.053 0.061 0.064 0.044 0.062 0.062 0.053 0.045 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.035 0.040 0.045 0.053 0.063 0.056 0.010 0.052 0.064 0.054 0.045 |- 5
   |                                ^     ^                            |
 6-C 0.035 0.039 0.044 0.051 0.060 0.066 0.060 0.066 0.061 0.052 0.044 C- 6
   |                                                                   |
 7-| 0.033 0.037 0.042 0.047 0.054 0.059 0.062 0.060 0.055 0.048 0.042 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.032 0.035 0.039 0.043 0.047 0.051 0.052 0.051 0.047 0.043 0.040 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.044 0.044 0.044 0.042 0.039 0.036 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.027 0.030 0.033 0.035 0.037 0.038 0.039 0.039 0.037 0.035 0.033 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.034 0.034 0.034 0.033 0.031 0.030 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.06574 долей ПДК
                                         =0.01315 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -31.0 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   -42.0 м
 При опасном направлении ветра  :      42 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  5.51 м/с

10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=   -28.0 м,  Y=   -32.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.06564 доли ПДК  |
                                     |       0.01313 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    43 град.
                       и скорости ветра  5.51 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.001600 |   2.4 (Вклад источников 97.6%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1990|   0.064040 | 100.0  | 100.0 | 0.321810037  |
|                              В сумме =   0.065640   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001  1  Т    11.8         1.1 20.00   19.01  80.0       95      100                       1.0 1.250 1  1.194000
000101 0003  1  П2    8.0        50.0 15.00 29452.5  80.0       25       75       75      100   0 1.0 1.250 1 0.3580000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    1.194000| Т  |   0.015452 |   5.50  |   203.4  |
|   2 |000101 0003|  1  |    0.358000| П2 |   0.000237 | 268.13  |   982.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    1.552000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.015690 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   9.47 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 9.47 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= -31,  Y= -42
                    размеры: длина(по Х)= 1200, ширина(по Y)= 1200, шаг сетки= 120
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   558 : Y-строка  1  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085:
Cc : 0.421: 0.423: 0.426: 0.428: 0.430: 0.431: 0.432: 0.432: 0.430: 0.428: 0.426:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077:
Сди: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:
Фоп:  122 :  127 :  133 :  141 :  152 :  165 :  179 :  194 :  207 :  218 :  226 :
Uоп: 7.35 : 7.07 : 6.81 : 6.65 : 6.35 : 6.35 : 6.75 : 6.60 : 6.34 : 6.62 : 6.78 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   438 : Y-строка  2  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.088: 0.087: 0.086: 0.086:
Cc : 0.422: 0.425: 0.428: 0.431: 0.435: 0.438: 0.439: 0.438: 0.435: 0.431: 0.428:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076:
Сди: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Фоп:  115 :  119 :  125 :  133 :  144 :  160 :  179 :  199 :  215 :  226 :  235 :
Uоп: 7.16 : 6.89 : 6.56 : 6.29 : 6.59 : 6.35 : 6.26 : 6.33 : 6.56 : 6.27 : 6.63 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  3  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.087: 0.086:
Cc : 0.423: 0.426: 0.430: 0.434: 0.439: 0.444: 0.446: 0.444: 0.440: 0.435: 0.430:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.075: 0.076:
Сди: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
Фоп:  107 :  110 :  114 :  121 :  132 :  150 :  178 :  208 :  227 :  238 :  245 :
Uоп: 7.07 : 6.71 : 6.41 : 6.62 : 6.22 : 5.98 : 5.85 : 5.96 : 6.19 : 6.58 : 6.35 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   198 : Y-строка  4  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=   -31.0; напр.ветра=128)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.089: 0.089: 0.086: 0.089: 0.089: 0.087: 0.086:
Cc : 0.424: 0.427: 0.431: 0.437: 0.443: 0.445: 0.431: 0.444: 0.444: 0.437: 0.431:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.076: 0.076: 0.075: 0.074: 0.074: 0.076: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076:
Сди: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.010: 0.015: 0.015: 0.012: 0.010:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  105 :  112 :  128 :  176 :  229 :  247 :  255 :  258 :
Uоп: 7.00 : 6.62 : 6.29 : 6.41 : 5.98 : 5.46 : 5.48 : 5.46 : 5.99 : 6.41 : 6.25 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.010: 0.015: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    78 : Y-строка  5  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=   329.0; напр.ветра=275)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.089: 0.088: 0.081: 0.087: 0.089: 0.088: 0.086:
Cc : 0.424: 0.427: 0.431: 0.437: 0.444: 0.440: 0.403: 0.436: 0.445: 0.438: 0.431:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.076: 0.076: 0.075: 0.074: 0.075: 0.080: 0.075: 0.074: 0.075: 0.076:
Сди: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.013: 0.001: 0.012: 0.015: 0.013: 0.010:
Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   85 :   80 :   15 :  281 :  275 :  274 :  273 :
Uоп: 6.98 : 6.60 : 6.26 : 6.35 : 5.96 : 5.46 : 5.50 : 5.48 : 5.91 : 6.33 : 6.41 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.013: 0.001: 0.012: 0.015: 0.013: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -42 : Y-строка  6  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=   -31.0; напр.ветра= 42)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.088: 0.089: 0.088: 0.089: 0.089: 0.087: 0.086:
Cc : 0.424: 0.427: 0.431: 0.436: 0.442: 0.446: 0.442: 0.446: 0.443: 0.437: 0.431:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.076: 0.076: 0.075: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076:
Сди: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010:
Фоп:   79 :   77 :   74 :   69 :   60 :   42 :    2 :  321 :  301 :  292 :  287 :
Uоп: 7.02 : 6.65 : 6.31 : 6.41 : 6.06 : 5.51 : 5.45 : 5.50 : 6.01 : 6.41 : 6.28 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -162 : Y-строка  7  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.089: 0.088: 0.088: 0.087: 0.086:
Cc : 0.423: 0.426: 0.429: 0.433: 0.438: 0.442: 0.443: 0.442: 0.438: 0.433: 0.429:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.075: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.076:
Сди: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010:
Фоп:   70 :   67 :   62 :   54 :   43 :   26 :    1 :  336 :  318 :  307 :  299 :
Uоп: 7.11 : 6.79 : 6.41 : 6.73 : 6.34 : 6.08 : 6.02 : 6.06 : 6.29 : 6.68 : 6.41 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -282 : Y-строка  8  Cmax=  0.087 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.085:
Cc : 0.422: 0.424: 0.427: 0.430: 0.433: 0.435: 0.436: 0.435: 0.433: 0.430: 0.427:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076:
Сди: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Фоп:   62 :   58 :   52 :   44 :   33 :   18 :    1 :  343 :  329 :  317 :  309 :
Uоп: 7.24 : 6.95 : 6.63 : 6.41 : 6.71 : 6.62 : 6.41 : 6.41 : 6.71 : 6.35 : 6.61 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -402 : Y-строка  9  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085:
Cc : 0.420: 0.422: 0.425: 0.427: 0.429: 0.430: 0.431: 0.430: 0.429: 0.427: 0.425:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.077: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077:
Сди: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008:
Фоп:   55 :   50 :   44 :   36 :   26 :   14 :    1 :  347 :  335 :  325 :  317 :
Uоп: 7.44 : 7.15 : 6.90 : 6.64 : 6.41 : 6.35 : 6.30 : 6.34 : 6.41 : 6.62 : 6.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -522 : Y-строка 10  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:
Cc : 0.419: 0.421: 0.422: 0.424: 0.426: 0.427: 0.427: 0.427: 0.426: 0.424: 0.423:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.077:
Сди: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Фоп:   49 :   44 :   38 :   30 :   22 :   11 :    1 :  350 :  339 :  330 :  323 :
Uоп: 7.62 : 7.39 : 7.15 : 6.97 : 6.82 : 6.68 : 6.64 : 6.67 : 6.80 : 6.95 : 7.13 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -642 : Y-строка 11  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  0)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084:
Cc : 0.417: 0.419: 0.420: 0.421: 0.423: 0.423: 0.424: 0.423: 0.423: 0.422: 0.420:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077:
Сди: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Фоп:   44 :   39 :   33 :   26 :   18 :   10 :    0 :  351 :  342 :  334 :  327 :
Uоп: 7.74 : 7.62 : 7.46 : 7.26 : 7.13 : 7.05 : 7.02 : 7.05 : 7.12 : 7.24 : 7.43 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=   -31.0 м,  Y=   -42.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.08924 доли ПДК  |
                                     |       0.44618 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    42 град.
                       и скорости ветра  5.51 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.073842 |  82.7 (Вклад источников 17.3%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     1.1940|   0.015394 | 100.0  | 100.0 | 0.012892619  |
|                    Остальные источники не влияют на данную точку.                 |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      -31 м;  Y=      -42 |
      |  Длина и ширина     : L=   1200 м;  B=   1200 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    120 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.084 0.085 0.085 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.085 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.084 0.085 0.086 0.086 0.087 0.088 0.088 0.088 0.087 0.086 0.086 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.085 0.085 0.086 0.087 0.088 0.089 0.089 0.089 0.088 0.087 0.086 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.085 0.085 0.086 0.087 0.089 0.089 0.086 0.089 0.089 0.087 0.086 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.085 0.085 0.086 0.087 0.089 0.088 0.081 0.087 0.089 0.088 0.086 |- 5
   |                                ^     ^                            |
 6-C 0.085 0.085 0.086 0.087 0.088 0.089 0.088 0.089 0.089 0.087 0.086 C- 6
   |                                                                   |
 7-| 0.085 0.085 0.086 0.087 0.088 0.088 0.089 0.088 0.088 0.087 0.086 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.084 0.085 0.085 0.086 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.086 0.085 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.084 0.084 0.085 0.085 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.085 0.085 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.084 0.084 0.084 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.083 0.084 0.084 0.084 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.084 0.084 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.08924 долей ПДК
                                         =0.44618 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -31.0 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   -42.0 м
 При опасном направлении ветра  :      42 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  5.51 м/с

10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=   -28.0 м,  Y=   -32.0 м
                                 ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.08922 доли ПДК  |
                                     |       0.44611 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    43 град.
                       и скорости ветра  5.49 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.073852 |  82.8 (Вклад источников 17.2%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     1.1940|   0.015371 | 100.0  | 100.0 | 0.012873477  |
|                    Остальные источники не влияют на данную точку.                 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001  1  Т    11.8         1.1 20.00   19.01  80.0       95      100                       1.0 1.250 0 0.1200000
000101 0003  1  П2    8.0        50.0 15.00 29452.5  80.0       25       75       75      100   0 1.0 1.250 0 0.2000000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.120000| Т  |   0.007765 |   5.50  |   203.4  |
|   2 |000101 0003|  1  |    0.200000| П2 |   0.000663 | 268.13  |   982.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.320000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.008428 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  26.16 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 26.16 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001  1  Т    11.8         1.1 20.00   19.01  80.0       95      100                       3.0 1.250 1 0.4500000
000101 0002  1  П2    5.0        50.0  3.00  5890.5  20.0       10       40       60       50   0 3.0 1.250 1 0.1500000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.450000| Т  |   0.291188 |   5.50  |   101.7  |
|   2 |000101 0002|  1  |    0.150000| П2 |   0.046537 |  85.80  |   173.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.600000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.337725 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  16.57 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 16.57 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= -31,  Y= -42
                    размеры: длина(по Х)= 1200, ширина(по Y)= 1200, шаг сетки= 120
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   558 : Y-строка  1  Cmax=  0.473 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.434: 0.440: 0.447: 0.456: 0.464: 0.471: 0.473: 0.471: 0.465: 0.457: 0.448:
Cc : 0.130: 0.132: 0.134: 0.137: 0.139: 0.141: 0.142: 0.141: 0.139: 0.137: 0.134:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.377: 0.373: 0.369: 0.363: 0.357: 0.353: 0.351: 0.353: 0.357: 0.362: 0.368:
Сди: 0.056: 0.066: 0.079: 0.093: 0.107: 0.118: 0.122: 0.119: 0.108: 0.094: 0.080:
Фоп:  123 :  127 :  133 :  141 :  152 :  165 :  179 :  194 :  207 :  218 :  226 :
Uоп:17.23 : 9.57 : 8.80 : 8.26 : 7.76 : 7.62 : 7.58 : 7.62 : 7.74 : 8.28 : 8.85 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.066: 0.079: 0.093: 0.107: 0.118: 0.122: 0.119: 0.108: 0.094: 0.080:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.005:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   438 : Y-строка  2  Cmax=  0.496 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.437: 0.445: 0.455: 0.467: 0.480: 0.491: 0.496: 0.492: 0.481: 0.468: 0.456:
Cc : 0.131: 0.133: 0.137: 0.140: 0.144: 0.147: 0.149: 0.148: 0.144: 0.141: 0.137:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.375: 0.370: 0.363: 0.355: 0.347: 0.339: 0.336: 0.339: 0.346: 0.354: 0.363:
Сди: 0.062: 0.075: 0.092: 0.112: 0.134: 0.151: 0.160: 0.153: 0.136: 0.114: 0.094:
Фоп:  115 :  119 :  125 :  133 :  144 :  160 :  179 :  199 :  215 :  226 :  235 :
Uоп: 9.75 : 9.01 : 8.36 : 7.70 : 7.28 : 6.97 : 6.76 : 6.95 : 7.26 : 7.70 : 8.36 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.061: 0.075: 0.092: 0.112: 0.134: 0.151: 0.160: 0.153: 0.136: 0.114: 0.093:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  3  Cmax=  0.526 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=178)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.440: 0.450: 0.462: 0.479: 0.498: 0.515: 0.526: 0.517: 0.500: 0.480: 0.464:
Cc : 0.132: 0.135: 0.139: 0.144: 0.149: 0.155: 0.158: 0.155: 0.150: 0.144: 0.139:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.373: 0.367: 0.358: 0.348: 0.335: 0.323: 0.316: 0.322: 0.333: 0.346: 0.357:
Сди: 0.066: 0.083: 0.104: 0.131: 0.163: 0.192: 0.210: 0.194: 0.166: 0.134: 0.106:
Фоп:  107 :  110 :  114 :  121 :  132 :  150 :  178 :  208 :  227 :  238 :  245 :
Uоп: 9.48 : 8.69 : 7.86 : 7.33 : 6.78 : 6.31 : 6.66 : 6.28 : 6.71 : 7.29 : 7.81 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.083: 0.104: 0.131: 0.163: 0.192: 0.210: 0.194: 0.166: 0.134: 0.106:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   198 : Y-строка  4  Cmax=  0.574 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=176)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.442: 0.453: 0.467: 0.488: 0.512: 0.551: 0.574: 0.555: 0.515: 0.490: 0.469:
Cc : 0.133: 0.136: 0.140: 0.146: 0.154: 0.165: 0.172: 0.166: 0.154: 0.147: 0.141:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.372: 0.365: 0.355: 0.342: 0.325: 0.299: 0.284: 0.297: 0.323: 0.340: 0.354:
Сди: 0.070: 0.088: 0.112: 0.146: 0.187: 0.251: 0.290: 0.258: 0.192: 0.149: 0.115:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  105 :  112 :  128 :  176 :  229 :  247 :  255 :  258 :
Uоп: 9.33 : 8.37 : 7.70 : 7.07 : 6.41 : 6.19 : 5.52 : 6.12 : 6.32 : 7.01 : 7.62 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.088: 0.112: 0.146: 0.187: 0.251: 0.290: 0.258: 0.191: 0.149: 0.115:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    78 : Y-строка  5  Cmax=  0.569 долей ПДК (x=   209.0; напр.ветра=281)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.442: 0.454: 0.469: 0.490: 0.517: 0.564: 0.438: 0.569: 0.520: 0.492: 0.471:
Cc : 0.133: 0.136: 0.141: 0.147: 0.155: 0.169: 0.131: 0.171: 0.156: 0.148: 0.141:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.372: 0.364: 0.354: 0.340: 0.322: 0.290: 0.375: 0.287: 0.320: 0.339: 0.353:
Сди: 0.071: 0.089: 0.115: 0.149: 0.194: 0.274: 0.064: 0.282: 0.199: 0.154: 0.118:
Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   85 :   80 :   15 :  281 :  275 :  274 :  273 :
Uоп: 9.30 : 8.45 : 7.62 : 7.00 : 6.28 : 5.98 : 5.50 : 5.90 : 6.81 : 6.94 : 7.62 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.070: 0.089: 0.115: 0.149: 0.194: 0.274: 0.064: 0.282: 0.199: 0.153: 0.118:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -42 : Y-строка  6  Cmax=  0.558 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  2)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.441: 0.452: 0.466: 0.485: 0.508: 0.538: 0.558: 0.541: 0.510: 0.487: 0.468:
Cc : 0.132: 0.136: 0.140: 0.145: 0.152: 0.161: 0.167: 0.162: 0.153: 0.146: 0.140:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.372: 0.365: 0.356: 0.343: 0.328: 0.308: 0.295: 0.306: 0.327: 0.342: 0.355:
Сди: 0.069: 0.086: 0.110: 0.141: 0.180: 0.229: 0.263: 0.235: 0.184: 0.145: 0.113:
Фоп:   79 :   77 :   74 :   69 :   60 :   42 :    2 :  321 :  301 :  292 :  287 :
Uоп: 9.57 : 8.58 : 7.78 : 7.16 : 6.58 : 6.41 : 6.06 : 6.35 : 6.41 : 7.08 : 7.70 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.086: 0.110: 0.141: 0.180: 0.229: 0.263: 0.235: 0.184: 0.145: 0.113:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -162 : Y-строка  7  Cmax=  0.513 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.440: 0.448: 0.460: 0.475: 0.491: 0.506: 0.513: 0.507: 0.493: 0.476: 0.461:
Cc : 0.132: 0.134: 0.138: 0.142: 0.147: 0.152: 0.154: 0.152: 0.148: 0.143: 0.138:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.374: 0.368: 0.360: 0.350: 0.339: 0.329: 0.325: 0.329: 0.338: 0.349: 0.359:
Сди: 0.066: 0.080: 0.100: 0.124: 0.152: 0.177: 0.188: 0.178: 0.155: 0.127: 0.102:
Фоп:   70 :   67 :   62 :   54 :   43 :   26 :    1 :  336 :  318 :  307 :  299 :
Uоп:17.23 : 8.84 : 8.06 : 7.55 : 6.97 : 6.62 : 6.35 : 6.58 : 6.91 : 7.44 : 7.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.059: 0.080: 0.100: 0.124: 0.152: 0.177: 0.188: 0.178: 0.155: 0.127: 0.102:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -282 : Y-строка  8  Cmax=  0.487 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.438: 0.443: 0.452: 0.463: 0.474: 0.483: 0.487: 0.484: 0.475: 0.464: 0.453:
Cc : 0.131: 0.133: 0.136: 0.139: 0.142: 0.145: 0.146: 0.145: 0.142: 0.139: 0.136:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.375: 0.371: 0.365: 0.358: 0.351: 0.345: 0.342: 0.344: 0.350: 0.357: 0.365:
Сди: 0.063: 0.072: 0.087: 0.105: 0.123: 0.138: 0.145: 0.139: 0.125: 0.107: 0.089:
Фоп:   62 :   58 :   52 :   44 :   33 :   18 :    1 :  343 :  329 :  317 :  309 :
Uоп:18.96 : 9.30 : 8.57 : 7.86 : 7.57 : 7.16 : 7.09 : 7.16 : 7.50 : 7.76 : 8.45 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.053: 0.072: 0.087: 0.105: 0.123: 0.138: 0.145: 0.139: 0.125: 0.107: 0.089:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.009:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -402 : Y-строка  9  Cmax=  0.467 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.435: 0.439: 0.445: 0.452: 0.459: 0.464: 0.467: 0.465: 0.460: 0.453: 0.445:
Cc : 0.131: 0.132: 0.133: 0.136: 0.138: 0.139: 0.140: 0.139: 0.138: 0.136: 0.134:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.376: 0.374: 0.370: 0.365: 0.361: 0.357: 0.356: 0.357: 0.360: 0.365: 0.370:
Сди: 0.059: 0.065: 0.074: 0.087: 0.098: 0.107: 0.111: 0.108: 0.099: 0.088: 0.075:
Фоп:   55 :   50 :   44 :   36 :   26 :   14 :    1 :  347 :  335 :  325 :  317 :
Uоп:19.90 :17.23 : 9.18 : 8.58 : 8.10 : 7.75 : 7.71 : 7.82 : 8.02 : 8.37 : 8.99 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.057: 0.074: 0.086: 0.098: 0.107: 0.111: 0.108: 0.099: 0.088: 0.075:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.010: 0.008:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -522 : Y-строка 10  Cmax=  0.452 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.433: 0.436: 0.439: 0.443: 0.447: 0.450: 0.452: 0.451: 0.448: 0.443: 0.438:
Cc : 0.130: 0.131: 0.132: 0.133: 0.134: 0.135: 0.136: 0.135: 0.134: 0.133: 0.131:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.378: 0.376: 0.374: 0.372: 0.369: 0.366: 0.366: 0.366: 0.368: 0.371: 0.375:
Сди: 0.054: 0.060: 0.065: 0.071: 0.079: 0.084: 0.086: 0.084: 0.079: 0.072: 0.064:
Фоп:   49 :   44 :   38 :   30 :   22 :   11 :    1 :  350 :  339 :  330 :  323 :
Uоп:19.65 :19.80 :17.23 : 9.31 : 8.86 : 8.64 : 8.68 : 8.60 : 8.79 : 9.20 : 9.68 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.044: 0.049: 0.057: 0.071: 0.078: 0.084: 0.086: 0.084: 0.079: 0.072: 0.063:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.007:      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________
 y=  -642 : Y-строка 11  Cmax=  0.441 долей ПДК (x=    89.0; напр.ветра=  0)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -631 :  -511:  -391:  -271:  -151:   -31:    89:   209:   329:   449:   569:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.430: 0.432: 0.435: 0.437: 0.438: 0.440: 0.441: 0.440: 0.438: 0.435: 0.433:
Cc : 0.129: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.132: 0.132: 0.132: 0.131: 0.131: 0.130:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.380: 0.378: 0.377: 0.376: 0.375: 0.373: 0.373: 0.373: 0.374: 0.376: 0.378:
Сди: 0.050: 0.054: 0.058: 0.061: 0.064: 0.067: 0.068: 0.067: 0.064: 0.059: 0.055:
Фоп:   44 :   39 :   33 :   26 :   18 :   10 :    0 :  351 :  342 :  334 :  327 :
Uоп:19.41 :19.60 :19.60 :17.23 : 9.69 : 9.57 : 9.38 : 9.57 : 9.58 : 9.88 :17.06 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.044: 0.048: 0.054: 0.063: 0.067: 0.068: 0.067: 0.064: 0.059: 0.050:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.009: 0.007:      :      :      :      :      :      : 0.005:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=    89.0 м,  Y=   198.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.57403 доли ПДК  |
                                     |       0.17221 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   176 град.
                       и скорости ветра  5.52 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.283983 |  49.5 (Вклад источников 50.5%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.4500|   0.290043 | 100.0  | 100.0 | 0.644539833  |
|                    Остальные источники не влияют на данную точку.                 |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      -31 м;  Y=      -42 |
      |  Длина и ширина     : L=   1200 м;  B=   1200 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    120 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.434 0.440 0.447 0.456 0.464 0.471 0.473 0.471 0.465 0.457 0.448 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.437 0.445 0.455 0.467 0.480 0.491 0.496 0.492 0.481 0.468 0.456 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.440 0.450 0.462 0.479 0.498 0.515 0.526 0.517 0.500 0.480 0.464 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.442 0.453 0.467 0.488 0.512 0.551 0.574 0.555 0.515 0.490 0.469 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.442 0.454 0.469 0.490 0.517 0.564 0.438 0.569 0.520 0.492 0.471 |- 5
   |                                ^     ^                            |
 6-C 0.441 0.452 0.466 0.485 0.508 0.538 0.558 0.541 0.510 0.487 0.468 C- 6
   |                                                                   |
 7-| 0.440 0.448 0.460 0.475 0.491 0.506 0.513 0.507 0.493 0.476 0.461 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.438 0.443 0.452 0.463 0.474 0.483 0.487 0.484 0.475 0.464 0.453 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.435 0.439 0.445 0.452 0.459 0.464 0.467 0.465 0.460 0.453 0.445 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.433 0.436 0.439 0.443 0.447 0.450 0.452 0.451 0.448 0.443 0.438 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.430 0.432 0.435 0.437 0.438 0.440 0.441 0.440 0.438 0.435 0.433 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.57403 долей ПДК
                                         =0.17221 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    89.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 4)       Yм =   198.0 м
 При опасном направлении ветра  :     176 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  5.52 м/с


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :007 Арамус.
     Объект    :0001 ООО А. А. Б. Проект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 05.10.2020 5:41:
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=   -28.0 м,  Y=   -32.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.54200 доли ПДК  |	
                                     |       0.16260 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    43 град.
                       и скорости ветра  6.35 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.305334 |  56.3 (Вклад источников 43.7%)|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.4500|   0.236646 | 100.0  | 100.0 | 0.525879800  |
|                              В сумме =   0.541979   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000020     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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