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Կատարողների ցուցակ
Համակարգող` Ա.Գալոյան
Կատարողներ՝ 
- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է “ԷՌԱ” (ՌԴ) ծրագրի միջոցով, Ա.Գալոյանի կողմից:
«ՄԼ Մայնինգ»  ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը



Համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1673-ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվը մշակվում է այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր չափանիշը կամ վայրկյանում գերազանցում է 2 հազար խորանարդ մետր չափանիշը:



Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձեվով`

ՕՊՕ տարեկան= [image: image2.png]yin
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որտեղ`



Աi-ն յուրաքանչյուրը` i-րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեղնոլոգիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ)



ՍԹԿi-i-րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է (մգ/մ3):



Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ն հաշվարկվել է ըստ Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%),  ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 0.1 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 0.3  տ/տարի:

ՕՊՕ = (0.3x109):0.1=3 մլրդ/մ3
Քանի որ, նույնիսկ մեկ նյութի դեպքեւմ, ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 մլրդ/մ3 շեմը (3 մլրդ/մ3), ապա ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ` արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:
Անոտացիա
Ներկա հետազոտությունը և արտանետումների նորմատիվների նախագիծը մշակվել է “ՄԼ Մայնինգ” ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի ավազի հանքավայրի Արևմտյան, 2-րդ, 3-րդ տեղամասերի համար, հիմք ընդունելով “Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին” ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. “Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի N 192 և 2008 թվականի օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” թիվ 1673-Ն որոշումը:
Աշխատանքում ի մի են բերվել կազմակերպության գործունեությունից առաջացող մթնոլորտն աղտոտող աղբուրների արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը: 
Աշխատանքում բերված են աղտոտման աղբուրների տեխնիկական հետազոտման արդյունքների տվյալները` տեքստային և աղյուսակային տեսքով:
Հանքավայրում առկա են արտանետման երկու աղբյուր.

- բացահանքը, որպես հարթակային չկազմակերպված աղբյուր,

Նշված աղբյուրից արտանետվում է 1 տեսակի վնասակար նյութ՝


· փոշի անoրգանական` 0.3 տ/տարի,
Արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը կազմում 12 հազ. դրամ, հաշվարկը տես հավելված 1-ում:
Քանի որ արտանետվում է մեկ նյութ, գումարային ազդեցության խնդիր չկա: 

ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետը համարվում է հաստատման պահից:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
2Կատարողների ցուցակ


3«ՄԼ Մայնինգ»  ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


4Անոտացիա


61. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին


82. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր


82.1. Օգտագործվող հումքը և հիմնական արտադրատեսակները


82.2. Փոշենստեցում


82.4. Հեռանկարային զարգացում


82.5 Սանիտարապաշտպանական գոտի


83. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը


94. Զարկային արտանետումների բնութագիրը


95. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը


126.
ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները


127. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը


127.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները


137.2.
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները


138.
ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը


149.
Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ


1510.
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ


16ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


17Հավելված 1


19Հավելված 2


20Հավելված 3




1. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին
“ՄԼ Մայնինգ” ՍՊԸ ընկերությունը իրականացնում է ոչ մետաղական հանքավայրերի արդյունահանում և շինանյութերի արտադրություն:

Ընկերության իրավաբանական հասցե ՝ ՀՀ ք.Երևան, Շիրակի փող. 74/16

Ընկերությունը իրականացնում է ավազի արդյունահանում: 
Մարգարայի ավազի հանքավայրի Արևմտյան, 2-րդ, 3-րդ տեղամասերը գտնվում են ՀՀ Արմավիրի մարզում: 
Մոտակա բնակավայրերն են Վարդանաշեն գյուղը:

Հանքավայրի մերձակայքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, անտառներ կամ հանգստի գոտիներ չկան: 
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է  286.110.05104, գրանցված է 2003-09-09թ.:

Հանքավայրի տեղանքի քարտեզ-սխեման և իրավիճակային քարտեզը բերված են ստորև:
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Նկար 1. Հանքավայրի տեղանքի քարտեզ-սխեմա

2. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր
2.1. Օգտագործվող հումքը և հիմնական արտադրատեսակները

Մարգարայի  ավազի հանքավայրի Արևմտյան, 2-րդ և 3-րդ տեղամասերը գտնվում են Արաքս գետի ողողադաշտում:
Օգտայար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարները կազմում են՝
Արևմտյան տեղամաս՝ 1250.0 հազ. մ3 ընդ որում ստատիկ 541.58 հազ.մ3, դինամիկ վերականվող՝ 708,42 հազ. մ3;

2-րդ տեղամաս՝ 1633.62 հազ.մ3, ընդ որում ստատիկ՝ 1633.62 հազ.մ3;

3-տեղամաս՝ 500.0 հազ. մ3 ընդ որում ստատիկ 440.76 հազ.մ3, դինամիկ վերականվող՝ 59.24 հազ. մ3;
Հանքավայրի շահագործման ժամանակ առաջանում է փոշու /պինդ մասնիկներ/ արտանետում:

2.2. Փոշենստեցում

Հանքավայրի շահագործումը իրականացվում է բաց եղանակով, փոշու արտանետումների առաջացումը նվազեցնելու համար իրականացվում է հանքաքարի ջրցանում: 

2.4. Հեռանկարային զարգացում
“ՄԼ Մայնինգ” ընկերությունը Մարգարայի  ավազի հանքավայրի Արևմտյան, 2-րդ և 3-րդ տեղամասերում վերակառուցում, ընդլայնում կամ վերազինում չի նախատեսում:

2.5 Սանիտարապաշտպանական գոտի

Համաձայն СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 կոպճային հանքավայրի գործունեությունե դասվում են 3-րդ դասին, սանիտարապաշտպանական գոտին սահմանվում է 300մ:

3. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.
	Նյութի անվանումը
	ՍԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութի արտանետումը, 
տ/տարի

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական (Si02` 20 - 70%)

	0.06
	0.3


4. Զարկային արտանետումների բնութագիրը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ,
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը,տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Ելնելով հանքավայրի շահագործման եղանակից տեխնոլոգիայից զարկային արտանետումներ չեն կարող լինել, համապատասխանաբար աղյուսակ 2-ը չի լրացվում:
5. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 

ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի պարամետրերը ներկայացվում են աղյուսակ 3-ի տեսքով: 
Հանքավայրում առաջանում է 1 տեսակի վնասակար նյութ՝ փոշի անօրգանական (Si02` 20 - 70%): 
Փոշու առաջացումները տեղի են ունենում ավտոտրանսպորտի շարժման ժամանակ, բարձման ժամանակ փոշի չի առաջանա, քանի որ բացահանքի ավազային զանգվածը ջրառատ է:

Բացահանքը հանդիսանում է հարթակային աղբյուր: 

Արմավիրի մարզի Մարգարայի  ավազի հանքավայրի Արևմտյան, 2-րդ և 3-րդ տեղամասերի արտանետումների քանակները ներկայացվել են հանքավայրի շահագործման ՇՄԱԳ հաշվետվությունից: 
Շին. տեխնիկայից առաջացող արտանետումները չի ներկայացվել, փոքրածավալ լինելու պատճառով:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամե-րի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	 
	անվանումը
	քանակը
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Մարգարայի  ավազի հանքավայրի Արևմտյան, 2-րդ և 3-րդ տեղամասեր
	Ավտոտրանսպորտի աշխատանք

	3

	
	1400

	
	հարթակ
	
	1
	
	1
	


                                       3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման                     աղբյուրի ելքում
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ

	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	Ջերմաստիճանը,0C
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	2
	
	99
	
	2.0
	
	15395.41
	
	20
	
	1630
	115
	6709
	961


  3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	
	
	
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը/ Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման միջին աստիճանը/ Մաքրման առավելագույն չափը, %
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	
	
	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	-
	-
	-
	փոշի անօրգանական


	0.06

	
	0.3

	0.06

	
	0.3

	2021


որտեղ`

ՆՎ` ներկա վիճակ, Հ` հեռանկար
6. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները  հաշվարկվել են ըստ ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի և բերված են 3 աղյուսակում:
Հաշվարկները կատարվել են ՙՏարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան՚ ժողովածուի հիման վրա:
Նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է` խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում` 3:
7. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը
7.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների (հավելված 3):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.

Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման պայմանները:

	Հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայի գործակիցը
	200

	2.
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.0

	3.
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը T0C*
	33.2

	4.
	Միջին տարեկան քամիների վարդը 8 ուղղություններով (ռումբ %)
	

	
	Հյուսիս
	5

	
	Հյուսիս- Արևելք
	5

	
	Արևելք
	24

	
	Հարավ-Արևելք
	13

	
	Հարավ
	9

	
	Հարավ-Արևմուտք
	8

	
	Արևմուտք
	23

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	13

	6.
	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	1.4

	7.
	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	23


7.2. Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվում են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:

Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվում է «ԷՌԱ» համակարգչային ծրագրով:

Գետնամերձ կոնցենտրացիաների բաշխումը կատարվել է 1000x1000մ քառակուսում, 100մ քայլով:

Քանի որ հանքավայրը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը հաշվի չի առվել:

Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից փոշու գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:

Վնասակար նյութաերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
	Նյութի անվանումը
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՍՊԳ եզրին

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК   

	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК      



8. ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով անօրգանական փոշու համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է անօրգանական փոշու  համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6):

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանքավայրը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը չի ներառվել:  
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. 

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 
“ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ” ՍՊԸ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը

	 
	գ/վրկ
	տ/տարի

	Փոշի անօրգանական (Si02` 20 - 70%)
	0.06
	0.3


9. Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ

Անբարենպաստ եղանակի դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցառումները կրում են կազմակերպչական-տեխնիկական բնույթ և գործնականորեն ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1. թույլ չտալ տեխնիկայի գերբեռնված աշխատանք,
2. խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին,
3.  Անդորրի պայմաններում դադարեցնել էքսկավատորի աշխատանքները:
10. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ  կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը, ապա արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը` ընկերության տնօրենը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ նյութերի կոնցենտրացիաների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների կիրառման կամ օգտագործման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է կիրառել տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում կիրառվում  է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների դեպքում , բնակչության առողջության համար վնասակար  մթնոլորտի աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է իջեցնել վնասակար նյութերի արտանետումներն,  ընդհուպ մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում գերազանցվում է ՍԹԱ նորմատիվը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել ՀՀ կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
· “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ 
· Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями Россевзапстрой. ВРД 66-125-90. М, 1991. 
· “ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ
      НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой СССР, 1987
· “МЕТОДИКА расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей). Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА им. А.А. СКОЧИНСКОГО

· “ՄԼ Մայնինգ” ՍՊԸ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի ավազի հանքավայրի Արևմտյան, 2-րդ, 3-րդ տեղամասերի ՇՄԱԳ հաշվետվություն. Երևան, 2012
· “ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 192 ԵՎ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 953-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ կառավարության որոշում
· ՀՀ կառավարության 2006թ.փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ հաստատված վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների ցանկ
· ԳՈՍՏ 17.2.3.02-2014

Հավելված 1

Մթնոլորտի վրա գործունեության հետևանքով առաջացած տնտեսական վնասը
Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործոլնեոլթյան հետևանքով հասված վնասը հաշվարկվոլմ է համաձայն ՀՀ Կառավարոլթյան 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի :

Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառոլմների արժեքն է արտահայտված դրամական համարժեքով :

Տնտեսական վնասը հաշվարկվոլմ է համաձայն գործող մեթոդակարգի /ՀՀ Կառավարոլթյան 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշոլմ/:

Յոլրաքանչյոլր արտանետման աղբյոլրի համար տնտեսոլթյանը հասցված վնասը գնահատվոլմ է 1-ին բանաձևով`

Ա=Շգ • Փց •∑(Վi • Քi)                                   (1),

որտեղ` Ա-ն ազդեցոլթյոլնն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետոլթյան դրամներով ,
Շգ-ն աղտոտող աղբյոլրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտոլ) բնոլթագիրն արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9-րդ աղյոլսակի արդյոլնաբերական ձեռնարկոլթյոլնների տարածքների համար ընդոլնվոլմ է Շգ=4, ß³ñÅ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ (³ÝÇí³ÛÇÝ µ³ñÓÇã, ավտոինքնաթափ և այլն) ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇó íÝ³ëÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Շգ=5:

Վi –ն i –րդ  նյոլթի (փոշոլ տեսակի) համեմատական վնասակարոլթյոլնն արտահայտող մեծոլթյոլնն է, որի արժեքը հաշվարկվոլմ է համաձայն մեթոդակարգի 10-րդ և 11-րդ կետերի :


Քi – ն  տվյալ ( i –րդ ) նյոլթի արտանետոլմների քանակի հետ կապված գործակիցն է :

 Փց-ն փոխադրման ցոլցանիշն է, հաստատոլն է և ընտրվոլմ է՝ ելնելով բնապահպանոլթյան գործընթացը խթանելոլ սկզբոլնքից : Մեթոդակարգի համաձայն Փց =1000դրամ :

Քi գործակիցը որոշվոլմ է 2-րդ բանաձևով՝





Քi =գ • Տաi 


(2)

Տաi – i նյոլթի տարեկան փաստացի արտանետոլմներն են՝ տոննաներով :

գ- գործակից :

գ=1՝ անշարժ աղբյոլրների համար,

գ=3՝ շարժական աղբյոլրների (ավտոտրանսպորտի) համար :

Բացահանքի շահագործման ժամանակ, շարժական աղբյոլրների /մեքենա-սարքավորոլմ/ արտանետոլմներից տնտեսոլթյանը հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյոլսակ 5.2-ոլմ :

Ինչպես երևում է 5.2 աղյոլսակից,  հանքավայրի շահագործման հետևանքով աղտոտող նյութերի  արտանետոլմներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան առավելագույնը` 75 հազ. դրամ : 

Տնտեսական վնասի հաշվարկը 
	նասակար արտանետոլմների անվանոլմը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյոլթերի քանակը տ/տարի, Si
	Գործակից

Գ
	Գործակից  Քi
Քլ=Si ( Գ
	Վi
	Շգ
	Տնտեսական վնաս

ՀՀ դրամ 

Ա(1000(Շգ ( Վi Քi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Փոշի
	0.3
	1
	0.3
	10
	4
	12000

	Ընդամենը
	12000


Հավելված 2
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Հավելված 3
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: Маргара

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  6.0 м/с (для лета 6.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 1.4 м/с

     Температура летняя =  23.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :008 Маргара.

     Объект    :0002 Маргара, Западный, 2-ой и 3-ий участок песочного рудника.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 28.06.2021 15:41

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000201 0001  1  П2    2.0        99.0  2.00 15395.4  20.0     1630      115     6709      961  19 3.0 1.000 0 0.0600000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :008 Маргара.

     Объект    :0002 Маргара, Западный, 2-ой и 3-ий участок песочного рудника.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 28.06.2021 15:41

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 23.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0001|  1  |    0.060000| П2 |   0.038279 | 283.14  |   181.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.060000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.038279 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 283.14 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :008 Маргара.

     Объект    :0002 Маргара, Западный, 2-ой и 3-ий участок песочного рудника.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 28.06.2021 15:41

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 23.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 7029x2970 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 283.14 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :008 Маргара.

     Объект    :0002 Маргара, Западный, 2-ой и 3-ий участок песочного рудника.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 28.06.2021 15:41

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :008 Маргара.

     Объект    :0002 Маргара, Западный, 2-ой и 3-ий участок песочного рудника.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 28.06.2021 15:41

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :008 Маргара.

     Объект    :0002 Маргара, Западный, 2-ой и 3-ий участок песочного рудника.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 28.06.2021 15:41

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия"..

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :008 Маргара.

     Объект    :0002 Маргара, Западный, 2-ой и 3-ий участок песочного рудника.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 28.06.2021 15:41

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
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