2

[image: image1.png]«OUS - ThL U0
inuup Gympbph vubdubuhb
prypuupkih wpnwbknnukph (UET)
tnpufwnputph bufight
/ipudpwly]ws/

2021




Կատարողների ցուցակ
Համակարգող` Ա.Գալոյան
Կատարողներ՝ 
- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է “ԷՌԱ” (ՌԴ) ծրագրի միջոցով, Ա.Գալոյանի կողմից:

e-mail: eco_audit@inbox.ru
Հեռ. +37499994222
«ՕՍՏ-ՇԻՆ»   ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


Համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1673-ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվը մշակվում է այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր չափանիշը կամ վայրկյանում գերազանցում է 2 հազար խորանարդ մետր չափանիշը:


Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձեվով`

ՕՊՕ տարեկան= [image: image2.png]yin

URY;





որտեղ`



Աi-ն յուրաքանչյուրը` i-րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեղնոլոգիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ)



ՍԹԿi-i-րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է (մգ/մ3):



Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ն հաշվարկվել է ըստ Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%),  ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 0.1 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 4.5 տ/տարի:

ՕՊՕ = (4.5x109):0.1=45 մլրդ/մ3

       
Քանի որ, ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 մլրդ/մ3 շեմը (45 մլրդ/մ3), ապա ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ` արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:
Անոտացիա
Ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսանում «ՕՍՏ-ՇԻՆ»  ՍՊԸ կողմից շահագործվող  բետոնհանգույցի արտանետումները: 

Աշխատանքի նպատակն է մշակել մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը:

Աշխատանքում  ներկայացվել են ձեռնարկության որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրի արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:

Ներկա աշխատանքում բերված են աղբյուրների սանիտարա-տեխնիկական հետազոտման, տեքստային, աղյուսակային տվյալներ: Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկը:

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը մշակվել է համաձայն ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի պահանջների:
ՍԹԱ նորմավորման աշխատանքների համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. ՙՄթնոլորտն աղտոտող նյութերի և ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին՚ N 1673-Ն որոշումը:

ՍԹԱ-ն գիտա-տեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է յուրաքանչյուր աղբյուրի և արտանետվող յուրաքանչյուր նյութի համար, ձեռնարկությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:

Գումարային ազդեցությամբ օժտված նյութեր չեն արտանետվում: 

Այժմ ձեռնարկությունն  ունի մթնոլորտն աղտոտող գործող 3 աղբյուր:

Ընդամենը արտանետվում են 1 անվանում վնասակար նյութեր, տարեկան 4.5 տոննա քանակով, այդ թվում` 

· Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%)`                   4.5 տ/տարի
Ցանկացած արտանետման աղբյուրի համար հասցված տնտեսական վնասն որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Քi

i

որտեղ`

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 8,

Վi-ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է,

Քi-ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է,

ՓՑ-ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ = 1000 դրամ,

Քi գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi)

որտեղ`

ՍԹԱi-ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,

ՏԱi-ն I նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով:

գ = 1` անշարժ աղբյուրների համար
· Փոշի անօրգանական՝ (SiO2 20-70%)`  4.5 տ/տարի
Ա = 8 x 1000 x 10 x (3 x 4.5 - 2 x 4.5) = 360000 դրամ
Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
2Կատարողների ցուցակ


3«ՕՍՏ-ՇԻՆ»   ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


4Անոտացիա


5Ցանկացած արտանետման աղբյուրի համար հասցված տնտեսական վնասն որոշվում է հետևյալ բանաձևով`


71. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին


92. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր


103. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը


104. Զարկային արտանետումների բնութագիրը


105. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը


136. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները


136.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները


136.2. Ռելյեֆի գործակիցը


136.3. Մթնոլորտային օդի ներկա  աղտոտվածությունը


137. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը


137.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները


147.2.
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները


158.
ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը


169.
Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ


1610.
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ


17ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


18Հավելված 1


19Հավելված 2


19Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները




1. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին
«ՕՍՏ-ՇԻՆ» ՍՊԸ–ի կողմից շահագործվող բետոնահանգույցը գտնվում է Երևան քաղաք, Արաբկիր վարչական շրջան, Գրիբոյեդով փողոց 17 հասցեում:
Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ ք. Սպիտակ, Թորոսյան 8:
  
Էնկերությունը զբաղվում է շինարարական աշխատանքների կազմակերպմամբ, բնակելի թաղամասերի կառուցմամբ: Ընկերության կողմից շահագործվող բետոհանգույցից առաջանում են արտանետումներ:

Սահմանակից է բնակելի տներին և թաղամասերին /տես իրադրային հատակագիծ/:

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է  36.110.00446, գրանցված է 22.01.2007թ.:

Տեղանքի իրավիճակային քարտեզը բերված է ստորև:

Նկար 2. Տեղանքի իրավիճակային քարտեզ
[image: image3.png]



Քարտեզ-սխեմա
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2. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր
Ընկերության արտադրական գործունեությունը, Արաբկիր վարչական շրջան, Գրիբոյեդով 17 հասցեում,  նախատեսված է շինարարական աշխատանքների համար բետոնի շաղախ ստանալու նպատակով: Որպես հիմնական հումք կիրառվում է ցեմենտ և խիճ:

Հիմնական արտանետում առաջացնող աղբյուրներն են՝
· ավազի և խճի կուտակարանը
· ցեմետի աշտարակը՝ 2 հատ
· բետոնախառնիչ՝ 1 հատ
Կազմակերպությունում տարեկան պատրաստում է առավելագույնը 38500մ3 բետոնի շաղախ, օգտագործվում է ցեմենտ, ավազ , խիճ /բազալտի/: 1մ3 բետոնի լուծույթ ստանալու համար ծախսվում է`1050կգ խիճ, 920կգ ավազ, 440կգ ցեմենտ և համապատասխան քանակի ջուր:
1.Պատրաստի ցեմենտը արտադրամաս է տեղափոխվում հատուկ ավտոտրանսպորտով և ցեմենտի պահեստավորումը աշտարակի` սիլոսի մեջ կատարվում է օդաճնշակման բեռնման միջոցով: Տեղադրված է երկու ցեմենտի աշտարակներ, որոնք նույն պարամերերն ունենալու շնորհիվ միավորվել են որպես 1 աղբյուր: Բոլոր տեսակի ցեմենտի սիլոսները` աշտարակները կոմպլեկտավորված են տվիչներով, ֆիլտրերով, ապահովիչ փականով: Տվյալ տիպի աշտարակում տեղադրված է թևքային ֆիլտր, որը 90% կլանում է ցեմենտի փոշին և նորից վերադարձվում աշտարակ, իսկ 10% արտանետվում է աշտարակի արտանետիչ խողովակից: 

2. Ավազի և խճի կուտակման հրապարակում անօրգանական փոշի առաջանում է ավազի և խճի ընդունման ու ավտոտրանսպորտից բեռնաթափման, պահեստավորման և գործածման ընթացքում: Այդ գործընթացից առաջացած անօրգանական փոշին արտանետվում է անկազմակերպ աղբյուրի միջոցով: Ավազի և խճի կիրառումը իրականացվում է անմիջապես հումքի կուտակման հրապարակից: Քանի որ ավազի և խճի կուտակման հրապարակը իրենից ներկայացնում է բաց արտադրական մակերես, ուստի հնարավոր չէ այնտեղ կիրառել փոշեորսիչ սարքավորումներ: Անօրգանական փոշիու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով կատարում են խոնավացում ջրցանման միջոցով: 

3. Բետոնհանգույցը նախատեսված է բետոնի շաղախի պատրաստման համար: Բետոնհանգույցը փակ համկարգ է: Ավազը և խիճը փակ էլեվատորով կուտակման հրապարակից մատակարարվում է բետոնհանգույցի դոզատոր, ցեմենտը նույնպես փակ համակարգով մատակարարվում է բետոնհանգույցի դոզատոր, որտեղ չափավորվում և լցվում են խառնիչ: Խառնիչում այդ կոմպոնենտները խառնվում են համապատասխան քանակի ջրով, լավ խառնվում համասեռվում և պատրաստի բետոնի շաղախը դատարկվում և մատուցվում սպառման: Այդ գործընթացը քանի որ փակ համակարգ է, ուստի առաջացած անօրգանական փոշին և ցեմենտի փոշին հետ վերադառնում են համակարգ, բայց փոշեխառնուրդի մի որոշակի քանակ արտանետվում է բետոնհանգույցի պատուհանից: 
Արտանետվում են անօրգանական փոշի (SiO2-20-70%) և ցեմենտի փոշի: Միևնույն ՍԹԿ ունենալու պատճառով փոշիները հաշվարկվել են միասին:

      Կիրառվող սարքավորման և տեխնոլոգիայի բնույթից ելնելով` վթարային իրավիճակները բացառվում են և համապատասխանաբար արտանետումներ չեն հաշվարկվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը, արտանետման աղբյուների պարամետրերը, վնասակար նյութերի արտանետունբերի քանակը և տեսակը նշված են աղյուսակ 3:

3. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.
	Նյութի անվանումը
	ՍԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութի արտանետումը, 
տ/տարի

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%), այդ թվում ցեմենտի փոշի 
	0.3
	4.5
0.54

	Ընդամենը
	
	4.5


4. Զարկային արտանետումների բնութագիրը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ,
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը,տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Արտադրամասում ջերմային կամ քիմիական պրոցեսներ չեն իրականացվում և զարկային արտանետումներ չեն կարող լինել, համապատասխանաբար աղյուսակ 2-ը չի լրացվում:
5. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 

ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի պարամետրերը ներկայացվում են աղյուսակ 3-ի տեսքով: 
Կլինկերի աղացում և խառնման բունկերներում առաջանում են միայն փոշու արտանետումներ: 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամե-րի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	 
	անվանումը
	քանակը
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Ավազի և խճի կուտակարան
	Գործընտաց
	1
	1
	7200
	7200
	անկազմակերպ
	անկազմակերպ
	1
	1
	1
	1

	Բենտոնահանգույց
	Ցեմենտի աշտարակ 
	4
	4
	1740
	1740
	խողովակ
	խողովակ
	1
	1
	2
	2

	Բենտոնահանգույց
	Բետոնախառնիչ
	2
	2
	1740
	      1740
	խողովակ
	խողովակ
	1
	1
	3
	3


                                       3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման                     աղբյուրի ելքում
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ

	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	Ջերմաստիճանը,0C
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	4
	4
	20
	20
	6
	6
	1884,96
	
	20
	20
	-51
	46
	15
	20

	14,5
	14,5
	0.5
	0.5
	2x6=12
	2x6=12
	2,356
	
	20
	20
	-78
	59
	
	

	4
	4
	1
	1
	12
	12
	9,4248
	
	20
	20
	-70
	56
	
	


                                              3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	
	
	
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը/ Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման միջին աստիճանը/ Մաքրման առավելագույն չափը, %
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	
	
	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	-
	-
	-
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%)
	0.12
	
	3.11
	0.12
	
	3.11
	2021

	
	
	
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%) /ցեմենտի փոշի/
	0.05
	
	0.31
	0.05
	
	0.216
	2021

	-
	-
	-
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%), այդ թվում

Ցեմենտի փոշի
	0.17
0.086
	
	1.08
0.54
	0.17
0.086
	
	1.08
0.54
	2021


որտեղ`

ՆՎ` ներկա վիճակ, Հ` հեռանկար
6. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները

6.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները  հաշվարկվել են ըստ ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի և բերված են 3 աղյուսակում:

Հաշվարկները կատարվել են ՙՏարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան՚ ժողովածուի հիման վրա:

Նստեցման անչաթելի գործակիցն ընդունվել է` մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ, նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է 1: Խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում` 3:

6.2. Ռելյեֆի գործակիցը

Ներկայացվող բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույցը գտնվում է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան, Գրիբոյեդով 17 հասցեում:

 Տարածքը բնութագրվում է հարթ մակերեսով և քանի որ տեղանքի բարձրությունների տարբերությունը 1 կմ շառավղով  չի գերազանցում է 50 մ, համաձայն ОНД – 86 ռելիեֆի գործակիցը ընդունվել է 1:

6.3. Մթնոլորտային օդի ներկա  աղտոտվածությունը

        Գետնամերձ կոնցենտրացիաների համակարգչային հաշվարկների ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտանետվող նյութերի բնակավայրերում առկա ֆոնային աղտոտվածության տվյալները: 

         Հաշվի առնելով, որ Երևան քաղաքի մթնոլորտում ազոտի օքսիդների, ծծմբի անհիդրիդի, փոշու և ածխածնի օքսիդի ֆոնային աղտոտվածության մակարդակը գերացանցում է թույլատրելի նորմերը (ՍԹԿ) Երևանում գործող կամ նախագծվող աղտոտման աղբյուրների համար ցրման համակարգչային հաշվարկը անհրաժեշտ է կատարել է առանց ֆոնային աղտոտվածության տվյալների: Այս նյութերի արտանետումների նորմավորումը կարգավորվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.03.2005թ. N. 78-Ա հրամանով: 

7. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը

7.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների (հավելված 1):
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.

Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման պայմանները:
	Հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Մթնոլորտի շերտադասավորությունից կախված գործակիցը, А
	200

	2.
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.0

	3.
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա առավելագույն միջին ջերմաստիճանը, T 0C
	32.3

	4.
	Միջին տարեկան «քամիների վարդը» %-ով
	

	
	Հյուսիս
	18

	
	Հյուսիս- Արևելք
	31

	
	Արևելք
	6

	
	Հարավ-Արևելք
	6

	
	Հարավ
	11

	
	Հարավ-Արևմուտք
	17

	
	Արևմուտք
	8

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	3

	
	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովածությամբ)
	2.5

	
	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովածությամբ)
	22


7.2. Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվում են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:

Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվում է «ԷՌԱ» համակարգչային ծրագրով:

Գետնամերձ կոնցենտրացիաների բաշխումը կատարվել է 1000x1000մ քառակուսում, 100մ քայլով:

Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից փոշու գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:

Վնասակար նյութաերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
	Նյութի անվանումը
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՍՊԳ եզրին

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%)
	Cs=   0. 61178 доли ПДК 
      0. 18353 мг/м3
	Cs=   0. 71372 доли ПДК  
      0. 21412 мг/м3


8. ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով անօրգանական փոշու համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է անօրգանական փոշու  համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. 

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 
«ՕՍՏ-ՇԻՆ» ՍՊԸ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը

	 
	գ/վրկ
	տ/տարի

	Փոշի անօրգանական (Si02` 20 - 70%)
	0.34
	4.5


9. Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ

Անբարենպաստ եղանակի դեպքում կիրառվում են  արտանետումների կարգավորման կազմակերպչատեխնիկական բնույթի միջոցառումներ, որոնք գործնականում ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1.
Թույլ չտալ  սարքավորման գերբեռնված աշխատանք:

2.
Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին:

4.
Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում անհրաժեշտ է  սահմանափակել, կամ ժամանակավորապես դադարեցնել սարքավորման աշխատանքը (Եթե աղբյուրները մի քանիսն են, ապա նախ նշել համակարգչային ծրագրով որոշված ամենաբարենպաստ աղբյուրը և հետո` արտանետումների նվազեցման միջոցառումներն անբարենպաստ եղանակային պայմաններում` 1-ին ռեժիմ` 20% նվազեցում, 2-րդ ռեժիմ` 40% նվազեցում, 3-րդ ռեժիմ` 60% նվազեցում):
10. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ  կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը, ապա արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը` ընկերության տնօրենը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ նյութերի կոնցենտրացիաների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների կիրառման կամ օգտագործման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է կիրառել տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում կիրառվում  է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների դեպքում , բնակչության առողջության համար վնասակար  մթնոլորտի աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է իջեցնել վնասակար նյութերի արտանետումներն,  ընդհուպ մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում գերազանցվում է ՍԹԱ նորմատիվը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել ՀՀ կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
· “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ 
· “ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ
      НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой СССР, 1987
· “Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами” Гидрометеоиздат. 1986г. 
· “ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 192 ԵՎ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 953-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ կառավարության N 1673-Ն որոշում
· ՀՀ կառավարության 2006թ.փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ հաստատված վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների ցանկ
· ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014
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ՌԵԼԻԵՖԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
Տեղանքի ռելիեֆի գործակցի հաշվարկը տրվում է` 

Ղ = 1 + Ֆ (Ղմ - 1) բանաձևով
Ղ – չափողականություն չունեցող, տեղանքի ազդեցությունը հաշվառող գործակիցն է: Հարթ կամ թույլ անկում ունեցող տարածքների համար, երբ 1կմ. վրա անկումը չի գերազանցում 50մ: Ղ գործակիցը կարելի է ընդունել միավորին հավասար Ղ = 1(ՕՆԴ - 86 էջ 5): 

Ձեռնարկությունը գտնվում է հարթ տարածքի վրա, աղբյուրի ամենաբարձր խողովակը 14.5մ է: Մինչև 1կմ հեռավորության վրա H-ը չի գերազանցում 50մ, ուստի` 

Ղ = 1
Հավելված 2
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները
1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: Ереван

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 6.0)

     Средняя скорость ветра = 2.9 м/с

     Температура летняя =  32.3  град.C

     Температура зимняя =  0.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  223.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО "ОСТ - ШИН".

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 19.08.2021 15:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000201 0001  1  П2    4.0        20.0  6.00  1885.0  20.0      -51       46       15       20  72 3.0 1.000 0 0.1200000

000201 0002  1  Т    14.5        0.50 12.00    2.36  20.0      -78       59                       3.0 1.000 0 0.0500000

000201 0003  1  Т     4.0         1.0 12.00    9.42  20.0      -70       56                       3.0 1.000 0 0.1700000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО "ОСТ - ШИН".

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 19.08.2021 15:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.3 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0001|  1  |    0.120000| П2 |   0.050131 |  85.80  |   199.8  |

|   2 |000201 0002|  1  |    0.050000| Т  |   0.160404 |   0.54  |    44.5  |

|   3 |000201 0003|  1  |    0.170000| Т  |   0.710183 |   8.58  |    63.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.340000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.920717 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  11.38 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО "ОСТ - ШИН".

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 19.08.2021 15:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.3 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 792x792 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 11.38 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО "ОСТ - ШИН".

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 19.08.2021 15:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -15,  Y= 6

                    размеры: длина(по Х)= 792, ширина(по Y)= 792, шаг сетки= 99

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   402 : Y-строка  1  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра=173)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.130: 0.155: 0.180: 0.198: 0.196: 0.178: 0.151: 0.126: 0.106:

Cc : 0.039: 0.046: 0.054: 0.059: 0.059: 0.053: 0.045: 0.038: 0.032:

Фоп:  135 :  145 :  158 :  173 :  189 :  204 :  216 :  225 :  232 :

Uоп:25.00 :19.50 :17.06 :16.93 :16.95 :17.06 :19.06 :25.00 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.110: 0.138: 0.166: 0.184: 0.183: 0.164: 0.135: 0.107: 0.086:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.015: 0.010: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.014: 0.014:

Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   303 : Y-строка  2  Cmax=  0.296 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра=170)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.155: 0.200: 0.254: 0.296: 0.293: 0.247: 0.194: 0.150: 0.121:

Cc : 0.047: 0.060: 0.076: 0.089: 0.088: 0.074: 0.058: 0.045: 0.036:

Фоп:  126 :  136 :  150 :  170 :  193 :  212 :  226 :  235 :  241 :

Uоп:19.68 :17.01 :14.07 :12.35 :12.36 :13.78 :16.92 :20.29 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.139: 0.186: 0.243: 0.286: 0.282: 0.237: 0.180: 0.134: 0.101:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.010: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.007: 0.010: 0.014:

Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.006: 0.006: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   204 : Y-строка  3  Cmax=  0.472 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра=163)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.183: 0.255: 0.368: 0.472: 0.464: 0.354: 0.245: 0.176: 0.133:

Cc : 0.055: 0.077: 0.110: 0.142: 0.139: 0.106: 0.074: 0.053: 0.040:

Фоп:  113 :  121 :  136 :  163 :  200 :  226 :  240 :  247 :  252 :

Uоп:17.07 :14.12 :11.41 :10.49 :10.58 :11.65 :13.99 :17.07 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.168: 0.245: 0.358: 0.465: 0.457: 0.344: 0.235: 0.162: 0.114:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.007: 0.007: 0.009: 0.009: 0.007: 0.014:

Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :

Ви : 0.007: 0.002: 0.001:      :      : 0.001: 0.002: 0.007: 0.005:

Ки : 0002 : 0001 : 0001 :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   105 : Y-строка  4  Cmax=  0.707 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра=138)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.202: 0.301: 0.483: 0.707: 0.686: 0.457: 0.288: 0.194: 0.141:

Cc : 0.061: 0.090: 0.145: 0.212: 0.206: 0.137: 0.086: 0.058: 0.042:

Фоп:   98 :  101 :  109 :  138 :  228 :  252 :  259 :  262 :  264 :

Uоп:16.96 :12.24 :10.44 : 9.08 : 9.13 :10.63 :12.52 :16.97 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.187: 0.291: 0.474: 0.705: 0.683: 0.448: 0.277: 0.179: 0.122:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.007: 0.010: 0.008: 0.002: 0.003: 0.009: 0.010: 0.007: 0.014:

Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :

Ви : 0.007: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.007: 0.005:

Ки : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     6 : Y-строка  5  Cmax=  0.703 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра= 41)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.201: 0.301: 0.481: 0.703: 0.687: 0.458: 0.288: 0.194: 0.141:

Cc : 0.060: 0.090: 0.144: 0.211: 0.206: 0.138: 0.086: 0.058: 0.042:

Фоп:   82 :   78 :   71 :   41 :  312 :  288 :  281 :  278 :  276 :

Uоп:16.96 :12.24 :10.47 : 9.09 : 9.12 :10.63 :12.46 :16.91 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.187: 0.291: 0.473: 0.702: 0.682: 0.448: 0.276: 0.179: 0.122:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.007: 0.010: 0.007: 0.002: 0.005: 0.009: 0.010: 0.007: 0.015:

Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :

Ви : 0.007: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.007: 0.005:

Ки : 0002 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -93 : Y-строка  6  Cmax=  0.471 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра= 16)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.182: 0.255: 0.366: 0.471: 0.464: 0.353: 0.245: 0.177: 0.134:

Cc : 0.054: 0.076: 0.110: 0.141: 0.139: 0.106: 0.073: 0.053: 0.040:

Фоп:   66 :   58 :   44 :   16 :  340 :  314 :  300 :  293 :  288 :

Uоп:17.07 :13.34 :11.53 :10.49 :10.57 :11.66 :14.90 :17.23 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.167: 0.244: 0.356: 0.462: 0.455: 0.343: 0.233: 0.161: 0.114:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.008: 0.008: 0.015:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.007: 0.001: 0.001:      :      : 0.001: 0.004: 0.007: 0.005:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 :      :      : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -192 : Y-строка  7  Cmax=  0.295 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра= 10)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.154: 0.199: 0.253: 0.295: 0.291: 0.247: 0.194: 0.151: 0.121:

Cc : 0.046: 0.060: 0.076: 0.088: 0.087: 0.074: 0.058: 0.045: 0.036:

Фоп:   54 :   44 :   30 :   10 :  347 :  328 :  314 :  305 :  299 :

Uоп:18.58 :16.68 :13.51 :12.36 :12.36 :14.39 :17.00 :23.75 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.139: 0.186: 0.242: 0.285: 0.281: 0.236: 0.180: 0.132: 0.101:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.008: 0.007: 0.009: 0.009: 0.010: 0.008: 0.007: 0.014: 0.015:

Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.007: 0.006: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.007: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -291 : Y-строка  8  Cmax=  0.197 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра=  7)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.129: 0.153: 0.179: 0.197: 0.196: 0.178: 0.151: 0.127: 0.106:

Cc : 0.039: 0.046: 0.054: 0.059: 0.059: 0.053: 0.045: 0.038: 0.032:

Фоп:   45 :   35 :   22 :    7 :  351 :  336 :  324 :  315 :  308 :

Uоп:25.00 :18.58 :17.05 :16.81 :17.00 :17.07 :22.76 :25.00 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.110: 0.138: 0.165: 0.183: 0.182: 0.163: 0.133: 0.107: 0.086:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.014: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.013: 0.015: 0.015:

Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -390 : Y-строка  9  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=  -114.0; напр.ветра=  6)

----------:________________________________________________________

 x=  -411 :  -312:  -213:  -114:   -15:    84:   183:   282:   381:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.107: 0.122: 0.135: 0.142: 0.142: 0.134: 0.121: 0.107: 0.092:

Cc : 0.032: 0.037: 0.040: 0.043: 0.043: 0.040: 0.036: 0.032: 0.028:

Фоп:   38 :   29 :   18 :    6 :  353 :  341 :  331 :  322 :  315 :

Uоп:25.00 :25.00 :25.00 :24.00 :24.00 :25.00 :25.00 :25.00 :25.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.088: 0.103: 0.116: 0.124: 0.124: 0.115: 0.101: 0.086: 0.072:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=  -114.0 м,  Y=   105.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.70744 доли ПДК  |

                                     |       0.21223 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   138 град.

                       и скорости ветра  9.08 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0003|   1 | Т |     0.1700|   0.704825 |  99.6  |  99.6 |   4.1460266  |

|                              В сумме =   0.704825    99.6                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.002611     0.4                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО "ОСТ - ШИН".

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 19.08.2021 15:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      -15 м;  Y=        6 |

      |  Длина и ширина     : L=    792 м;  B=    792 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     99 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9   

   *--|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.130 0.155 0.180 0.198 0.196 0.178 0.151 0.126 0.106 |- 1

   |                                                       |

 2-| 0.155 0.200 0.254 0.296 0.293 0.247 0.194 0.150 0.121 |- 2

   |                                                       |

 3-| 0.183 0.255 0.368 0.472 0.464 0.354 0.245 0.176 0.133 |- 3

   |                                                       |

 4-| 0.202 0.301 0.483 0.707 0.686 0.457 0.288 0.194 0.141 |- 4

   |                    ^                                  |

 5-C 0.201 0.301 0.481 0.703 0.687 0.458 0.288 0.194 0.141 C- 5

   |                          ^                            |

 6-| 0.182 0.255 0.366 0.471 0.464 0.353 0.245 0.177 0.134 |- 6

   |                                                       |

 7-| 0.154 0.199 0.253 0.295 0.291 0.247 0.194 0.151 0.121 |- 7

   |                                                       |

 8-| 0.129 0.153 0.179 0.197 0.196 0.178 0.151 0.127 0.106 |- 8

   |                                                       |

 9-| 0.107 0.122 0.135 0.142 0.142 0.134 0.121 0.107 0.092 |- 9

   |                                                       |

   |--|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.70744 долей ПДК

                                         =0.21223 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -114.0 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 4)       Yм =   105.0 м

 При опасном направлении ветра  :     138 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  9.08 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО "ОСТ - ШИН".

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 19.08.2021 15:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  65

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -62:   -64:   -64:   -62:   -59:   -53:   -53:   -51:   -46:   -39:   -31:   -22:   -16:    -9:     0:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -25:   -38:   -50:   -63:   -75:   -94:   -94:  -100:  -111:  -122:  -131:  -140:  -144:  -151:  -159:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.545: 0.551: 0.555: 0.565: 0.573: 0.583: 0.583: 0.584: 0.588: 0.592: 0.598: 0.602: 0.606: 0.604: 0.601:

Cc : 0.164: 0.165: 0.167: 0.169: 0.172: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.177: 0.179: 0.181: 0.182: 0.181: 0.180:

Фоп:  339 :  345 :  350 :  357 :    2 :   12 :   12 :   16 :   22 :   29 :   35 :   42 :   46 :   51 :   58 :

Uоп: 9.98 : 9.91 : 9.90 : 9.87 : 9.77 : 9.83 : 9.83 : 9.84 : 9.82 : 9.80 : 9.76 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.58 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.538: 0.544: 0.548: 0.559: 0.567: 0.577: 0.577: 0.579: 0.583: 0.587: 0.594: 0.597: 0.602: 0.600: 0.596:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     10:    20:    32:    43:    55:    67:    79:    90:   101:   111:   121:   130:   138:   145:   150:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -165:  -170:  -174:  -177:  -178:  -178:  -176:  -173:  -169:  -163:  -156:  -148:  -140:  -130:  -119:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.600: 0.598: 0.598: 0.595: 0.593: 0.593: 0.593: 0.593: 0.591: 0.593: 0.595: 0.594: 0.593: 0.596: 0.597:

Cc : 0.180: 0.180: 0.179: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.177: 0.178: 0.179: 0.178: 0.178: 0.179: 0.179:

Фоп:   64 :   70 :   77 :   83 :   89 :   96 :  102 :  108 :  114 :  121 :  127 :  134 :  140 :  146 :  152 :

Uоп: 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.77 : 9.77 : 9.79 : 9.78 : 9.78 : 9.79 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.78 : 9.58 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.595: 0.593: 0.592: 0.589: 0.587: 0.587: 0.587: 0.587: 0.585: 0.587: 0.589: 0.587: 0.587: 0.591: 0.592:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    154:   157:   159:   159:   158:   156:   156:   154:   151:   145:   145:   143:   138:   131:   123:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -108:   -97:   -85:   -73:   -61:   -54:   -52:   -39:   -27:    -8:    -8:    -2:     9:    20:    29:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.602: 0.603: 0.604: 0.606: 0.609: 0.612: 0.610: 0.606: 0.602: 0.592: 0.592: 0.587: 0.578: 0.569: 0.563:

Cc : 0.180: 0.181: 0.181: 0.182: 0.183: 0.184: 0.183: 0.182: 0.181: 0.178: 0.178: 0.176: 0.173: 0.171: 0.169:

Фоп:  159 :  165 :  172 :  178 :  185 :  189 :  190 :  198 :  204 :  215 :  215 :  218 :  224 :  230 :  236 :

Uоп: 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.58 : 9.78 : 9.78 : 9.81 : 9.76 : 9.81 : 9.83 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.596: 0.598: 0.599: 0.602: 0.604: 0.607: 0.606: 0.601: 0.598: 0.587: 0.587: 0.582: 0.572: 0.563: 0.556:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    114:   104:    93:    81:    69:    56:    44:    31:    19:     5:     5:    -1:   -12:   -23:   -33:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     38:    45:    51:    56:    59:    61:    61:    59:    56:    51:    51:    49:    44:    37:    29:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.555: 0.549: 0.545: 0.540: 0.537: 0.534: 0.532: 0.533: 0.533: 0.533: 0.533: 0.531: 0.530: 0.528: 0.529:

Cc : 0.166: 0.165: 0.164: 0.162: 0.161: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.160: 0.159: 0.159: 0.158: 0.159:

Фоп:  242 :  247 :  253 :  259 :  264 :  270 :  275 :  281 :  286 :  293 :  293 :  296 :  301 :  306 :  312 :

Uоп: 9.91 : 9.92 : 9.98 :10.00 :10.03 :10.04 :10.05 :10.05 :10.05 :10.05 :10.05 :10.06 :10.07 :10.08 :10.08 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.548: 0.542: 0.537: 0.532: 0.529: 0.525: 0.524: 0.524: 0.524: 0.524: 0.524: 0.522: 0.521: 0.519: 0.520:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=    -41:   -49:   -55:   -59:   -62:

----------:------:------:------:------:

 x=     20:    10:    -1:   -13:   -25:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.530: 0.530: 0.534: 0.539: 0.545:

Cc : 0.159: 0.159: 0.160: 0.162: 0.164:

Фоп:  317 :  323 :  328 :  334 :  339 :

Uоп:10.07 :10.07 :10.05 :10.02 : 9.98 :

   :      :      :      :      :      :

Ви : 0.522: 0.522: 0.526: 0.532: 0.538:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=   -54.0 м,  Y=   156.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.61178 доли ПДК  |

                                     |       0.18353 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   189 град.

                       и скорости ветра  9.58 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0003|   1 | Т |     0.1700|   0.607468 |  99.3  |  99.3 |   3.5733409  |

|                              В сумме =   0.607468    99.3                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.004314     0.7                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО "ОСТ - ШИН".

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 19.08.2021 15:46

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всей расчетной зоне.

     Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек:  29

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     27:   -21:   -69:   -66:   -63:   -59:   -56:   -53:   -15:    22:    35:    47:    95:    69:    55:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    208:   207:   205:   155:   106:    56:     6:   -44:   -42:   -40:   -80:  -120:  -109:   -77:   -43:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.261: 0.252: 0.236: 0.289: 0.357: 0.437: 0.522: 0.582: 0.679: 0.700: 0.617: 0.707: 0.710: 0.573: 0.635:

Cc : 0.078: 0.076: 0.071: 0.087: 0.107: 0.131: 0.157: 0.175: 0.204: 0.210: 0.185: 0.212: 0.213: 0.172: 0.191:

Фоп:  276 :  286 :  294 :  298 :  304 :  312 :  326 :  346 :  338 :  318 :   25 :   80 :  135 :  153 :  273 :

Uоп:13.69 :14.28 :15.53 :12.44 :11.53 :10.80 :10.13 : 9.82 : 9.17 : 8.53 : 8.55 : 8.57 : 8.51 : 8.56 : 8.52 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.250: 0.241: 0.224: 0.278: 0.347: 0.427: 0.513: 0.576: 0.675: 0.697: 0.617: 0.706: 0.708: 0.573: 0.634:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.009: 0.009: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.002:      : 0.001: 0.002:      : 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      : 0002 : 0002 :      : 0002 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=     40:    37:    35:    32:    29:    54:    13:    13:    13:    13:   -28:   -28:   -28:   -28:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -10:    34:    77:   121:   164:   -80:     9:    59:   109:   158:     7:    57:   107:   157:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.714: 0.603: 0.488: 0.393: 0.317: 0.555: 0.643: 0.520: 0.410: 0.324: 0.577: 0.479: 0.386: 0.309:

Cc : 0.214: 0.181: 0.147: 0.118: 0.095: 0.167: 0.193: 0.156: 0.123: 0.097: 0.173: 0.144: 0.116: 0.093:

Фоп:  285 :  280 :  278 :  277 :  277 :   78 :  299 :  289 :  284 :  281 :  317 :  304 :  295 :  290 :

Uоп: 8.57 : 9.58 :10.33 :11.15 :12.03 : 8.58 : 9.37 :10.12 :11.00 :11.92 : 9.84 :10.45 :11.21 :12.11 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.709: 0.595: 0.479: 0.383: 0.306: 0.555: 0.636: 0.510: 0.400: 0.313: 0.569: 0.469: 0.375: 0.298:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010:      : 0.006: 0.009: 0.010: 0.010: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001:      :      : 0.000: 0.001: 0.001:      : 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=    -9.5 м,  Y=    40.2 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.71372 доли ПДК  |

                                     |       0.21412 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   285 град.

                       и скорости ветра  8.57 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0003|   1 | Т |     0.1700|   0.708813 |  99.3  |  99.3 |   4.1694899  |

|                              В сумме =   0.708813    99.3                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.004909     0.7                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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