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Կատարողների ցուցակ
Համակարգող` Ա.Գալոյան
Կատարողներ՝ 
- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է Ա.Գալոյանի կողմից:

«Զեյթուն Սվիթ» ՍՊԸ  ՕՊՕ-ի հաշվարկը
Համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1673-ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվը մշակվում է այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր չափանիշը կամ վայրկյանում գերազանցում է 2 հազար խորանարդ մետր չափանիշը:


Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձեվով`

ՕՊՕ տարեկան= [image: image2.png]yin

URY;





որտեղ`


Աi-ն յուրաքանչյուրը` i-րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեղնոլոգիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ)


ՍԹԿi-i-րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է (մգ/մ3):


Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ն հաշվարկվել է ըստ ազոտի օքսիդների / երկօքսիդի հաշվարկով/,  ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 0.04 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 0.47 տ/տարի և ածխածնի օքսիդների ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 3 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 1.447 տ/տարի:

ՕՊՕ = (0.47x109):0.04 + (1.447x109):3= 12.232 մլրդ/մ3

  Քանի որ, ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 մլրդ/մ3 շեմը (12.232 մլրդ/մ3), ապա ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ` արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:
ԱՆՈՏԱՑԻԱ
Ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսանում «Զեյթուն Սվիթ» ՍՊԸ  գործարանի արտանետումները:
Աշխատանքի նպատակն է մշակել մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը:
Աշխատանքում  ներկայացվել են ձեռնարկության որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրի արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:
Ներկա աշխատանքում բերված են աղբյուրների սանիտարա-տեխնիկական հետազոտման, տեքստային, աղյուսակային տվյալներ: Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկը:
Սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը մշակվել է համաձայն ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի պահանջների:
ՍԹԱ նորմավորման աշխատանքների համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. «Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի և ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1673-Ն որոշումը:
ՍԹԱ-ն գիտա-տեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է յուրաքանչյուր աղբյուրի և արտանետվող յուրաքանչյուր նյութի համար, ձեռնարկությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:
Գումարային ազդեցությամբ օժտված նյութեր չեն արտանետվում: 
Այժմ ընկերությունն  ունի մթնոլորտն աղտոտող գործող 8 աղբյուր:
Ընդամենը արտանետվում են 2 անվանում վնասակար նյութեր, այդ թվում` 
· Ածխածնի օքսիդ՝                   1.447 տ/տարի
· Ազոտի օքսիդներ՝                  0.47 տ/տարի
Ցանկացած արտանետման աղբյուրի համար հասցված տնտեսական վնասն որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Քi

i

որտեղ`

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 10,

Վi-ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է,

Քi-ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է,

ՓՑ-ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ = 1000 դրամ,

Քi գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi)

որտեղ`

ՍԹԱi-ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,

ՏԱi-ն I նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով:

գ = 1` անշարժ աղբյուրների համար
Ածխածնի օքսիդ`  1.447 տ/տարի

Ա = 4 x 1000 x 1 x (3 x 1.447 - 2 x 1.447) = 5788 դրամ

Ազոտի օքսիդներ` 0.47 տ/տարի

Ա = 4 x 1000 x 12.5 x (3 x 0.47  - 2 x 0.47) = 23500 դրամ

Ա = 5788 + 23500 = 29288 դրամ
Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել:

Բովանդակություն
2Կատարողների ցուցակ


3«Զեյթուն Սվիթ» ՍՊԸ  ՕՊՕ-ի հաշվարկը


4ԱՆՈՏԱՑԻԱ


71. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ


102. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՄԹՆՈԼՈՐՏՆ


10ԱՂՏՈՏՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐ


103. ՄԹՆՈԼՈՐՈՏ ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ


114. ԶԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ


154. ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՍԹԱ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ


154.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները


154.2. Ռելյեֆի գործակիցը


154.3. Մթնոլորտային օդի ներկա  աղտոտվածությունը


155.ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ


166. ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ,  ՑՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ


177. ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ, ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ


188. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ


189. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ


19ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ


20ՀԱՎԵԼՎԱԾ




1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Զեյթուն Սվիթ» ՍՊԸ ենկերությունը գտնվում է ք. Երևան  Քանաքեռի շրջանցիկ թունել, 10/5 շենք, մեկ արտադրական հրապարակի վրա: Սահմանակից է բնակելի տների և այլ արտադրական ընկերությունների:
"Զեյթուն Սվիթ" ընկերությունն զբաղվում է թխվացկեղենի արտադրութամբ:

"Զեյթուն Սվիթն" ՍՊԸ-ն լավ կազմակերպված արտադրության շնորհիվ կարճ ժամանակահատվածում իր հաստատուն տեղն է զբաղեցնել շուկայում` սպառողներին ներկայացնելով արդեն իսկ հայտնի ավանդական, ինչպես նաև տեղական շուկայի համար միանգամայն նոր արտադրատեսակներ:

Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ ք. Երևան, Քանաքեռի շրջանցիկ թունել, 10/5 շենք:
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է  264.110.20203, գրանցված է 05.04.2011թ.:
«Զեյթուն Սվիթ» ՍՊԸ  իրադրային հատակագիծ
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«Զեյթուն Սվիթ» ՍՊԸ  քարտեզ- սխեմա
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2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՄԹՆՈԼՈՐՏՆ
ԱՂՏՈՏՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐ

«Զեյթուն Սվիթ» ՍՊԸ թողարկում է հրուշակեղենի լայն տեսականի։ 



Ընկերությունում արտանետման աղբյուրներ են հանդիսանում թվով 8 հատ թխման վառարան, որոնք աշխատում են գազով: Թխման վառարանների տարեկան գազի ծախսը կազմում է 103840մ3: 

Արտադրամասը ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման նպատակով կահավորված է 7 հատ, 24 կՎտ հզորությամբ յուրաքանչյուրն, պատային կա թսաներով: Կաթսաներից առաջացած տարեկան գազի ծախսը կազմում է 41300 մ3:
Արտադրամսի տանիքում նախատեսված է կաթսայատուն, որը կահավորված է արտադրական նպատակով շոգի արտադրող ECO – PAR – 150 մակնիշի կաթսայով: Տարեկան գազի ծախսը կազմում է 14860 մ3:

Որպես հիմնական վառելիք օգտագործվում է բնական գազը 8250 կկալ/մ3 ջերմատվողությամբ: Պահուստային վառելիք չի նախատեսվում: Գազի այրման ժամանակ արտանետվող վնասակար նյութերը՝ ածխածնի օքսիդ և ազոտի օքսիդ։

       Ընդհանուր ընկերության գազի ծախսը կազմում է 160000 մ3/տարի:


      Կիրառվող սարքավորման և տեխնոլոգիայի բնույթից ելնելով` վթարային իրավիճակները բացառվում են և համապատասխանաբար արտանետումներ չեն հաշվարկվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը, արտանետման աղբյուների պարամետրերը, վնասակար նյութերի արտանետունբերի քանակը և տեսակը նշված են աղյուսակ 3:
Արտադրամասերում զարկային արտանետումներ չեն առաջանում:
3. ՄԹՆՈԼՈՐՈՏ ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.
	Նյութի անվանումը
	ՍԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութի արտանետումը, 
տ/տարի

	1
	2
	3

	Ածխածնի օքսիդ
	5
	1.447

	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	0.47

	Ընդհամնեը
	
	1.917


4. ԶԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ,
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը,տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	




ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
Աղյուսակ 3
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամերի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	
	անվանումը
	քանակը
	

	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Արտադրամաս
	թխ. վառարան
	1
	
	2360

	
	Խողովակ
	
	1
	
	1
	

	
	թխ. վառարան
	1
	
	
	
	խողովակ
	
	1
	
	2
	

	
	թխ. վառարան
	4
	
	
	
	խողովակ
	
	1
	
	3
	

	
	թխ. վառարան
	2
	
	
	
	խողովակ
	
	1
	
	4
	

	
	պատ. կաթսա 24 կՎտ
	2
	
	2950
	
	խողովակ
	
	1
	
	5
	

	
	պատ. կաթսա 24 կՎտ
	1
	
	2950
	
	խողովակ
	
	1
	
	6
	

	
	պատ. կաթսա 24 կՎտ
	4
	
	2950
	
	խողովակ
	
	1
	
	7
	

	
	ECO – PAR – 150 շոգեկաթսա
	1
	
	1770
	
	խողովակ
	
	1
	
	8
	


Աղյուսակ 3 շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման աղբյուրի ելքում

	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	Ջերմաստիճանը,0C


	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	7
	
	0.2
	
	6
	
	
	
	100
	

	2
	
	7
	
	0.2
	
	6
	
	
	
	100
	

	3
	
	4
	
	0.2
	
	4x6=24
	
	
	
	100
	

	4
	
	4
	
	0.16
	
	2x6=12
	
	
	
	100
	

	5
	
	3
	
	0.2
	
	2x6=12
	
	
	
	100
	

	6
	
	3
	
	0.2
	
	6
	
	
	
	100
	

	7
	
	6
	
	0.2
	
	4x6=24
	
	
	
	100
	

	8
	
	2
	
	0.2
	
	6
	
	
	
	100
	


Աղյուսակ 3 շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ 
	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը/ 
	Մաքրման միջին աստիճանը/ 

	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի
	
	Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը, %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	18
	-24
	
	
	-
	
	-
	
	-
	

	2
	
	3
	-11
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	-4
	-9
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	5
	-6
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	19
	-14
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	9
	-11
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	4
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	-4
	27
	
	
	
	
	
	
	
	


Աղյուսակ 3 շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	11
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.0151
0.0049
	
	0.128

0.042
	
	
	
	2022

	2
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.01
0.0033
	
	0.085

0.028
	
	
	
	2022

	3
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.06

0.02
	
	0.515

0.17
	
	
	
	2022

	4
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.0247

0.0082
	
	0.21

0.07
	
	
	
	2022

	5
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.01

0.0033
	
	0.107
0.0354

	
	
	
	2022

	6
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.005

0.0017
	
	0.053
0.0177

	
	
	
	2022

	7
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.02

0.0066
	
	0.214
0.07

	
	
	
	2022

	8
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.021

0.007
	
	0.135

0.044
	
	
	
	2022


4. ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՍԹԱ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ

4.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները  հաշվարկվել են ըստ ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի և բերված են 3 աղյուսակում:
Հաշվարկները կատարվել են ՙՏարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան՚ ժողովածուի հիման վրա:
Նստեցման անչաթելի գործակիցն ընդունվել է` գազանման վնասակար նյութերի և մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ, նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է 1: Խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում` 3:
4.2. Ռելյեֆի գործակիցը
Ներկայացվող կաթսայատունը գտնվում է ք. Երևան, Քանաքեռի շրջանցիկ թունել, 10/5 շենք հասցեում: Տարածքը բնութագրվում է հարթ մակերեսով և քանի որ տեղանքի բարձրությունների տարբերությունը 1 կմ շառավղով չի գերազանցում է 50 մ, համաձայն ОНД – 86 ռելիեֆի գործակիցը ընդունվել է ՝1:
4.3. Մթնոլորտային օդի ներկա  աղտոտվածությունը

        Գետնամերձ կոնցենտրացիաների համակարգչային հաշվարկների ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտանետվող նյութերի բնակավայրերում առկա ֆոնային աղտոտվածության տվյալները: 

         Հաշվի առնելով, որ Երևան քաղաքի մթնոլորտում ազոտի օքսիդների, ծծմբի անհիդրիդի, փոշու և ածխածնի օքսիդի ֆոնային աղտոտվածության մակարդակը գերացանցում է թույլատրելի նորմերը (ՍԹԿ) Երևանում գործող կամ նախագծվող աղտոտման աղբյուրների համար ցրման համակարգչային հաշվարկը անհրաժեշտ է կատարել է առանց ֆոնային աղտոտվածության տվյալների: Այս նյութերի արտանետումների նորմավորումը կարգավորվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.03.2005թ. N. 78-Ա հրամանով: 

5.ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվում են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:
Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվում է «ԷՌԱ» համակարգչային ծրագրով:
Գետնամերձ կոնցենտրացիաների բաշխումը կատարվել է 1000x1000մ քառակուսում, 50մ քայլով:
Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից ածխածնի օքսիդի և ազոտի օքսիդների գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:
Վնասակար նյութաերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
	Նյութի անվանումը
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՍՊԳ եզրին

	1
	2
	3

	Ածխածնի օքսիդ 
	Cs=   0.0898025 доли ПДКмр
      0.4490124 мг/м3

	Cs=   0.0773919 доли ПДКмр
      0.3869593 мг/м


	Ազոտի օքսիդներ 
	Cм = 0.7466934 доли ПДКмр
     0.1493387 мг/м3 


	Cs=   0.6435771 доли ПДКмр
      0.1287154 мг/м3     



6. ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ,  ՑՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ
Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:
Աղյուսակ 4
	Հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Մթնոլորտի շերտադասավորությունից կախված գործակիցը, А
	200

	2.
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.0

	3.
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա առավելագույն միջին ջերմաստիճանը, T 0C
	32.4

	4.
	Միջին տարեկան «քամիների վարդը» %-ով
	

	
	Հյուսիս
	18

	
	Հյուսիս- Արևելք
	31

	
	Արևելք
	6

	
	Հարավ-Արևելք
	6

	
	Հարավ
	11

	
	Հարավ-Արևմուտք
	17

	
	Արևմուտք
	8

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	3

	
	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովածությամբ)
	2.5

	
	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովածությամբ)
	23


7. ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ, ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով ածխածնի օքսիդի և ազոտի օքսիդների համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
Աղյուսակ 5.
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է ածխածնի օքսիդի և ազոտի օքսիդների  համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6):

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 
«ԶԵՅԹՈՒՆ ՍՎԻԹ» ՍՊԸ  ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Աղյուսակ 6. 

	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը

	 
	գ/վրկ
	տ/տարի

	Ածխածնի օքսիդ
	0.17
	1.447

	Ազոտի օքսիդներ
	0.055
	0.47


8. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Անբարենպաստ եղանակի դեպքում կիրառվում են  արտանետումների կարգավորման կազմակերպչատեխնիկական բնույթի միջոցառումներ, որոնք գործնականում ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1.
Թույլ չտալ  սարքավորման գերբեռնված աշխատանք:

2.
Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին:

3.
Սահմանափակել վառելիքի մատակարարումը կաթսային:

4.
Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում անհրաժեշտ է  սահմանափակել, կամ ժամանակավորապես դադարեցնել սարքավորման աշխատանքը (Եթե աղբյուրները մի քանիսն են, ապա նախ նշել համակարգչային ծրագրով որոշված ամենաբարենպաստ աղբյուրը և հետո` արտանետումների նվազեցման միջոցառումներն անբարենպաստ եղանակային պայմաններում` 1-ին ռեժիմ
` 20% նվազեցում, 2-րդ ռեժիմ` 40% նվազեցում, 3-րդ ռեժիմ` 60% նվազեցում):
9. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ  կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը, ապա արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը` ընկերության տնօրենը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ նյութերի կոնցենտրացիաների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների կիրառման կամ օգտագործման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է կիրառել տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում կիրառվում  է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների դեպքում , բնակչության առողջության համար վնասակար  մթնոլորտի աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է իջեցնել վնասակար նյութերի արտանետումներն,  ընդհուպ մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում գերազանցվում է ՍԹԱ նորմատիվը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել ՀՀ կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ

1.
Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1986. 
2.
Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. ОНД – 84 – Н
3.
«Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ » հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ 
4.
«Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի և ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 27.12.2012թ. N 1673-Ն որոշում:
5.
«Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) և ՀՀ տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում վնասակար նյութերի պարունակության սահմանային թույլատրելի նորմատիվները հաստատելու մասին» 02.02.2006թ.  N 160-Ն որոշում:
6.
Сборник законодательных нормативных и методический документов для экспертизы воздухоохранных мероприятий.  Ленинград. Гидрометеоиздат. 1986.
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1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Название: 

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 6.0)

     Средняя скорость ветра = 2.9 м/с

     Температура летняя =  33.0  град.C
     Температура зимняя =  0.0  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  223.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000201 0001  1  Т     7.0        0.20  6.00  0.1885 100.0       18      -24                       1.0 1.000 0 0.0049000 1.290

000201 0002  1  Т     7.0        0.20  6.00  0.1885 100.0        3      -11                       1.0 1.000 0 0.0033000 1.290

000201 0003  1  Т     4.0        0.20 24.00  0.7540 100.0       -4       -9                       1.0 1.000 0 0.0200000 1.290

000201 0004  1  Т     4.0        0.16 12.00  0.2413 100.0        5       -6                       1.0 1.000 0 0.0082000 1.290

000201 0005  1  Т     3.0        0.20 12.00  0.3770 100.0       19      -14                       1.0 1.000 0 0.0033000 1.290

000201 0006  1  Т     3.0        0.20  6.00  0.1885 100.0        9      -11                       1.0 1.000 0 0.0017000 1.290

000201 0007  1  Т     6.0        0.20 24.00  0.7540 100.0        4       18                       1.0 1.000 0 0.0066000 1.290

000201 0008  1  Т     2.0        0.20  6.00  0.1885 100.0       -4       27                       1.0 1.000 0 0.0070000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0001|  1  |    0.004900| Т  |   0.060591 |   0.79  |    37.4  |

|   2 |000201 0002|  1  |    0.003300| Т  |   0.040806 |   0.79  |    37.4  |

|   3 |000201 0003|  1  |    0.020000| Т  |   0.115078 |   1.56  |    71.1  |

|   4 |000201 0004|  1  |    0.008200| Т  |   0.145757 |   1.04  |    36.5  |

|   5 |000201 0005|  1  |    0.003300| Т  |   0.059899 |   1.32  |    39.6  |

|   6 |000201 0006|  1  |    0.001700| Т  |   0.066987 |   1.05  |    25.6  |

|   7 |000201 0007|  1  |    0.006600| Т  |   0.023771 |   1.32  |    79.2  |

|   8 |000201 0008|  1  |    0.007000| Т  |   0.455954 |   1.20  |    21.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.055000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.968843 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.18 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 495x495 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.18 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 0, Y= 0

                    размеры: длина(по Х)= 495, ширина(по Y)= 495, шаг сетки= 99

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   248 : Y-строка  1  Cmax=  0.165 долей ПДК (x=   -49.5; напр.ветра=168)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.099: 0.134: 0.165: 0.163: 0.131: 0.098:

Cc : 0.020: 0.027: 0.033: 0.033: 0.026: 0.020:

Фоп:  135 :  149 :  168 :  191 :  211 :  225 :

Uоп: 2.70 : 2.38 : 2.25 : 2.16 : 2.28 : 2.54 :

   :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.034: 0.043: 0.050: 0.050: 0.043: 0.034:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.021: 0.032: 0.043: 0.041: 0.029: 0.019:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.015: 0.021: 0.026: 0.026: 0.021: 0.016:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   149 : Y-строка  2  Cmax=  0.310 долей ПДК (x=   -49.5; напр.ветра=161)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.129: 0.202: 0.310: 0.290: 0.194: 0.128:

Cc : 0.026: 0.040: 0.062: 0.058: 0.039: 0.026:

Фоп:  121 :  134 :  161 :  199 :  225 :  239 :

Uоп: 2.29 : 1.96 : 1.82 : 1.68 : 1.83 : 2.19 :

   :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.044: 0.059: 0.104: 0.090: 0.060: 0.043:

Ки : 0003 : 0003 : 0008 : 0008 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.027: 0.053: 0.075: 0.077: 0.043: 0.024:

Ки : 0008 : 0008 : 0003 : 0003 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.021: 0.034: 0.050: 0.049: 0.035: 0.022:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    50 : Y-строка  3  Cmax=  0.450 долей ПДК (x=   -49.5; напр.ветра=127)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.151: 0.257: 0.450: 0.331: 0.254: 0.153:

Cc : 0.030: 0.051: 0.090: 0.066: 0.051: 0.031:

Фоп:  101 :  108 :  127 :  219 :  251 :  258 :

Uоп: 2.04 : 1.50 : 1.08 : 1.18 : 1.47 : 1.98 :

   :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.051: 0.074: 0.205: 0.112: 0.075: 0.051:

Ки : 0003 : 0003 : 0008 : 0004 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.030: 0.058: 0.083: 0.095: 0.053: 0.027:

Ки : 0008 : 0008 : 0004 : 0003 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.026: 0.050: 0.043: 0.035: 0.047: 0.026:

Ки : 0004 : 0004 : 0003 : 0006 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -50 : Y-строка  4  Cmax=  0.502 долей ПДК (x=    49.5; напр.ветра=316)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.150: 0.249: 0.370: 0.502: 0.272: 0.156:

Cc : 0.030: 0.050: 0.074: 0.100: 0.054: 0.031:

Фоп:   79 :   73 :   49 :  316 :  288 :  281 :

Uоп: 2.02 : 1.51 : 1.15 : 1.23 : 1.51 : 2.03 :

   :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.053: 0.082: 0.111: 0.120: 0.076: 0.051:

Ки : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.026: 0.052: 0.099: 0.115: 0.056: 0.028:

Ки : 0008 : 0004 : 0003 : 0008 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.026: 0.041: 0.050: 0.078: 0.046: 0.026:

Ки : 0004 : 0008 : 0008 : 0003 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -149 : Y-строка  5  Cmax=  0.293 долей ПДК (x=    49.5; напр.ветра=343)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.126: 0.191: 0.274: 0.293: 0.207: 0.133:

Cc : 0.025: 0.038: 0.055: 0.059: 0.041: 0.027:

Фоп:   60 :   46 :   20 :  343 :  315 :  301 :

Uоп: 2.21 : 1.85 : 1.65 : 1.71 : 1.91 : 2.26 :

   :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.047: 0.066: 0.083: 0.077: 0.062: 0.044:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.022: 0.036: 0.055: 0.059: 0.038: 0.023:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0008 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.020: 0.033: 0.051: 0.056: 0.036: 0.022:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -248 : Y-строка  6  Cmax=  0.163 долей ПДК (x=    49.5; напр.ветра=349)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.097: 0.130: 0.160: 0.163: 0.135: 0.101:

Cc : 0.019: 0.026: 0.032: 0.033: 0.027: 0.020:

Фоп:   45 :   32 :   12 :  349 :  329 :  315 :

Uоп: 2.50 : 2.23 : 2.12 : 2.19 : 2.33 : 2.61 :

   :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.036: 0.047: 0.055: 0.054: 0.045: 0.035:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.016: 0.022: 0.028: 0.029: 0.023: 0.017:

Ки : 0008 : 0004 : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 :

Ви : 0.016: 0.021: 0.028: 0.028: 0.023: 0.017:

Ки : 0004 : 0008 : 0004 : 0004 : 0004 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    49.5 м,  Y=   -49.5 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5019281 доли ПДКмр|

                                     |       0.1003856 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   316 град.

                       и скорости ветра  1.23 м/с

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0004|   1 | Т |   0.008200|   0.119593 |  23.8  |  23.8 |  14.5844898  |

|  2 |000201 0008|   1 | Т |   0.007000|   0.115198 |  23.0  |  46.8 |  16.4568329  |

|  3 |000201 0003|   1 | Т |     0.0200|   0.077511 |  15.4  |  62.2 |   3.8755536  |

|  4 |000201 0005|   1 | Т |   0.003300|   0.054404 |  10.8  |  73.1 |  16.4860020  |

|  5 |000201 0006|   1 | Т |   0.001700|   0.046740 |   9.3  |  82.4 |  27.4943562  |

|  6 |000201 0001|   1 | Т |   0.004900|   0.044369 |   8.8  |  91.2 |   9.0548162  |

|  7 |000201 0002|   1 | Т |   0.003300|   0.028137 |   5.6  |  96.8 |   8.5264978  |

|                              В сумме =   0.485952    96.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.015976     3.2                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

      |  Длина и ширина     : L=    495 м;  B=    495 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     99 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.099 0.134 0.165 0.163 0.131 0.098 |- 1

   |                                     |

 2-| 0.129 0.202 0.310 0.290 0.194 0.128 |- 2

   |                                     |

 3-| 0.151 0.257 0.450 0.331 0.254 0.153 |- 3

   |              ^     ^                |

 4-| 0.150 0.249 0.370 0.502 0.272 0.156 |- 4

   |              ^     ^                |

 5-| 0.126 0.191 0.274 0.293 0.207 0.133 |- 5

   |                                     |

 6-| 0.097 0.130 0.160 0.163 0.135 0.101 |- 6

   |                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.5019281 долей ПДКмр

                                         =  0.1003856 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    49.5 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 4)       Yм =   -49.5 м

 При опасном направлении ветра  :     316 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  1.23 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 80

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -74:   -74:   -74:   -73:   -71:   -69:   -66:   -62:   -58:   -56:   -56:   -54:   -51:   -47:   -43:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     24:    19:    13:     7:     1:    -4:    -9:   -14:   -19:   -20:   -21:   -26:   -31:   -36:   -41:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.495: 0.491: 0.484: 0.477: 0.470: 0.464: 0.457: 0.447: 0.432: 0.427: 0.424: 0.409: 0.392: 0.375: 0.363:

Cc : 0.099: 0.098: 0.097: 0.095: 0.094: 0.093: 0.091: 0.089: 0.086: 0.085: 0.085: 0.082: 0.078: 0.075: 0.073:

Фоп:  345 :  348 :  353 :  357 :    1 :    5 :    9 :   14 :   19 :   21 :   22 :   27 :   33 :   41 :   49 :

Uоп: 1.34 : 1.34 : 1.33 : 1.33 : 1.33 : 1.32 : 1.31 : 1.28 : 1.26 : 1.19 : 1.17 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.135: 0.137: 0.136: 0.137: 0.140: 0.139: 0.139: 0.134: 0.129: 0.123: 0.120: 0.112: 0.113: 0.118: 0.122:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.112: 0.113: 0.114: 0.115: 0.114: 0.114: 0.113: 0.113: 0.110: 0.114: 0.114: 0.110: 0.095: 0.093: 0.093:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0008 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.083: 0.087: 0.086: 0.091: 0.096: 0.099: 0.102: 0.102: 0.103: 0.098: 0.097: 0.097: 0.093: 0.064: 0.039:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -39:   -34:   -28:   -23:   -17:   -11:    -5:     1:     6:     9:    13:    19:    25:    31:    37:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -44:   -48:   -50:   -52:   -53:   -54:   -54:   -53:   -52:   -51:   -52:   -53:   -54:   -54:   -53:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.357: 0.356: 0.358: 0.362: 0.366: 0.370: 0.374: 0.378: 0.380: 0.380: 0.377: 0.372: 0.367: 0.364: 0.371:

Cc : 0.071: 0.071: 0.072: 0.072: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.074: 0.073: 0.073: 0.074:

Фоп:   56 :   63 :   70 :   76 :   83 :   89 :   95 :  101 :  106 :  109 :  112 :  117 :  121 :  124 :  121 :

Uоп: 1.15 : 1.20 : 1.24 : 1.26 : 1.29 : 1.30 : 1.30 : 1.33 : 1.33 : 1.33 : 1.34 : 1.35 : 1.32 : 1.28 : 0.98 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.124: 0.123: 0.122: 0.120: 0.117: 0.116: 0.116: 0.115: 0.116: 0.116: 0.116: 0.112: 0.111: 0.112: 0.099:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.095: 0.098: 0.101: 0.102: 0.104: 0.106: 0.106: 0.107: 0.107: 0.106: 0.106: 0.107: 0.105: 0.099: 0.088:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0008 :

Ви : 0.040: 0.041: 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.044: 0.042: 0.041: 0.054:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     42:    48:    53:    58:    62:    66:    70:    73:    75:    76:    77:    77:    76:    75:    73:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -52:   -49:   -47:   -43:   -39:   -35:   -30:   -25:   -19:   -13:    -8:    -2:     4:    10:    16:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.444: 0.479: 0.521: 0.556: 0.586: 0.613: 0.629: 0.641: 0.644: 0.633: 0.616: 0.591: 0.557: 0.519:

Cc : 0.080: 0.089: 0.096: 0.104: 0.111: 0.117: 0.123: 0.126: 0.128: 0.129: 0.127: 0.123: 0.118: 0.111: 0.104:

Фоп:  121 :  126 :  130 :  136 :  141 :  146 :  152 :  158 :  163 :  169 :  174 :  179 :  185 :  190 :  196 :

Uоп: 0.99 : 1.07 : 1.11 : 1.15 : 1.25 : 1.29 : 1.36 : 1.39 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.38 : 1.34 : 1.29 : 1.25 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.163: 0.204: 0.233: 0.253: 0.273: 0.289: 0.300: 0.303: 0.313: 0.315: 0.311: 0.300: 0.293: 0.268: 0.250:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.083: 0.081: 0.081: 0.087: 0.090: 0.092: 0.096: 0.099: 0.099: 0.099: 0.102: 0.104: 0.105: 0.103: 0.099:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.040: 0.040: 0.042: 0.049: 0.055: 0.061: 0.071: 0.084: 0.088: 0.096: 0.096: 0.095: 0.089: 0.087: 0.081:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     70:    67:    63:    59:    55:    54:    50:    45:    40:    35:    29:    23:    22:    18:    13:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     21:    26:    30:    34:    37:    38:    42:    46:    49:    51:    53:    54:    54:    57:    61:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.484: 0.446: 0.410: 0.374: 0.349: 0.343: 0.333: 0.331: 0.331: 0.331: 0.334: 0.337: 0.338: 0.342: 0.347:

Cc : 0.097: 0.089: 0.082: 0.075: 0.070: 0.069: 0.067: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.069:

Фоп:  202 :  207 :  213 :  220 :  230 :  233 :  213 :  218 :  222 :  226 :  231 :  237 :  237 :  242 :  249 :

Uоп: 1.14 : 1.11 : 1.08 : 1.06 : 1.11 : 1.13 : 1.19 : 1.21 : 1.22 : 1.23 : 1.23 : 1.24 : 1.23 : 1.24 : 1.25 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.244: 0.219: 0.214: 0.219: 0.274: 0.287: 0.116: 0.117: 0.118: 0.119: 0.120: 0.123: 0.122: 0.121: 0.121:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.089: 0.085: 0.076: 0.062: 0.033: 0.024: 0.093: 0.094: 0.094: 0.094: 0.094: 0.099: 0.096: 0.099: 0.104:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.074: 0.071: 0.062: 0.048: 0.018: 0.015: 0.037: 0.038: 0.040: 0.042: 0.044: 0.045: 0.046: 0.046: 0.045:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0007 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=      8:     3:    -3:    -9:   -15:   -21:   -24:   -25:   -31:   -37:   -42:   -48:   -53:   -57:   -62:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     64:    66:    68:    69:    69:    69:    68:    68:    68:    66:    65:    62:    59:    55:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.353: 0.360: 0.367: 0.376: 0.387: 0.398: 0.406: 0.408: 0.421: 0.437: 0.448: 0.463: 0.474: 0.486: 0.493:

Cc : 0.071: 0.072: 0.073: 0.075: 0.077: 0.080: 0.081: 0.082: 0.084: 0.087: 0.090: 0.093: 0.095: 0.097: 0.099:

Фоп:  253 :  258 :  264 :  270 :  276 :  282 :  285 :  286 :  291 :  297 :  301 :  307 :  312 :  317 :  322 :

Uоп: 1.25 : 1.26 : 1.25 : 1.24 : 1.22 : 1.18 : 1.17 : 1.17 : 1.17 : 1.18 : 1.23 : 1.25 : 1.27 : 1.29 : 1.31 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.116: 0.115: 0.115: 0.116: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.115: 0.115: 0.113: 0.112: 0.111: 0.111: 0.116:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0008 :

Ви : 0.102: 0.104: 0.105: 0.105: 0.103: 0.098: 0.097: 0.096: 0.094: 0.091: 0.092: 0.089: 0.097: 0.109: 0.110:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0008 : 0008 : 0004 :

Ви : 0.046: 0.046: 0.047: 0.049: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.053: 0.064: 0.070: 0.085: 0.087: 0.083: 0.083:

Ки : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0008 : 0008 : 0008 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=    -65:   -68:   -71:   -72:   -74:

----------:------:------:------:------:

 x=     46:    41:    36:    30:    24:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.500: 0.504: 0.502: 0.502: 0.495:

Cc : 0.100: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099:

Фоп:  326 :  331 :  335 :  340 :  345 :

Uоп: 1.33 : 1.34 : 1.35 : 1.35 : 1.34 :

   :      :      :      :      :      :

Ви : 0.120: 0.128: 0.130: 0.135: 0.135:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.111: 0.110: 0.111: 0.112: 0.112:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.085: 0.082: 0.085: 0.083: 0.083:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   -13.0 м,  Y=    76.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6435771 доли ПДКмр|

                                     |       0.1287154 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   169 град.

                       и скорости ветра  1.40 м/с

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0008|   1 | Т |   0.007000|   0.314913 |  48.9  |  48.9 |  44.9875565  |

|  2 |000201 0004|   1 | Т |   0.008200|   0.098914 |  15.4  |  64.3 |  12.0627241  |

|  3 |000201 0003|   1 | Т |     0.0200|   0.096467 |  15.0  |  79.3 |   4.8233695  |

|  4 |000201 0006|   1 | Т |   0.001700|   0.029794 |   4.6  |  83.9 |  17.5261173  |

|  5 |000201 0001|   1 | Т |   0.004900|   0.028745 |   4.5  |  88.4 |   5.8663783  |

|  6 |000201 0005|   1 | Т |   0.003300|   0.028673 |   4.5  |  92.8 |   8.6888409  |

|  7 |000201 0002|   1 | Т |   0.003300|   0.025636 |   4.0  |  96.8 |   7.7684512  |

|                              В сумме =   0.623143    96.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.020434     3.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всей расчетной зоне.

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек: 11

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________________________________________________________________

 y=    -24:   -32:   -20:     1:    24:    34:    12:    36:    32:     5:     2:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     26:    -5:   -21:   -42:   -67:   -60:   -23:    -9:    29:    17:   -12:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.421: 0.420: 0.323: 0.391: 0.355: 0.363: 0.448: 0.747: 0.402: 0.431: 0.433:

Cc : 0.084: 0.084: 0.065: 0.078: 0.071: 0.073: 0.090: 0.149: 0.080: 0.086: 0.087:

Фоп:  321 :    5 :   20 :  103 :  114 :  121 :   51 :  154 :  261 :  316 :   18 :

Uоп: 1.04 : 1.31 : 1.44 : 1.27 : 1.30 : 1.17 : 1.28 : 1.15 : 1.33 : 1.32 : 1.30 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.200: 0.256: 0.314: 0.125: 0.105: 0.107: 0.448: 0.435: 0.400: 0.416: 0.433:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 : 0004 : 0004 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.105: 0.092: 0.010: 0.099: 0.104: 0.086: 0.001: 0.114: 0.003: 0.014: 0.001:

Ки : 0004 : 0003 : 0007 : 0003 : 0003 : 0003 : 0007 : 0004 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви : 0.046: 0.043:      : 0.050: 0.039: 0.039:      : 0.050:      :      :      :

Ки : 0005 : 0004 :      : 0005 : 0005 : 0005 :      : 0005 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    -8.8 м,  Y=    35.5 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7466934 доли ПДКмр|

                                     |       0.1493387 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   154 град.

                       и скорости ветра  1.15 м/с

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0008|   1 | Т |   0.007000|   0.434986 |  58.3  |  58.3 |  62.1407890  |

|  2 |000201 0004|   1 | Т |   0.008200|   0.113806 |  15.2  |  73.5 |  13.8787766  |

|  3 |000201 0005|   1 | Т |   0.003300|   0.049560 |   6.6  |  80.1 |  15.0182476  |

|  4 |000201 0001|   1 | Т |   0.004900|   0.047536 |   6.4  |  86.5 |   9.7011490  |

|  5 |000201 0006|   1 | Т |   0.001700|   0.047095 |   6.3  |  92.8 |  27.7028522  |

|  6 |000201 0002|   1 | Т |   0.003300|   0.022172 |   3.0  |  95.8 |   6.7186704  |

|                              В сумме =   0.715154    95.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.031540     4.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Название: 

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 6.0)

     Средняя скорость ветра = 2.9 м/с

     Температура летняя =  33.0  град.C
     Температура зимняя =  0.0  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  223.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000201 0001  1  Т     7.0        0.20  6.00  0.1885 100.0       18      -24                       1.0 1.000 0 0.0151000 1.290

000201 0002  1  Т     7.0        0.20  6.00  0.1885 100.0        3      -11                       1.0 1.000 0 0.0100000 1.290

000201 0003  1  Т     4.0        0.20 24.00  0.7540 100.0       -4       -9                       1.0 1.000 0 0.0600000 1.290

000201 0004  1  Т     4.0        0.16 12.00  0.2413 100.0        5       -6                       1.0 1.000 0 0.0247000 1.290

000201 0005  1  Т     3.0        0.20 12.00  0.3770 100.0       19      -14                       1.0 1.000 0 0.0100000 1.290

000201 0006  1  Т     3.0        0.20  6.00  0.1885 100.0        9      -11                       1.0 1.000 0 0.0050000 1.290

000201 0007  1  Т     6.0        0.20 24.00  0.7540 100.0        4       18                       1.0 1.000 0 0.0200000 1.290

000201 0008  1  Т     2.0        0.20  6.00  0.1885 100.0       -4       27                       1.0 1.000 0 0.0210000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0001|  1  |    0.015100| Т  |   0.007469 |   0.79  |    37.4  |

|   2 |000201 0002|  1  |    0.010000| Т  |   0.004946 |   0.79  |    37.4  |

|   3 |000201 0003|  1  |    0.060000| Т  |   0.013809 |   1.56  |    71.1  |

|   4 |000201 0004|  1  |    0.024700| Т  |   0.017562 |   1.04  |    36.5  |

|   5 |000201 0005|  1  |    0.010000| Т  |   0.007261 |   1.32  |    39.6  |

|   6 |000201 0006|  1  |    0.005000| Т  |   0.007881 |   1.05  |    25.6  |

|   7 |000201 0007|  1  |    0.020000| Т  |   0.002881 |   1.32  |    79.2  |

|   8 |000201 0008|  1  |    0.021000| Т  |   0.054714 |   1.20  |    21.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.165800 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.116523 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.18 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 495x495 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.18 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра  X= 0, Y= 0

                    размеры: длина(по Х)= 495, ширина(по Y)= 495, шаг сетки= 99

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   248 : Y-строка  1  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   -49.5; напр.ветра=168)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.016: 0.020: 0.020: 0.016: 0.012:

Cc : 0.060: 0.081: 0.099: 0.098: 0.079: 0.059:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   149 : Y-строка  2  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=   -49.5; напр.ветра=161)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.024: 0.037: 0.035: 0.023: 0.015:

Cc : 0.078: 0.122: 0.187: 0.175: 0.117: 0.077:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    50 : Y-строка  3  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=   -49.5; напр.ветра=127)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.031: 0.054: 0.040: 0.031: 0.018:

Cc : 0.091: 0.155: 0.271: 0.199: 0.153: 0.092:

Фоп:  101 :  108 :  127 :  219 :  251 :  258 :

Uоп: 2.03 : 1.50 : 1.08 : 1.18 : 1.47 : 1.98 :

   :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.006: 0.009: 0.025: 0.013: 0.009: 0.006:

Ки : 0003 : 0003 : 0008 : 0004 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.004: 0.007: 0.010: 0.011: 0.006: 0.003:

Ки : 0008 : 0008 : 0004 : 0003 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.003: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0003 : 0006 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -50 : Y-строка  4  Cmax=  0.060 долей ПДК (x=    49.5; напр.ветра=316)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.030: 0.044: 0.060: 0.033: 0.019:

Cc : 0.090: 0.150: 0.222: 0.302: 0.164: 0.094:

Фоп:   79 :   73 :   49 :  316 :  287 :  281 :

Uоп: 2.02 : 1.51 : 1.15 : 1.23 : 1.50 : 2.02 :

   :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.006: 0.010: 0.013: 0.014: 0.009: 0.006:

Ки : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.003: 0.006: 0.012: 0.014: 0.007: 0.003:

Ки : 0008 : 0004 : 0003 : 0008 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.003: 0.005: 0.006: 0.009: 0.005: 0.003:

Ки : 0004 : 0008 : 0008 : 0003 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -149 : Y-строка  5  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=    49.5; напр.ветра=343)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.023: 0.033: 0.035: 0.025: 0.016:

Cc : 0.076: 0.115: 0.165: 0.177: 0.125: 0.080:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -248 : Y-строка  6  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=    49.5; напр.ветра=349)

----------:___________________________________

 x=  -248 :  -149:   -50:    50:   149:   248:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.016: 0.019: 0.020: 0.016: 0.012:

Cc : 0.058: 0.078: 0.096: 0.098: 0.082: 0.061:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    49.5 м,  Y=   -49.5 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0604440 доли ПДКмр|

                                     |       0.3022201 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   316 град.

                       и скорости ветра  1.23 м/с

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0004|   1 | Т |     0.0247|   0.014409 |  23.8  |  23.8 | 0.583379626  |

|  2 |000201 0008|   1 | Т |     0.0210|   0.013824 |  22.9  |  46.7 | 0.658273339  |

|  3 |000201 0003|   1 | Т |     0.0600|   0.009301 |  15.4  |  62.1 | 0.155022159  |

|  4 |000201 0005|   1 | Т |   0.010000|   0.006594 |  10.9  |  73.0 | 0.659440041  |

|  5 |000201 0006|   1 | Т |   0.005000|   0.005499 |   9.1  |  82.1 |   1.0997742  |

|  6 |000201 0001|   1 | Т |     0.0151|   0.005469 |   9.0  |  91.2 | 0.362192631  |

|  7 |000201 0002|   1 | Т |   0.010000|   0.003411 |   5.6  |  96.8 | 0.341059983  |

|                              В сумме =   0.058508    96.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.001936     3.2                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        0 |

      |  Длина и ширина     : L=    495 м;  B=    495 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     99 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.012 0.016 0.020 0.020 0.016 0.012 |- 1

   |                                     |

 2-| 0.016 0.024 0.037 0.035 0.023 0.015 |- 2

   |                                     |

 3-| 0.018 0.031 0.054 0.040 0.031 0.018 |- 3

   |              ^     ^                |

 4-| 0.018 0.030 0.044 0.060 0.033 0.019 |- 4

   |              ^     ^                |

 5-| 0.015 0.023 0.033 0.035 0.025 0.016 |- 5

   |                                     |

 6-| 0.012 0.016 0.019 0.020 0.016 0.012 |- 6

   |                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0604440 долей ПДКмр

                                         =  0.3022201 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    49.5 м

     ( X-столбец 4, Y-строка 4)       Yм =   -49.5 м

 При опасном направлении ветра  :     316 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  1.23 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек: 80

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -74:   -74:   -74:   -73:   -71:   -69:   -66:   -62:   -58:   -56:   -56:   -54:   -51:   -47:   -43:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     24:    19:    13:     7:     1:    -4:    -9:   -14:   -19:   -20:   -21:   -26:   -31:   -36:   -41:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.060: 0.059: 0.058: 0.057: 0.057: 0.056: 0.055: 0.054: 0.052: 0.051: 0.051: 0.049: 0.047: 0.045: 0.044:

Cc : 0.298: 0.295: 0.291: 0.287: 0.283: 0.279: 0.274: 0.268: 0.259: 0.256: 0.255: 0.246: 0.236: 0.225: 0.218:

Фоп:  345 :  348 :  353 :  357 :    1 :    5 :    9 :   14 :   19 :   21 :   22 :   27 :   33 :   41 :   49 :

Uоп: 1.34 : 1.34 : 1.31 : 1.32 : 1.33 : 1.32 : 1.31 : 1.28 : 1.26 : 1.19 : 1.17 : 1.14 : 1.12 : 1.10 : 1.10 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0008 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.008: 0.005:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0008 : 0008 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -39:   -34:   -28:   -23:   -17:   -11:    -5:     1:     6:     9:    13:    19:    25:    31:    37:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -44:   -48:   -50:   -52:   -53:   -54:   -54:   -53:   -52:   -51:   -52:   -53:   -54:   -54:   -53:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.044: 0.045:

Cc : 0.215: 0.214: 0.215: 0.218: 0.220: 0.223: 0.225: 0.228: 0.229: 0.229: 0.227: 0.224: 0.221: 0.219: 0.223:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     42:    48:    53:    58:    62:    66:    70:    73:    75:    76:    77:    77:    76:    75:    73:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -52:   -49:   -47:   -43:   -39:   -35:   -30:   -25:   -19:   -13:    -8:    -2:     4:    10:    16:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.048: 0.053: 0.058: 0.063: 0.067: 0.070: 0.074: 0.076: 0.077: 0.077: 0.076: 0.074: 0.071: 0.067: 0.062:

Cc : 0.241: 0.267: 0.288: 0.313: 0.334: 0.352: 0.369: 0.378: 0.385: 0.387: 0.380: 0.370: 0.355: 0.335: 0.312:

Фоп:  121 :  126 :  131 :  136 :  141 :  146 :  152 :  158 :  163 :  169 :  174 :  179 :  185 :  190 :  196 :

Uоп: 0.99 : 1.07 : 1.11 : 1.15 : 1.25 : 1.29 : 1.36 : 1.39 : 1.41 : 1.40 : 1.40 : 1.37 : 1.34 : 1.29 : 1.24 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.020: 0.024: 0.026: 0.030: 0.033: 0.035: 0.036: 0.036: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.032: 0.030:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     70:    67:    63:    59:    55:    54:    50:    45:    40:    35:    29:    23:    22:    18:    13:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     21:    26:    30:    34:    37:    38:    42:    46:    49:    51:    53:    54:    54:    57:    61:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.054: 0.049: 0.045: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042:

Cc : 0.291: 0.268: 0.246: 0.225: 0.209: 0.206: 0.200: 0.199: 0.199: 0.199: 0.201: 0.203: 0.203: 0.205: 0.209:

Фоп:  202 :  207 :  213 :  220 :  230 :  233 :  213 :  218 :  222 :  226 :  231 :  237 :  237 :  242 :  248 :

Uоп: 1.14 : 1.11 : 1.08 : 1.06 : 1.11 : 1.13 : 1.19 : 1.21 : 1.22 : 1.23 : 1.23 : 1.24 : 1.23 : 1.24 : 1.23 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.029: 0.026: 0.026: 0.026: 0.033: 0.034: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.009: 0.009: 0.007: 0.006: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0007 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=      8:     3:    -3:    -9:   -15:   -21:   -24:   -25:   -31:   -37:   -42:   -48:   -53:   -57:   -62:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     64:    66:    68:    69:    69:    69:    68:    68:    68:    66:    65:    62:    59:    55:    51:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.047: 0.048: 0.049: 0.049: 0.051: 0.053: 0.054: 0.056: 0.057: 0.059: 0.059:

Cc : 0.212: 0.216: 0.221: 0.226: 0.233: 0.240: 0.244: 0.246: 0.254: 0.263: 0.269: 0.279: 0.286: 0.293: 0.297:

Фоп:  253 :  258 :  264 :  270 :  276 :  282 :  285 :  286 :  291 :  297 :  301 :  307 :  312 :  317 :  322 :

Uоп: 1.25 : 1.25 : 1.25 : 1.24 : 1.22 : 1.18 : 1.17 : 1.17 : 1.17 : 1.18 : 1.23 : 1.25 : 1.27 : 1.28 : 1.31 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.014:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0008 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0008 : 0008 : 0004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0008 : 0008 : 0008 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=    -65:   -68:   -71:   -72:   -74:

----------:------:------:------:------:

 x=     46:    41:    36:    30:    24:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.060: 0.061: 0.060: 0.060: 0.060:

Cc : 0.301: 0.303: 0.302: 0.302: 0.298:

Фоп:  326 :  331 :  335 :  340 :  345 :

Uоп: 1.33 : 1.34 : 1.35 : 1.34 : 1.34 :

   :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   -13.0 м,  Y=    76.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0773919 доли ПДКмр|

                                     |       0.3869593 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   169 град.

                       и скорости ветра  1.40 м/с

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0008|   1 | Т |     0.0210|   0.037790 |  48.8  |  48.8 |   1.7995024  |

|  2 |000201 0004|   1 | Т |     0.0247|   0.011918 |  15.4  |  64.2 | 0.482509017  |

|  3 |000201 0003|   1 | Т |     0.0600|   0.011576 |  15.0  |  79.2 | 0.192934781  |

|  4 |000201 0001|   1 | Т |     0.0151|   0.003543 |   4.6  |  83.8 | 0.234655142  |

|  5 |000201 0006|   1 | Т |   0.005000|   0.003505 |   4.5  |  88.3 | 0.701044738  |

|  6 |000201 0005|   1 | Т |   0.010000|   0.003476 |   4.5  |  92.8 | 0.347553611  |

|  7 |000201 0002|   1 | Т |   0.010000|   0.003107 |   4.0  |  96.8 | 0.310738057  |

|                              В сумме =   0.074915    96.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.002477     3.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Ереван.

     Объект    :0002 ООО Зейтун Свит.

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2022 (СП)      Расчет проводился 15.02.2022 14:14

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всей расчетной зоне.

     Расчетный шаг  50 м. Всего просчитано точек: 11

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________________________________________________________________

 y=    -24:   -32:   -20:     1:    24:    34:    12:    36:    32:     5:     2:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     26:    -5:   -21:   -42:   -67:   -60:   -23:    -9:    29:    17:   -12:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.051: 0.050: 0.039: 0.047: 0.043: 0.044: 0.054: 0.090: 0.048: 0.052: 0.052:

Cc : 0.253: 0.252: 0.194: 0.235: 0.214: 0.219: 0.269: 0.449: 0.241: 0.258: 0.260:

Фоп:  321 :    5 :   20 :  103 :  114 :  121 :   51 :  154 :  261 :  316 :   18 :

Uоп: 1.04 : 1.31 : 1.44 : 1.27 : 1.29 : 1.17 : 1.28 : 1.15 : 1.33 : 1.32 : 1.30 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.031: 0.038: 0.015: 0.013: 0.013: 0.054: 0.052: 0.048: 0.050: 0.052:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 : 0004 : 0004 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.013: 0.011: 0.001: 0.012: 0.012: 0.010:      : 0.014:      : 0.002:      :

Ки : 0004 : 0003 : 0007 : 0003 : 0003 : 0003 :      : 0004 :      : 0007 :      :

Ви : 0.006: 0.005:      : 0.006: 0.005: 0.005:      : 0.006:      :      :      :

Ки : 0005 : 0004 :      : 0005 : 0005 : 0005 :      : 0005 :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    -8.8 м,  Y=    35.5 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0898025 доли ПДКмр|

                                     |       0.4490124 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   154 град.

                       и скорости ветра  1.15 м/с

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0008|   1 | Т |     0.0210|   0.052198 |  58.1  |  58.1 |   2.4856315  |

|  2 |000201 0004|   1 | Т |     0.0247|   0.013712 |  15.3  |  73.4 | 0.555151165  |

|  3 |000201 0005|   1 | Т |   0.010000|   0.006007 |   6.7  |  80.1 | 0.600729942  |

|  4 |000201 0001|   1 | Т |     0.0151|   0.005859 |   6.5  |  86.6 | 0.388045967  |

|  5 |000201 0006|   1 | Т |   0.005000|   0.005541 |   6.2  |  92.8 |   1.1081141  |

|  6 |000201 0002|   1 | Т |   0.010000|   0.002687 |   3.0  |  95.8 | 0.268746853  |

|                              В сумме =   0.086005    95.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.003797     4.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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