










Î³ï³ñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

Ø³ëÝ³·»ï                                                    Ø. ²í¹³ÉÛ³Ý
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÁ                         ². Ê³ã³ïñÛ³Ý



²ÜÜàî²òÆ²
	
êáõÛÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  §ä»Ýáï»ùë¦ êäÀ  ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 
êÂ² ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù  է Ñ³Ý¹Çë³ó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. № 1673-Ü “ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç N 192 ¨ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 21-Ç N 953-Ü áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ” ¨   ՀՀ կառավարության  23.01.2020թ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>>  N 62-Ն  áñáßáõÙÝ»ñÁ:
êÂ² -Ý ·Çï³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ¿, áñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÕµÛáõñÇ ¨ ³ñï³Ý»ïíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ßË³ï³ÝùáõÙ Ç ÙÇ »Ý µ»ñí»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ:
Ü»ñÏ³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ µ»ñí³Í »Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý, ï»ùëï³ÛÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ, ïíÛ³ÉÝ»ñ: Î³ï³ñí³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ:
²ÛÅÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ  áõÝÇ 1 ³ñï³¹ñ³Ññ³å³ñ³Ïª µ»ïáÝÇ ß³Õ³ËÇ ëï³óÙ³Ý ¨ µ»ïáÝ³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ: ¶³½³ ¨ ÷áß»áñëÙ³Ý ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ: ²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ êÂÊ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ã»Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í: 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý` 
²½áïÇûùëÇ¹Ý»ñª1.2ï/ï³ñÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ª3.72ï/ï³ñÇ:,Ï³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñª 0.6ï/ï³ñÇ, ëïÇñáÉª 0.075ï/ï³ñÇ	
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 99828 ¹ñ³Ù:
Üյութերի ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետները 2021 Ãí³Ï³ÝÝ ¿: Îազմակերպության կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը Ñ³ßí³ñÏí»É ¿  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ò³ÝÏ³ó³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÝ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 
Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Ք 
Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով, 
Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն    արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 4
Վ i –ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է, 
 Քi –ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է
ՓՑ –ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ  = 1000 դրամ 
Քi  գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 
Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi)
որտեղ՝
ՍԹԱi –ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,
ՏԱ i-ն i-րդ նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով։
գ=1` անշարժ աղբյուրների համար
      Շգ =4, ՓՑ = 1000 դրամ     
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`  
	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Քi 
ï
	Շգ
	ՓՑ
¹ñ³Ù 
	Վ i
	Ա
¹ñ³Ù

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	1.2
	4
	1000
	12.5
	60000

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	3.72
	4
	1000
	1
	14880

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
	0.60
	4
	1000
	10
	24000

	êïÇñáÉ
	0.075
	4
	1000
	3.16
	948

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	
	99828


îրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ  աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել: Ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածության առաջացման հետ կապված արտանետման չափաքանակները վերանայվում են տրամադրման պահից 5 տարվանից ոչ շուտ:


















´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ
	²Ýáï³óÇ³
	3

	´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
	5

	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 
	6

	úäú-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ
	          7

	Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý åÉ³Ý-ëË»Ù³Ý
	         8

	Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÝ áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñ
	10

	²ñï³Ý»ïíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ
	11

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³ËÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	11

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ
	12

	Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ
	14

	ØÃÝáÉáñïÇ ³ÕïáïÙ³Ý Ñ³ÏÇñ× ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ
	15

	ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ     ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
	15

	ØÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ 
 ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ
	16

	Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 
 ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
	17

	
	

	²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáÕ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
	17

	¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
	18

	ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ,é»ÉÇ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ

	19-20

	Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ
	       21-57



















ÀÜ¸Ð²Üàôð   îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð
	
	ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿  å»ÝáåÉ³ëïÇó å³ïñ³ëïí³ÍùÝ»ñ ¨ çñ³¹Çëå»ñëÇáÝ Ý»ñÏ»ñ  ³ñï³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõÝÇ 1 ³ñï³¹ñ³Ññ³å³ñ³Ï:
¶áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ºñ¨³Ý  ù³Õ³ùÇ  ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùáõÙ, æñí»Å Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ, ßñç³Ï³ÛùáõÙ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ·áïÇÝ»ñ, Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ¨ ¹åñáó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, ëÝÝ¹Ç ûµÛ»ÏïÝ»ñ, ³Ýï³éÝ»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³ÑáÕ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ãÏ³Ý , µÝ³Ï»ÉÇ Ï³éáõÛóÝ»ñÇó  Ñ»éáõ ¿ 500Ù :
      ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ  ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÝ  ¿  282.110,69156  14,02.2012Ã.
	
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª  
                                    Երևան, Â¨áëÛ³Ý ÷áÕ 115/4, 
	




























ՕՊՕ-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ

  Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-Ç N1673-Ü  áñáßÙ³Ý  2-ñ¹ Ï»ïÇ 3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ` êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ Ï³½ÙíáõÙ ¿ այն տնտեսավարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ Ù3 չափանիշը, կամ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար մ3 չափանիշը:
  ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`
	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ք³Ý³ÏÁ
ï
	ØÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý 
êÂÎ
	ՕՊՕ
ÙÉñ¹..Ù3/ï³ñÇ

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	1.2
	0.04
	30

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	3.72
	3
	1.24

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
	0.6
	0.15
	4

	êïÇñáÉ
	0.075
	0.04
	1.875

		ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	37.115
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ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ àðäºê ØÂÜàÈàðîÜ ²ÔîàîàÔ ²Ô´Úàôð

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ åáÉÇëïÇñáÉÇó  å»ÝáåÉ³ëï ëï³Ý³Éáõ ¨ çñ³ÉáõÛÍ Ý»ñÏ»ñ å³ïã³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:àõÝÇ 1 ³ñï³¹ñ³Ññ³å³ñ³Ï:
¶áñÍáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ³Ù³ë»ñÁª
1.Î³Ãë³Û³ïáõÝ
2.öñ÷ñ³åÉ³ïÇ /å»ÝáåÉ³ëïÇ/ ï»Õ³Ù³ë
3.Ü»ñÏ»ñÇ ï»Õ³Ù³ë
1.Î³Ãë³Û³ï³ÝÁ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí ï»Õ³¹ñí³Í ¿ WNS2-1.0-Y(Q) 5 Ï³Ãë³: ì³é»ÉÇùÁ µÝ³Ï³Ý ·³½Ý ¿ 390000Ù3 ù³Ý³Ïáí, å³Ñ»ëï³ÛÇÝ í³é»ÉÇù Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: ²ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ³½áïÇ ¨ ³Í³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ý»ñ, áñáÝó Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 0.0031ï/1000Ù3 ¨ 0.00939ï/1000Ù3·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí:
2.ä»ÝáåÉ³ëïÇ ï»Õ³Ù³ëáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ 300ï EPS ÑáõÙù /åáÉÇëïÇñáÉ/, áñÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ç»ñÙ³ÛÇÝ Ùß³ÏÙ³Ý ·áÉáñßáõ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ¨ ëï³óíáõÙ ¿ å»ÝáåÉ³ëï:ä»ÝáåÉ³ëïÁ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ¿É³Ïïñ³Ù»ÏáõëÇã ¨ ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã Ã»ñÃ»ñ ëï³Ý³Éáõ ¨ ùÇí»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:æ»ñÙ³ÛÇÝ Ùß³ÏÙ³Ý »ÝÃ³ñÏ»ÉÇë åáÉÇëïÇñáÉÇó ³ñï³½³ïíáõÙ »Ý ëïÇñáÉ 0.25·/Ï· ¨ ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ 0.2·/Ï· ù³Ý³ÏÝ»ñáí:
Ü»ñÏ»ñÇ ï»Õ³Ù³ëáõÙ ¹»ëáÉí»ñÝ»ñÇ Ù»ç å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ 1200ï çñ³ÉáõÍíáÕ Ý»ñÏ, û·ï³·áñÍíáõÙ Ï³ÉóÇáõÙÇ Ï³ñµáÝ³ï/Ï³íÇ×/ 50%, ¿ÙáõÉ·³ïáñ áõ Ï³å³ÏóáÕ ÝÛáõÃ»ñ 20%, çáõñ 30%,  :²ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý Ï³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ:
  Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ, áõëïÇ ³ÕÛáõë³Ï 3 –Ç Ñ»é³ÝÏ³ñ ëÛáõÝÛ³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ: 
 ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ ë³ÝÇï³õ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ 300Ù, ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ: î»ë. Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ 
  î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ,   íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »õ ï»ë³ÏÁ Ýßí³Í »Ý 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:
 















 (
200/2
)ØÂÜàÈàðî  ²ðî²ÜºîìàÔ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²Üì²Ü²ò²ÜÎÀ

                                                                                                     ²ÕÛáõë³Ï 1

	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	êÂÎ
³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³·
Ù·/Ù3
	ìï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý
¹³ëÁ
	²ñï³Ý»ïáõÙ-
Ý»ñÁ
ï/ï³ñÇ

	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	0.2
	3
	1.2

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	5.0
	4
	3.72

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
	0.5
	4
	0.60

	êïÇñáÉ
	0.04
	3
	0.075


      ¶áõÙ³ñÙ³Ý  Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ËÙµ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý


Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ½³ñÏ³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ, ³Û¹ å³ï×³éáí 2-ñ¹  ³ÕÛáõë³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ:



Ü²ÊÜ²Î²Ü îìÚ²ÈÜºð êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð

Î³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ: Àëï ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ  êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¨ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý  ¶úêî 17.2.3.02-2014 –Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ µ»ñí³Í »Ý 3 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý  §î³ñµ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý¦ ÅáÕáí³áõÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:	
Üëï»óÙ³Ý ³Ýã³÷»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ª·³½³ÝÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñª 1,  Ëáßáñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ùñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 3: 


êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð ²ÜÐð²ÄºÞî ²ÔîàîàÔ ÜÚàôÂºðÆ ä²ð²ØºîðºðÀ
                                                                                            ³ÕÛáõë³Ï 3
	²ñï³¹ñáõ-
ÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñ³Ù³ë
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
	²ßË³ï³Å³ÙÁ ï³ñáõÙ
	²ñï³Ý»ïÙ³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ
	²ÕµÛáõÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ
	²ÕµÛáõñÇ
Ñ³Ù³ñÁ

	
	²Ýí³ÝáõÙÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	

	
	
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð



	Î³Ãë³Û³ïáõÝ
	Ï³Ãë³— WNS2-1.0-Y(Q) 5
	1
	2790
	
	1
	1

	öñ÷ñ³åÉ³ëïÇ ï»Õ³Ù³ë
	ä»ÝáåÉ³ëïÇ ëï³óáõÙ
	1
	2790
	
	1
	2

	Ü»ñÏ»ñÇ ï»³Ù³ë
	¹»ëáÉí»ñ
	4
	2790
	
	1
	3



3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	²ÕµÛáõñÇ 
µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, Ù
	îñ³Ù³·ÇÍÁ, 
Ù
	¶³½³û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ »ÉùáõÙ

	
	³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ
	Í³í³ÉÁ
Ù3/íñÏ
	ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ

	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	

	1
	
	7
	
	0.373
	
	20
	
	2.19
	
	120
	

	2
	
	7
	
	0.40
	
	20
	
	2.51
	
	80
	

	3
	
	6
	
	0.3
	
	15
	
	1.06
	
	20
	




	








3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	Îááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ ù³ñï»½áõÙ, Ù
	¶³½»ñÁ Ù³ùñáÕ ë³ñù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ø³ùñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ
	Ø³ùñÙ³Ý ÙÇçÇÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ

	
	Ï»ï³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ, ³ÕµÛáõñ. ËÙµÇ Ï»ÝïñáÝÇ, ·Í³ÛÇÝ ³Õµ. 1-ÇÝ Í³ÛñÇ 
	·Í³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ 
2 –ñ¹ Í³ÛñÇ 
	
	²å³Ñáíí³ÍáõÃ Û³Ý
·áñÍ³ÏÇóÁ %
	Ø³ùñÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, %

	Üì
	Ð
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð



	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	75
	75
	75
	75
	
	
	
	
	

	2
	
	50
	85
	50
	85
	
	
	
	
	
	

	3
	
	75
	60
	75
	60
	
	
	
	
	
	



3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ 
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ
	²Â² Ñ³Ý»Éáõ ï³ñÇÝ 

	
	
	Üì
	Ð (êÂ²)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	
	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ /»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ß./
²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.12
0.3646
	54.8
166.5
	1.20
3.66
	0.12
0.3646
	54.8
166.5
	1.20
3.66
	2021

	2
	
	êïÇñáÉ
²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.0075
0.006
	3
2.4
	0.075
0.06
	0.0075
0.006
	3
2.4
	0.075
0.06
	2021

	3
	
	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
/Ï³ÉóÇáõÙÇ Ï³ñµáÝ³ï ¨ Ï³å³ÏóáÕ ÝÛáõÃ»ñ/
	0.06
	56.6
	0.6
	0.06
	56.6
	0.6
	2021




                                  ØºøºÜ²Ú²Î²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×ß·ñïí³Í ¨ áõÕÕí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½Ùí»É »Ý êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñáí ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §¾ð²¦ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí: 
¶»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 2400  2400Ù ù³é³ÏáõëáõÙ, 240Ù ù³ÛÉáí, Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 121 Ï»ïáõÙ:

O¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ðºðÀ, òðØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÜ àðàÞàÔ ¶àðÌ²ÎÆòÜºðÀ: êÎ¼´Ü²Î²Ü îìÚ²ÈÜºðÀ

òñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßáÕ û¹»ñ¨áõÃ³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³· ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ /ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ/ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÷»ïñí³ñÇ 2-Ç N 160-Ü  áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í  ó³ÝÏÇó:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4
		´ÝáõÃ³·ñ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

	ØÃÝáÉáñïÇ ëïñ³ïÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó Ï³Ëí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ
	200

	î»Õ³ÝùÇ é»ÉÛýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ
	1.30

	î³ñí³ ³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
	32.3

	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը>> %-ով
	

	ÐÛáõëÇë
	18

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨»Éù
	31

	²ñ¨»Éù
	6

	Ð³ñ³í-³ñ¨»Éù
	6

	Ð³ñ³í
	11

	Ð³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù
	17

	²ñ¨Ùáõïù
	8

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù
	3

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	2.9

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	26








ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ òðØ²Ü Ð²ÎÆðÖ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ

	
ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	²é³í»É³·áõÛÝ
·»ïÝ³Ù»ñÓ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý
 ³é³Ýó ýáÝÇ
µÝ³Ï»ÉÇ ·áïáõÙ

	êä¶
300Ù
	²ñï³¹ñ³Ù³ë, ï»Õ³Ù³ë

	
	

	1
	2
	3
	6

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	0.22004 êÂÎ
0.0440087 Ù·/Ù3
	0.216400 êÂÎ
0.024828 Ù·/Ù3
	§ä»Ýáï»ùë¦

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	Cм <  0.05
	0.028708 êÂÎ
0.14354 Ù·/Ù3
	

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
	0. 0.189524 êÂÎ
0.094762 Ù·/Ù3
	0.1310668 êÂÎ
0.0655234 Ù·/Ù3
	

	êïÇñáÉ
	0.0661958 êÂÎ
0.0026478 Ù·/Ù3
	0.063072 êÂÎ
0.002523 Ù·/Ù3
	

	
	
	
	
	




ØÂÜàÈàðîàôØ ìÜ²ê²Î²ð  ÜÚàôÂºðÆ  ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ  òðØ²Ü
Ð²Þì²ðÎÆ  ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
 ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ãÇ ¹ÇïíáõÙ áã ÙÇ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ: ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 6-áõÙ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³ñ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ: 


ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.

	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը 
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո 

	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի



Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï  5-Á  ãÇ Éñ³óíáõÙ:



	








ԱՆՇԱՐԺ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
§äºÜàîºøê ¦ êäÀ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ
/ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6


	Աղտոտող նյութը 
	Ընդհանուր արտանետումը
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը                                                        

	
	գ/ վ
	տ/տարի
	
	գ / վ
	տ/ տարի

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	0.12
	1.2
	
	
	

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.3706
	3.72
	
	
	

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
	0.06
	0.60
	
	
	

	êïÇñáÉ
	0.0075
	0.075
	
	
	



















	












Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü-îºÊÜÆÎ²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºð  ²Ü´²ðºÜä²êî
ÎÈÆØ²Ú²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ Ä²Ø²Ü²Î

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:
1. ÂáõÛÉ ãï³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ·»ñµ»éÝí³Í ³ßË³ï³Ýù
2 Êëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ
3. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ
4.ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É í³é»ÉÇùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Ï³Ãë³ÛÇÝ
5. â¹³ï³ñÏ»É ÉáõÍÇãÝ»ñ, Ñ»ßï µáó³í³éíáÕ ÝÛáõÃ»ñ
6. ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»É ïíÛ³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:


ØÆæàò²èàôØÜºð, àðàÜø Ü²Ê²îºêìàôØ  ºì Æð²Î²Ü²òìàôØ ºÜ ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ ìºð²ÐêÎØ²Ü ºì êÂ²   Î²î²ðØ²Ü Üä²î²Îàì

ø³ÝÇ áñ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ,  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·³½»ñÇ û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí: àôÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á:	²Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÃÝáÉáñïÇ íÝ³ë³µ»ñ ³ÕïáïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Çç»óÝ»É ÁÝ¹Ñáõå  ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ:
	ºÃ» íÃ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ êÂ² -Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ ·»ñ³½³ÝóíáõÙ ¿, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ÙÃÝáÉáñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ¨  ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ÐÐ  Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ²ßË³ï³ÝùÇ ¨  ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ëã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É íÃ³ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ(íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ ã³÷áõÙÝ»ñ Ùáï³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ):














ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

1. ÃÎÑÒ 17.2. 3. 02 - 2014 “Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ  
     äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè”.


2. Âðåìåííàÿ ìåòîäèêà íîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.      
    Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.

3. Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ  ðàç  ëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò,      1986ã.

4.  Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî  -
     äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó (ÏÄÂ) ïðåäïðèÿòèé.

  5.Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìèðóåìûõ  ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.
 Îáñåðâàòîðèÿ èìåíè À.È. Âîåéêîâà Ãîñêîìãèäðîìåòà, 1986ã.
       
 6.ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  02.02.2006Ã. áñáßáõÙ № 160-Ü §´Ý³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ-êÂÎ) ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦

 7. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. áñáßáõÙ № 1673-Ü §Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի   արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999թ. մարտի 30-ի  N 192 ¨ 2008թ. օգոստոսի  21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին¦

8. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßում
9. ՀՀ կառավարության  23.01.2020թ  N 62-Ն áñáßáõÙ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ  եվ լրացումներ կատարելու մասին>>  










[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\wind\erevan.jpg]

          

èºÈÆºüÆ ¶àðÌ²ÎòÆ Ð²Þì²ðÎÀ


Àëï ÎÍÄ -84 –Ç   4.2 Ï»ïÇ é»ÉÛ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 

 = 1+ (m -1)
µ³Ý³Ó¨áí, áñï»Õ 1=  X0 : a0
ÇëÏ ηm áñáßíáõÙ ¿ Áëï ³ÕÛáõë³ÏÇ

h     -	³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ÕµÛáõñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ` 7Ù
H 0  -    ï»Õ³ÝùÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ`  1300Ù
X0   - ³ñ·»ÉùÇ Ï»ÝïñáÝÇó ÙÇÝã¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ »Õ³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ`  2200Ù   
a0   -     µ³ñÓáõÝùÇ ÏÇë³É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿`  2000Ù                         

n1 = h : H0 = 7: 1300< 0.5
n2  = a0 : H0 = 2000 : 1300= 1.54
³ÕÛáõë³ÏáõÙ n2 –ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ηm= 1.5 
1=  X0 : a0  = 2200 : 2000 = 1.1
        Áëï     ·ñ³ýÇÏÇ     1  =  0.6
                  
= 1+ 0.6(1.5 -1) =  1.30
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1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 
     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------
2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Название: Ереван
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  26.0 м/с (для лета 26.0, для зимы 12.0)
     Средняя скорость ветра = 2.9 м/с
     Температура летняя =  33.0  град.C
     Температура зимняя =  -2.9  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.30
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
________________________________________________________________________________________________________________
  Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0001  1  Т     7.0      0.37 20.00   2.19 120.0    180       95                       1.0 1.300 0 0.1200000 1.290
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.120000| Т  |   0.233061 |   1.95  |    88.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.120000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.233061 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.95 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.95 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 0,  Y= 3
                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1203 : Y-строка  1  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=183)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.024: 0.022: 0.020: 0.017:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   963 : Y-строка  2  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=184)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.018: 0.022: 0.025: 0.030: 0.034: 0.035: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   723 : Y-строка  3  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=185)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.021: 0.025: 0.032: 0.043: 0.053: 0.056: 0.048: 0.038: 0.028: 0.023:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:  114 :  119 :  125 :  134 :  146 :  164 :  185 :  206 :  221 :  231 :  238 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.52 : 4.01 : 3.56 : 3.29 : 3.21 : 3.37 : 3.76 : 4.35 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   483 : Y-строка  4  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=189)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.023: 0.029: 0.042: 0.063: 0.089: 0.097: 0.077: 0.052: 0.035: 0.025:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.013: 0.018: 0.019: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005:
Фоп:  106 :  109 :  113 :  120 :  133 :  155 :  189 :  218 :  234 :  244 :  249 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 4.23 : 3.56 : 3.07 : 2.71 : 2.64 : 2.87 : 3.30 : 3.91 : 0.52 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   243 : Y-строка  5  Cmax=  0.187 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=202)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.024: 0.032: 0.051: 0.085: 0.145: 0.187: 0.113: 0.065: 0.040: 0.027:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.010: 0.017: 0.029: 0.037: 0.023: 0.013: 0.008: 0.005:
Фоп:   96 :   97 :   99 :  103 :  109 :  129 :  202 :  244 :  255 :  259 :  262 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 4.01 : 3.32 : 2.76 : 2.27 : 2.27 : 2.49 : 3.04 : 3.66 : 0.53 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=     3 : Y-строка  6  Cmax=  0.220 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=327)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.024: 0.033: 0.052: 0.089: 0.161: 0.220: 0.119: 0.067: 0.041: 0.027:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.018: 0.032: 0.044: 0.024: 0.013: 0.008: 0.005:
Фоп:   86 :   85 :   84 :   82 :   78 :   63 :  327 :  287 :  280 :  277 :  275 :
Uоп: 0.50 : 0.51 : 3.97 : 3.30 : 2.71 : 2.41 : 2.13 : 2.45 : 2.99 : 3.64 : 0.54 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -237 : Y-строка  7  Cmax=  0.112 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=350)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.023: 0.030: 0.045: 0.069: 0.101: 0.112: 0.085: 0.055: 0.036: 0.026:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.014: 0.020: 0.022: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005:
Фоп:   76 :   74 :   70 :   63 :   52 :   28 :  350 :  318 :  302 :  293 :  288 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 4.19 : 3.51 : 2.98 : 2.59 : 2.49 : 2.77 : 3.22 : 3.81 : 0.52 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -477 : Y-строка  8  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=354)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.021: 0.026: 0.035: 0.047: 0.059: 0.063: 0.054: 0.041: 0.030: 0.023:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:   67 :   63 :   58 :   49 :   36 :   17 :  354 :  332 :  317 :  306 :  299 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.52 : 3.94 : 3.41 : 3.14 : 3.08 : 3.25 : 3.64 : 4.23 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -717 : Y-строка  9  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=356)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032: 0.037: 0.039: 0.035: 0.029: 0.024: 0.021:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -957 : Y-строка 10  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=357)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.024: 0.026: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.018:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1197 : Y-строка 11  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=357)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   240.0 м,  Y=     3.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2200435 доли ПДКмр|
                                     |       0.0440087 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   327 град.
                       и скорости ветра  2.13 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1200|   0.220044 | 100.0  | 100.0 |   1.8336960  |
|                              В сумме =   0.220044   100.0                         
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        3 |
      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023 0.024 0.025 0.024 0.022 0.020 0.017 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.015 0.018 0.022 0.025 0.030 0.034 0.035 0.032 0.027 0.023 0.020 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.017 0.021 0.025 0.032 0.043 0.053 0.056 0.048 0.038 0.028 0.023 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.018 0.023 0.029 0.042 0.063 0.089 0.097 0.077 0.052 0.035 0.025 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.019 0.024 0.032 0.051 0.085 0.145 0.187 0.113 0.065 0.040 0.027 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.019 0.024 0.033 0.052 0.089 0.161 0.220 0.119 0.067 0.041 0.027 C- 6
   |                                      ^                            |
 7-| 0.019 0.023 0.030 0.045 0.069 0.101 0.112 0.085 0.055 0.036 0.026 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.017 0.021 0.026 0.035 0.047 0.059 0.063 0.054 0.041 0.030 0.023 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.016 0.019 0.022 0.026 0.032 0.037 0.039 0.035 0.029 0.024 0.021 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.026 0.026 0.025 0.023 0.021 0.018 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020 0.021 0.021 0.020 0.019 0.017 0.015 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2200435 долей ПДКмр
                                         =  0.0440087 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   240.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =     3.0 м
 При опасном направлении ветра  :     327 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.13 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
   Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
      ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  82
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -175:  -176:  -175:  -173:  -135:   -97:   -97:   -95:   -91:   -85:   -77:   -68:   -59:   -48:   -37:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    318:   306:   293:   281:   133:   -15:   -15:   -22:   -34:   -45:   -55:   -64:   -72:   -79:   -84:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.122: 0.123: 0.125: 0.127: 0.144: 0.131: 0.131: 0.130: 0.128: 0.126: 0.126: 0.125: 0.124: 0.124: 0.124:
Cc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.029: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025:
Фоп:  333 :  335 :  337 :  339 :   12 :   45 :   45 :   47 :   49 :   51 :   54 :   56 :   59 :   61 :   63 :
Uоп: 2.42 : 2.42 : 2.39 : 2.38 : 2.26 : 2.35 : 2.35 : 2.36 : 2.37 : 2.38 : 2.39 : 2.39 : 2.40 : 2.40 : 2.40 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -25:   -12:     0:    13:    25:   181:   181:   181:   193:   205:   215:   225:   233:   240:   246:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -88:   -90:   -91:   -90:   -87:   -46:   -46:   -46:   -42:   -37:   -30:   -22:   -12:    -2:     9:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.125: 0.126: 0.127: 0.128: 0.130: 0.142: 0.142: 0.142: 0.141: 0.141: 0.142: 0.142: 0.143: 0.145: 0.146:
Cc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029:
Фоп:   66 :   68 :   71 :   73 :   75 :  111 :  111 :  111 :  114 :  117 :  120 :  123 :  126 :  129 :  131 :
Uоп: 2.40 : 2.39 : 2.38 : 2.37 : 2.36 : 2.30 : 2.30 : 2.30 : 2.30 : 2.28 : 2.30 : 2.30 : 2.27 : 2.27 : 2.25 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    251:   254:   255:   255:   249:   249:   247:   244:   239:   233:   226:   217:   210:   209:   203:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     21:    33:    45:    58:   147:   147:   159:   171:   183:   194:   204:   213:   219:   224:   235:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.149: 0.152: 0.156: 0.161: 0.189: 0.189: 0.191: 0.194: 0.197: 0.201: 0.205: 0.209: 0.212: 0.212: 0.213:
Cc : 0.030: 0.030: 0.031: 0.032: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043:
Фоп:  134 :  137 :  140 :  143 :  168 :  168 :  172 :  177 :  181 :  186 :  190 :  195 :  199 :  201 :  207 :
Uоп: 2.48 : 2.47 : 2.44 : 2.40 : 2.27 : 2.27 : 2.25 : 2.24 : 2.22 : 2.21 : 2.18 : 2.16 : 2.15 : 2.15 : 2.15 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    196:   188:   179:   169:   158:   157:   166:   166:   167:   169:   169:   167:   164:   160:   154:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    246:   255:   264:   271:   277:   277:   320:   320:   323:   335:   348:   360:   373:   384:   395:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.213: 0.214: 0.214: 0.215: 0.216: 0.216: 0.189: 0.189: 0.187: 0.179: 0.172: 0.166: 0.159: 0.154: 0.149:
Cc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030:
Фоп:  213 :  219 :  225 :  231 :  237 :  237 :  243 :  243 :  243 :  244 :  246 :  248 :  250 :  252 :  255 :
Uоп: 2.15 : 2.15 : 2.14 : 2.14 : 2.14 : 2.13 : 2.25 : 2.25 : 2.27 : 2.31 : 2.34 : 2.38 : 2.42 : 2.46 : 2.48 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    146:   138:   128:   117:   106:    94:    82:    69:    57:    44:  -100:  -100:  -106:  -118:  -129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    405:   415:   423:   430:   435:   439:   441:   442:   441:   439:   403:   402:   401:   396:   390:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.145: 0.143: 0.140: 0.139: 0.137: 0.136: 0.135: 0.134: 0.134: 0.134: 0.124: 0.124: 0.123: 0.122: 0.121:
Cc : 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024:
Фоп:  257 :  260 :  262 :  265 :  268 :  270 :  273 :  276 :  278 :  281 :  311 :  311 :  312 :  315 :  317 :
Uоп: 2.27 : 2.28 : 2.28 : 2.31 : 2.31 : 2.32 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.40 : 2.40 : 2.41 : 2.43 : 2.43 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
y=   -139:  -149:  -157:  -163:  -169:  -173:  -175:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=    383:   374:   365:   354:   343:   331:   318:
----------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.120: 0.119: 0.119: 0.119: 0.120: 0.120: 0.122:
Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Фоп:  319 :  322 :  324 :  326 :  328 :  331 :  333 :
Uоп: 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.44 : 2.45 : 2.43 : 2.42 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   277.0 м,  Y=   157.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2164000 доли ПДКмр|
                                     |       0.0432800 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   237 град.
                       и скорости ветра  2.13 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1200|   0.216400 | 100.0  | 100.0 |   1.8033338  |
|                              В сумме =   0.216400   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с
Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=     9.0 м,  Y=     0.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1645465 доли ПДКмр|
                                     |       0.0329093 мг/м3     |
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    61 град.
                       и скорости ветра  2.38 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1200|   0.164547 | 100.0  | 100.0 |   1.3712212  |
|                              В сумме =   0.164547   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
           Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0001  1  Т     7.0        0.37 20.00    2.19 120.0      180       95                       1.0 1.300 0 0.3646000 1.290
000101 0002  1  Т     7.0        0.40 20.00    2.51  80.0      155       90                       1.0 1.300 0 0.0060000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.364600| Т  |   0.028325 |   1.95  |    88.1  |
|   2 |000101 0002|  1  |    0.006000| Т  |   0.000473 |   1.67  |    84.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.370600 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.028798 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.95 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0620 - Этенилбензол (стирол)                                                        
                ПДКм.р для примеси 0620 = 0.04 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0002  1  Т     7.0        0.40 20.00    2.51  80.0   155       90                       1.0 1.300 0 0.0750000 1.29
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
     Примесь   :0620 - Этенилбензол (стирол)                                                        
                ПДКм.р для примеси 0620 = 0.04 мг/м3

_____________________________________________________________________________
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0002|  1  |    0.0075000| Т  |   0.0739143 |   1.67  |    84.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.0075000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.0739143 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.67 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
     Примесь   :0620 - Этенилбензол (стирол)                                                        
                ПДКм.р для примеси 0620 = 0.04 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 26.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.67 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0620 - Этенилбензол (стирол)                                                        
                ПДКм.р для примеси 0620 = 0.04 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 0,  Y= 3
                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1203 : Y-строка  1  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=184)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.044: 0.052: 0.060: 0.067: 0.072: 0.072: 0.069: 0.062: 0.054: 0.046:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  129 :  135 :  142 :  150 :  160 :  172 :  184 :  196 :  207 :  216 :  223 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   963 : Y-строка  2  Cmax=  0.102 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=186)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.052: 0.063: 0.076: 0.089: 0.100: 0.102: 0.093: 0.079: 0.067: 0.055:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:  123 :  128 :  135 :  144 :  156 :  170 :  186 :  200 :  213 :  223 :  230 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.72 : 3.50 : 3.45 : 3.62 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   723 : Y-строка  3  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=188)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.060: 0.076: 0.099: 0.131: 0.159: 0.164: 0.140: 0.108: 0.081: 0.064:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп:  115 :  120 :  126 :  135 :  148 :  166 :  188 :  207 :  222 :  232 :  239 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.52 : 3.08 : 2.85 : 2.82 : 2.98 : 3.34 : 0.50 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   483 : Y-строка  4  Cmax=  0.288 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=192)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.067: 0.089: 0.131: 0.197: 0.273: 0.288: 0.220: 0.147: 0.099: 0.072:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Фоп:  106 :  109 :  114 :  122 :  135 :  158 :  192 :  220 :  235 :  244 :  249 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 3.73 : 3.08 : 2.64 : 2.34 : 2.31 : 2.52 : 2.95 : 3.52 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   243 : Y-строка  5  Cmax=  0.547 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=209)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.072: 0.100: 0.158: 0.273: 0.465: 0.547: 0.322: 0.184: 0.113: 0.078:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.019: 0.022: 0.013: 0.007: 0.005: 0.003:
Фоп:   96 :   98 :  100 :  104 :  111 :  135 :  209 :  245 :  255 :  259 :  262 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 3.50 : 2.85 : 2.34 : 1.92 : 2.00 : 2.21 : 2.70 : 3.29 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=     3 : Y-строка  6  Cmax=  0.662 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=316)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.072: 0.102: 0.163: 0.286: 0.541: 0.662: 0.342: 0.190: 0.116: 0.078:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.022: 0.026: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003:
Фоп:   86 :   86 :   84 :   82 :   78 :   61 :  316 :  285 :  279 :  276 :  275 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 3.43 : 2.83 : 2.31 : 2.01 : 1.84 : 2.18 : 2.67 : 3.24 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -237 : Y-строка  7  Cmax=  0.341 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=345)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.069: 0.092: 0.139: 0.218: 0.320: 0.341: 0.248: 0.159: 0.104: 0.074:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.014: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:
Фоп:   76 :   74 :   70 :   63 :   50 :   25 :  345 :  315 :  300 :  292 :  287 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 3.63 : 2.98 : 2.52 : 2.21 : 2.18 : 2.42 : 2.86 : 3.44 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -477 : Y-строка  8  Cmax=  0.189 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=351)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.062: 0.079: 0.107: 0.146: 0.183: 0.189: 0.158: 0.118: 0.085: 0.067:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003:
Фоп:   67 :   63 :   57 :   48 :   35 :   15 :  351 :  330 :  315 :  305 :  298 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.35 : 2.95 : 2.70 : 2.67 : 2.86 : 3.23 : 3.87 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -717 : Y-строка  9  Cmax=  0.115 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=354)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.054: 0.067: 0.080: 0.098: 0.113: 0.115: 0.103: 0.085: 0.070: 0.058:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   59 :   54 :   47 :   38 :   26 :   11 :  354 :  338 :  325 :  315 :  308 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.52 : 3.30 : 3.26 : 3.44 : 3.87 : 0.50 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -957 : Y-строка 10  Cmax=  0.078 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=355)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.046: 0.055: 0.064: 0.072: 0.077: 0.078: 0.074: 0.067: 0.058: 0.049:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   52 :   47 :   40 :   31 :   21 :    8 :  355 :  343 :  332 :  322 :  315 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1197 : Y-строка 11  Cmax=  0.060 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=356)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.039: 0.045: 0.051: 0.056: 0.059: 0.060: 0.057: 0.053: 0.047: 0.041:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   46 :   41 :   34 :   26 :   17 :    7 :  356 :  346 :  336 :  328 :  321 :
Uоп:19.06 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   240.0 м,  Y=     3.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.06619582 доли ПДКмр|
                                     |       0.00264783 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   316 град.
                       и скорости ветра  1.84 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002|   1 | Т |    0.00750|   0.0661958 | 100.0  | 100.0 |   8.8261080  |
|                              В сумме =   0.0661958   100.0                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0620 - Этенилбензол (стирол)                                                        
                ПДКм.р для примеси 0620 = 0.04 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        3 |
      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.037 0.044 0.052 0.060 0.067 0.072 0.072 0.069 0.062 0.054 0.046 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.043 0.052 0.063 0.076 0.089 0.100 0.102 0.093 0.079 0.067 0.055 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.048 0.060 0.076 0.099 0.131 0.159 0.164 0.140 0.108 0.081 0.064 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.052 0.067 0.089 0.131 0.197 0.273 0.288 0.220 0.147 0.099 0.072 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.055 0.072 0.100 0.158 0.273 0.465 0.547 0.322 0.184 0.113 0.078 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.055 0.072 0.102 0.163 0.286 0.541 0.662 0.342 0.190 0.116 0.078 C- 6
   |                                      ^                            |
 7-| 0.053 0.069 0.092 0.139 0.218 0.320 0.341 0.248 0.159 0.104 0.074 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.049 0.062 0.079 0.107 0.146 0.183 0.189 0.158 0.118 0.085 0.067 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.044 0.054 0.067 0.080 0.098 0.113 0.115 0.103 0.085 0.070 0.058 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.039 0.046 0.055 0.064 0.072 0.077 0.078 0.074 0.067 0.058 0.049 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.034 0.039 0.045 0.051 0.056 0.059 0.060 0.057 0.053 0.047 0.041 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.06619582 долей ПДКмр
                                         =  0.00264783 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   240.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =     3.0 м
 При опасном направлении ветра  :     316 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.84 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
   Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0620 - Этенилбензол (стирол)                                                        
      ПДКм.р для примеси 0620 = 0.04 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  82
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -175:  -176:  -175:  -173:  -135:   -97:   -97:   -95:   -91:   -85:   -77:   -68:   -59:   -48:   -37:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    318:   306:   293:   281:   133:   -15:   -15:   -22:   -34:   -45:   -55:   -64:   -72:   -79:   -84:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.366: 0.371: 0.378: 0.385: 0.455: 0.426: 0.426: 0.422: 0.416: 0.412: 0.409: 0.407: 0.406: 0.405: 0.407:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
Фоп:  328 :  330 :  332 :  334 :    6 :   42 :   42 :   44 :   46 :   49 :   52 :   54 :   57 :   59 :   62 :
Uоп: 2.11 : 2.09 : 2.09 : 2.07 : 1.94 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.01 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.03 : 2.03 : 2.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -25:   -12:     0:    13:    25:   181:   181:   181:   193:   205:   215:   225:   233:   240:   246:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -88:   -90:   -91:   -90:   -87:   -46:   -46:   -46:   -42:   -37:   -30:   -22:   -12:    -2:     9:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.409: 0.412: 0.416: 0.421: 0.428: 0.462: 0.462: 0.462: 0.460: 0.458: 0.459: 0.459: 0.462: 0.466: 0.472:
Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019:
Фоп:   65 :   67 :   70 :   73 :   75 :  114 :  114 :  114 :  118 :  121 :  124 :  127 :  131 :  134 :  137 :
Uоп: 2.02 : 2.01 : 2.01 : 2.00 : 1.98 : 1.93 : 1.93 : 1.93 : 1.93 : 1.94 : 1.93 : 1.93 : 1.93 : 1.92 : 2.12 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    251:   254:   255:   255:   249:   249:   247:   244:   239:   233:   226:   217:   210:   209:   203:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     21:    33:    45:    58:   147:   147:   159:   171:   183:   194:   204:   213:   219:   224:   235:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.479: 0.488: 0.500: 0.513: 0.580: 0.580: 0.584: 0.590: 0.596: 0.604: 0.612: 0.622: 0.631: 0.627: 0.625:
Cc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025:
Фоп:  140 :  143 :  146 :  150 :  177 :  177 :  181 :  186 :  191 :  195 :  200 :  205 :  208 :  210 :  215 :
Uоп: 2.10 : 2.10 : 2.07 : 2.05 : 1.95 : 1.95 : 1.95 : 1.94 : 1.93 : 1.92 : 1.91 : 1.90 : 1.89 : 1.89 : 1.89 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    196:   188:   179:   169:   158:   157:   166:   166:   167:   169:   169:   167:   164:   160:   154:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    246:   255:   264:   271:   277:   277:   320:   320:   323:   335:   348:   360:   373:   384:   395:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.622: 0.621: 0.620: 0.621: 0.623: 0.624: 0.533: 0.533: 0.527: 0.504: 0.481: 0.463: 0.451: 0.441: 0.431:
Cc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017:
Фоп:  221 :  226 :  231 :  236 :  241 :  241 :  245 :  245 :  245 :  246 :  248 :  249 :  251 :  253 :  255 :
Uоп: 1.90 : 1.90 : 1.90 : 1.90 : 1.90 : 1.90 : 2.02 : 2.02 : 2.03 : 2.06 : 2.09 : 1.92 : 1.95 : 1.96 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    146:   138:   128:   117:   106:    94:    82:    69:    57:    44:  -100:  -100:  -106:  -118:  -129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    405:   415:   423:   430:   435:   439:   441:   442:   441:   439:   403:   402:   401:   396:   390:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.422: 0.413: 0.407: 0.401: 0.397: 0.393: 0.390: 0.389: 0.389: 0.389: 0.364: 0.365: 0.362: 0.359: 0.356:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп:  257 :  260 :  262 :  264 :  267 :  269 :  272 :  274 :  277 :  279 :  307 :  308 :  309 :  311 :  313 :
Uоп: 2.00 : 2.01 : 2.03 : 2.04 : 2.05 : 2.05 : 2.06 : 2.06 : 2.06 : 2.06 : 2.11 : 2.11 : 2.11 : 2.12 : 2.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________
 y=   -139:  -149:  -157:  -163:  -169:  -173:  -175:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=    383:   374:   365:   354:   343:   331:   318:
----------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.355: 0.353: 0.353: 0.356: 0.358: 0.361: 0.366:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:
Фоп:  315 :  318 :  320 :  322 :  324 :  326 :  328 :
Uоп: 2.13 : 2.13 : 2.13 : 2.13 : 2.13 : 2.12 : 2.11 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=   210.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.06307764 доли ПДКмр|
                                     |       0.00252311 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   208 град.
                       и скорости ветра  1.89 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002|   1 | Т |   0.00750|   0.0630776 | 100.0  | 100.0 |   8.4103518  |
|                              В сумме =  0.0630776   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0620 - Этенилбензол (стирол)                                                        
                ПДКм.р для примеси 0620 = 0.04 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=     9.0 м,  Y=     0.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05539115 доли ПДКмр|
                                     |       0.00221565 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    58 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002|   1 | Т |     0.00750|  0.0553912 | 100.0  | 100.0 |   7.3854866  |
|                              В сумме =   0.0553912   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~
000101 0003  1  Т     6.0        0.30 15.00    1.06  20.0   135       10               3.0 1.300 0 0.0600000 1.290


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

_____________________________________________________________________________
|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0003|  1  |    0.060000| Т  |   0.473356 |   0.98  |    22.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.060000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.473356 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.98 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.98 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества           
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 0,  Y= 3
                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1203 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=185)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   963 : Y-строка  2  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=186)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   723 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=188)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   483 : Y-строка  4  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=193)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.022: 0.023: 0.018: 0.014: 0.010: 0.008:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   243 : Y-строка  5  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=204)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.026: 0.053: 0.057: 0.028: 0.017: 0.012: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.026: 0.029: 0.014: 0.008: 0.006: 0.004:
Фоп:  100 :  102 :  105 :  111 :  122 :  150 :  204 :  236 :  248 :  254 :  258 :
Uоп:25.00 :25.00 :24.09 :16.48 : 8.95 : 2.30 : 2.19 : 7.96 :15.60 :23.21 :25.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=     3 : Y-строка  6  Cmax=  0.190 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=274)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.032: 0.143: 0.190: 0.036: 0.018: 0.012: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.072: 0.095: 0.018: 0.009: 0.006: 0.005:
Фоп:   90 :   90 :   90 :   89 :   89 :   87 :  274 :  271 :  271 :  270 :  270 :
Uоп:25.00 :25.00 :23.14 :15.06 : 6.28 : 1.48 : 1.33 : 4.89 :14.08 :22.09 :25.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -237 : Y-строка  7  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=337)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.025: 0.049: 0.053: 0.027: 0.017: 0.012: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.025: 0.027: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004:
Фоп:   80 :   77 :   74 :   68 :   57 :   29 :  337 :  306 :  293 :  287 :  283 :
Uоп:25.00 :25.00 :24.44 :16.66 : 9.20 : 2.40 : 2.29 : 8.29 :15.69 :23.33 :25.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -477 : Y-строка  8  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=348)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.022: 0.022: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -717 : Y-строка  9  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=352)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -957 : Y-строка 10  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=354)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1197 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   240.0; напр.ветра=355)
----------:______________________________________________________________________
 x= -1200 :  -960:  -720:  -480:  -240:     0:   240:   480:   720:   960:  1200:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   240.0 м,  Y=     3.0 м
                                     _____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1895241 доли ПДКмр|
                                     |       0.0947620 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   274 град.
                       и скорости ветра  1.33 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0003|   1 | Т |     0.0600|   0.189524 | 100.0  | 100.0 |   3.1587350  |
|                              В сумме =   0.189524   100.0                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        0 м;  Y=        3 |
      |  Длина и ширина     : L=   2400 м;  B=   2400 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    240 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.007 0.006 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.014 0.014 0.013 0.011 0.009 0.007 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.006 0.008 0.010 0.013 0.017 0.022 0.023 0.018 0.014 0.010 0.008 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.007 0.009 0.011 0.016 0.026 0.053 0.057 0.028 0.017 0.012 0.009 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.007 0.009 0.012 0.017 0.032 0.143 0.190 0.036 0.018 0.012 0.009 C- 6
   |                                      ^                            |
 7-| 0.007 0.009 0.011 0.016 0.025 0.049 0.053 0.027 0.017 0.012 0.009 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.006 0.008 0.010 0.013 0.017 0.022 0.022 0.018 0.013 0.010 0.008 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.014 0.013 0.011 0.009 0.007 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.008 0.007 0.006 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1895241 долей ПДКмр
                                         =  0.0947620 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   240.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =     3.0 м
 При опасном направлении ветра  :     274 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.33 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  82
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -175:  -176:  -175:  -173:  -135:   -97:   -97:   -95:   -91:   -85:   -77:   -68:   -59:   -48:   -37:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    318:   306:   293:   281:   133:   -15:   -15:   -22:   -34:   -45:   -55:   -64:   -72:   -79:   -84:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.058: 0.062: 0.066: 0.131: 0.094: 0.094: 0.091: 0.086: 0.082: 0.079: 0.076: 0.073: 0.072: 0.071:
Cc : 0.028: 0.029: 0.031: 0.033: 0.066: 0.047: 0.047: 0.046: 0.043: 0.041: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035:
Фоп:  315 :  317 :  320 :  321 :    1 :   54 :   54 :   56 :   59 :   62 :   65 :   69 :   72 :   75 :   78 :
Uоп: 2.21 : 2.16 : 2.06 : 2.01 : 1.52 : 1.71 : 1.71 : 1.74 : 1.78 : 1.83 : 1.84 : 1.87 : 1.91 : 1.94 : 1.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -25:   -12:     0:    13:    25:   181:   181:   181:   193:   205:   215:   225:   233:   240:   246:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -88:   -90:   -91:   -90:   -87:   -46:   -46:   -46:   -42:   -37:   -30:   -22:   -12:    -2:     9:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.071: 0.060: 0.060: 0.060: 0.058: 0.056: 0.055: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053:
Cc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:
Фоп:   81 :   84 :   87 :   91 :   94 :  133 :  133 :  133 :  136 :  139 :  141 :  144 :  147 :  149 :  152 :
Uоп: 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.94 : 2.10 : 2.10 : 2.10 : 2.18 : 2.21 : 2.23 : 2.26 : 2.26 : 2.29 : 2.29 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    251:   254:   255:   255:   249:   249:   247:   244:   239:   233:   226:   217:   210:   209:   203:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     21:    33:    45:    58:   147:   147:   159:   171:   183:   194:   204:   213:   219:   224:   235:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.054: 0.054: 0.056: 0.057: 0.064: 0.064: 0.064: 0.065: 0.066: 0.068: 0.069: 0.072: 0.074: 0.074: 0.074:
Cc : 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037:
Фоп:  155 :  157 :  160 :  163 :  183 :  183 :  186 :  189 :  192 :  195 :  198 :  201 :  203 :  204 :  207 :
Uоп: 2.26 : 2.23 : 2.21 : 2.19 : 2.04 : 2.04 : 2.03 : 2.03 : 2.01 : 1.98 : 1.96 : 1.93 : 1.89 : 1.89 : 1.89 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    196:   188:   179:   169:   158:   157:   166:   166:   167:   169:   169:   167:   164:   160:   154:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    246:   255:   264:   271:   277:   277:   320:   320:   323:   335:   348:   360:   373:   384:   395:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.074: 0.075: 0.076: 0.078: 0.081: 0.081: 0.063: 0.063: 0.061: 0.057: 0.054: 0.051: 0.049: 0.047: 0.045:
Cc : 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.040: 0.041: 0.031: 0.031: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.023:
Фоп:  211 :  214 :  217 :  221 :  224 :  224 :  230 :  230 :  230 :  232 :  233 :  235 :  237 :  239 :  241 :
Uоп: 1.89 : 1.88 : 1.87 : 1.84 : 1.84 : 1.82 : 2.06 : 2.06 : 2.09 : 2.18 : 2.25 : 2.36 : 2.48 : 2.56 : 2.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    146:   138:   128:   117:   106:    94:    82:    69:    57:    44:  -100:  -100:  -106:  -118:  -129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    405:   415:   423:   430:   435:   439:   441:   442:   441:   439:   403:   402:   401:   396:   390:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047:
Cc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.023: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________
 y=   -139:  -149:  -157:  -163:  -169:  -173:  -175:
----------:------:------:------:------:------:------:
 x=    383:   374:   365:   354:   343:   331:   318:
----------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.048: 0.048: 0.050: 0.051: 0.053: 0.056:
Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028:
Фоп:  301 :  304 :  306 :  308 :  311 :  313 :  315 :
Uоп: 2.56 : 2.53 : 2.42 : 2.36 : 2.36 : 2.29 : 2.21 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
          Координаты точки :  X=   133.0 м,  Y=  -135.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1310468 доли ПДКмр|
                                     |       0.0655234 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении     1 град.
                       и скорости ветра  1.52 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0003|   1 | Т |     0.0600|   0.131047 | 100.0  | 100.0 |   2.1841130  |
|                              В сумме =   0.131047   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :031 Ереван.
     Объект    :0001 ООО Пенотекс.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 15.06.2021 17:36
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=     9.0 м,  Y=     0.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1549533 доли ПДКмр|
                                     |       0.0774767 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    85 град.
                       и скорости ветра  1.43 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0003|   1 | Т |     0.0600|   0.154953 | 100.0  | 100.0 |   2.5825558  |
|                              В сумме =   0.154953   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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