





Î³ï³ñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

                                     
Ø³ëÝ³·»ï                                                   Ø. ²í¹³ÉÛ³Ý                          
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÁ                        ².Ê³ã³ïñÛ³Ý

²Üàî²òÆ²
		
êáõÛÝ  Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  §²ðØ åñá»Ïï¦ êäÀ  ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 
êÂ² ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù  է Ñ³Ý¹Çë³ó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. № 1673-Ü “ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç N 192 ¨ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 21-Ç N 953-Ü áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ” áñáßáõÙÁ:
êÂ² -Ý ·Çï³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ¿, áñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÕµÛáõñÇ ¨ ³ñï³Ý»ïíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ßË³ï³ÝùáõÙ Ç ÙÇ »Ý µ»ñí»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ:
Ü»ñÏ³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ µ»ñí³Í »Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý, ï»ùëï³ÛÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ, ïíÛ³ÉÝ»ñ: Î³ï³ñí³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ: ¶³½³ ¨ ÷áß»áñëÙ³Ý ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³::
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ: ²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ êÂÊ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ã»Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í: 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý` ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ (SiO2-20-70% ) 0.5709 ï/ï³ñÇ, ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ 0.1388 ï/ï³ñÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ 0.8327 ï/ï³ñÇ, ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ 0.0439ï/ï³ñÇ: 
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 33661.696¹ñ³Ù:
Üյութերի ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետները 2020Ãí³Ï³ÝÝ ¿: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը Ñ³ßí³ñÏí»É ¿  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ò³ÝÏ³ó³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÝ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí`     
Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Ք
 որտեղ՝ 
Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,
Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն    արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 4
Վ i –ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է, 
 Քi –ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է
ՓՑ –ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ  = 1000 դրամ 
Քi  գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi) 
որտեղ՝
ՍԹԱi –ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,
ՏԱi  -ն  i-րդ նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով։
գ=1` անշարժ աղբյուրների համար ,     Շգ =4, ՓՑ = 1000 դրամ

	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Քi 
ï
	Շգ
	ՓՑ
¹ñ³Ù 
	Վ i
	Ա
¹ñ³Ù

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
	0.5709
	4
	1000

	10
	22836

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	0.1388
	4
	1000
	12.5
	6940

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.8327
	4
	1000
	1
	3330.8

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.0439
	4
	1000
	3.16
	554.896

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	
	33661.696




îրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ  աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել: Ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածության առաջացման հետ կապված արտանետման չափաքանակները վերանայվում են տրամադրման պահից 5 տարվանից ոչ ßáõï:






















´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ
	²Ýáï³óÇ³
	3

	´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
	4

	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 
	6

	úäú-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ
	7

	Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý åÉ³Ý-ëË»Ù³Ý
	8-9

	Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÝ áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñ
	10

	²ñï³Ý»ïíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ
	11

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³ËÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	12

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ
	13

	Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ
	15

	ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ     ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
	
16

	ØÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ 
 ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ
	17

	Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 
 ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
	18

	¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
	19

	ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ 
	20

	ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	21

	é»ÉÇ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 
Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ


	22
23




















ÀÜ¸Ð²Üàôð   îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð
	
	§²ðØäñá»Ïï¦ êäÀ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ëý³ÉïÇ å³ï³ñ³ëïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ: 

¶ïÝíáõÙ ¿ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ø³Ý³ù»é³í³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó  ã¿: 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ßñç³å³ïáõÙ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ·áïÇÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, ¹åñáóÝ»ñ, Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ãÏ³Ý: ´Ý³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇó Ñ»éáõ ¿  300Ù:
ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ  ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÝ ¿`     84.110.948991, ïñí³Í 07.03.2017Ã.
.:
	ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý ¿

ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½, ø³Ý³ù»é³í³Ý, 5-ñ¹ ÷áÕáó, 28, 

























ՕՊՕ-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ
  Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-Ç N1673-Ü  áñáßÙ³Ý  2-ñ¹ Ï»ïÇ 
3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ` êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ Ï³½ÙíáõÙ ¿ այն տնտեսավարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ Ù3 չափանիշը, կամ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար մ3 չափանիշը:
  ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`
	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ք³Ý³ÏÁ
ï
	ՕՊՕ
ÙÉñ¹.Ù3/ï³ñÇ


	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
	0.5709
	5.7

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	0.1388
	3.47

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.8327
	0.277

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.0439
	0.0439

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	9.4909
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[image: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Armproektr\image5 .jpeg]








Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ àðäºê ØÂÜàÈàðîÜ ²ÔîàîàÔ ²Ô´Úàôð
  
Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ å³ï³ñ³ëïÙ³Ý  Ï³Û³ÝùÁ ß³Ñ³·áñÍ»ÉáõÑ³Ù³ñ: 
- ²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÷áùñ Ñ½áñáõÃÛ³Ý §È³Ù»ñá¦  Ñáëù³·ÇÍ
-ÆÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý µ³ó å³Ñ»ëï
1.²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñáëù³·ÇÍÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ 1 µ»éÝ³íáñÙ³Ùµ 1ï, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ³ßË³ïáõÙ ¿ 6-ûñÛ³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙáí, 8 Å³Ù, 305ûñ : Ðáëù³·ÇÍÁ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ ï³ñ³ÍùáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³Ý·³ñáõÙ, Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³ëý³Éï³å³ï Í³ÍÏáõÛÃÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ ï»Õ³ß³ñÅí»É ï³ñµ»ñ í³Ûñ»ñ:  âáñ³óÝáÕ ÃÙµáõÏ ãáõÝÇ, µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ,  ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ µÇïáõÙÁ µ»éÝ³íáñíáõÙ »Ý Ë³éÝ³ñ³ÝÇ Ù»ç ¨ ï³ù³óíáõÙ ÙÇÝã¨ 200 ³ëïÇ×³Ý: î³ù³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿   åñáå³Ý-µáõÃ³Ý  µ³ÉáÝ³ÛÇÝ  ·³½áí`  15Ï·/Å³Ù, Ï³Ù 26.45Ù3/Å³Ù ù³Ý³Ïáí å³Ñ»ëï³ÛÇÝ í³é»ÉÇù Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: úñ³Ï³Ý Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 16 µ»éÝ³íáñáõÙ/2 µ»éÝ³íáñáõÙ/Å³Ù/, Í³ËëíáõÙ ¿ 120Ï·/ûñ, Ï³Ù 211.64Ù3 /ûñ ·³½: î³ñ»Ï³Ý Í³ËëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 64550Ù3 :²ëý³ÉïÇ ß³Õ³ËÇ ëï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³í³½, ËÇ×, µÇïáõÙª/1տ արտադրելու համար 950կգ ավազ և խիճ, 50կգ բիտում/: ²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ß³Õ³ËÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ, ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ` 5Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ¨ 0.32Ù ïñ³Ù³·Íáí N 2³ÕµÛáõñÇó, áñÁ Ñ³·»óí³Í ¿ çñÇ µ³ùáí, ÷áßÇÝ áñë³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
²ÍË³ÍÝÇ ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 12.9 Ï·/1000Ù3 ¨ 2.15 Ï·/1000Ù3 ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí:
2. ÆÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÇ µ³ó å³Ñ»ëïÇó  ³ñï³Ý»ïíáõÙ  ¿ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇ` 30Ù ïñ³Ù³·Íáí Ñ³ñÃ³Ï³ÛÇÝ ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå N1³ÕµÛáõñÇó: ÆÝ»ñï ÝÛáõÃ»ñÁ µ³ó Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ³Ù»ÙûñÛ³ Í³ËëÇ Ñ³Ù³ñ »Ý µ»ñíáõÙ:
²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇÝ ýáÝáí Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ áñå»ë Ï³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ:

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³õ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:
²ëý³Éï ÃáÕ³ñÏáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 300Ù êä¶:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñáýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ, áõëïÇ ³ÕÛáõë³Ï 3 –Ç Ñ»é³ÝÏ³ñ ëÛáõÝÛ³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ: 
  î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »õ ï»ë³ÏÁ Ýßí³Í »Ý 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:













                 ØÂÜàÈàðî  ²ðî²ÜºîìàÔ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²Üì²Ü²ò²ÜÎÀ
                                                                                                  
                                                                                                  
²ÔÚàôê²Î 1
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ







	êÂÎ
³é³í»É³·áõÛÝ
ÙÇ³Ýí³·,
Ù·/Ù3





·, Ù·/Ù3


Ù·/Ù3
	ìï³Ý·³-íáñáõÃÛ³Ý ¹³ëÁ
	²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ï/ï³ñÇ

	²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇª 
SiO2-20-70%
	       0.3
	   3
	0.5709

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	5
	4
	0.8327 

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ 
/»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí/
	0.2
	3
	0.1388

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	1
	4
	0.0439


¶áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ÝÛáõÃ»ñ ãÏ³Ý




Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.

	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների
անվանումները
	Նյութի անվանումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ


	Արտանետման պարբերակա-
նությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը,
 վրկ

	Զարկային արտանետում-
նե րի տարեկան քանակությունը,
տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



²ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ½³ñÏ³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ:

















Ü²ÊÜ²Î²Ü  îìÚ²ÈÜºð êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð

Î³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ: Àëï ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ  êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¨ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý  ¶úêî 17.2.3.02-2014–Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ µ»ñí³Í »Ý 3 ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ: 
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý  §î³ñµ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:	
Üëï»óÙ³Ý ³Ýã³÷»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ª ·³½³ÝÙ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ù³Ýñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ³»ñá½áÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó Ýëï»óÙ³Ý Ï³ñ·³íáñí³Í ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 3-5 ëÙ/íñÏª 1, Ëáßáñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ùñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª 3, áñëÙ³Ý ¹»åùáõÙª 2

êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð ²ÜÐð²ÄºÞî ²ÔîàîàÔ ÜÚàôÂºðÆ ä²ð²ØºîðºðÀ
³ÕÛáõë³Ï 3
	²ñï³¹ñáõ
ÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñ³Ù³ë
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
 ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
	²ßË³ï³Å³ÙÁ ï³ñáõÙ
	²ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ
	²ÕµÛáõÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ
	²ÕµÛáõñÇ
Ï³ñ·³ÃÇíÁ

	
	²Ýí³ÝáõÙÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	

	
	
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	1                                           
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



	´³ó å³Ñ»ëï
	Ê×Ç ¨ ³í³½Ç Ïáõï³ÏáõÙ
	1
	2440
	
	²ÝÏ³½Ù³Ï»ñå
	
	1
	1

	²ëý³Éïµ»ïáÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ñáëù³·ÇÍ
	Ê³éÝ³ñ³Ý
·³½Ç µ³ÉáÝÝ»ñ
çñÇ µ³ù
	1
1
1
	2440
	
	ÊáÕáí³Ï
	
	1
	2



3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	²ÕµÛáõñÇ 
µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, Ù
	îñ³Ù³·ÇÍÁ, 
Ù
	¶³½³û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ »ÉùáõÙ

	
	³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ù/íñÏ
	Í³í³ÉÁ
Ù3/íñÏ
	ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ

	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	2.5
	
	30
	
	3
	
	2021.6
	
	20
	

	2
	
	5
	
	0.32
	
	25
	
	2.0125
	
	200
	


















3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	Îááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ ù³ñï»½áõÙ, Ù
	¶³½»ñÁ Ù³ùñáÕ ë³ñù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ø³ùñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÝÛáõÃ»ñÁ
	Ø³ùñÙ³Ý ÙÇçÇÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ

	
	Ï»ï³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ, ³ÕµÛáõñ. ËÙµÇ Ï»ÝïñáÝÇ, ·Í³ÛÇÝ ³Õµ. 1-ÇÝ Í³ÛñÇ 
	·Í³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ 2 -ñ¹ Í³ÛñÇ 
	
	²å³Ñáíí³ÍáõÃ Û³Ý
·áñÍ³ÏÇóÁ %
	Ø³ùñÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, %

	Üì
	Ð
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð



	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	15
	5
	25
	35
	
	
	100
	98
	

	2
	
	5
	25
	
	
	çñÇ µ³ù
	÷áßÇ ³Ýûñ·.
	
	
	



3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ 
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ
	²Â² Ñ³Ý»Éáõ ï³ñÇÝ 

	
	
	Üì
	Ð (êÂ²)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	
	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý SiO2- 20-70%
	0.05
	0.023
	0.4392
	0.05
	0.023
	0.4392
	2020

	2
	
	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý SiO2-20-70%
²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ /»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ß./
²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.015
0.0158
0.0948
0.005
	7.45
7.85
46.9
2.48
	0.1317
0.1388
0.8327
0.0439
	0.015
0.0158
0.0948
0.005
	7.45
7.85
46.9
2.48
	0.1317
0.1388
0.8327
0.0439
	2020



Üì – Ý»ñÏ³ íÇ×³Ï       Ð    -  Ñ»é³ÝÏ³ñ 


ØºøºÜ²Ú²Î²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×ß·ñïí³Í ¨ áõÕÕí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½Ùí»É »Ý êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñáí ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §¾é³¦ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí, 
¶»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 1200  1200Ù ù³é³ÏáõëáõÙ, 120Ù ù³ÛÉáí,121Ï»ïáõÙ:
O¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ðºðÀ, òðØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ àðàÞàÔ ¶àðÌ²ÎÆòÜºðÀ
òñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßáÕ û¹»ñ¨áõÃ³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³· ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ /ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ/ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÷»ïñí³ñÇ 2-Ç N 160-Ü  áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í  ó³ÝÏÇó:

²ÔÚàôê²Î 4
		´ÝáõÃ³·ñ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

	ØÃÝáÉáñïÇ ëïñ³ïÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó Ï³Ëí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ
	200

	î»Õ³ÝùÇ é»ÉÛýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ
	1.25

	î³ñí³ ³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
	28.4

	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը>> %-ով
	

	ÐÛáõëÇë
	4

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨»Éù
	27

	²ñ¨»Éù
	8

	Ð³ñ³í-³ñ¨»Éù
	8

	Ð³ñ³í
	18

	Ð³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù
	29

	²ñ¨Ùáõïù
	5

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù
	1

	ø³Ùáõ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, áñÇ ·»ñ³½³ÝóÙ³Ý ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 5%
	3.4Ù/íñÏ

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ) ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	24Ù/íñÏ






ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ òðØ²Ü Ð²ÎÆðÖ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ

	
ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	²é³í»É³-
·áõÛÝ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý
Ù·/Ù3
	êä¶ýáÝáí
300Ù

	µÝ³Ï»ÉÇ
·áïáõ »½ñÇÝ

	
	³é³Ýó
ýáÝÇ
	ýáÝáí
	
	

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý.
SiO2-20-70%
	         0.02846 ê ÂÎ
0.00854Ù·/Ù3
	          -
	0.041 ê ÂÎ
0.123 Ù·/Ù3
	´Ý³Ï»ÉÇ ·áïÇÝ ¨ êä¶ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	Ñ»ï³·³ Ñ³ßí³ñÏ ãÇ Ï³ï³ñí»É
Cм < 0.05
	0.08034 ê ÂÎ
0.40170 Ù·/Ù3
	0.080ê ÂÎ
0.40 Ù·/Ù3
	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	Ñ»ï³·³ Ñ³ßí³ñÏ ãÇ Ï³ï³ñí»É
Cм < 0.05

	0.00941 ê ÂÎ
0.000188 Ù·/Ù3
	0.0089 ê ÂÎ
0.00178 Ù·/Ù3
	

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	Ñ»ï³·³ Ñ³ßí³ñÏ ãÇ Ï³ï³ñí»É
Cм < 0.05
	-

	

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏ.
	-
	0.42414 ê ÂÎ
0.21207 Ù·/Ù3
	0.1 ê ÂÎ
0.005 Ù·/Ù3
	


³í»ÉÇ å³ïÏ»ñ³íáñ »ñ¨áõÙ ¿ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñáõÙ
	 
                                 
ØÂÜàÈàðîàôØ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ
òðØ²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ãÇ ¹ÇïíáõÙ áã ÙÇ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ: ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 6-áõÙ:

ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.

	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը 
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո 

	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի



Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï  5-Á  ãÇ Éñ³óíáõÙ:









ԱՆՇԱՐԺ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
” ²ðØ äðàºÎî“  êäÀ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ
/ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6
	Աղտոտող նյութը 
	Ընդհանուր արտանետումը
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը                                                        

	
	գ / վրկ
	տ/տարի
	
	գ / վրկ
	տ/ տարի

	öáßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý 
SiO2-20-70%
	0.065
	0.5709
	
	
	

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.0948
	0.8327
	
	
	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
/ »ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí
	0.0158
	0.1388
	
	
	

	²ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñ
	0.005
	0.0439
	
	
	










Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü-îºÊÜÆÎ²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºð  ²Ü´²ðºÜä²êî
ÎÈÆØ²Ú²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ  Ä²Ø²Ü²Î

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý  ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:
1. ÂáõÛÉ ãï³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ·»ñµ»éÝí³Í ³ßË³ï³Ýù
2. Êëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ
    3. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ
     4.ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É í³é»ÉÇùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ 
     5. â¹³ï³ñÏ»É ¨ ãµ»éÝ³í»ñ»É Ñ»ßï µéÝÏíáÕ ¨ ³ÛñíáÕ Ñ»ÕáõÏÝ»ñ
6.  ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»É ïíÛ³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:


ØÆæàò²èàôØÜºð, àðàÜø Ü²Ê²îºêìàôØ  ºì Æð²Î²Ü²òìàôØ ºÜ 
²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ ìºð²ÐêÎØ²Ü ºì êÂ²   Î²î²ðØ²Ü Üä²î²Îàì

ø³ÝÇ áñ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ,  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·³½»ñÇ û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí: àôÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á:	²Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÃÝáÉáñïÇ íÝ³ë³µ»ñ ³ÕïáïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Çç»óÝ»É ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ:
	ºÃ» íÃ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ êÂ² -Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ ·»ñ³½³ÝóíáõÙ ¿, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ÙÃÝáÉáñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ¨  ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ÐÐ  Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ »ÝÃ³Ï³ ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ²ßË³ï³ÝùÇ ï»ëã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É íÃ³ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (ã³÷áõÙÝ»ñ Ùáï³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ):


 





ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

1. ÃÎÑÒ 17.2. 3. 02 - 2014 “Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ  
     äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè”.

   2. Âðåìåííàÿ ìåòîäèêà íîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.      
    Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.

3. Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ  ðàç  ëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò,      1986ã.

  4.  Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî  -äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó (ÏÄÂ) ïðåäïðèÿòèé.

  5. Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìèðóåìûõ  ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.
 Îáñåðâàòîðèÿ èìåíè À.È. Âîåéêîâà Ãîñêîìãèäðîìåòà, 1986ã.
       
 6.ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  02.02.2006Ã. áñáßáõÙ № 160-Ü §´Ý³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ-êÂÎ) ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦

 7. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. áñáßáõÙ № 1673-Ü §Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի   արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999թ. մարտի 30-ի  N 192 ¨ 2008թ. օգոստոսի  21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին¦

8. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßում

9. ՀՀ կառավարության  23.01.2020թ  N 62-Ն áñáßáõÙ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ  եվ լրացումներ կատարելու մասին>> 
	﻿








Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները` 
հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության 

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային
 օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` 
ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից:

	Բնակչության
քանակը
(հազ.) 
	Որոշված նյութերի ֆոնային
կոնցենտրացիաները (մգ/մ3)

	
	﻿Փոշի 
	Ծծմբի
երկօքսիդ 
	Ազոտի
երկօքսիդ 
	Ածխածնի
օքսիդ

	50 -125
	0,4
	0,05
	0,03
	1,5 

	10 - 50
	0,3
	0,05
	0,015
	0,8 

	< 10
	0,2
	0,02
	0,008
	0,4


﻿ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները




[image: ]




	èºÈÆºüÆ ¶àðÌ²ÎòÆ Ð²Þì²ðÎÀ

Àëï ÎÍÄ -84 –Ç   4.2 Ï»ïÇ é»ÉÛ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 

 = 1+ (m -1)
µ³Ý³Ó¨áí, áñï»Õ 1=  X0 : a0
ÇëÏ ηm áñáßíáõÙ ¿ Áëï ³ÕÛáõë³ÏÇ

h     -	³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ÕµÛáõñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ` 5 Ù
H 0  -    ï»Õ³ÝùÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ`  1300Ù
X0   - ³ñ·»ÉùÇ Ï»ÝïñáÝÇó ÙÇÝã¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ »Õ³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ`  2500Ù   
a0   -     µ³ñÓáõÝùÇ ÏÇë³É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿`  2000Ù                         

n1 = h : H0 = 5 : 1300< 0.5
n2  = a0 : H0 = 2000 : 1300= 1.5
³ÕÛáõë³ÏáõÙ n2 –ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ηm= 1.5
1=  X0 : a0  = 2500 : 2000 = 1.25
        Áëï     ·ñ³ýÇÏÇ     1  =  0.5
                  
= 1+ 0.5(1.5 -1) =  1.25






























Հաշվարկ առանց ֆոնի
1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 
     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

2. Параметры города
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Название: Канакераван
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  24.0 м/с (для лета 24.0, для зимы 12.0)
     Средняя скорость ветра = 3.5 м/с
     Температура летняя =  28.4  град.C
     Температура зимняя =  -2.9  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.25
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:20
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                   
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |  X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|0.0158г/с~~
000101 0002  1  Т     5.0        0.32 25.00   2.0125 200.0      5       25                       

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   
ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:20
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0002|  1  |    0.015800| T  |   0.010293 | 102.96  |   190.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.015800 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.010293 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 102.96 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:20
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                           
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 102.96 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:20
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:20
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:20
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0002  1  Т     5.0        0.32 25.00   2.0125 200.0        5       25                   0 1.0 1.250  0   0.0948000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0002|  1  |    0.094800| T   |   0.002470 | 102.96  |   190.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.094800 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.002470 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 102.96 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
    Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 102.96 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                     
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
    Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0002  1  Т     5.0        0.32 25.00  2.0125 200.0     5       25                     0 1.0 1.250 0 0.0050000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0002|  1  |    0.005000| т  0.000651 | 102.96  |   190.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.005000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.000651 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 102.96 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 102.96 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001  1  П2    2.5        30.0  3.00  2120.6  20.0       15        5       25       35   0 3.0 1.250 0 0.0500000
000101 0002  1  Т     5.0        0.32 25.00  2.0125  200.0       5       25                       3.0 1.250 0 0.0150000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
           ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.050000| П2 |   0.065148 | 102.96  |    95.1  |
|   2 |000101 0002|  1  |    0.015000| Т  |   0.101454 |   4.10  |    35.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.065000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.166602 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  42.76 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 42.76 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4,  Y= 30
                    размеры: длина(по Х)= 1200, ширина(по Y)= 1200, шаг сетки= 120
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   630 : Y-строка  1  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   510 : Y-строка  2  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   390 : Y-строка  3  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.026: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   270 : Y-строка  4  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   150 : Y-строка  5  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=180)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.023: 0.026: 0.029: 0.039: 0.053: 0.040: 0.028: 0.025: 0.023: 0.020:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.016: 0.012: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:  103 :  106 :  110 :  119 :  136 :  180 :  224 :  240 :  249 :  254 :  257 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 5.78 : 5.15 : 5.78 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.039: 0.053: 0.040: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.014:      :      :      : 0.013: 0.011: 0.009: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    30 : Y-строка  6  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=169)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.023: 0.026: 0.029: 0.055: 0.067: 0.055: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.016: 0.020: 0.017: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:   92 :   92 :   92 :   93 :   92 :  169 :  268 :  267 :  267 :  268 :  268 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 5.09 : 4.08 : 5.06 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.016: 0.055: 0.067: 0.055: 0.017: 0.014: 0.014: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.009: 0.012: 0.012:      :      :      : 0.012: 0.012: 0.009: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -90 : Y-строка  7  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  0)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.041: 0.057: 0.041: 0.029: 0.026: 0.023: 0.020:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.012: 0.017: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:   81 :   78 :   74 :   67 :   46 :    0 :  314 :  294 :  286 :  282 :  280 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 5.70 : 5.02 : 5.69 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.041: 0.057: 0.041: 0.016: 0.014: 0.014: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.011: 0.013:      :      :      : 0.013: 0.011: 0.009: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -210 : Y-строка  8  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.030: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -330 : Y-строка  9  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.027: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -450 : Y-строка 10  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -570 : Y-строка 11  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=     4.0 м,  Y=    30.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.06714 доли ПДК  |
                                     |       0.02014 мг/м3     |
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   169 град.
                       и скорости ветра  4.08 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002|   1 | Т |     0.0150|   0.067137 | 100.0  | 100.0 |   4.4757714  |
|                              В сумме =   0.067137   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000006     0.0                         |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        4 м;  Y=       30 |
      |  Длина и ширина     : L=   1200 м;  B=   1200 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    120 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.015 0.016 0.018 0.019 0.020 0.020 0.020 0.019 0.018 0.016 0.015 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.016 0.018 0.020 0.022 0.023 0.023 0.023 0.021 0.020 0.018 0.016 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.018 0.020 0.022 0.025 0.026 0.027 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.019 0.022 0.025 0.028 0.030 0.031 0.029 0.027 0.024 0.021 0.019 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.020 0.023 0.026 0.029 0.039 0.053 0.040 0.028 0.025 0.023 0.020 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.020 0.023 0.026 0.029 0.055 0.067 0.055 0.028 0.026 0.023 0.020 C- 6
   |                                ^                                  |
 7-| 0.020 0.023 0.025 0.028 0.041 0.057 0.041 0.029 0.026 0.023 0.020 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.019 0.021 0.024 0.026 0.029 0.031 0.030 0.028 0.025 0.022 0.019 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.027 0.027 0.025 0.023 0.020 0.018 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.017 0.018 0.020 0.022 0.023 0.024 0.023 0.022 0.021 0.019 0.017 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.015 0.017 0.018 0.019 0.020 0.020 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.06714 долей ПДК
                                         =0.02014 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     4.0 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =    30.0 м
 При опасном направлении ветра  :     169 град.
и "опасной" скорости ветра    :  4.08 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  61
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
 
y=   -300:  -302:  -299:  -292:  -281:  -264:  -244:  -220:  -192:  -162:  -129:   -84:   -84:   -76:   -41:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
 x=     39:     2:   -36:   -73:  -109:  -143:  -175:  -204:  -229:  -251:  -269:  -290:  -290:  -294:  -307:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________
 y=     -4:    33:    71:   108:   144:   179:   211:   241:   268:   291:   310:   325:   335:   335:   344:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -315:  -318:  -317:  -311:  -301:  -286:  -267:  -244:  -217:  -188:  -155:  -121:   -93:   -93:   -63:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________ y=    351:   353:   350:   343:   331:   315:   294:   270:   242:   212:   178:   133:   133:   129:    93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -26:    11:    49:    86:   122:   156:   187:   216:   242:   263:   281:   302:   302:   304:   317:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_____________________________________________________________________________________________
 y=     56:    19:   -19:   -56:   -92:  -127:  -159:  -189:  -216:  -239:  -259:  -274:  -284:  -283:  -293:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----x=    325:   329:   328:   323:   312:   297:   278:   256:   229:   199:   167:   133:   106:   105:    76:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___________
 y=   -300:
----------:
 x=     39:
----------:
Qc : 0.028:
Cc : 0.008:
~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=  -121.0 м,  Y=   325.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02846 доли ПДК  |
                                     |       0.00854 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   157 град.
                       и скорости ветра 24.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.0500|   0.014628 |  51.4  |  51.4 | 0.292551935  |
|  2 |000101 0002|   1 | Т |     0.0150|   0.013837 |  48.6  | 100.0 | 0.922443986  |
|                              В сумме =   0.028464   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
        Группа точек 090
   Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:21
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=     6.0 м,  Y=    15.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.07532 доли ПДК  |
                                     |       0.02260 мг/м3     |
                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   354 град.
                       и скорости ветра  4.08 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000101 0002|   1 | Т |     0.0150|   0.075321 | 100.0  | 100.0 |   5.0213780  |
|                              В сумме =   0.075321   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |













Հաշվարկ ֆոնով
1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 
     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

2. Параметры города
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Название: Канакераван
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  24.0 м/с (для лета 24.0, для зимы 12.0)
     Средняя скорость ветра = 3.5 м/с
     Температура летняя =  28.4  град.C
     Температура зимняя =  -2.9  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.25
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|    Штиль   |  Северное  |  Восточное |    Южное   |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |
|  0301  |   0.0016000|   0.0016000|   0.0016000|   0.0016000|   0.0016000|
|        |   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|
|  0337  |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|
|        |   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|
|  2902  |   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|
|        |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|
---------------------------------------------------------------------------


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
    Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                        
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0002  1  Т     5.0        0.32 25.00   2.0125 200.0    5       25                         0 1.0 1.250 1 0.0158000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0002|  1  |    0.015800| Т|   0.010293 | 102.96  |   190.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.015800 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.010293 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 102.96 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 102.96 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                       
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4,  Y= 30
                    размеры: длина(по Х)= 1200, ширина(по Y)= 1200, шаг сетки= 120
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   630 : Y-строка  1  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -476.0; напр.ветра=142)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   510 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   604.0; напр.ветра=229)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   390 : Y-строка  3  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра=122)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   270 : Y-строка  4  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   604.0; напр.ветра=246)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   150 : Y-строка  5  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра=103)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=    30 : Y-строка  6  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 92)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=   -90 : Y-строка  7  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 81)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=  -210 : Y-строка  8  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   604.0; напр.ветра=290)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=  -330 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 61)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
y=  -450 : Y-строка 10  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 53)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
y=  -570 : Y-строка 11  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 47)
----------:______________________________________________________________________
x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=  -476.0 м,  Y=   630.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00941 доли ПДК  |
                                     |       0.00188 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   142 град.
                       и скорости ветра 24.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.007058 |  75.0 (Вклад источников 25.0%)|
|  1 |000101 0002|   1 | T |     0.0158|   0.002356 | 100.0  | 100.0 | 0.149084389  |
|                              В сумме =   0.009413   100.0                         |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        4 м;  Y=       30 |
      |  Длина и ширина     : L=   1200 м;  B=   1200 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    120 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 C- 6
 |                                ^                                  |
 7-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация --------->Cм =0.00941 долей ПДК
                                         =0.00188 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -476.0 м
 ( X-столбец 2, Y-строка 1)       Yм =   630.0 м
 При опасном направлении ветра  :     142 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
 Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  61
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=   -300:  -302:  -299:  -292:  -281:  -264:  -244:  -220:  -192:  -162:  -129:   -84:   -84:   -76:   -41:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=     39:     2:   -36:   -73:  -109:  -143:  -175:  -204:  -229:  -251:  -269:  -290:  -290:  -294:  -307:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~________________________________________________________________________________________________________
 y=     -4:    33:    71:   108:   144:   179:   211:   241:   268:   291:   310:   325:   335:   335:   344:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -315:  -318:  -317:  -311:  -301:  -286:  -267:  -244:  -217:  -188:  -155:  -121:   -93:   -93:   -63:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    351:   353:   350:   343:   331:   315:   294:   270:   242:   212:   178:   133:   133:   129:    93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -26:    11:    49:    86:   122:   156:   187:   216:   242:   263:   281:   302:   302:   304:   317:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     56:    19:   -19:   -56:   -92:  -127:  -159:  -189:  -216:  -239:  -259:  -274:  -284:  -283:  -293:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----   325:   329:   328:   323:   312:   297:   278:   256:   229:   199:   167:   133:   106:   105:    76:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cф : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф`: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сди: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -300:
----------:
 x=     39:
----------:
Qc : 0.009:
Cc : 0.002:
Cф : 0.008:
Cф`: 0.007:
Сди: 0.002:
~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=   -63.0 м,  Y=   344.0 м
        ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00935 доли ПДК  |
                                     |       0.00187 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   167 град.
                       и скорости ветра 24.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.007100 |  75.9 (Вклад источников 24.1%)|
|  1 |000101 0002|   1 | T|     0.0158|   0.002250 | 100.0  | 100.0 | 0.142378226  |
|                              В сумме =   0.009350   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=     6.0 м,  Y=    15.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00820 доли ПДК  |
                                     |       0.00164 мг/м3     |
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   144 град.
                       и скорости ветра 24.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.007865 |  95.9 (Вклад источников  4.1%)|
|  1 |000101 0002|   1 | T|     0.0158|   0.000338 | 100.0  | 100.0 | 0.021406462  |
|                              В сумме =   0.008203   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

    Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
______________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0002  1  Т     5.0        0.32 25.00  2.0125 200.0     5       25       5.0          0 1.0 1.250 1   0.0948000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0002|  1  |    0.094800|Т   |   0.002470 | 102.96  |   190.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.094800 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.002470 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 102.96 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
  Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 102.96 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                           
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4,  Y= 30
                    размеры: длина(по Х)= 1200, ширина(по Y)= 1200, шаг сетки= 120
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
        | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   630 : Y-строка  1  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  -476.0; напр.ветра=142)
______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  136 :  142 :  149 :  158 :  168 :  179 :  190 :  200 :  209 :  217 :  223 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   510 : Y-строка  2  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   604.0; напр.ветра=229)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  130 :  136 :  144 :  154 :  165 :  179 :  192 :  204 :  215 :  223 :  229 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   390 : Y-строка  3  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра=122)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  122 :  128 :  136 :  147 :  161 :  178 :  196 :  211 :  222 :  231 :  237 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   270 : Y-строка  4  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   604.0; напр.ветра=246)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  113 :  118 :  126 :  137 :  154 :  178 :  202 :  221 :  233 :  241 :  246 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   150 : Y-строка  5  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра=103)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  103 :  106 :  111 :  120 :  138 :  176 :  217 :  238 :  247 :  253 :  256 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    30 : Y-строка  6  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 92)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.400: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   92 :   93 :   94 :   96 :  101 :  156 :  257 :  264 :  266 :  267 :  268 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -90 : Y-строка  7  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 81)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   81 :   79 :   76 :   69 :   54 :    7 :  311 :  293 :  285 :  281 :  279 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -210 : Y-строка  8  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   604.0; напр.ветра=290)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   71 :   66 :   60 :   49 :   31 :    3 :  333 :  313 :  302 :  295 :  290 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -330 : Y-строка  9  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 61)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   61 :   56 :   48 :   37 :   21 :    2 :  342 :  326 :  314 :  306 :  300 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -450 : Y-строка 10  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 53)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   53 :   47 :   39 :   29 :   16 :    1 :  347 :  333 :  323 :  314 :  308 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 y=  -570 : Y-строка 11  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  -596.0; напр.ветра= 47)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   47 :   40 :   33 :   24 :   13 :    1 :  349 :  338 :  329 :  321 :  314 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=  -476.0 м,  Y=   630.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.08034 доли ПДК  |
                                     |       0.40170 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   142 град.
                       и скорости ветра 24.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.079774 |  99.3 (Вклад источников  0.7%)|
|  1 |000101 0002|   1 | T|     0.0948|   0.000565 | 100.0  | 100.0 | 0.005963376  |
|                              В сумме =   0.080339   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        4 м;  Y=       30 |
      |  Длина и ширина     : L=   1200 м;  B=   1200 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    120 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 C- 6
   |                                ^                                  |
 7-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.08034 долей ПДК
                                         =0.40170 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -476.0 м
 ( X-столбец 2, Y-строка 1)       Yм =   630.0 м
 При опасном направлении ветра  :     142 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
 Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                          
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  61
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________ y=   -300:  -302:  -299:  -292:  -281:  -264:  -244:  -220:  -192:  -162:  -129:   -84:   -84:   -76:   -41:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
 x=     39:     2:   -36:   -73:  -109:  -143:  -175:  -204:  -229:  -251:  -269:  -290:  -290:  -294:  -307:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  355 :    2 :   10 :   17 :   23 :   30 :   37 :   44 :   51 :   58 :   65 :   74 :   74 :   75 :   82 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~________________________________________________________________________________________y=     -4:    33:    71:   108:   144:   179:   211:   241:   268:   291:   310:   325:   335:   335:   344:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
 x=   -315:  -318:  -317:  -311:  -301:  -286:  -267:  -244:  -217:  -188:  -155:  -121:   -93:   -93:   -63:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   88 :   95 :  101 :  108 :  114 :  120 :  126 :  132 :  139 :  145 :  151 :  157 :  162 :  162 :  167 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________
 y=    351:   353:   350:   343:   331:   315:   294:   270:   242:   212:   178:   133:   133:   129:    93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----   -26:    11:    49:    86:   122:   156:   187:   216:   242:   263:   281:   302:   302:   304:   317:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  173 :  179 :  186 :  192 :  198 :  204 :  211 :  217 :  224 :  230 :  237 :  246 :  246 :  247 :  254 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________ y=     56:    19:   -19:   -56:   -92:  -127:  -159:  -189:  -216:  -239:  -259:  -274:  -284:  -283:  -293:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    325:   329:   328:   323:   312:   297:   278:   256:   229:   199:   167:   133:   106:   105:    76:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Сди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  261 :  267 :  274 :  281 :  288 :  295 :  302 :  309 :  316 :  323 :  330 :  337 :  343 :  343 :  348 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -300:
----------:
 x=     39:
----------:
Qc : 0.080:
Cc : 0.402:
Cф : 0.080:
Cф`: 0.080:
Сди: 0.001:
Фоп:  355 :
Uоп:24.00 :
~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=   -63.0 м,  Y=   344.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.08032 доли ПДК  |
                                     |       0.40162 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   167 град.
                       и скорости ветра 24.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.079784 |  99.3 (Вклад источников  0.7%)|
|  1 |000101 0002|   1 | T|     0.0948|   0.000540 | 100.0  | 100.0 | 0.005695129  |
|                              В сумме =   0.080324   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=     6.0 м,  Y=    15.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.08005 доли ПДК  |
                                     |       0.40024 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   144 град.
              и скорости ветра 24.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.079968 |  99.9 (Вклад источников  0.1%)|
|  1 |000101 0002|   1 | T|     0.0948|   0.000081 | 100.0  | 100.0 | 0.000856259  |
|                              В сумме =   0.080049   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников



_____________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0002  1  Т     5.0        0.32 25.00  2.0125  200.0     5       25                    0 1.0 1.250 0 0.0050000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
  ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0002|  1  |    0.005000| T |   0.000651 | 102.96  |   190.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.005000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.000651 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 102.96 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19  
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 102.96 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                             
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                         
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________  Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001  1  П2    2.5        30.0  3.00  2120.6  20.0       15        5       25       35   0 3.0 1.250 1 0.0500000
000101 0002  1  Т     5.0        0.32 25.00  2.0125  200.0       5       25                       3.0 1.250 1 0.0150000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                              
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3
___________________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |
|   центре симметрии, с суммарным М                                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|
|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000101 0001|  1  |    0.050000| П2 |   0.039089 | 102.96  |    95.1  |
|   2 |000101 0002|  1  |    0.015000| Т  |   0.060873 |   4.10  |    35.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|          Суммарный Mq =    0.065000 г/с                                   |
|          Сумма Cм по всем источникам =      0.099961 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  42.76 м/с         |
|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.4 град.С)
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1200x1200 с шагом 120
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 42.76 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4,  Y= 30
                    размеры: длина(по Х)= 1200, ширина(по Y)= 1200, шаг сетки= 120
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   630 : Y-строка  1  Cmax=  0.407 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.405: 0.406: 0.406: 0.407: 0.407: 0.407: 0.407: 0.407: 0.406: 0.406: 0.405:
Cc : 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.204: 0.204: 0.204: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.396: 0.396: 0.396: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396: 0.396:
Сди: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009:
Фоп:  136 :  142 :  149 :  158 :  168 :  179 :  190 :  201 :  210 :  217 :  224 :
Uоп:22.32 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :22.36 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   510 : Y-строка  2  Cmax=  0.408 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.406: 0.407: 0.407: 0.408: 0.408: 0.408: 0.408: 0.408: 0.407: 0.407: 0.406:
Cc : 0.203: 0.203: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.396: 0.396: 0.395: 0.395: 0.395: 0.394: 0.395: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396:
Сди: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Фоп:  129 :  136 :  144 :  154 :  166 :  179 :  193 :  205 :  215 :  223 :  230 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   390 : Y-строка  3  Cmax=  0.410 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.406: 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.410: 0.409: 0.409: 0.408: 0.407: 0.406:
Cc : 0.203: 0.204: 0.204: 0.204: 0.205: 0.205: 0.205: 0.204: 0.204: 0.204: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.396: 0.395: 0.395: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.395: 0.395: 0.396:
Сди: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
Фоп:  122 :  128 :  136 :  147 :  161 :  179 :  197 :  212 :  223 :  231 :  237 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   270 : Y-строка  4  Cmax=  0.411 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=179)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.411: 0.411: 0.410: 0.410: 0.409: 0.408: 0.407:
Cc : 0.203: 0.204: 0.204: 0.205: 0.205: 0.206: 0.205: 0.205: 0.204: 0.204: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.395: 0.394: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.394: 0.394: 0.395: 0.395:
Сди: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011:
Фоп:  113 :  118 :  125 :  136 :  154 :  179 :  204 :  223 :  234 :  241 :  246 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   150 : Y-строка  5  Cmax=  0.419 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=180)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.408: 0.409: 0.411: 0.414: 0.419: 0.414: 0.410: 0.409: 0.408: 0.407:
Cc : 0.204: 0.204: 0.205: 0.205: 0.207: 0.210: 0.207: 0.205: 0.205: 0.204: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.395: 0.394: 0.393: 0.391: 0.387: 0.391: 0.393: 0.394: 0.395: 0.395:
Сди: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.024: 0.032: 0.024: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012:
Фоп:  103 :  106 :  110 :  119 :  136 :  180 :  224 :  240 :  249 :  254 :  257 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 5.78 : 5.13 : 5.78 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.024: 0.032: 0.024: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008:      :      :      : 0.008: 0.007: 0.005: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    30 : Y-строка  6  Cmax=  0.424 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=169)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.420: 0.424: 0.420: 0.410: 0.409: 0.408: 0.407:
Cc : 0.204: 0.204: 0.205: 0.205: 0.210: 0.212: 0.210: 0.205: 0.205: 0.204: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.394: 0.394: 0.393: 0.387: 0.384: 0.387: 0.393: 0.394: 0.394: 0.395:
Сди: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.033: 0.040: 0.033: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012:
Фоп:   92 :   92 :   92 :   93 :   92 :  169 :  268 :  267 :  267 :  268 :  268 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 5.09 : 4.19 : 5.06 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.008: 0.010: 0.033: 0.040: 0.033: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.007:      :      :      : 0.007: 0.007: 0.005: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -90 : Y-строка  7  Cmax=  0.420 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  0)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.415: 0.420: 0.415: 0.410: 0.409: 0.408: 0.407:
Cc : 0.204: 0.204: 0.205: 0.205: 0.207: 0.210: 0.207: 0.205: 0.205: 0.204: 0.204:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.395: 0.394: 0.393: 0.390: 0.386: 0.390: 0.393: 0.394: 0.395: 0.395:
Сди: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.025: 0.034: 0.025: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012:
Фоп:   81 :   78 :   74 :   67 :   46 :    0 :  314 :  294 :  286 :  282 :  280 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 5.70 : 5.02 : 5.69 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.025: 0.034: 0.025: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008:      :      :      : 0.008: 0.007: 0.005: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -210 : Y-строка  8  Cmax=  0.411 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.410: 0.411: 0.411: 0.410: 0.409: 0.408: 0.407:
Cc : 0.203: 0.204: 0.204: 0.205: 0.205: 0.206: 0.205: 0.205: 0.204: 0.204: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.395: 0.395: 0.394: 0.394: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.394: 0.395: 0.395:
Сди: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
Фоп:   70 :   66 :   59 :   48 :   29 :    1 :  333 :  314 :  302 :  295 :  290 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -330 : Y-строка  9  Cmax=  0.410 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.406: 0.407: 0.408: 0.409: 0.409: 0.410: 0.410: 0.409: 0.408: 0.407: 0.407:
Cc : 0.203: 0.204: 0.204: 0.204: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.204: 0.204: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.396: 0.395: 0.395: 0.394: 0.394: 0.393: 0.394: 0.394: 0.394: 0.395: 0.396:
Сди: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:
Фоп:   61 :   55 :   47 :   36 :   20 :    1 :  342 :  326 :  314 :  306 :  300 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -450 : Y-строка 10  Cmax=  0.409 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.406: 0.407: 0.407: 0.408: 0.408: 0.409: 0.408: 0.408: 0.407: 0.407: 0.406:
Cc : 0.203: 0.203: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.396: 0.396: 0.395: 0.395: 0.394: 0.394: 0.394: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396:
Сди: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Фоп:   53 :   47 :   39 :   28 :   15 :    1 :  346 :  333 :  323 :  314 :  308 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -570 : Y-строка 11  Cmax=  0.407 долей ПДК (x=     4.0; напр.ветра=  1)
----------:______________________________________________________________________
 x=  -596 :  -476:  -356:  -236:  -116:     4:   124:   244:   364:   484:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.406: 0.406: 0.406: 0.407: 0.407: 0.407: 0.407: 0.407: 0.407: 0.406: 0.406:
Cc : 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.204: 0.204: 0.204: 0.204: 0.203: 0.203: 0.203:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.396: 0.396: 0.396: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396: 0.396:
Сди: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Фоп:   46 :   40 :   32 :   23 :   12 :    1 :  349 :  338 :  329 :  321 :  314 :
Uоп:22.44 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :22.48 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=     4.0 м,  Y=    30.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.42414 доли ПДК  |
                                     |       0.21207 мг/м3     |
                  Достигается при опасном  направлении   169 град.
                       и скорости ветра  4.19 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.383903 |  90.5 (Вклад источников  9.5%)|
|  1 |000101 0002|   1 | Т |     0.0150|   0.040238 | 100.0  | 100.0 |   2.6825109  |
|                              В сумме =   0.424141   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000004     0.0                         |


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        4 м;  Y=       30 |
      |  Длина и ширина     : L=   1200 м;  B=   1200 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    120 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.405 0.406 0.406 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.406 0.406 0.405 |- 1
   |                                                                   |
 2-| 0.406 0.407 0.407 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.407 0.407 0.406 |- 2
   |                                                                   |
 3-| 0.406 0.407 0.408 0.409 0.410 0.410 0.409 0.409 0.408 0.407 0.406 |- 3
   |                                                                   |
 4-| 0.407 0.408 0.409 0.410 0.411 0.411 0.410 0.410 0.409 0.408 0.407 |- 4
   |                                                                   |
 5-| 0.407 0.408 0.409 0.411 0.414 0.419 0.414 0.410 0.409 0.408 0.407 |- 5
   |                                                                   |
 6-C 0.407 0.408 0.409 0.410 0.420 0.424 0.420 0.410 0.409 0.408 0.407 C- 6
   |                                ^                                  |
 7-| 0.407 0.408 0.409 0.410 0.415 0.420 0.415 0.410 0.409 0.408 0.407 |- 7
   |                                                                   |
 8-| 0.407 0.408 0.409 0.410 0.410 0.411 0.411 0.410 0.409 0.408 0.407 |- 8
   |                                                                   |
 9-| 0.406 0.407 0.408 0.409 0.409 0.410 0.410 0.409 0.408 0.407 0.407 |- 9
   |                                                                   |
10-| 0.406 0.407 0.407 0.408 0.408 0.409 0.408 0.408 0.407 0.407 0.406 |-10
   |                                                                   |
11-| 0.406 0.406 0.406 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.406 0.406 |-11
   |                                                                   |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.42414 долей ПДК
                                         =0.21207 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     4.0 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =    30.0 м
 При опасном направлении ветра  :     169 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  4.19 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                 
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  61
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

    ____________Расшифровка_обозначений___________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
   ____________________________________________________________________________________________
 y=   -300:  -302:  -299:  -292:  -281:  -264:  -244:  -220:  -192:  -162:  -129:   -84:   -84:   -76:   -41:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
 x=     39:     2:   -36:   -73:  -109:  -143:  -175:  -204:  -229:  -251:  -269:  -290:  -290:  -294:  -307:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
Qc : 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410:
Cc : 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394:
Сди: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
Фоп:  355 :    1 :    8 :   15 :   22 :   29 :   36 :   42 :   49 :   56 :   63 :   72 :   72 :   73 :   80 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____________________________________________________________________________________________
 y=     -4:    33:    71:   108:   144:   179:   211:   241:   268:   291:   310:   325:   335:   335:   344:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
 x=   -315:  -318:  -317:  -311:  -301:  -286:  -267:  -244:  -217:  -188:  -155:  -121:   -93:   -93:   -63:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
Qc : 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410:
Cc : 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.394: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393:
Сди: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Фоп:   87 :   93 :  100 :  106 :  112 :  119 :  125 :  132 :  138 :  144 :  151 :  157 :  162 :  162 :  167 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :          
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_____________________________________________________________________________________________
 y=    351:   353:   350:   343:   331:   315:   294:   270:   242:   212:   178:   133:   133:   129:    93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -26:    11:    49:    86:   122:   156:   187:   216:   242:   263:   281:   302:   302:   304:   317:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
Qc : 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410:
Cc : 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394:
Сди: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
Фоп:  174 :  180 :  187 :  193 :  200 :  206 :  212 :  219 :  226 :  232 :  239 :  248 :  248 :  249 :  256 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_____________________________________________________________________________________________y=     56:    19:   -19:   -56:   -92:  -127:  -159:  -189:  -216:  -239:  -259:  -274:  -284:  -283:  -293:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    325:   329:   328:   323:   312:   297:   278:   256:   229:   199:   167:   133:   106:   105:    76:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----
Qc : 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410: 0.410:
Cc : 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205: 0.205:
Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:
Cф`: 0.394: 0.394: 0.394: 0.394: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393: 0.393:
Сди: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Фоп:  263 :  269 :  276 :  283 :  289 :  296 :  303 :  310 :  317 :  323 :  330 :  337 :  342 :  342 :  348 :
Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
___________
 y=   -300:
----------:
 x=     39:
----------:
Qc : 0.410:
Cc : 0.205:
Cф : 0.400:
Cф`: 0.393:
Сди: 0.017:
Фоп:  355 :
Uоп:24.00 :
 :      :
Ви : 0.009:
Ки : 0001 :
Ви : 0.008:
Ки : 0002 :
~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
          Координаты точки :  X=  -121.0 м,  Y=   325.0 м
                                     ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.41025 доли ПДК  |
                                     |       0.20512 мг/м3     |
                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   157 град.
                       и скорости ветра 24.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.393169 |  95.8 (Вклад источников  4.2%)|
|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.0500|   0.008777 |  51.4  |  51.4 | 0.175531164  |
|  2 |000101 0002|   1 | Т |     0.0150|   0.008302 |  48.6  | 100.0 | 0.553466439  |
|                              В сумме =   0.410247   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017
        Группа точек 090
     Город     :003 Канакераван.
     Объект    :0001 ООО АРМпроект.
     Вар.расч. :1    Расч.год:  2020 без учета мероприятий      Расчет проводился 24.10.2020 11:28
     Режим раб.:01 - Основной
     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.
          Координаты точки :  X=     6.0 м,  Y=    15.0 м
           ___________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.42706 доли ПДК  |
                                     |       0.21353 мг/м3     |
                                     
   Достигается при опасном  направлении   354 град.
                       и скорости ветра  3.97 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|             Фоновая концентрация Cf` |   0.381957 |  89.4 (Вклад источников 10.6%)|
|  1 |000101 0002|   1 | Т |     0.0150|   0.045107 | 100.0  | 100.0 |   3.0071585  |
|                              В сумме =   0.427064   100.0                         |
|            Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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