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Î³ï³ñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

Անկախ  փորձագետ                                               ². ¶ñÇ·áñÛ³Ý
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏ                                   ². Ê³ã³ïñÛ³Ý
²ÜÜàî²òÆ²
êáõÛÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  «Ար․Տոբակո» ö´À Հայաստանյան մասնաճյուղի առանձնացված ստորաբաժանմ³ Ý ë³Ñ​Ù³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»​ïáõÙ​Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
: 

êÂ² ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù  է Ñ³Ý¹Çë³​ó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. № 1673-Ü “ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç N 192 ¨ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 21-Ç N 953-Ü áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ” ¨   ՀՀ կառավարության  23.01.2020թ. <<Հայաստանի Հանրա​պե​տության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>>  N 62-Ն  áñáßáõÙÝ»ñÁ:

êÂ² -Ý ·Çï³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ¿, áñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³​ù³ÝãÛáõñ ³Õ​µÛáõñÇ ¨ ³ñï³Ý»ïíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ, Ó»éÝ³ñ​ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ​ï³​¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³​ï³Ïáí:

²ßË³ï³ÝùáõÙ Ç ÙÇ »Ý µ»ñí»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³Õ​µÛáõñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ:

Ü»ñÏ³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ µ»ñí³Í »Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³-ï»ËÝÇ​Ï³Ï³Ý Ñ»​ï³​½áïÙ³Ý, ï»ùëï³ÛÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ, ïíÛ³ÉÝ»ñ: Î³ï³ñí³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³Õ​ïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ:

²ÛÅÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ  áõÝÇ 1 ³ñï³¹ñ³Ññ³å³ñ³Ïª ÷³Ûï³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ:

Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñá​ýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ: ¶³½³ ¨ ÷áß»áñëÙ³Ý ë³ñù»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³:

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ: ²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝ​Ý»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ýáÝ³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ñ³Ù³å³​ï³ëË³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ êÂÊ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ã»Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í: 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý` 

Ï³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ 0.432  ï/ï³ñÇ, ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ 0.62ï/ï³ñÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ 1.878ï/ï³ñÇ
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 55792 ¹ñ³Ù:

Üյութերի ՍԹԱ նորմատիվներին հաս​նելու ժամկետները 2021Ãí³Ï³ÝÝ ¿: Îազմակերպության կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը Ñ³ßí³ñÏí»É ¿  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ò³ÝÏ³ó³Í ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÝ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 
Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Ք 

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով, 

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն    արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 4

Վ i –ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է, 

 Քi –ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է
ՓՑ –ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ  = 1000 դրամ 

Քi  գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 
Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi)
որտեղ՝
ՍԹԱi –ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,

ՏԱ i-ն i-րդ նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով։
գ=1` անշարժ աղբյուրների համար
      Շգ =4, ՓՑ = 1000 դրամ     

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý`  

	ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Քi 

ï
	Շգ
	ՓՑ
¹ñ³Ù 
	Վ i
	Ա
¹ñ³Ù

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ, 

	0.432
	4
	1000
	10

	17280

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ/»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ß./
	0.62
	4
	1000
	12.5
	31000

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	1.878
	4
	1000
	1
	7512

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	
	55792


îրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ  աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնոր​մատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել: Ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվա​ծության առաջացման հետ կապված արտանետման չափաքանակները վերանայվում են տրամադրման պահից 5 տարվանից ոչ շուտ:
´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ

	²Ýáï³óÇ³
	3

	´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ
	5

	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 
	6

	úäú-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ
	          7

	Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý åÉ³Ý-ëË»Ù³Ý
	        8

	Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÝ áñå»ë ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñ
	10

	²ñï³Ý»ïíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ
	11

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³ËÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
	11

	êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ
	12

	Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ
	14

	ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÃÝáÉáñïáõÙ óñÙ³Ý Ñ³ÏÇñ× ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
	15

	ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ     ³ñ¹ÛáõÝù​Ý»ñÁ 
	15

	ØÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ 

 ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ
	16

	Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 

 ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
	17

	
	

	²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáÕ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
	17

	¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
	18

	ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ,é»ÉÇ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ


	19-20

	Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ
	       21-43


ÀÜ¸Ð²Üàôð îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð


§²ð.îà´²Îà¦ ö´À Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ëïáñ³µ³³ÝÙ³Ý

³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ÍË³ËáïÝ»ñ ³ñï³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ԳïÝíáõÙ ¿ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ, µÝ³Ï»ÉÇ ·áïáõÙ, ßñç³å³ïáõÙ ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÏ³Ý: Þñç³Ï³ÛùáõÙ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, Ù³ÝÏ³å³ñ​ï»½Ý»ñ, ³Ýï³éÝ»ñ,  ·ÛáõÕ³​ïÝï»ë³Ï³Ý ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ãÏ³Ý: ´Ý³Ï»ÉÇ ·áïáõó Ñ»éáõ ¿ 100-150Ù
     ä»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÝ ¿` 264.065.112.847,  19.03.2020Ã..:


Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª 
 Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý            ք.Երևան, Օրբելի փողոց  51 / 26
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ÛñÇ    ք․Երևան, Ֆուչիկի փողոց  27/18
ՕՊՕ-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ

   Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 27-Ç N1673-Ü áñáßÙ³Ý  2-ñ¹ Ï»ïÇ 3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ` êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍ Ï³½ÙíáõÙ ¿ այն տնտեսավարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտա​նետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ Ù3 չափանիշը, կամ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար մ3 չափանիշը:

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý` Ï³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ 0.432  ï/ï³ñÇ, , ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ 0.62ï/ï³ñÇ, ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ 1.878ï/ï³ñÇ

ՕՊՕ =(0.432 x109) : 0.15+(0.62 x109) :0.04+(1.878 x109): 3 = 19.006ÙÉñ¹.Ù3/ï³ñÇ
[image: image2.png]
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ÒºèÜ²ðÎàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ àðäºê ØÂÜàÈàðîÜ ²ÔîàîàÔ ²Ô´Úàôð

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ  ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ëÇ·³ñ»ïÝ»ñÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿:

àõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ³Ù³ë»ñÁ`
1.Î³Ãë³Û³ïáõÝ
2.ÌË³ËáïÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ 

ä³Ñ»ëïÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ÍË³ËáïÁ í³ÏáõáõÙ³ÛÇÝ ËóÇÏÝ»ñáõÙ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ßá·»Ùß³ÏÙ³Ý, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ï»ë³Ï³íáñíáõÙ ¨ Ù³Ýñ»óíáõÙ ¿: î»Õ³¹ñí³Í ¿ Ñáëù³·ÇÍ ÍË³ËáïÁ  Ùß³Ï»Éáõ (µ»éÝ³Ã³÷áõÙ ÷áË³¹ñÇãÝ»ñÇó, ÏïñïáõÙ, ãáñ³óáõÙ)Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñï³½³ïíáÕ ÍË³ËáïÇ ÷áßÇÝ áñëíáõÙ ¿  Ñ»ñÙ»ïÇÏáñ»Ý ·áñÍáÕ óÇÏÉáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí:²ñï³Ý»ïíáõÙ ¿ ÍË³ËáïÇ /ÃáõÃáõÝ/ ÷áßÇ /Ï³Ëí³Í Ù³ëÝÇÝ»ñ/:
úñ³Ï³Ý ³ëï³¹ñíáõÙ ¿ 100Ï·, ï³ñ»Ï³Ý 24ï ï³ñµ»ñ Ù³ÏÝÇßÇª, §¶³ÙÙ³¦,§²ñÙ³¹³¦, §ä³Ýáñ³Ù³¦ ëÇ·³ñ»ïÝ»ñ:
Î³Ãë³Û³ïáõÝÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ç»éáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí µÝ³Ï³Ý ·³½áí, 200000Ù3 /ï³ñÇ Í³Ëëáí, å³Ñ»ëï³ÛÇÝ í³é»ÉÇù Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿:
Î³Ãë³Û³ïÝÇó ³ñï³Ý»ïíáÕ ³½áïÇ ¨ ³ÍË³ÍÝÇ ûùÇ¹Ý»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 0.0031ï/1000Ù3/·³½ ¨ 0.00939ï/1000Ù3·³½ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí
ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³õ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ /50Ù/ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, í»ñ³½ÇÝáõÙ, í»ñ³åñá​ýÇÉ³íáñáõÙ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ, áõëïÇ ³ÕÛáõë³Ï 3 –Ç Ñ»é³ÝÏ³ñ ëÛáõÝÛ³ÏÁ ãÇ Éñ³óíáõÙ: 
  î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ, íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »õ ï»ë³ÏÁ Ýßí³Í »Ý 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:

 ØÂÜàÈàðî  ²ðî²ÜºîìàÔ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²Üì²Ü²ò²ÜÎÀ
                                                                                                  ²ÕÛáõë³Ï 1
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	êÂÊ³é³í.ÙÇ³Ýí³·
Ù·/Ù3
	ìï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ¹³ëÁ
	²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ
ï/ï³ñÇ

	Î³ËÛ³É ÝÛáõÃ»ñ /ÍË³ËáïÇ ÷áßÇ/
	0.5
	4
	0.432

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ /»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí
	0.2
	3
	0.62

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	5
	4
	1.878


¶áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ÝÛáõÃ»ñ ã»Ý ³ñï³Ý»ïíáõÙ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛÝáõÙ ½³ñÏ³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ÕÛáõë³Ï 2-Á ãÇ Éñ³óíáõÙ:

 Ü²ÊÜ²Î²Ü îìÚ²ÈÜºð  êÂ²  Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð 
Î³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ: Àëï ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ  êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¨ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý  ÃÎÑÒ 17.2.3.02-2014- ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ µ»ñí³Í »Ý 3 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 

Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý  §î³ñµ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñ​ïÁÝ ³Õ​ïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

Üëï»óÙ³Ý ³Ýã³÷»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ª ·³½³ÝÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Ù³Ýñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ, áñÇ Ýëï»óÙ³Ý Ï³ñ·³íáñí³Í ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 3-5 ëÙ/íñÏª 1, Ëáßáñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ ³é³Ýó áñëÙ³Ýª 3, áñëÙ³Ý ¹»åùáõÙª 2:

 

êÂ² Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð ²ÜÐð²ÄºÞî ²ÔîàîàÔ ÜÚàôÂºðÆ ä²ð²ØºîðºðÀ

³ÕÛáõë³Ï 3
	²ñï³¹ñáõ

ÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñ³Ù³ë
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
 ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
	²ßË³ï³Å³ÙÁ ï³ñáõÙ
	²ñï³Ý»ïÙ³Ý

³ÕµÛáõñÝ»ñÇ

³Ýí³ÝáõÙÁ
	²ÕµÛáõÝ»ñÇ

ù³Ý³ÏÁ
	²ÕµÛáõñÇ

Ï³ñ·³ÃÇíÁ

	
	²Ýí³ÝáõÙÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	

	
	
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	1                                           
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	Î³Ãë³Û³ïáõÝ
	ßá·»Ï³Ãë³
	1
	
	4050
	ÊáÕáí³Ï
	
	1
	1

	ÍË³ËáïÇ ëï³óáõÙ
	Ñáëù³·ÇÍ
	1
	
	2400
	ÊáÕáí³Ï
	
	2
	2


 3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ

	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	²ÕµÛáõñÇ 

µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, Ù
	îñ³Ù³·ÇÍÁ, 

Ù
	¶³½³û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç å³ñ³​Ù»ï​ñ»ñÁ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ »ÉùáõÙ

	
	³ñ³·áõ​ÃÛáõÝÁ Ù/í
	Í³í³ÉÁ

Ù3/í
	ç»ñÙ³ëïÇ​×³ÝÁ

	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	10
	
	0.4
	
	15
	
	1.88
	
	150
	

	2
	
	5
	
	0.4
	
	10
	
	1.26
	
	100
	


3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
	²ÕµÛáõñÇ Ï³ñ·³ÃÇíÁ
	Îááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ ù³ñï»½áõÙ, Ù
	¶³½»ñÁ Ù³ù​ñáÕ ë³ñù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ø³ùñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ
	Ø³ùñÙ³Ý ÙÇçÇÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ

	
	Ï»ï³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ, ³Õµ​Ûáõñ. ËÙµÇ Ï»ÝïñáÝÇ, ·Í³​ÛÇÝ ³Õµ. 1-ÇÝ Í³ÛñÇ 
	·Í³ÛÇÝ ³Õµ​ÛáõñÇ 2 -ñ¹ Í³ÛñÇ 
	
	²å³Ñáíí³ÍáõÃ Û³Ý

·áñÍ³ÏÇóÁ %
	Ø³ùñÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, %

	Üì
	Ð
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð
	Üì
	Ð


	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	17
	15
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	15
	12
	
	
	
	»ñÏ³ëïÇ×³Ý óÇÏÉáÝ


	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
	100
	98


3-ñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 

	
	
	Üì
	Ð (êÂ²)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	·/í
	Ù·/Ù3
	ï/ï³ñÇ
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	
	
	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹

²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ/»ñÏûùëÇ¹/
	0.129

0.0425
	68.6

22.6
	1.878

0.62
	0.129

0.0425
	68.6

22.6
	1.878

0.62
	2021

	
	
	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
	0.05
	39.7
	0.432
	0.05
	39.7
	0.432
	2021


ØºøºÜ²Ú²Î²Ü Ð²Þì²ðÎÆ ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×ß·ñïí³Í ¨ áõÕÕí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½Ùí»É »Ý êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñáí ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §¾ñ³¦ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí, ¶»ïÝ³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 2400( 2400Ù ù³​é³​ÏáõëáõÙ,240Ù ù³ÛÉáí, 90 Ï»ïáõÙ

´ÜàôÂ²¶ðºðÀ, òðØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ àðàÞàÔ ¶àðÌ²ÎÆòÜºðÀ

òñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáßáÕ û¹»ñ¨áõÃ³µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ ·áñÍ³ÏÇó​Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙÇ³Ýí³· ËïáõÃÛáõÝ​Ý»ñÁ /ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ/ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2006Ã. ÷»ïñí³ñÇ 2-Ç N 160-Ü  áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í  ó³ÝÏÇó:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

	
´ÝáõÃ³·ñ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

	ØÃÝáÉáñïÇ ëïñ³ïÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó Ï³Ëí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ
	200

	î»Õ³ÝùÇ é»ÉÛýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ
	1.0

	î³ñí³ ³Ù»Ý³ï³ù ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
	33

	Միջինտարեկան<<քամիներիվարդը>> %-ով
	

	ÐÛáõëÇë
	12

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨»Éù
	35

	²ñ¨»Éù
	13

	Ð³ñ³í-³ñ¨»Éù
	9

	Ð³ñ³í
	14

	Ð³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù
	6

	²ñ¨Ùáõïù
	7

	ÐÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù
	4

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	2.9

	ø³Ùáõ µ³½Ù³ÙÛ³ ÙÇçÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ(/Ù/í), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 20 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù(5% ³å³​Ñáí​í³ÍáõÃÛ³Ùµ)
	26


ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ òðØ²Ü Ð²Þì²ðÎÆ Ð²ÎÆðÖ ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
	ÜÛáõÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	²é³í»É³-

·áõÛÝ ·»ïÝ³Ù»ñÓ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý

Ù·/Ù3

	
	³é³Ýó

ýáÝÇ
	êä¶

50Ù

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ 
	0.2559578 êÂÎ 
0.1279789Ù·/Ù3
	0.2559578 êÂÎ 

0.1279789Ù·/Ù3

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	Cм<0.05
	Cм<0.05

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ
	         Cм<0.05
	    Cм<0.05


ØÂÜàÈàðîàôØ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ
òðØ²Ü Ð²Þì²ð​ÎÆ ²ð​¸ÚàôÜøÜºðÀ

ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹​ÛáõÝù​Ý»ñÁ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ãÇ ¹ÇïíáõÙ áã ÙÇ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ: ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõ​Ã»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 6-áõÙ: ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù³Ï»ñëÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 0.05êÂÊ ³Õïáïïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇëÏ ó³ÝóÇ ù³ÛÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ »½ñÇÝ, ë³ÝÇï³ñ³å³ßï​å³Ý³Ï³Ý ·áïáõ ë³ÑÙ³ÝÇ »½ñÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Ùáï µÝ³Ï»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.
                          ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
	N

ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը 
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտա​նետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո 

	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³​Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Çç»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï 5-Á ãÇ Éñ³óíáõÙ:
ԱՆՇԱՐԺ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 

“²ð.îà´²Îà”  ö´À Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
³é³ÝÓÝ³óí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý 
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ/ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6

	Աղտոտող նյութը 
	Ընդհանուր արտանետումը
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը                                                        

	
	գ / վրկ
	տ/տարի
	
	գ / վրկ
	տ/ տարի

	Î³Ëí³Í  Ù³ëÝÇÏÝ»ñ

	0.05
	0.432
	
	
	

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	0.129
	1.878
	
	
	

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ /»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí/
	0.0425
	0.62
	
	
	


Î²¼Ø²Îºðäâ²Î²Ü-îºÊÜÆÎ²Î²Ü ØÆæàò²èàôØÜºð  ²Ü´²ðºÜä²êî

ÎÈÆ​Ø²Ú²​Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ  Ä²Ø²Ü²Î

²Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³​éáõÙ​Ý»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý  ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:

1. ÂáõÛÉ ãï³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ·»ñµ»éÝí³Í ³ßË³ï³Ýù

2. Êëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ

    3. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ

4. â¹³ï³ñÏ»É ¨ ãµ»éÝ³í»ñ»É Ñ»ßï µéÝÏíáÕ ¨ ³ÛñíáÕ Ñ»ÕáõÏÝ»ñ
5. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É í³é»ÉÇùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Ï³Ãë³ÛÇÝ
6. ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ³Ý​ÙÇç³å»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»É ïíÛ³É ë³ñ​ù³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:

ØÆæàò²èàôØÜºð, àðàÜø Ü²Ê²îºêìàôØ  ºì Æð²Î²Ü²òìàôØ ºÜ 

²ðî²​ÜºîàôØÜºðÆ ìºð²ÐêÎØ²Ü ºì êÂ²   Î²î²ðØ²Ü Üä²î²Îàì

ø³ÝÇ áñ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ,  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³​ï³ëË³​Ý³ïáõ ³ÝÓÁ::

ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõ​Ã»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·³½»ñÇ û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí: àôÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á:
²Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕ​çáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÃÝáÉáñïÇ íÝ³ë³µ»ñ ³ÕïáïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Çç»óÝ»É ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³​ñ»óáõÙÁ:


ºÃ» íÃ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ êÂ² -Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ ·»ñ³½³ÝóíáõÙ ¿, Ó»éÝ³ñÏáõ​ÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ÙÃÝáÉáñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³​ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ¨  ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³​Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³​÷³Ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃ³Ý ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ²ßË³ï³ÝùÇ ï»ëã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ ï»Õ»​Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É íÃ³ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (ã³÷áõÙÝ»ñ Ùáï³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ):

ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ

1. ÃÎÑÒ 17.2. 3. 02 - 2014 “Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ  

     äîïóñ​òèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè”.

2. Âðåìåííàÿ ìåòîäèêà íîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.      

    Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.

3. Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ  ðàç​ëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò,      1986ã.

4.  Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî  -

     äî​ïóñòèìûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó (ÏÄÂ) ïðåäïðèÿòèé.

     5. Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìà​òèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìè​ðóåìûõ  ïðåä​ïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.

 Îáñåðâàòîðèÿ èìåíè À.È. Âîåéêîâà Ãîñêîìãèäðîìåòà, 1986ã.

 6.ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  02.02.2006Ã. áñáßáõÙ № 160-Ü §´Ý³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ-êÂÎ) ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦

 7. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012 Ã. áñáßáõÙ № 1673-Ü §Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի   արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999թ. մարտի 30-ի  N 192 ¨ 2008թ. օգոստոսի  21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին¦
8. ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý  2005 թվականի հունվարի 25-Ç N 91-Ն áñáßում
9. ՀՀ կառավարության  23.01.2020թ  N 62-Ն áñáßáõÙ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ  եվ լրացումներ կատարելու մասին>>  
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             èºÈÚºüÆ ¶àðÌ²ÎòÆ Ð²Þì²ðÎÀ

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ,  ï»Õ³ÝùÁ Ñ³ñÃ ¿, ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ ãÏ³Ý£

Àëï ОНД – 86 –Çª Ñ³ñÃ Ï³Ù ÃáõÛÉ Ïïñïí³Í ï»Õ³ÝùáõÙ, áñï»Õ µ³ñÓñáõ​ÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 1 ÏÙ íñ³ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 50 Ù, ï»Õ³ÝùÇ é»ÉÛ»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ 1.0£

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

   -----------------------------------------------------------------------------------------
2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Название: Ереван

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

    Средняя скорость ветра = 2.9 м/с

     Температура летняя =  33.0  град.C
     Температура зимняя =  -2.9  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  Т    10.0        0.40 15.00    1.88 150.0       40       45                       1.0 1.000 0 0.0425000 0.000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.042500| Т  |   0.044116 |   1.82  |   140.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.042500 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.044116 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.82 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.82 м/
6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

 ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

       ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

    Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  Т    10.0        0.40 15.00    1.88 150.0       40       45                       1.0 1.000 0 0.1290000 0.000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.129000| Т  |   0.005356 |   1.82  |   140.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.129000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.005356 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.82 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                          

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2390x2390 с шагом 239

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.82 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

  Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                      

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

  Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
10. Результаты расчета в фиксированных точках..

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

    Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0002  1  Т     5.0        0.40 10.00    1.26 100.0       15       45                       3.0 1.000 0 0.0500000 0.000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3
_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0002|  1  |    0.050000| Т  |   0.271002 |   1.67  |    37.2  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.050000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.271002 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.67 м/с         |

|___________________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                               

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2400x2400 с шагом 240
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.67 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -2,  Y= 2

                    размеры: длина(по Х)= 2400, ширина(по Y)= 2400, шаг сетки= 240
     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y=  1197 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=179)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y=   958 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=179)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y=   719 : Y-строка  3  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=179)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y=   480 : Y-строка  4  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=178)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.019: 0.024: 0.020: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005:

Cc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y=   241 : Y-строка  5  Cmax=  0.075 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=175)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.017: 0.036: 0.075: 0.040: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006:

Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.018: 0.038: 0.020: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:

Фоп:   99 :  101 :  105 :  112 :  127 :  175 :  229 :  247 :  254 :  258 :  261 :

Uоп:25.00 :25.00 :25.00 : 0.50 : 0.50 : 2.86 : 3.85 : 0.50 :25.00 :25.00 :25.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=     2 : Y-строка  6  Cmax=  0.256 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра= 22)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.050: 0.256: 0.061: 0.022: 0.012: 0.008: 0.006:

Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.025: 0.128: 0.031: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003:

Фоп:   88 :   87 :   87 :   85 :   80 :   22 :  281 :  275 :  274 :  273 :  272 :

Uоп:25.00 :25.00 :25.00 : 0.50 : 3.39 : 1.80 : 3.09 : 0.50 :25.00 :25.00 :25.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -237 : Y-строка  7  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.008: 0.011: 0.016: 0.029: 0.043: 0.031: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006:

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.014: 0.022: 0.016: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -476 : Y-строка  8  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=  2)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.018: 0.016: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y=  -715 : Y-строка  9  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=  1)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y=  -954 : Y-строка 10  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=  1)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1193 : Y-строка 11  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=    -2.0; напр.ветра=  1)

----------:______________________________________________________________________

 x= -1197 :  -958:  -719:  -480:  -241:    -2:   237:   476:   715:   954:  1193:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=     2.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2559578 доли ПДКмр|

                                     |       0.1279789 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    22 град.

                       и скорости ветра  1.80 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0002|   1 | Т |     0.0500|   0.255958 | 100.0  | 100.0 |   5.1191549  |

|                              В сумме =   0.255958   100.0                        
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -2 м;  Y=        2 |

      |  Длина и ширина     : L=   2390 м;  B=   2390 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    239 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.005 0.006 0.008 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.005 0.007 0.010 0.013 0.019 0.024 0.020 0.014 0.010 0.007 0.005 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.006 0.008 0.011 0.017 0.036 0.075 0.040 0.019 0.012 0.008 0.006 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.006 0.008 0.012 0.019 0.050 0.256 0.061 0.022 0.012 0.008 0.006 C- 6

|                                ^                                  |

 7-| 0.005 0.008 0.011 0.016 0.029 0.043 0.031 0.017 0.011 0.008 0.006 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.005 0.007 0.009 0.012 0.016 0.018 0.016 0.013 0.009 0.007 0.005 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.004 0.005 0.007 0.009 0.010 0.011 0.011 0.009 0.007 0.006 0.004 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2559578 долей ПДКмр

                                         =  0.1279789 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    -2.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =     2.0 м

 При опасном направлении ветра  :      22 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  1.80 
9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

             ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  61

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -19:   -20:   -19:   -18:   -16:   -14:   -10:    -6:    -2:     3:     9:    15:    21:    27:    47:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     -1:    -6:   -12:   -18:   -24:   -30:   -35:   -40:   -44:   -48:   -51:   -53:   -55:   -56:   -57:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.220: 0.216: 0.214: 0.211: 0.209: 0.206: 0.205: 0.204: 0.203: 0.203: 0.204: 0.206: 0.206: 0.207: 0.209:

Cc : 0.110: 0.108: 0.107: 0.106: 0.104: 0.103: 0.103: 0.102: 0.102: 0.102: 0.102: 0.103: 0.103: 0.104: 0.105:

Фоп:   14 :   18 :   23 :   28 :   33 :   37 :   42 :   47 :   51 :   56 :   61 :   66 :   71 :   76 :   92 :

Uоп: 1.93 : 1.94 : 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.96 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     47:    49:    55:    62:    68:    73:    79:    84:    88:    92:    95:    98:    99:   100:   108:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -57:   -57:   -57:   -56:   -54:   -52:   -48:   -44:   -40:   -35:   -30:   -24:   -18:   -12:    83:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.209: 0.209: 0.208: 0.208: 0.208: 0.208: 0.210: 0.212: 0.214: 0.216: 0.218: 0.221: 0.225: 0.229: 0.175:

Cc : 0.105: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.106: 0.107: 0.108: 0.109: 0.110: 0.113: 0.114: 0.088:

Фоп:   92 :   93 :   98 :  103 :  108 :  113 :  118 :  123 :  128 :  133 :  138 :  144 :  149 :  154 :  227 :

Uоп: 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.95 : 1.95 : 1.94 : 1.93 : 1.92 : 1.91 : 1.89 : 2.10 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    108:   108:   108:   107:   105:   102:    99:    95:    90:    85:    80:    74:    68:    62:    42:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     83:    87:    93:    99:   105:   111:   116:   121:   125:   129:   132:   134:   136:   137:   138:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.175: 0.171: 0.164: 0.158: 0.153: 0.148: 0.145: 0.141: 0.139: 0.137: 0.135: 0.135: 0.134: 0.134: 0.134:

Cc : 0.088: 0.085: 0.082: 0.079: 0.076: 0.074: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067:

Фоп:  227 :  229 :  231 :  234 :  236 :  239 :  242 :  245 :  248 :  251 :  253 :  256 :  259 :  262 :  271 :

Uоп: 2.10 : 2.12 : 2.18 : 2.20 : 2.21 : 2.24 : 2.26 : 2.28 : 2.29 : 2.31 : 2.31 : 2.32 : 2.32 : 2.32 : 2.32 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     42:    40:    34:    28:    22:    16:    10:     5:     1:    -3:    -6:    -8:   -10:   -11:   -20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    138:   138:   138:   137:   135:   133:   129:   126:   121:   116:   111:   105:    99:    93:    -1:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.135: 0.136: 0.139: 0.140: 0.144: 0.148: 0.152: 0.158: 0.164: 0.170: 0.219:

Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.069: 0.070: 0.072: 0.074: 0.076: 0.079: 0.082: 0.085: 0.109:

Фоп:  271 :  272 :  275 :  278 :  281 :  284 :  287 :  290 :  293 :  295 :  298 :  300 :  303 :  306 :   14 :

Uоп: 2.32 : 2.32 : 2.33 : 2.32 : 2.32 : 2.31 : 2.30 : 2.29 : 2.26 : 2.24 : 2.21 : 2.20 : 2.18 : 2.13 : 1.93 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    -19:

----------:

 x=     -1:

----------:

Qc : 0.220:

Cc : 0.110:

Фоп:   14 :

Uоп: 1.93 :

~~~~~~~~~~~
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   -12.0 м,  Y=   100.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2289301 доли ПДКмр|

                                     |       0.1144651 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   154 град.

                       и скорости ветра  1.89 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0002|   1 | Т |     0.0500|   0.228930 | 100.0  | 100.0 |   4.5786023  |

|                              В сумме =   0.228930   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :038 Ереван.

     Объект    :0001 Участок обработки сырья для сигарет.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 05.08.2021 18:06

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/
     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с
Точка  1. Расчетная точка.                                       

          Координаты точки :  X=     0.0 м,  Y=     0.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2538301 доли ПДКмр|

                                     |       0.1269150 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    18 град.

                       и скорости ветра  1.81 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0002|   1 | Т |     0.0500|   0.253830 | 100.0  | 100.0 |   5.0766015  |

|                              В сумме =   0.253830   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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