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Կատարողների ցուցակ
Համակարգող` Ա.Գալոյան
Կատարողներ՝ 
- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է Ա.Գալոյանի կողմից:

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ  կաթսայատան ՕՊՕ-ի հաշվարկը
Համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1673-ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվը մշակվում է այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր չափանիշը կամ վայրկյանում գերազանցում է 2 հազար խորանարդ մետր չափանիշը:


Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձեվով`

ՕՊՕ տարեկան= [image: image2.png]yin

URY;





որտեղ`


Աi-ն յուրաքանչյուրը` i-րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեղնոլոգիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ)


ՍԹԿi-i-րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է (մգ/մ3):


Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ն հաշվարկվել է ըստ ազոտի օքսիդների / երկօքսիդի հաշվարկով/,  ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 0.04 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 2.85 տ/տարի և ածխածնի օքսիդների ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 3 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 8.74 տ/տարի:

ՕՊՕ = (0.9x109):0.04 + (2.76x109):3= 23.42 մլրդ/մ3

  Քանի որ, ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 մլրդ/մ3 շեմը (23.42 մլրդ/մ3), ապա ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ` արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:

ԱՆՈՏԱՑԻԱ
Ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսանում «ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ  կաթսայատան արտանետումները:
Աշխատանքի նպատակն է մշակել մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը:
Աշխատանքում  ներկայացվել են ձեռնարկության որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրի արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:
Ներկա աշխատանքում բերված են աղբյուրների սանիտարա-տեխնիկական հետազոտման, տեքստային, աղյուսակային տվյալներ: Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկը:
Սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը մշակվել է համաձայն ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի պահանջների:
ՍԹԱ նորմավորման աշխատանքների համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. «Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի և ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1673-Ն որոշումը:
ՍԹԱ-ն գիտա-տեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է յուրաքանչյուր աղբյուրի և արտանետվող յուրաքանչյուր նյութի համար, ձեռնարկությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:
Գումարային ազդեցությամբ օժտված նյութեր չեն արտանետվում: 
Այժմ ընկերությունն  ունի մթնոլորտն աղտոտող գործող 1 աղբյուր:
Ընդամենը արտանետվում են 2 անվանում վնասակար նյութեր տարեկան 3.66 տոննա քանակով, այդ թվում` 
· Ածխածնի օքսիդ՝                   2.76 տ/տարի
· Ազոտի օքսիդներ՝                  0.9 տ/տարի
Ցանկացած արտանետման աղբյուրի համար հասցված տնտեսական վնասն որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Քi

i

որտեղ`

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 10,

Վi-ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է,

Քi-ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է,

ՓՑ-ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ = 1000 դրամ,

Քi գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi)

որտեղ`

ՍԹԱi-ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,

ՏԱi-ն I նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով:

գ = 1` անշարժ աղբյուրների համար
Ածխածնի օքսիդ`  2.76 տ/տարի

Ա = 8 x 1000 x 1 x (3 x 2.76 - 2 x 2.76) = 22080 դրամ

Ազոտի օքսիդներ` 0.9 տ/տարի

Ա = 8 x 1000 x 12.5 x (3 x 0.9  - 2 x 0.9) = 90000 դրամ

Ա = 22080 + 90000= 112080 դրամ
Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել:

Բովանդակություն
2Կատարողների ցուցակ
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ -ի պատկանող գինու գործարանը գտնվում է Արարատի մարզ, Ոսկեթափ համայնքում:
Ընկերության իրավաբանական հասսցեն է՝ ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ոսկեթափ:

Ընկերությունը զբաղվում է գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրությամբ:
Սահմանակից չէ  բնակելի և հասարակական շենքերին:
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է  51.110.01029, գրանցված է 2010-03-23:
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ –ի արտադրական տարածքում  արտանետման աղբյուր է հանդիսանում  կաթսայատունը, որը գործում է արտադրական պրոցեսին շոգի մատակարարելու նպատակով:
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ  իրադրային հատակագիծ
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սխեմա

2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՄԹՆՈԼՈՐՏՆ
ԱՂՏՈՏՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐ



«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ – ի արտադրական տարածքում  արտանետման աղբյուր է հանդիսանում  կաթսայատունը, որը գործում է արտադրական պրոցեսսին շոգի մատակարարելու նպատակով:
Կաթսայատանը տեղադրված է 2 հատ գոլորշի արտադրող կաթսաներ՝ E-1/9 -1г և E-1/9-2г մակնիշի, յուրաքանչյուչի արտադրողականությունը 1տ/ժամ խոնավ հագեցած գոլորշի: 
Որպես հիմնական վառելիք օգտագործվում է բնական գազը 8250 կկալ/մ3 ջերմատվողությամբ: Պահուստային վառելիք չի նախատեսվում: Ընկերության գազի ծախսը կազմում է 300000մ3/տարի: Կաթսայատունը աշխատում է տարեկան 1440 ժամ, վառելիքի ժամային ծախսը կազմում է 208 մ3:
      Կիրառվող սարքավորման և տեխնոլոգիայի բնույթից ելնելով` վթարային իրավիճակները բացառվում են և համապատասխանաբար արտանետումներ չեն հաշվարկվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը, արտանետման աղբյուների պարամետրերը, վնասակար նյութերի արտանետունբերի քանակը և տեսակը նշված են աղյուսակ 3:
Արտադրամասերում զարկային արտանետումներ չեն առաջանում:
3. ՄԹՆՈԼՈՐՈՏ ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.
	Նյութի անվանումը
	ՍԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութի արտանետումը, 
տ/տարի

	1
	2
	3

	Ածխածնի օքսիդ
	5
	2.76

	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	0.9

	Ընդամենը
	
	3.66


4. ԶԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ,
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը,տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
Աղյուսակ 3
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամերի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	
	անվանումը
	քանակը
	

	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Կաթսայատուն 1

	E-1/9 -1г
	1
	
	1440
	
	խողովակ
	
	1
	
	1
	

	
	E-1/9 -2г
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Աղյուսակ 3 շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման աղբյուրի ելքում

	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	Ջերմաստիճանը,0C

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	12
	
	0.25
	
	6*2=12
	
	
	
	100
	


Աղյուսակ 3 շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ 
	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը/ 
	Մաքրման միջին աստիճանը/ 

	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի
	
	Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը, %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	74
	-58
	
	
	-
	
	-
	
	-
	


Աղյուսակ 3 շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	11
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	Ածխածնի օքսիդ Ազոտի օքսիդներ
	0.53
0.173
	0.589
	2.76

0.9
	0.53
0.173
	
	2.76

0.9
	2021


4. ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՍԹԱ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ

4.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները  հաշվարկվել են ըստ ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի և բերված են 3 աղյուսակում:
Հաշվարկները կատարվել են ՙՏարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան՚ ժողովածուի հիման վրա:
Նստեցման անչափելի գործակիցն գազանման վնասակար նյութերի համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ, ընդունվել է 1: 
4.2. Ռելյեֆի գործակիցը
Ներկայացվող կաթսայատունը գտնվում է Արարատի մարզ, Ոսկեթափ համայնքում: Տարածքը բնութագրվում է հարթ մակերեսով և քանի որ տեղանքի բարձրությունների տարբերությունը 1 կմ շառավղով չի գերազանցում է 50 մ, համաձայն ОНД – 86 ռելիեֆի գործակիցը ընդունվել է ՝ 1:
4.3. Մթնոլորտային օդի ներկա  աղտոտվածությունը

        Գետնամերձ կոնցենտրացիաների համակարգչային հաշվարկների ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտանետվող նյութերի բնակավայրերում առկա ֆոնային աղտոտվածության տվյալները: 


ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային  օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից:

	Բնակչության
քանակը
(հազ.) 
	Որոշված նյութերի ֆոնային
կոնցենտրացիաները (մգ/մ3)

	
	﻿Փոշի 
	Ծծմբի
երկօքսիդ 
	Ազոտի
երկօքսիդ 
	Ածխածնի
օքսիդ

	50 -125
	0,4
	0,05
	0,03
	1,5 

	10 - 50
	0,3
	0,05
	0,015
	0,8 

	< 10
	0,2
	0,02
	0,008
	0,4


﻿ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները
5.ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվում են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:
Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվում է «ԷՌԱ» համակարգչային ծրագրով:
Գետնամերձ կոնցենտրացիաների բաշխումը կատարվել է 1000x1000մ քառակուսում, 50մ քայլով:
Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից ածխածնի օքսիդի և ազոտի օքսիդների գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:
Վնասակար նյութաերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
	Նյութի անվանումը
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՍՊԳ եզրին

	1
	2
	3

	Ածխածնի օքսիդ
	0.54623 мг/м3     

Cs=   0.10925 доли ПДК  


	Cs=   0.09308 доли ПДК  

0.46538 мг/м3     



	Ազոտի օքսիդներ
	Cs= 0.40579 доли ПДК  

    0.08116 мг/м3     


	Cs=   0.18586 доли ПДК  

0.03717 мг/м3     




6. ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ,  ՑՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ
Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:
Աղյուսակ 4
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծությունը

	Մթնոլորտի շերտադասավորությունից կախված գործակիցը, А
	200

	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1

	Տարվա ամենաշոգ ամսվա առավելագույն միջին ջերմաստիճանը, T 0C
	33.2

	Տարվա ընթացքում ջեռուցման ժամանակաշրջանի միջին տևողությունը
	139 օր

	Միջին տարեկան «քամիների վարդը» %-ով
	

	Հյուսիս
	4

	Հյուսիս- Արևելք
	27

	Արևելք
	8

	Հարավ-Արևելք
	8

	Հարավ
	18

	Հարավ-Արևմուտք
	29

	Արևմուտք
	5

	Հյուսիս-Արևմուտք
	1

	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	3-5

	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	22


7. ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ, ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով ածխածնի օքսիդի և ազոտի օքսիդների համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
Աղյուսակ 5.
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է ածխածնի օքսիդի և ազոտի օքսիդների  համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6):

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանքավայրը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը չի ներառվել:  

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ  ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Աղյուսակ 6. 

	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը

	 
	գ/վրկ
	տ/տարի

	Ածխածնի օքսիդ
	0.53
	2.76

	Ազոտի օքսիդներ
	0.173
	0.9


8. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Անբարենպաստ եղանակի դեպքում կիրառվում են  արտանետումների կարգավորման կազմակերպչատեխնիկական բնույթի միջոցառումներ, որոնք գործնականում ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1.
Թույլ չտալ  սարքավորման գերբեռնված աշխատանք:

2.
Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին:

3.
Սահմանափակել վառելիքի մատակարարումը կաթսային:

4.
Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում անհրաժեշտ է  սահմանափակել, կամ ժամանակավորապես դադարեցնել սարքավորման աշխատանքը (Եթե աղբյուրները մի քանիսն են, ապա նախ նշել համակարգչային ծրագրով որոշված ամենաբարենպաստ աղբյուրը և հետո` արտանետումների նվազեցման միջոցառումներն անբարենպաստ եղանակային պայմաններում` 1-ին ռեժիմ
` 20% նվազեցում, 2-րդ ռեժիմ` 40% նվազեցում, 3-րդ ռեժիմ` 60% նվազեցում):
9. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ  կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը, ապա արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը` ընկերության տնօրենը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ նյութերի կոնցենտրացիաների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների կիրառման կամ օգտագործման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է կիրառել տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում կիրառվում  է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների դեպքում , բնակչության առողջության համար վնասակար  մթնոլորտի աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է իջեցնել վնասակար նյութերի արտանետումներն,  ընդհուպ մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում գերազանցվում է ՍԹԱ նորմատիվը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել ՀՀ կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ

1.
Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1986. 
2.
Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. ОНД – 84 – Н
3.
«Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ » հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ 
4.
«Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի և ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 27.12.2012թ. N 1673-Ն որոշում:
5.
«Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) և ՀՀ տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում վնասակար նյութերի պարունակության սահմանային թույլատրելի նորմատիվները հաստատելու մասին» 02.02.2006թ.  N 160-Ն որոշում:
6.
Сборник законодательных нормативных и методический документов для экспертизы воздухоохранных мероприятий.  Ленинград. Гидрометеоиздат. 1986.
7.
Интсрукция по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для предприятия. Госкомохраны. Москва. 1989.
8. ԳՈՍՏ 17.2.3.02-2014
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
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1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: с. Воскетап

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  22.0 м/с (для лета 22.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

     Температура летняя =  33.2  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|    Штиль   |  Северное  |  Восточное |    Южное   |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0301  |   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|

---------------------------------------------------------------------------

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001  1  Т    12.0        0.25 12.00  0.5890 100.0       74      -58                       1.0 1.000 1 0.1730000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.2 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.173000| Т  |   0.398376 |   0.97  |    82.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.173000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.398376 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.97 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.2 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.97 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -17,  Y= 89

                    размеры: длина(по Х)= 990, ширина(по Y)= 990, шаг сетки= 99

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   584 : Y-строка  1  Cmax=  0.077 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.063: 0.065: 0.069: 0.072: 0.074: 0.076: 0.077: 0.076: 0.074: 0.071: 0.068:

Cc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021:

Сди: 0.038: 0.042: 0.048: 0.053: 0.057: 0.060: 0.061: 0.060: 0.056: 0.052: 0.047:

Фоп:  138 :  143 :  149 :  156 :  164 :  172 :  181 :  189 :  198 :  205 :  212 :

Uоп: 5.21 : 3.77 : 2.82 : 2.40 : 2.31 : 2.21 : 2.21 : 2.21 : 2.35 : 2.45 : 2.90 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   485 : Y-строка  2  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.066: 0.070: 0.074: 0.079: 0.084: 0.087: 0.088: 0.086: 0.083: 0.078: 0.074:

Cc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.018:

Сди: 0.043: 0.050: 0.057: 0.065: 0.073: 0.078: 0.079: 0.077: 0.072: 0.064: 0.056:

Фоп:  133 :  138 :  144 :  152 :  161 :  170 :  181 :  191 :  201 :  209 :  217 :

Uоп: 3.66 : 2.62 : 2.28 : 2.11 : 1.98 : 1.90 : 1.89 : 1.91 : 2.00 : 2.13 : 2.35 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   386 : Y-строка  3  Cmax=  0.115 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.069: 0.075: 0.082: 0.091: 0.103: 0.112: 0.115: 0.111: 0.101: 0.088: 0.081:

Cc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.021: 0.022: 0.023: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.020: 0.017: 0.012: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.013:

Сди: 0.049: 0.059: 0.070: 0.083: 0.095: 0.104: 0.107: 0.103: 0.093: 0.080: 0.068:

Фоп:  127 :  132 :  139 :  147 :  157 :  168 :  181 :  194 :  205 :  214 :  222 :

Uоп: 2.67 : 2.26 : 2.03 : 1.87 : 1.76 : 1.70 : 1.67 : 1.70 : 1.77 : 1.89 : 2.05 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   287 : Y-строка  4  Cmax=  0.158 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.073: 0.081: 0.093: 0.113: 0.134: 0.152: 0.158: 0.150: 0.131: 0.110: 0.090:

Cc : 0.015: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.032: 0.030: 0.026: 0.022: 0.018:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.018: 0.013: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.056: 0.069: 0.085: 0.105: 0.126: 0.144: 0.150: 0.142: 0.123: 0.102: 0.082:

Фоп:  120 :  125 :  132 :  140 :  151 :  165 :  181 :  197 :  211 :  221 :  230 :

Uоп: 2.36 : 2.03 : 1.83 : 1.69 : 1.58 : 1.51 : 1.48 : 1.51 : 1.59 : 1.71 : 1.88 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   188 : Y-строка  5  Cmax=  0.227 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=182)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.087: 0.110: 0.141: 0.178: 0.213: 0.227: 0.208: 0.172: 0.135: 0.106:

Cc : 0.015: 0.017: 0.022: 0.028: 0.036: 0.043: 0.045: 0.042: 0.034: 0.027: 0.021:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.015: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.062: 0.079: 0.102: 0.133: 0.170: 0.205: 0.219: 0.200: 0.164: 0.127: 0.098:

Фоп:  113 :  117 :  122 :  130 :  142 :  160 :  182 :  204 :  220 :  231 :  239 :

Uоп: 2.19 : 1.89 : 1.71 : 1.55 : 1.42 : 1.32 : 1.30 : 1.34 : 1.44 : 1.57 : 1.74 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  6  Cmax=  0.330 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=183)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.096: 0.126: 0.170: 0.232: 0.300: 0.330: 0.290: 0.221: 0.162: 0.120:

Cc : 0.016: 0.019: 0.025: 0.034: 0.046: 0.060: 0.066: 0.058: 0.044: 0.032: 0.024:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.013: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.067: 0.088: 0.118: 0.162: 0.224: 0.292: 0.322: 0.282: 0.213: 0.154: 0.112:

Фоп:  104 :  107 :  111 :  117 :  128 :  148 :  183 :  216 :  234 :  244 :  250 :

Uоп: 2.06 : 1.82 : 1.64 : 1.44 : 1.29 : 1.16 : 1.13 : 1.18 : 1.31 : 1.50 : 1.65 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -10 : Y-строка  7  Cmax=  0.384 долей ПДК (x=   -17.0; напр.ветра=118)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.082: 0.101: 0.136: 0.190: 0.275: 0.384: 0.331: 0.367: 0.259: 0.180: 0.129:

Cc : 0.016: 0.020: 0.027: 0.038: 0.055: 0.077: 0.066: 0.073: 0.052: 0.036: 0.026:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.012: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.070: 0.093: 0.128: 0.182: 0.267: 0.376: 0.323: 0.359: 0.251: 0.172: 0.121:

Фоп:   95 :   96 :   97 :   99 :  104 :  118 :  189 :  246 :  257 :  261 :  263 :

Uоп: 2.02 : 1.78 : 1.57 : 1.38 : 1.21 : 1.05 : 0.96 : 1.07 : 1.23 : 1.41 : 1.61 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -109 : Y-строка  8  Cmax=  0.382 долей ПДК (x=   -17.0; напр.ветра= 61)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.082: 0.101: 0.135: 0.190: 0.274: 0.382: 0.347: 0.365: 0.258: 0.179: 0.129:

Cc : 0.016: 0.020: 0.027: 0.038: 0.055: 0.076: 0.069: 0.073: 0.052: 0.036: 0.026:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.012: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.070: 0.093: 0.127: 0.182: 0.266: 0.374: 0.339: 0.357: 0.250: 0.171: 0.121:

Фоп:   85 :   84 :   83 :   80 :   75 :   61 :  351 :  295 :  284 :  279 :  277 :

Uоп: 2.02 : 1.77 : 1.57 : 1.39 : 1.21 : 1.05 : 0.96 : 1.07 : 1.23 : 1.41 : 1.61 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -208 : Y-строка  9  Cmax=  0.327 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=357)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.096: 0.125: 0.169: 0.230: 0.297: 0.327: 0.287: 0.219: 0.161: 0.120:

Cc : 0.016: 0.019: 0.025: 0.034: 0.046: 0.059: 0.065: 0.057: 0.044: 0.032: 0.024:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.013: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.067: 0.088: 0.117: 0.161: 0.222: 0.289: 0.319: 0.279: 0.211: 0.153: 0.112:

Фоп:   76 :   73 :   69 :   63 :   52 :   31 :  357 :  324 :  306 :  296 :  290 :

Uоп: 2.06 : 1.83 : 1.64 : 1.44 : 1.29 : 1.17 : 1.14 : 1.18 : 1.30 : 1.50 : 1.65 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -307 : Y-строка 10  Cmax=  0.224 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=358)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.087: 0.109: 0.140: 0.177: 0.211: 0.224: 0.206: 0.171: 0.134: 0.105:

Cc : 0.015: 0.017: 0.022: 0.028: 0.035: 0.042: 0.045: 0.041: 0.034: 0.027: 0.021:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.015: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.062: 0.079: 0.101: 0.132: 0.169: 0.203: 0.216: 0.198: 0.163: 0.126: 0.097:

Фоп:   67 :   63 :   57 :   49 :   37 :   20 :  358 :  337 :  320 :  309 :  302 :

Uоп: 2.19 : 1.90 : 1.71 : 1.55 : 1.42 : 1.33 : 1.30 : 1.34 : 1.44 : 1.58 : 1.74 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -406 : Y-строка 11  Cmax=  0.156 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=359)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.073: 0.081: 0.093: 0.112: 0.133: 0.150: 0.156: 0.148: 0.130: 0.109: 0.090:

Cc : 0.015: 0.016: 0.019: 0.022: 0.027: 0.030: 0.031: 0.030: 0.026: 0.022: 0.018:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.018: 0.013: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.055: 0.068: 0.085: 0.104: 0.125: 0.142: 0.148: 0.140: 0.122: 0.101: 0.082:

Фоп:   59 :   54 :   48 :   40 :   29 :   15 :  359 :  343 :  329 :  319 :  311 :

Uоп: 2.36 : 2.03 : 1.86 : 1.69 : 1.58 : 1.51 : 1.49 : 1.52 : 1.60 : 1.72 : 1.86 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   -10.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.38377 доли ПДК  |

                                     |       0.07675 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   118 град.

                       и скорости ветра  1.05 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.008000 |   2.1 (Вклад источников 97.9%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1730|   0.375768 | 100.0  | 100.0 |   2.1720700  |

|                              В сумме =   0.383768   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      -17 м;  Y=       89 |

      |  Длина и ширина     : L=    990 м;  B=    990 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     99 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.063 0.065 0.069 0.072 0.074 0.076 0.077 0.076 0.074 0.071 0.068 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.066 0.070 0.074 0.079 0.084 0.087 0.088 0.086 0.083 0.078 0.074 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.069 0.075 0.082 0.091 0.103 0.112 0.115 0.111 0.101 0.088 0.081 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.073 0.081 0.093 0.113 0.134 0.152 0.158 0.150 0.131 0.110 0.090 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.077 0.087 0.110 0.141 0.178 0.213 0.227 0.208 0.172 0.135 0.106 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.080 0.096 0.126 0.170 0.232 0.300 0.330 0.290 0.221 0.162 0.120 C- 6

   |                                                                   |

 7-| 0.082 0.101 0.136 0.190 0.275 0.384 0.331 0.367 0.259 0.180 0.129 |- 7

   |                                      ^                            |

 8-| 0.082 0.101 0.135 0.190 0.274 0.382 0.347 0.365 0.258 0.179 0.129 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.080 0.096 0.125 0.169 0.230 0.297 0.327 0.287 0.219 0.161 0.120 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.077 0.087 0.109 0.140 0.177 0.211 0.224 0.206 0.171 0.134 0.105 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.073 0.081 0.093 0.112 0.133 0.150 0.156 0.148 0.130 0.109 0.090 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.38377 долей ПДК

                                         =0.07675 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -17.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 7)       Yм =   -10.0 м

 При опасном направлении ветра  :     118 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  1.05 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  54

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -355:  -358:  -356:  -350:  -340:  -326:  -309:  -287:  -263:  -236:  -206:  -174:  -140:  -106:   -70:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    113:    77:    42:     7:   -27:   -60:   -91:  -119:  -145:  -168:  -187:  -203:  -215:  -222:  -226:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.186: 0.185: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.185: 0.186: 0.186: 0.185: 0.185: 0.185: 0.185: 0.186: 0.185:

Cc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.178: 0.177: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.177: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178: 0.177:

Фоп:  353 :  359 :    6 :   13 :   20 :   27 :   33 :   40 :   47 :   54 :   60 :   67 :   74 :   81 :   88 :

Uоп: 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -35:     1:    35:    68:    99:   128:   155:   178:   199:   215:   228:   237:   241:   242:   238:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -225:  -220:  -211:  -198:  -181:  -161:  -137:  -111:   -81:   -50:   -17:    18:    53:    88:   124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.185: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.185: 0.185: 0.185: 0.185: 0.186: 0.185: 0.185:

Cc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.177: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178: 0.177: 0.177:

Фоп:   94 :  101 :  108 :  115 :  122 :  128 :  135 :  142 :  149 :  156 :  162 :  169 :  176 :  183 :  190 :

Uоп: 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    230:   218:   202:   182:   160:   134:   105:    74:    41:     7:   -28:   -64:   -99:  -134:  -168:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    158:   192:   224:   253:   281:   305:   326:   343:   357:   367:   373:   374:   371:   364:   353:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.185: 0.185: 0.185: 0.186: 0.185: 0.185: 0.185: 0.186: 0.186: 0.185: 0.185: 0.185: 0.186: 0.186: 0.185:

Cc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178: 0.178: 0.177:

Фоп:  196 :  203 :  210 :  217 :  224 :  230 :  237 :  244 :  251 :  257 :  264 :  271 :  278 :  285 :  292 :

Uоп: 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   -200:  -230:  -258:  -283:  -305:  -323:  -338:  -349:  -355:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    338:   320:   298:   272:   244:   214:   182:   148:   113:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.186: 0.185: 0.185: 0.186: 0.185: 0.186: 0.185: 0.185: 0.186:

Cc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.178: 0.177: 0.177: 0.178: 0.177: 0.178: 0.177: 0.177: 0.178:

Фоп:  298 :  305 :  312 :  319 :  325 :  332 :  339 :  346 :  353 :

Uоп: 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=   253.0 м,  Y=   182.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.18586 доли ПДК  |

                                     |       0.03717 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   217 град.

                       и скорости ветра  1.40 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.008000 |   4.3 (Вклад источников 95.7%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1730|   0.177857 | 100.0  | 100.0 |   1.0280774  |

|                              В сумме =   0.185857   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всей расчетной зоне.

     Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек:  35

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -116:   -89:   -61:   -34:     1:    36:    71:   105:   140:   135:    95:    55:    15:   -26:   -66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -36:     4:    43:    82:   115:   147:   180:   212:   245:   269:   257:   245:   234:   222:   210:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.358: 0.406: 0.204: 0.151: 0.403: 0.365: 0.308: 0.256: 0.214: 0.204: 0.234: 0.265: 0.297: 0.325: 0.343:

Cc : 0.072: 0.081: 0.041: 0.030: 0.081: 0.073: 0.062: 0.051: 0.043: 0.041: 0.047: 0.053: 0.059: 0.065: 0.069:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.350: 0.398: 0.196: 0.143: 0.395: 0.357: 0.300: 0.248: 0.206: 0.196: 0.226: 0.257: 0.289: 0.317: 0.335:

Фоп:   62 :   66 :   84 :  199 :  215 :  218 :  219 :  220 :  221 :  225 :  230 :  237 :  246 :  258 :  273 :

Uоп: 1.08 : 0.96 : 0.96 : 0.96 : 0.96 : 1.07 : 1.15 : 1.24 : 1.32 : 1.35 : 1.28 : 1.22 : 1.17 : 1.13 : 1.10 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -106:  -128:  -150:  -171:  -193:  -156:  -118:    93:    45:    -3:    -3:   -50:   -50:   -50:   -98:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    198:   154:   109:    64:    19:    -7:   -32:   228:   199:   151:   190:    98:   137:   176:    33:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.347: 0.380: 0.390: 0.371: 0.332: 0.355: 0.361: 0.255: 0.312: 0.394: 0.353: 0.151: 0.390: 0.385: 0.373:

Cc : 0.069: 0.076: 0.078: 0.074: 0.066: 0.071: 0.072: 0.051: 0.062: 0.079: 0.071: 0.030: 0.078: 0.077: 0.075:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.339: 0.372: 0.382: 0.363: 0.324: 0.347: 0.353: 0.247: 0.304: 0.386: 0.345: 0.143: 0.382: 0.377: 0.365:

Фоп:  291 :  311 :  339 :    5 :   22 :   40 :   61 :  226 :  231 :  234 :  244 :  252 :  263 :  266 :   46 :

Uоп: 1.10 : 1.05 : 1.04 : 1.06 : 1.13 : 1.08 : 1.08 : 1.24 : 1.14 : 1.04 : 1.09 : 0.96 : 0.96 : 1.05 : 0.96 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=    -98:   -98:   -98:  -146:  -146:

----------:------:------:------:------:

 x=     75:   117:   159:    30:    73:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.273: 0.376: 0.394: 0.389: 0.401:

Cc : 0.055: 0.075: 0.079: 0.078: 0.080:

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cф`: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Сди: 0.265: 0.368: 0.386: 0.381: 0.393:

Фоп:  359 :  313 :  295 :   27 :    0 :

Uоп: 0.96 : 0.96 : 1.04 : 1.04 : 1.03 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=     3.5 м,  Y=   -88.8 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.40579 доли ПДК  |

                                     |       0.08116 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    66 град.

                       и скорости ветра  0.96 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.008000 |   2.0 (Вклад источников 98.0%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.1730|   0.397788 | 100.0  | 100.0 |   2.2993515  |

|                              В сумме =   0.405788   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[image: image5.jpg]iTopon : 015 c. Bocketan
iO6bexT : 0001 OO0 "TpuropsH pyn" BuHHbIN 3aBo, Bap.Ne 1

§I'IK 3OPA v2.5 Mopgenb: MPP-2017
{0301 Agzota avokenn,

| 0.050 —0.352
—0.100 —1.0
—0.143

L0223

{—0.304

|[_|Tepputopus npeanpuatua
§DCaHMTapHo-3au_w|THble 30Hbl, rpynna N 01
ifPacq. npsimoyrosibHuk N 01

iPexum paboTbl NpeanpuaTUs: CHOBHOM

iMakc koHueHTpauus 0.3837681 MK pocturaetcs B Touke x=-17 y=-10
{Mpu onacHom HanpaeneHun 118° n onacHoi ckopocTy BeTpa 1.05 m/c
iPacyeTHblit npamoyronbHuk Ne 1, wnpuna 990 m, Bbicota 990 M,

iluar pac4eTHo ceTku 99 M, KonM4yecTBO pacyeTHbIX Tovek 11*11





1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: с. Воскетап

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  22.0 м/с (для лета 22.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

     Температура летняя =  33.2  град.C
     Температура зимняя =  -25.0  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|    Штиль   |  Северное  |  Восточное |    Южное   |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0337  |   0.4000000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|

|        |   0.0800000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|

---------------------------------------------------------------------------

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001  1  Т    12.0        0.25 12.00  0.5890 100.0       74      -58                       1.0 1.000 1 0.5300000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.2 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.530000| Т  |   0.048818 |   0.97  |    82.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.530000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.048818 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.97 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 33.2 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.97 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -17,  Y= 89

                    размеры: длина(по Х)= 990, ширина(по Y)= 990, шаг сетки= 99

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   584 : Y-строка  1  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083:

Cc : 0.413: 0.415: 0.417: 0.419: 0.421: 0.422: 0.422: 0.422: 0.421: 0.419: 0.417:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.078: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.078:

Сди: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

Фоп:  138 :  143 :  149 :  156 :  164 :  172 :  181 :  189 :  198 :  205 :  212 :

Uоп: 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   485 : Y-строка  2  Cmax=  0.086 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.084:

Cc : 0.415: 0.418: 0.421: 0.424: 0.427: 0.429: 0.429: 0.428: 0.426: 0.424: 0.421:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077:

Сди: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007:

Фоп:  133 :  138 :  144 :  152 :  161 :  170 :  181 :  191 :  201 :  209 :  217 :

Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.91 : 1.90 : 1.92 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   386 : Y-строка  3  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.084: 0.084: 0.085: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.088: 0.087: 0.086: 0.085:

Cc : 0.418: 0.421: 0.426: 0.430: 0.435: 0.438: 0.439: 0.438: 0.434: 0.430: 0.425:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076: 0.077:

Сди: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:

Фоп:  127 :  132 :  139 :  147 :  157 :  168 :  181 :  194 :  205 :  214 :  222 :

Uоп: 2.00 : 1.98 : 2.00 : 1.87 : 1.77 : 1.69 : 1.67 : 1.70 : 1.79 : 1.89 : 2.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   287 : Y-строка  4  Cmax=  0.091 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=181)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.084: 0.085: 0.086: 0.088: 0.089: 0.091: 0.091: 0.090: 0.089: 0.087: 0.086:

Cc : 0.420: 0.425: 0.431: 0.439: 0.446: 0.453: 0.455: 0.452: 0.445: 0.437: 0.430:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076:

Сди: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010:

Фоп:  120 :  125 :  132 :  140 :  151 :  165 :  181 :  197 :  211 :  221 :  230 :

Uоп: 1.98 : 2.00 : 1.85 : 1.68 : 1.57 : 1.50 : 1.48 : 1.51 : 1.60 : 1.71 : 1.87 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   188 : Y-строка  5  Cmax=  0.096 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=182)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.086: 0.087: 0.090: 0.093: 0.095: 0.096: 0.095: 0.092: 0.089: 0.087:

Cc : 0.423: 0.429: 0.437: 0.449: 0.463: 0.475: 0.480: 0.474: 0.460: 0.447: 0.436:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.077: 0.076: 0.075: 0.073: 0.072: 0.070: 0.069: 0.070: 0.072: 0.074: 0.075:

Сди: 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.025: 0.027: 0.025: 0.020: 0.016: 0.012:

Фоп:  113 :  117 :  122 :  130 :  142 :  160 :  182 :  204 :  220 :  231 :  239 :

Uоп: 1.98 : 1.90 : 1.71 : 1.55 : 1.41 : 1.34 : 1.30 : 1.34 : 1.44 : 1.57 : 1.74 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  6  Cmax=  0.104 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=183)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.086: 0.089: 0.092: 0.096: 0.101: 0.104: 0.101: 0.096: 0.091: 0.088:

Cc : 0.425: 0.432: 0.443: 0.460: 0.482: 0.507: 0.518: 0.504: 0.478: 0.457: 0.441:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.077: 0.076: 0.074: 0.072: 0.069: 0.066: 0.064: 0.066: 0.070: 0.072: 0.075:

Сди: 0.008: 0.011: 0.014: 0.020: 0.027: 0.036: 0.039: 0.035: 0.026: 0.019: 0.014:

Фоп:  104 :  107 :  111 :  117 :  128 :  148 :  183 :  216 :  234 :  244 :  250 :

Uоп: 1.98 : 1.81 : 1.64 : 1.44 : 1.30 : 1.17 : 1.13 : 1.18 : 1.30 : 1.45 : 1.65 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -10 : Y-строка  7  Cmax=  0.108 долей ПДК (x=   -17.0; напр.ветра=118)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.087: 0.089: 0.093: 0.100: 0.108: 0.104: 0.106: 0.098: 0.093: 0.089:

Cc : 0.426: 0.434: 0.447: 0.467: 0.498: 0.538: 0.519: 0.532: 0.492: 0.463: 0.444:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.077: 0.075: 0.074: 0.071: 0.067: 0.062: 0.064: 0.062: 0.068: 0.072: 0.074:

Сди: 0.009: 0.011: 0.016: 0.022: 0.033: 0.046: 0.040: 0.044: 0.031: 0.021: 0.015:

Фоп:   95 :   96 :   97 :   99 :  104 :  118 :  189 :  246 :  257 :  261 :  263 :

Uоп: 1.98 : 1.78 : 1.57 : 1.39 : 1.21 : 1.05 : 0.96 : 1.07 : 1.23 : 1.41 : 1.61 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -109 : Y-строка  8  Cmax=  0.108 долей ПДК (x=   -17.0; напр.ветра= 61)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.087: 0.089: 0.093: 0.100: 0.108: 0.105: 0.106: 0.098: 0.093: 0.089:

Cc : 0.426: 0.434: 0.447: 0.467: 0.498: 0.538: 0.525: 0.531: 0.492: 0.463: 0.444:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.077: 0.075: 0.074: 0.071: 0.067: 0.062: 0.063: 0.063: 0.068: 0.072: 0.074:

Сди: 0.009: 0.011: 0.016: 0.022: 0.033: 0.046: 0.042: 0.044: 0.031: 0.021: 0.015:

Фоп:   85 :   84 :   83 :   80 :   75 :   61 :  351 :  295 :  284 :  279 :  277 :

Uоп: 2.00 : 1.79 : 1.58 : 1.39 : 1.21 : 1.05 : 0.96 : 1.07 : 1.23 : 1.41 : 1.61 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -208 : Y-строка  9  Cmax=  0.103 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=357)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.086: 0.089: 0.092: 0.096: 0.101: 0.103: 0.101: 0.096: 0.091: 0.088:

Cc : 0.425: 0.432: 0.443: 0.459: 0.482: 0.506: 0.517: 0.503: 0.478: 0.456: 0.441:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.077: 0.076: 0.074: 0.072: 0.069: 0.066: 0.064: 0.066: 0.070: 0.073: 0.075:

Сди: 0.008: 0.011: 0.014: 0.020: 0.027: 0.035: 0.039: 0.034: 0.026: 0.019: 0.014:

Фоп:   76 :   73 :   69 :   63 :   52 :   31 :  357 :  324 :  306 :  296 :  290 :

Uоп: 2.00 : 1.81 : 1.64 : 1.44 : 1.30 : 1.17 : 1.13 : 1.19 : 1.30 : 1.46 : 1.65 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -307 : Y-строка 10  Cmax=  0.096 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=358)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.086: 0.087: 0.090: 0.092: 0.095: 0.096: 0.095: 0.092: 0.089: 0.087:

Cc : 0.423: 0.429: 0.437: 0.449: 0.462: 0.475: 0.479: 0.473: 0.460: 0.447: 0.436:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074: 0.072: 0.070: 0.069: 0.070: 0.072: 0.074: 0.075:

Сди: 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.025: 0.026: 0.024: 0.020: 0.016: 0.012:

Фоп:   67 :   63 :   57 :   49 :   37 :   20 :  358 :  337 :  320 :  309 :  302 :

Uоп: 1.98 : 1.91 : 1.71 : 1.55 : 1.43 : 1.34 : 1.30 : 1.35 : 1.44 : 1.57 : 1.75 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -406 : Y-строка 11  Cmax=  0.091 долей ПДК (x=    82.0; напр.ветра=359)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -512 :  -413:  -314:  -215:  -116:   -17:    82:   181:   280:   379:   478:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.084: 0.085: 0.086: 0.088: 0.089: 0.090: 0.091: 0.090: 0.089: 0.087: 0.086:

Cc : 0.420: 0.425: 0.431: 0.438: 0.446: 0.452: 0.455: 0.452: 0.445: 0.437: 0.430:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076:

Сди: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010:

Фоп:   59 :   54 :   48 :   40 :   29 :   15 :  359 :  343 :  329 :  319 :  311 :

Uоп: 1.98 : 2.00 : 1.86 : 1.69 : 1.59 : 1.52 : 1.49 : 1.51 : 1.60 : 1.72 : 1.88 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   -10.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.10763 доли ПДК  |

                                     |       0.53814 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   118 град.

                       и скорости ветра  1.05 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.061581 |  57.2 (Вклад источников 42.8%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.5300|   0.046048 | 100.0  | 100.0 | 0.086882800  |

|                              В сумме =   0.107629   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      -17 м;  Y=       89 |

      |  Длина и ширина     : L=    990 м;  B=    990 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     99 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.083 0.083 0.083 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.083 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.083 0.084 0.084 0.085 0.085 0.086 0.086 0.086 0.085 0.085 0.084 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.084 0.084 0.085 0.086 0.087 0.088 0.088 0.088 0.087 0.086 0.085 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.084 0.085 0.086 0.088 0.089 0.091 0.091 0.090 0.089 0.087 0.086 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.085 0.086 0.087 0.090 0.093 0.095 0.096 0.095 0.092 0.089 0.087 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.085 0.086 0.089 0.092 0.096 0.101 0.104 0.101 0.096 0.091 0.088 C- 6

   |                                                                   |

 7-| 0.085 0.087 0.089 0.093 0.100 0.108 0.104 0.106 0.098 0.093 0.089 |- 7

   |                                      ^                            |

 8-| 0.085 0.087 0.089 0.093 0.100 0.108 0.105 0.106 0.098 0.093 0.089 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.085 0.086 0.089 0.092 0.096 0.101 0.103 0.101 0.096 0.091 0.088 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.085 0.086 0.087 0.090 0.092 0.095 0.096 0.095 0.092 0.089 0.087 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.084 0.085 0.086 0.088 0.089 0.090 0.091 0.090 0.089 0.087 0.086 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.10763 долей ПДК

                                         =0.53814 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -17.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 7)       Yм =   -10.0 м

 При опасном направлении ветра  :     118 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  1.05 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  54

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -355:  -358:  -356:  -350:  -340:  -326:  -309:  -287:  -263:  -236:  -206:  -174:  -140:  -106:   -70:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    113:    77:    42:     7:   -27:   -60:   -91:  -119:  -145:  -168:  -187:  -203:  -215:  -222:  -226:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093:

Cc : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071:

Сди: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Фоп:  353 :  359 :    6 :   13 :   20 :   27 :   33 :   40 :   47 :   54 :   60 :   67 :   74 :   81 :   88 :

Uоп: 1.38 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.38 : 1.38 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -35:     1:    35:    68:    99:   128:   155:   178:   199:   215:   228:   237:   241:   242:   238:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -225:  -220:  -211:  -198:  -181:  -161:  -137:  -111:   -81:   -50:   -17:    18:    53:    88:   124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093:

Cc : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071:

Сди: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Фоп:   94 :  101 :  108 :  115 :  122 :  128 :  135 :  142 :  149 :  156 :  162 :  169 :  176 :  183 :  190 :

Uоп: 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.38 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.38 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    230:   218:   202:   182:   160:   134:   105:    74:    41:     7:   -28:   -64:   -99:  -134:  -168:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    158:   192:   224:   253:   281:   305:   326:   343:   357:   367:   373:   374:   371:   364:   353:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093:

Cc : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071:

Сди: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Фоп:  196 :  203 :  210 :  217 :  224 :  230 :  237 :  244 :  251 :  257 :  264 :  271 :  278 :  285 :  292 :

Uоп: 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.38 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.38 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.38 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   -200:  -230:  -258:  -283:  -305:  -323:  -338:  -349:  -355:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    338:   320:   298:   272:   244:   214:   182:   148:   113:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093: 0.093:

Cc : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071:

Сди: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Фоп:  298 :  305 :  312 :  319 :  325 :  332 :  339 :  346 :  353 :

Uоп: 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.38 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.38 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=  -119.0 м,  Y=  -287.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09308 доли ПДК  |

                                     |       0.46538 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    40 град.

                       и скорости ветра  1.39 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.071282 |  76.6 (Вклад источников 23.4%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.5300|   0.021794 | 100.0  | 100.0 | 0.041120935  |

|                              В сумме =   0.093076   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :015 с. Воскетап.

     Объект    :0001 ООО "Григорян Груп" винный завод.

     Вар.расч. :1    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 31.05.2021 10:58

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всей расчетной зоне.

     Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек:  35

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -116:   -89:   -61:   -34:     1:    36:    71:   105:   140:   135:    95:    55:    15:   -26:   -66:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -36:     4:    43:    82:   115:   147:   180:   212:   245:   269:   257:   245:   234:   222:   210:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.106: 0.109: 0.094: 0.091: 0.109: 0.106: 0.102: 0.098: 0.095: 0.094: 0.097: 0.099: 0.101: 0.103: 0.105:

Cc : 0.529: 0.546: 0.472: 0.453: 0.545: 0.531: 0.510: 0.491: 0.476: 0.472: 0.483: 0.495: 0.506: 0.517: 0.523:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.063: 0.061: 0.070: 0.073: 0.061: 0.063: 0.065: 0.068: 0.070: 0.070: 0.069: 0.067: 0.066: 0.064: 0.064:

Сди: 0.043: 0.049: 0.024: 0.018: 0.048: 0.044: 0.037: 0.030: 0.025: 0.024: 0.028: 0.032: 0.035: 0.039: 0.041:

Фоп:   62 :   66 :   84 :  199 :  215 :  218 :  219 :  220 :  221 :  225 :  230 :  237 :  246 :  258 :  273 :

Uоп: 1.08 : 0.97 : 0.96 : 0.96 : 0.96 : 1.07 : 1.15 : 1.25 : 1.34 : 1.35 : 1.30 : 1.22 : 1.17 : 1.13 : 1.10 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -106:  -128:  -150:  -171:  -193:  -156:  -118:    93:    45:    -3:    -3:   -50:   -50:   -50:   -98:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    198:   154:   109:    64:    19:    -7:   -32:   228:   199:   151:   190:    98:   137:   176:    33:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.105: 0.107: 0.108: 0.107: 0.104: 0.106: 0.106: 0.098: 0.102: 0.108: 0.105: 0.090: 0.108: 0.108: 0.107:

Cc : 0.525: 0.537: 0.540: 0.533: 0.519: 0.528: 0.530: 0.491: 0.512: 0.542: 0.527: 0.452: 0.540: 0.538: 0.534:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.063: 0.062: 0.061: 0.062: 0.064: 0.063: 0.063: 0.068: 0.065: 0.061: 0.063: 0.073: 0.061: 0.062: 0.062:

Сди: 0.042: 0.046: 0.047: 0.044: 0.040: 0.043: 0.043: 0.030: 0.037: 0.047: 0.042: 0.017: 0.047: 0.046: 0.045:

Фоп:  291 :  311 :  339 :    5 :   22 :   40 :   61 :  226 :  231 :  234 :  244 :  252 :  263 :  266 :   46 :

Uоп: 1.10 : 1.05 : 1.04 : 1.06 : 1.13 : 1.08 : 1.08 : 1.24 : 1.14 : 1.04 : 1.09 : 0.96 : 0.96 : 1.05 : 0.96 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________

 y=    -98:   -98:   -98:  -146:  -146:

----------:------:------:------:------:

 x=     75:   117:   159:    30:    73:

----------:------:------:------:------:

Qc : 0.099: 0.107: 0.108: 0.108: 0.109:

Cc : 0.497: 0.535: 0.542: 0.540: 0.545:

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:

Cф`: 0.067: 0.062: 0.061: 0.061: 0.061:

Сди: 0.032: 0.045: 0.047: 0.047: 0.048:

Фоп:  359 :  313 :  295 :   27 :    0 :

Uоп: 0.96 : 0.96 : 1.04 : 1.04 : 1.03 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=     3.5 м,  Y=   -88.8 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.10925 доли ПДК  |

                                     |       0.54623 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    66 град.

                       и скорости ветра  0.97 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.060502 |  55.4 (Вклад источников 44.6%)|

|  1 |000101 0001|   1 | Т |     0.5300|   0.048744 | 100.0  | 100.0 | 0.091969699  |

|                              В сумме =   0.109246   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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