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Կատարողների ցուցակ
Համակարգող` Ա.Գալոյան
Կատարողներ՝ 
- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է “ԷՌԱ” (ՌԴ) ծրագրի միջոցով, Ա.Գալոյանի կողմից:
                                           ² Ü Ü à î ² ò Æ ² 

àôëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ûμÛ»Ïï »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ §Ðñ³½¹³Ý ó»Ù»Ýï ùáñ÷áñ»ÛßÝ¦ êäÀ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ: 

§Ðñ³½¹³Ý ó»Ù»Ýï ùáñ÷áñ»ÛßÝ¦ êäÀ ÷³ëï³óÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ օդի պահանջվող օգտագործումը (úäú-Ç Ñ³ßí³ñÏÁ Ñ³í»Éí³Í-1), áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»É ¿, áñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ù»Ï ï³ñáõÙ գերազանցում երկու միլիարդ Ùետր խորանարդ  չափանիշը (13232.84 ÙÉñ¹Ù 3 /ï³ñÇ), áõëïÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É êÂ² Ý³Ë³·ÍÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
êÂ²-Ý ·Çï³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ¿, áñÝ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÕμÛáõñÇ ¨ ³ñï³Ý»ïíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ñ, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

²ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ùß³Ï»É ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ (êÂ²) ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ: 

êÂ² ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É 

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 27.12.2012Ã. “ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ý ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 30-Ç N 192 ¨ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 21-Ç N 953-Ü áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ” ÃÇí 1673-Ü áñáßáõÙÁ: 

²ßË³ï³ÝùáõÙ Ç ÙÇ »Ý μ»ñí»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ³é³ç³óáÕ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñ»ñÁ: 

Ü»ñÏ³ ³ßË³ï³ÝùáõÙ μ»ñí³Í »Ý ³ÕïáïÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` ï»ùëï³ÛÇÝ ¨ ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ ï»ëùáí: Î³ï³ñí³Í ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ: 

Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ÙÃÝáÉáñï ³ÕïáïáÕ 11 ³ÕμÛáõñ, áñáÝóÇó ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý 6 íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñ: ²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 2489.192 ï/ï³ñÇ: 

Îñ³ù³ñÇ ÷áßÇ – 1128,707/ï³ñÇ 

ò»Ù»ÝïÇ -78 ï/ï³ñÇ 

²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ -1096,5 ï/ï³ñÇ 

²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ – 182,5ï/ï³ñÇ 
Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ(եռակցման աէրոզոլ)-0,02ï/ï³ñÇ 

Ø³Ý·³ÝÇ ûùëÇ¹Ý»ñ-0,002ï/ï³ñÇ
Ցեմենտի փոշի, առաջանում է կլինկերի վառարանի գործարկումից, տարեկան 3-4 անգամ – 4.192 տ/տարի
êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Å³ÙÏ»ïÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³ëï³ïÙ³Ý å³ÑÇó:
´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ

1.ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ …………5

2. îÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ áñå»ë ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ

û¹Ý ³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñ …………………………………………6

3.ØÃÝáÉáñï ³ñï³Ý»ïíáÕ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ……..8
4.¼³ñÏ³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ áõÝ»óáÕ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ãí³ñÏáõÙÁ ¨ µÝáõÃ³·ÇñÁ..9

5.êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÕïáïáÕ  ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ …..10
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7.ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ  óñÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ……………………….16

8.êÂ² ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ Ñ³ëÝ»Éáõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Íñ³·Çñ…………………………..19

9. ²Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ³ÕïáïáÕ  ÝÛáõÃ»ñ ÙÃÝáÉáñï  ³ñï³Ý»ï»Éáõ  ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ /ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñ…………………………………………………………21

10.²Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

11. ²ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý  ¨ êÂ²  Ï³ï³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáÕ  ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ………………………………………………………..23
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-ìÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ-Ñ³í»Éí³Í-2…………………………………………..25

è»É»ýÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ

ÎÉÇÙ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ

üáÝ³ÛÇÝ  ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ

Ø»ù»Ý³Û³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ      
                1 . ÀÜ¸Ð²Üàôð  îºÔºÎàôÂÚàôÜºð  Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü  Ø²êÆÜ 

        §Ðð²¼¸²Ü òºØºÜî øàðöàðºÚÞÜ¦  êäÀ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ½µ³ÕíáõÙ ¿ ó»Ù»ÝïÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ:

         Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿  ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç, Ðñ³½¹³Ý ù³Õ³ùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·áïáõÙ, ö³Ùµ³ÏÇ É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ É³ÝçÇÝ ¿` Ðñ³½¹³Ý ¨ Ø³ñÙ³ñÇÏ ·»ï»ñÇ É»éÝ³ÑáíïáõÙ:
       ²ñï³¹ñ³Ï³Ý  µáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù»Ï ï³ñ³ÍùÇ íñ³:

ä»ï é»·ÇëïñÇ ·ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ `85.110.998344  19.12.2017Ã.

                 ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý`  

                                                     ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½, ù. Ðñ³½¹³Ý  ¶áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ  1

2.îÜîºêì²ðàÔ  êÚàô´ºÎîÆ  ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ  àðäºê  ØÂÜàÈàðî²ÚÆÜ 

                            ú¸Ü ²ÔîàîàÔ  ²Ô´Úàôð

      §Ðð²¼¸²Ü òºØºÜî øàðöàðºÚÞÜ¦  êäÀ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÙÃÝáÉáñï  ³ñï³Ý»ïíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É åñáó»ëÝ»ñÁ`

· Îáïáñ³ÏÙ³Ý ï»Õ³Ù³ëÁ 

· ÐáõÙùÇ Ñ³Ý·áõÛóÁ 

· ì³é³ñ³Ý³ÛÇÝ ï»Õ³Ù³ëÁ 

· Ð³í»É³ÝÛáõÃÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ï»Õ³Ù³ëÁ 

· ò»Ù»ÝïÇ ³Õ³óÙ³Ý ï»Õ³Ù³ëÁ 

· êÇÉáë³ÛÇÝ å³Ñ»ëïÝ»ñÁ 

· ºé³ÏóÙ³Ý Ï»ïÁ

    ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ` 

  ØÃÝáÉáñï  ³ñï³Ý»ïíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 11 ¿, áñÇó Ù»ÏÁ ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå ¿ »é³ÕÙ³Ý Ï»ïÁ, ÙÝ³ó³Í Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í  10 ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ  Ñ³·»ó³Í »Ý Ù»Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷áß»áñëÇã ë³ñù»ñáí:
   Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý 500000ï/ï³ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

     -ÐáõÙùÇ Ïáïáñ³ÏÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ ³ßË³ïáõÙ »Ý ÏáÝ³Ó¨ ¨ ù³ñÙ³Õ Ïáïáñ³ÏÇãÝ»ñ, Ä³å³í»Ý³ÛÇÝ ÷áË³¹ñÇãÝ»ñ:

      -ì³é³ñ³Ý³ÛÇÝ ï»Õ³Ù³ëáõÙ ÏÉÇÝÏ»ñÇ ÃñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ »Ý ËáÝ³í »Õ³Ý³Ïáí ³ßË³ïáÕ 2 åïïíáÕ í³é³ñ³ÝÝ»ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 71.2ï/Å³Ù ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: ì³é³ñ³ÝÝ»ñÁ Ñ³·»ó³Í »Ý Ïñ³Ï³ó³Ýó³ÛÇÝ ë³éÝ³ñ³ÝÝ»ñáí : ÂñÍáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ³ÛñÙ³Ý ÙÇçáóáí , 85 ÙÉÝ Ù3 /ï³ñÇ ·³½Ç Í³Ëëáí ,áñÇ ³ÛñáõÙÇó ³é³ç³ó³Í íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÁ Ïñ³ù³ñÇ ÷áßÇÝ , ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Á ¨ ³½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñÁ ³ñï³Ý»ïíáõÙ ¿ ÙÃÝáÉáñï  85Ù µ³ñÓáõÃÛ³Ùµ ¨ 5.0Ù ïñ³Ù³·Íáí ³ßï³ñ³Ï³ÛÇÝ ÍËÝ»ÉáõÛ½Çó:

ò»Ù»ÝïÇ ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ § ìë»Éáõ·¦ üÇñÙ³ÛÇÝ Ñáëù³·ÇÍ:

  Î³ï³ñíáõÙ ¿ Ý³¨  »é³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ , ³ñï³Ý»ïíáõÙ ¿ »é³ÏóÙ³Ý ³¿ñá½áÉ, Ù³Ý·³ÝÇ ûùëÇ¹Ý»ñ:
-   ²ñï³¹ñ³ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³Ý Çñ³ñ ÙáïÇÏ ·ïÝíáÕ µ³½Ù³ÃÇí ÙÇ³ÛÝ³Ï ³ÕµÛáõñÝ»ñ ,áñáÝù áõÝ»Ý µ³ñÓñáõÃÛáõÝ, »É³ÝóùÇ ïñ³Ù³·Í»ñ , ÙÃÝáÉáñï »ÉùÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ý ¨ ·³½³û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ Ñ³í³ë³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÁÝ¹ áñáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  úÜ¸-86 §Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñï ³ñï³Ý»ïíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
· Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³¦-Ç 5-ñ¹ µ³ÅÝÇ  Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Áëï µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó  ÙÃÝáÉáñï  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:

ÊÙµ³íáñí»É ¿ ³ÕµÛáõñ N 2-áõÙ  3 ³ÕµÛáõñ ÇëÏ N9-áõÙ 8 ³ÕµÛáõñ:

· î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ , íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ï»ë³ÏÁ µ»ñí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ:
Øáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëå³ëíáõÙ , áõëïÇ ³ÕÛáõë³Ï 3 Ñ»é³ÝÏ³ñ ãÇ Éñ³óíáõÙ:
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3. ՄԹՆՈԼՈՐՏ    ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ   ԱՂՏՈՏՈՂ    ՆՅՈՒԹԵՐԻ   ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ









                    Աղյուսակ  1

	Նյութերի  անվանումը
	ՍԹԿ

առավելագույն

միանվագ    մգ/մ3
	Արտանետումները

տ/տարի



	կրաքարի  փոշի

	0.5
	1128.707

	Ցեմենտի  փոշի

	0.3
	78.0

	Ածխածնի   օքսիդ

	5.0
	1096.5

	Ազոտի   օքսիդներ

/երկօքսիդի   հաշվարկով/
	0.2
	182.5

	Կախված    մասնիկներ

/եռակցման  աէրոզոլ/
	0.5
	0.02

	Մանգանի   օքսիդ


	0.01
	0.002

	Ցեմենտի փոշի, առաջանում է կլինկերի վառարանի գործարկումից, տարեկան 3-4 անգամ
	0.3
	4.192


Գումարային   հատկության   նյութերն  են`  ածխածնի   օքսիդը  և    ցեմենտի    փոշին
4.ԶԱՐԿԱՅԻՆ   ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ    ՈՒՆԵՑՈՂ    ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ  ԹՎԱՐԿՈՒՄԸ     ԵՎ     ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Ցեմենտի արտադրության ընթացքում, տարին 3 – 4 անգամ, տեղի է ունենում կլինկերի վառարանի գործարկում։ Այս գործընթացը տևում է մի քանի ժամ և վերջում միացվում են էլեկտրաֆիլտրերը, սակայն մինչ դրանք սկսեն որսալ փոշի՝ հոսանքի միացումից հետո որոշակի ժամանակ տեղի է ունենում վառարանի փոշու զարկային արտանետում։ Յուրաքանչյուր արտանետման տևողությունը կազմում է մինչև 60 րոպե, իսկ արտանետվող փոշու քանակը՝ 1048 կգ կամ 1048000 գրամ։  Զարկային արտանետումների բնութագրերը բերված են աղյուսակ 2-ում։  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.

	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետ-ումը, գ/զարկ
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը, տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Կլինկերի վառարան
	Փոշի
	1048000
	4
	3600
	4.192















5.ՍԹԱ    ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ    ՀԱՇՎԱՐԿԻ   ՀԱՄԱՐ   ԱՂՏՈՏՈՂ    ՆՅՈՒԹԵՐԻ   ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ










            Աղյուսակ  3

	Արտադրություն,

արտադրամաս
	Աղտոտող  նյութերի առաջացման  աղբյուրները
	Աշխատա-ժամը

տարում
	Արտանետման

աղբյուրների 

անվանումը
	Աղբյուրների  քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	
	Անվանումը
	քանակը
	

	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Կոտորակման

տեղամաս
	բեռնաթափում


	1
	
	7200
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	1
	

	
	կոնաձև

կոտորակիչ
	3
	
	7200
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	2
	

	Հումքի  
աղաց
	ժապավենային

փոխադրիչ
	1
	
	7200
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Վառարանային

տեղամաս
	պտտվող

վառարան
	2
	
	7200
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	4
	

	
	սառնարան
	2


	
	7200
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	5
	

	Հավելանյութի

ընդունման տեղ.
	մուրճ,

կոտորակիչ
	1
	
	3600
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	6
	

	Ցեմենտի 

աղաց
	աղաց


	2
	
	7200
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	7
	

	
	աղաց


	2
	
	7200
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	8
	

	Սիլոսային

պահեստ
	բեռնավորում
	8
	
	5760
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	9
	

	Ցեմենտի

սիլոս
	փաթեթավորման հոցքագիծ
	1
	
	7000
	
	խողո-վակ
	
	1
	
	10
	

	Եռակցման 

կետ
	եռակցման

ապարատ
	4
	
	2200
	
	անկազմակերպ
	
	1
	
	11
	


                                                                                                   3-րդ  աղյուսակի  շարունակությունը

	Աղբյուրի

կարգաթիվը
	Աղբյուրի

բարձրությունը

    մ.
	Տրամագիծը

     մ
	Գազաօդային  խառնուրդի   պարամետրերը

արտանետման  աղբյուրի  ելքում

	
	արագությունը

մ/վրկ


	ծավալը

մ3/վրկ
	ջերմաստիճանը

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1


	
	40
	
	0.45
	
	10.1
	
	11.6063
	
	20
	

	2
	
	40
	
	0.50
	
	16.3x3

48.9
	
	9.6015
	
	20
	

	3


	
	40
	
	0.45
	
	10.1
	
	1.6063
	
	20
	

	4


	
	85
	
	5.0
	
	22.8
	
	447.68
	
	130
	

	5


	
	45
	
	2.0
	
	18.3
	
	57.49
	
	125
	

	6


	
	18
	
	0.50
	
	11.72
	
	2.3
	
	20
	

	7


	
	34
	
	0.80
	
	21.5
	
	10.807
	
	67
	

	8


	
	34
	
	0.80
	
	21.5
	
	10.807
	
	67
	

	9
	
	45
	
	1.0
	
	15.3x8

122.4
	
	96.133
	
	20
	

	10


	
	22
	
	0.5
	
	15.3
	
	3.0
	
	50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11


	
	5
	
	5.0
	
	5.0
	
	98.175
	
	40
	


                                                                                                   3-րդ  աղյուսակի  շարունակությունը

	Աղբյորի

կարգա-

թիվը


	                    Կոորդինատները

քարտեզում

մ


	Գազերը մաքրող սարքերի 

անվանումը
	Մաքրվող

նյութերը
	Մաքրման

միջին

շահագործման

աստիճանը

	
	Կետային աղբյուրի.աղբյուրների խմբիկետրոնի կամ գծային աղբ.

1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի
	
	Ապահովութ

յան

գործակիցը

        %
	Մաքրման առավելագույն չափը    %

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	1492
	3150
	-
	-
	2 հատ ցիկլոն ՍՑՆ-40-800
	փոշի

100
	
	95
	95

	2
	
	1518
	3151
	-
	-
	12 հատ

ցիկլոն ՑՆ-15

3 հատ ցիկլոն

ՍՑՆ-40-800 
	փոշի

100
	
	95
	95

	3
	
	1337
	3024
	-
	-
	ցիկլոն ՑՆ -15
	փոշի

100
	
	95
	95

	4
	
	1170
	3000
	-
	-
	2 հատ Է/ՖՈւԳ

2-4- x 74
	փոշի

100
	
	95
	95

	5
	
	849
	2999
	-
	-
	2 հատ Է/ՖՈւԳ

2-3- x 53
	փոշի

100
	
	95
	95

	6
	
	677
	3044
	-
	-
	2 հատ  ցիկլոն 

ՑՆ-15-700

2 հատ ցիկլոն

ՍՑՆ-40700 
	փոշի

100
	
	95
	95

	7
	
	795
	2362
	-
	-
	2 հատ ցիկլոն

ՑՆ-2  և Է/Ֆ

ՈւԳ 2 x10
	փոշի

100
	
	98
	99.8

	8
	
	795
	2939
	-
	-
	2 հատ ցիկլոն

ՑՆ-2  և Է/Ֆ

ՈւԳ 2 x10
	փոշի

100
	
	98
	99.8

	9
	
	746
	3111
	-
	-
	Է/Ֆ
ՈւԳ 2 x10
	փոշի

100
	
	98
	99.7

	10
	
	784
	3084
	-
	-
	թեքային  զտիչ
	փոշի

100
	
	68
	98

	11
	
	1040
	2850
	1045
	2855
	
	
	
	
	


                                                                                                   3-րդ  աղյուսակի  շարունակությունը

	Աղբ-յուրի

կարգա

թիվը


	Նյութի

անվանումը
	Աղտոտող նյութերի   արտանետումները


	ԱԹԱ

հասնելու

տարին



	
	
	                   ՆՎ
	           Հ      /ՍԹԱ/
	

	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	ո/տարի
	

	1
	կրաքարի փոշի
	0.165
	102.72
	4.277
	0.165
	102.72
	4.277
	2021

	2
	կրաքարի փոշի
	0.520
	54.16
	13.48
	0.520
	54.16
	13.48
	2021

	3
	կրաքարի փոշի
	0.160
	99.61
	4.15
	0.160
	99.61
	4.15
	2021

	4
	կրաքարի փոշի

Ածխածնի օքսիդ

Ազոտնի օքսիդներ
	42.7

42.3

7.0
	95.38

94.49

15.64
	1106.8

1096.8

182.50
	42.7

42.3

7.0
	95.38

94.49

15.64
	1106.8

1096.8

182.50
	2021

	5
	Ցեմենտի փոշի
	1.650
	28.70
	42.770
	1.650
	28.70
	42.770
	2021

	
	Ցեմենտի փոշի, առաջանում է կլինկերի վառարանի գործարկումի, տարեկան 3-4 անգամ
	-
	-
	4.192
	-
	-
	4.192
	

	6
	Ցեմենտի փոշի
	0.198
	84.04
	2.600
	0.198
	84.04
	2.600
	2021

	7
	Ցեմենտի փոշի
	0.157
	14.53
	4.070
	0.157
	14.53
	4.070
	2021

	8
	Ցեմենտի փոշի
	0.157
	14.53
	4.070
	0.157
	14.53
	4.070
	2021

	9
	Ցեմենտի փոշի
	1.148
	11.94
	23.810
	1.148
	11.94
	23.810
	2021

	10
	Ցեմենտի փոշի
	0.027
	9.0
	0.680
	0.027
	9.0
	0.680
	2021

	11
	Կախված  ասնիկներ

/եռակցման  աէրոզոլ/

Մանգանի  օքսիդ
	0.003

0.0003
	0.03

0.002
	0.020

0.002
	0.003

0.0003
	0.03

0.002
	0.020

0.002
	2021


ՆՎ`  ներկա  վիճակ,      Հ` հեռանկար
6.êÂ² ÜàðØ²îÆìÜºðÆ/â²ö²ø²Ü²ÎÆ Ð²Þì²ðÎÆ Ð²Ø²ð ²ÜÐð²ÄºÞî  

                            ºÈ²Îºî²ÚÆÜ îìÚ²È²ÜºðÀ 

        Î³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ: Àëï ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ   êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¨ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý 17.2.302-78-ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ µ»ñí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ: Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý §î³ñµ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÃÝáÉáñïÝ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

        Üëï»óÙ³Ý ³Ýã³÷»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ·³½³ÝÙ³Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨  Ù³Ýñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó Ýëï»óÙ³Ý Ï³ñ·³íáñí³Í ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 3-5 ëÙ/íñÏ `1, Ëáßáñ ¹Çëå»ñëáõÃÛ³Ý ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ùñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` 3, Ù³ùñÙ³Ý ¹»åùáõÙ `2:

7.ìÜ²êÎ²ð ÜÚàôÂºðÆ ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ òðØ²Ü Ð²Þì²ðÎÀ

         ØÃÝáÉáñïáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ óñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×ß·ñí³Í ¨ áõÕÕí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½Ùí»É »Ý êÂ² Ñ³ßí³ñÏÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
          ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §ԷՌԱ¦ Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí:

¶»ï³Ù»ñÓ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí³Í ¿ 1000x1000Ù ù³é³ÏáõëáõÙ, 100Ù ù³ÛÉáí :

 Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից փոշու գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:

Վնասակար նյութաերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
	Նյութի անվանումը
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՍՊԳ եզրին

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական SiO2 70-20% 
	Cм =  0.1784631 долей ПДКмр

   =  0.0535389 мг/м3


	Cs = 0.0703685 доли ПДКмр

   = 0.0211106 мг/м3     



	Փոշի անօրգանական SiO2 20%-ից պակաս
	Cм =  0.2161877 долей ПДКмр

   =  0.1080939 мг/м3


	Cs=   0.1562690 доли ПДКмр

0.0781345 мг/м3     



	Ածխածնի օքսիդ
	Cм =  0.3041433 долей ПДКмр

   =  1.5207167 мг/м3
	Cs = 0.3041247 доли ПДКмр

   = 1.5206233 мг/м3 

	Ազոտի օքսիդներ /երկօքսիդի հաշվարկով/
	Cм = 0.1671414 долей ПДКмр
   = 0.0334283 мг/м3
	Cs = 0.1666001 доли ПДКмр
   =   0.0333200 мг/м3

	Մանգանի օքիսդ
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК



	Կախված մասնիկներ /եռակցող աեռոզոլ/
	Cм =  0.4008911 долей ПДКмр

   =  0.2004455 мг/м3


	Cs = 0.4001487 доли ПДКмр

   = 0.2000743 мг/м3     




Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքում  ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց  են տալիս , որ սահմանային թույլատրելի խտության  gերազանցում չի դիտվում ոչ մի նյութի համար, այդ իսկ պատճառով վնասակար նյութերի  համար սահմանված նորմատիվները առաջարկում է ընդունել  որպես ՍԹԱ: 
Ձեռնարկության արտանետումները տվյալ տեղանքի ֆոնային աղտոտվածության  հետ չեն gերազանցում այդ վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում:
        Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկում է բոլոր նյութերի համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի:
Օ¸ºðºìàôÂ²´²Ü²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ ºì ¶àðÌ²ÎÆòÜºðÀ àðàÜø ´ÜàðàÞàôØ  ºÜ ´Ü²ÎºÈÆ î²ð²ÌøÆ ØÂÜàÈàðîàôØ ìÜ²ê²Î²ð ÜÚàôÂºðÆ òðØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÀ

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների (հավելված 3):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.

Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման պայմանները:

	Հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայի գործակիցը
	200

	2.
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.46

	3.
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը T0C*
	24.3

	4.
	Միջին տարեկան քամիների վարդը 8 ուղղություններով (ռումբ %)
	

	
	Հյուսիս
	4

	
	Հյուսիս- Արևելք
	19

	
	Արևելք
	22

	
	Հարավ-Արևելք
	4

	
	Հարավ
	11

	
	Հարավ-Արևմուտք
	21

	
	Արևմուտք
	16

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	3

	6.
	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	3.1

	7.
	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	20


8. ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով փոշի անօրգանական SiO2 70-20% , փոշի անօրգանական SiO2 20%-ից պակաս, ածխածնի օքսիդի, ազոտի օքսիդների /երկօքսիդի հաշվարկով/, մանգանի օքիսդների, կախված մասնիկների /եռակցող աեռոզոլ/ համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Քանի որ, արտանետումները չեն առաջացնում գերնորմատիվային աղտոտվածություն, չի նախատեսվում արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ, աղյուսակ 6-ը լրացվում է համաձայն փաստացի չափաքանակների, որոնք առաջարկվում են արպես ՍԹԱ նորմատիվներ:
9.²ÜÞ²ðÄ  ²Ô´ÚàôðÜºðÆò ²ÔîàîàÔ ÜÚàôÂºðÆ ØÂÜàÈàðî ²ðî²ÜºîºîºÈàô  
§Ðð²¼¸²Ü òºØºÜî øàðöàðÚÞÜ¦   êäÀ   ÜàðØ²îÆìÜºð/ â²ö²ø²Ü²ÎÜºð

                                                                                       ²ÔÚàôê²Î  6. 
	²ÕïáïáÕ ÝÛáõÃÁ
	ÀÝ¹³Ýáõñ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ



	
	·/íñÏ
	ï/³ñÇ

	Îñ³ù³ñÇ ÷áßÇ
	43.545
	1128.707

	ò»Ù»ÝïÇ  ÷áßÇ
	3.337
	78.0

	²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹
	42.3
	1096.5

	²½áïÇ ûùëÇ¹Ý»ñ

/»ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí/
	7.0
	182.5

	Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ

 /»é³ÏóáÕ ³¿ñá½áÉ/
	0.003
	0.020

	Ø³Ý·³ÝÇ ûùëÇ¹ 
	0.0003
	0.002

	Ցեմենտի փոշի, առաջանում է կլինկերի վառարանի գործարկումից, տարեկան 3-4 անգամ
	-
	4.192


10.²Ü´²ðºÜä²êî ÎÈÆØ²Ú²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ Ä²Ø²Ü²Î ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ Î²ð¶²ìàðØ²Ü  ØÆæàò²èàôØÜºð
²Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ï³Ý  µÝáõÛÃ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý  ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:

               1.ÂáõÛÉ ãï³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ·»ñµ»éÝí³Í ³ßË³ï³Ýù

               2.Êëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ 

               3.âµ»éÝ³íáñ»É ¨ ã¹³ï³ñÏ»É ÉáõÍÇãÝ»ñ ¨ Ñ»ßï µáó³í³éíáÕ µéÝÏíáÕ          

                 ÝÛáõÃ»ñÍ

               4.ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É í³é»ÉÇùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ åïïíáÕ í³é³ñ³ÝÇÝ 

               5.ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ 

               6.ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»É ïíÛ³É ë³ñù³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:

 11.ØÆæàò²èàôØÜºð¦ àðàÜø Ü²Ê²îºêìàôØ ºì Æð²Î²Ü²òìàôØ ºÜ ²ðî²ÜºîàôØÜºðÆ ìºð²ÐêÎØ²Ü ¨ êÂ² Î²î²ðØ²Ü Üä²î²Îàì

           ø³ÝÇ áñ êÂ² Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ , ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ýáõ ³ÝÓÁ:

         ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³Û¹ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·³½»ñÇ û¹³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí:  àôÕÕ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á: îíÛ³É ¹»åùáõÙ û·ï³·áñÍí»É ¿ ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»Ãá¹Á:

         ²Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï , µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íÝ³ë³µ»ñ ÙÃÝáÉáñïÇ  ³ÕïáïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ  å³ñï³íáñ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Çç»óÝ»É ÁÝ¹áõå ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ:

           ºÃ» íÃ³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ êÂ²-Ç ÝáñÙ³ïÇíÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿, Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»É ÙÃÝáÉáñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ¨ ³ÝÑ³å³ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É  íÝ³ëÏ³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ § ²Ü ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý  ï»ëãáõÃÛáõÝ¦ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É íÃ³ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ  Ù³ëÇÝ:  

                             ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ    ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.ГОСТ  17. 2. 3. 02 -78  «Охрана   природы.  Атмосфера.   Правила      установления   допустимых  выбросов   вредных   веществ   промышленными  предприятиями» 
2.Сборник   методик  по  расчету   выбросу   в  атмосферу  загрязняющих  веществ      различными   производствами.  Ленинград    Гидрометеоиздат-1986,

3.Временная    инструкция  о  порядке    проведения  работ  по   установлению  нормативов  допустимых  выбросов  вредных  веществ   в  атмосферу  для   отдельно    нормируемых  предприятий    промышленности,  ОНД – 86.

4.ՀՀ  Կառավարության  27.12.2012թ.   Մթնոլորտային  օդն   աղտոտող   նյութերի   սահմանային    թույլատրելի   արտանետումների   նորմատիվների   մշակման  ու  հաստատման   կարգը   սահմանելու  և  Հայաստանի   Հանրապետության կառավարության  1999թ. մարտի 30-ի  N 192    և  2008 թվականի    օգոստոսի  21-ի   N 953 Ն որոշումներն   ուժը   կորցրած  ճանաչելու  մասին    թիվ  1673 – Ն   որոշումը:

5. ՀՀ  Կառավարության  21.01.2005թ    թիվ  N 91  -Ն  որոշմանը.  «Մթնոլորտի  վրա   տնտեսական   գործունեության   հետևանքով   առաջացած   ազդեցության   գնահատման  կարգի»:    
Ð³í»Éí³Í 1
           §Ðð²¼¸²Ü òºØºÜî øàðöàðºÚÞÜ¦ êäÀ úäú-Æ Ð²Þì²ðÎÀ    

         ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ³ÛÝ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,áñáÝó ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í û¹Ç å³Ñ³ÝçíáÕ  û·ï³·áñÍáõÙÁ Ù»Ï ï³ñáõÙ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ »ñÏáõ ÙÇÉÇ³ñ¹ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ã³÷³³ÝÇßÁ Ï³Ù í³ÛñÏÛ³ÝáõÙ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ »ñÏáõ  Ñ³½³ñ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ã³÷³ÝÇßÁ:

         ²ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ  ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ³Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýó Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñ»Ý  Ñ»ï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÁ`

             úäú ï³ñ»Ï³Ý=∑[image: image5.png]nUi

iUleui



 >2 ÙÉñ¹ Ëáñ.Ù/ï³ñÇ , áñï»Õ `

úäú ï³ñ»Ï³Ý û¹Ç å³Ñ³ÝçíáÕ û·ïï³·áñÍáõÙÝ ¿` ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí,

-²i-Ý i-ñ¹ ÝÛáõÃÇ ï³ñ»Ï³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ ¿ Áëï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ Ï³Ù ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý é»·É³Ù»ÝïÇ` Ù·/ï³ñÇ, 

- êÂÎi- Ý  i-ñ¹ ÝÛáõÃÇ  ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý ë³Ñ³Ù³Ý³ÛÇÝ  ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ËïáõÃÛáõÝÝ ¿` Ù·/Ëáñ.Ù:

-úäú-Ý Ñ³ßí³ñÏí»É ¿`

-Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ /Ïñ³ù³ñÇ ÷áßÇ, »é³ÏóÙ³Ý ³¿ñá½áÉ/ Ñ³Ù³ñ êÂÊ-Ç ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý 0,15Ù·/Ù3, ÇëÏ ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿  1128,727 ï/ï³ñÇ:

-ò»Ù»ÝïÇ ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ` êÂÊ-Ç ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý 0,1Ù·/Ù3, ÇëÏ ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿  78,0ï/ï³ñÇ:
-ò»Ù»ÝïÇ ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ, առաջանում է կլինկերի վառարանի գործարկումից, տարեկան 3-4 անգամ` êÂÊ-Ç ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý 0,1Ù·/Ù3, ÇëÏ ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿  4.192ï/ï³ñÇ:
-²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ç Ñ³Ù³ñ `êÂÊ-Ç ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý 3 Ù·/Ù3, ÇëÏ ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1096,5 ï /ï³ñÇ:

-²½áïÇ  ûùëÇ¹Ý»ñÇ/ »ñÏûùëÇ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáí/ Ñ³Ù³ñ`êÂÊ-Ç ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³ÝÁ 0,04Ù·/Ù3, ÇëÏ ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ëñï³Ý»ïáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 182,5ï/ï³ñÇ:

-Ø³Ý·³ÝÇ ûùëÇ¹ Ñ³Ù³ñ ` êÂÊ –Ç ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý 0,001Ù·/Ù3, ÇëÏ ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,002ï/ï³ñÇ:

úäú=(1128,727x109):0.15+(78.0x109):0.1+(4.192x109):0.1+(1096.5x109):3+(182.5x109):0.04+(0.002x109):0.05=13274.76ÙÉñ¹/Ù3
úäú-Ý  ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 2 ÙÉñ¹/Ù3  ß»ÙÁ  /13274.76ÙÉñ¹/Ù3/ , ³å³ ÁÝÏ»ñáõÃáõÛÝÁ å»ïù ¿ Ùß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ` ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

Հավելված  2
           §Ðð²¼¸²Ü òºØºÜî øàðöàðºÚÞÜ¦ êäÀ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ³ñï³Ý»ïáõÝÙ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí  ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ëóí»ÉÇù ìÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏ           
        Ð³Ù³Ó³ÛÝ §ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ç å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇ, µÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §ØÃÝáÉáñïÇ íñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Ç¦ Ñ³ëï³ïí³Í 21.01.2005Ã. ÂÇí N91-Ü ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý  áñáßÙ³Ùµ,

        §Ðð²¼¸²Ü òºØºÜî øàðöàðºÚÞÜ¦ êäÀ     ÏáÕÙÇó Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛá³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí`

1.Î³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ /Ïñ³ù³ñÇ ÷áßÇ, »é³ÏóÙ³Ý ³¿ñá½áÉ/ Ñ³Ù³ñ
                               ²1=Þգ xög x∑ ø1x ì1
 áñï»Õ` 

Þ¶ -³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ßñç³å³ïÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿` -4

ög-÷áË³ÝóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ -1000 ¹ñ³Ù

ì1- ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý íÝ³ëÏ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿`- Ï³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ-10

 ø1- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, áñÁ Ñ³ßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 
                ø1= ¶/3î³1-2êÂ²/
áñï»Õ` 

¶ - ³Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ-1

î³- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ù³Ý³ÏÝ ¿` Ï³Ëí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñ Ñ³Ù³ñ 1128.727 ï/ï³ñÇ

                ø1= 1/3x1128.77-2x0/=3386.18       

     Ð³Ù³Ó³ÛÝ í»ñáÝßí³ÍÇ, íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ÷áßÇ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÏ³½ÙÇ`    

                  ²1=4x1000x3386,18x10=135447200¹ñ³Ù
2. ò»Ù»ÝïÇ ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ
                     ²2= Þ¶ xög x∑ ø2x ì2
áñï»Õ` 

Þ¶ -³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ßñç³å³ïÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿` -4

ög-÷áË³ÝóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ -1000 ¹ñ³Ù

ì2- ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý íÝ³ëÏ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿`- ó»Ù»ïÇ ÷áßÇ-45
 ø2- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, áñÁ Ñ³ßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 

                           ø2= ¶/3î³2-2êÂ²/
áñï»Õ`

¶ - ³Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ-1

î³- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ù³Ý³ÏÝ ¿` ó»Ù»ïÇ ÷áßáõ  Ñ³Ù³ñ 78.0 ï/ï³ñÇ

                         ø1= 1/3x78-2x0/=234       

     Ð³Ù³Ó³ÛÝ í»ñáÝßí³ÍÇ, íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ  ó»Ù»ÝïÇ ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ ÏÏ³½ÙÇ`    

                  ²2=4x1000x234.0x45=42120000¹ñ³Ù
2. ò»Ù»ÝïÇ ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ, առաջանում է կլինկերի վառարանի գործարկումից, տարեկան 3-4 անգամ
                     ²2= Þ¶ xög x∑ ø2x ì2
áñï»Õ` 

Þ¶ -³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ßñç³å³ïÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿` -4

ög-÷áË³ÝóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ -1000 ¹ñ³Ù

ì2- ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý íÝ³ëÏ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿`- ó»Ù»ïÇ ÷áßÇ-45
 ø2- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, áñÁ Ñ³ßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 

                           ø2= ¶/3î³2-2êÂ²/
áñï»Õ`

¶ - ³Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ-1

î³- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ù³Ý³ÏÝ ¿` ó»Ù»ïÇ ÷áßáõ  Ñ³Ù³ñ 4.192 ï/ï³ñÇ

                         ø1= 1/3x4.192-2x0/=12.576       

     Ð³Ù³Ó³ÛÝ í»ñáÝßí³ÍÇ, íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ  ó»Ù»ÝïÇ ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ ÏÏ³½ÙÇ`    

                  ²2=4x1000x12.576x45=2263680¹ñ³Ù
3.²ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ç Ñ³Ù³ñ

                     ²3= Þ¶ xög x∑ ø3x ì3
áñï»Õ` 

Þ¶ -³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ßñç³å³ïÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿` -4

ög-÷áË³ÝóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ -1000 ¹ñ³Ù

ì3- ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý íÝ³ëÏ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿`- ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹ -1
 ø3- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, áñÁ Ñ³ßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 

                           ø3= ¶/3î³3-2êÂ²/

áñï»Õ`

¶ - ³Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ-1

î³- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ù³Ý³ÏÝ ¿` ³ßË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ç   Ñ³Ù³ñ 1096.5 ï/ï³ñÇ

                         ø1= 1/3x1096.5-2x0/=3289.5       

     Ð³Ù³Ó³ÛÝ í»ñáÝßí³ÍÇ, íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ  ó»Ù»ÝïÇ ÷áßáõ Ñ³Ù³ñ ÏÏ³½ÙÇ`    

                  ²3=4x1000x3289.5x1=13158000¹ñ³Ù
4.²½áïÇ ûùëÇ¹Ç Ñ³Ù³ñ

            ²4= Þգ xög x∑ ø4x ì4
áñï»Õ` 

Þգ -³ÕïáïáÕ ³ÕµÛáõñÇ ßñç³å³ïÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿` -4

ög-÷áË³ÝóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ -1000 ¹ñ³Ù

ì4- ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý íÝ³ëÏ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿`- ²½áïÇ ûùëÇ¹Ç- 12.5
 ø4- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, áñÁ Ñ³ßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 

                           ø4= ¶/3î³4-2êÂ²/

áñï»Õ`

¶ - ³Ýß³ñÅ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ-1

î³- ïíÛ³É ÝÛáõÃÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ù³Ý³ÏÝ ¿`³½áïÇ ûùëÇ¹Ç   Ñ³Ù³ñ 182.5 ï/ï³ñÇ

                         ø4= 1/3x182.5-2x0/=547.5       

     Ð³Ù³Ó³ÛÝ í»ñáÝßí³ÍÇ, íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ  ³½áïÇ ûùëÇ¹Ç Ñ³Ù³ñ ÏÏ³½ÙÇ`    

                  ²4=4x1000x547.5x12.5=27375000¹ñ³Ù

ՌԵԼԻԵՖԻ     ԳՈՐԾԱԿՑԻ   ՀԱՇՎԱՐԿ
,,ՀՐԱԶԴԱՆ ՑԵՄԵՆՏ  ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ,,  ՍՊԸ
Ռելիեֆի    գործակիցը   հորոշվում  է`
H=  85մ   -արտանետմնա    ամենաբարձր    աղբյուրը

H0=  400մ   - տեղանքի   բարձրությունը

X0=  2400մ   -արգելքի    կենտրոնից  մինչ   ձեռնարկություն  ընկած  հեռավորությունը

[image: image7.png]


 =    արգելքի   եզրի    կիսաքայլը

a0 =  2000
                       Ռելիեֆի    գործակիցը   հորոշվում  է`
                    [image: image9.png]


 = 1 + [image: image11.png]


1 ([image: image13.png]


m-1)


Գտնելու   n1  և  արժեքները`
n1 = H0 = 85 :400 = 0.215                        n1 < 0.5

n2 = a0: H0 =2000 :400 = 5      

n2 =  5      դեպքում համաձայն  աղյուսակի   գտնվում  ենք`  [image: image15.png]


= 1,6

          [image: image17.png]


1 –ը  որոշվում  է `   X0/a0   հարաբերությամբ

   X0/a0    =  2400 :2000 = 1,2

           դիտում ենք գրաֆիկը և գտնում  [image: image19.png]


1 արժեքը`

                                [image: image21.png]


1=0.77

տեղադրելով բանաձևի մեջ`

                              [image: image23.png]


 = 1 +0.77(1,6-1)=1,46
ՀՀ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ   ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ  ՕԴՆ   ԱՂՏՈՏՈՂ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ    ՖՈՆԱՅԻՆ    ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐ

Հրազդան համայնքի ֆոնային  կոնցենտրացիաները   հաշվարկված են համաձայն   ՀՀ կառավարության   2012 թվականի N-1673  -Ü որոշմամբ հաստատված ուղեցույցի  )

                                              Հրազդան                          մգ/մ3
	Փոշի
	0,2

	Ծծմբի  երկօքսիդ
	0,1

	Ազոտի  երկօքսիդ
	0,03

	Ածխածնի  օքսիդ
	1,5


                                                   Ux  - 7 մ/վրկ

       Հավելված 3
[image: image24.emf]

Հավելված 4

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Название: Раздан

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  20.0 м/с (для лета 20.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

     Температура летняя =  24.3  град.C

     Температура зимняя =  -8.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.46

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения                                                    

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0011  1  П2    5.0         5.0  5.00   98.18  40.0      690       50       60       60   0 3.0 1.460 0 0.0003000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения                                                    

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0011|  1  |    0.000300| П2 |   0.019568 |  14.30  |    65.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.000300 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.019568 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  14.30 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения                                                    

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 14.3 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения                                                    

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения                                                    

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения                                                    

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения                                                    

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0004  1  Т    85.0         5.0 22.80   447.7 130.0      560      140                       1.0 1.460 1  7.000000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0004|  1  |    7.000000| Т  |   0.028578 |   6.55  |  1261.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    7.000000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.028578 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   6.55 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0301  |   0.0300000|   0.0300000|   0.0300000|   0.0300000|   0.0300000|

|        |   0.1500000|   0.1500000|   0.1500000|   0.1500000|   0.1500000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 6.55 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -6,  Y= 15

                    размеры: длина(по Х)= 4800, ширина(по Y)= 4800, шаг сетки= 480

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  2415 : Y-строка  1  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=178)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.159: 0.160: 0.161: 0.162: 0.163: 0.164: 0.164: 0.164: 0.163: 0.163: 0.162:

Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.144: 0.143: 0.142: 0.142: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.141: 0.142: 0.142:

Сди: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020:

Фоп:  127 :  132 :  139 :  146 :  155 :  166 :  178 :  190 :  201 :  211 :  219 :

Uоп: 8.73 : 8.37 : 8.16 : 7.88 : 7.79 : 7.65 : 7.59 : 7.62 : 7.73 : 7.90 : 8.05 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1935 : Y-строка  2  Cmax=  0.165 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=177)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.161: 0.162: 0.164: 0.164: 0.165: 0.165: 0.165: 0.165: 0.164: 0.163:

Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.143: 0.142: 0.142: 0.141: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.141: 0.141:

Сди: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.025: 0.025: 0.023: 0.021:

Фоп:  121 :  126 :  132 :  140 :  150 :  162 :  177 :  192 :  206 :  217 :  226 :

Uоп: 8.54 : 8.19 : 7.83 : 7.66 : 7.42 : 7.29 : 7.26 : 7.27 : 7.41 : 7.56 : 7.84 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1455 : Y-строка  3  Cmax=  0.167 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=176)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.161: 0.162: 0.163: 0.165: 0.166: 0.167: 0.167: 0.167: 0.166: 0.165: 0.164:

Cc : 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.143: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.140: 0.141:

Сди: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023:

Фоп:  114 :  118 :  123 :  131 :  141 :  157 :  176 :  197 :  214 :  226 :  234 :

Uоп: 8.37 : 7.95 : 7.70 : 7.43 : 7.18 : 7.02 : 6.91 : 6.98 : 7.11 : 7.29 : 7.57 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   975 : Y-строка  4  Cmax=  0.167 долей ПДК (x=  1434.0; напр.ветра=226)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.161: 0.163: 0.164: 0.166: 0.167: 0.167: 0.165: 0.166: 0.167: 0.166: 0.165:

Cc : 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.142: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.140: 0.139: 0.139: 0.139: 0.140:

Сди: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.028: 0.025: 0.027: 0.029: 0.027: 0.024:

Фоп:  106 :  109 :  113 :  119 :  129 :  146 :  174 :  205 :  226 :  238 :  246 :

Uоп: 8.20 : 7.88 : 7.49 : 7.22 : 6.93 : 6.53 : 6.51 : 6.51 : 6.53 : 7.12 : 7.43 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   495 : Y-строка  5  Cmax=  0.167 долей ПДК (x=  -486.0; напр.ветра=109)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.162: 0.163: 0.165: 0.166: 0.167: 0.163: 0.156: 0.160: 0.166: 0.167: 0.165:

Cc : 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.142: 0.146: 0.144: 0.139: 0.139: 0.140:

Сди: 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.028: 0.021: 0.009: 0.016: 0.027: 0.028: 0.025:

Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  109 :  122 :  166 :  228 :  248 :  255 :  259 :

Uоп: 8.11 : 7.79 : 7.45 : 7.10 : 6.58 : 6.51 : 6.51 : 6.51 : 6.51 : 7.00 : 7.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    15 : Y-строка  6  Cmax=  0.167 долей ПДК (x=  -486.0; напр.ветра= 83)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.162: 0.163: 0.165: 0.166: 0.167: 0.161: 0.151: 0.157: 0.166: 0.167: 0.165:

Cc : 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.030: 0.031: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.143: 0.149: 0.145: 0.140: 0.139: 0.140:

Сди: 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.028: 0.018: 0.002: 0.011: 0.026: 0.028: 0.025:

Фоп:   88 :   87 :   86 :   85 :   83 :   78 :   35 :  288 :  278 :  275 :  274 :

Uоп: 8.09 : 7.78 : 7.42 : 7.08 : 6.58 : 6.51 : 6.52 : 6.51 : 6.51 : 6.99 : 7.27 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -465 : Y-строка  7  Cmax=  0.167 долей ПДК (x=  -486.0; напр.ветра= 60)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.161: 0.163: 0.164: 0.166: 0.167: 0.165: 0.161: 0.163: 0.167: 0.166: 0.165:

Cc : 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.140: 0.142: 0.141: 0.139: 0.139: 0.140:

Сди: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.025: 0.019: 0.022: 0.028: 0.027: 0.025:

Фоп:   78 :   76 :   73 :   68 :   60 :   43 :    8 :  327 :  305 :  294 :  288 :

Uоп: 8.15 : 7.83 : 7.50 : 7.15 : 6.53 : 6.51 : 6.51 : 6.51 : 6.58 : 7.05 : 7.37 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -945 : Y-строка  8  Cmax=  0.167 долей ПДК (x=   954.0; напр.ветра=340)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.161: 0.162: 0.164: 0.165: 0.166: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.166: 0.164:

Cc : 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.143: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.140: 0.140:

Сди: 0.018: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024:

Фоп:   70 :   66 :   62 :   55 :   44 :   28 :    5 :  340 :  321 :  309 :  301 :

Uоп: 8.26 : 7.85 : 7.59 : 7.28 : 7.07 : 6.54 : 6.58 : 6.58 : 7.00 : 7.22 : 7.53 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1425 : Y-строка  9  Cmax=  0.166 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.162: 0.163: 0.164: 0.165: 0.166: 0.166: 0.166: 0.165: 0.165: 0.163:

Cc : 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.143: 0.142: 0.141: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.139: 0.140: 0.140: 0.141:

Сди: 0.017: 0.019: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022:

Фоп:   62 :   58 :   52 :   44 :   34 :   20 :    3 :  346 :  331 :  319 :  310 :

Uоп: 8.37 : 8.06 : 7.82 : 7.50 : 7.29 : 7.17 : 7.11 : 7.14 : 7.26 : 7.48 : 7.71 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1905 : Y-строка 10  Cmax=  0.165 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  2)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.160: 0.161: 0.162: 0.163: 0.164: 0.164: 0.165: 0.164: 0.164: 0.163: 0.162:

Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.143: 0.143: 0.142: 0.141: 0.141: 0.140: 0.140: 0.140: 0.141: 0.141: 0.142:

Сди: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020:

Фоп:   55 :   51 :   44 :   37 :   27 :   15 :    2 :  349 :  337 :  326 :  318 :

Uоп: 8.64 : 8.36 : 8.00 : 7.83 : 7.61 : 7.45 : 7.46 : 7.49 : 7.54 : 7.74 : 7.89 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -2385 : Y-строка 11  Cmax=  0.163 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  2)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.159: 0.160: 0.161: 0.162: 0.162: 0.163: 0.163: 0.163: 0.163: 0.162: 0.161:

Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.144: 0.143: 0.143: 0.142: 0.142: 0.141: 0.141: 0.141: 0.142: 0.142: 0.143:

Сди: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019:

Фоп:   50 :   45 :   38 :   31 :   23 :   13 :    2 :  351 :  341 :  332 :  324 :

Uоп: 8.90 : 8.60 : 8.36 : 8.08 : 7.87 : 7.86 : 7.81 : 7.83 : 7.81 : 8.00 : 8.23 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=  -486.0 м,  Y=  -465.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1671414 доли ПДКмр|

                                     |       0.0334283 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    60 град.

                       и скорости ветра  6.53 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.138572 |  82.9 (Вклад источников 17.1%)|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |     7.0000|   0.028569 | 100.0  | 100.0 | 0.004081293  |

|                              В сумме =   0.167141   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -6 м;  Y=       15 |

      |  Длина и ширина     : L=   4800 м;  B=   4800 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    480 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.159 0.160 0.161 0.162 0.163 0.164 0.164 0.164 0.163 0.163 0.162 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.160 0.161 0.162 0.164 0.164 0.165 0.165 0.165 0.165 0.164 0.163 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.161 0.162 0.163 0.165 0.166 0.167 0.167 0.167 0.166 0.165 0.164 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.161 0.163 0.164 0.166 0.167 0.167 0.165 0.166 0.167 0.166 0.165 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.162 0.163 0.165 0.166 0.167 0.163 0.156 0.160 0.166 0.167 0.165 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.162 0.163 0.165 0.166 0.167 0.161 0.151 0.157 0.166 0.167 0.165 C- 6

   |                                      ^                            |

 7-| 0.161 0.163 0.164 0.166 0.167 0.165 0.161 0.163 0.167 0.166 0.165 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.161 0.162 0.164 0.165 0.166 0.167 0.167 0.167 0.167 0.166 0.164 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.160 0.162 0.163 0.164 0.165 0.166 0.166 0.166 0.165 0.165 0.163 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.160 0.161 0.162 0.163 0.164 0.164 0.165 0.164 0.164 0.163 0.162 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.159 0.160 0.161 0.162 0.162 0.163 0.163 0.163 0.163 0.162 0.161 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1671414 долей ПДКмр

                                         =  0.0334283 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -486.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 7)       Yм =  -465.0 м

 При опасном направлении ветра  :      60 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  6.53 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  72

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1219: -1228: -1222: -1199: -1161: -1109: -1043:  -963:  -873:  -772:  -662:  -546:  -424:  -300:    -9:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    146:    21:  -105:  -228:  -348:  -462:  -569:  -666:  -753:  -828:  -889:  -937:  -969:  -986: -1007:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.167: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166:

Cc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139:

Сди: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Фоп:   17 :   22 :   26 :   30 :   35 :   39 :   44 :   48 :   52 :   57 :   61 :   65 :   70 :   74 :   85 :

Uоп: 7.01 : 7.04 : 7.07 : 7.10 : 7.12 : 7.14 : 7.15 : 7.16 : 7.17 : 7.17 : 7.16 : 7.16 : 7.15 : 7.13 : 7.11 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    282:   282:   397:   522:   644:   762:   873:   976:  1069:  1151:  1220:  1276:  1317:  1343:  1389:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1027: -1027: -1029: -1016:  -987:  -943:  -884:  -813:  -728:  -633:  -528:  -416:  -297:  -174:   144:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.167: 0.167: 0.167:

Cc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139:

Сди: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028:

Фоп:   95 :   95 :   99 :  104 :  108 :  112 :  117 :  121 :  126 :  130 :  135 :  139 :  144 :  149 :  162 :

Uоп: 7.12 : 7.12 : 7.13 : 7.14 : 7.14 : 7.14 : 7.14 : 7.13 : 7.12 : 7.10 : 7.08 : 7.06 : 7.03 : 7.00 : 6.90 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1435:  1482:  1480:  1487:  1492:  1482:  1456:  1414:  1359:  1289:  1207:  1114:  1011:   900:   782:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    462:   780:   780:   819:   944:  1069:  1192:  1311:  1423:  1528:  1623:  1707:  1779:  1837:  1881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.167:

Cc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139:

Сди: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028:

Фоп:  176 :  189 :  189 :  191 :  196 :  201 :  206 :  211 :  215 :  220 :  225 :  230 :  234 :  239 :  244 :

Uоп: 6.88 : 6.99 : 6.98 : 6.99 : 7.00 : 7.02 : 7.04 : 7.05 : 7.06 : 7.06 : 7.07 : 7.06 : 7.06 : 7.05 : 7.04 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    660:   325:   -11:   -11:   -32:  -157:  -282:  -406:  -526:  -641:  -749:  -847:  -935: -1011: -1074:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1910:  1967:  2024:  2023:  2028:  2038:  2033:  2012:  1976:  1925:  1860:  1782:  1692:  1592:  1483:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166: 0.166:

Cc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139:

Сди: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Фоп:  249 :  263 :  276 :  276 :  277 :  281 :  286 :  291 :  295 :  300 :  304 :  309 :  314 :  318 :  323 :

Uоп: 7.03 : 7.01 : 7.04 : 7.04 : 7.05 : 7.07 : 7.08 : 7.09 : 7.10 : 7.11 : 7.11 : 7.11 : 7.10 : 7.09 : 7.08 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________________________________________________________________

 y=  -1122: -1156: -1175: -1191: -1190: -1194: -1192: -1175: -1154: -1217: -1216: -1219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1368:  1247:  1123:   925:   925:   890:   765:   640:   566:   165:   165:   146:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.166: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167:

Cc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Cф : 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:

Cф`: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139: 0.139:

Сди: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

Фоп:  327 :  332 :  337 :  345 :  345 :  346 :  351 :  357 :    0 :   16 :   16 :   17 :

Uоп: 7.06 : 7.04 : 7.02 : 6.99 : 6.99 : 6.98 : 6.94 : 6.90 : 6.87 : 7.01 : 7.01 : 7.01 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   566.0 м,  Y= -1154.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1670642 доли ПДКмр|

                                     |       0.0334128 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении     0 град.

                       и скорости ветра  6.87 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.138624 |  83.0 (Вклад источников 17.0%)|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |     7.0000|   0.028440 | 100.0  | 100.0 | 0.004062900  |

|                              В сумме =   0.167064   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  1083.0 м,  Y= -1204.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1666001 доли ПДКмр|

                                     |       0.0333200 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   339 град.

                       и скорости ветра  7.03 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.138933 |  83.4 (Вклад источников 16.6%)|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |     7.0000|   0.027667 | 100.0  | 100.0 | 0.003952408  |

|                              В сумме =   0.166600   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0004  1  Т    85.0         5.0 22.80   447.7 130.0      560      140                       1.0 1.460 1   42.3000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0004|  1  |   42.299999| Т  |   0.006908 |   6.55  |  1261.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =   42.299999 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.006908 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   6.55 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  0337  |   1.5000000|   1.5000000|   1.5000000|   1.5000000|   1.5000000|

|        |   0.3000000|   0.3000000|   0.3000000|   0.3000000|   0.3000000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 6.55 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -6,  Y= 15

                    размеры: длина(по Х)= 4800, ширина(по Y)= 4800, шаг сетки= 480

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  2415 : Y-строка  1  Cmax=  0.303 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=178)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.302: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303:

Cc : 1.511: 1.513: 1.514: 1.515: 1.516: 1.516: 1.517: 1.517: 1.516: 1.515: 1.514:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298:

Сди: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

Фоп:  127 :  132 :  139 :  146 :  155 :  166 :  178 :  190 :  201 :  211 :  219 :

Uоп: 8.73 : 8.37 : 8.15 : 7.87 : 7.79 : 7.65 : 7.59 : 7.62 : 7.73 : 7.90 : 8.05 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1935 : Y-строка  2  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=177)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.302: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.303: 0.303:

Cc : 1.512: 1.514: 1.515: 1.516: 1.517: 1.518: 1.519: 1.518: 1.518: 1.517: 1.515:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298:

Сди: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

Фоп:  121 :  126 :  132 :  140 :  150 :  162 :  177 :  192 :  206 :  217 :  226 :

Uоп: 8.54 : 8.18 : 7.83 : 7.66 : 7.42 : 7.29 : 7.26 : 7.27 : 7.41 : 7.56 : 7.84 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1455 : Y-строка  3  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=176)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.303: 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.303:

Cc : 1.513: 1.515: 1.516: 1.518: 1.519: 1.520: 1.521: 1.520: 1.519: 1.518: 1.517:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.298: 0.298:

Сди: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:

Фоп:  114 :  118 :  123 :  131 :  141 :  157 :  176 :  197 :  214 :  226 :  234 :

Uоп: 8.37 : 7.95 : 7.70 : 7.43 : 7.18 : 7.02 : 6.90 : 6.98 : 7.11 : 7.29 : 7.57 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   975 : Y-строка  4  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=  1434.0; напр.ветра=226)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.303: 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.514: 1.515: 1.517: 1.519: 1.520: 1.520: 1.518: 1.519: 1.521: 1.519: 1.518:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.297: 0.298: 0.297: 0.297: 0.297: 0.298:

Сди: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006:

Фоп:  106 :  109 :  113 :  119 :  129 :  146 :  174 :  205 :  226 :  238 :  246 :

Uоп: 8.21 : 7.88 : 7.49 : 7.22 : 6.93 : 6.41 : 6.47 : 6.47 : 6.53 : 7.12 : 7.43 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   495 : Y-строка  5  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=  -486.0; напр.ветра=109)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304: 0.303: 0.301: 0.302: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.514: 1.516: 1.518: 1.520: 1.521: 1.515: 1.507: 1.512: 1.520: 1.520: 1.518:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.298: 0.299: 0.298: 0.297: 0.297: 0.298:

Сди: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.002: 0.004: 0.007: 0.007: 0.006:

Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  109 :  122 :  166 :  228 :  248 :  255 :  259 :

Uоп: 8.10 : 7.79 : 7.45 : 7.10 : 6.41 : 6.41 : 6.41 : 6.41 : 6.47 : 7.00 : 7.28 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    15 : Y-строка  6  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=  1914.0; напр.ветра=275)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304: 0.303: 0.300: 0.302: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.514: 1.516: 1.518: 1.520: 1.520: 1.513: 1.502: 1.508: 1.519: 1.520: 1.518:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.298: 0.300: 0.299: 0.297: 0.297: 0.298:

Сди: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.004: 0.001: 0.003: 0.006: 0.007: 0.006:

Фоп:   88 :   87 :   86 :   85 :   83 :   78 :   35 :  288 :  278 :  275 :  274 :

Uоп: 8.09 : 7.78 : 7.42 : 7.08 : 6.41 : 6.41 : 6.52 : 6.47 : 6.47 : 6.96 : 7.27 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -465 : Y-строка  7  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=  -486.0; напр.ветра= 60)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.303: 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304: 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.514: 1.516: 1.517: 1.519: 1.521: 1.518: 1.514: 1.516: 1.520: 1.520: 1.518:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.298: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.298:

Сди: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006:

Фоп:   78 :   76 :   73 :   68 :   60 :   43 :    8 :  327 :  305 :  294 :  288 :

Uоп: 8.14 : 7.83 : 7.50 : 7.15 : 6.53 : 6.47 : 6.41 : 6.41 : 6.41 : 7.05 : 7.37 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -945 : Y-строка  8  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=   954.0; напр.ветра=340)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.303: 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.303:

Cc : 1.513: 1.515: 1.517: 1.518: 1.520: 1.521: 1.520: 1.521: 1.520: 1.519: 1.517:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.298:

Сди: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

Фоп:   70 :   66 :   62 :   55 :   44 :   28 :    5 :  340 :  321 :  309 :  301 :

Uоп: 8.26 : 7.85 : 7.59 : 7.28 : 7.07 : 6.54 : 6.41 : 6.47 : 7.00 : 7.22 : 7.53 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1425 : Y-строка  9  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.303:

Cc : 1.513: 1.514: 1.516: 1.517: 1.518: 1.519: 1.520: 1.519: 1.519: 1.518: 1.516:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.297: 0.297: 0.297: 0.298: 0.298: 0.298:

Сди: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

Фоп:   62 :   58 :   52 :   44 :   34 :   20 :    3 :  346 :  331 :  319 :  310 :

Uоп: 8.37 : 8.07 : 7.82 : 7.51 : 7.29 : 7.17 : 7.11 : 7.14 : 7.26 : 7.48 : 7.71 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1905 : Y-строка 10  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  2)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.302: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.304: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303:

Cc : 1.512: 1.513: 1.514: 1.516: 1.517: 1.517: 1.518: 1.517: 1.517: 1.516: 1.515:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298:

Сди: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Фоп:   55 :   51 :   44 :   37 :   27 :   15 :    2 :  349 :  337 :  326 :  318 :

Uоп: 8.64 : 8.37 : 7.99 : 7.83 : 7.61 : 7.53 : 7.46 : 7.49 : 7.54 : 7.74 : 7.88 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -2385 : Y-строка 11  Cmax=  0.303 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  2)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.302: 0.302: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303: 0.303:

Cc : 1.511: 1.512: 1.513: 1.514: 1.515: 1.515: 1.516: 1.516: 1.515: 1.514: 1.513:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.299: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298: 0.298:

Сди: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

Фоп:   50 :   45 :   38 :   31 :   23 :   13 :    2 :  351 :  341 :  332 :  324 :

Uоп: 8.90 : 8.60 : 8.36 : 8.08 : 7.87 : 7.86 : 7.81 : 7.83 : 7.81 : 7.99 : 8.23 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=  -486.0 м,  Y=  -465.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3041433 доли ПДКмр|

                                     |       1.5207167 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    60 град.

                       и скорости ветра  6.53 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.297238 |  97.7 (Вклад источников  2.3%)|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |    42.3000|   0.006906 | 100.0  | 100.0 | 0.000163252  |

|                              В сумме =   0.304143   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -6 м;  Y=       15 |

      |  Длина и ширина     : L=   4800 м;  B=   4800 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    480 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.302 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.302 0.303 0.303 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 0.304 0.303 0.303 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.303 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.303 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.303 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 0.303 0.301 0.302 0.304 0.304 0.304 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 0.303 0.300 0.302 0.304 0.304 0.304 C- 6

   |                                      ^                            |

 7-| 0.303 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.303 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.303 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.303 0.303 0.303 0.303 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.303 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.302 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.304 0.303 0.303 0.303 0.303 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.302 0.302 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3041433 долей ПДКмр

                                         =  1.5207167 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -486.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 7)       Yм =  -465.0 м

 При опасном направлении ветра  :      60 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  6.53 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  72

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1219: -1228: -1222: -1199: -1161: -1109: -1043:  -963:  -873:  -772:  -662:  -546:  -424:  -300:    -9:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    146:    21:  -105:  -228:  -348:  -462:  -569:  -666:  -753:  -828:  -889:  -937:  -969:  -986: -1007:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.520:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297:

Сди: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:

Фоп:   17 :   22 :   26 :   30 :   35 :   39 :   44 :   48 :   52 :   57 :   61 :   65 :   70 :   74 :   85 :

Uоп: 7.01 : 7.04 : 7.07 : 7.10 : 7.12 : 7.14 : 7.15 : 7.16 : 7.17 : 7.17 : 7.16 : 7.16 : 7.15 : 7.13 : 7.11 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    282:   282:   397:   522:   644:   762:   873:   976:  1069:  1151:  1220:  1276:  1317:  1343:  1389:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1027: -1027: -1029: -1016:  -987:  -943:  -884:  -813:  -728:  -633:  -528:  -416:  -297:  -174:   144:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.519: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.521:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297:

Сди: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Фоп:   95 :   95 :   99 :  104 :  108 :  112 :  117 :  121 :  126 :  130 :  135 :  139 :  144 :  149 :  162 :

Uоп: 7.12 : 7.12 : 7.13 : 7.14 : 7.14 : 7.14 : 7.14 : 7.13 : 7.12 : 7.10 : 7.08 : 7.06 : 7.03 : 7.00 : 6.90 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1435:  1482:  1480:  1487:  1492:  1482:  1456:  1414:  1359:  1289:  1207:  1114:  1011:   900:   782:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    462:   780:   780:   819:   944:  1069:  1192:  1311:  1423:  1528:  1623:  1707:  1779:  1837:  1881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.521: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297:

Сди: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Фоп:  176 :  189 :  189 :  191 :  196 :  201 :  206 :  211 :  215 :  220 :  225 :  230 :  234 :  239 :  244 :

Uоп: 6.88 : 6.96 : 6.96 : 6.98 : 7.00 : 7.02 : 7.04 : 7.05 : 7.06 : 7.06 : 7.07 : 7.06 : 7.06 : 7.05 : 7.04 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    660:   325:   -11:   -11:   -32:  -157:  -282:  -406:  -526:  -641:  -749:  -847:  -935: -1011: -1074:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1910:  1967:  2024:  2023:  2028:  2038:  2033:  2012:  1976:  1925:  1860:  1782:  1692:  1592:  1483:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297:

Сди: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Фоп:  249 :  263 :  276 :  276 :  277 :  281 :  286 :  291 :  295 :  300 :  304 :  309 :  314 :  318 :  323 :

Uоп: 7.03 : 7.01 : 7.04 : 7.04 : 7.05 : 7.07 : 7.08 : 7.09 : 7.10 : 7.11 : 7.11 : 7.11 : 7.10 : 7.09 : 7.08 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________________________________________________________________

 y=  -1122: -1156: -1175: -1191: -1190: -1194: -1192: -1175: -1154: -1217: -1216: -1219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1368:  1247:  1123:   925:   925:   890:   765:   640:   566:   165:   165:   146:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304: 0.304:

Cc : 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.520: 1.521: 1.520: 1.520: 1.520:

Cф : 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300: 0.300:

Cф`: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297: 0.297:

Сди: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Фоп:  327 :  332 :  337 :  345 :  345 :  346 :  351 :  357 :    0 :   16 :   16 :   17 :

Uоп: 7.06 : 7.04 : 7.02 : 6.99 : 6.99 : 6.98 : 6.94 : 6.90 : 6.87 : 7.01 : 7.01 : 7.01 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   566.0 м,  Y= -1154.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3041247 доли ПДКмр|

                                     |       1.5206233 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении     0 град.

                       и скорости ветра  6.87 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.297250 |  97.7 (Вклад источников  2.3%)|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |    42.3000|   0.006874 | 100.0  | 100.0 | 0.000162516  |

|                              В сумме =   0.304125   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  1083.0 м,  Y= -1204.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3040125 доли ПДКмр|

                                     |       1.5200624 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   339 град.

                       и скорости ветра  7.03 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.297325 |  97.8 (Вклад источников  2.2%)|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |    42.3000|   0.006687 | 100.0  | 100.0 | 0.000158096  |

|                              В сумме =   0.304012   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0011  1  П2    5.0         5.0  5.00   98.18  40.0      690       50       60       60   0 3.0 1.460 1 0.0030000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0011|  1  |    0.003000| П2 |   0.003914 |  14.30  |    65.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.003000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.003914 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =  14.30 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

---------------------------------------------------------------------------

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |

---------------------------------------------------------------------------

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     |

|  2902  |   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|   0.2000000|

|        |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|

---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 14.3 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -6,  Y= 15

                    размеры: длина(по Х)= 4800, ширина(по Y)= 4800, шаг сетки= 480

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  2415 : Y-строка  1  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=175)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  127 :  132 :  138 :  145 :  154 :  164 :  175 :  186 :  197 :  207 :  216 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1935 : Y-строка  2  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=173)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  121 :  126 :  131 :  139 :  148 :  160 :  173 :  188 :  202 :  213 :  222 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1455 : Y-строка  3  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=171)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  114 :  118 :  123 :  130 :  140 :  154 :  171 :  191 :  208 :  221 :  231 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   975 : Y-строка  4  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=167)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  107 :  109 :  113 :  119 :  128 :  143 :  167 :  196 :  219 :  233 :  242 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.66 : 3.63 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   495 : Y-строка  5  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=154)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   98 :  100 :  102 :  105 :  111 :  123 :  154 :  211 :  239 :  250 :  255 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.91 :20.00 :20.00 : 3.83 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    15 : Y-строка  6  Cmax=  0.401 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра= 81)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.401: 0.401: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.399: 0.399: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   87 :   81 :  278 :  273 :  272 :  271 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :20.00 :17.62 :18.19 : 4.07 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -465 : Y-строка  7  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра= 23)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   81 :   79 :   76 :   73 :   66 :   54 :   23 :  333 :  305 :  293 :  287 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.83 :20.00 :20.00 : 3.75 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -945 : Y-строка  8  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра= 12)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   72 :   69 :   65 :   59 :   50 :   35 :   12 :  345 :  323 :  309 :  300 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1425 : Y-строка  9  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  8)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   64 :   61 :   55 :   48 :   39 :   25 :    8 :  350 :  333 :  320 :  311 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1905 : Y-строка 10  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  6)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   58 :   53 :   48 :   40 :   31 :   20 :    6 :  352 :  339 :  328 :  319 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -2385 : Y-строка 11  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  5)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   52 :   47 :   41 :   34 :   26 :   16 :    5 :  354 :  343 :  333 :  325 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   474.0 м,  Y=    15.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4008911 доли ПДКмр|

                                     |       0.2004455 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    81 град.

                       и скорости ветра 17.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

____________________________________
_ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.399406 |  99.6 (Вклад источников  0.4%)|

|  1 |000101 0011|   1 | П2|   0.003000|   0.001485 | 100.0  | 100.0 | 0.495034814  |

|                              В сумме =   0.400891   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:16

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -6 м;  Y=       15 |

      |  Длина и ширина     : L=   4800 м;  B=   4800 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    480 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |- 5

   |                                                                   |

 6-C 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.401 0.401 0.400 0.400 0.400 C- 6

   |                                      ^                            |

 7-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4008911 долей ПДКмр

                                         =  0.2004455 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   474.0 м

     ( X-столбец 7, Y-строка 6)       Yм =    15.0 м

 При опасном направлении ветра  :      81 град.

  и "опасной" скорости ветра    : 17.62 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  72

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] |

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1219: -1228: -1222: -1199: -1161: -1109: -1043:  -963:  -873:  -772:  -662:  -546:  -424:  -300:    -9:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    146:    21:  -105:  -228:  -348:  -462:  -569:  -666:  -753:  -828:  -889:  -937:  -969:  -986: -1007:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   23 :   28 :   32 :   36 :   41 :   45 :   49 :   53 :   57 :   62 :   66 :   70 :   74 :   78 :   88 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    282:   282:   397:   522:   644:   762:   873:   976:  1069:  1151:  1220:  1276:  1317:  1343:  1389:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1027: -1027: -1029: -1016:  -987:  -943:  -884:  -813:  -728:  -633:  -528:  -416:  -297:  -174:   144:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   98 :   98 :  101 :  105 :  110 :  114 :  118 :  122 :  126 :  130 :  134 :  138 :  142 :  146 :  158 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1435:  1482:  1480:  1487:  1492:  1482:  1456:  1414:  1359:  1289:  1207:  1114:  1011:   900:   782:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    462:   780:   780:   819:   944:  1069:  1192:  1311:  1423:  1528:  1623:  1707:  1779:  1837:  1881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  171 :  184 :  184 :  185 :  190 :  195 :  200 :  204 :  209 :  214 :  219 :  224 :  229 :  233 :  238 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    660:   325:   -11:   -11:   -32:  -157:  -282:  -406:  -526:  -641:  -749:  -847:  -935: -1011: -1074:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1910:  1967:  2024:  2023:  2028:  2038:  2033:  2012:  1976:  1925:  1860:  1782:  1692:  1592:  1483:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  243 :  258 :  273 :  273 :  274 :  279 :  284 :  289 :  294 :  299 :  304 :  309 :  315 :  320 :  325 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________________________________________________________________

 y=  -1122: -1156: -1175: -1191: -1190: -1194: -1192: -1175: -1154: -1217: -1216: -1219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1368:  1247:  1123:   925:   925:   890:   765:   640:   566:   165:   165:   146:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cc : 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200: 0.200:

Cф : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Cф`: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400:

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  330 :  335 :  341 :  349 :  349 :  351 :  357 :    2 :    6 :   23 :   23 :   23 :

Uоп: 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 : 3.56 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   566.0 м,  Y= -1154.0 м

 _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4001487 доли ПДКмр|

                                     |       0.2000743 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении     6 град.

                       и скорости ветра  3.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.399901 |  99.9 (Вклад источников  0.1%)|

|  1 |000101 0011|   1 | П2|   0.003000|   0.000248 | 100.0  | 100.0 | 0.082599975  |

|                              В сумме =   0.400149   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  1083.0 м,  Y= -1204.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4001327 доли ПДКмр|

                                     |       0.2000663 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   343 град.

                       и скорости ветра  3.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.399912 |  99.9 (Вклад источников  0.1%)|

|  1 |000101 0011|   1 | П2|   0.003000|   0.000221 | 100.0  | 100.0 | 0.073704273  |

|                              В сумме =   0.400133   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0005  1  Т    45.0         2.0 18.30   57.49 125.0      260      170                       3.0 1.460 0  1.650000 1.290

000101 0006  1  Т    18.0        0.50 11.72    2.30  20.0       50      205                       3.0 1.460 0 0.1980000 1.290

000101 0007  1  Т    34.0        0.80 21.50   10.81  67.0      175      100                       3.0 1.460 0 0.1570000 1.290

000101 0008  1  Т    34.0        0.80 21.50   10.81  67.0      175      155                       3.0 1.460 0 0.1570000 1.290

000101 0009  1  Т    45.0         1.0 122.4   96.13  20.0      350      260                       3.0 1.460 0  1.148000 1.290

000101 0010  1  Т    22.0        0.50 15.30    3.00  50.0      210      315                       3.0 1.460 0 0.0270000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0005|  1  |    1.650000| Т  |   0.097479 |   4.01  |   260.8  |

|   2 |000101 0006|  1  |    0.198000| Т  |   0.612804 |   0.50  |    33.1  |

|   3 |000101 0007|  1  |    0.157000| Т  |   0.034911 |   1.57  |   131.1  |

|   4 |000101 0008|  1  |    0.157000| Т  |   0.034911 |   1.57  |   131.1  |

|   5 |000101 0009|  1  |    1.148000| Т  |   0.027232 |   7.78  |   436.5  |

|   6 |000101 0010|  1  |    0.027000| Т  |   0.034268 |   1.01  |    55.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    3.337000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.841606 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.25 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.25 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -6,  Y= 15

                    размеры: длина(по Х)= 4800, ширина(по Y)= 4800, шаг сетки= 480

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  2415 : Y-строка  1  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=186)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.023: 0.026: 0.029: 0.032: 0.034: 0.034: 0.033: 0.030: 0.027: 0.023:

Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1935 : Y-строка  2  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=187)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.027: 0.031: 0.036: 0.040: 0.043: 0.044: 0.042: 0.038: 0.032: 0.027:

Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1455 : Y-строка  3  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=190)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.031: 0.038: 0.045: 0.051: 0.055: 0.058: 0.055: 0.047: 0.039: 0.031:

Cc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009:

Фоп:  116 :  120 :  127 :  137 :  150 :  169 :  190 :  209 :  223 :  233 :  240 :

Uоп:15.28 :12.09 : 9.82 : 8.10 : 6.94 : 6.41 : 6.58 : 7.08 : 8.10 : 9.58 :11.65 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.014: 0.018: 0.023: 0.029: 0.033: 0.033: 0.029: 0.024: 0.018: 0.014:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0008 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   975 : Y-строка  4  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=195)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.035: 0.044: 0.056: 0.067: 0.071: 0.076: 0.074: 0.059: 0.045: 0.035:

Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.020: 0.021: 0.023: 0.022: 0.018: 0.014: 0.011:

Фоп:  107 :  110 :  115 :  124 :  139 :  163 :  195 :  222 :  237 :  245 :  250 :

Uоп:13.87 :11.06 : 8.81 : 6.97 : 3.75 : 3.64 : 6.02 : 6.31 : 7.19 : 8.72 :10.52 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.016: 0.021: 0.029: 0.037: 0.046: 0.050: 0.039: 0.029: 0.022: 0.016:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.007: 0.014: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0006 : 0006 : 0008 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0009 : 0008 : 0007 : 0007 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   495 : Y-строка  5  Cmax=  0.120 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра=166)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.029: 0.038: 0.050: 0.070: 0.099: 0.120: 0.112: 0.097: 0.069: 0.050: 0.037:

Cc : 0.009: 0.011: 0.015: 0.021: 0.030: 0.036: 0.033: 0.029: 0.021: 0.015: 0.011:

Фоп:   96 :   98 :  100 :  105 :  115 :  166 :  214 :  247 :  256 :  260 :  262 :

Uоп:13.25 :10.48 : 8.29 : 6.51 : 3.66 : 0.82 : 4.33 : 6.29 : 6.87 : 8.19 :10.03 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.017: 0.023: 0.034: 0.048: 0.100: 0.086: 0.050: 0.034: 0.024: 0.017:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.017: 0.030: 0.009: 0.011: 0.021: 0.015: 0.012: 0.010:

Ки : 0009 : 0009 : 0006 : 0006 : 0006 : 0007 : 0007 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.006: 0.008: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.013: 0.010: 0.007: 0.006:

Ки : 0006 : 0006 : 0009 : 0009 : 0008 : 0008 : 0009 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    15 : Y-строка  6  Cmax=  0.178 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра= 17)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.030: 0.038: 0.052: 0.073: 0.105: 0.178: 0.118: 0.095: 0.068: 0.049: 0.037:

Cc : 0.009: 0.011: 0.015: 0.022: 0.032: 0.054: 0.035: 0.028: 0.020: 0.015: 0.011:

Фоп:   86 :   85 :   84 :   82 :   76 :   17 :  301 :  282 :  278 :  276 :  275 :

Uоп:13.13 :10.40 : 8.21 : 6.54 : 3.63 : 0.73 : 3.01 : 4.65 : 6.60 : 7.61 :10.00 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.013: 0.017: 0.024: 0.035: 0.048: 0.175: 0.068: 0.058: 0.036: 0.025: 0.018:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.027: 0.003: 0.032: 0.019: 0.011: 0.011: 0.010:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0006 : 0006 : 0010 : 0006 : 0006 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012: 0.000: 0.015: 0.008: 0.011: 0.007: 0.006:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0009 : 0009 : 0008 : 0008 : 0008 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -465 : Y-строка  7  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра= 22)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.036: 0.047: 0.062: 0.077: 0.088: 0.081: 0.071: 0.058: 0.045: 0.035:

Cc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.023: 0.026: 0.024: 0.021: 0.017: 0.013: 0.011:

Фоп:   76 :   73 :   69 :   61 :   48 :   22 :  340 :  312 :  299 :  291 :  287 :

Uоп:13.62 :10.76 : 8.52 : 6.94 : 4.18 : 5.55 : 3.60 : 4.23 : 6.87 : 8.37 :10.34 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.016: 0.022: 0.030: 0.042: 0.059: 0.057: 0.045: 0.032: 0.023: 0.017:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.012: 0.014: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0008 : 0006 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.008: 0.007: 0.005:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0007 : 0007 : 0007 : 0008 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -945 : Y-строка  8  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра= 13)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.032: 0.041: 0.050: 0.059: 0.063: 0.061: 0.055: 0.047: 0.039: 0.032:

Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.019: 0.018: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009:

Фоп:   67 :   62 :   56 :   47 :   33 :   13 :  349 :  328 :  314 :  304 :  298 :

Uоп:14.47 :11.67 : 9.47 : 7.35 : 6.63 : 5.96 : 5.92 : 6.55 : 7.35 : 9.23 :11.24 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.014: 0.019: 0.025: 0.032: 0.038: 0.039: 0.033: 0.026: 0.020: 0.015:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0007 : 0008 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1425 : Y-строка  9  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра=  9)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.024: 0.028: 0.034: 0.040: 0.045: 0.048: 0.047: 0.044: 0.038: 0.033: 0.028:

Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1905 : Y-строка 10  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра=  7)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.024: 0.028: 0.032: 0.035: 0.036: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024:

Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -2385 : Y-строка 11  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра=  5)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021:

Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    -6.0 м,  Y=    15.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1784631 доли ПДКмр|

                                     |       0.0535389 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    17 град.

                       и скорости ветра  0.73 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0006|   1 | Т |     0.1980|   0.174792 |  97.9  |  97.9 | 0.882789433  |

|                              В сумме =   0.174792    97.9                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.003671     2.1                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -6 м;  Y=       15 |

      |  Длина и ширина     : L=   4800 м;  B=   4800 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    480 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.020 0.023 0.026 0.029 0.032 0.034 0.034 0.033 0.030 0.027 0.023 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.023 0.027 0.031 0.036 0.040 0.043 0.044 0.042 0.038 0.032 0.027 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.025 0.031 0.038 0.045 0.051 0.055 0.058 0.055 0.047 0.039 0.031 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.028 0.035 0.044 0.056 0.067 0.071 0.076 0.074 0.059 0.045 0.035 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.029 0.038 0.050 0.070 0.099 0.120 0.112 0.097 0.069 0.050 0.037 |- 5

   |                                ^     ^                            |

 6-C 0.030 0.038 0.052 0.073 0.105 0.178 0.118 0.095 0.068 0.049 0.037 C- 6

   |                                ^     ^                            |

 7-| 0.028 0.036 0.047 0.062 0.077 0.088 0.081 0.071 0.058 0.045 0.035 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.026 0.032 0.041 0.050 0.059 0.063 0.061 0.055 0.047 0.039 0.032 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.024 0.028 0.034 0.040 0.045 0.048 0.047 0.044 0.038 0.033 0.028 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.021 0.024 0.028 0.032 0.035 0.036 0.036 0.034 0.031 0.027 0.024 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.019 0.021 0.023 0.026 0.028 0.029 0.028 0.027 0.025 0.023 0.021 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1784631 долей ПДКмр

                                         =  0.0535389 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    -6.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =    15.0 м

 При опасном направлении ветра  :      17 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  0.73 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  72

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1219: -1228: -1222: -1199: -1161: -1109: -1043:  -963:  -873:  -772:  -662:  -546:  -424:  -300:    -9:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    146:    21:  -105:  -228:  -348:  -462:  -569:  -666:  -753:  -828:  -889:  -937:  -969:  -986: -1007:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.055: 0.056: 0.057: 0.058: 0.059: 0.061: 0.063: 0.066: 0.070:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021:

Фоп:    4 :    9 :   14 :   19 :   24 :   29 :   33 :   38 :   43 :   48 :   53 :   58 :   63 :   68 :   81 :

Uоп: 6.69 : 6.76 : 6.80 : 6.87 : 6.87 : 6.94 : 6.96 : 6.96 : 6.96 : 6.95 : 6.94 : 6.87 : 6.87 : 6.80 : 6.65 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.034:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.015:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0006 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    282:   282:   397:   522:   644:   762:   873:   976:  1069:  1151:  1220:  1276:  1317:  1343:  1389:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1027: -1027: -1029: -1016:  -987:  -943:  -884:  -813:  -728:  -633:  -528:  -416:  -297:  -174:   144:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.070: 0.070: 0.068: 0.067: 0.065: 0.063: 0.062: 0.060: 0.059: 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:

Фоп:   94 :   94 :  100 :  105 :  111 :  117 :  122 :  128 :  133 :  138 :  144 :  149 :  155 :  160 :  175 :

Uоп: 6.70 : 6.70 : 6.64 : 6.71 : 6.66 : 6.61 : 6.61 : 6.62 : 6.41 : 6.51 : 6.35 : 6.32 : 6.21 : 6.20 : 6.21 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.012: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.009: 0.010:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.004: 0.004:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0006 : 0006 : 0006 : 0008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1435:  1482:  1480:  1487:  1492:  1482:  1456:  1414:  1359:  1289:  1207:  1114:  1011:   900:   782:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    462:   780:   780:   819:   944:  1069:  1192:  1311:  1423:  1528:  1623:  1707:  1779:  1837:  1881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.056: 0.056: 0.055: 0.054: 0.053: 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.049: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:

Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.015:

Фоп:  189 :  202 :  202 :  204 :  208 :  212 :  217 :  221 :  225 :  229 :  234 :  238 :  242 :  246 :  250 :

Uоп: 6.56 : 6.94 : 6.94 : 7.07 : 7.16 : 7.23 : 7.13 : 7.42 : 7.47 : 7.32 : 8.18 : 8.28 : 8.28 : 8.29 : 8.28 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.034: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:

Ки : 0007 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    660:   325:   -11:   -11:   -32:  -157:  -282:  -406:  -526:  -641:  -749:  -847:  -935: -1011: -1074:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1910:  1967:  2024:  2023:  2028:  2038:  2033:  2012:  1976:  1925:  1860:  1782:  1692:  1592:  1483:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.049: 0.048: 0.046: 0.046: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044:

Cc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________________________________________________________________

 y=  -1122: -1156: -1175: -1191: -1190: -1194: -1192: -1175: -1154: -1217: -1216: -1219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1368:  1247:  1123:   925:   925:   890:   765:   640:   566:   165:   165:   146:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.046: 0.047: 0.049: 0.049: 0.050: 0.051: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054:

Cc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

Фоп:  319 :  323 :  327 :  334 :  334 :  335 :  339 :  344 :  346 :    3 :    3 :    4 :

Uоп: 7.47 : 7.37 : 7.23 : 7.05 : 7.05 : 7.08 : 6.87 : 6.72 : 6.57 : 6.67 : 6.67 : 6.69 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X= -1007.0 м,  Y=    -9.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0703685 доли ПДКмр|

                                     |       0.0211106 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    81 град.

                       и скорости ветра  6.65 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0005|   1 | Т |     1.6500|   0.033563 |  47.7  |  47.7 | 0.020340988  |

|  2 |000101 0006|   1 | Т |     0.1980|   0.015039 |  21.4  |  69.1 | 0.075956494  |

|  3 |000101 0009|   1 | Т |     1.1480|   0.012132 |  17.2  |  86.3 | 0.010567512  |

|  4 |000101 0008|   1 | Т |     0.1570|   0.004813 |   6.8  |  93.1 | 0.030658705  |

|  5 |000101 0007|   1 | Т |     0.1570|   0.003993 |   5.7  |  98.8 | 0.025432348  |

|                              В сумме =   0.069540    98.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.000829     1.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  1083.0 м,  Y= -1204.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0472498 доли ПДКмр|

                                     |       0.0141749 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   329 град.

                       и скорости ветра  7.23 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0005|   1 | Т |     1.6500|   0.026594 |  56.3  |  56.3 | 0.016117582  |

|  2 |000101 0009|   1 | Т |     1.1480|   0.008827 |  18.7  |  75.0 | 0.007688642  |

|  3 |000101 0006|   1 | Т |     0.1980|   0.005271 |  11.2  |  86.1 | 0.026618825  |

|  4 |000101 0008|   1 | Т |     0.1570|   0.002977 |   6.3  |  92.4 | 0.018961444  |

|  5 |000101 0007|   1 | Т |     0.1570|   0.002764 |   5.9  |  98.3 | 0.017607363  |

|                              В сумме =   0.046432    98.3                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.000817     1.7                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов                 

                ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

_____________________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~

000101 0001  1  Т    40.0        0.45 10.10    1.61  20.0      910      315                       3.0 1.460 0 0.1650000 1.290

000101 0002  1  Т    40.0        0.50 48.90    9.60  20.0      913      315                       3.0 1.460 0 0.5200000 1.290

000101 0003  1  Т    40.0        0.45 10.10    1.61  20.0       20      185                       3.0 1.460 0 0.1600000 1.290

000101 0004  1  Т    85.0         5.0 22.80   447.7 130.0      560      140                       3.0 1.460 0   42.7000 1.290

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов                 

                ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.165000| Т  |   0.047547 |   0.50  |    73.5  |

|   2 |000101 0002|  1  |    0.520000| Т  |   0.076877 |   0.79  |   116.8  |

|   3 |000101 0003|  1  |    0.160000| Т  |   0.046106 |   0.50  |    73.5  |

|   4 |000101 0004|  1  |   42.700001| Т  |   0.209192 |   6.55  |   630.9  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =   43.545001 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.379722 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.89 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.3 град.С)

     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов                 

                ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.89 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов                 

                ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -6,  Y= 15

                    размеры: длина(по Х)= 4800, ширина(по Y)= 4800, шаг сетки= 480

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  2415 : Y-строка  1  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=178)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.063: 0.070: 0.078: 0.086: 0.092: 0.097: 0.099: 0.098: 0.095: 0.090: 0.083:

Cc : 0.031: 0.035: 0.039: 0.043: 0.046: 0.048: 0.050: 0.049: 0.048: 0.045: 0.041:

Фоп:  127 :  132 :  138 :  146 :  155 :  166 :  178 :  190 :  201 :  211 :  219 :

Uоп: 9.73 : 9.35 : 8.97 : 8.60 : 8.36 : 8.15 : 8.14 : 8.08 : 8.28 : 8.51 : 8.76 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.060: 0.068: 0.076: 0.084: 0.090: 0.096: 0.098: 0.097: 0.093: 0.086: 0.079:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1935 : Y-строка  2  Cmax=  0.121 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=177)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.069: 0.078: 0.087: 0.097: 0.105: 0.116: 0.121: 0.119: 0.111: 0.103: 0.094:

Cc : 0.034: 0.039: 0.044: 0.048: 0.053: 0.058: 0.060: 0.059: 0.056: 0.052: 0.047:

Фоп:  121 :  126 :  132 :  140 :  150 :  162 :  177 :  192 :  206 :  217 :  225 :

Uоп: 9.35 : 9.00 : 8.56 : 8.16 : 7.91 : 8.74 : 8.62 : 8.66 : 8.91 : 8.05 : 8.37 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.066: 0.075: 0.085: 0.095: 0.104: 0.115: 0.120: 0.118: 0.109: 0.099: 0.088:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  1455 : Y-строка  3  Cmax=  0.154 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=176)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.085: 0.096: 0.109: 0.128: 0.145: 0.154: 0.150: 0.137: 0.121: 0.105:

Cc : 0.037: 0.042: 0.048: 0.055: 0.064: 0.073: 0.077: 0.075: 0.069: 0.060: 0.052:

Фоп:  114 :  118 :  123 :  131 :  141 :  157 :  176 :  197 :  213 :  226 :  234 :

Uоп: 9.20 : 8.68 : 8.21 : 9.02 : 8.47 : 8.04 : 7.89 : 7.97 : 8.28 : 8.65 : 8.02 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.071: 0.082: 0.094: 0.108: 0.127: 0.145: 0.154: 0.150: 0.134: 0.115: 0.098:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.002: 0.004: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   975 : Y-строка  4  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=174)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.078: 0.091: 0.104: 0.126: 0.153: 0.179: 0.193: 0.186: 0.168: 0.143: 0.115:

Cc : 0.039: 0.045: 0.052: 0.063: 0.076: 0.090: 0.097: 0.093: 0.084: 0.072: 0.058:

Фоп:  106 :  108 :  113 :  119 :  129 :  146 :  174 :  205 :  226 :  238 :  246 :

Uоп: 9.03 : 8.52 : 7.96 : 8.56 : 7.93 : 7.42 : 7.18 : 7.30 : 7.62 : 8.16 : 8.82 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.075: 0.087: 0.101: 0.124: 0.152: 0.179: 0.193: 0.186: 0.162: 0.134: 0.107:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :      :      : 0.004: 0.007: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   495 : Y-строка  5  Cmax=  0.207 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра=122)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.081: 0.095: 0.111: 0.140: 0.172: 0.207: 0.166: 0.206: 0.200: 0.157: 0.123:

Cc : 0.040: 0.047: 0.056: 0.070: 0.086: 0.103: 0.083: 0.103: 0.100: 0.078: 0.062:

Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  109 :  122 :  166 :  228 :  248 :  256 :  259 :

Uоп: 8.93 : 8.37 : 9.00 : 8.18 : 7.53 : 7.00 : 6.55 : 6.55 : 6.99 : 7.88 : 8.61 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.077: 0.090: 0.106: 0.136: 0.171: 0.207: 0.166: 0.206: 0.184: 0.147: 0.116:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :      : 0.011: 0.007: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0003 : 0002 :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:      :      :      :      : 0.004: 0.002: 0.002:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0002 :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    15 : Y-строка  6  Cmax=  0.216 долей ПДК (x=    -6.0; напр.ветра= 77)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.081: 0.096: 0.114: 0.145: 0.182: 0.216: 0.051: 0.185: 0.192: 0.154: 0.122:

Cc : 0.041: 0.048: 0.057: 0.072: 0.091: 0.108: 0.026: 0.092: 0.096: 0.077: 0.061:

Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   83 :   77 :   35 :  288 :  278 :  275 :  274 :

Uоп: 8.91 : 8.36 : 8.93 : 8.10 : 7.39 : 6.47 : 6.55 : 6.53 : 7.22 : 7.94 : 8.63 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.077: 0.091: 0.108: 0.138: 0.175: 0.208: 0.051: 0.183: 0.190: 0.151: 0.118:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006:      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      : 0003 : 0003 : 0003 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:      :      :      : 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 :      :      :      : 0002 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -465 : Y-строка  7  Cmax=  0.209 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  8)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.094: 0.109: 0.136: 0.170: 0.199: 0.209: 0.203: 0.175: 0.143: 0.115:

Cc : 0.040: 0.047: 0.055: 0.068: 0.085: 0.100: 0.105: 0.101: 0.087: 0.072: 0.057:

Фоп:   78 :   76 :   73 :   68 :   60 :   43 :    8 :  327 :  305 :  294 :  288 :

Uоп: 9.00 : 8.46 : 7.92 : 8.36 : 7.62 : 7.11 : 6.54 : 7.03 : 7.49 : 8.10 : 8.80 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.076: 0.089: 0.104: 0.130: 0.163: 0.194: 0.209: 0.203: 0.174: 0.142: 0.112:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.004:      :      :      : 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 0003 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :      :      : 0.001:

Ки : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -945 : Y-строка  8  Cmax=  0.172 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  5)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.089: 0.102: 0.121: 0.145: 0.164: 0.172: 0.167: 0.148: 0.125: 0.105:

Cc : 0.038: 0.044: 0.051: 0.060: 0.072: 0.082: 0.086: 0.084: 0.074: 0.063: 0.052:

Фоп:   70 :   66 :   62 :   55 :   44 :   28 :    5 :  340 :  321 :  309 :  301 :

Uоп: 9.13 : 8.61 : 8.17 : 8.71 : 8.10 : 7.69 : 7.53 : 7.62 : 8.00 : 8.56 : 7.96 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.073: 0.084: 0.097: 0.115: 0.140: 0.161: 0.172: 0.167: 0.148: 0.124: 0.102:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.002:      :      :      : 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 0003 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.000: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      : 0002 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1425 : Y-строка  9  Cmax=  0.136 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.072: 0.082: 0.093: 0.105: 0.119: 0.131: 0.136: 0.133: 0.121: 0.106: 0.095:

Cc : 0.036: 0.041: 0.047: 0.052: 0.059: 0.066: 0.068: 0.066: 0.061: 0.053: 0.048:

Фоп:   62 :   58 :   52 :   44 :   34 :   20 :    3 :  346 :  331 :  319 :  311 :

Uоп: 9.37 : 8.87 : 8.46 : 8.05 : 8.73 : 8.37 : 8.28 : 8.36 : 8.62 : 9.08 : 8.28 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.068: 0.078: 0.089: 0.101: 0.115: 0.129: 0.136: 0.132: 0.121: 0.105: 0.093:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001:      : 0.000: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.000:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -1905 : Y-строка 10  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  3)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.066: 0.075: 0.083: 0.093: 0.100: 0.105: 0.107: 0.105: 0.101: 0.094: 0.086:

Cc : 0.033: 0.037: 0.042: 0.046: 0.050: 0.053: 0.054: 0.053: 0.050: 0.047: 0.043:

Фоп:   55 :   51 :   44 :   37 :   27 :   16 :    3 :  349 :  337 :  327 :  318 :

Uоп: 9.68 : 9.19 : 8.75 : 8.46 : 8.11 : 7.96 : 9.06 : 7.92 : 8.08 : 8.28 : 8.61 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.063: 0.071: 0.080: 0.089: 0.097: 0.102: 0.105: 0.104: 0.099: 0.092: 0.084:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.000:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y= -2385 : Y-строка 11  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=   474.0; напр.ветра=  2)

----------:______________________________________________________________________

 x= -2406 : -1926: -1446:  -966:  -486:    -6:   474:   954:  1434:  1914:  2394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.060: 0.067: 0.074: 0.081: 0.087: 0.090: 0.092: 0.091: 0.087: 0.082: 0.076:

Cc : 0.030: 0.034: 0.037: 0.040: 0.043: 0.045: 0.046: 0.045: 0.044: 0.041: 0.038:

Фоп:   50 :   45 :   39 :   31 :   23 :   13 :    2 :  351 :  341 :  332 :  324 :

Uоп:10.02 : 9.57 : 9.19 : 8.87 : 8.62 : 8.48 : 8.37 : 8.44 : 8.56 : 8.77 : 9.04 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.057: 0.064: 0.071: 0.078: 0.084: 0.088: 0.090: 0.089: 0.086: 0.080: 0.074:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=    -6.0 м,  Y=    15.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2161877 доли ПДКмр|

                                     |       0.1080939 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    77 град.

                       и скорости ветра  6.47 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |    42.7000|   0.207773 |  96.1  |  96.1 | 0.004865871  |

|                              В сумме =   0.207773    96.1                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.008415     3.9                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов                 

                ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=       -6 м;  Y=       15 |

      |  Длина и ширина     : L=   4800 м;  B=   4800 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    480 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.063 0.070 0.078 0.086 0.092 0.097 0.099 0.098 0.095 0.090 0.083 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.069 0.078 0.087 0.097 0.105 0.116 0.121 0.119 0.111 0.103 0.094 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.074 0.085 0.096 0.109 0.128 0.145 0.154 0.150 0.137 0.121 0.105 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.078 0.091 0.104 0.126 0.153 0.179 0.193 0.186 0.168 0.143 0.115 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.081 0.095 0.111 0.140 0.172 0.207 0.166 0.206 0.200 0.157 0.123 |- 5

   |                                            ^                      |

 6-C 0.081 0.096 0.114 0.145 0.182 0.216 0.051 0.185 0.192 0.154 0.122 C- 6

   |                                ^     ^                            |

 7-| 0.080 0.094 0.109 0.136 0.170 0.199 0.209 0.203 0.175 0.143 0.115 |- 7

   |                                                                   |

 8-| 0.077 0.089 0.102 0.121 0.145 0.164 0.172 0.167 0.148 0.125 0.105 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.072 0.082 0.093 0.105 0.119 0.131 0.136 0.133 0.121 0.106 0.095 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.066 0.075 0.083 0.093 0.100 0.105 0.107 0.105 0.101 0.094 0.086 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.060 0.067 0.074 0.081 0.087 0.090 0.092 0.091 0.087 0.082 0.076 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2161877 долей ПДКмр

                                         =  0.1080939 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    -6.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =    15.0 м

 При опасном направлении ветра  :      77 град.

  и "опасной" скорости ветра    :  6.47 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов                 

                ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  72

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1219: -1228: -1222: -1199: -1161: -1109: -1043:  -963:  -873:  -772:  -662:  -546:  -424:  -300:    -9:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    146:    21:  -105:  -228:  -348:  -462:  -569:  -666:  -753:  -828:  -889:  -937:  -969:  -986: -1007:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.148: 0.145: 0.142: 0.140: 0.138: 0.136: 0.136: 0.135: 0.135: 0.135: 0.135: 0.136: 0.137: 0.139: 0.142:

Cc : 0.074: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.069: 0.070: 0.071:

Фоп:   17 :   22 :   26 :   31 :   35 :   39 :   44 :   48 :   52 :   57 :   61 :   65 :   70 :   74 :   84 :

Uоп: 8.02 : 8.07 : 8.13 : 8.18 : 8.28 : 8.28 : 8.36 : 8.36 : 8.37 : 8.37 : 8.36 : 8.36 : 8.29 : 8.28 : 8.17 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.146: 0.142: 0.139: 0.136: 0.134: 0.132: 0.131: 0.130: 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.131: 0.133: 0.134:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    282:   282:   397:   522:   644:   762:   873:   976:  1069:  1151:  1220:  1276:  1317:  1343:  1389:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1027: -1027: -1029: -1016:  -987:  -943:  -884:  -813:  -728:  -633:  -528:  -416:  -297:  -174:   144:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.140: 0.140: 0.138: 0.136: 0.135: 0.134: 0.134: 0.134: 0.135: 0.137: 0.138: 0.141: 0.144: 0.147: 0.154:

Cc : 0.070: 0.070: 0.069: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.069: 0.070: 0.072: 0.073: 0.077:

Фоп:   95 :   95 :   99 :  104 :  108 :  112 :  117 :  121 :  126 :  130 :  135 :  139 :  144 :  149 :  162 :

Uоп: 8.21 : 8.21 : 8.28 : 8.28 : 8.29 : 8.36 : 8.36 : 8.29 : 8.28 : 8.28 : 8.18 : 8.13 : 8.07 : 8.01 : 7.89 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.134: 0.134: 0.133: 0.131: 0.131: 0.131: 0.132: 0.133: 0.134: 0.136: 0.138: 0.140: 0.144: 0.147: 0.154:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1435:  1482:  1480:  1487:  1492:  1482:  1456:  1414:  1359:  1289:  1207:  1114:  1011:   900:   782:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    462:   780:   780:   819:   944:  1069:  1192:  1311:  1423:  1528:  1623:  1707:  1779:  1837:  1881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.155: 0.151: 0.151: 0.150: 0.148: 0.146: 0.144: 0.143: 0.144: 0.144: 0.145: 0.147: 0.149: 0.152: 0.154:

Cc : 0.078: 0.075: 0.075: 0.075: 0.074: 0.073: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077:

Фоп:  176 :  189 :  189 :  191 :  196 :  201 :  206 :  210 :  215 :  220 :  225 :  229 :  234 :  239 :  244 :

Uоп: 7.86 : 7.96 : 7.95 : 7.97 : 8.01 : 8.04 : 8.07 : 8.08 : 8.09 : 8.09 : 8.08 : 8.05 : 8.02 : 7.99 : 7.97 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.155: 0.151: 0.151: 0.150: 0.147: 0.145: 0.143: 0.141: 0.141: 0.140: 0.140: 0.139: 0.140: 0.141: 0.143:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008:

Ки :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    660:   325:   -11:   -11:   -32:  -157:  -282:  -406:  -526:  -641:  -749:  -847:  -935: -1011: -1074:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1910:  1967:  2024:  2023:  2028:  2038:  2033:  2012:  1976:  1925:  1860:  1782:  1692:  1592:  1483:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.155: 0.153: 0.146: 0.146: 0.145: 0.142: 0.140: 0.138: 0.137: 0.136: 0.136: 0.136: 0.136: 0.138: 0.139:

Cc : 0.078: 0.076: 0.073: 0.073: 0.073: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069:

Фоп:  249 :  263 :  276 :  276 :  277 :  281 :  286 :  291 :  295 :  300 :  304 :  309 :  314 :  318 :  323 :

Uоп: 7.94 : 7.96 : 8.07 : 8.07 : 8.08 : 8.13 : 8.17 : 8.21 : 8.28 : 8.28 : 8.28 : 8.28 : 8.28 : 8.21 : 8.16 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.144: 0.146: 0.142: 0.142: 0.142: 0.140: 0.138: 0.136: 0.136: 0.135: 0.135: 0.135: 0.136: 0.137: 0.138:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      :

Ки : 0002 : 0002 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________________________________________________________________

 y=  -1122: -1156: -1175: -1191: -1190: -1194: -1192: -1175: -1154: -1217: -1216: -1219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1368:  1247:  1123:   925:   925:   890:   765:   640:   566:   165:   165:   146:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.140: 0.143: 0.146: 0.149: 0.149: 0.150: 0.152: 0.154: 0.156: 0.148: 0.148: 0.148:

Cc : 0.070: 0.072: 0.073: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076: 0.077: 0.078: 0.074: 0.074: 0.074:

Фоп:  327 :  332 :  337 :  345 :  345 :  346 :  351 :  357 :    0 :   16 :   16 :   17 :

Uоп: 8.13 : 8.09 : 8.04 : 7.98 : 7.98 : 7.97 : 7.94 : 7.89 : 7.85 : 8.01 : 8.01 : 8.02 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.140: 0.143: 0.145: 0.149: 0.149: 0.150: 0.152: 0.154: 0.156: 0.147: 0.147: 0.146:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

          Координаты точки :  X=   566.0 м,  Y= -1154.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1562690 доли ПДКмр|

                                     |       0.0781345 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении     0 град.

                       и скорости ветра  7.85 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |    42.7000|   0.155762 |  99.7  |  99.7 | 0.003647830  |

|                              В сумме =   0.155762    99.7                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.000507     0.3                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые, МРР-2017

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

        Группа точек 090

     Город     :002 Раздан.

     Объект    :0001 Разданский цементный завод.

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2021 (СП)      Расчет проводился 04.08.2021 13:17

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов                 

                ПДКм.р для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 20.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  1083.0 м,  Y= -1204.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1447379 доли ПДКмр|

                                     |       0.0723689 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   339 град.

                       и скорости ветра  8.05 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0004|   1 | Т |    42.7000|   0.144439 |  99.8  |  99.8 | 0.003382642  |

|                              В сумме =   0.144439    99.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.000299     0.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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