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Կատարողների ցուցակ
Համակարգող` Ա.Գալոյան
Կատարողներ՝ 
- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է “ԷՌԱ” (ՌԴ) ծրագրի միջոցով, Ա.Գալոյանի կողմից:

«ԱՐԵԳ ՊԼՅՈՒՍ»   ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


Համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1673-ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվը մշակվում է այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր չափանիշը կամ վայրկյանում գերազանցում է 2 հազար խորանարդ մետր չափանիշը:


Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձեվով`

ՕՊՕ տարեկան= [image: image2.png]yin

URY;





որտեղ`



Աi-ն յուրաքանչյուրը` i-րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեղնոլոգիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ)



ՍԹԿi-i-րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է (մգ/մ3):


Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ն հաշվարկվել է ըստ Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%),  ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 0.1 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 8.53 տ/տարի:

ՕՊՕ = (8.53x109):0.1=85.3 մլրդ/մ3

Քանի որ, ՕՊՕ-ն նույնիսկ մեկ նյութի մասով  գերազանցում է 2 մլրդ/մ3 շեմը (85.3  մլրդ/մ3), ապա ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ` արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:
Անոտացիա
Ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսանում «ԱՐԵԳ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ կողմից շահագործվող պեմզաբլոկի, հատակի սալերի, եզրաքարերի արտադրություն  արտադրական տեղամասի արտանետումները: 

Աշխատանքի նպատակն է մշակել մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը:

Աշխատանքում  ներկայացվել են ձեռնարկության որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրի արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:

Ներկա աշխատանքում բերված են աղբյուրների սանիտարա-տեխնիկական հետազոտման, տեքստային, աղյուսակային տվյալներ: Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկը:

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը մշակվել է համաձայն ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի պահանջների:
ՍԹԱ նորմավորման աշխատանքների համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. ՙՄթնոլորտն աղտոտող նյութերի և ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին՚ N 1673-Ն որոշումը:

ՍԹԱ-ն գիտա-տեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է յուրաքանչյուր աղբյուրի և արտանետվող յուրաքանչյուր նյութի համար, ձեռնարկությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:

Այժմ ձեռնարկությունն  ունի մթնոլորտն աղտոտող գործող 4 աղբյուր:

Ընդամենը արտանետվում են 5 անվանում վնասակար նյութեր, տարեկան 10.4547 տոննա քանակով, այդ թվում` 

· Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%)`                          8.53 տ/տարի
· ածխածնի օքսիդ ՝                                                             0.067 տ/տարի
· ազոտի երկօքսիդ՝                                                            0.0141 տ/տարի
· պինդ մասնիկներ՝                                                            0.0055 տ/տարի
· ծծմբային անհիդրիդ՝                                                       0.0031 տ/տարի
Արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը կազմում 343351 ՀՀ դրամ:
Գումարային ազդեցությամբ օժտված նյութերն են՝ ազոտի երկօքսիդ և ծծմբային անհիդրիդ:
ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետը համարվում է հաստատման պահից:
Ցանկացած արտանետման աղբյուրի համար հասցված տնտեսական վնասն որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Ա = Շգ ՓՑ ∑ Վi  Քi

i

որտեղ`

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 4,

Վi-ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է,

Քi-ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է,

ՓՑ-ն փոխադրման ցուցանիշն է, ՓՑ = 1000 դրամ,

Քi գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Քi=գ(3 ՏԱi -2ՍԹԱi)

որտեղ`

ՍԹԱi-ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է` տոննաներով,

ՏԱi-ն I նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է` տոննաներով:

գ = 1` անշարժ աղբյուրների համար
· Փոշի անօրգանական՝ (SiO2 20-70%)`  8.53 տ/տարի
Ա = 4 x 1000 x 10 x (3 x 8.53 - 2 x 8.53) = 341200 դրամ

· Ածխածնի օքսիդ՝ 0.067 տ/տարի

      Ա = 4 x 1000 x 1 x (3 x 0.067 - 2 x 0.067) = 268 դրամ

· Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.0141 տ/տարի
      Ա = 4 x 1000 x 12.5 x (3 x 0.0141- 2 x 0.0141) = 705 դրամ

· Պինդ մասնիկներ /մուր/՝ 0.0055 տ/տարի

      Ա = 4 x 1000 x 41.5 x (3 x 0.0055- 2 x 0.0055) = 913 դրամ

· Ծծմբային անհիդրիդ` 0.0031 տ/տարի
      Ա = 4 x 1000 x 16.5 x (3 x 0.0055- 2 x 0.0055) = 363 դրամ
Ա = 341200 + 268 + 705 + 915 + 363 = 343449
Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
2Կատարողների ցուցակ


3«ԱՐԵԳ ՊԼՅՈՒՍ»   ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


4Անոտացիա


71. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին


102. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր


113. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը


114. Զարկային արտանետումների բնութագիրը


125. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը


156. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները


156.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները


156.2. Ռելյեֆի գործակիցը


157. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը


157.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները


167.2.
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները


178.
ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը


189.
Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ


1810.
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ


19ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


20Հավելված 1


21Հավելված 2


21Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները




1. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին
«ԱՐԵԳ ՊԼՅՈՒՍ»   ՍՊԸ–ի կողմից շահագործվող պեմզաբլոկի արտադրություն  արտադրական տեղամասը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Նորաշեն համայնք:

Ընկերության իրավաբանական հասե՝ ՀՀ ք. Երևան, Ավան ՎՇ, Ավան Առինջ 2-րդ միկրոշրջան 2/4-41:

  
Էնկերությունը զբաղվում է շինարարական աշխատանքների կազմակերպմամբ, շինանյութի արտադրությամբ: Ընկերության կողմից շահագործվող պեմզաբլոկի արտադրություն  արտադրական տեղամասից և կաթսայատնից առաջանում են արտանետումներ:

Սահմանակից չե բնակելի տներին և թաղամասերին /տես իրադրային հատակագիծ/:
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է  286.110.05104, գրանցված է 2003-09-09թ.:

Տեղանքի իրավիճակային քարտեզը բերված է ստորև:

Նկար 1. Տեղանքի իրավիճակային քարտեզ
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Նկար 1. Քարտեզ-սխեմա
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2. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր
Ընկերության արտադրական գործունեությունը, ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Նորաշեն համայնքում,  նախատեսված է պեմզաբլոկի արտադրության նպատակով: Որպես հիմնական հումք կիրառվում է ցեմենտ և պեմզա:
«ԱՐԵԳ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ պեմզաբլոկի արտադրության կազմի մեջ մտնում են հետևյալ հիմնական սարքավորումները՝
· բունկերներ՝ նախատեսված ցեմենտի համար;

· պեմզայի բունկերներ;
· կշեռք-փոխակրիչ;
· բետոնախառնիչ;

· կաղապարներ:

Բունկերներից վերամբարձ-տրանսպորտային սարքավորումով բետոնի բաղադրիչ նյութերը տրվում են խառնման բաժանմունք, որտեղ ձագարների համակարգի միջով բեռնաթափվում են ծախսային բունկերներ, որտեղից բաժնավորիչների միջով՝ բետոնախառնիչ: Բետոնախառնիչում բոլոր բաղադրիչները խառնում են, ավելացնում են ջուր և ստանում բետոնային խառնուրդ: Պատրաստի բետոնը տրվում է համապատասխան կաղապարներ, որտեղ ստանում են պեմզաբլոկ:

Հիմնական արտանետում առաջացնող աղբյուրներն են՝
· իներտ նյութերի կուտակարանը
· ցեմետի աշտարակ՝ 2 հատ
· բետոնհանգույցը
Արտադրողականությունը ըստ արտադրվող պեմզաբլոկի՝ կախված է պատվերների փաստացի քանակից, մոտավորապես 4380000 հատ/տարի, 14040 հատ/օր: Բետոնախառնուրդի տարեկան քանակը կազմում է 30000մ3:
Արտադրությունը տարեկան աշխատում է 312 օր:

Աշխատանքային ռեժիմը` 1 հերթափոխով, 8-ժամյա գրաֆիկով, շաբաթական 6 օր:

Արտանետվում են անօրգանական փոշի (SiO2-20-70%) և ցեմենտի փոշի: Միևնույն ՍԹԿ ունենալու պատճառով փոշիները հաշվարկվել են միասին:

Պեմզաբլոկերի չորացման պրոցեսսի ապահովման համար օգտագործվում է նաև շոգեկաթսա, որը աշխատում է դիզելային վառելիքով: Կաթսայատան աշխատանքից առաջանում են հետևյալ արտանետումները՝
· ածխածնի օքսիդ

· ազոտի երկօքսիդ

· պինդ մասնիկներ

· ծծմբային անհիդրիդ

Դիզելային վառելիքի տարեկան ծախսը կազմում է 5500լ.

      Կիրառվող սարքավորման և տեխնոլոգիայի բնույթից ելնելով` վթարային իրավիճակները բացառվում են և համապատասխանաբար արտանետումներ չեն հաշվարկվում: Տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը, արտանետման աղբյուների պարամետրերը, վնասակար նյութերի արտանետունբերի քանակը և տեսակը նշված են աղյուսակ 3:

3. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.
	Նյութի անվանումը
	ՍԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութի արտանետումը, 
տ/տարի

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%), այդ թվում ցեմետի փոշի 
	0.3
	8.53
1.835

	Ածխածնի օքսիդ
	5
	0.067

	Ազոտի երկօքսիդ
	0.2
	0.0141

	Պպինդ մասնիկներ /մուր/
	0.5
	0.0055

	Ծծմբային անհիդրիդ
	0.5
	0.0031

	Ընդամենը
	
	10.4547


4. Զարկային արտանետումների բնութագիրը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ,
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը,տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Արտադրամասում քիմիական պրոցեսներ չեն իրականացվում և զարկային արտանետումներ չեն կարող լինել, համապատասխանաբար աղյուսակ 2-ը չի լրացվում:
5. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 

ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի պարամետրերը ներկայացվում են աղյուսակ 3-ի տեսքով: 
Առաջանում են միայն փոշու, ածխածնի օքսիդի, ազոտի երկօքսիդի, պինդ մասնիկների և ծծմբային անհիդրիդի  արտանետումներ: 
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամե-րի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	 
	անվանումը
	քանակը
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Իներտ նյութի կուտակարան
	Գործընտաց
	1
	1
	8760
	8760
	անկազմակերպ
	անկազմակերպ
	1
	1
	1
	1

	Բենտոնահանգույց
	Ցեմենտի աշտարակ 
	2
	2
	2496
	2496
	խողովակ
	խողովակ
	1
	1
	2
	2

	Բենտոնահանգույց
	Բետոնախառնիչ
	1
	1
	2496
	      2496
	խողովակ
	խողովակ
	1
	1
	3
	3

	Կաթսայատուն
	Կաթսա
	1
	1
	1872
	1872
	խողովակ
	խողովակ
	1
	1
	4
	4


                                       3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման                     աղբյուրի ելքում
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ

	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	Ջերմաստիճանը,0C
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	4
	4
	12
	12
	6
	6
	4.62
	4.62
	20
	20
	46
	-45
	140
	65

	12
	12
	0.5
	0.5
	2x8=16
	2x8=16
	3.14
	3.14
	20
	20
	8
	88
	
	

	4
	4
	2
	2
	16
	16
	28.27
	28.27
	20
	20
	16
	106
	
	

	12
	12
	0.4
	0.4
	6
	6
	0.754
	0.754
	100
	100
	-6
	146
	
	


                                              3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	
	
	
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը/ Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման միջին աստիճանը/ Մաքրման առավելագույն չափը, %
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	
	
	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	-
	-
	-
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%)
	0.141
	
	4.45
	0.141
	
	4.45
	2021

	
	
	
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%) /ցեմենտի փոշի/
	0.08
	
	0.715
	0.08
	
	0.715
	2021

	-
	-
	-
	Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%), այդ թվում

Ցեմենտի փոշի
	0.375
0.125
	
	3.365
1.12
	0.375
0.125
	
	3.365
1.12
	2021

	-
	-
	-
	ածխածնի օքսիդ

ազոտի երկօքսիդ

պինդ մասնիկներ

ծծմբային անհիդրիդ


	0.01

0.0021

0.00082

0.00046
	
	0.067

0.0141

0.0055

0.0031
	0.01

0.0021

0.00082

0.00046
	
	0.067

0.0141

0.0055

0.0031
	2021


որտեղ`

ՆՎ` ներկա վիճակ, Հ` հեռանկար
6. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները

6.1. Բաժնի մշակման համար ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները  հաշվարկվել են ըստ ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի և բերված են 3 աղյուսակում:

Հաշվարկները կատարվել են ՙՏարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան՚ ժողովածուի հիման վրա:

Նստեցման անչաթելի գործակիցն ընդունվել է` գազանման վնասակար նյութերի և մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ, նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է 1: Խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում` 3:

6.2. Ռելյեֆի գործակիցը

Ներկայացվող արտադրական տեղամասը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Նորաշեն համայնքում:
 Քանի որ տեղանքի բարձրությունների տարբերությունը 1 կմ շառավղով չի  գերազանցում է 50 մ, համաձայն ОНД – 86 ռելիեֆի գործակիցը ընդունվել է 1:

7. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը

7.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների (հավելված 1):
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.

Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման պայմանները:
	Հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայի գործակիցը
	200

	2.
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.0

	3.
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը T0C*
	32.0

	4.
	Միջին տարեկան քամիների վարդը 8 ուղղություններով (ռումբ %)
	

	
	Հյուսիս
	4

	
	Հյուսիս- Արևելք
	22

	
	Արևելք
	23

	
	Հարավ-Արևելք
	11

	
	Հարավ
	14

	
	Հարավ-Արևմուտք
	12

	
	Արևմուտք
	10

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	4

	6.
	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	3.4


	7.
	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	28


7.2. Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվում են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:

Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվում է «ԷՌԱ» համակարգչային ծրագրով:

Գետնամերձ կոնցենտրացիաների բաշխումը կատարվել է 1000x1000մ քառակուսում, 100մ քայլով:

Քանի որ արտադրական տեղամասը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը հաշվի չի առվել:

Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից փոշու գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:

Վնասակար նյութաերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
	Նյութի անվանումը
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՍՊԳ եզրին

	1
	2
	3

	Ածխածնի օքսիդ
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

	Ազոտի երկօքսիդ
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

	Պպինդ մասնիկներ /մուր/
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

	Ծծմբային անհիդրիդ
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

	Փոշի անօրգանական
	Cs=   1.28967 доли ПДК  

0.38690 мг/м3   


	Cs=   1.05778 доли ПДК  

0.31733 мг/м3   



	Ազոտի երկօքսիդ + Ծծմբային անհիդրիդ
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
	Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


8. ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով անօրգանական փոշու համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է անօրգանական փոշու  համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6):

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանքավայրը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը չի ներառվել:  
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. 

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 
«ԱՐԵԳ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը

	 
	գ/վրկ
	տ/տարի

	Փոշի անօրգանական (Si02` 20 - 70%)
	0.596
	8.53

	Ածխածնի օքսիդ
	0.01
	0.067

	Ազոտի երկօքսիդ
	0.0021
	0.0141

	Պինդ մասնիկներ /մուր/
	0.00082
	0.0055

	Ծծմբային անհիդրիդ
	0.00046
	0.0031


9. Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ

Անբարենպաստ եղանակի դեպքում կիրառվում են  արտանետումների կարգավորման կազմակերպչատեխնիկական բնույթի միջոցառումներ, որոնք գործնականում ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1.
Թույլ չտալ  սարքավորման գերբեռնված աշխատանք:

2.
Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին:

4.
Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում անհրաժեշտ է  սահմանափակել, կամ ժամանակավորապես դադարեցնել սարքավորման աշխատանքը (Եթե աղբյուրները մի քանիսն են, ապա նախ նշել համակարգչային ծրագրով որոշված ամենաբարենպաստ աղբյուրը և հետո` արտանետումների նվազեցման միջոցառումներն անբարենպաստ եղանակային պայմաններում` 1-ին ռեժիմ` 20% նվազեցում, 2-րդ ռեժիմ` 40% նվազեցում, 3-րդ ռեժիմ` 60% նվազեցում):
10. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ  կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը, ապա արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը` ընկերության տնօրենը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ նյութերի կոնցենտրացիաների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների կիրառման կամ օգտագործման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է կիրառել տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում կիրառվում  է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների դեպքում , բնակչության առողջության համար վնասակար  մթնոլորտի աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է իջեցնել վնասակար նյութերի արտանետումներն,  ընդհուպ մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում գերազանցվում է ՍԹԱ նորմատիվը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել ՀՀ կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
· “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ 
· “ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ
      НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой СССР, 1987
· “Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами” Гидрометеоиздат. 1986г. 
· “ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 192 ԵՎ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 953-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ կառավարության N 1673-Ն որոշում
· ՀՀ կառավարության 2006թ.փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ հաստատված վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների ցանկ
· ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014
Հավելված 1
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Հավելված 2
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները
1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: С.Норашен
     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

     Температура летняя =  32.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0004  1  Т    12.0        0.40  6.00  0.7540 100.0       -6      146                       1.0 1.000 0 0.0021000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0004|  1  |    0.002100| Т  |   0.004916 |   1.05  |    82.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.002100 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.004916 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.05 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.05 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия"..

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                

                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: С.Норашен
     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

     Температура летняя =  32.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0004  1  Т    12.0        0.40  6.00  0.7540 100.0       -6      146                       1.0 1.000 0 0.0004600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0004|  1  |    0.000460| Т  |   0.000431 |   1.05  |    82.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.000460 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.000431 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.05 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.05 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия"..

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                 

                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: С.Норашен
     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

     Температура летняя =  32.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0004  1  Т    12.0        0.40  6.00  0.7540 100.0       -6      146                       1.0 1.000 0 0.0100000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0004|  1  |    0.010000| Т  |   0.000936 |   1.05  |    82.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.010000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.000936 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.05 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.05 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия"..

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                               

                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: С.Норашен
     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

     Температура летняя =  32.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0004  1  Т    12.0        0.40  6.00  0.7540 100.0       -6      146                       3.0 1.000 0 0.0008200

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

_____________________________________________________________________________

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0004|  1  |    0.000820| Т  |   0.002304 |   1.05  |    41.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.000820 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.002304 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.05 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.05 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия"..

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2902 - Взвешенные вещества                                                          

                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: С.Норашен
     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

     Температура летняя =  32.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001  1  П2    2.0        0.99  6.00    4.62  20.0       46      -45      140       65  28 3.0 1.000 0 0.1410000

000101 0002  1  Т    12.0        0.50 16.00    3.14  20.0        8       88                       3.0 1.000 0 0.0800000

000101 0003  1  Т     4.0         2.0  9.00   28.27  20.0       16      109                       3.0 1.000 0 0.3750000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.141000| П2 |   3.508918 |   8.49  |    31.4  |

|   2 |000101 0002|  1  |    0.080000| Т  |   0.195064 |   0.87  |    59.3  |

|   3 |000101 0003|  1  |    0.375000| Т  |   1.044386 |  12.87  |    77.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.596000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      4.748368 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   9.14 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 9.14 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -23,  Y= -4

                    размеры: длина(по Х)= 990, ширина(по Y)= 990, шаг сетки= 99

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   491 : Y-строка  1  Cmax=  0.399 долей ПДК (x=   -23.0; напр.ветра=174)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.186: 0.213: 0.252: 0.310: 0.367: 0.399: 0.379: 0.326: 0.270: 0.222: 0.196:

Cc : 0.056: 0.064: 0.076: 0.093: 0.110: 0.120: 0.114: 0.098: 0.081: 0.067: 0.059:

Фоп:  127 :  132 :  139 :  149 :  160 :  174 :  188 :  202 :  213 :  222 :  229 :

Uоп: 3.23 : 3.22 :25.00 :24.00 :23.31 :22.90 :22.38 :22.38 :22.65 : 3.23 : 3.22 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.142: 0.163: 0.209: 0.250: 0.292: 0.315: 0.309: 0.283: 0.239: 0.177: 0.158:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.026: 0.030: 0.033: 0.050: 0.065: 0.073: 0.060: 0.032: 0.020: 0.023: 0.019:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.017: 0.020: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.022: 0.019:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   392 : Y-строка  2  Cmax=  0.573 долей ПДК (x=   -23.0; напр.ветра=172)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.199: 0.232: 0.298: 0.388: 0.497: 0.573: 0.525: 0.424: 0.336: 0.263: 0.210:

Cc : 0.060: 0.070: 0.089: 0.116: 0.149: 0.172: 0.158: 0.127: 0.101: 0.079: 0.063:

Фоп:  119 :  124 :  131 :  141 :  154 :  172 :  191 :  209 :  222 :  231 :  237 :

Uоп: 3.22 :24.23 :22.60 :21.52 :21.19 :22.38 :20.18 :19.27 :20.27 :21.92 : 3.28 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.156: 0.200: 0.258: 0.329: 0.407: 0.452: 0.445: 0.393: 0.316: 0.246: 0.173:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.024: 0.021: 0.029: 0.048: 0.080: 0.113: 0.070: 0.019: 0.012: 0.012: 0.022:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.019: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.009: 0.011: 0.013: 0.007: 0.005: 0.014:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   293 : Y-строка  3  Cmax=  0.867 долей ПДК (x=   -23.0; напр.ветра=168)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.207: 0.255: 0.340: 0.467: 0.664: 0.867: 0.735: 0.561: 0.417: 0.308: 0.233:

Cc : 0.062: 0.076: 0.102: 0.140: 0.199: 0.260: 0.220: 0.168: 0.125: 0.092: 0.070:

Фоп:  110 :  114 :  119 :  128 :  144 :  168 :  198 :  221 :  234 :  243 :  248 :

Uоп: 3.25 :22.65 :20.55 :19.01 :19.14 :17.88 :16.61 :17.06 :18.63 :20.55 :22.60 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.166: 0.230: 0.316: 0.433: 0.567: 0.685: 0.673: 0.546: 0.404: 0.296: 0.220:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.021: 0.014: 0.013: 0.024: 0.089: 0.174: 0.051: 0.012: 0.013: 0.011: 0.011:

Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.019: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.012: 0.003: 0.001: 0.001: 0.002:

Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   194 : Y-строка  4  Cmax=  1.210 долей ПДК (x=   -23.0; напр.ветра=156)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.210: 0.272: 0.374: 0.538: 0.780: 1.210: 0.970: 0.720: 0.495: 0.345: 0.252:

Cc : 0.063: 0.082: 0.112: 0.161: 0.234: 0.363: 0.291: 0.216: 0.149: 0.104: 0.076:

Фоп:  100 :  101 :  104 :  110 :  122 :  156 :  215 :  242 :  252 :  257 :  259 :

Uоп: 3.31 :21.69 :19.57 :17.53 :15.40 :14.15 :13.90 :15.66 :17.69 :19.89 :21.88 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.174: 0.257: 0.362: 0.526: 0.766: 0.989: 0.960: 0.711: 0.485: 0.335: 0.240:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.023: 0.010: 0.010: 0.008: 0.009: 0.218: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.014: 0.004: 0.003: 0.003: 0.005: 0.003: 0.001:      :      :      : 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :      : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    95 : Y-строка  5  Cmax=  1.037 долей ПДК (x=    76.0; напр.ветра=283)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.210: 0.276: 0.386: 0.566: 0.846: 0.975: 1.037: 0.780: 0.522: 0.358: 0.261:

Cc : 0.063: 0.083: 0.116: 0.170: 0.254: 0.293: 0.311: 0.234: 0.157: 0.107: 0.078:

Фоп:   89 :   88 :   88 :   87 :   84 :   70 :  283 :  275 :  273 :  272 :  253 :

Uоп: 3.49 :21.45 :19.14 :17.03 :14.90 :12.88 :12.82 :15.31 :17.59 :19.68 : 2.13 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.179: 0.264: 0.375: 0.558: 0.844: 0.975: 1.037: 0.776: 0.513: 0.347: 0.245:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 :

Ви : 0.023: 0.010: 0.011: 0.008: 0.002:      :      : 0.004: 0.009: 0.011: 0.010:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0003 :

Ви : 0.008: 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :      : 0.005:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    -4 : Y-строка  6  Cmax=  0.914 долей ПДК (x=   -23.0; напр.ветра= 19)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.205: 0.263: 0.361: 0.512: 0.724: 0.914: 0.887: 0.673: 0.478: 0.361: 0.277:

Cc : 0.061: 0.079: 0.108: 0.154: 0.217: 0.274: 0.266: 0.202: 0.143: 0.108: 0.083:

Фоп:   79 :   76 :   72 :   65 :   51 :   19 :  332 :  305 :  260 :  264 :  267 :

Uоп: 3.42 :21.57 :19.34 :17.63 :15.63 :14.34 :14.50 :16.10 : 2.29 : 2.12 : 2.12 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.174: 0.251: 0.349: 0.502: 0.716: 0.909: 0.880: 0.667: 0.478: 0.356: 0.252:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.023: 0.011: 0.012: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.006:      : 0.003: 0.017:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 :      : 0002 : 0003 :

Ви : 0.008: 0.001:      :      :      :      : 0.002:      :      : 0.003: 0.008:

Ки : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 0002 :      :      : 0003 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -103 : Y-строка  7  Cmax=  0.883 долей ПДК (x=    76.0; напр.ветра=344)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.205: 0.245: 0.319: 0.428: 0.558: 0.747: 0.883: 0.682: 0.416: 0.350: 0.282:

Cc : 0.061: 0.074: 0.096: 0.128: 0.167: 0.224: 0.265: 0.205: 0.125: 0.105: 0.085:

Фоп:   80 :   81 :   81 :   78 :   70 :   11 :  344 :  322 :  286 :  282 :  281 :

Uоп: 2.13 : 2.12 : 2.13 : 2.16 :14.48 :14.90 :14.28 :16.18 : 2.14 : 2.13 : 2.12 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.153: 0.223: 0.314: 0.428: 0.558: 0.605: 0.590: 0.486: 0.409: 0.331: 0.240:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.041: 0.016: 0.003:      :      : 0.130: 0.281: 0.184: 0.003: 0.011: 0.030:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.012: 0.007: 0.002:      :      : 0.012: 0.012: 0.012: 0.003: 0.007: 0.011:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0003 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -202 : Y-строка  8  Cmax=  0.718 долей ПДК (x=    76.0; напр.ветра=349)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.203: 0.242: 0.305: 0.400: 0.489: 0.688: 0.718: 0.612: 0.415: 0.342: 0.280:

Cc : 0.061: 0.073: 0.092: 0.120: 0.147: 0.206: 0.215: 0.184: 0.124: 0.103: 0.084:

Фоп:   70 :   69 :   66 :   59 :   46 :    9 :  349 :  332 :  318 :  300 :  295 :

Uоп: 2.13 : 2.12 : 2.13 : 2.13 : 2.26 :16.45 :16.97 :18.36 :20.24 : 2.13 : 2.13 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.144: 0.208: 0.291: 0.393: 0.484: 0.385: 0.402: 0.352: 0.271: 0.271: 0.205:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.047: 0.026: 0.010: 0.005: 0.004: 0.290: 0.303: 0.247: 0.132: 0.052: 0.059:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.012: 0.008: 0.004: 0.002: 0.001: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.019: 0.017:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -301 : Y-строка  9  Cmax=  0.537 долей ПДК (x=    76.0; напр.ветра=352)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.196: 0.233: 0.283: 0.351: 0.429: 0.520: 0.537: 0.472: 0.392: 0.325: 0.267:

Cc : 0.059: 0.070: 0.085: 0.105: 0.129: 0.156: 0.161: 0.142: 0.118: 0.098: 0.080:

Фоп:   61 :   58 :   52 :   44 :   30 :    7 :  352 :  338 :  322 :  312 :  305 :

Uоп: 2.12 : 2.13 : 2.12 : 2.13 : 2.13 :20.14 :20.55 :21.59 : 2.13 : 2.14 : 2.13 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.131: 0.181: 0.236: 0.310: 0.361: 0.275: 0.283: 0.258: 0.274: 0.228: 0.183:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.053: 0.041: 0.037: 0.031: 0.052: 0.233: 0.242: 0.202: 0.091: 0.076: 0.068:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.012: 0.010: 0.010: 0.009: 0.015: 0.011: 0.012: 0.011: 0.027: 0.020: 0.016:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -400 : Y-строка 10  Cmax=  0.418 долей ПДК (x=    76.0; напр.ветра=354)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.184: 0.217: 0.259: 0.310: 0.366: 0.410: 0.418: 0.388: 0.340: 0.289: 0.243:

Cc : 0.055: 0.065: 0.078: 0.093: 0.110: 0.123: 0.125: 0.116: 0.102: 0.087: 0.073:

Фоп:   54 :   49 :   42 :   33 :   22 :    8 :  354 :  341 :  330 :  321 :  313 :

Uоп: 2.14 : 2.13 : 2.13 : 2.12 : 2.14 : 2.16 : 2.23 : 2.17 : 2.20 : 2.13 : 2.14 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.120: 0.152: 0.187: 0.227: 0.268: 0.284: 0.277: 0.257: 0.221: 0.188: 0.158:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.053: 0.054: 0.058: 0.066: 0.079: 0.102: 0.115: 0.106: 0.097: 0.083: 0.071:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.010: 0.012: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.026: 0.025: 0.022: 0.018: 0.015:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -499 : Y-строка 11  Cmax=  0.330 долей ПДК (x=    76.0; напр.ветра=355)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -518 :  -419:  -320:  -221:  -122:   -23:    76:   175:   274:   373:   472:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.166: 0.195: 0.228: 0.264: 0.299: 0.324: 0.330: 0.313: 0.284: 0.248: 0.213:

Cc : 0.050: 0.059: 0.068: 0.079: 0.090: 0.097: 0.099: 0.094: 0.085: 0.075: 0.064:

Фоп:   47 :   42 :   35 :   27 :   17 :    7 :  355 :  344 :  335 :  326 :  319 :

Uоп: 2.12 : 2.12 : 2.13 : 2.12 : 2.14 : 2.15 : 2.15 : 2.15 : 2.13 : 2.13 : 2.14 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.102: 0.127: 0.150: 0.179: 0.200: 0.218: 0.216: 0.203: 0.182: 0.159: 0.135:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.056: 0.058: 0.065: 0.071: 0.082: 0.088: 0.094: 0.091: 0.084: 0.075: 0.067:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.011:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=   -23.0 м,  Y=   194.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.20997 доли ПДК  |

                                     |       0.36299 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   156 град.

                       и скорости ветра 14.15 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0003|   1 | Т |     0.3750|   0.989323 |  81.8  |  81.8 |   2.6381948  |

|  2 |000101 0001|   1 | П2|     0.1410|   0.217910 |  18.0  |  99.8 |   1.3206661  |

|                              В сумме =   1.207233    99.8                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.002738     0.2                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      -23 м;  Y=       -4 |

      |  Длина и ширина     : L=    990 м;  B=    990 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     99 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.186 0.213 0.252 0.310 0.367 0.399 0.379 0.326 0.270 0.222 0.196 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.199 0.232 0.298 0.388 0.497 0.573 0.525 0.424 0.336 0.263 0.210 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.207 0.255 0.340 0.467 0.664 0.867 0.735 0.561 0.417 0.308 0.233 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.210 0.272 0.374 0.538 0.780 1.210 0.970 0.720 0.495 0.345 0.252 |- 4

   |                                                                   |

 5-| 0.210 0.276 0.386 0.566 0.846 0.975 1.037 0.780 0.522 0.358 0.261 |- 5

   |                                ^                                  |

 6-C 0.205 0.263 0.361 0.512 0.724 0.914 0.887 0.673 0.478 0.361 0.277 C- 6

   |                                ^     ^                            |

 7-| 0.205 0.245 0.319 0.428 0.558 0.747 0.883 0.682 0.416 0.350 0.282 |- 7

   |                                ^     ^                            |

 8-| 0.203 0.242 0.305 0.400 0.489 0.688 0.718 0.612 0.415 0.342 0.280 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.196 0.233 0.283 0.351 0.429 0.520 0.537 0.472 0.392 0.325 0.267 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.184 0.217 0.259 0.310 0.366 0.410 0.418 0.388 0.340 0.289 0.243 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.166 0.195 0.228 0.264 0.299 0.324 0.330 0.313 0.284 0.248 0.213 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =1.20997 долей ПДК

                                         =0.36299 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   -23.0 м

     ( X-столбец 6, Y-строка 4)       Yм =   194.0 м

 При опасном направлении ветра  :     156 град.

  и "опасной" скорости ветра    : 14.15 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  97

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -205:  -206:  -206:  -205:  -201:  -196:  -190:  -183:  -174:  -164:  -154:   -96:   -96:   -90:   -79:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     17:     4:    -8:   -21:   -33:   -44:   -55:   -65:   -74:   -82:   -89:  -119:  -119:  -122:  -127:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.753: 0.749: 0.731: 0.692: 0.643: 0.595: 0.548: 0.525: 0.544: 0.558: 0.566: 0.568: 0.568: 0.563: 0.572:

Cc : 0.226: 0.225: 0.219: 0.208: 0.193: 0.178: 0.164: 0.157: 0.163: 0.167: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.172:

Фоп:    0 :    3 :    5 :    8 :   11 :   13 :   15 :   39 :   43 :   48 :   52 :   72 :   72 :   74 :   37 :

Uоп:16.37 :16.40 :16.38 :16.58 :16.75 :17.02 :17.24 :14.42 :14.34 :14.34 :14.18 :14.15 :14.15 :14.32 :16.86 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.404: 0.398: 0.399: 0.392: 0.382: 0.391: 0.402: 0.525: 0.544: 0.558: 0.566: 0.568: 0.568: 0.563: 0.561:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0003 :

Ви : 0.335: 0.337: 0.318: 0.286: 0.249: 0.191: 0.134:      :      :      :      :      :      :      : 0.011:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      : 0002 :

Ви : 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -67:   -54:   -42:   -29:   -17:    -5:     6:    16:    25:    33:    39:    39:    49:    61:    72:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -130:  -131:  -131:  -129:  -126:  -121:  -115:  -107:   -98:   -89:   -79:   -79:   -84:   -88:   -91:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.590: 0.613: 0.634: 0.661: 0.689: 0.724: 0.760: 0.798: 0.837: 0.878: 0.915: 0.915: 0.921: 0.926: 0.931:

Cc : 0.177: 0.184: 0.190: 0.198: 0.207: 0.217: 0.228: 0.240: 0.251: 0.263: 0.274: 0.274: 0.276: 0.278: 0.279:

Фоп:   40 :   42 :   44 :   46 :   48 :   50 :   52 :   53 :   54 :   54 :   54 :   54 :   59 :   65 :   71 :

Uоп:16.68 :16.46 :16.34 :16.11 :15.91 :15.65 :15.40 :15.06 :14.76 :14.53 :14.30 :14.30 :14.33 :14.30 :14.28 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.579: 0.603: 0.625: 0.653: 0.682: 0.717: 0.753: 0.793: 0.832: 0.874: 0.912: 0.912: 0.919: 0.925: 0.930:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     84:    95:    97:   107:   119:   130:   142:   154:   166:   177:   188:   198:   208:   217:   225:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -92:   -92:   -93:   -98:  -102:  -105:  -106:  -106:  -104:  -101:   -97:   -91:   -84:   -76:   -68:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.939: 0.943: 0.942: 0.928: 0.913: 0.899: 0.887: 0.874: 0.864: 0.861: 0.862: 0.873: 0.893: 0.923: 0.950:

Cc : 0.282: 0.283: 0.283: 0.279: 0.274: 0.270: 0.266: 0.262: 0.259: 0.258: 0.258: 0.262: 0.268: 0.277: 0.285:

Фоп:   77 :   83 :   84 :   89 :   95 :  100 :  105 :  110 :  115 :  120 :  125 :  130 :  135 :  140 :  145 :

Uоп:14.24 :14.20 :14.22 :14.31 :14.38 :14.46 :14.52 :14.59 :14.65 :14.84 :14.76 :14.90 :15.21 :15.06 :15.33 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.938: 0.943: 0.941: 0.927: 0.912: 0.897: 0.885: 0.872: 0.862: 0.855: 0.847: 0.842: 0.836: 0.831: 0.819:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.012: 0.028: 0.053: 0.087: 0.126:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005:

Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    232:   237:   241:   244:   246:   246:   245:   242:   238:   233:   226:   219:   210:   200:   190:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -58:   -47:   -36:   -25:   -13:    -1:    11:    22:    33:    44:    54:    63:    71:    78:    84:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.980: 1.011: 1.031: 1.044: 1.052: 1.058: 1.054: 1.046: 1.025: 0.992: 0.961: 0.944: 0.939: 0.950: 0.963:

Cc : 0.294: 0.303: 0.309: 0.313: 0.316: 0.317: 0.316: 0.314: 0.308: 0.298: 0.288: 0.283: 0.282: 0.285: 0.289:

Фоп:  149 :  154 :  159 :  163 :  168 :  173 :  178 :  182 :  187 :  192 :  198 :  203 :  208 :  214 :  220 :

Uоп:15.43 :15.57 :15.52 :15.46 :15.49 :15.48 :15.47 :15.35 :15.06 :14.90 :14.45 :14.29 :14.11 :14.01 :13.95 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.828: 0.830: 0.830: 0.835: 0.839: 0.845: 0.852: 0.858: 0.869: 0.876: 0.897: 0.908: 0.919: 0.939: 0.955:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.147: 0.176: 0.194: 0.202: 0.207: 0.205: 0.194: 0.180: 0.147: 0.108: 0.055: 0.027: 0.011: 0.009: 0.007:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.002:      :

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    179:   177:   173:   163:   153:   142:   131:   119:   114:   111:   106:   100:    93:    84:    74:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     88:    89:    93:   100:   106:   110:   114:   116:   116:   125:   136:   147:   157:   166:   174:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.978: 0.981: 0.979: 0.978: 0.977: 0.976: 0.973: 0.973: 0.975: 0.946: 0.907: 0.871: 0.834: 0.801: 0.770:

Cc : 0.294: 0.294: 0.294: 0.293: 0.293: 0.293: 0.292: 0.292: 0.293: 0.284: 0.272: 0.261: 0.250: 0.240: 0.231:

Фоп:  226 :  227 :  230 :  237 :  244 :  251 :  257 :  264 :  267 :  269 :  271 :  274 :  276 :  279 :  282 :

Uоп:13.87 :13.86 :13.87 :13.90 :13.93 :13.95 :13.97 :13.99 :13.98 :14.18 :14.38 :14.59 :14.90 :15.06 :15.36 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.972: 0.975: 0.973: 0.974: 0.974: 0.974: 0.971: 0.972: 0.974: 0.944: 0.904: 0.869: 0.831: 0.797: 0.766:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     64:     6:     6:     0:   -11:   -23:   -36:   -49:   -61:   -73:   -85:   -96:  -106:  -115:  -123:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    181:   211:   211:   214:   219:   222:   223:   223:   221:   218:   213:   207:   199:   190:   181:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.744: 0.607: 0.607: 0.593: 0.569: 0.549: 0.533: 0.518: 0.507: 0.503: 0.508: 0.526: 0.566: 0.622: 0.677:

Cc : 0.223: 0.182: 0.182: 0.178: 0.171: 0.165: 0.160: 0.155: 0.152: 0.151: 0.152: 0.158: 0.170: 0.186: 0.203:

Фоп:  285 :  298 :  298 :  299 :  301 :  303 :  305 :  307 :  309 :  312 :  314 :  316 :  318 :  320 :  323 :

Uоп:15.57 :16.70 :16.70 :16.83 :17.06 :17.23 :17.47 :17.62 :17.63 :17.70 :17.64 :17.71 :17.07 :16.63 :16.39 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.739: 0.600: 0.600: 0.586: 0.562: 0.542: 0.525: 0.507: 0.493: 0.485: 0.473: 0.461: 0.446: 0.428: 0.440:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.025: 0.054: 0.108: 0.180: 0.224:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.005: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:

Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

 y=   -129:  -162:  -195:  -195:  -198:  -202:  -205:

----------:------:------:------:------:------:------:

 x=    170:   108:    46:    46:    41:    29:    17:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.724: 0.772: 0.754: 0.754: 0.752: 0.753: 0.753:

Cc : 0.217: 0.232: 0.226: 0.226: 0.226: 0.226: 0.226:

Фоп:  326 :  341 :  354 :  354 :  355 :  358 :    0 :

Uоп:16.27 :16.14 :16.32 :16.32 :16.37 :16.40 :16.37 :

   :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.450: 0.452: 0.418: 0.418: 0.414: 0.408: 0.404:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.261: 0.306: 0.322: 0.322: 0.324: 0.331: 0.335:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви : 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=    -1.0 м,  Y=   246.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.05778 доли ПДК  |

                                     |       0.31733 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   173 град.

                       и скорости ветра 15.48 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0003|   1 | Т |     0.3750|   0.845424 |  79.9  |  79.9 |   2.2544641  |

|  2 |000101 0001|   1 | П2|     0.1650|   0.204843 |  19.4  |  99.3 |   1.2414742  |

|                              В сумме =   1.050267    99.3                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.007510     0.7                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:19

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всей расчетной зоне.

     Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек:  37

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    114:   116:   134:   152:   170:   188:   148:   109:    70:    31:    -8:   -47:   -66:   -86:  -106:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -150:  -151:  -112:   -73:   -33:     6:    27:    48:    68:    89:   110:   131:    93:    55:    17:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.760: 0.754: 0.874: 0.980: 1.147: 1.290: 1.056: 0.924: 1.039: 0.951: 0.826: 0.815: 0.877: 0.870: 0.855:

Cc : 0.228: 0.226: 0.262: 0.294: 0.344: 0.387: 0.317: 0.277: 0.312: 0.285: 0.248: 0.245: 0.263: 0.261: 0.257:

Фоп:   92 :   92 :  101 :  116 :  141 :  173 :  195 :  269 :  306 :  317 :  321 :  323 :  336 :  349 :    0 :

Uоп:15.46 :15.52 :14.59 :13.96 :13.25 :13.76 :12.90 :12.88 :12.88 :14.16 :14.90 :14.64 :14.14 :14.19 :14.12 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.756: 0.750: 0.872: 0.979: 1.044: 1.040: 0.971: 0.924: 1.039: 0.950: 0.807: 0.665: 0.670: 0.649: 0.604:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.002: 0.001: 0.103: 0.246: 0.082:      :      : 0.001: 0.016: 0.142: 0.198: 0.210: 0.239:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.004: 0.003:      :      :      : 0.003: 0.008: 0.009: 0.010: 0.013:

Ки :      :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -125:   -86:   -46:    -6:    34:    74:   143:   143:    98:    98:    98:    53:    53:    53:     9:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -21:   -43:   -64:   -85:  -107:  -128:   -51:   -11:   -92:   -44:     5:   -68:   -20:    29:   -45:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.758: 0.663: 0.737: 0.800: 0.830: 0.813: 1.043: 1.107: 0.944: 1.034: 0.830: 0.970: 1.042: 1.029: 0.922:

Cc : 0.227: 0.199: 0.221: 0.240: 0.249: 0.244: 0.313: 0.332: 0.283: 0.310: 0.249: 0.291: 0.313: 0.309: 0.276:

Фоп:   10 :   17 :   27 :   42 :   59 :   76 :  117 :  142 :   84 :   80 :   45 :   57 :   33 :  347 :   31 :

Uоп:14.89 :15.95 :15.48 :15.05 :14.90 :15.05 :12.88 :12.88 :14.20 :12.80 :12.85 :14.02 :12.88 :12.86 :14.27 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.544: 0.645: 0.729: 0.793: 0.826: 0.810: 1.043: 0.982: 0.944: 1.034: 0.830: 0.969: 1.041: 1.029: 0.917:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.201: 0.010: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003:      : 0.125: 0.001:      :      : 0.001: 0.001:      : 0.005:

Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      : 0001 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 :      : 0002 :

Ви : 0.013: 0.007:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 0002 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

 y=      9:     9:   -36:   -36:   -36:   -81:   -81:

----------:------:------:------:------:------:------:

 x=      4:    53:   -21:    28:    77:    -8:    28:

----------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.974: 0.953: 0.815: 0.838: 0.848: 0.774: 0.831:

Cc : 0.292: 0.286: 0.245: 0.252: 0.254: 0.232: 0.249:

Фоп:    7 :  340 :   14 :  355 :  337 :    7 :  356 :

Uоп:13.94 :14.14 :14.91 :14.72 :14.52 :14.85 :14.39 :

   :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.970: 0.952: 0.808: 0.820: 0.781: 0.675: 0.676:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.003: 0.001: 0.007: 0.012: 0.062: 0.088: 0.145:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

Ви :      :      :      : 0.006: 0.005: 0.011: 0.010:

Ки :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=     6.1 м,  Y=   187.5 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.28967 доли ПДК  |

                                     |       0.38690 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   173 град.

                       и скорости ветра 13.76 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0003|   1 | Т |     0.3750|   1.040466 |  80.7  |  80.7 |   2.7745759  |

|  2 |000101 0001|   1 | П2|     0.1650|   0.245515 |  19.0  |  99.7 |   1.4879711  |

|                              В сумме =   1.285981    99.7                         |

|            Суммарный вклад остальных =   0.003685     0.3                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: С.Норашен
     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

     Температура летняя =  32.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:32

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

          --------- Примесь 0301--------

000101 0004  1  Т    12.0        0.40  6.00  0.7540 100.0       -6      146                       1.0 1.000 0 0.0021000

          --------- Примесь 0330--------

000101 0004  1  Т    12.0        0.40  6.00  0.7540 100.0       -6      146                       1.0 1.000 0 0.0004600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:32

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

_____________________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная       |

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                               |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0004|  1  |    0.007138| Т  |   0.003342 |   1.05  |    82.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.007138  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.003342 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.05 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------------|

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:32

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.05 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:32

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:32

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:32

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия"..

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 С.Норашен.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, производство пемзаблоков.

     Вар.расч. :3    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 21.05.2021 12:32

     Режим раб.:01 - Основной

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                       

                           0330 Серы диоксид                                                        

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
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