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Կատարողների ցուցակ
Համակարգող` Ա.Գալոյան
Կատարողներ՝ 
- բաժինների կազմում, աղյուսակներ և հիմնավորումներ՝ Ա.Գալոյան
- արտանետումների հաշվարկ՝ Ա.Գալոյան
Վնասակար նյութերի մթնոլորտում ցրման համակարգչային հաշվարկը կատարվել է “ԷՌԱ” (ՌԴ) ծրագրի միջոցով, Ա.Գալոյանի կողմից:
«Արեգ Պլյուս»  ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


Համաձայն ՀՀ Կառավարության 27.12.2012թ. N1673-ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվը մշակվում է այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է 2 միլիարդ խորանարդ մետր չափանիշը կամ վայրկյանում գերազանցում է 2 հազար խորանարդ մետր չափանիշը:



Օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) մեկ տարում կամ մեկ վայրկյանում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձեվով`

ՕՊՕ տարեկան= [image: image2.png]yin
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որտեղ`



Աi-ն յուրաքանչյուրը` i-րդ նյութի առավելագույն արտանետումն է համապատասխանաբար մեկ տարում կամ վայրկյանում ըստ տեղնոլոգիական ռեգլամենտի (մգ/տարի կամ մգ/վրկ)



ՍԹԿi-i-րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է (մգ/մ3):



Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ն հաշվարկվել է ըստ Փոշի անօրգանական (SiO2 20-70%),  ՍԹԽ-ի միջին օրեկանը 0.1 մգ/մ3, իսկ տվյալ նյութի առավելագույն արտանետումը կազմում է 7.35 տ/տարի:

ՕՊՕ = (7.35x109):0.1=73.5 մլրդ/մ3
Քանի որ, ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 մլրդ/մ3 շեմը (73.5  մլրդ/մ3), ապա ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ` արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:
Անոտացիա
Ներկա հետազոտությունը և արտանետումների նորմատիվների նախագիծը մշակվել է “Արեգ Պլյուս” ՍՊԸ-ի  Նորաշենի պեմզայի հանքավայրի համար, հիմք ընդունելով “Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին” ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 27.12.2012թ. “Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի N 192 և 2008 թվականի օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” թիվ 1673-Ն որոշումը:
Աշխատանքում ի մի են բերվել կազմակերպության գործունեությունից առաջացող մթնոլորտն աղտոտող աղբուրների արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը: 
Աշխատանքում բերված են աղտոտման աղբուրների տեխնիկական հետազոտման արդյունքների տվյալները` տեքստային և աղյուսակային տեսքով:
Հանքավայրում առկա են արտանետման երկու աղբյուր.

- բացահանքը, որպես հարթակային չկազմակերպված աղբյուր,

- ջարդիչ կայանքը, որպես հարթակային չկազմակերպված աղբյուրներ:
Նշված աղբյուրներից արտանետվում է 1 տեսակի վնասակար նյութ՝


· փոշի անoրգանական` 7.35 տ/տարի,
Արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը կազմում 294 հազ. դրամ, հաշվարկը տես հավելված 1-ում:

ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետը համարվում է հաստատման պահից:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
2Կատարողների ցուցակ


3«Արեգ Պլյուս»  ՍՊԸ -ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը


4Անոտացիա


61. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին


92. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր


92.1. Օգտագործվող հումքը և հիմնական արտադրատեսակները


92.2. Փոշենստեցում


92.4. Հեռանկարային զարգացում


92.5 Սանիտարապաշտպանական գոտի


103. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը


104. Զարկային արտանետումների բնութագիրը


105. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը


136.
ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները


137. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը


137.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները


147.2.
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները


148.
ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը


159.
Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ


1610.
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ


17ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


18Հավելված 1


20Հավելված 2


21Հավելված 3




1. Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին
“Արեգ Պլյուս” ՍՊԸ ընկերությունը իրականացնում է ոչ մետաղական հանքավայրերի արդյունահանում և շինանյութերի արտադրություն:

Նորաշենի պեմզայի հանքավայրի տեղամասը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի Բուժական բնակավայրի տարածքում:
Ընկերության իրավաբանական հասե՝ ՀՀ ք. Երևան, Ավան ՎՇ, Ավան Առինջ 2-րդ միկրոշրջան 2/4-41:
Հանքավայրը տեղակայված է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին: Մոտակա Բուժական գյուղը գտնվում է հանքավայրից նվազագույնը 1.1կմ դեպի արևելք, իսկ Նորաշեն գյուղը 1.8 կմ հյուսիս-արևմուտք:

Հանքավայրի մերձակայքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, անտառներ կամ հանգստի գոտիներ չկան: 
Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է  282.110.926738, գրանցված է 2016-09-06թ.:

Հանքավայրի տեղանքի քարտեզ-սխեման և իրավիճակային քարտեզը բերված են ստորև:
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Նկար 1. Տեղանքի իրավիճակային քարտեզ

[image: image4.emf]
Նկար 2. Հանքավայրի տեղանքի քարտեզ-սխեմա
2. Տնտեսավարող սուբյեկտի բնութագիրը որպես մթնոլորտային օդն աղտոտող աղբյուր
2.1. Օգտագործվող հումքը և հիմնական արտադրատեսակները

«ԱՐԵԳ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ զբաղվում է Նորաշենի պեմզայի հանքավայրի շահագործման աշխատանքներով:
Տարեկան արտադրողականությունը՝ 80000մ3 արդյունահանվող պեմզայի զանգված:
Բացահանքում արդյունահանումը կատարվում է առանց հորատապայթեցման աշխատանքների,էքսկավատոր-ավտոինքնաթափ-բուլդոզեր լեռնատրանսպորտային համալիրի միջոցով:
Բացահանքից պեմզայի տեղափոխումն իրականացվում է սպառողի տրանսպորտային միջոցներով, իսկ մակաբացման ապարները դեպի ներքին լցակույտ իրականացվում է բուլդոզերի միջոցով:
Հումքի արտահանման, տեղափոխման ժամանակ քիչ քանակությամμ արտանետումներ առաջանում են մեխանիզմների և ավտոմեքենաների աշխատանքներից, մեքենաներն աշխատում են դիզելային վառելիքով, որոնց արտանետումները չկարգավորված արտանետման աղμյուրներ են, որոնք ունեն չնչին արտանետումներ, այդ պատճառով էլ հաշվարկներում չեն ընդգրկվել:
Այս գործընթացներում առաջանում է փոշի, որի մի մասը մեքենաների շարժումից, քամու կողմից տարվելով, դառնում են մթնոլորտային արտանետում: 
2.2. Փոշենստեցում

Հանքավայրի շահագործումը իրականացվում է բաց եղանակով, փոշու արտանետումների առաջացումը նվազեցնելու համար իրականացվում է հանքաքարի ջրցանում: 

2.4. Հեռանկարային զարգացում
“Արեգ Պլյուս” ընկերությունը Նորաշենի պեմզայի հանքավայրում վերակառուցում, ընդլայնում կամ վերազինում չի նախատեսում:

2.5 Սանիտարապաշտպանական գոտի

Համաձայն СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 հրաբխային խարամների հանքավայրի գործունեությունե դասվում են 3-րդ դասին, սանիտարապաշտպանական գոտին սահմանվում է 300մ:

3. Մթնոլորոտ արտանետվող աղտոտող նյութերի անվանացանկը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1.
	Նյութի անվանումը
	ՍԹԿ միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութի արտանետումը, 
տ/տարի

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական (Si02` 20 - 70%)

	0.3
	7.35


4. Զարկային արտանետումների բնութագիրը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2.
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների 
անվանումները
	Նյութի անվա-նումը
	Նյութի զարկային արտանետումը,
գ/զարկ,
	Արտանետման պարբերա-կանությունը,
(անգամ/ տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետումների տարեկան քանակությունը,տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Ելնելով հանքավայրի շահագործման եղանակի տեխնոլոգիայից զարկային արտանետումներ չեն կարող լինել, համապատասխանաբար աղյուսակ 2-ը չի լրացվում:
5. ՍԹԱ նորմատիվների հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 

ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի պարամետրերը ներկայացվում են աղյուսակ 3-ի տեսքով: 
Հանքավայրում առաջանում են 1 տեսակի վնասակար նյութ: 
Բացահանքը հանդիսանում է հարթակային աղբյուր: 

Նորաշենի պեմզայի հանքավայրի արտանետումների քանակները ներկայացվել են հանքավայրի շահագործման ՇՄԱԳ հաշվետվությունից: 
Հանքավայրում աշխատող տեխնիկայի և տրանսպորտի դիզելային վառելիքից առաջացող արտանետումներ չեն ներառվել ՍԹԱ նախագծում, հաշվի առնելով աննշան քանակները:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամե-րի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	 
	անվանումը
	քանակը
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Նորաշենի պեմզայի հանքավայր, բացահանք
	Ավտոտրանսպորտի աշխատանք
Հանույթաբարձման աշխատանք

Բեռնաթափում

Լցակույտ
	4
1

1

1


	4
1

1

1


	1560
260
1560
8760

	1560
260
1560
8760
	հարթակ
	
	1
	1
	1
	1


                                       3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման                     աղբյուրի ելքում
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ

	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	Ջերմաստիճանը,0C
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	2
	2
	99
	
	2.0
	
	15395.4
	
	20
	20
	-205
	41
	166
	271


                                             3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	
	
	
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը/ Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման միջին աստիճանը/ Մաքրման առավելագույն չափը, %
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	
	
	
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	-
	-
	-
	փոշի անօրգանական
	0.877
	
	7.35
	0.877
	
	7.35
	2021


որտեղ`

ՆՎ` ներկա վիճակ, Հ` հեռանկար
6. ՍԹԱ նորմատիվների/չափաքանակների հաշվարկի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները  հաշվարկվել են ըստ ԳՕՍՏ 17.2.3.02-2014-ի և բերված են 3 աղյուսակում:
Հաշվարկները կատարվել են ՙՏարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան՚ ժողովածուի հիման վրա:
Նստեցման անչաթելի գործակիցն ընդունվել է` մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ, նստեցման անչափելի գործակիցն ընդունվել է 1: 
7. Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը
7.1. Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների (հավելված 3):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.

Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման պայմանները:

	Հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայի գործակիցը
	200

	2.
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.0

	3.
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը T0C*
	32.0

	4.
	Միջին տարեկան քամիների վարդը 8 ուղղություններով (ռումբ %)
	

	
	Հյուսիս
	4

	
	Հյուսիս- Արևելք
	22

	
	Արևելք
	23

	
	Հարավ-Արևելք
	11

	
	Հարավ
	14

	
	Հարավ-Արևմուտք
	12

	
	Արևմուտք
	10

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	4

	6.
	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	3.4

	7.
	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	28


7.2. Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվում են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:

Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվում է «ԷՌԱ» համակարգչային ծրագրով:

Գետնամերձ կոնցենտրացիաների բաշխումը կատարվել է 1000x1000մ քառակուսում, 100մ քայլով:

Քանի որ հանքավայրը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը հաշվի չի առվել:

Հաշվարկների արդյունքները աղյուսակների տեսքով բերված են հավելվածների մասում: Ինչպես երևում է հաշվարկների արդյունքներից փոշու գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակավայրերի համար սահմանված ՍԹԿ սահմաններում:

Վնասակար նյութաերի ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
	Նյութի անվանումը
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան կազմակերպության տարածքի եզրին
	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան ՍՊԳ եզրին

	1
	2
	3

	Փոշի անօրգանական
	Cs=0.00067 доли ПДК

0.00020 мг/м3
	Cs=   0.00055 мг/м3
0.00183 доли ПДК


8. ՍԹԱ նորմատիվների որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցում չի դիտվում, այդ իսկ պատճառով անօրգանական փոշու համար սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է ընդունել որպես ՍԹԱ:

Քանի որ արտանետումները չեն գերազանցում վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. 

 ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
	NN
ը/կ
	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրակա-նացման ժամկետը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	 
	 
	 
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի


Հաշվարկների վերլուծության հիման վրա առաջարկվում է անօրգանական փոշու  համար նախատեսված արտանետումները ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի (տես աղյուսակ 6):

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանքավայրը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, ֆոնային աղտոտվածությունը չի ներառվել:  
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. 

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ 
“ԱՐԵԳ ՊԼՅՈՒՍ” ՍՊԸ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը

	 
	գ/վրկ
	տ/տարի

	Փոշի անօրգանական (Si02` 20 - 70%)
	0.877
	7.35


9. Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ

Անբարենպաստ եղանակի դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցառումները կրում են կազմակերպչական-տեխնիկական բնույթ և գործնականորեն ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները.

1. թույլ չտալ սարքավորումների գերբեռնված աշխատանք,
2. խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին,
3.  Անդորրի պայմաններում դադարեցնել էքսկավատորի աշխատանքները:
10. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ  ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ  կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը, ապա արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը` ընկերության տնօրենը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ նյութերի կոնցենտրացիաների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների կիրառման կամ օգտագործման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է կիրառել տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում կիրառվում  է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների դեպքում , բնակչության առողջության համար վնասակար  մթնոլորտի աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է իջեցնել վնասակար նյութերի արտանետումներն,  ընդհուպ մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում գերազանցվում է ՍԹԱ նորմատիվը, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել ՀՀ կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
· “Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ” հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N 91 – Ն Որոշմամբ 
· Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями Россевзапстрой. ВРД 66-125-90. М, 1991. 
· “ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ
      НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой СССР, 1987
· “МЕТОДИКА расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей). Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА им. А.А. СКОЧИНСКОГО

· “Արեգ Պլյուս” ՍՊԸ. Նորաշենի պեմզայի հանքավայրի  ՇՄԱԳ հաշվետվություն. Երևան, 2018
· “ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՈՒ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 192 ԵՎ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 953-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ կառավարության որոշում
· ՀՀ կառավարության 2006թ.փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ հաստատված վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների ցանկ
· ԳՈՍՏ 17.2.3.02-2014

Հավելված 1

Մթնոլորտի վրա գործունեության հետևանքով առաջացած տնտեսական վնասը
Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործոլնեոլթյան հետևանքով հասված վնասը հաշվարկվոլմ է համաձայն ՀՀ Կառավարոլթյան 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի :

Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառոլմների արժեքն է արտահայտված դրամական համարժեքով :

Տնտեսական վնասը հաշվարկվոլմ է համաձայն գործող մեթոդակարգի /ՀՀ Կառավարոլթյան 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշոլմ/:

Յոլրաքանչյոլր արտանետման աղբյոլրի համար տնտեսոլթյանը հասցված վնասը գնահատվոլմ է 1-ին բանաձևով`

Ա=Շգ • Փց •∑(Վi • Քi)                                   (1),

որտեղ` Ա-ն ազդեցոլթյոլնն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետոլթյան դրամներով ,
Շգ-ն աղտոտող աղբյոլրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտոլ) բնոլթագիրն արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9-րդ աղյոլսակի արդյոլնաբերական ձեռնարկոլթյոլնների տարածքների համար ընդոլնվոլմ է Շգ=4, ß³ñÅ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ (³ÝÇí³ÛÇÝ µ³ñÓÇã, ավտոինքնաթափ և այլն) ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇó íÝ³ëÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Շգ=5:

Վi –ն i –րդ  նյոլթի (փոշոլ տեսակի) համեմատական վնասակարոլթյոլնն արտահայտող մեծոլթյոլնն է, որի արժեքը հաշվարկվոլմ է համաձայն մեթոդակարգի 10-րդ և 11-րդ կետերի :


Քi – ն  տվյալ ( i –րդ ) նյոլթի արտանետոլմների քանակի հետ կապված գործակիցն է :

 Փց-ն փոխադրման ցոլցանիշն է, հաստատոլն է և ընտրվոլմ է՝ ելնելով բնապահպանոլթյան գործընթացը խթանելոլ սկզբոլնքից : Մեթոդակարգի համաձայն Փց =1000դրամ :

Քi գործակիցը որոշվոլմ է 2-րդ բանաձևով՝





Քi =գ • Տաi 


(2)

Տաi – i նյոլթի տարեկան փաստացի արտանետոլմներն են՝ տոննաներով :

գ- գործակից :

գ=1՝ անշարժ աղբյոլրների համար,

գ=3՝ շարժական աղբյոլրների (ավտոտրանսպորտի) համար :

Բացահանքի շահագործման ժամանակ, շարժական աղբյոլրների /մեքենա-սարքավորոլմ/ արտանետոլմներից տնտեսոլթյանը հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյոլսակ 5.2-ոլմ :

Ինչպես երևում է 5.2 աղյոլսակից,  հանքավայրի շահագործման հետևանքով աղտոտող նյութերի  արտանետոլմներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան առավելագույնը` 294 հազ. դրամ : 

Տնտեսական վնասի հաշվարկը 
	նասակար արտանետոլմների անվանոլմը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյոլթերի քանակը տ/տարի, Si
	Գործակից

Գ
	Գործակից  Քi
Քլ=Si ( Գ
	Վi
	Շգ
	Տնտեսական վնաս

ՀՀ դրամ 

Ա(1000(Շգ ( Վi Քi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Փոշի
	7.35
	1
	7.35
	10
	4
	294000

	Ընդամենը
	294000
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Հավելված 3
Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի աղյուսակները
1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

     Расчет выполнен ИП Арам Галоян

2. Параметры города

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Название: Егвард

     Коэффициент А = 200

     Скорость ветра Uмр =  25.0 м/с (для лета 25.0, для зимы 12.0)

     Средняя скорость ветра = 3.4 м/с

     Температура летняя =  32.0  град.C

     Температура зимняя =  -25.0  град.C

     Коэффициент рельефа =  1.00

     Площадь города =  0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

     Здания не заданы

     Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, Норашенский рудник пемзы.

     Вар.расч. :2    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 16.04.2021 11:59

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

______________________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001  1  П2    2.0        99.0  2.00 15395.4  20.0     -205       41      166      271  37 3.0 1.000 0 0.8770000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, Норашенский рудник пемзы.

     Вар.расч. :2    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 16.04.2021 11:59

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____________________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   |

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     |

|   центре симметрии, с суммарным М                                         |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|________________Источники________________|______Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |Режим|      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000101 0001|  1  |    0.877000| П2 |   0.559513 | 283.14  |   181.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|          Суммарный Mq =    0.877000 г/с                                   |

|          Сумма Cм по всем источникам =      0.559513 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|              Средневзвешенная опасная скорость ветра = 283.14 м/с         |

|___________________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, Норашенский рудник пемзы.

     Вар.расч. :2    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 16.04.2021 11:59

     Режим раб.:01 - Основной

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 32.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 990x990 с шагом 99

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 283.14 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, Норашенский рудник пемзы.

     Вар.расч. :2    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 16.04.2021 11:59

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= -73,  Y= 16

                    размеры: длина(по Х)= 990, ширина(по Y)= 990, шаг сетки= 99

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   511 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  -568.0; напр.ветра=142)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   412 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  -568.0; напр.ветра=136)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   313 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  -568.0; напр.ветра=127)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   214 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   422.0; напр.ветра=255)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   115 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   422.0; напр.ветра=263)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    16 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   422.0; напр.ветра=272)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -83 : Y-строка  7  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   422.0; напр.ветра=281)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -182 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   422.0; напр.ветра=290)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -281 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   422.0; напр.ветра=297)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -380 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   422.0; напр.ветра=304)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -479 : Y-строка 11  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   422.0; напр.ветра=310)

----------:______________________________________________________________________

 x=  -568 :  -469:  -370:  -271:  -172:   -73:    26:   125:   224:   323:   422:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=   422.0 м,  Y=  -479.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00248 доли ПДК  |

                                     |       0.00074 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   310 град.

                       и скорости ветра 25.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.8770|   0.002478 | 100.0  | 100.0 | 0.002825218  |

|                              В сумме =   0.002478   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, Норашенский рудник пемзы.

     Вар.расч. :2    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 16.04.2021 11:59

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      -73 м;  Y=       16 |

      |  Длина и ширина     : L=    990 м;  B=    990 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     99 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1

   |                                                                   |

 2-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 2

   |                                                                   |

 3-| 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |- 3

   |                                                                   |

 4-| 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |- 4

   |                    ^     ^                                        |

 5-| 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |- 5

   |              ^     ^     ^                                        |

 6-C 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 C- 6

   |                    ^     ^     ^                                  |

 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 7

   |                    ^     ^     ^                                  |

 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 8

   |                                                                   |

 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 9

   |                                                                   |

10-| 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-10

   |                                                                   |

11-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-11

   |                                                                   |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.00248 долей ПДК

                                         =0.00074 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   422.0 м

     ( X-столбец 11, Y-строка 11)     Yм =  -479.0 м

 При опасном направлении ветра  :     310 град.

  и "опасной" скорости ветра    : 25.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, Норашенский рудник пемзы.

     Вар.расч. :2    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 16.04.2021 11:59

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  54

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -416:  -417:  -413:  -404:  -391:  -373:  -352:  -326:  -298:  -226:  -153:   314:   339:   389:   439:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -166:  -203:  -241:  -277:  -313:  -346:  -377:  -405:  -429:  -484:  -538:  -562:  -533:  -467:  -401:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    438:   450:   468:   483:   493:   498:   499:   495:   486:   473:   455:   434:   408:   380:   308:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -400:  -385:  -353:  -318:  -282:  -244:  -207:  -169:  -133:   -97:   -64:   -33:    -5:    19:    74:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    235:   163:   163:   148:   115:    80:    44:     7:   -31:   -68:  -105:  -140:  -174:  -204:  -232:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    128:   182:   182:   193:   212:   226:   236:   242:   243:   238:   230:   216:   199:   177:   152:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________________________________________________________

 y=   -257:  -307:  -357:  -356:  -368:  -386:  -401:  -411:  -416:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    123:    57:    -9:   -10:   -25:   -57:   -92:  -128:  -166:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=  -353.0 м,  Y=   468.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00183 доли ПДК  |

                                     |       0.00055 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   160 град.

                       и скорости ветра 25.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.8770|   0.001834 | 100.0  | 100.0 | 0.002091369  |

|                              В сумме =   0.001834   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

     Город     :007 Егвард.

     Объект    :0001 ООО Арег Плюс, Норашенский рудник пемзы.

     Вар.расч. :2    Расч.год:  2021 без учета мероприятий      Расчет проводился 16.04.2021 11:59

     Режим раб.:01 - Основной

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                  

                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всей расчетной зоне.

     Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек:  26

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0(Uмр) м/с

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     98:   103:   125:   148:   117:    87:    57:    26:    23:    19:   -16:   -52:   -66:   -80:   -93:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -336:  -338:  -312:  -285:  -262:  -240:  -217:  -194:  -149:  -104:  -105:  -105:  -138:  -170:  -203:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________________________________________________________________

 y=    -55:   -17:    21:    60:    99:    51:     3:     3:     3:   -45:   -45:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -230:  -256:  -283:  -310:  -293:  -258:  -229:  -187:  -146:  -193:  -149:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРР-2017

          Координаты точки :  X=  -338.0 м,  Y=   103.2 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00067 доли ПДК  |

                                     |       0.00020 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   118 град.

                       и скорости ветра 25.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.8770|   0.000672 | 100.0  | 100.0 | 0.000766227  |

|                              В сумме =   0.000672   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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