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       Համաձայն  ՀՀ  կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի  27-ի  N167-Ն  որոշման  2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` ՍԹԱ նորմատիվների  նախագիծ  կազմվում է  այն տնտես3վարող  սուբեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման  վրա հաշվարկված ՕՊՕ - ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ մ3    չափանիշը, կամ  վայրկյանում գերազանցում է  երկու հազար մ3  չափանիշը:
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 > 2 մլդ -ից , որտեղ

        Ա i - արտանետվող վնասակար նյութի քանակն է տարեկան կտրվածքով   (մգ/ տարի, կամ  մգ/վրկ),  ՍԹԿ i –րդ նյութի համապատասխանաբար միջին օրական , կամ առավելագույն միանվագ սահմանային թույլատրելի խտությունն է ( մգ/մ3 ):  

                        Արտանետման աղբյուրներից արտանետվող վնասակար նյութերն են`

              Ածխածնի օքսիդ –  1,149 տ/տարի,

             Ազոտի օքսիդ (երկօքսիդի հաշվարկով – 0.391 տ/տարի), 

   ՕՊՕ = CO մգ/տարի : ՍԹԿ մգ/մ3+ NO2 մգ/տարի : ՍԹԿ մգ/մ3   =  1,149տ/տարի x 109մգ/տարի : 3.0    մգ/մ3+ 0,391  տ/տարի x109մգ/տարի : 0.04 մգ/մ3    = 10,158 մլդ. մ3/տարի > 2մլդ մ3-ից
              Քանի որ  ընկերության արտանետումները  մեկ տարում  գերազանցում  է 2 մլդ.մ3 չափ անիշը և կազմում է՝  10,158 մլդ. մ3/տարի , ուստի ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծ  (արտանետման աղբյուրների, կամ աղբյուրների խմբերի համար) : 
3.    ԱՆՈՏԱՑԻԱ
       Այս աշխատանքում ներկայացված է ՙ ՋԵՐՄՈՒԿ   ԳՈԼԴ՚  ՍՊԸ  գործող    արտանետման  անշարժ  աղբյուրները և  hաշվառվել է մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերը: 
       Աշխատանքի նպատակն է  մշակել  այդ  նյութերի  սահմանային  թույլատրելի  արտանետումների  (ՍԹԱ)  նորմատիվների  նախագիծը: 

       ՍԹԱ  նորմատիվների նախագիծը գիտատեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է մթնոլորտն աղտոտող  յուրաքանչյուր կոնկրետ աղբյուրի և  դրանցից արտանետվող յուրաքանչյուր վնասակար նյութի համար, պայմանով որ արտանետվող առանձին նյութը և բոլոր նյութերի ամբողջությունը արտանետվելուց և մթնոլորտում փոխարկումների ենթարկվելուց հետո չի ստեղծի մթնոլորտային օդի համար սահմահված չափանիշները գերազանցող գետնամերձ խտություններ:

        ՍԹԱ-ի մշակումը իրականացվում է  ձեռնարկության վնասակար ազդեցությունը  շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:

        Աշխատանքում  ներկայացված  են  մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  որակական  և  քանակական  բնութագրերը,  ինչպես  նաև  ձեռնարկության  բնութագիրը,  որպես  մթնոլորտն  աղտոտող  աղբյուրի: 

     Կատարվել  է  մթնոլորտ  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  արտանետման  աղբյուրների  լրիվ  հաշվառում  և  հաշվարկում: 

     Հաշվառումներից  պարզվել  է,  որ  գործում է     մթնոլորտի  աղտոտմանը  մասնակցող  արտանետման մեկ աղբյուր,   որտեղից  արտանետվում  է  երկու տեսակ  վնասակար նյութեր՜          
           ածխածնի օքսիդ – 1,149 տ/տարի

           ազոտի օքսիդ (երկօքսիդի հաշվարկով)  0,391 տ/տարի

     Արտանետումների  ընդհանուր  քանակը կազմում է  -1,154 տ/տարի: 
  Գումարային  հատկությամբ  օժտված  նյութերը  բացակայում են:  
      Կատարվել  է  մթնոլորտն  աղտոտող  վնասակար  նյութերի  ցրման  մեքենայական  հաշվարկ  ,,Էկո ցենտր'' ՜ унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭКО центр». ծրագրով (տես հավելված 2)   :
       Ցրման  հաշվարկի  արդյունքների վերլուծությունը ցույց  է  տալիս,  որ  կազմակերպության  արտադրատարածքից  արտանետվող  բոլոր  նյութերի  չափաքանակները  նորմայի  սահմաններում  են  և  չեն  գերազանցում  մթնոլորտային  օդի  սահմանային  թույլատրելի  խտությունները,  ուստի    արտանետումները  նվազեցնող  միջոցառումներ  չի  նախատեսվում  նախագծում  և  աղ.  5 –ը  չի  լրացվում: 

   Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ    աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել: Ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածության առաջացման հետ կապված արտանետման չափաքանակները վերանայվում են տրամադրման պահից  5  տարվանից  ոչ  շուտ: 

      Կազմակերպության  կողմից  արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասը կազմում է` -  24146   դրամ :
Կազմակերպության կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը   հաշվարկել է  ՀՀ կառավարության 2005թ 25-ի N91- Ն որոշման կարգի համաձայն
           Այն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

                                 Ա = Շգ .ՖՑ .  ∑ Վi .Քi
       Ա-ն ազդեցություննէ, արտահայտված  ՀՀ դրամներով ,    

       Շգ-ն աղտոտող  աղբյուրի   շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը  հավասար է-4 (համաձայն սույն կարգի 9 -րդ կետի), 
      Վi –ն   i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է , որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սյուն կարգի  10;11-րդ  կետերի 

      ՖՑ –ն  փոխադրման ցուցանիշն է  հաստատուն է ՖՑ = 1000դրամ
       Քi –ն տվյալ  i –րդ  նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակից է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սյուն կարգի  7-րդ  կետի 

       Ք I   գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով ` Քi = գ(3ՏԱi –2ՍԹԱi)     որտեղ՝
        ՍԹԱi -ն i–րդ նյութի սահմանային թույլատրելի արտանետումների քանակն է արտահայտած տոննաներով ,
                ՏԱ i-ն  i-րդ  նյութի տարեկան փաստացի արտանետունմներն է`  տոննաներով:  

                 գ=1` անշարժ աղբյուրների համար .  հետևաբար՝         

                ՏԱ i-ն  i-րդ  նյութի տարեկան փաստացի արտանետունմներն է`  տոննաներով:  

                 գ=1` անշարժ աղբյուրների համար .  հետևաբար՝         

                       Ածխածնի օքսիդ  Ք I =1 ;            1,149 տ/տարի, 
             ԱCO  = 4 x 1000 x 1(3 x  1,149 - 2 x 1,149) =   4596 դրամ
                      Ազոտի օքսիդ  Ք I =12,5 ;        0.391 տ/տարի, 
               ԱNOx = 4 x 1000 x 12.5 (3 x 0.391 - 2. x 0.391) =  19550 դրամ

                                  Ըհդամենը՝  Ա= 4596 + 19550  = 24146  դրամ
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	14

	
	

	Օթերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները, որոնք բնորոշում են բնակելի տարածքի մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման  պայմանները   (աղ. 4)
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	8. ՍԹԱ նորմատիվների  որոշումը, արտանետումների չափաքանակների առաջարկը
        ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր  (աղ. 5)
9.  

9.9.Անշարժ  աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակներ, արտանետման  թույլտվություններ  (աղ. 6) 
	15

15

	
	
16

	10.Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ                              
	17


      11. Գրականության ցանկ    18                                                                   
	                             Հավելվածներ

1. Ռելիեֆի   գործակիցը  -  19
2. Ֆոնային աղտոտվածության  տվյալներ- 20
             3․ Մեքենայական  հաշվարկ   -  21 -  32
	


5․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ
     ՙ ՋԵՐՄՈՒԿ   ԳՈԼԴ՚  ՍՊԸ  նախատեսված է սեղանի բնական բուժիչ հանքային ջրի շշալցման և իրացման  համար : 
      Հասցե –  ՀՀ  Վայոց Ձորի մարզ, ք․Ջերմուկ, գյուղ Կեչուտ  :  
     Կազմակերպությունը գտնվոմ է  բնակելի  գոտում: Արտադրական բոլոր գործողություննեերը  կատարվում են  մեկ  տարածքում:
    Կազմակերպության տարածքում  չկան լճային և գետային ցանցեր :   Շրջակայքում  հիվանդանոց, դպրոց, մանկապարտեզ և գյուղատնտեսական ցանքատարածքներ չկան:            Ներկայացված է տվյալ սուբեկտների քարտեզ-սխեման մթնոլորտ արտանետող արտանետման աղբյուրների  նշումով և  տեղանքի իրավիճակային քարտեզը տեղանքում գտնվող փողոցների, կառույցների  նշումով , սահմանակից այլ ձեռնարկություններ չկան :

    Տեղանքի հարթության ռելիեֆի գործակցի մասին ներկայացված է հավելված 2 –ում:

 Պետռեգիստրի  գրանցման  համարը`  20․110․00255 ,   տրված է 02․11․1999 թ.  : 

  Գործունեության հասցե՝    ՀՀ   Վայոց  Ձորի  մարզ, ք․ Ջերմուկ,  գ․ Կեչուտ       

 ՙ ՋԵՐՄՈՒԿ   ԳՈԼԴ՚  ՍՊԸ                
     Իրավաբանական հասցե – ՀՀ   Վայոց Ձորի մարզ, ք․ Ջերմուկ,  գ․ Կեչուտ :
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ՙՋԵՐՄՈՒԿ  ԳՈԼԴ  ՚  ՍՊԸ
տեղանքի իրավիճակային քարտեզը

Տարածքում գտնվող  կառույցների նշումով

6.  ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ  ՍՈՒԲԵԿՏԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  ՈՐՊԵՍ  ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ  ՕԴՆ

ԱՂՏՈՏՈՂ  ԱՂԲՅՈՒՐ
       ՙ ՋԵՐՄՈՒԿ   ԳՈԼԴ՚  ՍՊԸ  նախատեսված է սեղանի բնական բուժիչ հանքային ջրի շշալցման և իրացման  համար : 

       Կազմակերպության մթնոլորտային օդն աղտոտող հմնական աղբյուրը  կաթսայատունն է : 
Կաթսայատանը որպես  հիմնական  վառելիք կիրառվում է բնական գազ : Այլընտանքային վառելիք չի նախատեսվում :

Կաթսայատնը   գործում է  Ե -1/ 9 -1Գ  1000  կվտ հզորության մեկ կաթսա,  որը նախատեսված է ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համար  : 
       Գազի  այրումից առաջացած վնասակար նյութերը՝ ազոտի և ածխածնի օքսիդները  արտանեվում են    ծխատար խողովակի միջոցով    (բարձրությունը՝H- 35 մ, տրամագիծը՝ D-0.6 մ ) , աղբյուր N1 )   :
      Գազի միջին  ժամային ծախսը   կազմում է 30 մ3/ժամ՝, իսկ տարեկան  ծախսը  122400         մ 3/ տարի :
   Գազի այրման ժամանակ առաջացած ազոտի և ածխախնի օքսիդների հաշվարկը  կատարվել է գործող մեթոդիկայի  համաձայն` CO - 0,00939 ,   NO2  - 0,0032 գործակիցներով:

    Կազմակերպության  գազի  ընդհանուր տարեկան ծախսը կազմում է՝ 122400 մ 3/ տարի  : 

    Մթնոլորտ  արտանետվող վնասակար է նյութերի  ցանկը,  նրանց  ՍԹԽ –ն,  արտանետումների  քանակը  տ/տարի ներկայացված  է  աղյուսակ  1 -ում: 
  ՍԹԱ  նորմատիվների  հաշվարկի  համար  արտանետվող  վնասակար  նյութերի  արտանետման  աղբյուրների  պարամետրերը  և  արտանետվող  նյութերի  տեսակն ու քանակությունները     ներկայացված  են  աղյուսակ  3-ում:  

    Հաշվարկները  կատարվել  են  “Տարբեր  արտադրությունների  կողմից  մթնոլորտն  արտանետվող  նյութերի  արտանետումների  հաշվարկի  մեթոդիկան”  ժողովածուի  հիման  վրա : 

       Առաջիկա  տարիների ընթացքում աշխատանքային ծավալների փոփոխություններ չեն սպասվում, որի համար աղյուսակ 3 –ի հեռանկար սյունակը չի լրացվում:

ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ
                                                                                                                         Աղյուսակ  1

	Հ/հ
	Նյութի  անվանումը
	       ՍԹԽ
միանգամյա առավելագույն 

      մգ/մ3
	Նյութի
արտանետումները, տ/տարի

	
	1
	2
	3

	1
	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	1,149

	2
	Ազոտի օքսիդներ

 (երկօքսիդի հաշվարկով)


	0.2
	0,391

	
	   Ընդամենը
	
	1,540


   Գումարային  հատկությամբ  օժտված  նյութեր չկան: 

      Սահմանային թույլատրելի առավելագույն միանվագ խտությունները /կոնցենտրացիաները /վերցված են  ՀՀ կռավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N 160-Ն  որոշմամբ հաստատված  ցանկից :

      Համաձայն կառավարության 23 հոկտեմբերի 2013 թվականի N1174-Ն որոշման, որը ուժի մեջ է 16.11.2013թ.      Ազոտի երկօքսիդի  ՍԹԽ 0.2 մգ/մ3  է, նախկինում N 160-Ն որոշման մեջ գործող ՍԹԽ 0.085 մգ/մ3 փոխարեն: Առողջարանային տարածքերի համար ՍԹԽ-ն   վերցվել է տվյալ նյութի 0,8 ՍԹԽ-ի մասով   / N 160-Ն , 3-րդ կետ/ :
                                                                                                                                      ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 
Զարկային  արտանետումներ  ունեցող  աղբյուրների  թվարկումը և բնութագիրը
	Արտադրամասի  (տեղա-մասի)

աղբյուրների անվանումը  
	Նյութի անվանումը
	Նյութի  զարկային անվանումը,

    գ/ զարկ
	Արտանետման պարբերականությունը.                     (անգամ /տարի)
	Արտանետման տևողությունը,     վրկ
	Զարկային արտանետումների
տարեկան քանակությունը, տ

	            1              
	          2
	      3
	       4
	          5
	        6

	
	
	
	
	
	


Կազմակերպության  արտադրատարածքում զարկային արտանետումներ չկան , այդ պատճառով  աղյուսակ

  2-ը չի լրացվում :

ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿԻ  ՀԱՄԱՐ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՊԱՊԱՄԵՏՐԵՐ

                               Աղյուսակ  3
	Արտադրություն
արտադրամաս
	Աղտոտող  նյութերի  առաջացման  աղբյուրները
	Աշխատա
ժամերի տարեկան  քանակը
	Արտանետման աղբյուրների անվանումը
	Աղբյուրների
 Քանակը
	Աղբյուրի  կարգաթիվը

	
	Անվանումը
	Քանակը
	
	
	
	
	

	
	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	Կաթսայատուն
	Կաթսա Е-1/9-1Г   
	1

	
	4080
	
	Ծխատար

խողովակ
	
	1

	
	1
	


3-րդ   աղյուսակի  շարունակությունը

	Աղբյուրի  կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը,մ
	Աղբյուրի
Տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման  աղբյուրի  ելքում

	
	
	
	արագությունը մ/վրկ
	ծավալը 

մ3/վրկ
	ջերմաստիճա -նը,  0C

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	35
	
	0,6
	
	4,8
	
	1,35
	
	100
	


3-րդ   աղյուսակի  շարունակությունը
	Աղբյուրի  կարգաթիվը
	Կոորդինատները քարտեզ- սխեմայում,

                            Մ
	Գազամաքրման
սարքերի անվանումը
	մաքրման
ենթակա նյութերը

	Մաքրման միջին
աստիճանը


	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 

1-ին  ծայրի
	գծային աղբյուրի
2 –րդ ծայրի
	
	ապահովվածության  գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը,  %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	
	135
	116
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3-րդ աղյուսակի  շարունակությունը
	Աղբյու​րի  կարգա –թիվը
	Նյութի  անվանումը
	Աղտոտող  նյութերի  արտանետումների
	ՍԹԱ
հասնելու տարին

	
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	ՆՎ

	Հ

	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	….գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1

	
	Ածխածնի օքսիդ

Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	  0,078
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	57,7
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	1,149

0,391
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	     որտեղ`  ՆՎ – ներկա  վիճակ,     Հ – հեռանկարային
	


7.   ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՑՐՄԱՆ   ՀԱՇՎԱՐԿԸ
     1) Օդերևութաբանական բնութագիրը և բնակավայրի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի  ցրման պայմանները որոշող գործակիցները ներկայացվում են աղյուսակ 4-ում, որը տրամադրվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կողմից
                                                                                                                                     ԱՂՅՈՒՍԱԿ  4
OԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ   ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ   ԵՎ  ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ,  ՈՐՈՆՔ  ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՆ  ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ  ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՑՐՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
	     Բնութագրերի  անվանումը
	Մեծությունը



	Մթնոլորտի շերտադասավորությունից կախված գործակիցը, A
	200

	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.27

	Տարվա ամենաշոգ ամսվա մաքսիմալ միջին ջեր​մաստիճանը
                                T  0C
	22,6

	Միջին տարեկան <<քամիների վարդը  >> %-ով
	

	Հյուսիս
	1

	Հյուսիս-արեւելք
	2

	Արեւելք
	25

	Հարավ-արեւելք
	38

	Հարավ
	8

	Հարավ-արեւմուտք
	8

	Արեւմուտք
	15

	Հյուսիս-արեւմուտք
	8

	Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5%ապահովվածությամբ)
	2,9մ/վրկ

	Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարինմեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)
	21 մ/վրկ


   2)  Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի հակիրճ արդյունքները
       Մթնոլորտում  վնասակար  նյութերի   ցրվածության  հաշվարկները  կատարելու  համար, կատարվել է մթնոլորտ արտանեվող վնասակար նյութերի արտանետման աղբյուրների գույքագրում և արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկում: Ըստ գույքագրման արդյունքների, ճշգրտված  և  ուղղված  տվյալների  հիման  վրա  կազմվել և հաշվարկվել են  ՍԹԱ հաշվարկի  ելակետային  տվյալները` ԳՈՍՏ  17.2.3.02-14– ի պահանջներին համապատասխան, որը նեկայացված է  աղյուսակ 

3-ում :

     Հաշվարկները  կատարվել  են <<Տարբեր  արտադրությունների  կողմից  մթնոլորտն  աղտոտող  նյութերի  արտանետումների  հաշվարկի  մեթոդիկա >> ժողովածուի  հիման  վրա:                                                                                                                  

   Գետնամերձ խտությունների բաշխման որոշումը կատարվել է 1000 x1000 մ քառակուսում 100 մ քայլով:     

   Նստեցման  անչափելիության  գործակիցն  ընդունվել  է  ա/ գազանման  վնասակար  նյութերի   և  մանր  դիսպերսության  աէրոզոլների  համար  1 :  

     Վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկը, որը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի կողմից հաստատված համակարգչային ծրագրերի հիման վրա: 
      Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի մակերեսը պետք է ընդգրկի մինչև 0,05 ՍԹԽ աղտոտվածությամբ տարածքները, ընդ որում, արտանետման աղբյուրները պետք է տեղադրվեն ցրման հաշվարկի համար ընդունված մակերեսի կենտրոնական մասում, իսկ ցանցի քայլը պետք է թույլ տա գնահատելու աղտոտվածությունն արտանետող կազմակերպության տարածքի եզրին, սանիտարապաշտպանական գոտու սահմանի եզրին և ամենամոտ բնակելի տարածքներում:

      Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ  սահմանային թույլատրելի խտության գերազանցում չի դիտվում ներկայացված նյութերի համար, ուստի այդ վնասակար նյութերի սահմանված նորմատիվները առաջարկվում է որպես ՍԹԱ :

  8. ՍԹԱ  նորմատիվների որոշումը , արտանետումների   չափաքանակների  առաջարկը
     1)Որոշված ՍԹԱ նորմատիվները առաջարկվում են , որպես արտանետումների չափաքանակներ , քանի որ աղտոտող նյութերի արտանետումները ցրվելու արդյունքում գետնամերձ շերտում  չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելի խտությունները (ՍԹԽ): 

       Կազմակերպության արտանետումները տվյալ տեղանքի ֆոնային աղտոտվածության հետ մեկտեղ չեն գերազանցում այդ վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները :
        Ֆոնային աղտոտվածության տվյալները վերցվել են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության կայք էջից՝ ըստ բնակչության թվաքանակի կատարած հաշվարկի:  Ֆոնային աղտոտվածության  խտություններն  ամենատարածված աղտոտող նյութերի համար ընդունվել են՝  ազոտի օքսիդներ - 0,008 մգ/մ3 , ածխածնի օքսիդ - 0.4 մգ/մ3  ,  ծծմբի  երկօքսիդ- 0,02 մգ/մ3 , չտարբերակված անօրգանական փոշի՝ այսինքն կախված մասնիկներ – 0,2 մգ/մ3 ( տես հավելված 2) :

         2)Քանի որ արտանետումների արդյունքում ձևավորված  աղտոտող նյութերի  խտությունները  չեն գերազանցում համապատասխան սահմանային թույլատրելի խտությունները (ՍԹԽ), ուստի արտանետումների նվազեցման միջոցառումների ծրագիր տնտեսվարող սուբեկտի կողմից չի  մշակվում և աղ. 5-ը չի լրացվում :      

                                                                                                                    ԱՂՅՈՒՍԱԿ  5.
ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ  ՀԱՍՆԵԼՈՒ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ
	NN  


	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը
	Իրականացման  ժամկեկո
	Վնասակար նյութի(նյութեր) արտանետումները մինչև միջոցառումները
	  Վնասակար նյութի
(նյութեր) արտանետումները միջոցառումն իրականացնելուց հետո

	
	
	
	
	

	
	
	
	գ/վրկ                տ/տարի 
	գ/վրկ          տ/տարի        

	1 -տարածք
	Միջոցառոմ չկա
	-
	·  -


	
--                              --


9. Առաջարկվող  արտանետման չափաքանակները հանդիսանում են նախագծի անբաժանելի  մասը:
Ներկայացվում է աղյուսակ 6-ի տեսքով
ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ  ՆՅՈՒԹԵՐ  ՄԹՆՈԼՈՐՏ  ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
( ՙ ՋԵՐՄՈՒԿ   ԳՈԼԴ՚  ՍՊԸ  )    ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ /
ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ   ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	Աղտոտող նյութը

	Ընդհանուր արտանետումը

	Աղտոտող նյութը

	Ընդհանուր արտանետումը

	
	գ/վրկ       տ/տարի
	
	գ/վրկ        տ/տարի

	Ածխածնի օքսիդ
	 0,078               1,149
	-
	          -                -

	Ազոտի օքսիդներ
(երկօքսիդի հաշվարկով)


	 0,026               0,391
	-


	          -                 -


10.   ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԿԼԻ​ՄԱՅԱ​ԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
       Անբարենպաստ եղանակի դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցա​ռում​ները կրում են կազմակերպչական-տեխնիկական բնույթ և գործ​նականորեն ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները:

1. Թույլ չտալ սարքավորման գերբեռնված աշխատանք
2. Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին
3. Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում հարկ է ան​միջապես դանդաղեցնել կամ ժամանակավորապես դադարեցնել տվյալ սար​քավորման աշխատանքը և դանդաղեցնել կամ դադարեցնել  գազի մատակարարումը  կաթսային  :

4. Արգելել անսարք սարքավորումներով աշխատել : 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ  ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ  ԵՎ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏԱ-ՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ  ԵՎ ՍԹԱ   ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ
1.
Քանի որ ՍԹԱ կատարման համար պատասխանատու է կազմակերպությունը,  արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը՝  ընկերության տնօրենը:

2.
Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ վնասակար նյութերի խտությունների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: ՈՒղղակի չափման մեթոդների անհնարինության դեպքում թույլատրվում է տեսական հաշվարկի մեթոդը: Տվյալ դեպքում օգտագործվել է տեսական հաշվարկի մեթոդը:

3.
Անբարենպաստ  կլիմայական պայմանների ժամանակ, բնակչության առողջության համար մթնոլորտի վնասաբեր աղտոտման ընթացքում կազմակերպությունը պարտավոր է վնասակար նյութերի արտանետումները իջեցնել ընդհուպ  մինչև աշխատանքի դադարեցումը:

4.
Եթե վթարի արդյունքում ՍԹԱ-ի նորմատիվը գերազանցում է, ապա ձեռնարկությունը պարտավոր է հայտնել մթնոլորտի պահպանությանը վերահսկող մարմնին և անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել վնասակար նյութերի արտանետումները սահմանափակելու ուղղությամբ , ինչպես նաև տեղեկատվություն հաղորդել ՀՀ  կառավարությանը  ենթակա ՙԱռողջապահական և աշխատանքային տեսչական մարմին՚ տեղեկատվություն հաղորդել վթարի և ձեռնարկած միջոցառումների մասին :
              Քանի որ տվյալ կազմակեպցության  արտադրահրապարակից կատարվող արտանետումները չեն գերազանցում այդ նյութերի համար սահմանված չափաքանակները ուստի անհրաժեշտություն չկա անբարենպաստ կլիմայական  պայմանների ժամանակ կիրառել  արտանետումների կարգավորման միջոցառումներ:

11.  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ   ՑԱՆԿԸ
1.
ԳՕՍՏ 17.2. 3. 02 - 14 “  Արդյունբերական ձեռնարկությունների կողմից աղտոտող նյութերի թույլատրելի արտանետումների սահմանման կանոնները”:

2.
Ñáîðíèê ìåòîäèê ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ðàç​    ëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ëåíèíãðàä, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.

3.
Âðåìåííàÿ èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ íîðìà​òèâîâ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó äëÿ  îòäåëüíî íîðìè​ðóåìûõ ïðåä​ïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ÎÍÄ-86.

4.    ՀՀ  օրենք “Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին”

5.   ՀՀ կառավարության  11.01.2007թ. որոշում № 67-Ն “Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերի և հսկման մեթոդների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին”:

6.   ՀՀ կառավարության  02..02.2006թ. որոշում № 160-Ն “Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին”:

7.     ՀՀ կառավարության  որոշում  27 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1673-Ն: “Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահամնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999թ.-ի մարտի 30-ի N192 և 2008 թ.-ի օգոստոսի 21-ի N953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին”:

8 .        ՀՀ  կառավարության  23.01.2020  թվականի  N  62-Ն  որոշում`  ՙ  Հայաստանի 
հանրապետության  կառավարության  2012  թվականի  դեկտեմբերի  27-ի  N  1673 –Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՚ :

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր
                                                                                                                                          Հավելված  1

ՏԵՂԱՆՔԻ ՌԵԼԻԵՖԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ  ՀԱՇՎԱՐԿԸ

           h = 35մ        -     արտանետման ամենաբարձր աղբյուրը,

          H0 =  200 մ     -     տեղանքի բարձրությունը, խորությունը
          X0 =   2200 մ     -    արգելքի կենտրոնից մինչև ձեռնարկությունն ընկած
                                       հեռավորությունը,                

           a0 =  2000     -      արգելքի եզրի կիսալայնքը,

          Ռելիեֆի գործակիցը որոշված է հետևյալ բանաձևով՝
                                      ( =1+  (1 ((m - 1)

                       Գտնել  n1  և  n2-ի  արժեքները՝
                           n1 = h/H0 = 35 /200= 0,175

n1<0,5

                           n2 = a0/H0 = 2000 /200  = 10            n2 =10 - ի դեպքում համաձայն աղյուսակի         գտնում ենք   (m = 1,6
                         (1  - որոշվում է x0 /a0 հարաբերությամբ
                                                   x0/a0 =2200 : 2000 = 1,1
                Դիտում ենք գրաֆիկը և գտնում     (1  - ի արժեքը`         (1  = 0,45
                          Տեղադրելով բանաձևի մեջ՝
                                           ( = 1 + 0,45  ( 1.6 - 1) = 1,27
                                                             ( = 1,27
                                                                                                                  Հավելված  2 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՅԷԿՈՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՀՀ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐ

      Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները` հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի` ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից  

	Բնակչության քանակը

 (հազ. մարդ)
	Որոշված  նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիան( մգ/մ3 )    



	
	   Փոշի
	Ծծմբի երկօքսիդ
	Ազոտի երկօքսիդ
	Ածխածնի օքսիդ

	     50-125
	     0.4
	    0.05
	     0.03
	    1.5

	     10-50
	     0.3
	    0.05
	     0.015
	     0.8

	< 10
	     0.2
	    0.02
	     0.008
	     0.4


   ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի հանրապետությանմշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալների

                                                                                                   Հավելված  3
ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿ

ОТЧЕТ

Расчёт загрязнения атмосферы унифицированной программы расчёта
загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр»

Объект: «ՋԵՐՄՈՒԿ  ԳՈԼԴ» ՍՊԸ 

Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы


порог целесообразности по вкладу источников выброса: 
0,05;


расчетный год
2022.

Метеорологические характеристики и коэффициенты:

коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200;


средняя температура наружного воздуха, °С:
22,6;


коэффициент рельефа:
1,27.

Параметры перебора ветров:

направление, метео °:
0 - 360 (шаг 1);


скорость, м/с:
0,5 - 21 (шаг 0,1).


Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.


Количество загрязняющих веществ в расчете - 2 (в том числе твердых - нет; жидких и газообразных - 2), групп суммации - нет. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1.


	Продолжение таблицы 1.1.1

	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Предельно-допустимая концентрация, мг/м³

	код
	наименование
	
	максимально-разовая
	средне-суточная
	ОБУВ
	используется в расчете

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	301
	Азота диоксид
	3
	0,2
	0,04
	-
	0,2

	337
	Углерод оксид
	4
	5
	3
	-
	5



Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2.


	Продолжение таблицы 1.1.2

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	301

Азота диоксид
0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

337

Углерод оксид
0,08

0,08

0,08

0,08

0,08





Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.3.


	Продолжение таблицы 1.1.3

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-26,2
	-15,6
	2
	Точка в промзоне

	2
	28
	-13
	2
	Точка в промзоне

	3
	29,26
	-71,26
	2
	Точка в промзоне

	4
	-30,2
	-76,5
	2
	Точка в промзоне

	5
	15,52
	0,54
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	6
	46,95
	-65,91
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	-17,87
	-92,76
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	-46,35
	-32,53
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-52
	44,1
	2
	Точка в жилой зоне

	10
	-48,8
	-1,5
	2
	Точка в жилой зоне

	11
	-45,7
	-156
	2
	Точка в жилой зоне

	12
	-93,3
	-42,7
	2
	Точка в жилой зоне

	13
	-86,9
	-140,1
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4.


	Продолжение таблицы 1.1.4

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-372,83
	-9,15
	271,14
	-9,15
	542,537
	2
	40
	-



Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.5.


	Продолжение таблицы 1.1.5

	№ ИЗА
	Учет в расчете
	Исключение из фона
	№ режима ИЗА
	Срок действия режима ИЗА в расчётном году
	Рабочий график
	Принадлежность к группе источников, работающих не одновременно

	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объект:
1. Объект №1  ՋԵՐՄՈՒԿ  ԳՈԼԴ  ՍՊԸ

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	+
	+
	-
	01 января
	31 декабря
	-
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.1.6.


	Продолжение таблицы 1.1.6

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
1. Объект №1  ՋԵՐՄՈՒԿ  ԳՈԼԴ  ՍՊԸ

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	1
	35
	0,6
	4,8
	1,35
	100
	0
	0
	-
	1,27
	0,938
	337

0,078

1

0,001

186,38

301

0,026

1

0,01

186,38




1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид»


Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3. 


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – 1; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,026 грамм в секунду и 0 тонн в год.


В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).


Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1.


	Продолжение таблицы 1.2.1

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	301
	Азота диоксид
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.2.2.


	Продолжение таблицы 1.2.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
1. Объект №1  ՋԵՐՄՈՒԿ  ԳՈԼԴ  ՍՊԸ

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	1
	35
	0,6
	4,8
	1,35
	100
	13,5
	-38,1
	-
	1,27
	0,938
	301
	0,026
	1
	0,01
	186,38


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0103<0,05.

1.3 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид»


Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4. 


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – 1; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,078 грамм в секунду и 0 тонн в год.


В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).


Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.1.


	Продолжение таблицы 1.3.1

	Наименование фонового поста
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	скорость ветра, м/с

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. -
	0
	0
	337
	Углерод оксид
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.2.


	Продолжение таблицы 1.3.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
1. Объект №1  ՋԵՐՄՈՒԿ  ԳՈԼԴ  ՍՊԸ

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	1
	35
	0,6
	4,8
	1,35
	100
	13,5
	-38,1
	-
	1,27
	0,938
	337
	0,078
	1
	0,001
	186,38


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,001237<0,05.

1.4 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций


Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации.


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.2.


	Продолжение таблицы 1.4.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-26,2
	-15,6
	2
	Точка в промзоне

	2
	28
	-13
	2
	Точка в промзоне

	3
	29,26
	-71,26
	2
	Точка в промзоне

	4
	-30,2
	-76,5
	2
	Точка в промзоне

	5
	15,52
	0,54
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	6
	46,95
	-65,91
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	-17,87
	-92,76
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	-46,35
	-32,53
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-52
	44,1
	2
	Точка в жилой зоне

	10
	-48,8
	-1,5
	2
	Точка в жилой зоне

	11
	-45,7
	-156
	2
	Точка в жилой зоне

	12
	-93,3
	-42,7
	2
	Точка в жилой зоне

	13
	-86,9
	-140,1
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.3.


	Продолжение таблицы 1.4.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-372,83
	-9,15
	271,14
	-9,15
	542,537
	2
	40
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.4.4.


	Продолжение таблицы 1.4.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
1. Объект №1  ՋԵՐՄՈՒԿ  ԳՈԼԴ  ՍՊԸ

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	1
	35
	0,6
	4,8
	1,35
	100
	0
	0
	-
	1,27
	0,938
	337

0,078

1

0,001

186,38

301

0,026

1

0,01

186,38





Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.4.5.


	Продолжение таблицы 1.4.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	Пром.
	-26,2
	-15,6
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Пром.
	28
	-13
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Пром.
	29,26
	-71,26
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Пром.
	-30,2
	-76,5
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	ОСЗЗ
	15,52
	0,54
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	ОСЗЗ
	46,95
	-65,91
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	ОСЗЗ
	-17,87
	-92,76
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	ОСЗЗ
	-46,35
	-32,53
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Жил.
	-52
	44,1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Жил.
	-48,8
	-1,5
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Жил.
	-45,7
	-156
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Жил.
	-93,3
	-42,7
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Жил.
	-86,9
	-140,1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.4.6.


	Продолжение таблицы 1.4.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-372.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	2
	-332.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3
	-292.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	4
	-252.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	5
	-212.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	6
	-172.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	7
	-132.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	8
	-92.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	9
	-52.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	10
	-12.83
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	11
	27.17
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	12
	67.17
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	13
	107.17
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	14
	147.17
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	15
	187.17
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	16
	227.17
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	17
	267.17
	-280.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	18
	-372.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	19
	-332.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	20
	-292.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	21
	-252.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	22
	-212.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	23
	-172.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	24
	-132.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	25
	-92.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	26
	-52.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	27
	-12.83
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	28
	27.17
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	29
	67.17
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	30
	107.17
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	31
	147.17
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	32
	187.17
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	33
	227.17
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	34
	267.17
	-240.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	35
	-372.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	36
	-332.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	37
	-292.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	38
	-252.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	39
	-212.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	40
	-172.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	41
	-132.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	42
	-92.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	43
	-52.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	44
	-12.83
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	45
	27.17
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	46
	67.17
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	47
	107.17
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	48
	147.17
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	49
	187.17
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	50
	227.17
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	51
	267.17
	-200.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	52
	-372.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	53
	-332.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	54
	-292.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	55
	-252.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	56
	-212.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	57
	-172.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	58
	-132.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	59
	-92.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	60
	-52.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	61
	-12.83
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	62
	27.17
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	63
	67.17
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	64
	107.17
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	65
	147.17
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	66
	187.17
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	67
	227.17
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	68
	267.17
	-160.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	69
	-372.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	70
	-332.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	71
	-292.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	72
	-252.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	73
	-212.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	74
	-172.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	75
	-132.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	76
	-92.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	77
	-52.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	78
	-12.83
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	79
	27.17
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	80
	67.17
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	81
	107.17
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	82
	147.17
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	83
	187.17
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	84
	227.17
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	85
	267.17
	-120.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	86
	-372.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	87
	-332.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	88
	-292.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	89
	-252.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	90
	-212.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	91
	-172.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	92
	-132.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	93
	-92.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	94
	-52.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	95
	-12.83
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	96
	27.17
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	97
	67.17
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	98
	107.17
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	99
	147.17
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	100
	187.17
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	101
	227.17
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	102
	267.17
	-80.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	103
	-372.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	104
	-332.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	105
	-292.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	106
	-252.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	107
	-212.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	108
	-172.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	109
	-132.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	110
	-92.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	111
	-52.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	112
	-12.83
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	113
	27.17
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	114
	67.17
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	115
	107.17
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	116
	147.17
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	117
	187.17
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	118
	227.17
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	119
	267.17
	-40.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	120
	-372.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	121
	-332.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	122
	-292.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	123
	-252.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	124
	-212.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	125
	-172.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	126
	-132.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	127
	-92.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	128
	-52.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	129
	-12.83
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	130
	27.17
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	131
	67.17
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	132
	107.17
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	133
	147.17
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	134
	187.17
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	135
	227.17
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	136
	267.17
	-0.42
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	137
	-372.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	138
	-332.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	139
	-292.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	140
	-252.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	141
	-212.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	142
	-172.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	143
	-132.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	144
	-92.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	145
	-52.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	146
	-12.83
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	147
	27.17
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	148
	67.17
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	149
	107.17
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	150
	147.17
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	151
	187.17
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	152
	227.17
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	153
	267.17
	39.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	154
	-372.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	155
	-332.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	156
	-292.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	157
	-252.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	158
	-212.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	159
	-172.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	160
	-132.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	161
	-92.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	162
	-52.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	163
	-12.83
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	164
	27.17
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	165
	67.17
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	166
	107.17
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	167
	147.17
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	168
	187.17
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	169
	227.17
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	170
	267.17
	79.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	171
	-372.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	172
	-332.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	173
	-292.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	174
	-252.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	175
	-212.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	176
	-172.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	177
	-132.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	178
	-92.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	179
	-52.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	180
	-12.83
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	181
	27.17
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	182
	67.17
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	183
	107.17
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	184
	147.17
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	185
	187.17
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	186
	227.17
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	187
	267.17
	119.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	188
	-372.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	189
	-332.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	190
	-292.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	191
	-252.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	192
	-212.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	193
	-172.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	194
	-132.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	195
	-92.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	196
	-52.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	197
	-12.83
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	198
	27.17
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	199
	67.17
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	200
	107.17
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	201
	147.17
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	202
	187.17
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	203
	227.17
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	204
	267.17
	159.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	205
	-372.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	206
	-332.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	207
	-292.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	208
	-252.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	209
	-212.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	210
	-172.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	211
	-132.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	212
	-92.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	213
	-52.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	214
	-12.83
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	215
	27.17
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	216
	67.17
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	217
	107.17
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	218
	147.17
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	219
	187.17
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	220
	227.17
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	221
	267.17
	199.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	222
	-372.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	223
	-332.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	224
	-292.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	225
	-252.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	226
	-212.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	227
	-172.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	228
	-132.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	229
	-92.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	230
	-52.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	231
	-12.83
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	232
	27.17
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	233
	67.17
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	234
	107.17
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	235
	147.17
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	236
	187.17
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	237
	227.17
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	238
	267.17
	239.58
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:4500 на рисунке 1.4.1.


























Таблица № 1.4.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1





Таблица № 1.4.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках





Таблица № 1.4.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы





Таблица № 1.4.3 - Параметры расчетных площадок





Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных точек





Таблица № 1.3.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы





Таблица № 1.3.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах





Таблица № 1.2.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы





Таблица № 1.2.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах





Таблица № 1.1.6 - Параметры источников загрязнения атмосферы





Таблица № 1.1.5 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам





Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок





Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек


















































Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах





Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации














7

